{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":2,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["问","答"]
["什么是水的自然循环和社会循环?","水的自然循环是指在太阳能的作用下，海洋和陆地表面的水蒸发到大气中形成水汽，水汽随大气环流运动，一部分进入陆地上空，在一定条件下形成雨雪等降水；大气降水转化为地表水、地下水、土壤水，最终经河流又回到海洋，由此形成淡水的动态循环。\n水的社会循环是指人类为了满足生活和生产的需求，不断取用天然水体中的水，经过使用，一部分天然水被消耗，但绝大部分变成生活污水和生产废水，经过处理、排放，最终重新进入天然水体。\n在水的社会循环中，生活污水和工农业生产废水的排放，是形成自然界水污染的主要根源，也是水污染防治的主要对象。"]
["我国地表水质量是如何分类的?","依据我国现行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中地表水水域环境功能和保护目标，地表水按功能高低依次划分为五类：\nI类主要适用于源头水、国家自然保护区；\nⅡ类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产场、仔稚幼鱼的索饵场等；\nⅢ类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区；\nIV类主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区：\nV类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。"]
["河水为什么会变黑、变臭?","河水变黑变臭是水体受到污染后，在厌氧菌的作用下，水质腐败所导致。自然界水体存在一定的自净能力，即在物理、化学和生物作用下，受污染水体逐渐自然净化，水质复原。当水体受到污染、超过其自净能力时，引起厌氧反应，水体呈灰色或黑色，进而水体变臭。水体中的硫、氮及有机物被还原产生硫化氢、有机硫化物和氨气等臭味物质。\n黑臭水体水质通常低于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类水质标准，溶解氧(DO)小于2.0mg/L,具体可根据透明度、溶解氧、氧化还原电位(ORP)和氨氮(NH_3-N)4个评价指标对其进行分级。黑臭水体不仅给群众带来极差感官体验，也是直接影响群众生产生活的突出水环境问题，2015年出台的《水污染防治行动计划》提出“到2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，到2030年，城市建成区黑臭水体总体得到消除”的控制目标。"]
["湖泊为什么会变绿?","湖泊变绿是水体富营养化造成的。富营养化是指在人类活动的影响下，生物所需的氮、磷等营养物质随着水流大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体，引起藻类及其他生物大量繁殖，水体溶解氧量下降，水质恶化，导致鱼类等生物大量死亡。水体表面大量生长的蓝藻、绿藻等藻类生物，往往形成一层“蓝色或绿色浮渣”,水面呈现绿色。"]
["地下水也会被污染吗?","地下水也会被污染。地下水污染，主要指人类活动引起地下水化学、物理和生物学特性发生改变而使质量下降的现象。地表以下地层复杂，地下水流动极其缓慢，因此，地下水污染具有不易发现和难以治理的特点。地下水一旦受到污染，即使彻底消除其污染源，也需要较长时间才能使水质复原。\n地下水污染的原因主要有：工业废水、生活污水、人畜粪便及残余农药、化肥随水渗入地下，受污染的地表水浸入地下含水层，致使地下水中有害成分如酚、铬、汞、类金属砷、放射性物质、细菌等含量增高，对人体健康和工农业生产等危害严重。"]
["水污染的无机污染物主要有哪些?","无机污染物是指对水体造成污染的无机酸、无机碱、无机盐和氮、磷、重金属离子及其化合物等。\n水体中无机酸、无机碱等物质浸入水体后会改变受纳水体的pH,从而抑制或杀灭微生物及其他水生生物，削弱水体的自净能力，破坏生态平衡。\n无机盐的增多，导致水中硬度和离子增加，影响工农业和生活用水的水质。\n水体中氮、磷无机营养物增多时，藻类及水生植物会大量繁殖，导致湖泊、水库、港湾、内海等缓流水体或水域的富营养化。\n无机化学毒物包括金属和非金属两类。金属毒物主要为汞、铬、镉、铅、镍等，如汞进入人体后被转化为甲基汞，在脑组织内积累，破坏神经系统，严重时造成死亡；非金属毒物主要为砷、硒、氰化物、氟化物、亚硝酸盐等，如砷中毒时能引起中枢神经紊乱，诱发多种癌症，而氰化物多有剧毒。"]
["水污染的有机污染物主要有哪些?","水体中普遍存在的有机污染物有碳水化合物、蛋白质、脂肪等，可分为易降解和难降解两类。\n易降解有机污染物如有机酸、糖类、丙三醇等，可在微生物作用下分解。在分解过程中需要消耗水中溶解氧，当溶解氧不足时形成厌氧状态，在厌氧菌的作用下，便产生硫化氢、甲烷、甲硫醇等难闻气体，使水体变黑变臭。\n难降解有机污染物如有机氯农药、多氯联苯、多环芳烃等，在水体中相对稳定，难以被微生物降解，部分有致畸、致癌、致突变作用，且有生物蓄积性。"]
["水污染的卫生学指标主要是什么?","水污染的卫生学指标主要是粪大肠菌群，用来衡量水体受粪便污染的程度。粪大肠菌群生长于人和温血动物肠道中，随粪便排出体外。当水体受到粪大肠菌群污染时，可能会引起流行疾病的发生。"]
["水体中的重金属污染物主要有哪些?","通常将相对密度大于5的金属称作重金属。水体中的重金属污染物主要有汞、镉、铬、铅、镍以及类金属砷等及其化合物。含重金属的污水排入河流、湖泊或海洋中，不能被生物降解，在食物链中逐渐富集。通过食物链进入人体，并在人体的器官中累积，造成慢性中毒甚至死亡。"]
["什么是“水体热污染”?其影响和危害有哪些?","生产、生活中产生的大量废热排入江、河、湖、海，使水体水温上升，导致浮游生物异常繁殖，促使水体缺氧，影响鱼类等水生生物正常生长，这种向水体排出的废热造成的污染称为“水体热污染”。\n“水体热污染”对水生植物的直接影响和危害：会减少藻类种群的多样性，随着水温的升高，不耐高温的种类将迅速消失。\n“水体热污染”对水生动物的直接影响和危害：水生动物绝大部分是变温动物，随水温的升高，体温也会随之升高。当体温超过一定温度时，会使水生动物的酶系统失去活性，代谢机能失调，直至死亡。\n“水体热污染”对水生生物的间接影响和危害：水温升高会使水体中的某些污染物毒性增加，如水温上升10℃时，氰化钾对鱼类的毒性将增加一倍。水温升高还会加速微生物对有机物的分解，从而消耗溶解氧。如水温升高10℃,水生生物呼吸耗氧量通常增加一倍，水体溶解氧减少，危害水生生物的正常生长。"]
["什么是水体的放射性污染?","水体的放射性污染是指放射性物质进入水体导致水体的放射性水平超过本底值或国家规定的标准限值，对人、动物、植物以及其他生物造成危害。未经合格处理而排放的含有放射性物质的污(废)水，会造成水体的放射性污染，并对人体造成伤害。"]
["水体污染的主要来源有哪些?","水体污染可分为点源污染和面源污染。\n点源污染是指溶解态和固态污染物在固定的排污口排放造成的污染，主要是指生活污水、医疗及工业废水和溢流污水的集中排放等造成的污染。\n面源污染是指溶解态、固态和气态污染物从非特定地点随降水或融雪汇入水体造成的污染。如农业生产施用的化肥、农药经雨水冲刷流入水体而造成的污染；汽车尾气排放出的重金属等物质和工业生产排放的烟尘，随降雨或融雪从路面或地面流入水体而造成的污染：未经收集处理的农村生活污水、生活垃圾、分散畜禽养殖等产生的粪便等随降雨进入水体而造成的污染。"]
["城镇污水的来源有哪些?","城镇污水通常由生活污水、医院废水、工业废水和被截留的雨水等组成，是一种混合污水。"]
["什么是生活污水?","生活污水是人类生活过程中产生的污水，主要来自家庭、机关、商业和城镇公用设施，其中粪便和洗涤污水等是城镇生活污水的主要组成部分。生活污水中含有大量的有机物，如纤维素、淀粉、糖类、脂肪、蛋白质，以及氮、磷等，也常含有相当数量的病原微生物，如病菌、病毒、寄生虫等。"]
["什么是医院废水?","医院废水主要是医院的门诊、化验室、病房、手术室、各类检查室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处的诊疗、生活及粪便污水。医院废水所含污染物种类复杂，除有大量病原微生物和寄生虫卵外，还有有机污染物，甚至含有放射性物质，未经处理随意排放，不仅会对水体造成严重污染，甚至引发传染性疾病的流行。1991年秘鲁的霍乱大流行和1998年我国某城市的肝炎流行都是由于水体被病原微生物污染而引发的。"]
["什么是工业废水?","工业废水指工业生产过程中排出的废水，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物，种类繁多、成分复杂。工业废水未经处理直接排入水体，会污染地表水，甚至污染地下水。"]
["雨水也有污染吗?","通常大雨后河水会变脏，是由于初期雨水裹挟溶解了空气中的大量飘尘及工业废气、汽车尾气污染物等，以及冲刷夹带了房屋、道路、建筑工地、废物堆弃地的污染物，使初期雨水中含有有机物、病原体、重金属、油脂、悬浮固体等污染物质。初期雨水污染物含量相对较高，有时甚至超过了集中收集的城镇污水，未经处理直接排入水体会对水体造成污染。"]
["什么是溶解氧?","溶解氧是指溶解于水中的分子态氧，通常记作DO,用每升水中氧气的毫克数表示。溶解氧通常有两个来源：一个是大气中的氧气，当水中溶解氧未饱和时，大气中的氧气可向水体渗入；另一个是水中植物通过光合作用释放出的氧。\n溶解氧是衡量水体自净能力的一个重要指标。当水体受到有机物污染、耗氧严重、溶解氧得不到及时补充时，水体中的厌氧菌就会很快繁殖，有机物因腐败而使水体变黑、发臭。当水体的溶解氧值降到5mg/L时，一些鱼类就会出现呼吸困难。"]
["什么是COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)?","COD是化学需氧量的简称。利用化学氧化剂(如高锰酸钾、重铬酸钾)将水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解，然后计算出的氧消耗当量，即为COD。这是表示水体中污染物含量的重要指标，其单位是毫克/升。COD值越高，说明水体污染越严重。其中高锰酸钾只能部分氧化有机物，不能全面反映水体中总有机物含量。重铬酸钾法的化学需氧量，记为COD_{Cr};高锰酸钾法测得的化学需氧量，记为COD_{Mn},又称为高锰酸钾指数。重铬酸钾法氧化率高、再现性好、准确可靠，是国际社会普遍公认的经典标准方法。我国水环境标准中，仅将酸性重铬酸钾法测得的值称为化学需氧量。国际标准化组织(ISO)建议高锰酸钾法仅限于测定地表水、饮用水和生活污水，不适用于工业废水。\nBOD(生化需氧量，也称为五日生化需氧量，记作BOD_5)是指在20℃下水体中有机物被好氧微生物分解成无机物所需的氧量，一般测量时间为5天，也是衡量水体中有机物含量的重要指标，通常在污水处理行业中使用。\n同一污染水体的COD值与BOD值有一定的相关性，通常COD值高于BOD值，BOD/COD的比值越大，说明污水的可生化性越好，易于采用生物处理技术对污水进行处理。由于COD的分析测定较BOD快捷简单，因此COD指标得到了更广泛的应用。\n据有关部门统计，我国城镇人均COD产生量为59g/(人·d)。"]
["什么是总氮(TN)和总磷(TP)?","总氮是指水体中的氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、有机氮等化合物中氮的总和；总磷是指磷酸盐、有机磷等化合物中磷的总和。\n污水中的总氮和总磷主要来自生活污水、工业废水和农业及园林绿化化肥施用后的排出水。氮和磷是生物生长不可或缺的营养元素，但水体含有过量的氮和磷，就会造成水体的富营养化。近年来见诸报端的赤潮和水华现象，就是海洋与湖泊中氮、磷等营养物质含量过高造成的水体富营养化。氮和磷是水污染治理中的重要控制指标。"]
["什么是氨氮?","水污染指标中的氨氮，是指污水中以游离氨(NH_3)和铵离子(NH_4^+)形式存在的氮的总和。水体中氨氮含量高会给水体带来危害，可导致水体富营养化，是水体中的主要耗氧污染物，对鱼类及某些水生生物有毒害作用。我国现行地表水、地下水、城镇污水和工业废水的排放标准以及渔业水质标准中均规定了氨氮的浓度限值。"]
["什么是水体悬浮物(SS)?","水体悬浮物是指在水中处于悬浮状态的颗粒物质。它包括无机悬浮物和有机悬浮物。\n水体中的无机悬浮物主要是指在污水中呈悬浮状态的泥沙、粉尘、微小的金属残片等颗粒物质，一般来自生活污水和初期雨水。\n水体中的有机悬浮物主要指污水中呈悬浮状态的纤维、塑料制品、树枝木块、卫生巾等条状和块状物质，一般来自生活污水和工业废水。"]
["什么叫“海绵城市”?","海绵城市是依据低影响开发的理念，把城市规划建设得像海绵一样，在适应城市环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时下渗、储蓄、滞留、净化雨水和污水，从而避免短时间内大量雨水、污水聚集带来的城市内涝问题，雨后又能将储蓄的雨水、污水进行处理、排放或加以利用。\n建设海绵城市，核心理念是保证城市区域开发前后的雨水径流量基本不变，在优先保护现有湿地、河湖、林地、绿地等生态涵养区域的同时，建设透水地面与路面、下沉式绿地与广场、屋顶花园等“绿色”设施，实现雨水“慢排缓释”和“源头分散”的目标。"]
["国外典型的水污染与治理案例有哪些?","英国伦敦泰晤士河\n泰晤士河全长402km,流经伦敦市区，是英国的母亲河。19世纪以来，随着工业革命的兴起，河流两岸人口激增，大量的工业废水、生活污水未经处理直排入河，沿岸垃圾随意堆放.1858年，伦敦发生“大恶臭”事件，政府开始治理河流污染，主要思路和措施有：\n第一是通过立法严格控制污染物排放。20世纪60年代初，政府对入河排污做出了严格规定，企业废水必须达标排放，或纳入城市污水处理管网。企业必须申请排污许可，并定期进行审核，未经许可不得排污。定期检查，起诉、处罚违法违规排放等行为。\n第二是修建污水处理厂及配套管网。1859年，伦敦启动污水管网建设，在南北两岸共修建七条支线管网并接入排污干渠，减轻了主城区河流污染，但并未进行处理，只是将污水转移到海洋。19世纪末以来，伦敦市建设了数百座小型污水处理厂，并最终合并为几座大型污水处理厂。1955—1980年，流域污染物排污总量减少约90%,河水溶解氧浓度提升约10%。\n第三是从分散管理到综合管理。自1955年起，逐步实施流域水资源水环境综合管理。1963年颁布了《水资源法》,成立了河流管理局，实施取用水许可制度，统一水资源配置。1973年《水资源法》修订后，全流域200多个涉水管理单位合并成泰晤士河水务管理局，统一管理水处理、水产养殖、灌溉、畜牧、航运、防洪等工作，形成流域综合管理模式。1989年，随着公共事业民营化改革，水务局转变为泰晤士河水务公司，承担供水、排水职能，不再承担防洪、排涝和污染控制职能；政府建立了专业化的监管体系，负责财务、水质监管等，实现了经营者和监管者的分离。\n第四是加大新技术的研究与利用。早期的污水处理厂主要采用沉淀、消毒工艺，处理效果不明显。20世纪五六十年代，研发采用了活性污泥法处理工艺，并对尾水进行深度处理，出水生化需氧量为5～10mg/L,处理效果显著,成为水质改善的根本原因之一。泰晤士水务公司近20%的员工从事研究工作，为治理技术研发、水环境容量确定等提供了技术支持。\n第五是充分利用市场机制。泰晤士河水务公司经济独立、自主权较大，其引入市场机制，向排污者收取排污费，并发展沿河旅游娱乐业，多渠道筹措资金。仅1987—1988年，总收入就高达6亿英镑，其中日常支出4亿英镑，上交盈利2亿英镑，既解决了资金短缺难题，又促进了社会发展。通过治理，水质逐步改善，20世纪70年代，泰晤士河重新出现鱼类并逐年增加；80年代后期，无脊椎动物达到350多种，鱼类达到100多种，包括鲑鱼、鳟鱼、三文鱼等名贵鱼种。目前，泰晤士河水质恢复到了工业化前的状态。\n韩国首尔清溪川\n清溪川全长11km,自西向东流经首尔市，流域面积为51km²。20世纪40年代，随着城市化和经济的快速发展，大量的生活污水和工业废水排入河道，后来又实施河床硬化、砌石护坡、裁弯取直等工程，严重破坏了河流自然生态环境，导致流量变小、水质变差，生态功能基本丧失，50年代后成为盖板河。\n21世纪初，政府下决心开展综合整治和水质恢复工作，主要采取了三方面措施第一是疏浚清淤，2005年总投资3900亿韩元(约3.6亿美元)的“清溪川复原工程”竣工，拆除了河道上的高架桥、清除了水泥封盖、清理了河床淤泥、还原了自然面貌；第二是全面截污，两岸铺设截污管道，将污水送入污水处理厂统一处理，并截流初期雨水；第三是保持水量，从汉江日均取水9.8万t,通过泵站注入河道，加上净化处理的2.2万t城市地下水，总注水量达12万t,让河流保持40cm水深。\n治理取得明显效果。从生态环境效益看，清溪川成为重要的生态景观，除生化需氧量和总氮两项指标外，各项水质指标均达到韩国地表水一级标准；从经济社会效益看，由于生态环境、人居环境的改善，周边房地产价格飙升，旅游收入激增，带来的直接效益是投资的59倍，附加值效益超过24万亿韩元，并解决了20多万个就业岗位。\n德国埃姆舍河\n埃姆舍河全长约70km,位于德国北莱茵—威斯特法伦州鲁尔工业区，是莱茵河的一条支流；其流域面积为865km²,流域内约有230万人，是欧洲人口最密集的地区之一。该流域煤炭开采量大，导致地面沉降，致使河床遭到严重破坏，出现河流改道、堵塞甚至河水倒流的情况。19世纪下半叶起，鲁尔工业区的大量工业废水与生活污水直排入河，河水遭受严重污染，曾是欧洲最脏的河流之一。\n该河流治理思路与措施为：\n第一是雨污分流改造和污水处理设施建设。流域内城市历史悠久，排水管网基本实行雨污合流。因此，一方面实施雨污分流改造，将城市污水和重度污染的河水输送至两家大型污水处理厂净化处理，减少污染直排。另一方面建设雨水处理设施，单独处理初期雨水。此外，还建设了大量分散式污水处理设施、人工湿地以及雨水净化厂，全面削减入河污染物总量。\n第二是采取“污水电梯”、绿色堤岸、河道治理等措施修复河道。“污水电梯”是指在地下45m深处建设提升泵站，把河床内历史积存的大量垃圾及浓稠污水送到地表，分别进行处理处置。绿色堤岸是指在河道两边种植大量绿植并设置防护带，既改善河流水质又改善河道景观。河道治理是指配合景观与污水处理效果，拓宽、加固清理好的河床，并在两岸设置雨水、洪水蓄滞池。\n第三是统筹管理水环境水资源。为加强河流治污工作，当地政府、煤矿和工业界代表，于1899年成立了德国第一个流域管理机构，即“埃姆舍河治理协会”,独立调配水资源，统筹管理排水、污水处理及相关水质，专职负责干流及支流的污染治理。治理资金60%来源于各级政府收取的污水处理费，40%由煤矿和其他企业承担。\n治理取得明显效果：河流治理工程预算为45亿欧元，已实施了部分工程，预计还需几十年时间才能完工。目前，流经多特蒙德市的区域已恢复自然状态。"]
["什么是城镇排水与污水处理系统?","城镇排水与污水处理系统是收集、输送、处理、处置和利用雨水及污水的一整套工程设施，由排水管网、排水泵站、污水处理厂、再生水厂、再生水管网、污泥处理处置设施等部分组成。\n城镇排水与污水处理系统是城镇公共基础设施的重要组成部分，其主要功能是避免城镇内涝、保障公共卫生安全、保护水环境和促进水资源循环利用。完善的城镇排水与污水处理系统是城镇安全稳定运行的前提和基本保障。"]
["什么是城镇排水的合流制和分流制?","污水的排除方式分为合流制和分流制。合流制是将城镇生活污水、工业废水和雨水在同一个管渠系统内的收集和排除的方式。分流制是将城镇生活污水和雨水在各自独立的管渠系统内收集和排除的方式。合流制适用于附近具有较大水体、发展受限的小城镇和雨水稀少、废水能够全部处理的地区。分流制比较灵活，根据社会经济发展和环保要求较易进行调整，因此在新建排水系统中一般采用分流制。"]
["城镇排水与污水处理系统在公共卫生安全中发挥哪些作用?","城镇排水与污水处理系统的主要作用之一是收集和输送生活污水，城镇生活污水中含有大量的污染物、细菌与病毒，如果不及时收集、排除和处理，散布在人们的生活环境中，就会成为重要的传染源。2003年香港某社区出现的严重SARS疫情，就是由于排泄物中的SARS病毒从污水管道的裂缝外漏到空气中，又逐步扩散到社区，致使整个社区出现严重疫情并殃及全国。因此，完善的城镇排水与污水处理系统，对保障城镇公共卫生安全具有重要作用。"]
["城镇排水与污水处理系统在节能减排工作中有\n什么贡献?","城镇排水与污水处理系统承担着收集、处理、处置、利用城镇污水的功能，对控制水污染、保护水环境、节约水资源、构建生态文明社会、促进可持续发展具有重要作用。\n据环境保护部统计，2014年我国COD总减排量约为2800万t,城镇污水处理削减的COD总量约达到1200万t,面源治理削减的COD量约为1000万t,工业污染源削减COD量约600万t,可见城镇排水与污水处理已成为国家水污染物减排的主要贡献者。"]
["城镇排水与污水处理系统在国家资源战略中有哪些作用？","水资源短缺是我国的基本国情之一。我国北方不少地区存在着资源性缺水问题，南方一些地区则因水体污染呈现着水质性缺水困境。因此，通过工程技术手段加强污水处理与再生利用，在治理水污染的同时，大力开发非传统水资源已经成为我国许多城镇保障社会经济可持续发展的重要举措之一。"]
["城镇排水与污水处理系统在内涝防控中有哪些作用?","城镇排水与污水处理系统通过管网、泵站、调蓄池等系统设施收集、调蓄和排除雨水、污水，避免地面产生积水，是城镇内涝防控的主要措施。管网系统中的调蓄池可在暴雨时存蓄雨水，起到高峰流量的削峰作用，雨量小时用泵持续排出处理，对存蓄的雨水进行科学利用。"]
["造成我国城镇内涝的主要原因有哪些?","城镇内涝指的是在城镇区域内，由于暴雨或连续降雨使地面径流汇集的水量超过城镇排水系统的排放能力而导致的严重积水。通常来说，积水深度达到15cm以上且不能短时排除将会影响交通并引发相关灾害，这种情形可视为城市积水或内涝。造成内涝的原因主要有以下几个方面：\n(1)城镇排水系统设计标准偏低。我国原有的设计规范规定，一般排水管道、泵站及附属设施设计重现期为0.5～2年，但是随着城市社会经济的快速发展，高层建筑林立，立交道路纵横，加上地面大面积硬化造成雨水的渗、蓄、滞能力差，进一步增加了排水管道的输排压力，原有的设计标准偏低，亟待调整。\n(2)城镇排水系统建设滞后。未按规划及时完成合流制改造和新设施建设，造成断头管、断头河现象。随着城镇建设工作的发展，原有的汇水分区被改变，超出本区域设施设计能力的客水汇入，造成汛期严重积水，特别是下凹式立交桥区问题更为突出。\n(3)城镇排水系统资金投入不足，养护缺失、管理不到位。社会上违规地向排水管道倾倒垃圾、泥浆以及破坏设施造成雨水口堵塞，管道积泥堵塞，形成“肠梗阻”,面对这种情况，一些城镇资金投入不足、养护缺失、管理不到位，造成城镇的部分地区汛期严重积水。\n(4)城镇防洪和排涝的衔接不顺。汛期城镇河道排泄能力不足、河道水位过高，造成顶托，导致雨水不能及时排除。\n(5)应急联动能力不足。信息化和指挥调度体系不健全，机动应急抢险能力不能满足要求。\n近年来北京、余姚、武汉、深圳、昆明等多个城市汛期先后变成“水城”,都与排水与污水处理系统设施标准偏低、建设滞后、年久失修失养等关系密切，给国家和人民生命财产带来巨大损失。"]
["暴雨的红色、橙色、黄色、蓝色预警是怎样划分的?","我国将汛情可能造成危害的程度由低到高划分为蓝色汛情预警 (IV级)、黄色汛情预警(Ⅲ级)、橙色汛情预警(Ⅱ级)、红色汛情预警(I级)四个预警级别。\n暴雨蓝色预警信号：12h内降雨量将达50mm以上，或者已达50mm以上，可能或已经造成影响且降雨可能持续。\n暴雨黄色预警信号：6h内降雨量将达50mm以上，或者已达50mm以上，可能或已经造成影响且降雨可能持续。\n暴雨橙色预警信号：3h内降雨量将达50mm以上，或者已达50mm以上，可能或已经造成较大影响且降雨可能持续。\n暴雨红色预警信号：3h内降雨量将达100mm以上，或者已达100mm以上，可能或已经造成严重影响且降雨可能持续。"]
["城镇排水与污水处理设施地理信息系统有哪些作用?","随着我国城镇化水平的不断提高，城镇污水处理厂越来越多，城镇排水管网趋于完善，大型城市的排水管网可达上万公里。面对这些复杂的地下城镇排水系统，传统的依靠经验和图纸的管理手段，已经很难适应现代化管理的要求。借鉴发达国家的成功经验，通过对排水与污水处理设施的普查，建立相应的地理信息系统(GIS),运用计算机技术、数字模型技术、地理信息技术，可有效地分析解决排水设施规划、建设、改造与运行管理中的各种错综复杂的问题，变“被动应对响应”为“主动预警处置”,变“看不见的风险”为“可感知、可预警”的形象管理。\n目前，我国已有部分城市采用这种科学的管理手段并收到很好的效果。新颁布的《城镇排水与污水处理条例》已经对建设排水设施地理信息系统提出明确要求。从发展趋势来看，建设完善的排水设施地理信息系统，对提升排水设施管理的标准化、信息化、精细化水平具有重要意义。"]
["城镇排水管网包括哪些设施?","城镇排水管网包括各类雨水进水口、雨污水管道、检查井、排水泵站及其附属设施。道路边常见的排水沟、雨水篦子、井盖等也是排水设施的组成部分。\n管道：用来输送雨水、污水的各类排水管线。管道可分为污水管道、雨水管道和合流管道三种。\n雨水口：设置在道路两侧用于收集地面雨水的专用附属构筑物，其上部装有雨水算子，可以拦截大的垃圾杂物以防止堵塞排水管道。\n检查井：设置在排水管渠的交汇、转弯处，以及管径、坡度及高程的变化处，是用于对排水管道进行清淤疏通、检查维修的附属构筑物。\n排水泵站：泵房及其配套设施的总称，是为提升污水、雨水而设置的，分为污水泵站、雨水泵站和合流泵站。\n排放口：用来将收集的雨水排入水体和将污水处理厂处理后的污水排入水体的专用设施。\n溢流口：为了应对雨季进入污水管网水量过大而设置的，防止对污水处理系统产生冲击。"]
["城镇排水管网的主要作用是什么?","城镇排水管网是城镇重要的市政基础设施，其作用是收集污水和排除雨水，污水通过分流制的污水管网或合流制管网收集和输送至城镇污水处理厂处理达标排放，雨水则通过分流制的雨水管网或合流制管网收集和排放至水体。"]
["城镇排水管道的特点是什么?","城镇排水管道是收集和排放污水、废水和雨水的管渠及其附属设施，其特点是重力流、埋深大、易淤积、占用地下空间多、会产生有毒气体等。由于排水管道具有上述特点，需要优先规划、优先建设，预留地下空间；在清淤养护过程中，通常需要预先通风和占道作业。由于排水管道往往直径较大，管内污水有时充满度较高，行人不慎坠入，极易被淹溺或冲走，甚至气体中毒，造成生命危险。"]
["排水泵站的作用是什么?","排水泵站是设置于雨水、污水管道系统中的一个重要设施，其作用是提升雨水、污水。由于城市雨水、污水管网是地下的长距离输水设施，若靠水的自重流到末端的污水处理设施，管网要保持一定的坡度，会造成管道埋地很深，考虑到施工难度和成本问题，有时会在排水系统中设置中途泵站，将雨水、污水提升到一定的高程，便于继\n续输送。\n下凹式立交桥区是积水重灾区，往往下挖深、汇水点低，极易造成道路淹泡，利用抽升泵站排水是将低洼处积水及时排出的最有效方法。"]
["调蓄池的作用是什么?","调蓄池是设置在合流制或分流制的管网系统中，用于汛期调节、储存雨水、污水的地下设施，目的是削减高峰流量，控制初期雨水或合流溢流污染，存蓄的污染雨水最终还需要排入污水处理厂进行处理。"]
["为什么要对排水管网进行定期检查?","城镇排水管网深埋地下，就像人的血管一样需要定期检查，以便掌握管道的排水和结构状况。检查通常包括水深、水量，管壁老化、损坏、渗漏、腐蚀、管道淤堵情况等，为排水管道的维护提供依据。发现问题后，要及时消除隐患，保障排水管网的安全稳定运行和公共安全。\n定期检查包括人工巡查和仪器探查，人工巡查主要是针对地面设施的损坏、占压、非法接入、施工影响等，仪器探查主要是针对地下管道内部状况的影像检查。"]
["排水管网为什么要定期清淤?","在收集和输送污水时，排水管网中会沉积滞留很多泥沙，如果不定期清淤，不仅影响管道输水通畅，还会产生沼气等易燃易爆气体和硫化氢等有害气体，发生爆炸或人员中毒等伤亡事故。因此，管道污泥必须及时清除。\n排水管道清淤疏通清掏上来的污泥一般要经过妥善处理处置。管道污泥含水率一般在91%～93%,以无机成分为主，有机物含量在20%～30%。污泥容积大、有恶臭味，若不经过无害化处理处置，将会对环境造成二次污染，而经初步浓缩后运送到集中处置站，进行筛分、淘洗、脱水，就可作为路基材料和建筑材料等。"]
["排水管网是如何进行维护操作的?","排水管道养护维修的主要内容包括清淤疏通、附属构筑物整修和管道修复更新等。一般有准备、作业、收尾三个阶段：准备阶段主要包括交通导行、占道围挡、管道通风与有毒气体检测等；作业阶段主要是采用专用机械设备、工具器械等对管道及其附属构筑物进行养护维修；收尾阶段主要包括复原检查井盖、清理作业垃圾、拆除作业\n围挡、恢复道路交通等。\n排水管道的养护维修作业周期较长，为减少对道路交通的影响，通常在夜间进行。"]
["排水管道中有害气体的组成和危害有哪些?","排水管道中的污水在收集、输送过程中，有机物会发生厌氧反应，产生硫化氢、甲烷、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮等有毒有害、易燃易爆气体，可导致人员昏迷、麻痹，以致死亡，遇有明火还会发生爆炸。"]
["如何防止排水管网中有害气体的中毒与爆炸?","按照国家安监局《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,专业人员进入排水管道作业需取得有限空间操作证，严格按照安全操作规程进行作业。非专业人员严禁进入排水管道及其附属设施、不得私自打开路面井盖、不得在井盖附近燃放烟花爆竹等。"]
["城镇污水处理的主要作用和手段有哪些?","城镇污水处理的主要作用是净化污水、开发利用水资源、保护水环境。城镇污水处理的主要手段包括人工处理和自然处理。\n人工处理指城镇污水通过管网系统进入污水处理厂，经物理、生物、化学等方法进行污染物的分离、降解、氧化等，净化处理达到一定标准后排放水体或作为再生水水源。\n自然处理是利用自然形态的设施通过生物作用去除污水中的污染物，主要包括氧化塘和湿地处理。氧化塘处理主要是通过塘内各物种间的相互作用形成食物链生态系统，包括细菌、真菌、藻类和其他水生动植物，对污水中的污染物进行有效的处理和利用。湿地是指水域与陆地交界的沼泽地带，人们把湿地比作城市的“肾”,它是通过自然沉淀、微生物降解、水生植物吸收等去除污水中的污染物。湿地处理不仅能净化水质、涵养生态，还可调节区域气候。"]
["城镇污水处理厂的处理对象是什么?","城镇污水处理厂的处理对象是由城镇管网收集的全部污水废水，包括居民生活和公共服务、饭店宾馆等排出的污水和医院及工厂预处理后排出的废水，还有通过雨水管网收集的初期雨水。"]
["什么是污水的物理处理?","污水物理处理又称污水一级处理，是通过简单的沉淀、过滤或适当的曝气，以去除污水中的悬浮物、调整pH及减轻污水的腐化程度的工艺过程，去除污水中大部分粒径在100μm以上的颗粒物质。方法有：\n(1)重力分离法，其处理单元有沉淀、上浮(气浮)等，使用的处理设备是沉淀池、沉砂池、隔油池、气浮池及其附属装置等。\n(2)离心分离法，其本身是一种处理单元，使用的设备有离心分离机、水力旋流分离器等。\n(3)筛滤截留法，有栅筛截留和过滤两种处理单元，前者使用格栅、筛网，后者使用砂滤池、微孔滤机等。\n此外，还有废水蒸发处理法、废水气液交换处理法、废水磁分离处理法、废水吸附处理法等。\n物理处理法的优点是：设备大都较简单，操作方便，分离效果良好，故使用极为广泛。"]
["什么是污水的化学处理?","污水的化学处理是通过化学反应和传质作用来分离、去除污水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的污水处理法。以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元有混凝、中和、氧化还原等；以传质作用为基础的处理单元有萃取、汽提、吹脱、吸附、离子交换以及电渗析和反渗透等。"]
["什么是污水的生物处理?","污水生物处理是用生物学的方法处理污水的总称，是现代污水处理应用中最广泛的方法之一，主要借助微生物的分解作用把污水中的有机物转化为简单的无机物，使污水得到净化。污水生物处理效果好，费用低，技术较简单，应用比较方便、简单，按对氧气需求情况可分为厌氧生物处理和好氧生物处理两大类。\n厌氧生物处理是利用厌氧微生物把有机物转化为有机酸，甲烷菌再把有机酸分解为甲烷、二氧化碳和氢气等，如厌氧塘、化粪池、污泥的厌气消化和厌氧生物反应器等。\n好氧生物处理是采用机械曝气或自然曝气(如藻类光合作用产氧等)为污水中好氧微生物提供活动能源，促进好氧微生物的分解活动，使污水得到净化，如活性污泥、生物滤池、生物转盘、污水灌溉、氧化塘。"]
["什么是污水的一级处理?","污水一级处理是通过物理拦截、沉砂、沉淀等方法去除污水中非溶解性的固体和悬浮物。通过一级处理可以去除60%～80%的悬浮物(SS),以及部分非溶解性的COD和BOD。污水在一级处理阶段的停留时间一般为2～3h。城镇污水仅采用一级处理工艺一般仍达不到较好的出水水质。"]
["什么是污水的二级处理?","污水二级处理又称生化处理或生物处理，是在污水一级处理基础上通过生物化学方法进一步去除污水中的胶体、溶解性有机污染物、氮和磷。经过一级处理和二级处理后，污水中90%以上的SS、BOD、COD以及部分的氮和磷得到去除。在二级处理阶段污水停留时间一般为8～15h。二级处理通常包括曝气生物反应池(简称曝气池)、二沉池。"]
["什么是污水的深度处理?","污水深度处理通常是以污水的再生利用为目的，在二级处理后根据水质要求增加的处理工艺，常用于进一步去除水中难以降解的COD、SS、氮、磷，以及盐类和病毒，主要有混凝沉淀、介质过滤、膜分离、臭氧氧化、活性炭吸附、消毒、湿地净化等方法。"]
["城镇污水处理厂的主要处理工艺流程是怎样的?","进入污水处理厂的污水一般需经过一级处理和二级处理达标后排放，若为了循环利用还需经过深度处理。"]
["城镇污水二级处理的主要工艺有哪些?","城镇污水二级处理主要采用氧化沟、A^2/O、SBR工艺等活性污泥处理工艺，生物接触氧化、生物滤池等生物膜法和化学方法等也有一定的应用。活性污泥法的基本原理是向污水中不断注入空气，维持水中适当的溶解氧，利用微生物组成的活性污泥絮凝体，首先吸附污水中的有机污染物，再通过自身代谢将有机污染物氧化分解成二氧化\n碳和水，使污水得以净化，同时微生物自身得到增殖繁衍。"]
["什么是氧化沟工艺?","氧化沟属于活性污泥处理工艺的一种变形工艺，一般采用转刷、转碟等表面曝气设备对污水供氧；氧化沟采用环形沟渠形式，混合液在氧化沟曝气器的推动下作水平流动，氧化沟采用延时曝气，不需初沉池且不采用污泥消化处理；氧化沟分为很多种类型，如传统转刷曝气氧化沟、三沟式氧化沟、卡鲁塞尔氧化沟、奥贝尔氧化沟、一体化氧化沟、微曝氧化沟。\n氧化沟工艺具有出水水质好、抗冲击负荷能力强、除磷脱氮效率高、污泥易稳定、能耗小、全程自动化控制等优点，但同时也存在污泥膨胀、流速不均等不足。"]
["什么是A^2/O工艺?","A^2/O工艺是厌氧—缺氧—好氧单元处理技术英文单词Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的组合，是一种常用的污水处理工艺，可用于二级污水处理及深度处理，具有良好的脱氮除磷效果。厌氧一般放在流程前端，是为好氧段除磷创造条件；后续的缺氧是为了脱氮；最后的好氧是降解有机污染物、硝化、除磷的主要单元。A^2/O工艺具有同时脱氮除磷、污泥沉降性能好等优点，但回流污泥中含有的硝酸盐进入厌氧区会影响除磷效果，脱氮效果也受到内回流比的影响。"]
["什么是SBR工艺?\n","SBR是序批式活性污泥法(SequencingBatchReactorActivatedSludgeProcess)的英文缩写，是一种按时间序列将污水均化、沉淀、生物降解等功能集一池完成的活性污泥处理技术。具有设施简单、布置紧凑的特点，多在中小型污水处理厂使用。"]
["什么是生物接触氧化工艺?","生物接触氧化工艺与上述悬浮式生物处理技术不同，它采用固定式填料作为微生物的载体，克服了悬浮式生物处理技术中活性污泥易于流失的缺点，在反应器中能保持很高的生物量。因此，多在水量小、水质波动较大和污染物浓度较低、活性污泥不易培养等情况下采用，具有占地少、耐低温的优点。"]
["什么是曝气生物滤池工艺?","曝气生物滤池工艺出现于20世纪70年代末80年代初，是一种生物膜法处理工艺。与传统活性污泥法相比，曝气生物滤池中活性微生物浓度要高得多，反应器体积小，占地面积少，具有良好的处理性能，还具有模块化结构、便于自动控制、臭气少等优点，在我国主要用于城镇污水、部分工业废水的深度处理。"]
["什么是人工湿地?","人工湿地是指人为设计、建设的湿地系统，分为表流和潜流两种类型，其中生长着挺水、浮水和沉水植物，能够对污染物质进行吸收、代谢、分解，实现水体净化。目前全世界有众多的人工湿地用于污水处理，面积从几百平方米到几千公顷不等。\n人工湿地由沟槽、防渗层、填料层及水生植物组成，污水由湿地的一端通过布水管渠进入，与生物填料及植物根区接触而获得净化。\n人工湿地与传统污水处理厂相比具有投资少、运行成本低等明显优势，但占地较大，受气候条件限制，处理效率较低，常作为二级处理出水的深度处理工艺。"]
["什么是膜分离技术?","膜是具有选择性分离功能的材料。利用膜的选择性分离实现料液中不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。依据膜孔径大小可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜。\n膜技术主要用于污水的深度处理，进一步分离污水二级处理不能去除的污染物，包括大分子物质、细菌、病毒等，具有占地少、水质好等特点，但其运行要求高、使用寿命短、能耗高。\n| 膜的种类 | 膜孔径范围 | 透过物质 | 被截流物质 |  \n| :---: | :---: | :---: | :---: |  \n| 微滤膜 | 0.1～1μm | 水、溶剂和溶解物 | 悬浮物、细菌类、微粒子、大分子有机物 |  \n| 超滤膜 | 0.001～0.1μm | 水、溶剂、离子和小分子 | 蛋白质、各类酶、细菌、病毒、胶体、微粒子 |  \n| 纳滤膜 | 0.001～0.005μm | 水和溶剂 | 无机盐、糖类、氨基酸等 |  \n| 反渗透膜 | 0.0001～0.005μm | 水和溶剂 | 无机盐、糖类、氨基酸等 |"]
["什么是MBR工艺?","MBR工艺是膜分离技术与生物处理技术有机结合的新型污水处理技术，是膜生物反应器(MembraneBio-reactor)的英文缩写，常用的膜生物反应器有两类：一类是浸没式膜-生物反应器，另一类是外置式膜-生物反应器。与许多传统的生物水处理工艺相比，MBR工艺出水水质好、有利于水的再生利用、剩余污泥产量少、占地面积小、有利于氨氮及难降解有机物的去除，但该工艺建设和运行成本较高，维护管理较复杂。"]
["污水处理中为什么要设置消毒处理单元?","城镇污水处理系统中，普通生物处理只能除去污水中部分细菌、病毒等病原微生物，水质虽已改善，但细菌的绝对数量仍很多，且有病原菌存在。为了防止疾病的传播，必须灭活这些微生物，废水才可安全地排入水体或循环再用。消毒是灭活这些致病微生物的有效方法，因此污水处理厂应设置消毒单元。"]
["污水处理中常用的消毒方法有哪些?","污水处理中常用的消毒方法有氯剂消毒、臭氧消毒和紫外线消毒等。\n氯剂消毒：通过氯制剂(如氯气、次氯酸钠、二氧化氯)的氧化作用，对细菌、病毒进行灭活。\n臭氧消毒：通过臭氧的氧化还原反应，对细菌、病毒进行灭活，臭氧的灭活作用极强。\n紫外线消毒：利用紫外线照射水流，使水中的各种病原体细胞组织中的DNA结构受到破坏而失去活性，从而达到消毒杀菌的目的。"]
["如何控制城镇污水处理厂产生的臭味?","城镇污水处理厂的臭味主要来自一级处理区域和污泥处理区域。通常采取封闭、收集、净化处理后排放，并在厂区周围设置隔离带。我国城镇污水处理厂臭味排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918)。"]
["如何控制城镇污水处理厂产生的噪声?","城镇污水处理厂的噪声一般来自各类水泵、鼓风机、压缩机等设备，通常采取减振、消音、隔声、吸音、封闭等措施。我国城镇污水处理厂的厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096)。"]
["城镇污水处理厂是如何选址的?","污水处理厂选址的基本原则有：①应设在地势较低处，便于污水自流入厂；②宜靠近排放水体，便于处理后的净化水就近排放；③设在城镇、工厂及居住区的主导风向的下风向；④不宜设在雨季易受水淹的低洼处；⑤应与城镇总体规划相一致。"]
["什么是再生水?","再生水是指污水经二级处理后，再经过深度处理，达到冲厕、景观、洗车及工业冷却等用水水质标准的水。我国颁布的《城市污水再生利用分类》(GB/T18919)标准中，按照用途将再生水分为城市杂用水、景观环境用水、工业用水、农田灌溉用水、地下水回灌用水五大类。"]
["再生水是如何生产出来的?","再生水生产通常以城镇污水为水源，经二级处理后再增加“混凝、过滤、消毒”或“膜过滤+消毒”等深度处理工艺，部分新建再生水厂直接采用“膜生物反应器(MBR)+消毒”工艺生产再生水。\n当用户对再生水水质要求高时，根据水质及处理要求，可在深度处理中增加活性炭吸附、氨吹脱、离子交换、折点加氯、反渗透、臭氧氧化等单元，或几种单元技术的组合。"]
["为什么要大力推进再生水的应用?","再生水水量水质稳定，用途广泛。与海水淡化和跨流域调水相比，再生水开发成本低，可减少清洁水用量，对缓解水资源匮乏、减轻水体污染、改善生态环境，实现水生态的良性循环等意义重大。我国水资源短缺，再生水可作为城镇第二水源，应大力推广发展。"]
["再生水是如何输送给用户的?","再生水的输送一般是根据工矿企业用水、景观补充水和市政杂用等不同用途，采用管道输送、加水机供水、再生水直供三种方式。当输水管线过长、沿程压力损失大时，需要在适当位置设置加压泵站。"]
["再生水的成本构成是怎样的?","再生水的成本通常由原水输送、处理和再生水供给三个子系统的费用构成。采用的处理技术、系统规模不同，制水成本也不同。据统计，目前我国城镇再生水制水及供水成本为1.5～4.5元/t。"]
["再生水供应过程中有哪些安全保障措施?","再生水输送和储存与自来水一样可能会产生水质二次污染、病原菌滋生以及管道腐蚀等问题。相关部门应建立完善的再生水水质安全保障体系，包括输水管网维护、委托有资质的检测机构进行定期检测、利用在线水质监测系统进行实时监督。"]
["国外再生水利用的典型案例有哪些?","美国\n再生水作为一种合法的替代水源，在美国正得到越来越广泛的利用，成为城市水资源的重要组成部分。美国产业化的污水再生回用设施建设的全面展开，始于20世纪90年代初期。早在1992年，美国国家环保局就会同有关方面推出了再生水回用建议指导书，包括回用处理工艺、水质要求、监测项目与频率、安全距离和条文说明，为尚无法则可遵循的地区提供了重要的指导信息。\n美国城镇再生水回用的用途十分广泛，包括非饮用用途的直接利用和饮用用途的间接利用。从回用水的使用构成上看，农作物灌溉、回灌地下水、景观与生态环境用水以及工业用水，是目前美国城镇污水回用最主要的几项用途。来自加州的统计数据显示，全部回用水总量中，约32%用于农业灌溉，27%用于回灌地下水，17%用于绿化灌溉，7%用于工业生产，3%用于补充地表径流、营造湿地和休闲娱乐水面等景观生态用水，1%用于屏蔽海水入侵，其余13%用于城镇公共建筑和居民家庭的多种非饮用用途，包括冲厕、洗车、街道清洗、建筑物的卫生保洁、非食品和非饮食用具的洗涤等。\n美国的城镇污水回用厂供应工商业用户和居民家庭使用的回用水水价，一般按供水价的50%～75%收取。\n日本\n日本于1962年开始利用再生水，1980年开始以东京为首迅速发展再生水利用设施。经过30多年的积累，在综合管理、技术开发应用等方面取得了一定的成果。\n目前日本大城市普遍形成了双管供水系统，一个是饮用水系统，另一个是再生水系统，即“再生水道”系统。“再生水道”以输送再生水供生活杂用著称，约占再生水回用量的40%。日本年生活用水量达157亿m²,年污水处理量为143亿m³,处理率在90%以上，每年再生水回用约2亿m³,主要用于缺水城市中的河道补水、景观用水、融雪用水、冲厕用水、道路和绿地喷洒用水、工业用水和农业灌溉用水。\n日本再生水水费的设定和征收在综合考虑再生水生产、输配设施建设及维护管理费用的基础上，针对不同用户对象，制定不同的水价。例如，福冈对再生水的收费实行按量阶梯式水价，每月再生水使用量为1～100m³的，每吨收费150日元；每月再生水使用量为100～300m³的，每吨收费300日元；每月再生水使用量超过300m³的，每吨收费350日元。\n以色列\n以色列是一个严重缺水的国家，因此，是全世界再生水利用程度最高的国家之一。1972年就开始规模化污水再利用，目前全国几乎所有的家庭都实现了自来水和再生水的双管供水系统，100%的生活污水和72%的市政污水得到回用。\n以色列要求城市的每一滴水至少应回收利用一次，再生水的利用主要是把工业与城市生活产生的污水集中起来，进行净化处理后二次用于农业生产灌溉和工业企业、市民冲厕、河流复苏等。46%的再生水直接回用于灌溉，其余的33.3%和20%分别回灌于地下或排入河道。除用于农业灌溉外，再生水还用于工业用水、公园和体育馆灌溉、清洗街道、洗车、消防用水、混凝土搅拌、采用双配水系统的宾馆和写字楼冲厕、补给地下水以及避免海水倒灌等。\n在以色列，水是实行严格和高度计划管理的。以色列设有专门的水资源管理委员会，每个公民都有用水限额，农业和工业用水也都是按计划分配。为鼓励农业经营者多使用二次净化水，净化水价格低廉，如使用由农庄和农户自己简单处理的水质不太好的净化水，则价格更低。现在，以色列每年要把3.3亿m³的净化水用于农业生产，占农业用水总量的1/3,这不仅节约了水资源，同时也在很大程度上避免了各种废水对有限的土地资源与环境所造成的污染与侵蚀，因而有利于土地和生态环境的保护。\n新加坡\n新加坡于1988年开始进行再生水研究，于2003年2月正式启动再生水推广活动，并建立了勿洛和克兰芝两座新生水厂，新生水开始投入大规模批量生产。新加坡的水资源管理由公用事业局负责，实施水资源的全方位管理，建设下水道收集系统进行废水和污水收集，并且建造相对独立的排水系统和下水道污水处理体系实现广泛的污水处理和再利用。\n目前，新加坡已经建造了五座新生水厂，当地新生水总产量在2010年达到全国供水总量的30%。已有超过300家商业企业使用新生水，较大幅度地节省了工业用水。新加坡再生水绝大部分供应给工业、商业、服务业、环境美化，同时有很小部分与天然水混合后送往自来水厂，经进一步处理后达到饮用水标准，间接作为饮用水供应。\n新加坡政府鼓励用户使用再生水，先后对再生水价进行了三次调整：2005年年初把再生水售价从每立方米1.30新加坡元调低到1.15新加坡元，之后再次下调为1.0新加坡元。"]
["污水处理过程中为什么会产生污泥?","污水处理过程中会产生污泥，污泥主要来自初沉池、二级生物处理单元和化学处理单元等。\n初沉污泥：污水中可沉降的污泥包括泥沙、未降解的固体颗粒等，它们大部分由一级处理系统排出。\n剩余活性污泥：在生物处理过程中由于微生物的新陈代谢，产生了新的污泥，为保持生物体总量平衡，必须排出一部分老化的微生物体，这部分微生物体称为剩余活性污泥，由二级生物处理系统排出。\n化学污泥：经混凝、沉淀等物理、化学方法处理后产生的污泥。"]
["处理每万吨污水通常会产生多少污泥?","根据污水处理厂地域和进水污染物浓度不同，处理每万吨城镇污水通常会产生5～10t脱水泥饼(含水率80%)或1～2t干固体，具体产生量取决于排水体制、进水水质、污水及污泥处理工艺等因素。"]
["污泥中的主要成分有哪些?","污水处理厂污泥经过脱水后产生泥饼，其主要成分为有机物、氮、磷、钾等。\n当有工业废水排入污水处理厂时，污泥中还可能含有少量重金属或有害物质。"]
["未经处理的污泥有哪些危害?","污水处理厂脱水泥饼含水率一般低于80%,未经进一步脱水处理，不能达到卫生填埋场污泥含水率(≤60%)的进场标准，不仅会占用垃圾填埋场库容，而且会堵塞垃圾渗滤液收集系统。\n湿污泥未经无害化处理，运输过程中易发生遗撒，散发臭气和异味，影响市容环境，传播疾病，危害公共卫生安全。\n当污泥无序露天堆放时，污染物还会随水流入水体，造成土壤和水体二次污染。"]
["为什么说污泥也是一种资源?","城镇污水处理厂的污泥中含有大量的矿质元素、营养元素和一些植物生长所需要的营养物质，通过适当处理可以土地利用，还可以制砖、沼气利用、制取活性炭等，变废为宝，转化为可被人类利用的资源。当前，污泥处理处置技术不断发展，污泥资源化已成为必然的发展方向。"]
["污泥处理处置的“四化”原则是什么?","减量化：通过脱水等技术手段减少污泥的重量和体积。\n稳定化：通过生物、化学及物理方法降解污泥中容易腐蚀的有机物质。\n无害化：通过处理使污泥不对环境造成二次污染，不对人体健康产生危害。\n资源化：通过技术措施回收污泥中具有使用价值的物质和资源。"]
["污泥是如何进行浓缩处理的?","污泥浓缩是减容的主要方法，通常采用重力浓缩法和气浮浓缩法。\n重力法是利用重力将污泥中的固体与水分离，降低其含水率，污泥含水率可从99%降至96%。\n气浮法是利用在一定的温度下，空气在液体中的溶解度与空气受到的压力成正比，即服从亨利定律。当压力恢复到常压后，所溶空气即变成微细气泡从液体中释放出来。大量微细气泡附着在污泥颗粒的周围，可使颗粒比重减少而被强制上浮，达到浓缩的目的。"]
["污泥为什么要进行消化处理?","污泥消化的目的是使污泥中的有机物质稳定化、减少污泥体积、降低病原体数量，可分为厌氧消化和好氧消化。\n污泥厌氧消化是利用微生物在无氧条件下的代谢作用，使污泥中的有机物质分解为甲烷、二氧化碳和水等。主要作用是使污泥达到不易腐烂的稳定状态，以利于对污泥进一步处理和利用，同时产生的气体(俗称沼气)经适当脱硫等处理净化后，是一种清洁燃料。通过厌氧消化有机物可降解40%。但厌氧消化运行管理要求高，消化池需要密闭、池容大、池数多。\n污泥好氧消化，是对污泥进行较长时间的曝气，使污泥中微生物处于内源呼吸阶段进行自身氧化。"]
["污泥为什么要进行脱水处理?","污泥脱水是将浓缩或消化后的污泥进一步脱除水分，转化为半固态泥块的一种污泥处理过程，主要有压滤和离心机等机械方法。污泥脱水减少的是间隙水和表层吸附水，其目的是进一步减小体积，将污泥含水率从95%～97%控制到60%～80%,便于外运、处置和利用，减少污染。"]
["什么是污泥的干化处理?","污泥干化是将脱水后的污泥进一步降低含水率的工艺过程，主要有自然干化、化学干化、电干化、热干化等方式，通常含水率控制在40%～60%。污泥干化会大幅减少污泥含水量，目的是便于后续污泥的处理处置和利用。"]
["什么是污泥的堆肥处理?","污泥堆肥通常采用好氧静态发酵工艺，是指在人为控制条件下供氧，通过微生物的生化作用，将脱水污泥中的有机物分解、腐熟并转变成稳定腐殖土的过程。在堆肥过程中，由于持续的高温，几乎可将污泥中病原菌和寄生虫卵全部杀灭，且提高了可被植物利用的营养成分，可作为土壤改良剂和有机肥料。\n厌氧堆肥由于发酵周期长、产生臭味多，目前较少采用。"]
["什么是污泥的卫生填埋?","卫生填埋是将污泥脱水至含水率小于60%,进入垃圾填埋场与垃圾混合填埋处置的一种方法。\n目前卫生填埋是我国应用较多的污泥处置方式，具有投资少、操作简单、易处理等特点。但污泥含水率高时，填埋操作困难，并占用填埋场库容。"]
["什么是污泥的干化焚烧?","污泥的干化焚烧是将脱水污泥干化后进行焚烧。焚烧对污泥的处理较为彻底，二次污染得到一定程度的控制。但污泥焚烧一次性投资大、系统构成复杂，为了控制尾气中的二噁英，燃烧温度要求高，烟气要进行特殊处理，焚烧飞灰也需按照危险废物处置，运行管理要求严格，处理处置费用高。"]
["污泥可以土地利用吗?","污泥中含有机物、氮、磷、钾等有益成分，经过无害化、稳定化处理后，可用作土壤改良剂或肥料，更适用于林地的土壤修复和生态工程建设。土地利用的主要形式有农业利用、森林利用、园艺利用和土地改良等。\n但是未经稳定化、无害化处理的污泥施用于土壤，可能造成土壤以及水体的二次污染。因此，污泥的土地利用应依据国家的有关规定和标准，科学管理、规范实施。"]
["污泥处理处置的其他方式方法有哪些?","污泥除厌氧消化、堆肥、干化、焚烧、填埋和土地利用之外，还可用于烧制水泥和陶粒(工程应用阶段)。当前，国内外科学家对于污泥制活性炭、制吸附剂、用作黏结剂、污泥油化、降解氯代化合物等都有一定的研究，但尚处于探索阶段，尚未得到大规模商业应用。"]
["排水许可与排污许可是一回事吗?","排水许可与排污许可不是一回事。排水许可是排水户向城镇排水管网排放污水执行的许可管理制度，排污许可主要指工业企业等产生的污废水，经处理达到污染物排放标准，不经城镇排水管网直接向自然水体排放污水执行的排污许可管理制度。经城镇污水处理厂处理后的出水向自然水体排放的，也应办理排污许可。\n办理了排水许可证的工业等排水户，不再需要办理排污许可证。"]
["为什么要对污水处理厂实施排污许可证制度?","排污许可证制度是指凡是需要向环境排放各种污染物的单位或个人，都必须事先向环境保护部门办理申领排污许可证手续，经环境保护部门批准获得排污许可证后方能向环境排放污染物的制度。我国2007年颁布的《排污许可证管理条例》首次将污水处理厂纳入排污许可证的发放范围。因为，化学需氧量(COD)和氨氮(NH_3-N)的排放是国家刚性的削减指标，而生活污染源是化学需氧量和氨氮的排放大户，给污水处理厂发放排污许可证，就是要提高城市综合污水处理的达标率，控制水中主要污染物的排放，为完成污染总量控制的削减任务、有效控制水体污染提供保障。"]
["为什么地方要制定严于国家标准的地方污水排放标准?","国家标准是适用于全国范围的标准。我国幅员辽阔，人口众多，各地区对环境质量要求也不相同，各地工业发展水平、技术水平和构成污染的状况、类别、数量等都不相同；水体环境中稀释扩散和自净能力也不相同。为了更好地控制和治理水环境污染，各地政府应结合当地的地理特点、水文气象条件、经济技术水平、工业布局、人口密度等因素，进行全面规划，综合平衡，划分区域和质量等级，提出符合实际情况的环境质量要求，同时增加或补充国家标准中未规定的当地主要污染物的项目及容许浓度。这样有助于结合实际治理水污染，保护和改善水环境。\n地方标准应该符合以下两点：一是国家标准中所没有规定的项目；二是地方标准应严于国家标准，以起到补充、完善的作用。"]
["城镇污水处理厂在线监测的主要指标有哪些?","国家环保总局2005年公布的《污染源自动监控管理办法》(国环〔2005〕28号令)要求，污水处理厂应当按照规定的时限建设、安装自动监控设备及其配套设施，配合自动监控系统的联网。通过污水处理厂在线监测系统，可以获得24h连续的在线监测数据，实现监控中心对污水处理厂的远程监控。\n在线监测指标由污水处理厂所在地的环保监测部门根据污水处理厂出水达标具体要求设置，一般监测指标有进出水流量、COD、氨氮、pH,其他监测指标可包括进出水总氮、总磷和总有机碳等。在线监测指标将随着管理的逐渐加严而逐渐增加。"]
["日常生活中哪些行为会影响排水设施的正常运行?","(1)向雨水口倾倒生活污水会污染河道。\n(2)向雨水口和雨水算子内倾倒建筑垃圾、塑料袋、一次性筷子、竹签、卫生巾等固体垃圾，极易造成管道堵塞。雨季易导致路面积水，影响通行甚至引发内涝灾害。\n(3)向下水道倾倒消毒剂、染发剂、废酸等化学制剂，会造成管道腐蚀。\n(4)向下水道倾倒施工泥浆和装修垃圾，特别是油漆、涂料等，会造成排水管道堵塞和坏损及爆炸。\n(5)向下水道倾倒各种油脂特别是动物油，油脂容易板结堵塞下水道。\n(6)使用含磷洗衣粉，污水进入水体会造成污染，进入污水处理厂会影响安全达标运行。\n(7)其他偷盗、损毁、占压排水设施等不良行为，均会影响排水设施正常运行和功能发挥。"]
["发现排水设施损毁等现象应该怎么办?","保护排水设施是公民的责任和义务，也是保障自身安全的需要。偷盗或损毁排水井盖和雨水算子、占压井口或管道、向排水管道乱扔垃圾等行为，都会对排水设施功能正常发挥和市民出行安全等造成严重影响。对此类不良行为和不法活动，广大市民要坚决抵制。发现排水设施被盗、被毁等情况应及时打政府便民电话(“12345”)及水\n务热线、排水热线，也可直接向主管部门或运营单位反映。"]
["暴雨期间城镇居民出行应注意什么?","(1)暴雨天气，市民应尽量减少出行。一旦遇到暴雨，若受阻或所处地段危险，应尽可能联络家人，告知你的具体位置，以方便救援。\n(2)暴雨伴随雷电时应及时关闭手机，扔掉带金属杆的雨伞，不倚靠路灯杆、信号杆、树干、高压线和变压器，以防遭雷击。\n(3)行走要远离检查井口。暴雨来临前选择地势较高安全的位置避雨，并停留至暴雨结束为止。\n(4)严禁私自打开井盖和雨水算子等设施，避免给他人造成伤害；如果路面水满，要站立在安全处切勿贸然涉水，以防遇到被掀起井盖的井口而跌落造成伤害。\n(5)下凹立交桥积水超过警戒线时，严禁驾车通行。\n(6)留意外界动向，警惕泥石流等灾害，并远离不牢固围墙、广告牌等，以防砸伤等事故。"]
["城镇排水管网占道维护作业中，公众应如何配合?","排水设施进行养护和维修，需要占道施工时，主管部门一般会选择夜间或不影响正常生活秩序的施工方案。但有时也会出现白天占路抢修的情况，可能会给公众出行带来不便，或产生噪声、异味等不利影响。对此，需要公众给予理解，选择绕道出行等方式配合相关作业。"]
["为什么不能私接和混接排水管道?","私接和混接排水管道是违法的、不道德的行为。\n排水管的大小和走向都是经过科学设计的，而且每一个接口都是经过专业封闭的。私接管道带有很大的盲目性，接口也没有进行封闭，很容易出现下水井排量超负荷造成污水冒井的现象，会严重影响居民的生活和出行，还会对管道及附属构筑物造成结构安全隐患；混接是指将雨水排入污水管道或者污水排入雨水管道的行为。混接会造成管道中产生有毒有害气体，影响公共卫生和公众安全，造成水体污染，甚至引发疫情。因此，公民应自觉不私接、乱接和混接排水管道。"]
["为什么不能占压排水设施?","地面检查井口、雨水口等排水设施一旦被社会车辆、临时建筑、材料堆放等占压，会影响其正常运行和维护，甚至导致设施损坏。遇有紧急情况，还会影响及时的抢修和维护，造成污水冒溢、内涝和爆炸等严重后果。所以，公民应自觉禁止任何占压、围堵地面排水设施的行为。"]
["为什么不能将粪便等直接倒入排水设施?","粪便中含有大量有机物，在微生物的作用下易发酵产生沼气，遇到明火会发生爆炸，影响公共安全。同时，粪便直接倒入检查井、雨水口等排水设施，也会造成管道堵塞和水体污染。所以要杜绝向排水设施直接倾倒粪便等不良行为。"]
["为什么燃放烟花爆竹需要远离排水检查井?","城镇排水管网的检查井是与排水管道连通的。污水长期滞留在管道内，会发酵产生甲烷气体(沼气),一旦遇到烟花爆竹等明火就会引起爆炸，造成人身伤害和财产损失。因此，公众燃放烟花爆竹时要谨记远离排水检查井，更禁止将爆竹插在井盖孔上或掀开井盖燃放。"]
["井盖和雨水篦子丢失会造成什么危害?","雨(污)水井盖和雨水篦子等是城镇排水设施的重要组成部分，一旦被偷盗、损毁或挪移，不但影响排水设施功能正常，还会造成“马路陷阱”,给行人和车辆造成巨大安全隐患。因此，发现其丢失或损毁时，公民可拨打排水服务热线告知有关部门及时处理，避免损失和造成人身伤害。"]
["为什么餐饮企业的排水系统须设置隔油池和格栅?","餐饮企业排水中含有大量的动植物油脂，低温时冷凝挂壁易堵塞管道，高温时易产生恶臭，腐蚀管道；含油污水随管道进入污水处理厂不利于水厂的稳定运行，进入水体会造成污染，影响鱼类生存。因此，餐饮企业的排水需采取设置隔油池和格栅等措施，处理达标后，方可排入城镇排水管网。"]
["公众使用再生水时应注意哪些问题?","(1)目前我国进入家庭冲厕或市政杂用的再生水不是饮用水，不能直接或间接饮用。\n(2)必须使用专门再生水管道，不得私自改动与其他管道连接，以免再生水和自来水等管道连通，危害用户健康。\n(3)用户发现再生水有异味、颜色异常等情况时，要立即停止使用并及时报告，确定水质安全后再使用。"]
["怎样区别再生水管道与自来水管道?","我国对于再生水管道的标识有明确规定。根据《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231)规定：再生水管道上贴有黄色(淡黄色、中黄色)标识，注明管道内为再生水。在管道上以宽为150mm的色环标识，两个标识之间最小距离应为10m,其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成。"]
["再生水井盖有专门标识吗?","再生水井盖像其他市政井盖设施一样，都有显著标识，一般是在井盖上标注“中水”或“再生水”字样。"]
["再生水加水机的标识是什么样的?","目前我国城镇设立的再生水加水机，正面有“中水加水机”或“再生水加水机”字样。"]
["为什么要交纳污水处理费和再生水费?","污水处理费是水费的重要组成部分，属行政事业性收费，一般在收取自来水费时同时代收。\n《中华人民共和国水污染防治法》第四十四条规定，“城镇污水应当集中处理。”\n“设施的运营单位按照国家规定向排污者提供污水处理的有偿服务，收取污水处理费用，保证污水集中处理设施的正常运行。向城镇污水集中处理设施排放污水、缴纳污水处理费用的，不再缴纳排污费。收取的污水处理费用应当用于城镇污水集中处理设施的建设和运行，不得挪作他用。”\n再生水费和污水处理费性质相同，《城镇排水与污水处理条例》规定，再生水应纳入水资源统一配置。\n因此，治理水污染、保护水环境、开发水资源，需要国家投入、社会支持、公民参与。缴纳污水处理费和再生水使用费既是法律规定，也是公民的责任和义务。"]
["哪些行为会危及城镇排水与污水处理设施安全?","《城镇排水与污水处理条例》第四十二条规定，禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：\n(一)损毁、盗窃城镇排水与污水处理设施；\n(二)穿凿、堵塞城镇排水与污水处理设施；\n(三)向城镇排水与污水处理设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣；\n(四)向城镇排水与污水处理设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物；\n(五)建设占压城镇排水与污水处理设施的建筑物、构筑物或者其他设施；\n(六)其他危及城镇排水与污水处理设施安全的活动。"]
["城镇污水处理厂数量不断增长，为什么黑臭水体依然很多?","近年来，我国城镇污水处理事业快速发展，污水处理厂数量迅速增加。污水中的污染物在污水处理厂得到大量削减，达标排放进入河道的水对城镇水体改善起到了重要作用。\n但很多水体依然黑臭，原因是多方面的。例如：城镇排水管网建设滞后，管网收集率低，造成部分污水没有通过管网收集进入污水处理厂而是直接入河导致污染；污水私接乱排，致使污水通过雨水管直接入河导致污染；初期雨水和雨污合流溢流未截蓄处理的水直接排入水体造成污染；有的河道长期得不到清淤整治，水体中大量污染物沉淀并积累在河流底泥中，致使水体污染黑臭；有些河道生态系统遭到破坏尚未得到恢复，自净能力减弱。而排入水体的污染物量又超过水体的自净能力，从而造成水体溶解氧耗尽，出现厌氧过程，导致水体黑臭等。正是因为这些问题的存在，致使很多河道虽有污水处理厂达标排放的水，仍不能恢复水体的自然修复生态功能。\n2015年，住房和城乡建设部牵头有关部委编制了《城市黑臭水体整治工作指南》,国家将进一步加强黑臭水体的综合治理，而且将全社会、全体公民的支持、参与和监督纳入综合治理的重要举措中。"]
["公众获取各地污水处理厂排放信息的渠道有哪些?","公众获取各地污水处理厂排放信息的渠道有：政府信息公开平台、运营单位网站及其电子公告屏等。"]
["公众发现污水处理厂违法排污应如何投诉举报?","发现污水处理厂违法排污时，公众可拨打政府公众服务热线(“12345”)、环保热线(“12369”)或直接向环境保护主管部门投诉举报。"]