{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":860,"n_cols":2,"rows_kept":860,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["问","答"]
["什么是发酵？","发酵是利用微生物在有氧或无氧条件下制备微生物菌体或直接产生代谢产物或次级代谢产物的过程。"]
["什么是发酵工业？","所谓发酵工业，就是利用微生物的生命活动产生的酶对无机或有机原料进行加工获得产品的工业。它包括传统发酵工业(有时称酿造),如某些食品和酒类的生产，也包括近代的发酵工业，如酒精、乳酸、丙酮-丁醇等的生产，还包括新兴的发酵工业，如抗生素、有机酸、氨基酸、酶制剂、单细胞蛋白等的生产。\n在我国常常把由复杂成分构成的、并有较高风味要求的发酵食品，如啤酒、白酒、黄酒、葡萄酒等饮料酒，以及酱油、酱、豆腐乳、酱菜、食醋等副食佐餐调味品的生产称为酿造工业；而把经过纯种培养、提炼精制获得的成分单纯且无风味要求的酒精、抗生素、柠檬酸、谷氨酸、酶制剂、单细胞蛋白等的生产叫做发酵工业。"]
["在我国，食品发酵工业存在的主要问题表现在哪些方面？","在我国，食品发酵工业存在的主要问题表现在，生产虽有一定规模，但产品结构不合理，粗放经营，资源浪费严重，环境污染突出，经济效益低下。"]
["我国发酵工业若要在今后几年保持稳定、快速发展，要怎么办？","我国发酵工业若要在今后几年保持稳定、快速发展，就不能再以简单增加资源、能源、劳动力的方式来扩大生产，而要大力开发生物技术，大幅度增加技术含量，依靠先进的科技来增加产量，降低成本，增加效益。"]
["一般地讲，淀粉、制糖、乳制品的加工工艺为？","粉、制糖、乳制品的加工工艺为：\n原料→处理→加工→产品"]
["发酵产品(酒精、酒类、味精、柠檬酸、有机酸)的生产工艺为？","发酵产品(酒精、酒类、味精、柠檬酸、有机酸)的生产工艺为：\n原料→处理→淀粉→糖化→发酵→分离与提取→产品"]
["发酵工业废水主要来源是什么？","发酵工业的主要废渣水来自原料处理后剩下的废渣(如蔗渣、甜菜粕、大米渣、麦糟、玉米浆渣、纤维渣、葡萄皮渣、薯干渣等)、分离与提取主要产品后废母液与废糟(如玉米、薯干、糖蜜酒精糟，味精发酵废母液，白酒糟，葡萄酒糟，柠檬酸中和废液等)以及加工和生产过程中各种冲洗水、洗涤剂和冷却水。"]
["发酵工业为什么会污染环境？","发酵工业采用玉米、薯干、大米等作为主要原料，并不是利用这些原料的全部，而只是利用其中的淀粉，其余部分(蛋白、脂肪、纤维等)限于投资和技术、设备、管理等原因，很多企业尚未加以很好地利用。发酵工业年耗粮食、糖料、农副产品达8000多万t,其中玉米、大米等原料耗量为2500万t左右。若粮薯原料按平均淀粉含量60%(质量分数)计，则上述行业全年将有1000万t原料尚未被很好利用，其中有相当部分随冲洗水及洗涤水排入生产厂周围水系，不但严重污染环境，而且大量地浪费了粮食资源。"]
["味精工业废水对环境造成了怎样的污染？","味精工业废水对环境造成的污染问题日趋突出，在众所周知的淮河流域水污染问题中，它是仅次于造纸废水的第二大污染源；在太湖、滇池、松花江、珠江等流域，也因味精废液污染问题，成为公众注目的焦点。对于味精废液，过去一直采用末端治理的技术，投资大，不能从根本上解决问题。随着生产规模的不断扩大，味精废液的污染日趋严重。1996年我国味精产量55万t,废液中约有8.4万t蛋白质和54.6万t硫酸铵，其中大多数被排放掉了，造成资源、能源的极大浪费。"]
["甘蔗糖厂对环境造成了怎样的污染？","全国目前共有甘蔗糖厂440家。20世纪80年代以来，甘蔗糖厂的主要污染源糖蜜酒精废液的治理一直是人们研究的重大科研项目，先后有许多的治理方案和治理工程问世，但是没有一种方案和工程技术既可达到酒精废液的零排放又有明显的环境效益、社会效益和很好的经济效益。"]
["食品与发酵工业废水的主要特点是什么？","食品与发酵工业的废水具有水质差异大、有机物质和悬浮物含量高、易腐败的特点。虽然一般不具有毒性，但会导致受纳水体富营养化，使水体缺氧，进而恶化水质，对环境造成污染。"]
["发酵工业废水主要包含哪些废渣？","主要包含蔗渣、甜菜粕、大米渣、麦糟、玉米浆渣、纤维渣、葡萄皮渣、薯干渣等原料处理后的废渣，以及玉米、薯干、糖蜜酒精糟、味精发酵废母液、白酒糟、葡萄酒糟、柠檬酸中和废液等分离与提取主要产品后的废母液与废糟。"]
["发酵工业废水的主要成分有哪些？","食品与发酵工业生产过程中产生的废渣水含有丰富的蛋白质、氨基酸、维生素、糖类以及多种微量元素。常见的废渣包括酒精糟、白酒糟、麦糟、废酵母、黄浆大米渣、薯干渣、玉米浆渣等。"]
["发酵工业废水有哪些再利用价值？","理想的饲料原料，也是微生物增殖的营养源。还可以用废渣为培养基进行厌氧发酵，将复杂的有机物通过微生物作用降解转化，获得大量沼气。更重要的是，废渣水在生产饲料和沼气的同时，能大大降低污染负荷。"]
["用废渣水来生产饲料和沼气的工艺是怎样的？","用废渣水来生产饲料和沼气的工艺，是拟将废渣水进行固液分离，滤渣干燥生产各种产品，而滤液再行处理(生产沼气)。应指出的是，废渣水也可先进行厌氧发酵来生产沼气(如生产粮薯酒精的废渣水),但是厌氧消化液也需固液分离。"]
["废渣水的处理方式有哪些？","废渣水通常采用固液分离的方式进行处理。常见的固液分离操作包括沉降、离心、过滤、蒸发浓缩和干燥等方法。处理后的固体渣可以用作饲料原料或进行沼气生产，而滤液则可进一步处理用于生产沼气。"]
["不同类型的发酵工业废水有何不同？","根据发酵工业的性质和产品特点，废水主要包括酒类生产废水、糖类生产废水、乳品工业废水、味精生产废水、柠檬酸生产废水和抗菌素类生物制药废水等。这些废水在水质特征上各有不同，需要针对性地进行处理。"]
["酒精工业废水的主要来源和特点是怎样的？","酒精工业的污染主要体现在废水的排放方面，其废水主要来源于蒸馏发酵成熟醪后排出的酒精糟、生产设备的洗涤水和冲洗水，以及蒸煮、糖化、发酵、蒸馏工艺的冷却水等。相比之下，酒精生产很少排放废渣和废气，而排放的废气和废渣主要来自锅炉房。"]
["酒精工业废水的主要成分和排放情况是怎样的？","酒精工业废水的主要成分是酒精糟，其排放量相当可观。每生产1吨酒精大约会排放13至16立方米的酒精糟。酒精糟具有酸性，其COD高达5至7×10^6mg/L，是酒精工业中最主要的污染源之一。"]
["啤酒工业废水的主要来源是什么？","啤酒厂废水主要来源有：麦芽生产过程的洗麦水、浸麦水，发芽降温喷雾水、麦槽水、洗涤水，凝固物洗涤水；糖化过程的糖化、过滤洗涤水；发酵过程的发酵罐洗涤、过滤洗涤水；罐装过程洗瓶、灭菌、破瓶啤酒及冷却水和成品车间洗涤水。此外，啤酒厂废水还包括来自办公楼、食堂、宿舍和浴室等处的生活污水。"]
["啤酒工业废水的排放情况是怎样的？","每制1t成品酒，将产生生活污水约1.7m²,含COD污染物0.85kg或BOD₅污染物0.5kg。"]
["啤酒工业废水的主要成分和超标情况是什么？","啤酒厂排放的废水超标项目主要是COD、BOD₅和SS等。其中，COD和BOD₅是衡量废水中有机污染物含量的重要指标，SS则代表废水中的悬浮物。"]
["啤酒生产的废水主要来自哪些方面？","啤酒生产的废水主要来自两个方面，一是大量的冷却水(糖化、麦汁冷却、发酵等),二是大量的洗涤水、冲洗水(各种罐洗涤水和瓶洗涤水等)。"]
["啤酒工业废水的特点有哪些？","啤酒废水的特点主要表现在水量大、无毒有害、属于高浓度有机废水。这是因为废水中含有大量的冷却水和洗涤水，且这些水中所含有的有机物质较为浓缩。"]
["啤酒工业废水的特点有哪些？","啤酒厂生产啤酒过程用水量很大，特别是酿造、罐装工艺过程大量使用新鲜水，相应产生大量废水。啤酒的生产工序较多，不同啤酒厂生产过程中吨酒耗水量和水质相差较大。管理和技术水平较高的啤酒厂耗水量为8～12m³/t,我国啤酒厂的吨酒耗水量一般大于该参数。据统计，国内啤酒从糖化到灌装吨酒平均耗水量为10～20m³。"]
["啤酒工业废水按其有机物含量可分为哪几类？","啤酒工业废水按其有机物含量可分为：冷却水、清洗废水、冲渣废水、灌装废水和洗瓶废水。"]
["啤酒工业废水中的冷却水是什么？","冷却水包括冷冻机循环水、麦汁和发酵的冷却水等。这类废水基本上未受污染。"]
["啤酒工业废水中的清洗废水是什么？","清洗废水如大麦浸渍废水、大麦发芽降温喷雾水、清洗生产装置废水、漂洗酵母水、洗瓶机初期洗涤水、酒罐消毒废液、巴斯德杀菌喷淋水和地面冲洗水等。这类废水受到不同程度的有机污染。"]
["啤酒工业废水中的冲渣废水是什么？","冲渣废水如麦糟液、冷热凝固物、酒花糟、剩余酵母、酒泥、滤酒渣和残碱性洗涤液等。这类废水中含有大量的悬浮性固体有机物。工段中将产生麦汁冷却水、装置洗涤水、麦糟、热凝固物和酒花糟。装置洗涤水主要是糖化锅洗涤水、过滤槽和沉淀槽洗涤水。此外，糖化过程还要排出酒花糟、热凝固物等大量悬浮固体。"]
["啤酒工业废水中的灌装废水是什么？","在灌装酒时，机器的跑冒滴漏时有发生，还经常出现冒酒，将大量残酒掺入废水中。另外，喷淋时由于用热水喷淋，啤酒升温引起瓶内压力上升，“炸瓶”现象时有发生，致使大量啤酒洒散在喷淋水中。为防止生物污染，循环使用喷淋水时需加入防腐剂，因此，被更换下来的废喷淋水含防腐剂成分。"]
["啤酒工业废水中的洗瓶废水是什么？如何处理？","清洗瓶子时先用碱性洗涤剂浸泡，然后用压力水初洗和终洗，瓶子清洗水中含有残余碱性洗涤剂、纸浆、染料、浆糊、残酒和泥砂等。碱性洗涤剂要定期更换，更换时若直接排入下水道，则可使啤酒废水呈碱性，因此，废碱性洗涤剂应先进入调节、沉淀装置进行单独处理。若将洗瓶废水的排出液经处理后储存起来用以调节废水的pH值(啤酒废水平时呈弱酸性),则可以节省污水处理的药剂用量。"]
["啤酒厂废水排放量存在哪些差异？","啤酒厂之间的废水排放量差距很大，这与生产工艺和管理水平等因素密切相关。同时，同一厂在不同时间段的排水量也存在较大差异，这可能是由于季节和生产量的变化所导致的。"]
["啤酒厂的酒损率和什么有关，一般是多少？","一般来讲，从麦芽制备开始直到成品酒出厂，每一道工序都有酒损产生。酒损率与生产厂的设备先进性、完好性和管理水平有关。酒损率越高，造成的环境污染越严重。先进酒厂的酒损率约为6%～8%,设备陈旧及管理不善的酒厂酒损率可高达18%以上，一般水平的啤酒厂的酒损率为10%～12%。"]
["啤酒工业废水的有机物排放情况是怎样的？","与废水排放量一样，废水的水质在不同季节也有一定的差别，尤其是处于高峰流量时的啤酒废水，其有机物含量也处于高峰。一般来讲，每制1t成品酒，排出COD污染物约25kg,或BODs污染物15kg,悬浮性固体约15kg。"]
["我国啤酒工业废水COD、BOD含量大概是多少？","国内啤酒厂进水COD多在1000~2500mg/I之间，BOD在600～1500mg/L之间。"]
["啤酒废水的PH值通常是多少？","啤酒废水的pH值通常在5～9之间，根据不同的工序和厂家可能会有所不同。"]
["乳品工业包括哪些？","乳品工业包括乳场、乳品接收站和乳制品加工厂。乳品接收站主要任务是从乳场接收乳品，然后装罐运输到装瓶站或加工厂。乳场除做好运输准备工作外，有时还要在分离器中将乳品脱脂，把奶油运出或加工成黄油，而脱脂乳可用做饲料或加工成酪朊。乳品加工厂主要生产奶粉、炼乳、酸奶、酪朊、冰激凌等产品。"]
["液体乳品的主要加工工艺是什么？","液体乳品的主要加工工艺为消毒、均质、调配维生素和装瓶"]
["奶粉的主要加工工艺是什么？","奶粉的主要加工工艺为净化、配料、灭菌与浓缩、干燥。"]
["乳品工业废水主要来自哪些来源？","乳品工业废水主要来自乳场、乳品接收站和乳制品加工厂。乳场废水主要来自洗涤水、冲洗水；乳品接收站废水主要是为运送乳品所用设备的洗涤水；乳品加工废水主要是生产工艺废水和大量的冷却水，冷却水占总废水量的60%～90%。"]
["乳品加工厂废水包括什么？","乳品加工厂废水包括各种设备的洗涤水、地面冲洗水、洗涤与搅拌黄油的废水以及生产各种乳制品的废水(如奶粉厂的废水主要来自设备洗涤水和大量的冷却水，酪朊厂的废水主要来自真空过滤机的滤液、产品的洗涤水、蒸发器的冷凝水)。"]
["乳制品厂废水的处理量和排放量受什么因素影响？","乳制品厂废水的处理量和排放量受到生产规模、加工工艺、管理水平等因素的影响。一般来说，生产规模大的乳品加工厂单位产品耗水量和废水排放量会比生产规模小的少。"]
["乳品加工厂废水中含有哪些主要污染物？","乳品加工厂废水含有大量的有机物质，主要是含乳固形物，包括乳脂肪、酪蛋白、其他乳蛋白、乳糖、无机盐类等。这些物质在水中呈可溶性或胶体悬浮状态。"]
["乳品加工废水的pH值通常是多少？","乳品加工厂废水的pH值接近中性，有的略带碱性，但在不同时间所排放废水的pH值变化很大，主要受清洗消毒时所使用的清洗剂和消毒剂的影响。"]
["乳制品厂废水浊度一般在什么范围内？","乳制品厂废水浊度一般在30～40mm范围内。由于乳品废水中胶体浓度高，所以废水的浊度相对较高。"]
["生产味精的方法有哪些？","生产味精的方法有发酵法和水解法两种，现多采用发酵法。"]
["谷氨酸发酵主要以什么为原料？","谷氨酸发酵主要以糖蜜和淀粉水解糖为原料，其中国内以淀粉水解糖为原料居多，而国外几乎都以糖蜜为原料生产谷氨酸。"]
["味精工业是怎样的？","味精工业是以大米、淀粉、糖蜜为主要原料的加工工业"]
["味精工业生产工艺是怎样的？","生产工艺与其他发酵产品一样，为\n原料→处理→淀粉→液化→糖化→发酵→分离与提取→产品\n味精生产工艺主要有淀粉水解糖的制取、谷氨酸发酵、谷氨酸的提取与分离和由谷氨酸精制生产味精。"]
["味精工业废水的主要来源有哪些？","其主要废(渣)水来自：原料处理后剩下的废渣(米渣);发酵液经提取谷氨酸(麦麸酸)后废母液或离子交换尾液；生产过程中各种设备(调浆罐、液化罐、糖化罐、发酵罐、提取罐、中和脱色罐等)的洗涤水；离子交换树脂洗涤与再生废水；液化(95℃)至糖化(60℃)、糖化(60℃)至发酵(30℃)等各阶段的冷却水；各种冷凝水(液化、糖化、浓缩等工艺)。"]
["味精工业废水中主要的污染物是什么？","发酵废母液或离子交换尾液虽占总废水量的比例较小，但是COD负荷高达30000～70000mg/L,废母液pH值为3.2,离子交换尾液pH值为1.8～2.0,是味精行业亟待处理的高浓度有机废水。而属于中浓度有机废水的洗涤水、冲洗水排放量大(100～250m³/t产品),其COD负荷为1000~2000mg/L,相当于啤酒行业的废水污染负荷，也是应该设法处理的有机废水。至于冷却水，只要管道不渗漏，是不应有污染负荷的。"]
["味精生产废水的主要特点是什么？","味精生产废水的主要特点是有机物和悬浮物菌丝体含量高、酸度大；氨氮和硫酸盐含量高，对厌氧和好氧生物具有直接和间接毒性或抑制作用。"]
["味精废水处理的主要问题是什么？","目前的主要问题是味精废水处理投资和运行费用过高，企业无法承受。采用厌氧处理，运行费用较低，但是厌氧处理目前尚无法有效解决高浓度硫酸盐问题。部分味精厂有饲料酵母生产线，用发酵废母液培养饲料酵母后，可使其COD下降40%左右。但目前大部分的味精厂采用冷冻等电点-离子交换工艺提取谷氨酸，因为离子交换尾液生产饲料酵母绝大多数是亏损运行，工厂的生产积极性已明显减弱。"]
["针对味精废水处理，有哪些可能的解决方案？","针对味精废水处理，目前尚未出现一种能在工业中真正实际应用的有效处理方法。部分味精厂尝试使用厌氧处理降低COD含量，但尚无法有效解决高浓度硫酸盐的问题。另外，有些厂家尝试用发酵废母液培养饲料酵母以降低COD含量，但这也存在一定局限性。因此，味精行业希望能找到一种技术上可行、经济上合理、在工业中可实际应用的处理工艺成套设备。"]
["抗菌素是什么？","抗菌素(antibiotics)是微生物、植物、动物在其生命过程中产生(或利用化学、生物或生化方法)的化合物，具有在低浓度下选择性地抑制或杀灭它种微生物或肿瘤细胞的能力，是人类控制感染性疾病、保障身体健康及防治动植物病害的重要药物。"]
["抗菌素工业是什么？","抗菌素工业属于发酵工业的范围。抗菌素发酵是通过微生物将培养基中某些分解产物合成具有强大抗菌或抑菌作用的药物，它一般都是采用纯种在好氧条件下进行的。抗菌素的生产以微生物发酵法进行生物合成为主，少数也可用化学合成方法生产。此外，还可将生物合成法制得的抗菌素用化学、生物或生化方法进行分子结构改造而制成各种衍生物，称为半合成抗菌素。"]
["抗菌素生产工艺主要包括哪些？","抗菌素生产工艺主要包括菌种制备及菌种保藏、培养基制备(培养基的种类与成分、培养基原材料的质量和控制)与灭菌及空气除菌、发酵工艺(温度与通气搅拌等)、发酵液的预处理和过滤、提取工艺(沉淀法、溶剂萃取法、离子交换法)、干燥工艺等。抗菌素生产工艺流程与一般发酵产品工艺流程基本相同。生产工艺包括微生物发酵、过滤、萃取结晶、化学方法提取、精制等过程。"]
["抗菌素生产工艺的主要废渣水来自那里？","抗菌素生产工艺的主要废渣水来自以下三方面：一是提取工艺的结晶废母液，即采用沉淀法、萃取法、离子交换法等工艺提取抗菌素后的废母液、废流出液等污染负荷高(属高浓度)的有机废水；再则是中浓度有机废水，主要是来自于各种设备的洗涤水、冲洗水；最后是冷却水。此外，为提高药效，还将发酵法制得的抗菌素用化学、生物或生化方法进行分子结构改造而制成各种衍生物，即半合成抗菌素，其生产过程的后加工工艺中包括有机合成的单元操作，可能排出其他废水。"]
["抗菌素制药的废水可分为哪几种？","抗菌素制药的废水可分为：提取废水、洗涤废水和其他废水。"]
["抗菌素生产废水的来源有那几个方面？","发酵废水，酸、碱废水和有机溶剂废水，设备与地板等的洗涤废水和冷却水"]
["抗菌素生产废水中的发酵废水是怎么来的？BOD₅浓度为多少？","发酵废水如果不含有最终成品，则BOD₅浓度为4000～13000mg/L。当发酵过程不正常、发酵罐出现染菌现象时，导致整个发酵过程失败，必然将废发酵液排放到废水中，从而增大了废水中有机物及抗菌素类药物的浓度，使得废水中COD、BOD₅值出现波动高峰，此时废水的BOD₅浓度可高达(2~3)×10mg/L。"]
["抗菌素生产废水中的酸、碱废水和有机溶剂废水是怎么来的？","酸、碱废水和有机溶剂废水主要是在发酵产品的提取过程中需要采用一些提取工艺和特殊的化学药品造成的。"]
["抗菌素生产废水中的设备与地板等的洗涤废水BOD₅浓度为多少？","设备与地板等的洗涤废水的成分与发酵废水相似，BOD₅浓度为500～1500mg/L。"]
["抗菌素生产废水中冷却水中污染物的主要成分是什么？","冷却水中污染物的主要成分是发酵残余的营养物，如蛋白质、脂肪和无机盐类(Ca^{2+}、Mg^{2+}、K^{+}、Na^{+}、SO_{4}^{2-}、HPO_{4}^{2-}、Cl^{-}、C_{2}O_{4}^{2-}等),其中包括酸、碱、有机溶剂和化工原料。"]
["抗菌素制药废水的水质特征有哪些？","从抗菌素制药的生产原料及工艺特点中可以看出，该类废水成分复杂，有机物浓度高，溶解性和胶体性固体浓度高，pH经常变化，温度较高，带有颜色和气味，悬浮物含量高，含有难降解物质和有抑菌作用的抗菌素，并且有生物毒性等。COD浓度高、废水中SS浓度高、存在难生物降解和有抑菌作用的抗菌素等毒性物质、硫酸盐浓度高、水质成分复杂、水量小且间歇排放，冲击负荷较高"]
["为什么抗菌素制药废水COD浓度高？","抗菌素制药废水中主要包括发酵残余基质及营养物、溶媒提取过程的萃余液，经溶媒回收后排出的蒸馏釜残液，离子交换过程排出的吸附废液，水中不溶性抗菌素的发酵滤液，以及染菌倒罐废液等。这些成分浓度较高，如青霉素浓度COD为15000～80000mg/L、土霉素COD浓度为8000～35000mg/L。"]
["为什么抗菌素制药废水中SS浓度高？","废水中 SS主要为发酵的残余培养基质和发酵产生的微生物丝菌体。例如，庆大霉素SS为 8 g/L 左右，青霉素 SS为5~23 g/L。"]
["为什么抗菌素制药废水中存在难生物降解和有抑菌作用的抗菌素等毒性物质？","由于抗菌素得率较低，仅为0.1%～3%(质量分数),且分离提取率仅为60%～70%,因 此废水中残留抗菌素含量较高， 一般条件下，四环素残余浓度为100～1000 mg/L, 土霉素残 余浓度为500～1000mg/L 。废水中青霉素、四环素、链霉素浓度低于100 mg/L 时不会影响\n好氧生物处理，但当浓度大于100 mg/L 时会抑制好氧污泥活性，降低处理效果。"]
["为什么抗菌素制药废水中硫酸盐浓度高？","链霉素废水中硫酸盐含量为3000 mg/L 左右，最高可达5500 mg/L, 土霉素废水为 2000mg/L 左右，庆大霉素废水中为4000 mg/L 。一般认为，好氧条件下硫酸盐的存在对生物处理没有影响，但对厌氧生物处理有抑制作用。"]
["为什么抗菌素制药废水中水质成分复杂？","中间代谢产物、表面活性剂(破乳剂、消沫剂等)和提取分离中残留的高浓度酸、碱、有机溶剂等原料成分复杂，易引起 pH 值大幅度波动，影响生化反应活性。"]
["为什么抗菌素制药废水中水量小且间歇排放，冲击负荷较高？","由于抗菌素分批发酵生产，废水间歇排放，所以其废水成分和水力负荷随时间也有很大变化，这种冲击给生物处理带来极大的困难。"]
["啤酒废水的处理方法是什么？","啤酒废水主要采用生物氧化法进行处理。由于啤酒废水含有大量的有机碳而氮源含量较少，因此在传统的生物氧化处理过程中，可能需要补充氮源以达到处理效果。生物氧化过程中，传统的活性污泥法处理效果可能较差，因为一些微生物如球衣细菌和酵母菌难以在活性污泥中正常生长。"]
["为什么啤酒废水通常采用生物接触氧化法？","啤酒废水通常采用生物接触氧化法，因为该方法利用池内填料聚集球衣细菌等微生物，使处理效果更为理想。这种方法可以有效处理啤酒废水中的悬浮有机污染物。"]
["啤酒废水进入生物接触氧化池前要进行什么处理？","啤酒废水中含有大量悬浮有机污染物，进入生物接触氧化池前应进行初级处理。初级 处理装置可选用格栅和机械细筛两级处理，使悬浮有机物的去除率达80%以上。"]
["为什么在啤酒废水处理过程中需要考虑预曝气装置或加大好氧生物处理装置的容量？","啤酒废水自然存放4 h后会发生腐败，而腐败的废水进入好氧处理系统会影响处理效果。因此，在处理过程中，应考虑使用预曝气装置或者加大好氧生物处理装置的容量，以确保处理系统具备足够的缓冲能力。"]
["20世纪80年代初，啤酒废水处理主要采用了哪些好氧处理技术？","20世纪80年代初，啤酒废水处理主要采用了好氧处理技术，包括活性污泥法、高负荷生物滤池和接触氧化法等。"]
["为什么二级接触氧化工艺被广泛应用于啤酒废水处理？","二级接触氧化工艺被广泛应用于啤酒废水处理是因为啤酒废水的进水COD浓度较高，适合采用这种处理技术。"]
["采用接触氧化工艺代替传统活性污泥法有哪些优势？","采用接触氧化工艺代替传统活性污泥法可以防止高糖含量废水引起污泥膨胀的现象发生，并且不需要投配N、P等营养物质。"]
["SBR（序批活性污泥法）工艺处理废水的工艺流程是怎样的？","废水通过机械格栅分离出固体颗粒，然后进入调节池。通过提升泵将废水再从调节池泵入 CASS池，CASS法反应的容积一般包括选择区、预反应区和主反应区。废水由提升泵直接提升到 CASS 的选择区与回流污泥混合，选择区不曝气，相当于活性污泥工艺中的厌氧选择器。在该区内，回流污泥中的微生物菌胶团大量吸附废水中的有机物，能迅速降低废水中有机物浓度，并防止污泥膨胀。预反应区采用限制曝气，控制溶解氧浓度为0.5 mg/L, 使反硝化过程得以可能进行。主反应区的作用是完成有机物的降解或氨氮的硝化过程。选择区、预反应区和主反应区的  体积比为1:5:20,反应池污泥回流比一般为30%～50%。曝气方式采用鼓风曝气，曝气器选用微孔曝气器。"]
["CASS池中的撇水装置由什么组成？","CASS池中的撇水装置采用旋转式港水器，主要由浮箱、堰口、支撑架、集水支管、集水总 管(出水管)、轴承、电动推杆、减速机和电机等部件组成港水器和整个工艺采用可编程序  控制器(PLC)进行控制，主要根据时间、液位和茫水器位置等因素来综合控制各部件运行。\n主要控制参数包括废水流量，提升时间，污泥回流时间，曝气时间，气流量，沉淀时间，撇水时间、流量，茫水器的速度及原点，高低位，剩余污泥排放时间、流量，主反应池高、低液位，污泥 池高、低液位等。工艺控制系统预先设置控制程序发出指令，控制部件能够按照设定的程序 自动操作，既降低劳动强度，又简化操作。"]
["什么是水解-好氧生物处理技术？是如何处理啤酒废水的？","水解-好氧联合工艺主要针对低浓度污水，利用厌氧水解反应器进行水解酸化，而不是进行甲烷发酵。然后将废水送入好氧生物处理单元。这种工艺能够将废水中的大分子、难降解有机物转变为易降解的小分子有机物，从而改善废水的可生化性能。"]
["为什么水解反应器对废水中的有机物去除率较高？","水解反应器对废水中的有机物去除率较高，特别是对悬浮物的去除率显著高于具有相同停留时间的初沉池。这是因为水解池能够截留悬浮性颗粒物质，从而去除了相当一部分的有机物。"]
["水解-好氧生物处理技术中水解池有什么用？","水解池是一种以水解产酸菌为主的厌氧上流式污泥床，水解反应工艺是一种预处理工 艺，其后可以采用各种好氧工艺，如采用活性污泥法、接触氧化法、氧化沟和序批活性污泥法 (SBR) 。"]
["水解-好氧联合工艺的主要特点是什么？","水解-好氧联合工艺的主要特点是将好氧工艺中二级的接触氧化工艺简化为一级接触氧化，并且能耗大幅度降低。实际运行结果显示，出水的COD也有所改善。"]
["水解池的设计参数包括哪些？","水解池的设计参数包括平均水力停留时间(HRT)、反应器深度(H)、布水管密度、出水三角堰负荷、污泥床的高度、污泥排放口位置等。设计污泥系统需按冬季最不利情况考虑。"]
["水解-好氧联合工艺的后处理工艺有哪些选择？","水解-好氧联合工艺的后处理工艺可以选择活性污泥法、接触氧化和SBR工艺等。"]
["UASB技术运用的厂家有哪些？","荷兰的 Paques、美国的 Biothane和比利时的 Biotim公司是世界主要3个升流式厌氧污泥床(UASB)技术运用的厂家。"]
["UASB（升流式厌氧污泥床）工艺是如何处理啤酒废水的？","UASB工艺利用升流式厌氧污泥床反应器进行废水处理。废水在该反应器中通过，在厌氧条件下，有机物被微生物降解，达到去除污染物的目的。"]
["UASB（升流式厌氧污泥床）工艺的主要特点是什么？","UASB工艺的主要特点包括高效率的有机污染物去除率、适用于常温低浓度啤酒废水的处理以及能耗低等。此外，该工艺还能够适应不同规模的废水处理需求。"]
["UASB（升流式厌氧污泥床）工艺的改进版本是什么？","UASB工艺的改进版本是厌氧内循环(IC)反应器。IC反应器是以UASB反应器内污泥已颗粒化为基础构造的新型厌氧反应器，由两个UASB反应器的单元相互重叠而成，一个是极端高负荷，一个是低负荷。因此，其反应器 高度较大， 一般在20m 以上。由于可采用的负荷较高，所以实际水流的上升流速很高， 一般 为10m/h 以上。它的另一个特点是在一个高的反应器内将沼气的分离分为两个阶段。"]
["IC反应器的工作原理是怎样的？","IC反应器的工作原理是废水直接进入反应器的底部，在第一级高负荷的反应区内有一个污泥膨胀床，COD的大部分被转化为沼气，沼气被第一级三相分离器收集。产生的沼气量很大，在上升的过程中产生强烈的提升能力，迫使废水和部分污泥通过提升管上升到反应器顶部的气液分离器中。在气液分离器中，气体离开反应器，而污泥与水的混合液通过下降管回到反应器的底部，完成内循环的过程。出水经过第二个精处理区域后再次进入反应器的底部，最终出水可以保持较低的悬浮物含量。"]
["IC 反应器从功能上讲是由哪几个工艺单元组合而成的？","IC 反应器从功能上讲是由4个不同的工艺单元组合而成，即混合区、膨胀床部分、精处理区和回流系统。"]
["IC反应器中的混合区是什么？","混合区在反应器的底部，进入的废水和颗粒污泥与内部气体循环所带回的出水有效地混合，有利于进水的稀释和均化。"]
["IC反应器中的膨胀床部分是什么？","膨胀床部分是由包含高浓度颗粒污泥的膨胀床所构成。床的膨胀或流化是由于进水的上升流速、回流和产生的沼气所造成，废水和污泥之间有效的接触使污泥具有高的活性，可以获得高的有机负荷和转化效率。"]
["IC反应器中的精处理区是什么？","在精处理区内，由于低的污泥负荷率、相对长的水力停留时间和推流的流态特性，产生了有效的后处理。另外，由于沼气产生的扰动在精处理区较低，使得生物可降解 COD 几乎全部被去除。"]
["IC 反应器与 UASB（升流式厌氧污泥床）反应器相比的特点是什么？","反应器总的负荷率较高，但因为内部循环流体不经过精处理区域，因此，在精处理区的上升流速也较低，这两点提供了固体的最佳停留条件。"]
["IC反应器中的回流系统是什么？","内部的回流系统是利用气提原理，因为在上层和下层的气室间存在着压力差。回流的比例 由产气量(进水 COD 浓度)确定，因此，是自调节的。IC 反应器也可配置附加的回流系统，产  生的沼气可以由空压机在反应器的底部注入系统内，从而在膨胀床部分产生附加扰动；气体 的供应也会增加内部水淤泥的循环。内部的循环也同时造成了污泥回流，这使得系统的启动过程加快，并且可在进水有毒性的情况下采用 IC 反应器。"]
["IC反应器与传统厌氧处理工艺相比有哪些特点？","1、占地面积小， 一般高为16～25 m, 平面面积相对很小；\n2、有机负荷高，水力停留时间短;\n3、剩余污泥少，约为进水 COD 的 1%,且容易脱水；\n4、靠沼气的提升产生循环，不需用外部动力进行搅拌混合和使污泥回流，节 省动力的消耗。但是对于间歇运行的 IC 反应器，为使其能快速启动，需要设置附加的气体 循环系统，因为生物降解后的出水为碱性，当进水酸度较高时，可以通过出水的回流使进水 得到中和，减少药剂用量；耐冲击性强，处理效率高，COD 去除率为75%～80% ,BODs 去除率 为 8 0 % ～ 8 5 % 。"]
["好氧气提反应器 (CIR- COX)使用什么浓度的废水？","CIRCOX 反应器适用于低浓度的废水"]
["IC 反应器与好氧气提反应器 (CIR- COX)串联一起使用有哪些特点？","IC 反应器应用 于高浓度有机废水，CIRCOX 反应器适用于低浓度的废水，两者串联起来是较优化的工艺组 合。具有占地面积小、无臭气排放、污泥量少和处理效率高等优点。"]
["IC 反应器与好氧气提反应器 (CIR- COX)串联一起使用的流程是怎样的？","具体的流程是，啤酒生产废水汇集至进水井，由泵提升至旋转滤网。其出水管上设温度 和 pH 值在线测定仪，当温度和 pH 值的测定值满足控制要求时，废水就进入缓冲池，否则排  至应急池。缓冲池内设有淹没式搅拌机，使废水均质并防止污泥沉淀。废水再由泵提升至  预酸化池，在其中使有机物部分降解为挥发性脂肪酸，并可在其中调节营养比例和 pH 值。 然后，废水由泵送入IC 反应器，经过厌氧反应后，流入 CIRCOX 反应器，出水流至斜板沉淀池，加入高分子絮凝剂以提高沉淀效果。污泥用泵送至污泥脱水系统，出水部分回用，其余 排放。各个反应器的废气由离心风机送至涤气塔，用处理后的废水或稀碱液吸收。"]
["在高浓度废水厌氧处理工艺中的主要设置是什么？","在高浓度废水厌氧处理工艺中，主要设置了硫酸盐还原-好氧脱硫反应器，以消除硫酸盐的影响。此外，为了有效去除COD，脱硫后又设置了厌氧反应器。"]
["在高、低浓度废水混合处理中的主要设置是什么？","在高、低浓度废水混合处理中，设置了厌氧反应器，进一步降低了COD。为了保证达到NHt-N的排放要求，经过SBR硝化的废水回流到厌氧反应器脱氮，以减少运行费，使出水达标排放。"]
["在投药系统中，CaO的量如何计算得出？","CaO 是按能去除50%的SO₂²-计算出的。在脱硫反应器运行初期，投加 CaO 是必须的，但是，随 着微生物的培养和驯化与脱硫效率的提高，可以逐步降低 CaO 的投加量，同样可以保证对硫酸盐的去除。这样，相应的药剂费用和污泥脱水费用均可以减少。"]
["制革工业的主要组成部分有哪些？","制革工业主要由制革、制鞋、皮件、毛皮等四个主体行业和与之配套的皮革机械、皮革化 工、鞋用材料等行业所组成。"]
["我国制革工业在其发展过程中呈现出哪些特点？","从 整体分布上看，70%的企业集中在华东和中南经济繁荣地区，企业的经济类型以公有制为主 体，而近几年，“三资”企业、民营企业已成为不可忽视的新生力量。\n从规模上 看，上规模企业较少，小型企业约占全行业企业总数的97%以上，企业分布虽遍布全国各 地，但逐步从大中城市向小城市和乡镇转移，其中以乡镇最为兴旺；生产集中度比较低，生产分散，管理粗放，技术落后。\n从资源上看，我国拥有丰富的原料皮资源。"]
["制革工业生产的基本工艺流程包括哪些主要工段？","制革工业生产的基本工艺流程包括准备、鞣制和整饰三大工段。原料皮经过三大工段处理后，方可作为皮革正式成品加以出售。"]
["制革工业生产的准备工段是什么？目的是什么？","准备工段是指将原料皮从浸水到浸酸之前的操作，其目的是除去制革加工不需要的物 质(如头、蹄、耳、尾等废物)以及血污、泥沙和粪便、防腐剂、杀虫剂等；使原料皮恢复到鲜皮 状态，以使经过防腐保存而失去水分的原料皮便于制革加工，并有利于化工材料的渗透和结 合；除去表皮层、皮下组织层、毛根鞘、纤维间质等物质，适度松散真皮层胶原纤维，为成革的 柔软性和丰满性打下良好基础；使裸皮处于适合鞣制状态，为鞣制工序顺利进行做好准备。"]
["制革工业生产的鞣制工段包括哪些主要操作？","鞣制工段包括鞣制和鞣后湿处理两部分。以铬鞣为例， 一般指从鞣制到加油之前的操 作。它是将裸皮变成革的质变过程。鞣制后的革与原料皮有本质的不同，它在干燥后可以 用机械方法使其柔软，具有较高的收缩温度，不易腐烂，耐化学药品作用，卫生性能好，耐曲 折，手感好。\n铬初鞣后的湿铬鞣革称为蓝湿革。为进一步改善蓝湿革的内在品质和外观，需要进行  鞣后湿处理，以增强革的粒面紧实性，提高革的柔软性、丰满性和弹性，并可染成各种颜色， 赋予革某些特殊性能，如耐洗、耐汗、防水等性能。"]
["制革工业生产的整饰工段的主要内容是什么？","整饰工段包括皮革的整理和涂饰操作，它属于皮革的干操作工段。其中整理多为机械 操作，它可改善革的内在和外观质量，提高皮革的使用价值和利用率。皮革经过干燥、整理 后大多数产品需要进行涂饰，才能成为成品革。涂饰是指在皮革表面施涂一层天然或合成 的高分子薄膜的过程。皮革涂饰过程中，经常辅以磨、抛、压、摔等机械加工，以提高涂层乃至成革的质量。"]
["制革工业为什么会产生废水？","皮革加工是以动物皮为原料，经化学处理和机械加工而完成的。在这一过程中，大量的 蛋白质、脂肪转移到废水、废渣中；在加工过程中采用的大量化工原料，如酸、碱、盐、硫化钠、 石灰、铬鞣剂、加脂剂、染料等，其中有相当一部分进入废水之中。"]
["制革废水主要来自于哪些工段？","制革废水主要来自于准 备、鞣制和其他湿加工工段。这些加工过程产生的废液多是间歇排出，其排出的废水是制革工业污染的最主要来源，约占制革废水排放总量的2/3。"]
["制革工业鞣前准备工段产生的废水主要来源于什么？","在该工段中，废水主要来源于水洗、浸水、脱毛、浸灰、脱灰、软化、脱脂。"]
["制革工业鞣前准备工段产生的废水主要污染物有哪些？","主要污染物为有 机废物(包括污血、蛋白质、油脂等)、无机废物(包括盐、硫化物、石灰、Na₂CO₃ 、NH₄、NaOH)和有机化合物(包括表面活性剂、脱脂剂等)"]
["制革工业鞣前准备工段的废水排放量是怎样的？","鞣前准备工段的废水排放量约占制革总水量 的70%以上，污染负荷占总排放量的70%左右，是制革废水最主要的来源。"]
["制革工业鞣制工段产生的废水主要来源于什么？废水排放量是怎样的？","在该工段中，废水主要来自水洗、浸酸、鞣制，主要污染物为无机盐、重金属铬等。其污水排放量约占制革总水量的8%左右。"]
["鞣后湿整饰工段产生的废水主要来源于什么？废水排放量是怎样的？","在该工段中，废水主要来自水洗、挤水、染色、加脂、喷涂机的除尘等，主要污染物为染 料、油脂、有机化合物(如表面活性剂、酚类化合物、有机溶剂)等。鞣后湿整饰工段的废水量约占制革总水量的20%左右。"]
["制革工业废水的水量和水质特征有哪些？","制革工业废水的水量大，水量和水质波动大，污染负荷高，危害性大，属于以有机物为主体的综合性污染废水。"]
["制革工业废水的耗水量是多少？","一般情况下，每生产加工一张猪皮约耗水0.3～0.5 m³, 生产加工一张盐湿牛皮耗水 1～1.5m³, 生产加工一张羊皮约耗水0.2～0.3 m³, 生产加工一张水牛皮耗水1.5～2m³ 。根据产品品种和生坯类别的不同，每生产1 t 原料皮需用水60～120 m³。"]
["制革废水的时流量变化和日流量变化是怎样的？","制革废水的时流量变化表现为每天出现约5小时的高峰排水，高峰排水量可能为日平均排水量的2～4倍。而日流量变化则受操作工序时间安排影响，每个周末和周日排水量相对较少。"]
["制革废水的水质变化情况如何？","制革废水的水质变化很大，COD浓度在一天中可能出现4～5次超过3000mg/L，BOD浓度在一天中也可能出现3次以上超过2000mg/L。pH值变化范围很大，最高可达11，最低可达2左右，显示出污染物排放的无规律性。"]
["制革废水的污染负荷有多重？","制革工业废水具有重的污染负荷，主要表现为碱性大、色度重、耗氧量高、悬浮物多，同时含有硫、铬等。制革废水中有毒、有害废水（含硫、含铬废水）通常占总废水量的15%～20%（体积分数），其中来自铬鞣工序的废水铬含量高达2～4g/L，来自灰碱脱毛的废液中硫化物含量可达2~6g/L。这些高浓度废水是制革废水污染防治的重点，必须加以单独处理。"]
["制革废水中的主要污染指标有哪些？","制革废水的主要污染指标包括色度、碱性、悬浮物、硫化物、氯化物及硫酸盐、铬离子、化学需氧量（COD）、生物需氧量（BOD）以及酚类。"]
["制革废水的色度是怎样的？","制革废水色度较大，采用稀释法测定其稀释倍数， 一般在600～3500倍之间，主要由植鞣、染色、铬鞣和灰碱废液造成，如不经处理而直接排放，将使地表水带上不正常颜色，影响水质和外观。"]
["制革废水的碱性是怎样的？","制革废水总体上呈偏碱性，综合废水 pH 值在8~10之间。其碱性主要来自于脱毛等工序用的石灰、烧碱和Na₂S。碱性高而不加处理会影响地表水的 pH 值和农作物生长。"]
["制革废水的悬浮物是怎样的？","制革废水中的悬浮物(SS)高达2000～4000 mg/L,主要是油脂、碎肉、皮渣、石灰、毛、泥 沙、血污，以及一些不同工段的废水混合时产生的蛋白絮、Cr(OH);  等絮状物。如不加处理 而直接排放，这些固体悬浮物可能会堵塞机泵、排水管道及排水沟。此外，大量的有机物及油脂也会使地表水耗氧量增高，造成水体污染，危及水生生物的生存。"]
["制革废水的硫化物是怎样的？","硫化物主要来自于灰碱法脱毛废液，少部分来自于采用硫化物助软的浸水废液及蛋白 质的分解产物。含硫废液在遇到酸时易产生 H₂S 气体，含硫污泥在厌氧情况下也会释放出H₂S气体，对水体和人的危害性极大。"]
["制革废水的氯化物及硫酸盐是怎样的？","氯化物及硫酸盐主要来自于原皮保藏、浸酸和鞣制工序，其含量为2000～3000 mg/L。 当饮用水中氯化物含量超过500 mg/L 时可明显尝出咸味，如高达4000 mg/L 时会对人体产生危害。而硫酸盐含量超过100 mg/L 时也会使水味变苦，饮用后易产生腹泻。"]
["制革废水的铬离子是怎样的？","制革废水中的铬离子主要以 Cr^{3+}形态存在，含量一般为60～100 mg/L。Cr^{6+}虽然比 Cr^{3+}对人体的直接危害小，但它能在环境或动植物体内产生积蓄，从而对人体健康产生长远影响。"]
["制革废水的化学需氧量(COD)和生物需氧量(BOD)是怎样的？","由于制革废水中蛋白质等有机物含量较高又含有一定量的还原性物质，所以 COD 和 BOD 都很高，若不经处理直接排放会引起水源污染，促进细菌繁殖；同时废水排入水体后要 消耗水体中的溶解氧，而当水中的溶解氧低于4 mg/L 时，鱼类等水生生物的呼吸将会变得困难，甚至死亡。"]
["制革废水的酚类是怎样的？","酚类主要来自于防腐剂，部分来自于合成鞣剂。酚对人体及水生生物的危害是非常严重的，是一种有毒物质，国家规定允许排放的最高浓度是0.5 mg/L。"]
["制革废水中的脱脂废液是什么？","原料皮经组批后，要经过去肉、浸水和脱脂。 一般情况下，生猪皮的油脂含量在21%~  35%(质量分数)之间，去肉(机械脱脂)后油脂去除率为15%,脱脂后油脂去除率为10%;浸 灰、鞣制后，原有油脂的85%左右被去除，大多数转移到废水中，并主要集中在脱脂废液中， 致使脱脂废液中的油脂含量、COD 和 BOD 等污染指标很高。"]
["制革废水处理技术中，脱脂废液的处理方法有哪些？","对于脱脂废液的处理，可以采用分隔治理的方法，通过分离废液中的油脂并进行回收。常用的油脂回收方法包括酸提取法、离心分离法和溶剂萃取法。其中，酸提取法是较为普遍和经济的方法。该方法在酸性条件下破乳废水中的油脂，使其分离出来，经过分层后回收油脂，并通过碱皂化和酸化水洗等步骤最终得到混合脂肪酸。酸提取法的工艺流程相对清晰明了，操作相对简单，因此被广泛接受和采用。"]
["制革废水中的脱脂废液的油脂回收用什么方法？","油脂回收可采用酸提取法、离心分离法或溶剂萃取法。"]
["什么时候使用离心分离法进行脱脂废液的油脂回收？","据有关资料介绍，当废液中油脂 含量在6000 mg/L 以上时，采用离心分离法分离油脂是经济的。 一些制革厂采用这种方法 时，经一次离心，废水中油脂去除率达60%,再经第二次离心，油脂去除率可达95%。但离 心分离技术从设备投资、能量消耗和操作管理上看，现阶段还是较难实现的"]
["什么是酸提取法？","酸提取法是指含油脂乳液的废水在酸性条件下破乳，使油水分离、分层，将分离后的油 脂层回收，经加碱皂化后再经酸化水洗，最后回收得到混合脂肪酸。"]
["酸提取法的工艺流程是怎样的？","脱脂废液出鼓后，由集液槽收集，经分隔沟排入集水池，在集水池入流处放置格栅或滤 床，经过滤后的脱脂废液既可提高粗油脂质量，又可防止运行中工作泵的堵塞。集水池的沉 淀物由排泥管可排至污泥浓缩脱水系统中。上层清液由泵提升至后处理工序的反应器中进 行破乳分离操作。"]
["在我国制革工业生产中，脱毛操作多采用什么技术？","目前，在我国制革工业生产中，脱毛操作多采用硫化碱脱毛技术，由于它质量稳定可靠， 生产操作简单，易于控制。因此，在相当长的一段时期内，硫化碱脱毛技术将成为我国制革  工业使用的主要脱毛技术。"]
["灰碱脱毛废液的水量和水质是怎样的？","脱毛用的化工原料主要是 Na₂S 和石灰，其废水产生量约占制革废水总量的10%。每加 工一张猪皮平均产生脱毛废液15～20 L, 每张牛皮产生脱毛废液65～70 L。其废水污染负 荷高，毒性大，硫化物含量在2000～4000 mg/L 之间。这部分废液的 COD 占污染总量的 50%,硫化物污染占95%以上。此外，悬浮物和浊度值都很高，是制革工业中污染最为严重 的废水。"]
["灰碱脱毛废液的处理方法有哪些？","灰碱脱毛废液的处理方法主要包括化学沉淀法、酸吸收法和催化氧化法。"]
["处理灰碱脱毛废液的化学沉淀法是什么？","向脱毛废液中加入可溶性化学药剂，使其与废水中的 S²- 起化学反应，并形成难溶解的 固体生成物，通过固液分离而除去废水中S²- 。 去除硫化物常用的沉淀剂有亚铁盐和铁盐等。\n采用亚铁盐时，利用 S²-和 Fe²+在 pH 值大于7.0的条件下，反应生成不溶于水的 FeS沉淀，然后进行硫化物分离。其反应式为FeSO₄+Na₂S—→FeS↓+Na₂SO₄"]
["化学沉淀法处理灰碱脱毛废液的工艺流程是怎样的？","脱毛废液出鼓后由集液槽收集，经分隔沟排入集水池，在集水池入口处设置格栅或滤 床，过滤掉毛和灰渣。由于脱毛废液是强碱性溶液，如直接加铁盐或亚铁盐脱硫，沉淀剂用 量过大，颗粒细，速度慢，通常是先向脱毛废液中加入少量硫酸，调节废液 pH 值 在 8 ~ 9 之间，再投入沉淀剂，除硫效果好，反应终点 pH 值在7左右，不会产生硫化氢气体。待静置澄清后，上清液进入水处理系统，污泥则进入污泥浓缩干化系统。"]
["化学沉淀法处理灰碱脱毛废液时脱硫后的废水不稳 定的原因及处理办法？","由于脱硫后的废水中含有大量有害杂质，虽然经过脱硫沉淀，但处理后的水质仍不稳 定，存放期稍微加长就会出现水质变浊，这主要是由于存在大量不稳定的中间产物。向废水 中加入一定量的氧化剂或通入空气进行曝气氧化即可克服上述缺陷，其中通入空气曝气较 投加氧化剂在成本上要合理得多。另外，曝气搅拌可促使反应更加充分，其不足之处就是沉淀剂消耗量大，污泥产生量大，易造成二次污染，水体易受影响(带有黑色)。"]
["酸化吸收法是如何处理脱毛废液中的硫化物的？","在酸化吸收法中，首先将废水中的硫化物与硫酸反应产生硫化氢气体（H₂S），随后利用碱液吸收生成的硫化氢气体，形成硫化碱以便回用。\n反应方程式如下\n加酸生成硫化氢气体\nNa₂S+H₂SO₄=H₂S+Na₂SO₄\n碱液吸收\nH₂S+2NaOH=Na₂S+2H₂O\nH₂S+NaOH=NaHS+H₂O\nNa₂S+H₂S=2NaHS"]
["酸化吸收法处理灰碱脱毛废液工艺流程是怎样的？","将含 Na₂S 的脱毛废液由高位槽放入反应釜中，至有效液位后关闭阀门。从贮酸高位槽 往反应釜中加入适量硫酸，将反应物的pH 值调至4～4.5,再用空压机把空气从反应釜底部 送入釜中，将所产生的硫化氢气体缓缓地吸入吸收塔，用真空泵连续抽出吸收塔尾部的气 体，而后排空。整个过程约需要6 h 才可完成。\n在整个反应过程中，要求吸收系统完全处于负压和密闭状态，以确保硫化氢气体不致外 漏。反应完毕后的残渣可直接进入板框进行压滤脱水。这种残渣中主要含有有机蛋白质， 可用做农肥或饲料。"]
["采用酸化吸收法处理脱毛废液处理情况是怎样的？","采用酸化吸收法处理脱毛废液，硫化物去除可达90%以上，COD 的去除率可达80%。"]
["催化氧化法是处理脱毛废液的优势?","在化学沉液法和酸化吸收法的脱硫体系中，特别是化学沉淀法除硫操作中，会产生大量 的含硫污泥，而硫化物在污泥中的积累是皮革废水处理所不希望的，它极易造成二次污染， 给污泥的后期处置带来很大的问题。为了避免产生硫化物在污泥中积蓄，应将废水中有毒 的 S²- 转变为无毒的硫酸盐、硫代硫酸盐或元素硫。氧化法可达到这一目的。"]
["什么是处理脱毛废液的催化氧化法？","氧化法是借助空气中的氧，在碱性条件下将负二价的硫氧化成元素硫及其相应 pH 值 条件下的硫酸盐。为提高氧化效果，在实际操作中大多添加锰盐作为催化剂，这就是常说的 催化氧化法。\n通常，不论在酸性条件下还是碱性条件下，氧气都可将负二价硫氧化成单质硫。其反应 如下\n碱性条件              O₂+2S²-+2H₂O=2Sy+4OH-                                                      \n酸性条件              O₂+2S²-+4H+=2Sv+2H₂O"]
["催化氧化法是如何处理脱毛废液中的硫化物的？","在催化氧化法中，废水中的负二价硫被氧气氧化成元素硫或硫酸盐。这个过程中常使用锰盐作为催化剂，通过催化剂的作用，废水中的硫化物被氧气氧化。"]
["国内制革厂对含硫废液进行分隔治理采用什么方法？","目前，国内制革厂对含硫废液进行分隔治理时多采用空气-硫酸锰催化氧化法。在该 工艺中，MnSO₄ 只是一种催化剂，起载体作用。在碱性条件下，Mn²+ 会促进空气中氧对 S²-   的氧化，其反应式为\n2S²-+2O₂+H₂O=S₂O₃²-+2OH-\n2HS-+2O₂=S₂O₃²-+H₂O\n4S₂O₃²-+5O₂+40H-=6SO₄²-+2S↓+2H₂O\n通常，氧化1 kg 的硫化物需O₂ 为 1 kg, 相当于空气3.7 m³(标准大气压)。但在废水处 理中，反应式存在，也需消耗 O₂, 故必须通入过量的 O₂ 以使反应完全、较快地进行。"]
["催化氧化法工艺流程是怎样的？","收集的脱毛废液经分隔沟进入除硫系统。首先，脱毛废液经格栅滤去大块碎皮等固体 杂物，集中在贮液池内，再经离心泵运至反应池内，催化剂由贮罐经计量后加入反应池内，开 动循环水泵，使废水通过充氧器进行强制循环。在催化剂作用下，废液中的硫化物被氧气氧 化，以达到去除的目的。充氧器的作用是提供足够的氧气，使氧能充分地与硫化物接触反应，故充氧器的结构、所采用的充氧方式等是使氧气与硫化物充分接触的一个重要因素。"]
["废灰液中蛋白质的回收方法有哪些？","废灰液中蛋白质的回收方法主要包括直接沉淀法和超滤法。"]
["直接沉淀法是如何回收废灰液中的蛋白质的？","直接沉淀法是通过向废灰液中加入适当的沉淀剂，使蛋白质沉淀析出，然后进行固液分离，最终得到回收的蛋白质。"]
["铬鞣是什么？","铬鞣是目前国内外制革的主要鞣制方法，已有100多年的历史。由于裸皮经铬鞣以后， 成品革革身柔软丰满、里面细致、弹性好、湿热稳定性好，所以被广泛应用于皮革生产中。"]
["铬鞣工序为什么会造成污染？","一 些人认为，铬鞣工序的红矾用量越多，生产出的成品革性能越好，因此，红矾用量一般都在 5%左右(以浸灰后裸皮质量计),有些工厂甚至用量高达8%。这不仅浪费了大量铬盐，提 高了成本，同时也造成了铬盐对环境的影响。\n对铬鞣中铬的物料平衡分析表明，革中结合的铬(包括废革屑)约占使用量的77%,过多的铬(约20%～23%)则留在废铬液中被排放。"]
["铬会对环境造成什么影响？","过多的铬随废水排放后，将严重污染江河湖海，如与碱性的其他废水混合，大量的铬将 以氢氧化铬形式沉积于污泥中。这些含有大量铬的污泥如施用于农田，将被植物所吸收，人 通过食用含铬的食物而将铬带到身体内，日积月累会造成严重后果。"]
["含铬废液主要来自哪里？","含铬废液主要来自铬鞣工序的废液和采用铬复鞣操作的废液。"]
["废铬液回收和利用的方法有哪些？","废铬液回收和利用的方法很多，其中包括减压蒸馏法、反渗透法、离子交换法、溶液萃取法、碱沉淀法以及直接循环利用等方法"]
["铬鞣废液中铬的物料平衡分析结果是什么？","铬鞣废液中铬的物料平衡分析表明，革中结合的铬约占使用量的77%，而约20%～23%的铬留在废铬液中被排放。"]
["铬鞣废液处理的重要性是什么？","铬鞣废液处理的重要性在于避免铬的过量排放对环境造成污染。过量的铬排放会严重污染水体，对生态环境和人体健康造成危害。"]
["活性污泥法处理制革废水预处理工作流程是怎样的？","高浓度含铬废水单独收集，加碱沉淀回收；高浓度含硫废水单独收集，催化氧化脱硫处理。"]
["活性污泥法处理制革废水综合处理工作流程是怎样的？","预处理后废水与其他制革废水通过综合管道输送至废水处理厂进行初级处理、二级处理和化学处理。综合废水经细格栅、曝气沉砂池、调节池和初沉池，均衡水质水量，去除大颗粒无机物、部分 COD 和 BOD;再进入传统活性污泥曝气池(活塞流式反应器),经鼓风曝气，废水中污染 物在此阶段最大限度地被降解去除。最后废水进入化学池进行化学混凝沉淀，凝聚剂采用 碱式氯化铝，斜管沉淀，进一步降低废水中的 SS和 COD。\n将废水处理过程中产生的初沉污泥、剩余污泥和化学污泥集中汇集，经重力浓缩、污泥 调质后，进入板框压滤机压滤脱水，滤液重返废水处理系统，滤饼由当地环保部门外运集中 处理。"]
["活性污泥法处理制革废水中含硫废水的氧化脱硫，其技术要点是什么？","专用管道单独收集，粗、细格栅两道过滤；催化 剂采用硫酸锰, 分别于曝气前及曝气投加；表面 叶轮曝气机强制充氧; 用醋酸铅试纸检验脱硫效果，硫化物去除率 不小于95%;试将制革铵盐脱灰软化的废液纳入含硫废液，在氧化脱硫过程中，兼有除氨作用，NH₄N  去除率约为30%;定期清除池底结泥，确保处理效果。"]
["活性污泥法处理制革废水中含铬废水的沉淀回收，其技术要点是什么？","专用管道单独收集，格栅及滤布过滤；在沉淀液 中投加35%(质量分数)的NaOH 溶液，控制反应过程中的pH=7~8;  用压缩空气混合搅拌， 持续反应时间为15～30 min;板框压滤，铬泥含固率约为20%(质量分数),含铬量为7%~  20%(质量分数);铬去除率99.5%。"]
["活性污泥法处理制革废水中初级处理的技术要点和处理效果是什么？","自动旋转的细格栅截留废水中大颗粒固体如毛 发、皮边、烂肉等；曝气沉砂池采用穿孔管均匀曝气，沉降去除废水中砂、石子等小颗粒物；调 节池24 h 曝气搅拌，均衡水质水量，根据日均水量来确定调节池容纳水量的液位上下限；根 据液位高低调节气量，定期清池，疏通空气穿孔管，保证空气畅通；平流式初沉池，采用机械刮泥和重力排泥结合，离心泵机械排泥；根据日均污水量确定初沉池进水流量，根据排放污 泥性质(如厚薄、气味等)确定排泥次数及时间。通过初级处理，COD、BOD 和 SS 的去除率可 分别达到23%、27%和33%。"]
["活性污泥法处理制革废水中生物处理的技术要点和处理效果是什么？","采用处理效果稳定的传统活性污泥法；进水可采 用推流式进水，也可采用多点进水，后者较前者可均匀分配污水负荷和需氧量，但对 BOD、 COD 和 NH-N      的去除率相对较低；鼓风曝气用固定双螺旋曝气器；分建平流式二沉池；曝 气池水力停留时间为2～3 d,F/M<0.1, 污泥龄为20 d,污泥浓度为6000 mg/L, 污泥回流比 为100%,每日剩余污泥180m³(含固率1%);将溶解氧浓度控制在2~8 mg/L 之间，pH 值为5～9;通过生物处理，COD、BOD、NH4-N 和 SS 的去除率可分别达到93%、95%、50%和90%。"]
["活性污泥法处理制革废水中化学处理的技术要点和处理效果是什么？","投加絮凝剂、碱式氯化铝(含 Al₂O₃ 质量分数为 6%),投加浓度为100～400mg/L; 采用液碱调整反应区的 pH 值为6～8;化学污泥通过斜管 沉淀排除；化学处理必须控制进水流量均匀稳定，絮凝剂的投加和反应区 pH 值的控制保持 不变，根据实际水质水量及时调整。通过化学处理，COD、BOD 和 SS 的去除率可分别达到 35%、50%和65%。"]
["活性污泥法处理制革废水中污泥处理要点是什么？","初沉污泥、剩余污泥和化学污泥汇集后首先通过重力浓缩池，水力 停留时间为1～2d, 污泥含固率由2%增至5%～7%;用FeCl₃ 和石灰调解污泥 pH 值，提高 污泥疏水性能，35%(质量分数)FeCl₃ 的投加量为7～10 kg/m³ 污泥，控制 pH 值在7～8之 间；板框压滤，过滤面积为242m², 过滤容积3 L, 过滤周期2～4h, 滤饼含固率为30%～40%左右。滤饼由当地环保部门外运集中处理，滤液重返废水处理系统。"]
["氧化沟工艺处理制革废水工艺流程可以怎样？","由于制革废水中含有大量的毛、渣等物，因此在制革车间废水排放口需设置格栅以去除 体积较大的毛和渣，并在废水进入集水井处设置自动机械格栅再次去除较大毛渣。集水井中设有ABS 潜水泵，将废水提升至沉砂池中沉淀，在沉淀 池中去除大颗粒的砂、石，再经过反切式旋转细格栅进一步去除制革废水中的毛渣类污 染物。经过上述处理，可以大大降低后续处理构筑物的负荷。\n经过滤、沉淀后的制革废水再进入曝气调节池进行水质、水量调节。 经调节后的废水由ABS 潜水泵抽送至一沉池进行沉淀。 一沉池采用平流式沉淀池。平流式沉淀池内可安装上下刮泥的刮 泥设备进行刮排泥。制革废水经一沉处理后进入氧化沟处理单元，两组一沉池的出水经过蝶阀与氧化沟连接。\n经一沉处理后的制革废水重力流入氧化沟进行生化处理。采用 Orbal 氧化沟和周边进水、周边出水二沉池的生化 处理系统。分别设计有 Orbal 氧化沟和二沉池。每由于制革废水和含有大量生物的絮状活性污泥的混合液在沟内循环流 动，因而在 Orbal氧化沟内兼具有完全混合型和推流型的特点，各沟内形成缺氧区、过渡区和富氧区，使制革废水的各种污染物在氧化沟中均可得到有效去除。"]
["Orbal 氧化沟的结构是怎样的？","氧化沟的结构由具有较大洛解氧梯度的沟I 、沟Ⅱ和沟Ⅲ组成。"]
["Orbal 氧化沟的沟I有哪些特点？","Orbal 氧化沟的沟I  占总容积的70%,是 BOD被氧化、氨氮硝化和硝酸盐被还原为氮气的最关键和最重要的区域，该沟内溶解氧 浓度在0～0.5mg/L 之间，而在富氧区(靠 近氧化沟转碟碟片处),有机污染物得到 好氧分解，氨氮转化为硝酸盐，少量的硫 化物作为好氧菌生长的营养物质也被降 解。因而，在沟 I 内废水中的有机污染物 和硫化物可以被去除。在缺氧区(远离转 碟碟片处),反硝化细菌以有机碳作为碳源和能源，以硝酸盐作能源代谢过程中的电子受体，把硝酸盐还原成氮分子。\n该沟内提供的氧仅能将 BOD 氧化，但沟体内的溶解氧却接近于零，这样既可以节约供 氧能耗，又为反硝化创造了条件。"]
["Orbal 氧化沟的沟Ⅱ有哪些特点？","Orbal 氧化沟的沟Ⅱ占总容积的20%,它是沟I 和沟Ⅲ的缓冲地带。沟内有机物(BOD) 继续被氧化，氨氮继续被硝化。沟内溶解氧浓度升至1mg/L。"]
["Orbal 氧化沟的沟Ⅲ有哪些特点？","Orbal氧化沟的沟Ⅲ占总容积的10%,该沟已是预排水阶段，沟内溶解氧已经升至2mg/L, 有机污染物得到最大限度地去除。\n三个氧化沟中形成的较大溶解氧梯度，可以有效地去除有机污染物，同时对于氮、硫等污染物的去除也十分有效，也有利于提高氧化沟的充氧效率。"]
["射流曝气工艺处理制革废水工艺特点是什么？","由于制革工业生产的特异性，采用此处理工艺时日处理水量可大可小，甚至可以停止进 水几天后再进行运转，处理操作十分灵活；可以根据制革废水水质的不同，很方便地调整污 泥负荷，保证出水水质稳定达标；特型射流器技术大大地提高了氧的转化率；由于系统氧的 转化率高，因此采用此工艺技术对废水进行曝气的时间也就短，通常为2.5～4 h,曝气池容 积小，投资省；工艺简单，运行操作简便，维修方便；运行费用低。"]
["Orbal氧化沟的结构如何有利于污水处理？","Orbal氧化沟中形成的较大溶解氧梯度能够有效地去除有机污染物，同时对氮、硫等污染物的去除也十分有效，有利于提高氧化沟的充氧效率。"]
["综合废水处理的主要工艺流程是什么？","综合废水处理的主要工艺流程包括细格栅、曝气沉砂池、调节池、初沉池、传统活性污泥曝气池、化学池进行化学混凝沉淀等步骤。"]
["化学池中所使用的凝聚剂是什么？","化学池中所使用的凝聚剂是碱式氯化铝。"]
["废水处理过程中产生的污泥如何处理？","废水处理过程中产生的初沉污泥、剩余污泥和化学污泥集中汇集，经重力浓缩、污泥调质后，进入板框压滤机压滤脱水，滤液重返废水处理系统，滤饼由当地环保部门外运集中处理。"]
["初级处理中的自动旋转细格栅的作用是什么？","自动旋转细格栅用于截留废水中的大颗粒固体，如毛发、皮边、烂肉等。"]
["曝气沉砂池和调节池分别采用了哪些关键技术手段？","曝气沉砂池采用穿孔管均匀曝气，以沉降去除废水中的小颗粒物。调节池通过24小时曝气搅拌，以均衡水质水量，并根据日均水量确定容纳水量的液位上下限。"]
["初沉池的工作原理是什么？","初沉池采用平流式设计，结合机械刮泥和重力排泥的方式，以排除废水中的固体颗粒物。排泥次数和时间根据排放污泥的性质确定。"]
["生物处理中曝气采用了什么类型的曝气器？","曝气采用固定双螺旋曝气器，以保证充分的氧气供应。"]
["什么是煤气化？","煤的气化过程是一个热化学过程。它是以煤或煤焦为原料，以氧气(空气、富氧或纯 氧)、蒸汽或氢气等作气化剂(或称气化介质),在高温条件下通过化学反应将煤或煤焦中的 可燃部分转化为气体燃料的过程。气化所得的可燃气体称为气化煤气，其有效成分包括 CO、H₂ 及 CH₂  等。气化煤气可用做城市煤气、工业燃气和化工原料气。"]
["气化煤气的有效成分是什么？","气化煤气的有效成分包括CO、H₂及CH₂等"]
["气化和液化、干馏有什么不同？","从工程和化学的角度来看，气化与液化有很大不同。气化也不同于干馏，干馏仅能将煤 本身不到10%的碳作为副产品变为不同数量的(取决于煤化程度和温度)可燃气体混合物， 气化则将煤中全部的碳都转化成气态。煤化程度和温度对气化速率有影响，如有必要，可使 气中除含少量气体(如 H₂S)外几乎完全由CO 和 H₂  组成。"]
["煤气化的过程包括哪些步骤？","煤气化的过程包括煤炭干燥脱水，热解脱挥发分，挥发分和残余碳与气化剂反应步骤。"]
["煤的气化过程是在哪里进行的？","煤的气化过程是在煤气发生炉(又称气化炉)中进行 的"]
["煤气发生炉由哪些部分构成？","发生炉是由炉体、加料装置和排灰装置等三大部分构 成的。"]
["发生炉中的气化过程是如何进行的？","原料(煤或煤焦)由上部加入炉膛，原料层及灰渣层由 下部炉栅支撑，空气中通入一定量的水蒸气所形成的气化 剂由下部送风口进入，经炉栅均匀分配，与原料层接触发 生气化反应。反应生成的气化煤气由原料层上方引出，气 化反应后残存的炉渣由下部的灰盘排出。水夹套可以防 止炉体经受高温，并可回收炉体散热。\n在发生炉中，原料与气化剂逆向流动，气化剂由炉栅 缝隙进入灰渣层，接触热灰渣后被预热，然后进入灰渣层 上面的氧化层(又称燃烧层)。在这里，气化剂中的氧与原料 中 的 碳 作 用 ， 生 成 CO₂,   生 成 气 体 与 未 反 应 的 气 化 剂 一 起上升，与上面炽热的原料接触，被碳还原，CO, 与水蒸气被还原为 CO 和氢气，该层称为还原 层。还原层生成的气体和剩余未分解的水蒸气一起继续上升，加热上面的原料层，使原料进 行干馏，该层称为干馏层。该层下部的原料即为干馏产物或焦炭，干馏气与上升的气体混合 即为发生炉煤气。煤气经过最上面的原料层将原料预热并干燥后，进入发生炉上部窖，由煤 气出口引出。"]
["在发生炉中的原料层可以分为哪些部分？","在发生炉中的原料层可以分为灰渣层、氧化层、还原层、干馏层和干燥层"]
["在发生炉中的原料层各自的作用是什么？","灰渣层主要预热气化剂和保护炉栅不受高温影响；氧化层进行碳的氧化反应，这是速度很快的放热反应，温度最高；还原层主要进行CO和水蒸气的还原反应，这是吸热反应，所需热量由氧化层带入；干馏层进行原料的干馏，产生干馏气体；干燥层对原料进行预热和干燥。"]
["为什么氧化层的高度很小？","氧化反应速度很快，因此氧化层的高度很小。此外，氧化反应为放热反应，使得氧化层温度最高。"]
["发生炉中产生煤气的反应主要发生在哪些层？","发生炉中产生煤气的反应主要发生在氧化层和还原层，因此这两层被称为气化区。"]
["在实际操作中，发生炉内的气化反应是如何进行的？","在实际操作中，发生炉内的气化反应并不是在明确分隔的区域中进行的，而是在原料层中进行着复杂的氧化和还原反应。通常采用将空气和水蒸气交替鼓入炉内的方法，先用空气燃烧产生高温状态，然后再通入水蒸气进行反应，以产生CO和H₂为主的水煤气。"]
["为什么要使用空气和水蒸气交替鼓入炉内？","交替鼓入空气和水蒸气可以提高煤气的热值，并且可以通过变换反应调节气体中CO和H₂的比例，这样可以更好地适应不同的工业需求。"]
["煤气化的实质是什么？","煤气化的实质是将煤由高分子固态物质转化为低分子的气态物质，从而改变燃料中碳、氢比结构的过程。当煤气作为气态燃料使用时，其有效成分为CO、H₂和CH₄。而当煤气作为化工合成工业的原料时，经过净化处理后，其主要成分为CO和H₂，含量在80%以上。"]
["自热式气化的特点是什么？","自热式气化过程中没有外界供热，煤与水蒸气进行吸热反应所消耗的热量由煤与氧进行的放热反应提供。这种气化过程的反应温度在800～1800℃之间，压力在0.1～4MPa之间，制得的煤气主要含有CO和H₂，同时也可能含有相当量的氮气。"]
["目前气化方法可以归纳为哪些基本类型？","目前气化方法可以归纳为五种基本类型：自热式气化、外热式煤的水蒸气气化、流化床气化、气流床气化以及代用天然气的制备。"]
["外热式煤的水蒸气气化的特点是什么？","上述方法使用的工业氧的价格较贵，制得的煤气中 CO₂ 的含量较高，降低了气化效率。 如使煤仅与水蒸气反应，从气化炉外部供给热量，则这种过程称为外热式煤的水蒸气气化， 以这个原理为基础的工艺结构形式，由于气化炉的热传递差，所以不经济。新发展的流化床 和气流床气化，由于采用了较好的热传导方式，同时供给反应所需的热量不一定由煤或焦炭 的燃烧提供，从而可节省煤炭。"]
["代用天然气的制备方法是什么？","代用天然气的制备方法主要利用煤的加氢气化原理。煤与氢气在800～1000℃温度范围内，在一定压力下反应生成CH₄，从而制备类似天然气的煤气。此外，也可以通过煤的水蒸气气化和甲烷化相结合的方法制备代用天然气。"]
["鲁奇加压气化工艺的发展始于哪个时期？是为了生产什么？","鲁奇加压气化工艺的发展始于1927～1928年，当时德国的鲁奇公司在东易北河的褐煤矿区进行气化，主要是为了生产城市煤气。"]
["什么启发了人们对于加压气化的研究？","德拉威教授在操作中发现，粗煤气经净化后，煤气中的有效组分含量提高，煤气的发热值也提高了，这个发现引导启发了人们对于加压气化的研究。"]
["鲁奇加压气化工艺是什么？","鲁奇加压气化工艺是以水蒸气-氧气为气化剂，在1.96～2.94 MPa 压力下和1100~ 1400 ℃温度下对原料煤进行的干馏气化。"]
["从鲁奇加压气化工艺流程上来看，主要包括哪些部分？","从其流程上来看，主要包括煤的气化，粗煤气的净 化及煤气组成的调整处理三个部分"]
["鲁奇加压气化工艺中的粗煤气是什么？","一般称从气化炉出来的煤气为粗煤气，经冷却净化处 理后作为燃料煤气供给民用或作为合成氨的原料供给工业用户使用。"]
["鲁奇加压气化工艺中粗煤气的净化和煤气组成调整的各个工段有哪些？","气化工段、CO   变换工段、低温甲醇洗涤工段、甲烷化工段、CO₂    洗涤工段和脱酚工段"]
["鲁奇加压气化工艺中气化工段是什么？","气化工段生成的粗煤气约在454 ℃时被排出。粗煤气中含有焦油、石脑油、酚类、氨和 少量未经反应的煤和灰分等。粗煤气出口与冷却洗涤用的洗涤器相连，用循环煤气水洗净 粗煤气，再经废热锅炉冷却到182 ℃左右；回收的焦油送入气化炉进行再循环，产生的灰排入灰槽，用水直接冷却。"]
["鲁奇加压气化工艺中CO   变换工段是什么？","为把冷却后部分粗煤气中的 CO 和 H₂O 转换成 H₂ 和 CO₂, 将其送入 CO 转换段，用催化 剂进行转换；为脱除石脑油等烃类及含水酚类和氨等，要进行冷却；在送入后面低温甲醇洗涤工段之前，应与粗煤气相混合，把 H₂ :CO 值调整为3:1。"]
["鲁奇加压气化工艺中低温甲醇洗涤工段是什么？","在此工段使用-45.6℃的低温甲醇，有选择地将 H₂S 、CO₂ 和 CO 吸收脱除，同时减少 CO 和水分，使之成为可送入甲烷化工段的洁净煤气。"]
["鲁奇加压气化工艺中甲烷化工段是什么？","在固定床上，以Ni 作催化剂，在一定条件下与 CO、H, 进行甲烷化反应，产生的水回收\n后作为气化流程中的锅炉用水，产生的反应热用来产生水蒸气。"]
["鲁奇加压气化工艺中CO₂    洗涤工段是什么？","由甲烷化工段出来的产品煤气，经过冷却并在最后 CO₂  洗净工段中将 CO₂  脱除。"]
["脱酚工段的作用是什么？它如何实现酚的回收？","脱酚工段的作用是将粗煤气中含有的酚类进行回收。它将含有酚类的粗煤气水送入脱酚工段，与异丙醚接触，从而将酚萃取出来，达到回收酚的目的。"]
["什么是煤气废水？","煤气废水是煤气厂在发生煤气过程中所产生的污染物浓度极高的污水，含有大量的酚、 氨、硫化物、氰化物和焦油，以及众多的杂环化合物和多环芳烃。"]
["煤气废水的水质和水量取决于什么？","其水质和水量取决于所采  用的工艺和生产操作条件，煤的级别越低，水质越恶劣"]
["煤气废水主要产生于哪里？","主要产生于煤气洗涤、冷凝和分馏塔等处，以循环氨水污染最为  严重"]
["煤加压气化工艺产生的废水主要来自哪里？它含有的污染物会受到什么因素的影响？","煤加压气化工艺产生的废水主要来自于其循环系统的排污水，其中溶解或悬浮有粗煤气中的多种成分。废水中的污染物浓度会受到多种因素的影响，如原料煤种类、成分，气化工艺及其操作等。"]
["废水处理的主要方法有哪些？它们分别用于处理废水的哪些方面？","废水处理通常可分为预处理、二级处理和深度处理。预处理主要是指有价物质的回收，如酚、氨等。二级处理主要是生化处理。深度处理常用的方法包括混凝法、活性炭吸附法和臭氧氧化法，用于进一步处理污染物，达到无害化的目的。"]
["使用鲁奇加压气化工艺时，每处理1吨煤会产生多少废水？","对于目前比较典型的鲁奇加压气化工艺，气化1 t煤约产出1.0 m³ 废水，除蒸汽冷凝水 外还有煤本身所含有的水分。因此，不同煤质所含的水分不同，气化废水的量也大不相同。 如沈北褐煤含水量为20.7%～22.2%(质量分数),而云南开远小龙潭褐煤则高达35.6%, 官地贫煤仅0.3%,所以，气化1 t 煤产生的废水量大致在0.8～1.1 m³ 范围内"]
["鲁奇加压气化工艺产生的废水中主要含有哪些污染物？这些污染物的浓度如何？","鲁奇加压气化工艺产生的废水主要含有酚、氨等污染物。废水中COD的60%以上是酚类物质，其中挥发酚占40%以上。废水中酚的浓度可高达5500mg/L，远远超过了排放标准。另外，氨的浓度也很高。因此，对这类废水进行生化处理难以使出水达到排放标准。"]
["废水处理中，为什么首先需要回收酚和氨？","首先回收酚和氨是因为它们的含量很高，如果直接对这类废水进行生化处理，很难使处理后的废水达到排放标准。通常会使生化处理前的废水酚含量不超过200～300mg/L，然后再进行生化处理。这样做不仅避免了资源的浪费，还大大降低了后续废水的处理难度，对处理后的出水效果有着重大的影响。"]
["如何分析煤气化废水的可生化性？","对于煤气化废水的可生化性分析，通常可以采用BOD₅/COD值法。这个方法将废水中的COD分成可生化降解的CODg和不可生化降解的CODx两部分。其中，CODx/COD的比值N表示难降解有机物所占的最大比例数，而BOD₅/CODg的比值M反映了可降解有机物的换算关系，同时表示生物降解的速率。M值越大，生物氧化速度越快，生化处理效果越好；而N值越大，可生化性越差。综合M和N值可以更全面地评价废水的可生化性，因为它同时考虑了生物降解的速度和程度两个方面。"]
["废水处理中如何应用M和N值？","废水处理中，通过M和N值可以评价废水的可生化性。M值不受浓度影响，而N值与浓度有关。根据相关方程，可计算出难降解COD（即CODx）的值。这些值可以帮助评估废水中的有机物的生化降解情况，指导后续的废水处理工作。"]
["煤气废水的处理方法主要分为哪两大类？","煤气废水的处理方法主要分为物理化学法和生物处理法两大类。"]
["煤气废水处理的物理化学法包括哪些？","物理化学法包括蒸氨、除油、 溶气气浮、溶剂萃取脱酚、碱性氯化法、次氯酸钠氧化法、活性炭吸附和混凝沉淀等方法，每 种方法都是有选择地去除或回收废水中某一种或几种污染物质。物理化学法常常需要几种 方法联合使用，通常运行费用较高，而且个别项目达到排放标准，因此，物理化学方法主要是  作为生物处理的预处理和后处理，或用于废水回用的处理工艺"]
["生物处理法在废水处理中的作用分别是什么？","煤气废水中的许多污染物  质可通过微生物的生物化学作用来降解。与物理化学法相比，生物处理法具有运行费用低、 操作简便、适用范围广等特点，是煤气废水处理工艺中的主体。"]
["煤加压废水的预处理技术主要包括哪些方面？","煤加压废水的预处理技术主要包括有价物质的回收，其中主要是指酚和氨的回收。常用的方法有溶剂萃取脱酚和蒸氨等。"]
["含酚废水的来源有哪些方面？","含酚废水的来源有两 个方面： 一是制气原料煤未完全分解，随煤气夹带出来的系统冷凝废液；二是粗煤气在冷却、洗涤过程中产生的过剩废水。"]
["煤加压气化过程中酚是怎么产生的？","在煤加压气化过程中，煤的大分子端部分含氧化合物大约在250～350 ℃之间开始分  解，酚便是其中的主要产物，它随着粗煤气的流动进入煤气净化系统。"]
["去除或降低煤气废水中酚含量的基本途径有哪些？","到目前为止，国内外去除或降低煤气废水中酚含量的方法很多，但主要有两个基本途 径： 一是从生产工艺着眼，尽可能改革工艺，降低污染物浓度，减少废水水量，并循环或重复 使用煤气洗涤水，使废水趋于“零排放”;二是当废水洗涤是盈水循环系统时，采用回收利用或处理方式解决外排废水。"]
["我国通常采用什么方法处理废水中酚？","多年来，我国通常采用溶剂萃取法或稀释法使生化处理前的废水中酚含量不超过 200～300  mg/L,然后经一段或两段生化处理，使排放废水中酚含量达到国家要求的污水排放标准，即0.5 mg/L  以下。"]
["溶剂萃取脱酚的工艺原理是什么？","溶剂萃取脱酚是利用某些溶剂中酚的溶解度大于在水中的溶解度的特性。当含酚废水与溶剂充分混合接触时，废水中的酚会转移到溶剂中，这个过程称为萃取，所用的溶剂称为萃取剂。"]
["萃取脱酚时使用的萃取剂有哪些要求？","萃取脱酚时使用的萃取剂要求分配系数高、易与水分离、毒性低、损失少、 容易反萃取、安全可靠等。"]
["萃取脱酚时使用的萃取剂主要是什么？","国内普遍采用的萃取剂是重苯溶剂油"]
["萃取脱酚时使用的萃取设备有哪些？","萃取设备有脉冲筛板塔、箱式萃取器、转盘萃取和离心萃取机等，国内多用脉冲筛板塔。"]
["脉冲萃取脱酚的装置流程是怎样的？","脉冲萃取脱酚采用往复叶片式脉冲筛板塔。塔内分三部分，中间为工作区，上下两个扩大部分为分离区。含酚废水和萃取剂油在塔内逆向流动。脱酚后的废水从塔底排出，送往蒸氨系统。而含酚的萃取剂油则从塔顶流出，送往再生塔进行反萃取。"]
["溶剂萃取脱酚的效率通常是多少？","一般来说，溶剂萃取脱酚的效率在90%～95%之间。"]
["水蒸气脱酚法的工艺原理是什么？","水蒸气脱酚法采用水蒸气直接蒸出废水中的挥发酚。随后，用碱液吸收水蒸气中带出的酚，形成酚钠盐溶液。再经过中和与精馏，将废水中的酚回收和利用。"]
["废水中经水蒸气脱酚法处理后，酚的浓度会有怎样的变化？","经过水蒸气脱酚法处理后，废水中的酚浓度会显著降低。然而，即使经过回收酚后，水中仍含有100mg/L以上的酚。这种低浓度的含酚废水需要进一步进行无害化处理，通常采用生化处理法。"]
["目前氨的回收主要采用什么方法？","目前对氨的回收主要采用水蒸气汽提-蒸氨的方法。由于废水的碱度主要是由挥发氨造成的，固定氨仅占1.0%(质量分数),所以水蒸气提氨效率较高。"]
["氨的回收工艺流程是怎样的？","首先，废水经过汽提处理，可溶性气体析出，然后通过吸收器，氨被磷酸铵溶液吸收，从而使氨与其他气体分离。接着，将富氨溶液送入汽提器，使磷酸铵溶液再生，并回收氨。回收的氨再经过蒸馏提纯。此过程中，加入苛性碱是为了防止微量成分的形成。脱酚蒸氨后的废水，酚和氨的浓度大大降低，可以送去进行二级处理，经生化处理后，废 水可接近排放标准。"]
["煤加压气化废水中酚、氨等污染物质的含量与煤种及气化工艺等因素有哪些关系？","煤加压气化废水中酚、氨等污染物质的含量与煤种及气化工艺等因素有很大的关系，如果气 化炉所产的酚类很高(如鲁奇炉),从废水中回收酚、氨就可能是经济的；如果酚的含量不高， 则可在采用生化处理前对废水进行稀释以降低酚的浓度，而后再进入生化段处理，这样可不  必进行废水的萃取脱酚处理，直接进入二级生化处理装置。因此，是否对废水中酚、氨等物 质加以回收，需根据废水的水质，或者说需根据采用汽化炉的型式和煤种而定。"]
["组合生物处理技术是指什么？","组合生物处理技术是指在对酚、氨进行回收和预处理后，仍需采用生物处理工艺来降低煤加压气化废水中污染物质含量的一种处理方法。这种技术通过生物处理工艺来达到将废水中污染物含量降低到符合排放标准的目的。"]
["鲁奇加压气化废水处理的工艺流程是怎样的？","鲁奇加压气化废水处理的工艺流程采用了低氧、好氧曝气、接触氧化法生物处理的方式。经预处理后的煤加压气化废水，首先进入低氧曝气池，在低氧浓度下，利用兼性菌特性 改变部分难降解有机物的性质，使一些环链状高分子变成短链低分子物质，这样，在低氧状 态下能降解一部分有机物，同时使其在好氧状态下也易于被降解，从而提高对有机物的降解 能力。进入好氧曝气池后，在好氧段去除大部分易降解的有机物，进入接触氧化池的废水有 机物浓度低，且留下的大部分是难降解有机物。在接触氧化池中，经过充氧的废水以一定流 速流经装有填料的滤池，使废水与填料上的生物膜接触而得到净化。接触氧化法的特点是 有较高的生物量，除填料表面有生物膜外，在填料空隙之间，还有悬浮生长的微生物，接触氧 化膜上的微生物数目多，种类也丰富，能降解难降解的有机物。因此，对难降解有机物的去 除效果好，接触氧化池出水的 COD浓度可达150～300 mg/L, 再经进一步的混凝沉淀处理后可达到排放标准。"]
["采用本工艺流程对煤加压气化废水进行处理时，需要对原废水中的油类污染物质进行必要的预处理。如何预处理？","对鲁奇煤加压气化废水经脱酚蒸氨后，可采用斜管除油池作预处理，以提高对油和其他污染物的去除率。设计中，除油池停留时间可采用0.5h，水力负荷可取4.8m³/(m²·h)。"]
["斜管除油池的除油效果如何？","斜管除油池除油效果较好，对油及其他污染物具有较高的去除效果。油的去除率为84.5%，COD去除率为27.56%，酚的去除率为46.5%，硫化物的去除率达82.64%。然而，出水中所剩油类物质主要是乳状油，对其去除效果不太理想。"]
["生化处理的具体步骤是什么？","进行生化处理时，首先应进行污泥接种，接着开始微生物的培养、驯化、挂膜。驯化结束后，在接触氧化池填料上长出一定量的生物膜。待接触氧化生物池中生物膜完全成熟后（约4个月），整个流程便具备了处理高浓度煤加压气化废水的能力。"]
["经过低氧、好氧曝气、接触氧化三级生物处理工艺处理后，煤加压气化废水的出水COD浓度是多少？其他指标呢？","经过脱酚蒸氨后，废水中的酚和氨的浓度会大大降低。这样处理后的废水可以送去进行二级处理，经过生化处理后，废水可接近排放标准。"]
["煤加压气化废水中难降解有机物的含量是多少？","煤加压气化废水中难降解有机物的含量高达23%（质量分数），即如果进水COD浓度为1500～1600mg/L，则其中有350～400mg/L是难降解有机物。"]
["为什么仅用好氧生物处理对煤加压气化废水的效果不理想？","因为生化段出水的COD浓度仍较高，一般在350～450mg/L之间，而好氧生物处理无法有效降低这些难降解有机物的含量。"]
["采用低氧、好氧曝气、接触氧化三级生物处理工艺对煤加压气化废水难降解有机物的去除效果如何？","该工艺使生化段出水COD浓度降至83～284mg/L，其中主要原因是第一级曝气池在低溶解氧浓度的条件下运行。利用低氧曝气池中的兼性微生物进行“同时酸化发酵”反应，改变难降解有机物的结构和性质，使其在好氧条件下易于被氧化，从而提高了COD的去除率。"]
["低氧、好氧曝气、接触氧化三级生物处理工艺能去除多少难降解有机物？","经过该处理工艺，废水中难降解有机物的去除率达34%～57%，使生化段出水COD浓度降低了34%～57%。"]
["第三级接触氧化池在处理煤加压气化废水中的作用是什么？","第三级接触氧化池能够提高出水水质，因为其填料上的生物相种类丰富，促进了生化段出水水质的提高。填料上的生物膜中的一些生物能够对难降解有机物进行连续降解，同时原生动物的繁殖也会降低出水中的浊度、活细菌数、悬浮固体、COD、有机氮等指标，从而提高出水水质。"]
["低氧、好氧曝气、接触氧化三级生物处理工艺的主要目的是什么？","该工艺的主要目的是去除废水中的难降解有机物，并提高COD的去除率。"]
["为什么采用接触氧化法可以进一步提高出水水质？","填料上的生物相种类丰富，促进了生化段出水水质的提高。"]
["生物脱氮的主要方式是什么？","生物脱氮主要通过两种生物活动实现，一是产生污泥，二是从有机化合物中获取能量的呼吸作用。"]
["为什么传统活性污泥法对氮的去除率很低？","传统活性污泥法对氮的去除率低是因为微生物细胞中氮的含量很少，仅占9%～12%，因此通过合成微生物细胞除氮的效率很低。"]
["生物脱氮的反应条件是什么？","生物脱氮反应指的是氮的分解还原反应或反硝化 作用，它包括把废水中存在的硝酸盐和亚硝酸盐还原成释放到大气中的气态氮的反应，通过 这种工艺去除氮是由于生物氧化还原反应的结果，反应能量从有机物中获取。"]
["硝酸盐和亚硝酸盐在生物脱氮反应中扮演什么角色？","硝酸盐与亚硝酸盐起着与氧相同的作用，即为氢离子的电子受体。"]
["为什么硝酸盐能代替氧作为电子受体？","因为硝酸盐的电子轨迹非常类似氧的电子轨道，因而硝酸盐很容易代替氧作为电子受体，其差别在于  细胞色素的电子传输，特定的还原酶被硝酸盐还原酶置换，这种硝酸盐还原酶能催化电子， 使其最终传输给硝酸盐而不是氧，脱氮有机物纯种培养的研究表明，溶解氧的存在阻碍了把 末端电子传输给硝酸盐所需酶的形成。"]
["生物脱氮反应中的条件是什么？","反应器中不含有溶解氧，有兼性菌团和合适的电子供体 (能源)的存在。"]
["低氧曝气池在生物脱氮中的作用是什么？","低氧曝气池中的微生物主要是兼性微生物，这些微生物可以在厌氧条件下实现脱氮。此外，低氧曝气池中的好氧氧化有机物的菌种与对有机物进行酸化发酵的菌种及脱氮的菌种之间差别很小，因此在合适的环境下，好氧条件下产生的微生物会立即表现出脱氮的能力。"]
["低氧曝气池为什么能提供无氧条件？","因为生物絮体的形成增加了氧向生物絮体内部传递和渗透的阻力，同时在低溶解氧浓度下运行，氧的浓度梯度小，氧不易向污泥絮体深部渗透，从而在深部形成了无氧条件。"]
["低氧曝气池中主要存在哪些微生物？","曝气池在低氧浓度下运行，第一级 低氧曝气池中的微生物主要是芽孢杆菌属和真菌属的兼性微生物，这些微生物大部分可以 异化脱氮，对于兼性微生物，既可以好氧氧化有机物，在厌氧条件下也可以对有机物酸化发 酵、异化脱氮"]
["低氧、好氧曝气、接触氧化三级生物处理工艺中第一级低氧曝气池对废水中硝酸盐和亚硝酸盐氮的脱除能力如何？","第一级低氧曝气池具备较高的脱氮能力，因为其具备了脱氮所需的条件，如无氧的环境、兼性菌团和合适的电子供体。"]
["废水中氨氮的去除效果与哪个反应密切相关？","废水中氨氮的去除效果与硝化反应密切相关。"]
["第二级好氧曝气池对硝化反应有何影响？","提供了良好的条件，包括水力停留时间较长和合适的泥龄，为硝化菌的繁殖提供了良好的环境。"]
["BOD浓度对硝化反应有何影响？","BOD 浓度高，氨氮去除率低，BOD 浓度低，氨氮去除 率高，过高的 BOD 物质将对硝化菌的增长有一定的阻碍作用"]
["第二级好氧曝气池的水力停留时间对什么的繁殖提供了良好的条件？","第二级好氧曝气池的水力停留时间较长，提供了硝化菌的繁殖条件。"]
["在煤加压气化废水处理工艺中，为什么第一级低氧曝气池的存在有利于提高氨氮去除率？","第一级低氧曝气池去除了大量的BOD物质，减轻了有机物对硝化反应的影响，从而有利于提高氨氮去除率。"]
["为什么接触氧化法有利于氨氮去除？","因为生物膜中的微生物可以繁殖硝化菌，有利于提高氨氮的硝化。"]
["活性污泥法和接触氧化法在细菌存活方面有何不同？","活性污泥法中，微生物容易被处理水挟出而不能存活，但在接触氧化池中，生物膜内层是厌氧状态，相当慢的生物（如硝化菌等）也可能存活。"]
["煤加压气化废水生化处理的主要控制指标是什么？","煤加压气化废水生化处理主要控制指标是 COD,只要 COD 得到良好的控制，BODs和酚 等指标都不会成问题。"]
["生化脱酚对挥发酚的去除效果如何？","挥发酚可生化性好，较容易去除"]
["低氧、好氧曝气、接触氧化三级生物法处理煤加压气化废水具有很好的缓冲性能的原因是什么？","第一方面原因是该工艺前面二级处理采用完全混合反应器进行处理，完全混合反应器的特征是反应器中各部分的池液组成相同，池液中物料浓度较低，等于出水中的浓度，入流废水可以在瞬间和池液均和，因而骤然增加的负荷可为全池混合液共同分担，迅速被稀释，使微生物承受的负荷不会过高。\n第二方面是由于第一级曝气池的保护作用，即使进水负荷突然增加，第一级曝气池受到冲击，但由于在第一级曝气池中使入流负荷进行稀释，进入第二级曝气池的浓度将会降低，第二级曝气池和第三级接触氧化池仍然可在比较平稳的状态下工作，从而使生化段的出水稳定。\n第三方面原因是第三级接触氧化池本身具有较大的缓冲作用，因为接触氧化池内填料上具有生物膜，生物膜上具有各类丰富的、数量多的微生物群体。由于微生物数量多，突然增加浓度不至于使微生物负担过重，因而不会影响出水水质。"]
["完全混合反应器的特征是什么？","反应器中各部分的池液组成相同，池液中物料浓度较低，等于出水中的浓度。"]
["完全混合反应器对废水处理有什么作用？","骤然增加的负荷可为全池混合液共同分担，迅速被稀释，使微生物承受的负荷不会过高。"]
["第一级曝气池的保护作用是什么？","即使进水负荷突然增加，第一级曝气池受到冲击，但由于使入流负荷进行稀释，进入第二级曝气池的浓度将会降低，从而使第二级曝气池和第三级接触氧化池仍然可在比较平稳的状态下工作，保持生化段出水稳定。"]
["第三级接触氧化池本身具有怎样的缓冲作用？","接触氧化池内填料上具有生物膜，生物膜上具有各类丰富的、数量多的微生物群体，因此突然增加的浓度不至于使微生物负担过重，从而不会影响出水水质。"]
["低氧曝气池中溶解氧浓度的作用是什么？","低氧曝气池中溶解氧浓度是一个重要的运行控制指标，它影响兼性微生物的生长和酸化发酵反应，从而影响废水中难降解有机物的去除效果。"]
["溶解氧浓度过低或过高会对兼性微生物的生长有何影响？","溶解氧浓度过低将有利于污泥絮体内形成厌氧状态，促进“同时酸化发酵”，但不利于兼氧微生物的生长繁殖。 溶解氧浓度过高将有利于兼性微生物的生长，但会影响污泥絮体内部的厌氧状态，从而影响“同时酸化发酵”的效果。"]
["低氧曝气池中溶解氧浓度在0.5 mg/L左右时，生化段出水COD浓度的变化是怎样的？","生化段出水COD浓度较低，说明对难降解有机物的去除效果好，也说明“同时酸化发酵”的效果好。"]
["低氧曝气池中溶解氧浓度超过2 mg/L时会发生什么情况？","当溶解氧浓度超过2 mg/L时，实际上已经成为好氧曝气池，因此，“同时酸化发酵”现象将消失，从而影响废水中难降解有机物的去除效果。"]
["在处理煤加压气化废水时，低氧曝气池中溶解氧浓度应该控制在多少范围内？","第一级低氧曝气池中溶解氧浓度应控制在0.5 mg/L左右，最适宜的范围是0.2～0.6 mg/L。"]
["低氧曝气池中水力停留时间对处理煤加压气化废水中难降解有机物的去除效果有何影响？","在低氧曝气池中，溶解氧浓度的控制对处理煤加压气化废水中难降解有机物的去除效果有着重要影响。当溶解氧浓度控制在0.2～0.6mg/L范围内，有利于兼性微生物进行\"同时酸化发酵\"反应，提高了对难降解有机物的去除效果。此时，生化段出水的COD浓度较低，说明去除难降解有机物的效果较好。然而，当溶解氧浓度过高（超过1.5mg/L），或过低（低于0.1mg/L）时，均不利于\"同时酸化发酵\"现象的发生，影响了对难降解有机物的去除效果，导致生化段出水的COD浓度升高。因此，在低氧曝气池中，控制溶解氧浓度在适宜范围内是保证对难降解有机物有效去除的关键。"]
["低氧曝气池中水力停留时间对处理煤加压气化废水中难降解有机物的去除效果有何影响？","低氧曝气池中的水力停留时间是一个关键的技术经济参数，直接影响处理效果、设备容积、占地面积和基建投资等方面。对于处理煤加压气化废水，由于其中难降解有机物含量高，第一级低氧曝气池的功能是利用兼氧微生物对这些有机物进行酸化发酵，使其在好氧条件下更容易被去除。因此，第一级低氧曝气池的曝气时间要求较长。采用厌氧悬浮污泥法时，由于酸化发酵阶段细菌增殖缓慢，需较长的水力停留时间。但是，如果能提高微生物的浓度，即使采用厌氧生物工艺处理有机废水，也可以降低水力停留时间。例如，采用上流式厌氧污泥反应器处理土豆废水和制糖废水，由于反应器中保留了高浓度的厌氧污泥，其水力停留时间仅需4～6小时。"]
["煤加压气化废水中难降解有机物含量高时，第一级低氧曝气池的曝气时间应该如何设置？","当煤加压气化废水中难降解有机物含量高时，第一级低氧曝气池的功能是利用兼氧微生物对废水中难降解有机物进行酸化发酵。因此，第一级低氧曝气池的曝气时间应设置较长一些。"]
["采用厌氧悬浮污泥反应器处理有机废水时，水力停留时间的设定是多少？","采用厌氧悬浮污泥反应器处理有机废水时，水力停留时间通常为10～24小时，因为在酸化发酵阶段，微生物增殖较慢，需要较长的时间来维持较高的微生物浓度。"]
["低氧曝气池中水力停留时间与生化段出水COD浓度的关系是怎样的？","在低氧曝气池中，水力停留时间在5小时左右时，生化段出水COD浓度在200 mg/L左右，表明对难降解有机物的去除已经有较好的效果。"]
["总曝气时间对处理效果有何影响？该工艺中如何控制总曝气时间？","总曝气时间是生化处理过程中的关键参数，直接影响着处理效果和构筑物容积。一般来说，总曝气时间越长，处理效果越好，但相应地构筑物容积会增大，投资成本也会增加。在本工艺中，总曝气时间的范围约在20～40小时之间。初始阶段，总曝气时间大约为40小时，随着处理流程的稳定，后期可缩短至20小时左右。在总曝气时间为20小时时，第三级接触氧化池内的生物膜已经完全生长成熟，整个流程具备了去除高浓度煤加压气化废水的能力，处理效率稳定，出水水质好，COD去除率可达85%～90.2%。因此，总曝气时间控制在20小时，甚至小于20小时，均能满足处理要求。"]
["进水COD浓度在该工艺中扮演着怎样的角色？如何控制进水COD浓度？","进水COD浓度是煤加压气化废水处理中的重要参数，由于其含量较高，对处理效果产生显著影响。通常，未脱酚蒸氨废水的COD浓度可高达16000～21000mg/L。通过预处理除油，可去除COD的一部分，使进水COD浓度降至1159～1521mg/L之间。此外，进水中还会混入生活污水和冲洗地坪污水，进一步降低进水COD浓度。在本工艺中，进入生化段的COD浓度一般不会超过1600mg/L，且可通过生化处理后进一步去除悬浮物质，如采用混凝沉淀，使COD达到排放标准。因此，控制进水COD浓度在2000mg/L以下是十分关键的，有助于保证后续处理阶段的效果和水质。"]
["COD负荷对生化处理效果有何影响？","COD负荷是指单位微生物量所能消耗的有机污染物量，即单位污泥(VSS)在一定时间内消耗的COD量。在生化处理中，微生物通过氧化和同化作用来分解有机污染物，而溶解氧充足的情况下，反应速度主要取决于微生物的数量和所能供给的食物量，即污泥负荷。污泥负荷能全面体现COD浓度、时间和生物量等因素的作用，对生化处理效果有着极为重要的影响。"]
["容积负荷在生化处理中的作用是什么？","容积负荷是指单位反应器容积所能承受的有机污染物量，即单位反应器体积在一定时间内处理的COD量。在生化处理中，容积负荷反映了反应器的处理能力和稳定性。较低的容积负荷通常意味着反应器内有足够的时间和空间来处理污染物，从而保证较高的去除率。因此，控制适当的容积负荷对于保证生化处理效果至关重要。"]
["运行中的COD负荷与去除率有何统计结果？","根据统计结果，在正常运行期间，当COD负荷在0.2～1.0 kgCOD/(kgVSS·d)范围内时，COD去除率可达80%～90.9%。当COD负荷小于1.0 kgCOD/(kgVSS·d)时，去除率仍然高于80%。特别是当COD负荷小于0.5 kgCOD/(kgVSS·d)时，去除率可超过85%。此外，容积负荷与去除率的关系也得到了类似的结果，当容积负荷在1.2～2.2 kgCOD/(m³·d)范围内时，COD去除率为80%～90%。当容积负荷小于2.2 kgCOD/(m³·d)时，去除率仍然大于80%。在容积负荷小于2.5 kgCOD/(m³·d)时，去除率可超过85%。"]
["请描述一下煤加压气化废水处理中采用的低氧、好氧曝气、接触氧化三级生物处理工艺的优势。","用低氧、好氧曝气、接触氧化三级生物处理工艺处理煤加压气化废水具有以下优势：\n1.高效去除难降解有机物：该工艺能够有效去除废水中的难降解有机物，使废水的处理效果优异。生化段出水COD浓度低，溶解性COD浓度很低，通过进一步去除悬浮物质，即可使COD达到排放标准。\n2.简化工艺流程：相较于其他工艺，如多级活性污泥法，采用低氧、好氧曝气、接触氧化法工艺能够省去活性炭吸附单元，从而简化了工艺流程，减少了处理系统的复杂性。\n3.降低投资成本：简化的工艺流程意味着减少了设备和设施的投资，降低了处理系统的建设成本。相对于其他需要设置活性炭的处理工艺，如多级活性污泥法，采用该工艺能够节省投资、降低造价，并减少运行成本。\n4.适用性广泛：该工艺适用于处理不同类型的废水，对于我国煤加压气化废水处理具有广泛的推广应用价值。通过调整工艺参数和操作条件，可根据实际情况灵活应用，提高废水处理效率。\n综上所述，低氧、好氧曝气、接触氧化三级生物处理工艺在煤加压气化废水处理中展现出了明显的优势，具有较高的处理效率、简化的工艺流程和较低的投资成本，适用性广泛，是一种值得推广应用的有效处理技术。"]
["煤气废水脱氮技术的发展有哪些进展？","随着人们对环境问题的日益重视和废水处理技术的发展，国内外对废水生物脱氮技术的研究已经不仅限于城市污水，也开始对一些含有高浓度氨氮的难处理工业废水进行研究，特别是焦化和煤气废水。采用的工艺流程主要有缺氧-好氧两级流化床法、悬浮污泥A/0工艺和多级生物处理工艺等。"]
["煤气废水脱氮技术中哪些比较突出？","流化床法具有水力停留时间短、污染物负荷高、设备容积小和处理效果好等优点。但由于需要较大的回流比和复杂的操作管理，其动力消耗和运行费用较高。另外，针对煤气废水水质的特点，提出了采用亚硝酸型硝化一反硝化处理煤气废水的新工艺，可以增加污染物负荷能力，减少氧和碳源的需求，明显提高反硝化效率。"]
["亚硝酸型硝化反应的可行性分析是什么？","在传统的生物脱氮工艺中，通常认为亚硝酸氮（NO₂-N）只是一个中间产物，会迅速被转化为硝酸氮（NO₃-N）。然而，在处理含有高浓度氨氮的煤气废水时，经常出现亚硝酸氮（NO₂-N）的积累现象，即使在好氧条件下完成了硝化反应，在缺氧条件下进行的反硝化过程中，当硝酸氮（NO₃-N）浓度较高时，也会导致亚硝酸氮（NO₂-N）浓度增加。这表明部分硝酸氮（NO₃-N）没有被完全转化为氮气（N₂），而是被保留为亚硝酸氮（NO₂-N），进一步在曝气池内被氧化成硝酸氮（NO₃-N），形成了一个循环，增加了有机碳源和氧气的消耗量，但总氮去除率并未提高。\n亚硝酸型硝化反应和硝酸型硝化反应分别由亚硝酸菌和硝酸菌完成，两种菌的特性大致相似，但它们所适应的最佳条件有所不同。因此，只要适当控制生物脱氮工艺的运行条件，就可以促使亚硝酸型硝化反应发生，并保持其稳定运行。研究表明，在废水中氨氮浓度较高、pH值偏碱性时，容易出现亚硝酸型硝化反应；相反，当氨氮浓度较低、pH值偏酸性时，则更容易出现硝酸型硝化反应。此外，温度和亚硝酸盐的积累也会影响硝化反应，低温似乎更有利于亚硝酸盐的积累。\n因此，亚硝酸型硝化反应在处理煤气废水脱氮过程中具有一定的可行性，可以通过调节操作条件来实现其稳定运行，从而提高总氮去除率。"]
["亚硝酸硝化-反硝化工艺流程相较于现有生物脱氮工艺有哪些特点？","1.硝化和反硝化过程缩短：NH-N只转化为NO₂进行反硝化，减少了需氧量约25%。此外，在亚硝酸化反应后对NO₂-N进行反硝化，可提高总氮去除率，因为所需碳源减少了约40%。\n2.污泥处理优化：在缺氧段内加入填料，使反硝化菌固定生长在填料上，增加了生物量、提高了反硝化率。而现有生物脱氮工艺中，污泥是由好氧段回流到缺氧段，不同菌种的生长条件相异，不能充分发挥作用，延长了水力停留时间。\n3.后曝气池设置：出水中的NO₂-N对受纳水体的水生生物毒性远大于NO₃-N，因此设置了后曝气池将NO₂-N氧化为NO₃-N，加入了填料使硝化菌固定生长在填料上，提高了处理效率。"]
["中试试验的主要目的是什么？","中试试验的主要目的是考察亚硝酸型硝化-反硝化工艺对实际生产废水水质变化的适应能力、好氧池内亚硝酸化反应的稳定性以及对总氮和有机物的去除效果等。"]
["制浆造纸废水主要来源于哪些生产工序？","制浆造纸废水主要来源于备料、蒸煮、冷凝、洗浆、漂白和抄造纸工序。"]
["什么是制浆造纸工业？","制浆造纸工业中的制浆是指利用化学方法、机械方法或是化学与机械相结合的方法，使 植物纤维原料离解变成本色纸浆或漂白纸浆的生产过程；而造纸则是指将纸浆抄造成纸产 品的过程。"]
["制浆造纸工业是怎么污染环境的？","制浆造纸工业的整个生产过程，包括从备料到成纸、化学品回收、纸张的加工等 都需要大量的水，用于输送、洗涤、分散物料及冷却设备等。尽管在生产过程中也有水的回 收、处理及再用，但仍有大量的废水排入水体，造成了水环境严重污染。"]
["备料过程中的废水主要包含哪些成分？","备料过程中的废水主要包括洗涤水和湿法剥皮机排出水。其中含有树皮、泥砂、木屑以及木材中的水溶性物质，如果胶、多糖、胶质及单宁等。"]
["一般采取什么方法处理备料过程中的废水，效果怎样？","湿法剥皮废水经格栅及筛网后，可基本去除木屑和树皮，但还会有细小悬浮物留在废水 中。每1 m³ 实积木材的备料废水量约为30 m³ 。为减少污染负荷，有的制浆厂改用干法剥 皮机，但其剥皮能力降低50%。"]
["不同原料制浆的工艺对废水的产生有何影响？","不同的制浆方法对木片的大小、厚度要求不同，因此备料废水量及水质也会有所不同。以稻草或麦草为原料的制浆厂在备料时为防止草屑与尘土造成大气污染，一般都设有除尘设施，其废水中除含有悬浮固体外，还含有一定量草屑中的可溶性有机物。"]
["什么是制 浆 造 纸 工 业中的蒸煮废液？","植物纤维原料经化学蒸煮后， 一般可得到50%～80%的纸浆，而其余的20%～50%的 物质则溶于蒸煮液中。蒸煮结束时，提取蒸煮液。在碱法制浆中，此液呈黑色，故称“黑液”; 而在酸法制浆中，此液呈红色，故称“红液”。二者均称为制浆废液。"]
["蒸煮废液包含哪些部分？","主要成分是木素、糖类 及蒸煮所用的化学药剂。"]
["碱法制浆和硫酸盐法制浆有何不同？","碱法制浆和硫酸盐法制浆在蒸煮所用的化学药剂不同。碱法制浆使用NaOH，而硫酸盐法制浆使用NaOH和Na₂S。"]
["黑液提取的原理是什么？","黑液提取是通过挤压、过滤和扩散作用，以及多段逆流提取和高温洗涤来实现的。黑液大部分分布于纸浆纤维之间的空隙内，部分存在于细胞腔内，也有少部分浸入细胞壁孔隙中。通过提取过程，将黑液中的有机物和无机物与纸浆分离出来。"]
["黑液中主要含有哪些物质？","黑液中主要含有两大类物质：有机物和无机物。有机物主要是碱、木素、半纤维素的降解产物，而无机物主要是各种钠盐，如硫酸钠、碳酸钠、硅酸钠，以及NaOH和Na₂S（硫酸盐法制浆时）。"]
["为什么要对黑 液碱进行回收？","若对黑 液碱进行回收，制浆厂总排污负荷可减少80%～85%,还可以回收黑液中有机物燃烧产生 的热能及黑液中所含的化学品，是解决制浆厂废水污染的重要途径之一。"]
["什么是酸法制浆？","制浆所用的化学药剂是以钙、镁、钠、铵等为盐基的酸性亚硫酸盐或亚硫酸氢盐时，由于药液 pH 值较低，常称为酸法制浆。"]
["红液的主要成分是什么？","红液是酸法制浆过程中产生的蒸煮废液，其化学成分十分复杂。主要成分包括木素、纤维素、糖类以及制浆药剂。对于以亚硫酸铵为蒸煮药剂的红液，还含有较高的肥分，如总氮和总钾，并含有一定量的磷。"]
["红液的回收利用方式有哪些？","红液可以通过回收化学品及热能来解决其污染问题。其中，采用燃烧法回收盐基时，镁盐基红液的回收工艺可行性较高。此外，红液还可以用于生产酒精、酵母、香兰素、木精、黏合剂、扩散剂等产品，这些利用途径也备受关注。"]
["污冷凝水是如何产生的？","污冷凝水是在化学法制浆过程中产生的，主要来源于蒸煮锅放汽和放锅排出的蒸汽经直接接触冷凝器或表面冷凝器冷却产生的水。在碱法蒸煮过程中，污冷凝水主要含有烯类化合物、甲醇、乙醇、丙酮、丁酮及糠醛等污染物；而在硫酸盐法制浆过程中，还含有硫化氢及有机硫化物。如果制浆原料是针叶木，冷凝液表面可能还会有一层松节油。"]
["碱法蒸煮过程中污冷凝水的主要污染物有哪些？","碱法蒸煮过程中产生的污冷凝水主要含有烯类化合物、甲醇、乙醇、丙酮、丁酮及糠醛等污染物。此外，当制浆纤维原料是针叶木时，冷凝液表面可能还会有一层松节油。"]
["亚硫酸盐法制浆厂中红液蒸发污冷凝水的主要污染物是什么？","在亚硫酸盐法制浆厂中，红液蒸发污冷凝水的主要污染物是醋酸，其次是甲醇及糠醛。在蒸发前，用碱性物质中和稀红液可以降低冷凝液中的醋酸含量。"]
["污冷凝水的处理方法是什么？","污冷凝水的处理方法包括蒸发浓缩和中和。在蒸发浓缩过程中，污冷凝水中的污染物被集中，使废水减少。而在中和过程中，采用碱性物质中和稀红液可以降低冷凝液中的醋酸含量。冷凝液有时也可以部分循环再用于制酸工序，但仍有一定量的污冷凝水需要处理。"]
["机械浆废水的产生率和污染物排放情况如何？","机械浆得率通常在90%～98%之间，因此产生的污染物相对较少。其中，磨石磨木浆(GMP)和木片磨木浆(RMP)的污染物产生量尤其少。预热磨木浆(TMP)由于磨浆温度较高，木材溶出物较多，因此废水污染负荷相对较高。化学机械浆(CMP)是两步制浆法，纤维原料在进入机械磨浆之前会先进行温和的化学处理，因此浆得率较高，而污染物的排放负荷比化学制浆过程少得多，但相比传统的磨木浆排污负荷可能高若干倍。"]
["哪种制浆过程产生的废水污染负荷最大？","化学机械浆(CMP)相对于其他制浆过程来说，排污负荷相对较高。虽然CMP的浆得率较高，但在预处理阶段使用的化学药剂可能导致废水中有机物的排放增加。"]
["洗浆废水的主要来源是什么？","洗浆废水的主要来源包括设备的跑、冒、滴、漏以及洗浆机和相关的贮槽清洗水。这种废水的水质和水量与管理水平密切相关。良好的管理能够减少或基本上消除洗浆废水的排放。"]
["洗浆和筛选过程中产生的废水的主要污染物是什么？","在洗浆和筛选过程中产生的废水主要包含有生片、木节、粗纤维素、非纤维素细胞、沙砾、金属屑等杂质。对于化学浆及化学机械浆，洗涤和筛选废水的污染物主要与相应的蒸煮废液一样，包括高浓度的化学药剂和悬浮纤维素。而对于机械浆，洗涤和筛选废水中的主要污染物是悬浮纤维和溶解性有机物。"]
["筛选系统的排水量大约是多少？","筛选系统的排水量大约为每吨浆50立方米。采用筛选后浓缩排水循环到筛选前的稀释工序等措施可以显著减少排水量。"]
["废纸回用过程产生的废水有哪些主要来源？","废纸回用过程产生的废水主要来源于碎解、净化、筛选和浓缩等工序。废纸首先通过水力碎浆机碎解，然后经过疏解机将小纸片疏解分散，接着进入净化、筛选和浓缩工序。在废纸脱墨的过程中，需要使用化学药品，同时还要用洗涤法或浮选法洗除纸浆中的油墨粒子。一般情况下，回收1吨二次纤维需要排放约100立方米的废水，但其中的污染物较少。"]
["漂白废水的污染情况如何？","漂白废水的污染情况严重，尤其是使用含氯漂白剂的漂白过程产生的废水。传统的漂白流程使用含氯漂白剂，如氯化、次氯酸盐漂白，会破坏木素及有色物质的结构，使其溶解，导致废水污染较重。漂白废水中含有大量的有机物、悬浮物和氯化物等，而且漂白度越高，有机污染物越多。在漂白过程中，废水中还可能残留有剩余的漂白剂。"]
["如何减少漂白废水的污染？","为了减少漂白废水的污染，现已出现了许多新的漂白工艺，如氧-碱漂白、O₃漂白、气相漂白、置换漂白等。这些新的漂白工艺相比传统的漂白工艺具有更低的环境污染程度，能够有效减少废水排放中有机物和氯化物等污染物的含量。"]
["目前常用的漂白工艺有哪些？","目前常用的漂白工艺包括氧-碱漂白、O₃漂白、气相漂白和置换漂白等。这些新的漂白工艺的出现旨在减少对环境的污染，提高废水处理的效率。"]
["造纸废水主要来源于哪些工序","造纸过程中的废水主要来自打浆、纸机前筛选和抄造等工序。在造纸机的造纸网上，浆料流动时，一部分辅助化学品和辅助剂会保留在浆料中，而另一部分会随着用于悬浮纤维的水流向网下。这些从网上纸料中脱除的水称为“白水”，其中含有纤维碎屑、小纤维、颜料、淀粉及染料等。"]
["造纸废水中主要的溶解性物质和悬浮物来自于哪里？","造纸废水中的溶解性物质和悬浮物主要来自原料、辅助化学品和助剂。辅助化学品在纸浆中的保留率较高，而辅助剂（如防腐剂、杀菌剂、消泡剂等）在纸浆中的保留率很低，相当大一部分会随着“白水”排出。"]
["如何减少造纸废水的污染？","为了减少污染并节省动力消耗，许多造纸车间都建立了“白水”循环系统。这个系统可以将“白水”回收再利用于造纸生产系统的不同部位，例如稀释纸浆、喷水管水等。剩余的“白水”经过过滤、气浮或沉淀等处理方法，可以回收纤维后再次用于抄纸过程中，从而最大限度地减少废水的排放。"]
["制浆造纸废水的主要污染指标是什么？","主要污染指标包括化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）、pH值以及悬浮物（SS）。对于某些制浆方法，重金属离子和颜色也是重要的污染指标。"]
["在制浆造纸废水的处理中，有哪些需要特别关注的污染物？","在某些制浆方法中，需要特别关注重金属离子、颜色等污染物。特别是在硫酸盐法、烧碱法及中性亚硫酸盐半化学法制浆中，颜色也是一项需要重视的指标。"]
["制浆造纸废水的污染负荷与什么有直接关系？","制浆造纸废水的污染负荷与浆得率有直接关系。化学浆得率最低，机械浆得率最高，对应的污染负荷也有所不同，化学浆废水的污染负荷最高，而机械浆废水的污染负荷最低。不同的制浆方法由于加工深度、原料材种、工艺条件等因素的不同，其对水体的污染物排放负荷差别很大。"]
["生物接触氧化法处理废水是什么？","所谓生物接触氧化法处理废水就是指使废水与附着在填料上的微生物膜充分接触，利 用微生物的代谢作用使废水中的有机物、氮、磷等污染物质实现分解和转化，从而使废水得 到净化的过程。"]
["生物接触氧化法中的生物膜通常由哪些部分组成？","填料表面的生物膜通常由黏膜层、好氧层和厌氧层组成。"]
["生物膜中的微生物如何处理废水中的污染物？","废水中的污染物进入生物膜内后，低分子量的有机物通常在界面层中被微生物分解，而较大分子量的有机物则附着在黏膜层上，与其中的微生物接触分解。"]
["生物接触氧化法相对于活性污泥法有哪些优点？","相比活性污泥法，生物接触氧化法通常具有运行简便、抗冲击能力强的优点。"]
["生物接触氧化法在处理制浆造纸废水中的应用如何？","随着填料等工艺材料的不断改良和革新，生物接触氧化法在处理制浆造纸废水方面将更广泛地应用。"]
["生物膜法处理造纸中段废水的BOD₅和COD去除率分别是多少？","生物膜法处理造纸中段废水时，BOD₅去除率通常可达70%以上，而COD去除率仅为30%左右。"]
["造纸中段废水中的COD主要成分是什么？","中段废水中的 COD 主要成分是溶解于水中 的木质素， 一般在800～1400 mg/L, 其BOD₅/COD 值为0.30左右，为较难生化降解的废水。"]
["生物接触氧化法在处理制浆造纸废水的工艺流程是怎样的？","废水首先进入沉砂池，通过沉淀去除相对密度较大的杂质，再 经格栅截留大块悬浮物与漂浮物后，由污水泵提升，经配水后送入两个初次沉淀池，除去粗 纤维及大部分可沉物后，废水流入生物接触氧化池。在氧化池内废水与生长于软性填料上 的微生物接触，并通过向池内鼓风供氧和投加营养盐等手段，使废水中有机物被微生物氧化 分解。在接触氧化池出口管道上投加絮凝剂，废水与絮凝剂经管道混合器进入二沉池，出水 排入受纳水体。初沉池产生的污泥，由泥浆泵送入污泥脱水间脱水；二沉池污泥由泥浆泵送入污泥浓缩 池，浓缩后的污泥由浓缩泵房内的泥浆泵送入脱水间脱水；脱水后的污泥送该公司林场作林\n业肥料。"]
["与活性污泥法相比，生物接触氧化法有何优势？","生物接触氧化法不需要污泥回流，增加了软性填料，减小了曝气池容积，建设投资与活性污泥法基本持平，但在电耗和维护成本方面更具优势。"]
["生物接触氧化法的剩余污泥产生量如何？","明显低于活性污泥法，但在负荷冲击下会使生物膜大规模脱落，剩余污泥相对容易脱水。"]
["生物接触氧化法的主要制约因素是什么？","主要受F/M（污泥负荷与微生物生长速率比值）影响，较低的F/M下可取得较高的BODs去除率，对于制浆造纸洗、选、漂废水，BOD₅容积负荷应控制在2.0 kg/(m³·d)以下。"]
["生物接触氧化法常见的故障是什么？","填料结球是最常见的故障，其主要原因包括填料选择不合理、填料空隙过于细密、曝气强度太低、有机负荷太高等。"]
["生物接触氧化法在废水处理中有哪些优势和应用前景？","生物接触氧化法在低负荷、冲击负荷较大的废水处理中具有广泛的应用前景，随着企业排污负荷的降低和技术不断完善，其应用前景更为广阔。"]
["Carrousel 氧化沟处理麦草浆中段废水的工艺流程是怎样的？","中段废水由厂区排水沟汇合流入废水 处理厂，经过机械细格栅去除较大悬浮物后进入集水池。在集水池内废水由污水泵一次提 升至高位斜筛，去除细小短纤维回收废纸浆后，出水自流入初次沉淀池，从而去除大部分 SS;然后再进入 Carrousel 氧化沟，由低速倒伞型充氧曝气机曝气供氧，在好氧微生物作用下 进行生物氧化代谢，降解废水中可溶性有机物。混合液进入二沉池实现泥水分离，澄清水达 标排放。底部污泥大部分回流，少量剩余污泥进入浓缩池，经重力浓缩后，同初沉池污泥一 起进入污泥脱水机进行机械脱水，泥饼送锅炉焚烧或厂外处置，滤液回流再行处理，不产生 “二次污染”。"]
["为什么在制浆造纸废水处理中要特别重视纤维回收？","由于当前我国制浆造纸行业技术水平有限，企业排放的中段废水中常含有大量的细小纤维，导致废水中固体悬浮物浓度较高。很多企业缺乏规范的纤维回收装置，通常只使用简易的人工斜网捞浆，这导致废水中的纤维无法有效回收，造成资源浪费和后续处理负担增加。"]
["麦草浆中段废水处理中，为什么不适合采用机械驱动的纤维回收装置？","在麦草浆中段废水处理中，机械驱动的纤维回收装置效果不佳，因为麦草浆中硅含量较高，容易发生类似于草浆碱回收中的“硅干扰”，导致系统出现难以正常运行的问题。"]
["针对麦草浆中段废水处理，采用了什么样的纤维回收装置？","可采用无动力弧形细格栅进行纤维回收。这种格栅操作原理类似于人工斜网，但由于其特殊的弧形结构，处理能力大大增强。纤维回收以浓缩方式进行，排出的浆料浓度不低于5%。"]
["为什么联用物化-生化处理工艺是麦草浆中段废水处理的最佳选择？","草浆造纸工业废水处理一直是困扰我国造纸行业的一个难题，许多采用好氧生物处理 工艺的中段废水处理工程，尚无几家能达到国家排放标准，处理效率远低于设计指标，不达  标的主要项目为 COD。由于我国麦草浆黑液提取率较低，导致中段废水污染物浓度较高， 实际 COD 值通常在2000 mg/L 以上。采用常规好氧生物处理，COD去除率 一般在50%左 右，若要达到国家排放标准，则必须增加物化处理单元。实践证明，联用的物化-生化处理\n工艺是麦草浆中段废水处理的最佳选择。"]
["为什么制浆造纸废水处理系统需要具有耐冲击负荷能力？","大部分麦草浆造纸厂黑液提取率较低，碱回收系统故障率较高，导致中段废水处理系统经常受到高浓度废水的冲击。这种冲击会影响常规的好氧生物处理系统的效果。因此，废水处理系统需要具有强大的耐冲击负荷能力。"]
["为什么Carrousel氧化沟在中段废水处理中具有较强的耐冲击负荷能力？","Carrousel氧化沟是一个多沟串联的系统，进水与活性污泥混合后在沟内不停地循环流动。由于氧化沟是一个完全混合池，原水一进入氧化沟就会被大量的循环流量所稀释，因此适宜于处理各种浓度的有机废水，对水量和水质的冲击负荷具有一定的承受能力。"]
["Carrousel氧化沟中的活性污泥有什么优点？","Carrousel氧化沟中的活性污泥具有良好的性状，其降解废水中的可溶性有机物的能力高，且具有良好的沉降性能。这有助于获得良好的出水水质。此外，Carrousel氧化沟中的活性污泥能有效地抑制泡沫产生和活性污泥膨胀。"]
["Carrousel氧化沟相较于其他处理工艺，为什么能够有效地避免活性污泥膨胀？","Carrousel氧化沟中曝气装置每组沟渠只安装一套，并且均安装在氧化沟的一端，形成靠近曝气器下游的富氧区和曝气器上游及外环的缺氧、厌氧区，自身组成不同比例的A/O或A²/O过程。这种构造有利于生物凝聚，使活性污泥易于沉降，对抑制泡沫产生及活性污泥膨胀发生具有重要作用。氧化沟中缺氧（或厌氧）与好氧状态的交替，能抑制专性好氧丝状菌的过量繁殖，从而有效地抑制了活性污泥膨胀的发生。"]
["Carrousel氧化沟中的活性污泥具有什么样的性状？","Carrousel氧化沟中的活性污泥呈黄褐色，泥水界面清晰，絮凝和沉降性能非常好。化验分析测得的污泥浓度(MISS)高达5~6 g/L，SVI为30~60 ml/g。在镜检中可观察到数十到上百个菌胶团，标志着活性污泥性能良好。原生动物如钟虫、豆形虫、漫游虫等也可在镜检中观察到，这进一步说明了活性污泥的优良性状。"]
["如何控制污泥膨胀问题？","除了采取必要手段控制污泥膨胀外，在设计阶段就应考虑选用正确的处理工艺。Carrousel氧化沟的设计能有效避免活性污泥膨胀的发生，从而保证了处理系统的稳定运行和良好的处理效果。"]
["Carrousel氧化沟对中段废水的处理效果如何？","经过Carrousel氧化沟工艺处理后，中段废水的出水水质非常稳定且效果良好。生化系统的COD去除率达到80%以上，这是常规好氧生物处理工艺难以达到的。"]
["Carrousel氧化沟对有机物的降解机制是怎样的？","Carrousel氧化沟中交替存在着好氧区与厌氧（或缺氧）区，这实现了动态水解酸化-好氧分解功能。厌氧区的存在可以提高废水的BOD/COD值，增加其可生化性。厌氧-好氧生物处理可以取得较高的COD去除率，可能与厌氧反应能够将难以降解的木素及其衍生物水解为易于生物降解的小分子物质有关。Carrousel氧化沟由于可以在同一条沟中交替完成厌氧、好氧过程，因而取得了较高的COD去除率。"]
["为什么Carrousel氧化沟的处理效果优良且稳定？","Carrousel氧化沟中交替存在着好氧区与厌氧(或缺氧)区，实现了动态水解酸化-好氧分解功能。这种处理机制使得废水中有机物的降解更为高效，从而使得处理效果优良且稳定。"]
["Carrousel氧化沟对有机卤代物有何去除作用？","Carrousel氧化沟在厌氧或缺氧条件下对有机卤代物（AOX）显示出较好的厌氧可生物降解性，厌氧还原是一条重要的脱氯途径。因此，Carrousel氧化沟的好氧、厌氧交替存在将使中段废水中AOX的去除率有显著提高，有望实现在低氯漂白条件下的达标排放。AOX的降低对改善水环境、保证人体健康具有十分重要的意义。"]
["控制进水浓度和保持高活性污泥浓度对于防止泡沫产生有何重要性？","控制进水浓度并保持高活性污泥浓度是防止泡沫产生的关键。在处理麦草浆中段废水时，稍有冲击就会导致大量泡沫产生。在氧化沟活性污泥驯化初期，污泥浓度较低且进水浓度较高时，会出现大量泡沫。然而，通过控制进水COD浓度和保持MLSS浓度在4g/L以上，泡沫产生量可以显著减少。在正常运行后，氧化沟中高浓度的活性污泥对抑制泡沫的产生起到决定性作用。"]
["如何防止中段废水处理过程中大量泡沫的产生？","适当控制进水浓度并保持高活性污泥浓度是防止大量泡沫产生的关键。在氧化沟活性污泥驯化初期，控制进水COD浓度为2000mg/L左右，并使MLSS浓度达到4g/L以上，能减少泡沫产生量到令人满意的程度。此外，当氧化沟中的活性污泥浓度达到5~6g/L时，泡沫的产生得到了有效抑制。"]
["Carrousel氧化沟的操作管理情况如何？","Carrousel氧化沟用于处理5万m²/d的中段废水，只需8台大功率倒伞型表面曝气机，操作管理方便，无需专人看护，减小了工人劳动强度。表曝机支承方式为立轴式，机械受力合理，因而使用寿命长，易于维修管理，能长期稳定运行。"]
["生物处理系统采用了哪种供氧方式？","生物处理系统采用鼓风加搅拌联合供氧方式的完全混合式活性污泥法。"]
["生物处理系统采用鼓风加搅拌联合供氧方式有什么优势？","这种供氧方式能够使池内微生物保持均匀悬浮状态，有利于调整污泥负荷，保持最佳的生化处理条件，进而保持较好的去除效果。"]
["曝气池中氧的溶解是如何实现的？","曝气池中压缩空气从搅拌叶轮下方进入后，被剪切成细小气泡并扩散到整个曝气池中，加速空气中的氧在水中的溶解，使池中溶解氧分布均匀，从而提高氧的利用率。"]
["生物处理在有机污染物去除中的效果如何？","生物处理在有机污染物的去除中起着重要作用，可以去除BOD₅的量约90%左右，二次沉淀池出水BOD₅已低于国家标准。"]
["为什么对二次沉淀池出水要采用化学混凝-气浮后续处理？","考虑到化学处理费用高于生物处理费用，对于制浆造纸废水采用先活性污泥处理法、后化学混凝-气浮处理的方法是经济合理的。铝盐混凝剂对于生化处理后二次沉淀池出水中COD的去除是非常有效的，但采用气浮池进行泥水分离有利于污泥的进一步浓缩和脱水处理。"]
["为什么在一次沉淀池前增加纸浆回收装置？","增加纸浆回收装置可以利用制浆废水中含有的可回收纸浆，降低后续工序的处理负荷，同时实现资源的充分利用，从而达到降低成本、提高经济效益的目的。"]
["为什么对曝气池的搅拌器进行改造？","原设计的平板叶轮搅拌器存在动力消耗高、故障多、维修工作量大的问题。改造为鼓风式潜水曝气机后，电耗大幅降低，同时运行稳定可靠，节约了运行费用，提高了设施的效率。"]
["对消沫器进行改造的目的是什么？","对消沫器进行改造的目的是提高其性能，延长使用寿命，降低电耗，使其更加稳定、可靠。改造后的消沫器具有更好的效果稳定性、使用方便性以及节能节水等优点。"]
["污泥浓缩池刮泥机改造的主要内容是什么？","污泥浓缩池刮泥机改造的主要内容是将原单臂、周边驱动式的刮泥机改造为钢轨及钢轮结构，以解决原胶轮易损坏、使用寿命短的问题，从而提高运行稳定性。"]
["污泥浓缩池刮泥机改造后的主要优点是什么？","污泥浓缩池刮泥机改造后，主要优点包括：\n1.提高了稳定性和耐用性。\n2.避免了胶轮易损坏的问题，延长了使用寿命。\n3.通过改造，确保了刮泥机的正常运行，有利于污泥的有效浓缩和处理。"]
["消沫器的消泡原理是什么？","消沫器启动后，叶轮高速旋转，在吸沫罩附近形成一定的负压，将池面泡沫吸入消沫器中。在叶轮的剪切和离心力作用下，泡沫被破碎成液滴，然后通过排液口返回曝气池中。这样可以有效地消除泡沫，维持曝气池的正常运行。"]
["CXQF高效气浮器处理白水的工艺流程是怎样的？","纸机白水由白水槽贮存，再用白水泵通过支架带动的布水管均匀地进入气浮器的槽体 内。 一部分净化水经加压泵加压后与压缩空气在一个特殊构造的溶气罐内接触，从而制备 溶气水，溶气水经蟹形释放器在气浮器槽体前的管路中与处理前的白水混合。在工艺需要 加絮凝剂时，则将制备好的絮凝剂用泵送入溶气水入口处前的管路中，使其与白水混合。\n溶气水的空气减压释放形成微小气泡粘附于悬浮物(纸浆、填料)上浮到液面，由旋转的序斗收集于收浆斗内，并倒入浮渣槽中回收利用。澄清水由集水机构收集，经溢流堰排入净 化白水槽中回用或排放。白水中重杂物沉淀于槽底，由滑动的刮泥板刮至排泥槽中，通过排 泥管定期排出。"]
["影响 CXQF高效气浮器效率的因素有哪些？","影响 CXQF高效气浮器效率的因素较多，主要有白水的性质、SS 浓度、pH 值、温度和所 投加的絮凝剂等。"]
["白水中纸浆纤维的种类及填料含量对气浮效率有何影响？","一般来说，化学浆纤维比机械浆纤维更易于气浮；草类纸浆纤维比木浆纤维更易于气浮；不含填料的白水比含填料的白水气浮处理效率高，因为前者密度低，易于粘附气泡。"]
["针对白水的SS浓度，CXQF高效气浮器的处理建议是什么？","建议白水的SS浓度不要超过1000 mg/L。若浓度较大，可以先用圆网过滤机斜筛处理，再进行气浮处理。"]
["CXQF高效气浮器处理白水时，白水的pH值对气浮效果有何影响？","白水的pH值大于8.5时，气浮效果较好；若pH值过低，应加碱予以调整。"]
["CXQF高效气浮器处理白水时，白水的温度在多大范围内是适宜的？","白水的温度不宜过高，一般不超过50℃为宜。"]
["CXQF高效气浮器处理白水时，在何种情况下可以考虑加入絮凝剂来提高处理效率？","若白水中SS浓度过大、含填料量过高或对处理后水质有特殊要求时，可以考虑加入絮凝剂以提高处理效率，常用的絮凝剂包括聚丙烯酰胺(PAM)、聚合铝(PAC)等。"]
["CXQF高效气浮器在白水处理中的优势是什么？","CXQF高效气浮器运行稳定，易于管理，每班操作工为1~2人，检修、刷洗周期为1~3个月。设备运行能耗低，运行费用小，设备投资回收期短。"]
["CXQF高效气浮器处理白水能带来哪些环境效益？","用CXQF高效气浮器处理白水可以回收纸浆纤维、填料，节约清水，同时大幅度削减COD排放量，具有明显的环境效益。"]
["为什么选择了高温厌氧处理法而不是好氧生物处理纸浆厂废水？","废水中有机物浓度高，水温也较高，这种情况下好氧生物处理无法满足处理要求，因此选择了高温厌氧处理法。"]
["高温厌氧处理的工艺流程是怎样的？","高温厌氧处理的工艺流程如下：\n1. 氧化槽：向氧化槽内通入空气，在FeCl₃的催化作用下将SO₃²-氧化生成SO₄²-，实现污冷凝水中SO₃²-的脱除。\n2. 中和槽：将污冷凝水、核酸抽提废液与来自好氧生物处理的剩余污泥混合，加入NH₂OH以维持COD:N:P=100:5:1的营养物比例，同时加入碱抽提废液调节混合液的pH值为4.2。\n3. 厌氧反应器：混合液进入厌氧反应器，通过水蒸气调节反应温度，一般控制在51～54 ℃。混合废水在反应器内的停留时间为2.5天。\n4. 沉淀池：厌氧反应器出水溢流入沉淀池，在进入沉淀池前加入纸厂带纤维的废水，降温终止厌氧反应产气，同时细纤维也有絮凝作用，有利于污泥沉降。"]
["厌氧反应器的主要构造特点是什么？","厌氧反应器采用混凝土制造，上下端为锥形，上部设有水封槽起安全阀作用，中部设有不锈钢循环筒进行液体循环搅拌，反应器内壁涂有树脂防腐层。"]
["沉淀池的主要特点是什么？","沉淀池为混凝土制，圆形，设有刮泥机。"]
["脱硫塔的结构特点是什么？","脱硫塔体由普通钢板制造，内部填充塑料填料，内壁也涂有防腐涂层。"]
["高温厌氧处理法处理纸浆厂废水运行管理中的主要指标有哪些？","主要指标包括pH值、温度、H₂S浓度、挥发酸浓度、污泥浓度及沼气组成。其中，pH值尤为重要，一般控制在7.0～7.7范围内，最低为6.8。另外，要注意H₂S对产甲烷菌的抑制作用。"]
["医院污水的来源有哪些？","医院污水的主要来源包括诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光洗印、动物房、同位素治疗诊断室、手术室等医疗设施，以及医院行政管理和医务人员排放的生活污水，食堂、单身宿舍、家属宿舍排水等。"]
["医院使用的污水消毒专用设备主要有哪些？","医院使用的污水消毒专用设备主要有：真空加氯机及其配套设备、次氯酸钠发生器、二氧化氯发生器、氯片消毒器、臭氧发生器等。"]
["医院污物处理采用什么方法？","医院污物处理，主要采用分类收集，对含传染性污染物主要采用分散或集中的焚烧法处\n理 。"]
["放射性污水采用什么方法？","放射性污水采用衰变池处理。"]
["医院污水排放的主要部门和设施有哪些？","医院污水排放的主要部门和设施包括诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光洗印、动物房、同位素治疗诊断室、手术室等医疗设施，以及医院行政管理和医务人员排放的生活污水，食堂、单身宿舍、家属宿舍排水等。"]
["医院污水的水量主要受哪些因素影响？","医院污水的水量受到医院的规模、性质、所处地区的生活习惯以及医院设施情况等因素的影响。一般来说，大型医院的平均日污水量会比中小型医院大，而设备较齐全的医院则通常会有更高的日污水量。此外，随着生活水平的提高和医院设施条件的改善，医院的用水量和排水量也会不断增加。"]
["我国医院及医疗机构按其性质可分为什么？","我国医院及医疗机构按其性质可分为：综合医院、中医院、中西医结合医院、民族医院、 康复医院、疗养院和专科医院等。"]
["《医院污水处理设计规范》提出的综合医院排水量为多少？","《医院污水处理设计规范》提出的综合医院排水量为：①设备比较齐全的大型医院平均 日污水量为400～600 L/(床·d),时变化系数 K=2.0~2.2;②   一般设备的中小医院，平均日 污水量为300～400 L/(床·d),时变化系数 K=2.2～2.5;③  小型医院平均日污水量为250~ 300 L/(床·d),时变化系数K=2.5。"]
["医院污水对环境、人体有哪些危害？","医院污水除了含有传染病等病原体的污水以外，还有来自诊疗、化验、研究室等各种不 同类别的污水，这些污水往往含有重金属、消毒剂、有机溶剂以及酸、碱等，有些重金属和难 生物降解的有机污染物是致癌、致畸或致突变物质，这些物质排入环境中将对环境产生长远 的影响，他们可以通过食物链富集浓缩，进入人体，而危害人体健康。医院在使用放射性同 位素诊断、治疗和研究中，还产生放射性污水、污物，也必须通过处理，达到规定的排放标准\n后方可排放或运送至专门的机构处置。\n医院污水特别是传染病房排出的污水如不经消毒处理而直接排入水体，可能会引起水 源污染和传染病的爆发流行。通过流行病学调查和细菌学检验证明，国内外历次大的传染 病爆发流行，几乎都与饮用或接触被污染的水有关。1987年上海发生甲肝流行，29万多人\n发病，主要是食用了被粪便污染水里生长的毛蚶所致。"]
["医院污水的主要污染物是什么？","通过对医院污水的测试研究发现，医院污水的主要污染物其一是病原性微生物；其二是\n有毒、有害的物理化学污染物；其三是放射性污染物。"]
["医院污水的水质特征主要包括哪些方面？","医院污水的水质特征主要包括以下几个方面：\n1.含有传染病等病原体的污水，可能含有重金属、消毒剂、有机溶剂、酸碱等物质，具有极大的危害性。\n2.医院污水特别是传染病房排出的污水如不经消毒处理而直接排入水体，可能会引起水源污染和传染病的爆发流行。\n3.主要污染物包括病原性微生物、有毒有害的物理化学污染物和放射性污染物。"]
["什么是粪大肠菌群数和大肠菌群数？","粪大肠菌群数和大肠菌群数通常被用作衡量水质受到生活粪便污染的生物学指标。大肠杆菌在水环境中的存活力与肠道致病菌的存活力相近似，因此被用作衡量水质污染的指标。近年来，有建议用粪大肠菌作为更具代表性的衡量指标，因为粪大肠菌更能反映水质受到粪便污染的情况。"]
["粪大肠菌群数指标的含义是什么？","粪大肠菌群数指的是能够在44.5℃、24小时内发酵乳糖产生酸和气体的、需氧及兼性厌氧的、革兰氏阴性的无芽孢杆菌。这些细菌反映了存在于温血动物肠道内的大肠菌群。监测粪大肠菌群数通常采用多管发酵法。"]
["我国《传染病防治法》将传染病分为几类？","根据我国1989年4月颁布的《中华人民共和国传染病防治法》，传染病分为甲、乙、丙三类。其中，甲类传染病包括鼠疫、霍乱和 SARS；乙类传染病有24种，如病毒性肝炎、痢疾、伤寒、艾滋病等；丙类传染病有9种，包括血吸虫病、丝虫病、包虫病等。"]
["我国对这些传染病的管理是怎样的？","对甲类传染病须强制管理：对传染病疫点、疫区的处理， 对病人及病原携带者的隔离治疗和易感染人群的保护措施等均具有强制性；对乙类传染病 须严格管理：在管理上采取了一套常规的严格的疫情报告办法；对丙类传染病实施监测管 理：通过确定的疾病监测区和实验室对传染病进行监测。《传染病防治法》要求：对被传染病病原体污染的污水、污物、粪便，必须按照卫生防疫机构提出的卫生要求进行处理。"]
["医院污水和生活污水中经水传播的疾病主要是什么？","医院污水和生活污水中经水传播的疾病主要是肠道传染病，如伤寒、痢疾、霍乱以及马\n鼻病、钩端螺旋体、肠炎等；由病毒传播的疾病有肝炎、小儿麻痹等疾病。"]
["SARS是如何传播的？","SARS（重症急性呼吸道综合症）是一种由冠状病毒引起的急性呼吸道传染病，主要通过呼吸飞沫和亲密接触传播。此外，许多病人的粪便中也含有冠状病毒，而且这种病毒在粪便中的存活时间比附着在物件表面更为长久。"]
["传染病在医院污水中如何传播？","传染病主要通过水传播，包括污水和生活污水。这些病原体可以通过污水排放进入水体，再通过水体污染、接触和饮用水等途径传播给人体，增加了疾病的传播风险。"]
["医院污水中的传染病对人体健康有何危害？","医院污水中的传染病对人体健康有严重危害。这些病原体可能引发各种传染病，如肠道传染病和病毒性感染等，严重者甚至可能危及生命。"]
["医院污水处理面临的主要挑战是什么？","医院污水处理面临着对具有高度传染性疾病的处理挑战，需要采取有效的措施对污水进行无害化处理，以防止疾病的传播和环境污染的发生。"]
["医院污水中可能含有哪些有毒、有害物质？","医院污水中可能含有多种有毒、有害物质，包括酸碱污水、悬浮固体、BOD、COD、动植物油和总汞等。"]
["医院污水中的酸碱污水主要来源是什么？","医院污水中的酸碱污水主要来源于化验室、检验室的消毒剂使用以及洗衣房和放射科等。酸性污水排放会对管道等造成腐蚀，同时也对环境造成一定危害。"]
["酸性污水排放可能造成的问题是什么？","酸性污水排放对管道等造成腐蚀，排入水体对环境造成一定危害。pH 值也影响某些消 毒剂的消毒效果。pH 值过低的污水排放前应进行中和处理，或采用防腐蚀管道。因此，酸性污水排放前应进行中和处理，或者采用防腐蚀管道等措施。"]
["什么是悬浮固体(SS)？","悬浮固体(SS)指的是水样通过孔径为0.45μm的滤膜后，在103～105 ℃下烘干至恒重的固体物质。这些悬浮物不仅影响水体外观，还可能影响氯化消毒的灭活效果。"]
["悬浮固体(SS)对水质和消毒有什么影响？","悬浮物通常成为水中微生物（包括致病微生物）的隐藏载体，从而免受消毒剂灭活。医院污水中含有大量的悬浮物，因此需要通过格栅和沉淀池等工艺去除。"]
["医院污水中BOD和COD的浓度范围是多少？","医院污水中BOD浓度一般为60～300mg/L，而COD浓度为100～500 mg/L，二者的比值约为0.6。"]
["医院污水中BOD和COD与消毒剂的关系是什么？","由于医院广泛使用消毒剂，其对生物处理是不利的。高浓度的BOD和COD意味着消耗更多的消毒剂，因此需要增加消毒剂的用量以保证消毒效果。"]
["医院污水中的动植物油会造成什么问题？","医院污水中的动植物油可能形成油膜，阻碍空气中氧向水中传递，导致水体缺氧，从而危及水生生物。同时，浓度较高的含油污水排入下水道时容易堵塞下水道。因此，含油污水必须经过隔油处理再排放，以减少对环境和下水道的影响。"]
["什么是总汞？","总汞是指无机的、有机的、可溶的和悬浮的汞的总称。"]
["医院污水中的总汞来源是什么？","医院污水中的汞主要来自于口腔科、破碎的温度计和某些用汞的计 量设备汞的流失。"]
["医院污水中的总汞对人体和环境有何影响？","汞及其化合物对温血动物毒性很 大。由消化道能将进入人体的汞迅速地吸收并随血液转移到全身各器官和组织，进而引起 全身性的中毒。无机汞在自然界中可转化为甲基汞，其毒性更大，汞和甲基汞可通过食物链 进入人体，并在脑中积蓄。日本发生的著名公害水俣病即是由人食用了被甲基汞污染的鱼， 而在人体中积累所致。"]
["医院污水中常见的放射性同位素有哪些？","医疗单位在治疗和诊断中使用的放射性同位素主要包括^131I、^32P等。这些放射性同位素在衰变过程中会释放α、β和γ放射线，当它们在人体内积累时，可能对人体健康造成危害"]
["放射性同位素的强度是如何表示的？医院污水中的放射性同位素浓度如何衡量？","放射性同位素的强度通常以贝可（Bq）为单位表示，其在污水中的浓度则以贝可每升（Bq/L）为单位表示。1 Bq/L 相当于2.7×10^{-11}Ci/L。"]
["医院放射性污水主要来自哪里？应该如何处理？","医院放射性污水主要来自同位素治疗室。为了避免对环境和人体造成危害，医院应单独设置衰变池来处理放射性污水。在经过处理达到标准后，才能将其排入综合下水道。"]
["医院污水处理的目的是什么？","医院污水处理的目的是通过采用各种水处理技术和设备去除水中的物理、化学和生物的各种水污染物，使水质得到净化，达到国家或地方的水污染物排放标准，以保护水资源环境和人体健康。"]
["医院污水处理常用的方法有哪些？","医院污水处理常用的方法包括物理法、化学法和生物法。根据处理程度可分为一级处理、二级处理和三级处理等，根据处理工艺可分为预处理、主体处理、后处理等处理工艺过程。"]
["医院污水处理中一级处理的主要目的是什么？","常规一级处理的主要目的是去除污水中的漂浮物和悬浮物（SS），为后续处理创造条件。通过一级处理，可以去除60%的悬浮物和25%的BOD。"]
["医院污水处理中一级处理的常见的设备和构筑物是什么？","常见的设备和构筑物包括格栅、沉砂池和沉淀池等。"]
["医院污水处理中一级处理的设备有什么用？","格栅可去除污水中较大的颗粒物质和漂浮固体物质。沉淀池可去除0.2mm以上的砂粒及污水中大部分悬浮物。一般通过一级处理可去除60%的悬浮物和25%的BOD。"]
["医院污水处理中二级处理的主要目的是什么？","二级处理主要是指生物处理，其目的是去除污水中溶解的和呈胶体状的有机污染物。"]
["医院污水处理中二级处理如何去除污水中的有机污染物？","通过生物处理，BOD的去除率可达90%以上，处理出水的BOD可降至30 mg/L以下。同时，还可去除COD、酚、氰、LAS等有机污染物。在一些污水排放标准要求较高的地方，为防止水体的富营养化，还需要进行脱氮除磷处理，因此出现了生物脱氮除磷的改进技术，有时也称为三级处理技术。"]
["医院污水处理中二级处理采用的技术有哪里？","采用的技术有A/O 法、A/A/O 法、SBR法、AB法、接触氧化法和生物膜法等。"]
["消毒在医院综合污水处理中的作用是什么？","消毒是在处理工艺的最后阶段，其目的是灭活医院污水中的致病微生物和粪大肠菌群，以达到排放标准的要求。"]
["常用的消毒剂有哪些？","常见的消毒剂有次氯酸钠、二氧化氯、液氯和次氯酸钙（漂粉精）等化学消毒剂，也有少数医院污水使用臭氧、紫外线或其他消毒剂进行消毒。"]
["消毒设备由什么部分组成？","消毒设施通常由消毒剂制备、投加控制系统与混合池、接触池组成，通过接触池后，一般仍要保持一定的余氯量，杀菌效果可达99.99%以上。"]
["医院污水处理中的其他处理包括哪些？","除了处理生活污水和含菌污水外，医院还需处理化验室废水、放射性废水、洗相室废水、食堂排出的含油污水以及口腔科排出的含汞废水等。这些废水需要采取不同的预处理措施后，再排入综合污水系统。"]
["医院污水处理的总体原则是什么？","医院污水处理的总体原则是根据不同类型的污水，采取相应的预处理措施，包括消毒处理、化粪池处理、废液回收处理等。传染病房和传染科的污水应单独进行消毒处理，而普通病房和一般生活污水可经化粪池处理。针对不同来源的废水，需要采取特定的预处理措施后再排入综合污水系统。"]
["医院污水处理技术的发展趋势是什么？","随着对环境保护要求的提高，医院污水处理技术的发展趋势是从源头控制有毒有害物质的排放，减轻污水处理的负荷。此外，针对新的排放标准要求，需要发展高效的脱氮除磷技术，以及针对某些难降解有机物的处理技术。水的再生利用和节水技术也将在医院污水处理中得到更广泛的应用。"]
["医院污水处理的目的是什么？","医院污水处理的目的是通过采用各种水处理技术和设备去除水中的物理、化学和生物的各种水污染物，使水质得到净化，达到国家或地方的水污染物排放标准，保护水资源环境和人体健康。"]
["根据医院的性质、规模和当地要求等因素，医院污水处理工艺流程可以采用哪些方法？","根据《医院污水处理设计规范》(CECS 07:88)的规定，医院污水处理工艺流程可以根据不同情况采用以下方法：\n1. 对于被病菌、病毒所污染的污水，必须进行消毒处理。\n2. 含有放射性物质、重金属及其他有毒、有害物质的污水，如果不符合排放标准，则需要进行单独处理后才能排入医院污水处理站或城市下水道。\n3. 医院的综合排水量和小时变化系数与医院性质、规模、设备完善程度相关，可根据不同情况选择适当的计算数据。\n   - 设备齐全的大型医院平均日产污水量为400～600 L/(床·d)，K=2.0~2.2。\n   - 设备一般的中型医院平均日产污水量为300～400 L/(床·d)，K=2.2～2.5。\n   - 小型医院平均日产污水量为250～300 L/(床·d)，K=2.5。\n4. 在没有实测数据时，可以根据每张病床每日排出的污染物量进行选择，例如BODs为60g/(床·d)，COD为100～150 g/(床·d)，悬浮物SS为50～100 g/(床·d)。\n5. 设计处理流程应考虑医院类型、污水排向、排放标准等因素。如果医院污水排放到有集中污水处理厂的城市下水道中，则以解决生物性污染为主，采用一级处理；如果医院污水排放到地面水域中，则需要进行全面处理，包括对生物性污染、理化性污染及有毒有害物质的处理，采用二级处理。"]
["医院污水处理的一级处理工艺流程是怎样的？","医院污水处理的一级处理工艺流程包括格栅、调节池、计量池、提升泵和接触池。首先，来自病区的污水和其他含菌污水通过排水管道汇集到污水处理站。粪便污水应先通过化粪池沉淀消化处理，然后进入污水处理站。在处理站，消毒剂通过与水泵联动或与虹吸定量池同步定量投加至待处理污水中。污水和消毒剂在管道或专用设备中充分混合后，进入接触池。在接触池内，污水和消毒剂通过一定时间的接触后达到水质净化和消毒要求，然后排放。消毒剂的投加量应根据实际需要和污水特性进行控制，以确保消毒效果。消毒后产生的沉淀污泥需要定期清除和消毒处理。"]
["医院污水处理的二级处理工艺流程是什么样的？","医院污水的二级处理工艺流程可以采用生物转盘法、生物接触氧化法、射流曝气法、塔式生物滤池法、氧化沟法等方法。近年来，随着处理水质要求的提高和处理技术的进步，还发展了一些改进的或替代的生物处理工艺，例如SBR法、A/O法、A²/O法、水解酸化法、AB法等。医院污水的二级处理流程主要是通过生物处理去除污水中的有机污染物，提高水质净化效果。最终达到排放标准要求。"]
["医院污水处理系统中的其他预处理工艺流程有哪些？","医院污水处理系统中的其他预处理工艺流程包括投加适当混凝剂的化学处理工艺、经过预过滤处理或简单生物处理等。这些工艺不需要采用完全的二级生物处理过程，可以根据需要选用一级半处理。医院污水处理系统还需要单独处理含有重金属的废水、放射性废水、含油废水和洗印废水等特殊排水。这些废水来自不同的部门和设施，需要采用相应的处理方法进行处理，以保证废水排放符合环保要求。"]
["医院污水处理系统除了含菌污水的处理和消毒外，需要对其他特殊排水哪些单独 处理？","医院污水处理系统除了含菌污水的处理和消毒外，对其他特殊排水根据需要还要单独 处理，如含有重金属的废水、放射性废水、含油废水和洗印废水等。重金属废水来自牙科治 疗和化验室，含有汞、铬等有害污染物，可用化学沉淀法或离子交换法处理。放射性废水来 自同位素治疗和诊断，低浓度放射性废水采用衰变池处理。含油废水来自厨房、食堂， 一般 采用隔油池处理。洗印废水来自照片洗印，含有银、显影剂、定影剂等有害物质，含银废水可采用电解法回收银，显影剂可用化学氧化法处理。"]
["医院如何处理酸性废水？","医院中产生的酸性废水通常来自于化验项目或化学清洗剂的使用，包括硝酸、硫酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸等。这些物质具有腐蚀性，与金属反应产生氢气，甚至能引发爆炸。处理酸性废水通常采用中和方法，通过投加碱性物质如氢氧化钠或石灰来中和酸性废水。一般来说，需要将废水的pH值控制在6～9范围内才能安全排放。"]
["医院含氰废水有哪些危害？","在血液、血清、细菌和化学检查分析中常使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等 含氰化合物，由此而产生含氰废水和废液。氰化物有剧毒，人的口服致死剂量 HCN 平均为  50mg, 氰化钠为100mg, 氰化钾为120 mg。氰化物对鱼类毒性很大，当水中游离氰浓度为 0.05～0.10mg/L 时，许多敏感鱼类致死，浓度在0.2 mg/L 以上时，大多数鱼类会迅速死亡，所以对于含氰废液、废水应单独收集处理。"]
["医院中的含氰废水是如何处理的？","含氰废水的处理方法有：化学氧化法、电解法、离子交换法、活性炭吸附法和生物处理法 等。少量的含氰废水最简单的处理方法是化学氧化法，如碱式氯化法。碱式氯化法是将含氰废水放入处理槽内，向槽内加入碱液使废水的pH 值达到10～12,然后再投加液氯或次氯 酸钠，控制余氯量为2～7 mg/L, 处理后的含氰废水浓度可达到排放标准0.5 mg/L。 其反应如下\nNaCN+2NaOH+Cl₂—NaCNO+2NaCl+H₂O          (快)\n2NaCNO+4NaOH+3Cl₂——2CO₂+N₂+6NaCl+2H₂O        (慢)"]
["医院废水中汞的来源有哪些？","金属汞主要来自各种口腔门诊和计测仪器仪表中使用的汞，如血压计、温度计、血液气 体测定装置、自动血球计算器等，当盛有汞的玻璃管、温度计被打破或操作不当时都会造成 汞的流失。在分析检测和诊断中常使用氯化高汞、硝酸高汞以及硫氰酸高汞等剧毒物质，口 腔科为了制作汞合金，汞的用量也比较多。这些都是废水中汞的来源。"]
["汞对环境有哪些危害？","汞对环境危害极大，汞进入水体以后可以转化为极毒的有机汞(烷基汞),并且通过食物 链富集浓缩。人食用了受汞污染的水产品，甲基汞可以在脑中积累，引起水俣病，严重危害 人体健康。汞对水生生物也有严重的危害作用，我国污水排放标准规定汞的最高允许浓度为0.05mg/L, 饮用水的最高允许浓度为0.001 mg/L。"]
["医院废水中汞处理方法有哪些？","含汞废水处理方法有铁屑还原法、化学沉淀法、活性炭吸附法和离子交换法。\n采用硫氢化钠或硫化钠沉淀法处理含汞废水是一种简单易行的方法。采用硫氢化钠法 是将含汞废水先经沉淀后，加盐酸将pH 值调至5,再加入硫氢化钠，调pH 至8~9,再加入硫 酸铝溶液进行混凝沉淀，出水含汞浓度可降到0.05 mg/L 以下。硫化钠沉淀法是向含汞废 水加入硫化钠产生硫化汞沉淀，再经活性炭吸附处理，汞的去除率可达99.9%,出水含汞浓度可达到0.02mg/L"]
["医院中常见的含铬废水有哪些存在形式，有哪些危害？","重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾是医院在病理、血液检查和化验等工作中使用的化学品。 这些废液应单独收集，尽量减少排放量。铬化合物中有三价铬和六价铬两种存在形式。六  价铬的毒性大于三价铬，铬化合物对人畜机体有全身致毒作用，还具有致癌和致突变作用。 六价铬能使人诱发肺癌、鼻中隔膜溃疡与穿孔、咽炎、支气管炎、粘膜损伤、皮炎、湿疹和皮肤溃疡等，是重点控制的水污染物之一。"]
["医院中常见的含铬废水如何处理？","含铬废水处理的方法很多，最简单实用的方法是化学还原沉淀法。其原理是在酸性条 件下，向废水中加入还原剂，将六价铬还原成三价铬，然后再加碱中和，调节 pH 值 为 8 ~ 9 , 使之形成氢氧化铬沉淀，出水中六价铬含量小于0.5 mg/L 。采用亚硫酸钠和亚硫酸氢钠还原处理含铬废水的反应如下\n2H₂CrO₄+3Na₂SO₃+3H₂SO₄—-Cr₂(SO₄)₃+3Na₂SO₄+5H₂O\n2H₂Cr₂O₇+6NaHSO₃+3H₂SO₄--2Cr₂(SO₄)₃+3NaSO₄+8H₂O\n加氢氧化钠中和沉淀反应如下\nCr₂(SO₄)₃+6NaOH=-2Cr(OH)₃↓+3Na₂SO₄"]
["医院中的洗相废水是如何处理的？","医院放射科照片洗印废水是一个重要的污染源，其中包含多种化学药品，主要是显影剂、定影剂和漂白剂等。在洗照片的定影液中还含有贵重金属银，具有很大的毒性。处理含银废液的方法有电解提银法和化学沉淀法，低浓度的含银废水也可采用离子交换法和活性炭吸附法处理。由于照相废液不能随意排入下水道，需要严格收集和处理。对于高浓度的洗印显影废液，可以采用焚烧处理或氧化处理法。一般浓度较低的显影废水通过氯化氧化处理，总量可以降至安全排放标准以下。"]
["如何处理医院产生的传染性病毒废水？","医院污水中含有大量的病源微生物、病毒和化学药剂，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。未经过消毒处理的含有病源微生物污染的医院污水如果排放到城市下水道或环境水体中，会引发水体污染并造成各种疾病和传染病的暴发，严重危害人们的健康。处理传染性病毒废水的方法包括使用含氯消毒剂、过氧乙酸和紫外(UV)照射等。清华大学提出的“新型高效膜-生物反应器”技术是一种有效的处理技术，能够高效控制出水中微生物的含量，并采用高效UV消毒工艺来杀死病毒和细菌。整个系统采用全封闭结构，实现了完全自动化控制，运行安全可靠。"]
["医院中其他废液废水如何处理？","医院还使用大量的有机溶剂、消毒剂、杀虫剂及其他药物，这些废液废水应严格禁止排入下水道。一些有毒有害废液应进行专门的收集处理，如焚烧或其他合适的处理方法。特别是消毒剂等化学物质倾倒至下水道可能导致污水处理设施失效，造成污水超标排放，严重污染环境，因此必须加以严格控制。"]
["医用放射性同位素污水的主要来源有哪些？","医用放射性同位素污水的主要来源有：病人服用放射性同位素(如1311 药物后，所产生 的排泄物；清洗病人服用药物的药杯、注射器和高强度放射性同位素分装时的移液管等器皿 所产生的放射性污水；医用标记化合物制备和倾倒多余剂量的放射性同位素。"]
["医用放射性同位素污水的水质水量和排放标准是怎样的？","医用放射性同位素污水一般分为两种，一种是未被放射性同位素污染的污水，可以按一般生活污水处理后排放；另一种是被放射性同位素污染的污水，必须经过处理，使其放射性浓度降低到国家排放管理限值后才能排放。我国《污水综合排放标准》规定了医疗放射性同位素排放标准，要求放射性废水的最高允许浓度为总α-放射性为1Bq/L，总β-放射性为10 Bq/L。"]
["医院里作为诊断及治疗用的放射性同位素特点是什么？","医院里作为诊断及治疗用的放射性同位素，其特点是核素的半衰期一般较短，毒性较\n低。"]
["医院放射性废水的排出量通常是多少？","医院放射性废水的排出量与医院规模及设施配备有关，一般在0.2～5m³/d之间。"]
["放射性活度的单位是什么？","放射性活度的单位是贝克（Bq），1贝克相当于放射性同位素衰变一次。1居里（Ci）等于每秒衰变3.7×10¹⁰次，即1 Ci=3.7×10^{10}Bq。"]
["医院放射性污水如何处理？","医院产生的放射性污水是指在医疗诊断和治疗过程中使用的放射性同位素所产生的污水。这些污水如果不经过处理直接排放，会对环境和人体健康造成危害。因此，在排放前必须进行监测并符合排放标准。医用放射性同位素污水的主要来源包括病人排泄物、药杯、注射器等设备的清洗液以及医用标记化合物的制备过程中产生的污水。在设计上，医院的放射性污水通常被分为两部分：未被放射性同位素污染的污水和被污染的污水，需要经过处理以降低放射性浓度后才能排放。医院放射性废水的排放量与医院规模及设施配备有关，一般为0.2～5m³/d。国家标准规定了医用放射性同位素污水的排放标准，要求总α-放射性和总β-放射性浓度不超过一定数值。"]
["对于浓度高、半衰期较长的放射性污水，通常采取哪种处理方法？","对于浓度高、半衰期较长的放射性污水，一般将其贮存于容器内，使其自然衰变。目前医院常用的方法是将放射性污水贮存在容器内，让其通过自然衰变减少放射性物质的浓度。"]
["对于浓度低、半衰期较短的放射性污水，采取什么处理方式？","对于浓度低、半衰期较短的放射性污水，通常排入地下贮存衰变池。污水在衰变池中贮存一定时间，让放射性同位素通过自然衰变，使其放射性浓度降低到国家排放管理限值后再排放。"]
["连续式衰变池和间歇式衰变池有何区别？","连续式衰变池设计为污水持续流动，池内设置导流墙，使污水在池内缓慢流动，减少短路。而间歇式衰变池则是分格贮存污水，交替使用不同的格子来存放污水，以达到自然衰变的目的。"]
["放射性污水处理需要考虑哪些因素？","放射性污水处理时需要考虑污水的放射性浓度、半衰期、贮存设备的材质防腐性、污水的安全排放标准等因素。"]
["介绍一下间歇式衰变池的工作原理和设计特点。","间歇式衰变池是将放射性污水储存在多个格子中，使其自然衰变。以两个格子为例，污水先填满池1，然后关闭进水闸阀，等待池2充满后，池1中的放射性污水浓度已衰变到国家排放管理的限值。然后打开池1的出水闸阀排空污水，关闭出水闸阀后，打开池1的进水闸阀，关闭池2的进水闸阀，使池1内的污水进行自然衰变。这样两个池交替使用，达到处理放射性污水的目的。"]
["什么是半衰期？","放射性同位素的放射性强度是随着同位素的衰变过程不断地衰减的，其强度衰减一半 的时间称做半衰期。半衰期越短，说明放射性同位素的放射性强度衰减的越快， 一般通过\n10个半衰期放射性强度可减少到原来的1%。"]
["为什么需要进行防酸处理或采用耐酸腐蚀材料？","含有放射性同位素的污水通常呈酸性，因此贮存池、管道、闸阀等设备需要进行防酸处理或采用耐酸腐蚀材料，以防止设备被腐蚀破坏，确保设备的稳定运行。"]
["放射性同位素的放射性强度随时间如何变化？","放射性同位素的放射性强度随着时间的推移而衰减。衰减速度可以用衰变常数λ表示，其单位为每天（d-1）。半衰期是指放射性同位素放射性强度衰减到初始值的一半所需的时间。放射性强度随时间的变化可以通过以下公式表示：\n\\[C_t = C_0 \\times e^{-\\lambda t}\\]\n其中，\\(C_t\\)为衰变t时间后的放射性强度（Bq），\\(C_0\\)为开始时的放射性强度（Bq），λ为衰变常数（d-1），t为衰变时间（d）。"]
["半衰期对放射性强度的衰减有何影响？","半衰期越短，说明放射性同位素的放射性强度衰减越快。通常通过10个半衰期放射性强度可减少到原来的1%。"]
["医院污水消毒的目的是什么？","医院污水消毒的主要目的是杀死污水中的各种致病菌，同时也可以改善水质，达到国家规定的排放标准。"]
["医院常用的污水消毒剂有哪些？","医院常用的污水消毒剂包括氯化消毒剂、二氧化氯消毒剂和臭氧消毒剂等。"]
["氯对微生物的杀灭机理是怎样的？","氯对微生物的杀灭机理是通过与细菌酶系统发生不可逆反应，导致细菌酶失活而使细菌灭活。早期一般认为氯与水反应形成次氯酸，然后释放出新生态氧，导致细菌死亡。然而，后续的研究纠正了这一错误观念，指出杀菌作用主要是由次氯酸（HOCl）引起的。进一步研究发现，次氯酸渗透速度类似于水的渗透速度，因为其分子小且不带电荷，这使得次氯酸能够更容易地渗透细菌细胞壁。此外，水中次氯酸的含量与pH值密切相关，当pH值升高时，HOCl的数量相对减少，降低了杀菌效率。"]
["次氯酸与微生物的杀灭关系是怎样的？","次氯酸是氯消毒剂中杀菌力最有效的成分之一。它能够有效渗透细菌细胞壁，进而引起细菌的死亡。次氯酸根离子由次氯酸或次氯酸盐离解而形成，其杀菌效果相对较低，因为次氯酸根离子带有负电荷，与带有负电荷的细菌细胞壁难以相互渗透。**问题：影响氯化消毒效果的因素有哪些？"]
["影响氯化消毒效果的主要因素有哪些？","污水处理程度、氯与污水的混合程度、接触反应时间和含氯浓度是影响氯化消毒效果的主要因素。"]
["污水处理程度对消毒效果有何影响？","污水处理程度对消毒效果有重要影响。经过不同程度的预处理或二级处理后，污水中的有机和无机污染物含量会减少，这有助于提高消毒剂与细菌的接触和消毒效果。通常，一级处理可去除COD 20%～30%、SS 50%～60%，二级处理可使COD去除率达到70%～90%，SS去除率达到80%。"]
["氯与污水混合程度对消毒效果的影响是什么？","消毒剂必须与污水充分混合才能有效杀灭微生物。混合程度与杀菌效率密切相关，取决于混合水流的速度梯度。一般来说，混合池中的速度梯度（混合强度）应在3~600 s-1之间，混合池的容积可按照5~15秒进行计算。"]
["接触反应时间和含氯浓度如何影响消毒效果？","接触反应时间较长有助于更彻底地灭活微生物，但对于不同类型的病毒可能需要不同的时间。根据医院污水排放标准，一般性医院和结核病医院的污水消毒需要较长的接触时间和适量的余氯浓度，而对含有肝炎病毒的污水则需更高标准。"]
["混合程度对消毒效果有何影响？","快速且充分的混合有助于提高消毒剂与微生物的接触，从而提高杀菌效率。机械混合器混合池中的速度梯度（混合强度）是影响混合效果的重要参数。"]
["我国对于接触时间的要求？","我国《医院污水排放标准》规定，使用氯消毒时，对一般性医院(含肠道传染病医院)污水 接触时间应不小于1 h;接触池出口的总余氯浓度应为1～1.5mg/L; 结核病医院污水的接触 时间则需大于1.5 h,余氯浓度为6～8 mg/L。 对含有肝炎病毒的污水则因无充分的数据而 未作规定。根据上面的研究结果，对于一般性医院和结核病医院的污水消毒，结合混合状况 和被消毒污水的水质对需要的余氯量和接触时间有进行深入研究的必要。至于含肝炎病毒\n的污水，建议采用较长的接触时间，比如采用1.5 h。"]
["美国在氯化系统最优化方面采取了什么做法？","美国采取了加快起始混合，以余氯量来自动控制加氯量的做法，以提高氯化系统的效率，避免消毒剂的浪费和消毒效果不佳的情况。"]
["pH值对消毒效果的影响是什么？","pH 值对余氯成分有很大的影响。这是因为，由于 pH 值降低，使得总 余氯中二氯胺和游离余氯的成分增加了，二氯胺的杀菌效率比一氯胺高2～3倍，游离氯比 化合氯高80倍左右；当 pH 值降低时，无杀菌能力的有机氯胺类形成的速度减慢了，对细菌 本身来说， 一般细菌在中性或微碱性水中有较强的抵抗力，水中 pH 值较低时微生物易被灭 活。"]
["干扰物质对消毒效果的影响是什么？","污水中的干扰物质与氯发生反应，大部分氯被干扰物质攫取，使得真正起消毒作用的氯量减少。这种情况不仅适用于氯化消毒，对于其他消毒剂如臭氧、溴、碘等也存在类似情况。悬浮物可保护微生物免受氯化消毒的影响，从而降低了消毒效果。"]
["污水生物学性质对消毒效果的影响是什么？","污水中消毒对象的浓度越高，达到预定排放生物学指标就越困难。不同种类的致病微生物对消毒的难易程度也不同，特别是关于传染性肝炎病毒的灭活需要进一步研究。"]
["医院污水处理中为什么需要处理污泥？","在医院污水处理过程中，大量悬浮在水中 的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等通过沉淀分离出来形成污泥，这些污泥如不 妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。"]
["污泥的排放应满足哪些标准？","污泥排放时应达 到下列标准：①蛔虫卵死亡率大于95%;②粪大肠菌值不小于0.01;③每10 g 污泥(原检 样)中，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。无上、下水道设备或集中式污水处理构筑物的医 院，对有传染性的粪便必须进行单独消毒或其他无害化处理。"]
["污泥按其从污水中分离出来的过程分类可以分为哪些？","格栅渣和浮渣、沉淀污泥和生物处理污泥"]
["什么是格栅渣和浮渣？","通过粗、细格栅从污水中截留下来的固形物称作格栅渣，含水率较低，数量不大。悬浮在沉淀池或腐化池水面上的悬浮物质称做浮渣。"]
["什么是沉淀污泥？","沉淀污泥主要是初次沉淀池沉淀下来的悬浮固体，包括化学处理的沉淀污泥。"]
["什么是生物处理污泥？","生物处理污泥主要有剩余活性污泥、生物膜法处理时脱落下来的生物膜和细菌块等及 厌氧消化过程产生的污泥。"]
["污泥按污泥腐化程度分类可以分为哪些？","生污泥和消化污泥"]
["什么是生污泥？","由初次沉淀池和二次沉淀池排出的污泥。"]
["什么是消化污泥？","生污泥经过好氧或厌氧处理后得到的污泥，如化粪池产生的污泥和污泥消化池产生的\n污泥都是属于消化污泥。"]
["医院污水处理过程中产生的污泥量与什么有关？","医院污水处理过程中产生的污泥量与原水悬浮物含量及处理工艺有关，悬浮物主要来 自设备地面冲洗、粪便及其他非溶性物质。每人每日的粪便量约为150g。"]
["医院污水处理中产生的污泥通常采取什么方式进行处理？","医院污水处理中产生的污泥量较少，一般情况下，如果采用一级处理加氯消毒工艺，可以不设立污泥干化池。但若采用二级处理，需要排放出二次沉淀池的活性污泥，因此通常需要设置干化池。"]
["污泥干化池有哪两种形式？","污泥干化池有自然滤层干化池和设置人工滤水层的干化池两种形式。"]
["为什么医院污泥干化需要防止渗漏？","因为医院污泥的排放量不大，又必须防止渗漏污染地下水，所以医院污泥干化应防止渗漏。"]
["污泥干化池的底部结构是怎样的？","污泥干化池底部做成不透水结构，一般是用钢筋混凝土建造。"]
["人工滤水层的铺设采用哪些材料？","人工滤水层分为两层，下层用砾石或粗矿渣铺垫，厚度为200～300 mm；上层用细砂或细矿渣，厚度也为200～300 mm。"]
["污泥干化后形成什么？","污泥干化后形成污泥饼。"]
["为了保持干化池的良好过滤性能，需要采取什么措施？","为了保持干化池的良好过滤性能，需要采取补充细砂的措施，因为每次清除污泥会铲掉滤层上部分细砂。"]
["污泥消毒的方法有哪些？","污泥消毒的方法包括物理法、化学法和生物法。常见的方法有低热消毒、堆肥、氯化消毒、石灰消毒以及辐照消毒等。这些方法可以有效地杀灭污泥中的病菌和寄生虫卵，使污泥达到排放或利用的标准要求。"]
["低热消毒法是如何对医院污泥进行处理的？","低热消毒法，也称为巴氏消毒法，是将污泥加热至70°C，持续30～60分钟，以全部灭活致病微生物和寄生虫卵的方法。这种加热可以采用蒸汽直接加热或间接加热的方式。在蒸汽直接加热过程中，由于蒸汽易形成凝结水，可能会使污泥体积增加约7%。医院可以使用小型低热污泥消毒罐进行污泥消毒，这种罐体由碳钢制成，设有污泥进出口、气体出口和气体过滤器、蒸汽进口以及压力和温度控制仪表，并在罐体外加保温层。"]
["什么是处理医院污泥时的堆肥？","堆肥是利用有机物通过好氧菌进行好氧发酵的过程。"]
["在医院污水处理过程中，为什么必须对污泥进行消毒处理？","在医院污水处理过程中，污水中所含的80%以上的病菌和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中，因此必须对污泥进行消毒处理，以达到《医院污水排放标准》的要求，方能排放或利用。"]
["低热消毒法的优势是什么？","低热消毒法的优势在于可以全部灭活致病微生物和寄生虫卵，而且可以通过蒸汽直接加热污泥。医院可以使用小型低热污泥消毒罐消毒污泥，消毒罐由碳钢制成，设有污泥进出口、气体出口和气体过滤器、蒸汽进口以及压力、温度控制仪表。"]
["堆肥是如何进行污泥消毒的？","堆肥是利用有机物通过好氧菌进行好氧发酵的过程。医院污泥可以和垃圾及其他有机物混合通过堆肥处理达到消毒灭菌的目的和产出肥料。在堆肥过程中，温度和pH值不断变化，温度可达到50～70℃，pH值由5.5上升到8.2，对于灭活污泥中的各种致病菌和蠕虫卵非常有利。"]
["堆肥处理过程中如何提高生产效率？","在大型的连续式堆肥处理厂中，可以通过机械混合搅拌、加强通风等手段提高生产效率，缩短堆肥的生产周期。"]
["医院污水处理过程中，化学消毒方法有哪些？","化学消毒方法包括氯化消毒、石灰消毒等。"]
["氯化消毒的常用消毒剂有哪些？","氯化消毒的常用消毒剂有液氯、漂白粉、漂粉精和次氯酸钠等。"]
["氯化消毒的有效氯的投加量是多少？","氯化消毒的有效氯的投加量为2.5%～5%。"]
["氯化消毒的原理是什么？","将一定量的氯化剂投加到污 泥池内搅拌混合，经过反应，污泥中的致病菌和蠕虫卵即可被灭活。"]
["石灰消毒的原理是什么？","石灰消毒利用石灰调节水中pH值达到11～12.5时，经过一段接触时间，即可灭活水中的细菌和病毒。"]
["辐照消毒的原理是什么？","辐照消毒是利用γ射线、电子束和高能X射线照射污泥，使之吸收射线所发出的能量，破坏微生物体内的核酸酶和蛋白质，促使微生物体新陈代谢紊乱，繁殖受阻，病原体失活，从而达到消毒目的。"]
["辐照消毒的优点有哪些？","辐照消毒的优点：\n① 不需投加任何药剂，不产生二次污染。\n② 可在室温下灭活细菌、病毒、孢子、蠕虫卵，消毒稳定彻底。\n③ 可以改善污泥的理化性质，降低 BOD、COD 和污泥中有机物的毒性，提高污泥的沉降 脱水性能。\n④ 能耗低，可利用核废料作辐射源。\n⑤ 操作简单，设备安全可靠。"]
["辐照消毒的缺点有哪些？","其缺点是一次性投资较大，适合于医院污泥的集中消毒处理。"]
["精细化工工业范围包括哪些行业？","精细化工工业范围较广，包括了染料、农药、制药、香料、涂料、感光材料和日用化工等约40个行业。"]
["精细化工在国民经济中的地位如何？","精细化工在国民经济中占有相当大的比重，发挥着重要作用，丰富和发展人类的物质文明过程中发挥着重要作用。"]
["精细化工生产过程对自然环境的影响是什么？","随着精细化工生产规模的发展和扩大，生产过程对自然环境的水体污染日益加剧，对人类健康的危害也日益普遍和严重。"]
["精细化工废水中的污染物特点是什么？","精细化工废水中的污染物大多属于结构复杂、有毒、有害和难于降解生物的有机物质，治理难度大且处理成本高。"]
["精细化工产品废水治理技术的研究为什么成为重要课题？","精细化工产品废水对水环境污染的控制及其治理技术的研究已经成为国内外环境科技工作者的一个重要课题，因为其治理难度大且处理成本高，是化工废水治理中的难点和重点。"]
["目前世界上生产应用的有机化合物数量有多少？","1998年，世界上生产应用的有机化合物已有20000多种。"]
["在我国生产应用的有机化合物数量有多少？","1998年，在我国生产应用的有机化合物数量约为6000多种。"]
["精细化工废水的来源有哪些？","精细化工厂所排放的有机污染废水的来源主要有工艺废水、洗涤废水、地面冲洗水、冷却水、跑、冒、滴、漏及意外事故造成的污染以及工厂内的生活污水等。"]
["精细化工废水中，工艺废水的特点是什么？","工艺废水是指生产过程中生成的浓废水，通常含有较多的有机污染物、高盐浓度，部分还具有毒性，不易生物降解，对水体污染较重。"]
["精细化工废水中，洗涤废水的特点是什么？","洗涤废水的特点是污染物浓度较低，但水量较大，因此污染物的排放总量也较大。"]
["精细化工废水中，地面冲洗水的特点是什么？","地面冲洗水中主要含有散落在地面上的溶剂、原料、中间体和生产成品。这部分废水的 水质水量往往与管理水平有很大关系。当管理较差时，地面冲洗水的水量较大，且水质也较 差，污染物总量会在整个废水系统中占有相当的比例。"]
["精细化工废水中，冷却水的处理方法是什么？","冷却水一般均是从冷凝器或反应釜夹套中放出的冷却水。只要设备完好没有渗漏，冷 却水的水质一般都较好，应尽量设法冷却后回用，不宜直接排放。直接排放一方面是资源浪 费，另外也会引起热污染。 一般来说，冷却水回用后，总是有一部分要排放出去的，这部分冷却水与其他废水混合后，会增加处理废水的体积。"]
["精细化工废水中，跑、冒、滴、漏及意外事故造成的污染是什么？","生产操作的失误或设备的泄漏会使原料、中间产物或产品外溢而造成污染，因此，在对\n废水治理的统筹考虑中，应当有事故的应急措施。"]
["精细化工废水中，二次污染废水是什么？","二次污染废水一般来自于废水或废气处理过程中可能形成的新的废水污染源，如预处理过程中从污泥脱水系统中分离出来的废水、从废气处理吸收塔中排出的废水。"]
["精细化工工业废水的特性有哪些？","精细化工工业废水的特点主要表现为以下方面：\n1.水质成分复杂\n2.废水中污染物含量高\n3.COD  值高\n4.有毒有害物质多\n5.生物难降解物质多\n6.有的废水中盐分含量高\n7.有的废水色度非常高"]
["为什么精细化工工业废水水质成分复杂？","精细化工产品生产的特点是流程长，反应复杂，副产物多，反应原料常为溶剂类物质或\n环状结构的化合物，使得废水中的污染物质组分繁多复杂，增加了废水的处理难度。"]
["为什么精细化工工业废水废水中污染物含量高？","污染物含量高是精细化工生产废水的一个显著特点，特别是一些用老工艺生产的传统 产品，设备陈旧，产品得率低，往往造成废水中的污染物含量居高不下，这类情况在小型企业和乡镇企业中比较多见。"]
["为什么精细化工工业废水废水中COD  值高？","在制药、农药、染料等行业中，COD 浓度通常在几万至几十万毫克每升的废水是经常可 以见到的。这是由于原料反应不完全所造成的大量副产物和原料，或是生产过程中使用的\n大量溶剂介质进入了废水体系中所引起的。"]
["为什么精细化工工业废水废水中有毒有害物质多？","精细化工废水中有许多对微生物有毒有害的有机污染物，如卤素化合物、硝基化合物、\n有机氮化合物、叔胺及季铵盐类化合物及具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂等。"]
["为什么精细化工工业废水废水中生物难降解物质多？","精细化工废水中的有机污染物大部分属于难于生物降解的物质，如卤素化合物及醚类 化合物、硝基化合物、偶氮化合物、叔胺及季铵盐类化合物、硫醚及砜类化合物及某些杂环化\n合物等。"]
["为什么精细化工工业废水废水中有的废水中盐分含量高？","染料、农药行业中的盐析废水和酸析、碱析废水经中和处理后形成的含盐废水盐分含量 较高。废水中过高浓度的盐分对微生物有明显的抑制作用。例如，当废水中的氯根离子超 过3000mg/L 时， 一些未经驯化的微生物的活性将受到抑制，COD 的去除率会明显下降；当 废水中的氯离子浓度大于8000 mg/L 时，会造成污泥膨胀，水面泛出大量泡沫，微生物甚至 会相继死亡。"]
["为什么精细化工工业废水废水中有的废水色度非常高？","染料、农药等废水的色度一般均在几千倍甚至数万倍以上。有颜色的废水，本身就表明 水体中含有特定的污染物质，从感观上使人产生不愉快和厌恶的心理。另外，有色废水可以 阻截光线在水中的通行，从而影响水生生物的生长，以及抑制由日光催化分解有机物质的自 然净化能力。\n这些废水往往治理难度大且处理成本高，是废水治理中的难点和重点。"]
["精细化工工业废水的治理原则是什么？","在处理精细化工工业废水时，应综合考虑以下几个方面的治理原则：\n  1.重视清洁生产：尽量采用无公害或少公害的生产工艺，在工艺设计、产品试制时考虑可能发生的环境污染问题，选择原料利用率最高的路线，不用或少用难生物降解物质或有毒有害物质，并加强溶剂、副产品回收及综合利用工作。\n  2.重视预处理工作：加强预处理工艺，消除妨碍生化反应的不利因素，包括加强溶剂回收、去除或转化有毒有害物质、削减COD负荷等措施。\n  3.提高生化处理能力：加强生化处理能力，采用生化处理技术完成废水净化，但考虑到有机化工废水的特殊性，必须加强预处理工艺。"]
["为了应对有机化工废水的特点，我们可以采取哪些措施来提高生化处理的效率？","针对有机化工废水的特点，我们可以采取以下措施来提高生化处理的效率：\n1. 加大调节池容量，对水量和水质进行充分调节，以确保生化处理的稳定性和有效性。\n2. 适当利用生活污水稀释废水，以减轻盐分和有毒物质对生化处理的影响，并提供额外的有机物质作为微生物的营养。\n3. 选择合适的工艺参数，如pH和溶解氧（DO），以优化生化反应的进行。\n4. 在生化处理前增加兼氧段或设置填料，以提高废水的可生化性，特别是针对难降解的有机物质。\n5. 避免使用间歇式的生化处理装置，尽量采用完全混合式的生化处理工艺，以避免有毒有害物质的累积。\n6. 考虑投加添加剂来提高生化处理效率，如微量活性炭、微量元素、维生素B等，以促进微生物活性和生化反应的进行。\n7. 在必要时，进行混凝沉降处理以进一步去除COD等有机污染物。\n8. 筛选新菌种或利用基因工程技术，研发新的高效降解菌，以解决特殊有机废水的难生化处理问题。"]
["如何处理精细化工工业废水中的醇类废水？","针对精细化工工业废水中的醇废水，常见的处理技术有：蒸馏法、氧化法、生化法、"]
["蒸馏法是如何处理精细化工工业废水中的醇类废水的？","对于水溶性的醇，混凝沉降的效果比较差。对一些沸点较低而挥发性高的醇可用蒸馏 法或汽提法回收去除。如一些酚醛树脂的生产废水中往往含有甲醇(质量分数为2%),这 一部分甲醇系由甲醛溶液带入的，可用蒸馏法回收，当废水被加热到90～95℃时， 一般可回 收81%～92%的甲醇。\n在一些甲醇浓度较低的生产废水中，如果工艺允许，可以套用多次，使甲醇累积到一定 浓度，再进行蒸馏回收。例如，在生产季戊四醇时，1 t 产品约伴有20 m³ 废水产生。废水中 含有甲醇、甲醛及甲酸等。这种废水回用于下一批生产过程，套用5次后，甲醇浓度可增至 1800mg/L, 然后进行蒸馏回收。"]
["氧化法是如何处理精细化工工业废水中的醇类废水的？","醇类化合物可很容易地用湿式氧化方法分解。如含有甲醇、甲醛等的废水，可在温度为 120℃、压力为0.3 MPa下，加入700 mg/L 的碳酸钙，最后在温度为180 ℃、压力为0.8 MPa的有氧存在下加热1h 而去除。又如甲醇废水(含甲醇50000 mg/L)经湿式氧化后，甲醇的去除率为76.8%。聚乙二醇被认为是一种较难生化处理的物质，含聚乙二醇的废水可在 Mn/Co 复合氧化剂的存在下，用湿式氧化法处理。这种复合催化剂的作用要比Co/Bi 或 Cu 为好。"]
["用于处理含醇废水的化学氧化剂主要有哪些？","用于处理含醇废水的化学氧化剂主要有臭氧、过氧化氢、氯系氧化剂，以及其他一些氧\n化剂。"]
["湿式氧化法如何处理含有甲醇、甲醛等废水？","可在温度为120℃、压力为0.3 MPa下，加入700 mg/L的碳酸钙，然后在温度为180℃、压力为0.8 MPa的有氧存在下加热1小时以去除。例如，甲醇废水（含甲醇50000 mg/L）经湿式氧化后，甲醇的去除率可达76.8%。"]
["对于聚乙二醇等难以生化处理的物质，采用了哪种氧化法？","含聚乙二醇的废水可采用Mn/Co复合氧化剂的湿式氧化法处理。该复合催化剂的效果比Co/Bi或Cu好。"]
["哪些化学氧化剂常用于处理含醇废水？","主要有臭氧、过氧化氢、氯系氧化剂等。氯及其氧化性衍生物在处理含醇废水时也很有效，尤其是结合催化氯氧化或光诱导氧化更佳。在紫外辐射的诱导下进行氯氧化处理效果更好。"]
["含有丙二醇及羧酸的盐水如何净化？","可加入次氯酸钠溶液，并在360 nm的紫外辐射下进行净化。这种方法需要少量的氯，因为光的氧化能力强，COD的去除率比一般常规氧化法大。"]
["电解氧化法如何处理尿素树脂生产废水中的甲醇？","在废水中加入1 mol/L的氢氧化钠，使用不溶性阳极PbO₂作电极，在电流密度为0.19~0.22 A/cm²下电解3小时即可使废水中的甲醇全部被分解。"]
["可降解的醇类化合物有哪些？","大部分工业中常见的可降解的醇类化合物包括甲醇、乙醇、环己醇、乙二醇、丙二醇等。"]
["生化法对甲醇废水的处理效果如何？","甲醇废水可以利用硝酸盐在硝酸盐还原菌的存在下进行处理。在适当的操作条件下，如适当的pH值、温度和碳氮比，可以达到较高的COD去除率和硝酸盐氮利用率。"]
["哪些醇类化合物可用生化法进行降解？","甲醇、乙醇、环己醇、2-乙基己醇、甲基苄醇、乙二醇、丙二醇、二甘醇、三甘醇、季戊四醇等都可用生化法进行降解处理。"]
["醇类化合物在生化处理中的易降解程度有何特点？","在活性污泥法处理含醇废水时，醇的易降解程度通常按照甲醇、乙醇、正丁醇、正戊醇、正丙醇、异丙醇的次序递减。直链醇类的化合物易被微生物降解，但若链上有甲基取代则会影响微生物的降解特性。叔醇类化合物则几乎成为不可生化降解的物质。"]
["利用硝酸盐如何处理甲醇废水？","在硝酸盐还原菌的存在下，可以处理甲醇废水。最佳处理条件是在pH值为7.5、温度为25℃、碳氮比为1:4的情况下进行。在这种条件下，COD去除率和硝酸盐氮利用率均可达到最佳值，而当废水中的COD值约为600 mg/L时，出水COD值可降至158 mg/L左右。"]
["哪些醇类化合物可用活性污泥法处理？","乙二醇、丙二醇、庚醇、环己醇等可以用活性污泥法进行处理。"]
["乙醇废水可以采用何种方法处理？","乙醇废水也较易用生化法处理。例如，啤酒厂或生产酵母及乙醇的废水中含有一定量的乙醇，可用生化法进行处理。"]
["醚类化合物的处理方式有哪些？","与醇类化合物相比，醚类化合物的生化降解性能要差得多。因此，对于醚类化合物的废水处理，通常需要采用物化或化学方法进行处理或预处理。"]
["醚类废水的处理方法有哪些？","1.吸附法：使用活性炭或粘土类吸附剂对聚醚类化合物进行处理。例如，蒙脱土、膨润土、酸性粘土等吸附剂的效果良好，吸附容量可达到活性炭的30%～50%。\n2.膜分离法：包括反渗透、超滤和微滤等方法。反渗透技术可去除二甲醚、苯甲醚、乙烯基乙醚等，常用的膜材料有醋酸纤维素膜或芳香聚酰胺膜。超滤方法适用于处理非离子表面活性剂，效果比处理阴离子表面活性剂更好。"]
["醛及酮废水的处理技术有哪些？","缩合法：通过酸碱催化和加热，使甲醛与酚类物质缩合生成不溶性物质，进一步净化水质。例如，生产酚醛树脂时产生的含甲醛-酚废水可以补加甲醛进行缩合生产油溶性酚醛树脂，用于生产酚醛漆料和配帛酸醛色漆。\n空气催化氧化法：使用硫酸活化过的软锰矿作催化剂，以空气为氧化剂去除废水中的甲醛和苯酚。即使在废水的pH值小于7时，催化氧化仍然有效。例如，废水中含有甲醛和苯酚，经过催化剂的曝气处理，甲醛的去除率可达87%～95%，苯酚的去除率可达99%。"]
["含醛(不含酚)废水的处理技术有哪些？","1.回收法：适用于高浓度的甲醛废水处理。通过添加足量的甲醇和调整pH值，将甲醛回收为缩醛形式。此后，废水的毒性大幅降低，可以用生化方法进一步处理。\n2.缩合法：可分为自身缩合聚合和其他缩合剂处理两类。甲醛在碱性条件下加热能发生树脂化反应，可去除废水中的甲醛。另外，甲醛可以与其他化合物反应形成固体产物，通过此类反应也可处理废水。\n3.氧化法：可采用湿式氧化法、过氧化氢氧化法等。在氧化剂的作用下，甲醛被氧化为无害的产物。例如，可以使用硫酸活化过的软锰矿或者过氧化氢与铁共同处理废水，将甲醛氧化为二氧化碳。\n4.生化法：常用活性污泥法或生物膜法处理含甲醛废水。甲醛浓度较低时对活性污泥无不良影响。此外，对其他醛类化合物如乙醛、氯代醛等，需要预处理以避免对生化处理产生不良影响。\n5.其他方法：还可以使用臭氧氧化法、次氯酸钠处理法等。例如，对于含乙醛废水可使用次氯酸钠溶液处理，将其氧化为无害产物。"]
["含酮废水处理的方法有哪些？","1.汽提或蒸馏法：适用于低沸点、挥发性强的酮类化合物。通过汽提或蒸馏法可以将酮类化合物从废水中回收去除。例如，制备双酚A的废水中含有丙酮，通过汽提法可将其去除。\n2.碱处理：对于不饱和酮等生化降解性较差的化合物，可通过加碱处理。在碱性条件下（pH值至8以上），在适当的温度下加热一定时间，可以有效去除酮类化合物。例如，乙烯基酮可通过此方法去除。\n3.生化法：是处理含酮废水的重要手段。含丙酮或丙酮-甲醛-酚的废水可以连续在曝气池中得到净化。在生产EF-1树脂的废水中含有丙酮，经过回收后，可以用生活污水进行稀释，然后进行生化氧化处理。"]
["酸类废水处理技术有哪些？","1.蒸馏及蒸发法：对于含有甲酸较多的废水，可以加入过量的甲醇和少量硫酸作为催化剂，通过蒸馏或蒸发使甲酸与甲醇反应生成甲酸甲酯，然后从废水中蒸出。这种方法可以有效地回收甲酸。\n2.混凝沉降法：废水中的对苯二甲酸可用硫酸铁或三氯化铁在适当的pH值下处理，加入聚丙烯酰胺可提高去除率。此外，通过絮凝酸化方法也可以处理含酸类废水，其中酸化前要先加入适量的絮凝剂。\n3.吸附法：使用大孔吸附树脂可以对羧酸进行吸附回收。吸附树脂的结构可以通过引入氯、乙酸基或硝基等基团来适应不同的羧酸类型。\n4.萃取法：可用于回收含有酸类的废水。例如，生产醋酸丁酯的废水中的醋酸可以通过丁醇萃取来回收。\n5.沉淀法：使用三价铁盐作为沉淀剂，调节pH值使废水中的芳香酸或其盐形成沉淀，然后过滤去除。对于废水中的邻苯二甲酸，其最佳pH值为3.1。\n6.氧化法：对大多数羧酸类废水可采用氧化法处理。例如，甲酸可以在氧压下进行液相氧化，或者通过臭氧氧化方法降解。另外，萃取液进行蒸馏也可用于回收酸类废水。\n7.生化法：大部分的脂肪酸可以采用好氧生化法处理。直链的脂肪酸易于生化降解，但在同一碳原子上同时引入两个甲基会影响降解性能。此外，规律并不适用于二元酸，即使在二元酸的主碳链上同时引入两个甲基也不会有太大影响。"]
["酯类废水处理中最常用的方法是什么？","最常用的方法是萃取法"]
["萃取法是如何进行的？","萃取法一般使用生产原料中的醇作为萃取剂，将废水中的有机物萃取出来。萃取后的液体经过脱水处理后可以重新用于原生产工艺中，而残留的水相则可以进行进一步的净化，包括生化处理。"]
["处理制备邻苯二甲酸二异辛酯的废水时，具体如何操作？","可以使用质量分数为96%的硫酸进行酸化处理，然后在适当的温度下加入异辛醇，使混合物的pH值保持在1～2.5之间。随后，有机相将被分离出来，并用于下一批生产投料。废水中的水相，如果BOD为28000mg/L，可使用异辛醇进行萃取，经过水蒸气蒸馏去除异辛醇后，其BOD值可降至18mg/L。"]
["有机废水脱色技术的目的是什么？","有机废水脱色技术的目的是去除废水中的有色污染物，特别是在印染工业和染料工业中产生的废水，因为有色污染物不仅影响废水的外观，还可能对环境造成毒害。"]
["有机废水中的有色污染物通常具有什么特点？","有机废水中的有色污染物通常具有共轭体系，也就是所谓的发色团，常见的包括偶氮染料和杂环共轭系统。"]
["有哪些物理化学方法可用于有机废水的脱色？","主要的物理化学方法包括药剂法、吸附法、化学氧化法以及化学还原法。"]
["药剂法是如何进行有机废水脱色的？","药剂法是常用的一种脱色技术，根据污染物的特征选择合适的药剂，分为无机药剂和有机药剂两种。常用的无机药剂有铝盐、亚铁盐、铁盐、镁盐等，它们通过水解反应产生絮凝体，将有色物质吸附去除。"]
["有机药剂脱色法与无机药剂脱色法相比有何不同？","有机药剂脱色法相对于无机药剂脱色法而言，使用的药剂是有机化合物而不是无机盐类。有机药剂通常是阳离子聚合物，例如聚丙烯酰胺等。相比之下，有机药剂的价格较贵，而且投药量也较大。"]
["有机药剂脱色法的主要应用场景是什么？","有机药剂脱色法主要适用于处理染料废水。例如，处理碱性染料可使用阴离子絮凝剂，处理酸性染料可使用阳离子絮凝剂。有机药剂脱色法可以针对不同类型的染料选择合适的药剂进行处理。"]
["有机药剂脱色法的操作步骤是怎样的？","有机药剂脱色法的操作步骤包括选择合适的有机药剂、调节适当的药剂投加量和pH值，并进行混凝沉淀过程。例如，可以将有机药剂与其他辅助药剂如氢氧化钠、聚丙烯酰胺等混合投加到废水中，经过一定时间的反应后，利用絮凝沉淀将有色物质去除。"]
["有机药剂脱色法的脱色效果如何？","有机药剂脱色法可以取得较好的脱色效果，例如，对染料废水进行脱色处理后，出水可以达到无色的程度。具体的脱色效果取决于所选用的有机药剂类型、投药量、反应条件等因素。"]
["什么是吸附法？它在有机废水脱色中的作用是什么？","吸附法是一种利用吸附剂吸附废水中的有机染料来实现脱色的技术。在有机废水处理中，吸附法的作用是通过吸附剂与废水中的染料发生物理或化学吸附作用，将染料从废水中去除，达到脱色的目的。"]
["有哪些吸附剂适用于有机废水脱色？","吸附剂包括活性炭、天然矿物质如凹凸棒石、酸性白土、蒙脱土、高岭土、膨润土等，以及一些人工合成的无机吸附剂。活性炭是其中最常用的吸附剂之一，对于大部分有机染料具有良好的吸附性能。"]
["活性炭在有机废水脱色中的作用机理是什么？","活性炭在有机废水脱色中的作用机理主要是物理吸附和化学吸附。大分子染料主要吸附在活性炭的过渡态孔隙中，而小分子染料则主要吸附在活性炭的小孔中。此外，活性炭在热再生过程中会产生孔隙结构的变化，影响对染料的吸附效果。"]
["吸附法在有机废水处理中存在哪些挑战？","吸附法在有机废水处理中面临的挑战之一是废渣的再生或处置问题。如果吸附后的废渣不能得到合理的再生或处置，可能会导致二次污染。因此，在选择吸附法进行脱色时，必须考虑废渣的处理和处置方法，以避免二次污染的发生。"]
["什么是氧化法？它在有机废水脱色中的作用是什么？","氧化法是利用氧化剂对染料废水中的有机染料进行氧化分解，从而实现脱色的技术。在有机废水处理中，氧化法的作用是通过氧化剂与废水中的染料发生化学反应，将染料分解成无色或低色度的物质，达到脱色的目的。"]
["有哪些常用的氧化剂用于有机废水脱色？","常用的氧化剂包括次氯酸钠、臭氧、过氧化氢和半导体光催化氧化剂。这些氧化剂在不同条件下能够有效地氧化有机染料，实现废水的脱色处理。"]
["氧化法在有机废水处理中的优缺点是什么？","氧化法的优点是处理效果好，能够将有机染料氧化分解为无色或低色度的物质，脱色效果较为明显。但是，氧化法的缺点是处理费用较高，而且残余的氧化剂或产生的盐类化合物可能会对后续的处理造成困难。"]
["氧化法在处理染料废水时有哪些具体应用？","氧化法在处理染料废水时可以针对不同的染料种类选择不同的氧化剂和处理条件。例如，可以用次氯酸钠处理含有甲基红、甲基紫、甲基蓝、孔雀绿和甲基橙等染料的废水；也可以用臭氧处理直接偶氮染料废水；另外，半导体光催化氧化剂如氧化锌-氧化铜-过氧化氢-空气体系也可用于有机染料的光催化分解。"]
["氧化法在实际应用中存在哪些问题？","氧化法在实际应用中存在的问题包括处理费用高昂、残留氧化剂或产生的盐类化合物可能对后续处理造成困难等。此外，选择合适的氧化剂和处理条件也是氧化法应用中需要考虑的关键问题。"]
["什么是还原法？它在染料废水处理中的作用是什么？","还原法是利用还原剂对染料废水中的有机染料进行还原反应，使其发生分解或失色，从而实现脱色的技术。在染料废水处理中，还原法的作用是通过还原剂与废水中的染料发生还原反应，将染料分解或失去色彩，达到脱色的目的。"]
["有哪些常用的还原剂用于染料废水脱色？","常用的还原剂包括硫酸亚铁、铁屑、炭等。这些还原剂在酸性条件下与染料发生还原反应，使染料失去色彩。"]
["还原法在染料废水处理中有哪些具体应用？","还原法在处理染料废水中的应用较为广泛。例如，可以利用硫酸亚铁或铁屑在酸性条件下处理含有偶氮染料的废水，使染料分子中的偶氮键断裂，达到脱色的目的。另外，铁屑和炭的混合床也可以用于处理含色染料的废水，通过微电解过程使污染物中的发色基团受到破坏，从而实现脱色。"]
["还原法在实际应用中存在哪些问题？","还原法在实际应用中存在的问题包括处理后废水中可能残留较多的二价铁和三价铁离子，需要进一步去除以便后续处理；此外，还原法处理过程中可能产生铁屑结板等问题，需要在工程设计和操作中加以注意。"]
["还原法与其他废水处理方法相比有什么优缺点？","还原法的优点是处理效果较好，能够有效地将有机染料分解或失去色彩，达到脱色的目的。而且，还原法不需要投入大量的药剂，运转费用较低。但是，还原法也存在着废水中残留二价铁和三价铁离子的问题，以及可能产生铁屑结板等操作难题。"]
["钢铁及有色金属冶炼废水的主要来源是什么？","钢铁及有色金属冶炼废水主要来自冷却水、废水池排放以及生产过程中的漏水和洗涤等。"]
["钢铁及有色金属冶炼废水中主要含有哪些金属离子？","钢铁及有色金属冶炼废水中含有大量的金属离子，如铁、铜、锌、镍、铅等。"]
["钢铁及有色金属冶炼废水的处理方式是什么？","钢铁及有色金属冶炼废水的处理方式通常采用化学处理方法，如中和、化学沉淀等。此外，也可以采用电解、反渗透、活性炭吸附等物理化学处理方法对废水进行处理。"]
["电镀废水的主要来源是什么？","电镀废水主要来自于电镀生产过程中的多个环节，包括镀件清洗水、废电镀液、其他废水如冲刷车间地面、刷洗极板及通风设备冷凝水等，以及设备冷却水。"]
["电镀废水中可能含有哪些金属离子？","电镀废水中可能含有铬、镍、铜、锌等金属离子，以及氰化物等毒性较大的物质，部分甚至属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质。"]
["电镀废水的处理方式有哪些？","电镀废水的处理方式包括中和、化学沉淀、电解、反渗透、活性炭吸附等化学处理方法。此外，也可以采用物理化学处理方法对废水进行处理。"]
["矿山冶炼工业废水的主要来源是什么？","矿山冶炼工业废水的主要来源包括钢铁和有色金属的采矿和冶炼过程中使用的大量水。这些工艺需要大量的水来冷却设备、清洗矿石和冶炼产物等。"]
["有色金属冶炼过程中的单位用水量和重金属含量如何？","有色金属冶炼过程中，单位用水量相对较大，例如铜、铅、锌、镍和汞的吨产品用水量分别为290m³/t、309m³/t、309m³/t、2484m³/t和3135m³/t。而废水中含有汞、镉、砷、铅、铍、铜、锌、氟、氰等重金属离子，其排放量大，对环境造成较大危害。"]
["除了钢铁和有色金属冶炼，还有哪些行业可能排放含重金属离子的废水？","除了钢铁和有色金属冶炼行业外，化工行业在生产合成无机盐类和使用催化剂的工艺中也可能排放含有重金属的废水。虽然这些行业的废水量可能不大，但排放浓度较高，种类繁多，处理较为复杂。"]
["废水中的铬有哪些化学形态，它们对环境和人体的危害分别是什么？","废水中的铬分为三价铬（Cr³⁺）和六价铬（Cr⁶⁺）。三价铬被认为是生物所需的微量元素，对人体有一定的益处，但在高浓度下也对肺部有一定的伤害。六价铬则对皮肤有刺激和过敏作用，可能导致皮炎和铬疮，对呼吸系统和内脏也会产生损害，可能导致鼻中隔膜穿孔、咽喉炎、肺炎等症状。"]
["废水中的六价铬对皮肤有什么危害？","废水中的六价铬对皮肤有刺激和过敏作用，可能导致皮炎和铬疮。接触铬酸盐或铬酸雾会在接触部位（如手、腕、前臂、颈部等）引起皮炎，而铬溃疡则是因为六价铬经过伤口和擦伤处进入皮肤，引起腐蚀作用而产生的溃疡病变。"]
["废水中的六价铬对呼吸系统和内脏有哪些危害？","废水中的六价铬对呼吸系统的损害主要表现为鼻中隔膜穿孔、咽喉炎和肺炎。长期接触铬雾可能导致鼻中隔出血、鼻中隔黏膜糜烂、甚至穿孔，以及咽喉充血和萎缩性咽喉炎。吸入高浓度的铬雾可能导致黏膜刺激，引起打喷嚏、流鼻涕、咽痛、支气管痉挛、咳嗽等症状，严重者可能引起肺炎。六价铬还可能通过消化道侵入，导致味觉和嗅觉减退，以及胃痛、肠胃道溃疡等内脏损害。"]
["金属镉对人体的主要影响是什么？","金属镉是一种有毒物质，进入人体后主要分布于胃、肝、胰腺和甲状腺等器官，并且在体内可以留存3～9年。金属镉中毒的表现包括恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状，严重者可能伴有眩晕、大汗、虚脱、上肢感觉迟钝、麻木等症状，甚至可能导致休克。口服硫酸镉的致死剂量约为30毫克。值得注意的是，金属镉中毒会导致慢性病变，最著名的例子是“骨痛病”，即富山县神通川流域发生的镉中毒，其主要原因是金属镉长期积聚导致骨质疏松，患者可能长期卧床，最终导致废用性萎缩、肾功能衰竭等并发症。"]
["铅对人体的主要影响是什么？","铅及其化合物对人体的影响主要表现在多个系统，包括血液系统、神经系统、泌尿系统等。急性铅中毒的突出症状包括腹绞痛、肝炎、高血压、周围神经炎、中毒性脑炎以及贫血等。慢性铅中毒常见的症状是神经衰弱症，表现为神经系统功能障碍。铅中毒还可能引起泌尿系统的症状，包括高血压和肾炎等。"]
["镍对人体的主要影响是什么？","镍进入人体后主要分布在脊髓、脑、五脏和肺等器官，尤其是肺部。误服较大量的镍盐时，可能引起急性胃肠道刺激症状，如呕吐和腹泻。镍的毒性主要表现在抑制酶系统的功能，如酸性磷酸酶等。电镀工人长期接触镍盐可能导致镍皮炎，而某些皮肤过敏者长期接触镍盐可能引发皮疹、湿疹等皮肤病变。"]
["氰化物对人体的影响是什么？","氰化物（包括硫氰化物）是极具毒性的物质。氰化钾的致死剂量为0.25克，即使是少量也可能致命。氰化物能与细胞内的铁结合，导致呼吸麻痹和窒息。氰化物中毒的症状包括呼吸兴奋、麻痹、横卧、昏迷、痉挛等，并最终导致死亡。"]
["汞对人体的影响是什么？","汞是一种毒性很强的污染物，它能与蛋白质结合形成稳定络合物，并且在人体内不易分解。汞会引起消化道、口腔、肾脏、肝脏等器官的损害。慢性汞中毒的表现包括神经衰弱症状，如易兴奋、震颤、口腔汞线、肾功能损害、眼晶体改变、甲状腺肿大、女性月经失调等。"]
["电解法处理含铬废水的工艺流程是怎样的？","电解法处理含铬废水的工艺流程包括调节池、电解槽和沉淀槽。首先，含铬废水经过调节池进行流量平均化处理，然后进入电解槽进行电解处理，其中调节池的有效容积按不小于2小时的平均流量计算。最后，经过电解处理后的废水在沉淀槽中进行沉淀处理，沉淀后的污泥进行后续的综合利用。"]
["化学还原法处理含铬废水的工艺流程有哪些？","化学还原法处理含铬废水的工艺流程包括槽内处理、间歇处理、连续处理和气浮处理四种方式。\n1.槽内处理：使用亚硫酸氢钠作为还原剂。这种方法省去了土建工程，减少了工程投资。\n2.间歇式处理法：反应池的容积一般按照2～4小时的废水量设计，采用空气或机械搅拌，药剂采用干投，反应池设有两格，交替使用。\n3.连续式处理法：采用自动控制，药剂配制浓度为5%～10%，反应池容积略大于完全反应所需时间的排水量，池内设有搅拌装置。\n4.气浮法：采用气浮槽代替沉淀槽，处理后的出水水质好，设备体积小，占地少，能连续生产。\n以上是化学还原法处理含铬废水的四种工艺流程。"]
["活性炭吸附法处理含铬废水的工艺流程是怎样的？","活性炭吸附法处理含铬废水的工艺流程如下：\n1.设备选择：可根据生产条件选用国内已有的成套设备，活性炭处理含铬废水的设备已经有出售。\n2.工艺参数：\n-pH值：一般控制在pH=3.5～4.5范围内。在低于pH=2时，活性炭将Cr⁶+全部还原为Cr³+，无法吸附Cr³+；而在pH=8~12时，活性炭对Cr⁶+几乎不具备吸附作用。\n-吸附容量：指在一定工作条件下，单位吸附剂所能吸附废水中Cr⁶+的质量。平均工作吸附容量一般为q=10～20g/L，饱和吸附容量为9饱=30g/L。\n-炭层高度：一般采用3～4m，可以分段串联工作，上部应有0.2～0.3m的空间高度。\n-滤速：为10～12m/h，废水通过1m活性炭层的阻力损失为0.6～0.7m。\n-活性炭特性：粒径为20～40目，碘值大于800mg/L，机械强度大于70%。\n3.再生方式：\n-碱再生：使用NaOH作为再生剂，质量分数为8%～15%，再生效率为60%～80%。再生剂量与活性炭的体积相同，炭与碱的接触时间为30～60min。碱再生后需用酸进行活化，硫酸的质量分数为5%～10%，用量为活性炭体积的50%。\n-酸再生：使用硫酸作为再生剂，质量分数为10%～20%，用量为活性炭体积的50%，浸泡时间为4～6h，再生效率约为90%。向炭床通入空气可以提高再生效率约10%。再生后的液体可用于制作鞣革剂或抛光膏。"]
["二氧化硫还原法是如何处理含铬废水的？","采用二氧化硫还原法处理含铬废水的工艺流程如下：\n1.反应方程式：\n-S+O₂→SO₂\n-SO₂+H₂O→H₂SO₃\n-H₂Cr₂O₇+3H₂SO₃→Cr₂(SO₄)₃+4H₂O\n-Cr₂(SO₄)₃+6NaOH→2Cr(OH)₃+3Na₂SO₄\n-H₂SO₃+2NaOH→Na₂SO₃+2H₂O\n-Na₂SO₃+1/2O₂→Na₂SO₄\n2.处理工艺流程：\n-采用三级还原、中和、反应、沉淀的处理工艺流程。\n-通过三级还原，中和后进入反应槽，再经过沉淀出水。沉淀后的污泥经浓缩池浓缩后进入压滤机脱水，干污泥外运。\n-工艺流程控制项目和指标见表7.7\n3.运行参数：\n-处理水量为25m²/h。\n-调节池停留时间为0.5h，喷射器进口水压为0.2MPa。\n-每级还原罐反应时间为2.4min，三级共7.2min。\n-一二级贮水槽停留时间均为35min，中和槽停留时间为7.2min。\n-反应槽停留时间为4.8min，斜板沉淀池沉淀时间为0.9h，表面水力负荷为2.2m³/(m²·h)。\n-湿泥含水率98%，脱水后含水率80%。\n4.投料控制：\n-废水的pH值为3.0～4.0时，还原速度较快；pH>4.0时，还原速度较慢。\n-使用氧化还原电位来控制处理过程，一般六价铬完全还原为三价铬时，电位值约为300～400mV。\n-实际投料比与废水的pH值有关，pH值低时投料比小，pH值高时投料比大。具体比例见表7.8。\n5.废水后处理：\n-处理后的废水pH值一般为3～5，含有低毒的硫酸铬，需加入碱液生成氢氧化铬沉淀除去三价铬，并使pH值保持在7～8符合排放标准。\n\n以上是采用二氧化硫还原法处理含铬废水的工艺流程及相关控制参数。\n"]
["活性炭吸附法处理含铬废水的进水条件是什么？","进水中六价铬浓度为20mg/L、50mg/L和100mg/L，进水pH为3.5～5。"]
["活性炭吸附床的典型参数是什么？","典型参数包括两根聚氯乙烯塑料柱，单柱直径为270mm，高为1250mm。处理量为0.3～1m³/h，固液两相接触时间为10min。进炭柱六价铬浓度小于80mg/L，活性炭层总高为2.4m。进液pH值为3～4。"]
["活性炭吸附法处理含铬废水的出水效果如何？","出水中六价铬浓度均低于0.5mg/L，出水pH为6～7。"]
["活性炭的预处理和再生方法是什么？","预处理包括筛去灰分、水洗去除漂在水面的灰分，然后用5%的H₂SO₄溶液浸泡4小时以上，用水洗至出水pH=4。再生时使用2倍于活性炭体积的5%H₂SO₄溶液分2次浸泡，每次浸泡2小时以上，然后用水洗至pH值为3～4。"]
["活性炭吸附床的设计方案有哪些？","可采用两柱或三柱串联的工艺流程，根据实验确定柱的直径和高度。三根柱吸附床可以提高活性炭吸附容量，并延长使用周期。"]
["碱性氯化法处理含氰废水的主要工艺参数是什么？","主要工艺参数包括一级处理时的pH值（>4～6.5）、二级处理时的pH值（4～6.5）以及不同药剂（如Cl₂、HClO、NaClO）处理氰化物时的投药比。"]
["碱性氯化法处理含氰废水的反应时间如何确定？","对于一级处理，当pH≥11.5时，反应时间为1分钟；当pH=10～11时，反应时间为10～15分钟。对于二级处理，当pH=7时，反应时间为10分钟；当pH=9～9.5时，反应时间为30分钟，通常选择15分钟。"]
["碱性氯化法处理含氰废水的工艺流程有哪些？","工艺流程包括间歇处理、连续处理、完全氧化处理以及兰西法处理。"]
["碱性氯化法处理含氰废水的效果如何？","处理后水中CNO-含量约为4左右（以CN-计），CN-含量为0～0.1mg/L，总CN含量为<3mg/L，CNCl含量为0mg/L，剩余活性氯含量为10～100mg/L。"]
["在碱性氯化法处理含氰废水中，为什么要控制温度？","控制温度是为了防止处理后出水中有残留的CNCl。在温度较低时，需要适当延长反应时间或提高废水的pH值，以保证废水中的CNCl被充分水解。"]
["二氧化氯协同破氰法的工作原理是什么？","二氧化氯协同破氰法利用专用发生器产生二氧化氯协同氧化剂，通过其强氧化性在碱性条件下氧化氰，使其转化成N₂和CO₂气体，从而实现破氰消毒的目的。同时，利用氧化还原原理，可以消除废水中的部分阴离子和阳离子。"]
["二氧化氯协同氧化剂处理含氰废水的投加量和反应时间是多少？","当含氰浓度为100mg/L时，二氧化氯投加量为100mg/m³，反应时间为24小时。处理含氰废水时，二氧化氯协同氧化剂的药剂投加量约为碱性氯化法处理废水时药剂投加量的1/5，同时设备的一次性投资比次氯酸钠发生器少20%～30%。"]
["电解氯化法处理含氰废水的工作原理是什么？","电解氯化法利用电解过程中，在阳极和阴极上的化学反应将废水中的氰电解氧化为二氧化碳和氮气，从而有效去除废水中的氰。在阳极产生的化学反应中，简单氰化物首先被氧化为氰酸根离子，接着进一步氧化生成二氧化碳和氮气；对络合氰化物，也会发生类似的氧化反应。在阴极产生的化学反应中，氢离子被还原为氢气，同时可以在阴极回收金属。"]
["电解氯化法处理含氰废水的工艺参数是怎样的？","电解法处理含氰废水的工艺参数包括槽电压、电流浓度、电流密度、电解时间和食盐投量等。具体参数随着废水中含氰浓度的变化而调节，例如，当含氰浓度为50mg/L时，槽电压为6～8.5V，电流浓度为0.75～1.0A/L，电流密度为0.25～0.3A/m²，电解时间为25～20min，食盐投量为1.0～1.5g/L。处理时还需要适量的空气搅拌和压力调节。"]
["电解氯化法处理含氰废水的效果如何？","经过电解氯化法处理后，出水中氰的浓度一般在0～0.5mg/L范围内，同时在阴极可以回收金属。然而，在处理过程中会产生少量的氰氯气体，因此需要采取防护措施。"]
["臭氧氧化法处理含氰废水的工艺参数是怎样的？","臭氧氧化法处理含氰废水的工艺参数包括臭氧投量、接触时间、pH值和催化剂的影响。臭氧投量一般为每氧化1gCN-需投加5gO₃，接触时间对游离CN-一般为15分钟至20分钟，对络合CN-的去除效率较低。废水的pH值一般在9～11较为适宜，而催化剂的存在，如1mg/L的Cu+可以缩短O₃处理时间。"]
["臭氧氧化法处理含氰废水的工艺流程是怎样的？","臭氧氧化法处理含氰废水的工艺流程主要包括臭氧发生装置、接触反应器和处理后的出水系统。废水经过臭氧处理后，含氰浓度可降至很低的水平，使废水可以作为清洗水进行回用。"]
["臭氧氧化法处理含氰废水的效果如何？","当废水含氰浓度为20～30mg/L时，按照1:5的CN-:O₃质量比进行臭氧投加后，处理后的出水含氰浓度可达到0.01mg/L以下，可以满足清洗水的要求并进行回用。"]
["离子交换法处理含镉废水的工艺流程是怎样的？","首先进行预处理，然后废水经过阳离子树脂柱、阳离子树脂柱2、离子树脂柱、阴离子树脂柱进行处理，接着经过人中和池中和、阳离子树脂柱洗脱液、除氰处理、过滤并洗沉淀等步骤，最终经过电解槽处理镉的回收。"]
["离子交换法处理含镉废水的工艺参数有哪些？","离子交换法处理含镉废水的工艺参数包括交换容量、交换速度、交换终点、再生剂和再生速度等。交换容量一般为31mg/g，交换速度以每小时20倍离子交换树脂体积为宜，交换终点控制在Cd的泄漏量为0.1mg/L。再生剂用NH₄NO₃和NH₄OH混合液，再生速度每小时用1～2倍于树脂体积进行交换。"]
["离子交换法处理含镉废水的效果如何？","离子交换法处理含镉废水可以使出水中镉的浓度控制在较低的水平，同时可以进行镉的回收利用。在处理过程中需要注意除氰处理和镉的回收，以确保废水处理后达到排放标准，并且可以回收镉进行再利用。"]
["如何使用化学沉淀法处理含镉废水？","化学沉淀法处理含镉废水有两种方法：\n1.加碱处理无氰镉废水：废水加入碱剂，将pH值调节至10.5以上，此时发生Cd²+与OH-的反应生成Cd(OH)₂沉淀。可以采用NaOH或Ca(OH)₂作为碱剂。处理后的出水中含镉量可达到排放标准\n2.加漂白粉或次氯酸钠处理氰化镀镉废水：废水中加入漂白粉或利用次氯酸钠发生器或二氧化氯协同发生器电解食盐产生次氯酸钠，控制余Cl-浓度为3～6mg/L。这样可以氧化废水中的CN-，然后用碱性药剂调节pH至11～12，经沉淀可以使处理后出水中Cd的浓度小于1mg/L。如果要求出水浓度达到0.1mg/L，则需要使用其他过滤设备进行进一步处理。通常情况下，滤后Cd²+的浓度小于0.01mg/L。处理后的镉渣需要进行处理或综合利用。"]
["化学沉淀法处理含镉废水的效果如何？","化学沉淀法处理含镉废水可以有效地将镉沉淀下来，从而将废水中的镉含量降低到达到排放标准的水平。对于无氰镉废水，通过加碱处理可以直接沉淀镉，处理后的出水中镉的浓度可达到排放标准。对于含氰镉废水，通过加漂白粉或次氯酸钠处理，先将氰化物氧化，然后通过沉淀将镉沉淀下来，处理后的出水中镉的浓度可以达到排放标准要求。"]
["电解气浮法的工艺流程是怎样的？","电解气浮法处理含镉废水的工艺流程如下：\n1.准备阶段：将含镉废水调节至中性(pH=7~9)。\n2.进入电解槽：调节后的废水进入铝阳极电解槽。\n3.电解过程：在电解的作用下，从阳极溶出的铝生成氢氧化铝，而在阴极附近，重金属镉与氢氧根结合生成氢氧化物，吸附在产生的氢气上，并且容易上浮。\n4.气浮处理：为了加速上浮，可以采用溶气气浮工艺进行再处理。\n5.污泥去除：上浮的污泥通过刮泥机去除。\n6.出水处理：处理后的水达到排放标准。"]
["化学沉淀-反渗透法的工艺流程是怎样的？","化学沉淀-反渗透法处理氰化镀镉漂洗水的工艺流程如下：\n1.破氰处理：废水首先通过加入工业级H₂O₂溶液进行破氰处理。\n2.沉降：处理后的溶液静置沉降，使沉淀物沉降。\n3.过滤：上清液通过滤器送入贮槽。\n4.反渗透浓缩：上清液进行反渗透浓缩，分离淡水回到漂洗槽，而浓缩液则回到贮槽。\n5.闭路循环：每次处理回收槽液，并将漂洗槽的水依次倒入前槽，实现了闭路循环。"]
["中和沉淀法是如何处理电镀混合废水的？","中和沉淀法是一种传统的处理电镀混合废水的方法。它的工艺流程如下：\n1.准备阶段：向废水中投加碱性物质，使重金属离子转变为金属氢氧化物沉淀。常用的中和剂有石灰、石灰石、电石渣、碳酸钠、氢氧化钠等，其中以石灰应用最广。\n2.中和反应：重金属离子与碱发生中和反应，生成相应的金属氢氧化物沉淀。典型的反应如下：\n\\[M^{n+}+nOH^-\\rightarrowM(OH)_n\\]\n3.沉淀除去：生成的金属氢氧化物沉淀被除去，常见的方法是通过沉淀、过滤或离心等工艺手段将沉淀物分离出来。\n4.回收与处理：沉淀物中可以含有多种金属，但除了汞以外的所有重金属离子可以共沉除去。后续可以对沉淀物进行处理或回收其中的有价值金属。\n5.pH控制：关键是控制好处理过程中的pH值。根据处理水质和需要除去的重金属种类，可以选择一次中和沉淀或分段中和沉淀等不同的处理方式。"]
["中和沉淀法的优势和适用情况是什么？","中和沉淀法的优势在于操作简便、成本较低、处理效果较好。具体优势和适用情况包括：\n-沉淀效果好：通过中和反应生成的金属氢氧化物沉淀能有效去除废水中的重金属离子。\n-操作简便：工艺流程简单，操作方便，适用于规模较小的电镀厂或车间。\n-成本较低：中和剂价格相对较低，例如石灰是一种价格便宜且广泛应用的中和剂。\n-适用范围广：除了汞以外的所有重金属离子可以共沉除去，因此适用于多种重金属废水的处理。"]
["如何控制中和沉淀法处理过程中的pH值？","控制处理过程中的pH值是中和沉淀法中的关键步骤。可以根据处理水质和需要除去的重金属种类选择合适的控制方法，包括以下几点：\n1.选择适当的中和剂：根据废水中的金属离子种类和含量，选择合适的中和剂。常见的中和剂有石灰、石灰石、电石渣、碳酸钠、氢氧化钠等。\n2.一次中和沉淀或分段中和沉淀：根据不同金属氢氧化物在不同pH值下沉淀的特性，选择一次中和沉淀或分段中和沉淀。一次中和沉淀法简单易行，而分段中和沉淀法则可以分别回收不同金属。\n3.pH自动控制：可以使用仪表分段自动控制pH值的工艺。通过监测废水中的pH值并根据预设的参数进行自动调节，以实现精确的pH控制。\n4.回流法节约中和剂用量：采用将部分石灰中和沉渣返回反应池的碱渣回流法，可以节约中和剂用量，提高处理效率。\n通过以上控制方法，可以有效地控制处理过程中的pH值，确保重金属废水的处理效果和处理成本的平衡。"]
["电解气浮法是如何处理含镉、铜、铬废水的？","电解气浮法是一种结合了电解反应、絮凝沉淀和气浮法的新方法。在电解过程中，废水中的金属离子随可溶性阳极（通常是铝或铝合金）的剥离生成胶状氢氧化物，并借助于电解时产生的氢气和氧气泡浮升到液面，然后通过刮除予以分离。"]
["采用电解气浮法具有哪些优点？","采用电解气浮法能够同时去除多种金属离子，具有以下优点：\n-净化效果好：能够有效地去除废水中的金属离子。\n-泥渣量少：产生的泥渣量相对较少。\n-占地面积小：相比其他处理方法，所需占地面积较小。\n-噪音小：操作过程中产生的噪音相对较小。"]
["化学处理闭路循环法是如何处理电镀混合废水的？","化学处理闭路循环法采用氧化-还原-中和沉淀处理电镀混合废水。主要包括以下两种处理方法：\n1.氧化-还原-中和沉淀处理：这种方法能够在同一装置内完成一系列处理过程，包括将六价铬还原为三价铬、酸碱中和、重金属氢氧化物沉淀、清水回用或排放以及污泥过滤干化等。技术指标要求六价铬的去除率达到99.99%、Zn²+的去除率达到99.99%、CN-的去除率达到99.0%。采用这种方法可以一次性去除氰、铬、酸、碱及其他重金属离子，适用于各种规模的电镀企业和车间\n2.电镀混合废水一步净化器：这是近年来研究开发的新型处理装置。工艺流程包括高速涡流反应区、渐变缓冲反应区、悬浮澄清沉淀区、强力吸附区和污泥浓缩区。该装置的工作原理是通过这五个功能区的作用，实现氧化还原、中和反应、高速凝聚、悬浮澄清、强力吸附和污泥浓缩等多种处理效果，可以有效地处理包括电镀废水在内的多种工业废水。\n这两种方法都具有较高的处理效率和较好的适用性，能够有效解决电镀混合废水中的各种污染物问题。"]
["铁屑内电解法的主要特点是什么？采用了哪些改进措施？","铁屑内电解法处理混合电镀废水的主要特点包括\n1.工艺简单、一次达标：这种方法工艺流程简单，能够一次性处理综合性电镀废水并达到排放标准。\n2.低成本：除了电耗外，主要原料是价格低廉的铁屑，而且铁屑的消耗量会随废水中有害物质浓度的变化而自动调节，因此运行费用低。\n3.操作简便、管理便捷：反应催化、吸附、沉淀等过程在一个反应柱(池)内进行，操作管理十分简便，而且材料利用率高。\n针对铁屑内电解法存在的问题，采取了逆向处理工艺流程，并引入了压缩空气间歇脉冲式反冲的改进措施：\n1.逆向处理工艺流程：将过去的顺流处理改为了逆向处理，避免了底部结块现象导致的堵塞问题。\n2.压缩空气间歇脉冲式反冲：为了有效解决废水处理柱表层结块现象，引入了压缩空气间歇脉冲式反冲的方法，及时有效地将反应生成的沉积物冲走，避免了铁屑结块问题的发生，从而提高了处理效果。\n"]
["肉类食品在人类生活中的作用是什么？","肉类食品是人类生活所必需，是满足人类对蛋白质、脂肪等营养物质需求的主要来源之一。"]
["肉类加工的主要过程包括哪些？","肉类加工的主要过程包括牲畜的检疫验收、宰杀放血、去毛、剖肚取内脏、冲洗胴体、分割、冷藏，以及加工成不同的肉类食品等。\n典型肉类加工工序简图 如图所示：\n@TZFSCLJS801.jpg@$"]
["我国肉类加工厂的规模如何？","我国肉类加工厂的规模较大，日屠宰生猪数在500～5000头的大型肉类加工厂数量不下千座，而日屠宰生猪数在500头以下的中、小型肉类加工厂更是成千上万。"]
["肉类加工过程中会产生什么废水？","肉类加工过程中会产生含有血污、油脂、毛、肉屑、畜禽内脏杂物、未消化的食料和粪便等污染物质的废水，并且这些废水中还含有大量对人类健康有害的微生物。"]
["肉类加工废水对环境和人畜健康有何影响？","肉类加工废水如不经处理直接排放，会对水环境造成严重污染，导致鱼类和水生生物因缺氧而死亡，水质恶化并产生臭味，影响卫生。同时，废水中的致病微生物会大量繁殖，危害人民健康。"]
["肉类加工废水的来源有哪些？","肉类加工废水的来源主要包括屠宰工序和预备工序，如圈栏冲洗、宰前淋洗、屠宰、放血、脱毛、解体、开腔劈片、清洗内脏肠胃等工序，以及油脂提取、剔骨、切割和副食品加工等工序。此外，还有冷冻机房的冷却水，车间卫生设备、洗衣房、办公楼和场内福利设施排出的生活污水等。"]
["肉类加工废水的排放量受哪些因素影响？","肉类加工废水的排放量受多种因素影响，包括加工对象、数量、生产工艺、管理水平等。此外，由于肉类生产具有季节性变化，因此废水流量在一年内有很大的变化。同时，各肉类生产厂的生产特点，如每日一班生产、两班生产或三班连续生产，也会导致废水流量在一天内有较大的变化。"]
["如何计算肉类加工废水的排放量？","肉类加工废水的排放量可以通过一定的公式进行计算。例如，可以使用公式q=0.849-0.0000592X来计算每加工一头猪的排水量，其中q为废水排水定额，X为每日屠宰加工量。这个公式可以根据实际的屠宰加工量来估算废水排放量。"]
["我国的肉类加工厂每加工一头猪的排水量大约是多少？","根据相关单位的实测和统计分析，我国的肉类加工厂每加工一头猪的排水量在0.24～0.85立方米之间。这一数据可以作为设计肉联加工厂废水处理系统时确定废水流量的参考。\n国内一些肉类加工厂的排水定额  m³/头猪\n\"| 厂名 | 排水定额 (m³/头猪) |  \n| :--: | :--: |  \n| 北京肉联厂 | 0.85 |  \n| 上海大肉联厂 | 0.30 |  \n| 上海龙华肉联厂 | 0.24 |  \n| 南京肉联厂 | 0.40 |  \n| 杭州肉联厂 | 0.50 |  \n| 成都南郊肉联厂 | 0.67 |  \n| 广西南宁肉联厂 | 0.60 |  \n| 安徽蚌埠肉联厂 | 0.67 |  \n| 湖北当阳冷冻厂 | 0.35 |  \n| 江苏黄桥肉联厂 | 0.40 |  \n| 齐齐哈尔肉联厂 | 0.48 |  \n| 沈阳肉联厂 | 0.88 |  \n| 贵州水城冷冻厂 | 0.50 |  \n| 福州冷冻厂 | 0.67 |  \n| 四川渡口肉联厂 | 1.25 |  \n| 上海某家禽批发* | 23.00 |  \n注：牛按3头猪单位计，羊按1头猪单位计；单位为23I./只鸡。  \""]
["肉类加工废水的计算公式是如何得出的？","肉类加工废水的计算公式是通过大量的实测数据和统计分析得出的。通过收集不同肉类加工厂的废水排放数据，并分析其与加工对象、数量、生产工艺、管理水平等因素之间的关系，可以建立起相应的数学模型或计算公式。这些公式能够较为准确地反映肉类加工废水的排放量与各种因素之间的关系，为废水处理系统的设计和运行提供重要依据。"]
["列举日本一些屠宰废水量资料？","|   | 原生者 | 井出 | 村田 | 罗道尔天斯 | 柴田 |  \n| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |  \n| 大牲畜(牛) | 1.0 | 1.2～1.5 | 1.0～1.5 | 1.5 | 1.5 |  \n| 小牲畜(猪) | 0.4～0.7 | 0.4～0.5 | 0.4～0.5 | 0.54 | 0.6 |  \n| 混合 | - | - | - | 1.36 | 1.4 |  \n注：表中数据单位为m³/头。"]
["前苏联肉类加工厂排水定额是多少？","| 加工对象 | 计算单位 | 废水量/m³ | 不均匀系数 |  \n| :--: | :--: | :--: | :--: |  \n| 家畜饲养 | - | - | - |  \n| 大牲畜(牛) | 头 | 0.02 | 2.5 |  \n| 小牲畜(猪) | 头 | 0.007 | 2.5 |  \n| 家畜加工 | 每吨肉 | 10-15 | 1.8-2.5 |  \n| 大牲畜 | 头 | 1.5-2.0 | 1.8-2.5 |  \n| 猪 | 头 | 0.6-0.8 | 1.8-2.5 |  \n| 羊 | 头 | 0.15-0.25 | 1.8-2.5 |  \n| 香肠加工厂 | 每加工1t肉 | 5-10 | 1.8-2.0 |  \n| 罐头厂 | 每1000罐 | 2.5-4 | 1.8-2.0 |"]
["肉类加工废水主要含有哪些污染物？","肉类加工废水含有大量的血污、油脂、油块、毛、肉屑、内脏杂物、未消化的食料和粪便等污染物。"]
["肉类加工废水的外观和气味如何？","肉类加工废水外观呈令人不快的血红色，并具有使人厌恶的腥臭味。"]
["肉类加工废水中是否含有对人体健康有害的细菌？","是的，肉类加工废水中含有粪便大肠杆菌、粪便链球菌以及沙门氏菌等与人体健康有关的细菌。"]
["肉类加工废水的污染物主要以什么形态存在？","肉类加工废水所含污染物主要为呈溶解、胶体和悬浮等物理形态的有机物质。"]
["肉类加工废水的污染指标主要有哪些？","肉类加工废水的污染指标主要有pH、BOD、COD、SS等，此外还有总氮、有机氮、氨氮、硝态氮、总固体、总磷、硫酸根、硫化物和总碱度等。在微生物方面的指标为大肠杆菌。"]
["肉类加工废水的水质受哪些因素影响？","肉类加工废水的水质受加工对象、生产工艺、用水量、工人劳动素质和设备水平等方面的影响。"]
["肉类加工废水的水质是否稳定？","不，肉类加工废水的水质变动较大，不仅国内、国外的数据有很大的差异，即使是国内，不同厂家废水的水质也有较大的不同。"]
["如何处理肉类加工厂的废水？","在进行废水处理系统的规划设计时，应考虑设置调节池，以调节水质、水量，保证处理系统的正常运行。同时，应对该厂的废水水质作深入地调查研究，以各项指标的实测数据作为设计的原始参数。"]
["肉类加工废水在水质评定上属于哪一类废水？","按水质评定，肉类加工废水属高悬浮物、高有机污染物(BOD、COD)废水。"]
["我国肉类加工废水处理技术的发展历程是怎样的？","我国肉类加工废水处理技术的发展历程大致可分为几个阶段：20世纪50年代以前，大多数肉类加工厂没有完整的废水处理系统，只有少数厂建有以双层沉淀池为主的一级处理技术；60年代，稳定塘处理污水技术开始兴起并应用于肉类加工废水处理；70年代是一个转折点，随着环保意识的提高，活性污泥法工艺开始用于肉类加工废水的处理；80年代以后，更多的生物处理技术，如射流曝气法、生物膜法等，以及厌氧生物处理技术开始应用于肉类加工废水处理。目前，我国对肉类加工废水处理主要采用生物处理技术。"]
["肉类加工废水中通常含有哪些成分？","肉类加工废水中含有大量的非溶解性蛋白质、脂肪、碳水化合物和其他杂物。这些成分在废水中可能导致设备的堵塞，并可能对生物处理工艺的处理效果产生影响。"]
["肉类加工废水处理中为何需要物理及物化处理工艺？","肉类加工废水的水质和水量在24小时内变化较大，为了防止设备的堵塞、回收有用副产品、降低生物处理设施的负荷以及稳定生物处理工艺的处理效果，物理及物化处理工艺常被用作生物处理工艺前的预处理。此外，在废水排放标准高或废水准备回用等情况下，物理或化学处理法也被用于生物处理工艺出水的深度处理。"]
["肉类加工废水处理中常见的物理及物化处理工艺有哪些？","肉类加工废水处理中常见的物理及物化处理工艺包括筛除、撇除、调节、沉淀、气浮、过滤、微滤、反渗透和活性炭吸附等。其中，筛除用于去除较粗的分散性悬浮固体；撇除主要用于去除废水中的油脂；调节则用于对废水的水质和水量进行调节，以稳定后续处理工艺的效果。"]
["筛除在肉类加工废水处理中的作用是什么？","筛除在肉类加工废水处理中主要用于分离较粗的分散性悬浮固体。通过格栅和格筛等设备，可以有效拦截较大的悬浮物固体，保护水泵并减少后续处理设备的负担。筛除的效率与废水中颗粒的分布有关，对于分散性差的或胶体悬浮物比例高的废水，筛除效率可能会受到影响。"]
["撇除在肉类加工废水处理中的作用是什么？","撇除在肉类加工废水处理中主要用于去除废水中的油脂。由于肉类加工废水中含有大量的油脂，这些油脂如果不及时去除，容易造成管道、水泵和其他设备的堵塞，并对生物处理工艺造成一定的影响。此外，油脂的回收还有一定的经济价值。因此，撇除工艺在肉类加工废水处理中具有重要意义。"]
["调节池在肉类加工废水处理中的作用是什么？","调节池在肉类加工废水处理中主要用于对废水的水质和水量进行调节。由于肉类加工废水在24小时内水质和水量的变化幅度较大，通过设置调节池可以减弱这种变化幅度，使后续处理工艺的处理效果更加稳定。此外，调节池还可以将一班或两班的废水均匀分配在一天内进行处理，减少处理构筑物的容积和降低投资。然而，调节池的设置需要根据具体情况进行权衡，以平衡整个处理流程的投资和运行管理费用。"]
["调节池的设置方案应如何确定？","调节池的设置方案应根据肉类加工废水的实际情况和处理流程的需求来确定。需要考虑的因素包括废水水质和水量的变化幅度、处理工艺的要求、投资和运行费用等。在实际做法上，调节池可以采用线内设置或线外设置两种布置形式。线内设置的调节效果最好，但可能增加投资；线外设置可以减少泵抽水量，但调节水质的效果可能降低。因此，在确定调节池的设置方案时，需要进行全面的权衡和比较，以选择最适合的方案。"]
["沉淀在肉类加工废水处理中有什么作用？","沉淀在肉类加工废水处理中主要用来去除原废水中的无机固体物和有机固体物，以及分离生物处理工艺中的生物相（活性污泥或脱落的生物膜）和液相。初次沉淀用于去除原废水中的有机固体物，二次沉淀则用于分离生物处理工艺中的生物相和液相。"]
["沉砂池在肉类加工废水处理中的作用是什么？其在国内外的应用有何不同？","沉砂池一般设在格栅和格筛之后，用于去除废水中的无机固体物，如蹄角、猪牙及砂粒等。为了避免废水中有机固体物在沉砂池中产生沉淀，可以采用曝气沉砂池。在国内，沉砂池的设置并不普遍，即使设置，其停留时间也较短；而在国外，沉砂池的停留时间通常较长。"]
["初沉池在肉类加工废水处理中的作用是什么？","初沉池用于去除废水中可沉淀的有机固体物，以降低后续处理工艺的负荷。根据国内外的实践经验，利用初沉池处理肉类加工废水，可以去除约30%的BOD₅和约55%的SS。"]
["二沉池在肉类加工废水处理中的作用是什么？它与其他沉淀池相比有何特点？","二沉池主要用于好氧生物处理工艺中，用于分离生物相和液相。它的停留时间通常为2.4小时左右，表面负荷为1.4m³/(m²·h)左右。近年来，国内多采用斜板（管）沉淀池作为二沉池，其水力停留时间较短，表面负荷较高，但沉淀效果好。然而，斜板（管）二沉池易挂菌膜和藻类，需要定期冲洗。"]
["气浮法在肉类加工废水处理中的应用是怎样的？","气浮法主要用于去除肉类加工废水中的乳化油，同时对BOD和SS等也有较好的去除效果。在实际应用中，加压溶气气浮是较常用的气浮方法。在国内，尚未见有采用气浮工艺处理肉类加工废水的报道；而在国外，气浮多作为生物处理工艺前的预处理，或是作为废水排放城市下水道前的预处理。气浮可以去除95%以上的油脂和40%～80%的BOD和SS。"]
["絮凝法在肉类加工废水处理中起什么作用？它与哪些物理处理工艺结合使用？","絮凝法在肉类加工废水处理中主要通过投加化学药剂或电解产生离子来实现，使废水中的悬浮物凝聚成大颗粒的絮凝体，从而便于沉淀或气浮去除。它常与物理处理工艺的沉淀法或气浮法结合使用，构成絮凝沉淀或絮凝气浮。絮凝沉淀可作为生物处理工艺的预处理工艺，也可作为生物处理工艺后的深度处理工艺。\n投加絮凝剂对初沉池处理效果的影响\n\"| 项目 | 投加絮凝剂 | 不投加絮凝剂 |  \n| :--: | :--: | :--: |  \n|  | 进水 | 出水 | 去除率/% | 进水 | 出水 | 去除率/% |  \n| BOD/(mg·L^-1) | 583 | 269 | 53.8 | 505 | 357 | 29.2 |  \n| SS/(mg·L^-1) | 356 | 101 | 71.7 | 359 | 157 | 55.6 |  \n| N/(mg·L^-1) | 55.7 | 42.9 | 23.0 | 49.1 | 43.5 | 11.4 |  \n| P/(mg·L^-1) | 10.9 | 5.6 | 48.4 | 11.5 | 9.0 | 21.8 |\""]
["电解絮凝在肉类加工废水处理中的应用情况如何？","电解絮凝是通过电解产生离子来实现絮凝的方法。在肉类加工废水处理中，电解絮凝的应用并不普遍。实际应用中更多采用的是化学絮凝方法，因为它更为简单和有效。"]
["化学絮凝剂在肉类加工废水处理中如何应用？","化学絮凝剂在肉类加工废水处理中通过与废水混合，使悬浮颗粒凝聚成大颗粒的絮凝体，从而便于沉淀或气浮去除。常用的化学絮凝剂包括无机絮凝剂（如硫酸铝、氯化铁等）和有机絮凝剂（如聚合电解质）。投加适量的化学絮凝剂可以显著提高沉淀或气浮的处理效果。例如，投加硫酸铝和石灰等无机絮凝剂可以去除一定比例的BOD、COD、SS和油脂。"]
["聚铁絮凝剂和斜板沉淀池在肉类加工废水处理中的中试研究结果如何？","在采用聚铁絮凝剂和斜板沉淀池进行的中试研究中，结果表明，在聚铁絮凝剂投加量为37.5mg/L、斜板沉淀过流率为0.34m³/(m²·h)的条件下，屠宰废水COD的去除率为77%，BOD的去除率为60%，SS的去除率为91%。这表明聚铁絮凝剂和斜板沉淀池在肉类加工废水处理中具有较好的处理效果。"]
["生物处理工艺在肉类加工废水处理中的作用是什么？","生物处理工艺在肉类加工废水处理中最为有效和经济，是肉类加工废水处理中普遍采用的主体工艺。由于肉类加工废水中的污染物主要是易于生物降解的有机物，生物处理工艺能够高效地去除这些污染物。"]
["好氧生物处理工艺包括哪些主要类型？","好氧生物处理工艺根据所利用的微生物的生长形式可分为活性污泥工艺和生物膜工艺。活性污泥工艺包括浅层曝气、生物吸附-再生、射流曝气、水力循环喷射曝气、延时曝气（包括卡鲁塞尔工艺）、氧化沟、纯氧活性污泥法和曝气沉淀池等；生物膜工艺包括生物滤池、生物转盘（筒）、生物流化床和生物接触氧化等。"]
["浅层曝气工艺的原理和特点是什么？","浅层曝气工艺的原理是基于液体曝气吸氧作用的研究，通过缩短气泡上升距离所节省的能量来增加空气量，利用较高的氧转移速率来提高处理效果。其特点是将曝气装置设在池面下一定深度，通常为0.8m，从而降低所需风压，增加风量。这种工艺在国内肉类加工废水处理中应用较多，设计灵活，可根据需要按不同方式运行，如生物吸附再生、普通活性污泥法或阶段曝气方式。"]
["生物吸附-再生工艺的原理和流程是怎样的？","生物吸附-再生工艺的原理是基于活性污泥净化废水的两个阶段：吸附阶段和氧化阶段。在吸附阶段，废水主要通过活性污泥的吸附作用得到净化；在氧化阶段，继续分解、氧化前阶段被吸附的有机物。生物吸附-再生法将这两个阶段分开进行，吸附和再生部分可分别在两个池子中进行，或是在一个池子的两部分进行。这种工艺通过控制吸附和再生的时间比例，实现高效的废水处理。\n生物吸附再生法的两种布置方案如图所示：\n@TZFSCLJS803.jpg@$"]
["生物处理工艺在实际应用中可能遇到的问题有哪些？","在生物处理工艺的实际应用中，可能会遇到以下问题：预处理不当导致的布水管堵塞、供气量减少影响提升、污泥缺氧上浮；废水浓度低时，溶解氧偏高导致污泥沉降性能差、结构松散、浓度降低；未设调节池导致水质水量无法调节，构筑物进水浓度变化大，间歇运行，处理设施规模大造成浪费；设计进水浓度取值偏高、MLSS取值偏低或设计规模考虑偏小，导致无法适应污泥负荷变化等问题。"]
["国内处理肉类加工废水的生物吸附-再生工艺通常的设计参数有哪些？","国内用于处理肉类加工废水的生物吸附-再生工艺，通常的设计参数包括：总停留时间为4h，其中吸附和再生的时间比为1:3；污泥负荷为0.47kgBOD₅/(kgMLSS·d)；MLSS为3000mg/L；容积负荷为1.4kgBOD₅/(m³·d)；空气用量为46.4m³空气/(m³水)或74m³空气/去除kgBOD；回流比为50%；实际BOD去除率为92.5%。这些设计参数根据具体工艺条件和废水特性进行确定，以达到最佳的处理效果。"]
["微生物对废水中底物的代谢过程是怎样的？","微生物对废水中底物的代谢可分为底物吸附到细胞表面、底物向细胞内运输和底物在细胞内代谢三步。其中，底物由水中向细胞内的转移是控制活性污泥代谢有机废物的限速步骤。"]
["射流曝气工艺的原理和优点是什么？","射流曝气工艺中，废水、污泥和由射流造成的负压所吸入的空气同时通过射流器，废水、污泥和空气同时被剧烈剪切、粉碎，大大增加了它们之间的接触界面，加速了底物向细胞内的传递速度，提高了污泥代谢有机物的速率，也加快了吸附饱和了的污泥活性的恢复，从而促进了废水中有机物的去除。射流曝气活性污泥工艺具有处理效率高、氧利用率高、噪声低、操作管理方便、投资低、对负荷变化的适应性强等优点。"]
["射流曝气工艺在实际应用中可能遇到的问题有哪些？","射流曝气工艺在实际应用中可能遇到的问题包括：对温度变化的适应性差，温度低时处理效果明显下降；在一些情况下会产生大量泡沫，造成污泥流失，影响设备正常运行和卫生条件；射流曝气装置产生的气泡小，气液分离不易彻底，曝气池出水中可能会夹带一些气泡，影响二沉池中固液分离效果。"]
["射流曝气工艺中为什么会产生大量泡沫？","射流曝气工艺中产生大量泡沫可能与废水中相对分子质量较大的有机酸的存在有关。当废水中含有相对分子质量较大的有机酸时，这些有机酸分子作为发泡剂，在曝气设备的搅动下，会造成大量气泡的产生。因此，在采用射流曝气工艺时，为了防止气泡的产生，必须控制进水中的相对分子质量较大的有机酸的含量。"]
["延时曝气工艺的特点是什么？","延时曝气活性污泥法的特点是负荷低、曝气时间长、微生物生长处于内源呼吸代谢阶段。由于负荷低和曝气时间长，有机物和氮的去除率都较高。延时曝气工艺基本上可以没有污泥外排，管理方便。"]
["氧化沟工艺与延时曝气工艺有何关系？","氧化沟工艺实际上也属于延时曝气工艺，只是在曝气池的结构上与一般延时曝气池不同，常采用沟形曝气池（一般多为环行沟）。由于氧化沟实质上属于延时曝气，其曝气时间一般也都较长，多超过1～2d。"]
["氧化沟工艺在处理肉类加工废水方面的效果如何？","根据国外采用氧化沟工艺处理肉类加工废水的一些数据，可以看出氧化沟在常温下对BOD和油脂的去除效果较好。然而，对于NH₄+-N的去除效果很差，基本没有去除。因此，在选择使用氧化沟工艺处理肉类加工废水时，需要考虑其对不同污染物的去除效果。\n国外采用氧化沟工艺处理肉类加工废水的运行效果\n\"| 项目 | 进水 | 出水 | 去除率/% |  \n| :--: | :--: | :--: | :--: |  \n| COD/(mg·L^-1) | 2040 | 260 | 87.3 |  \n| BOD/(mg·L^-1) | 1400 | 70 | 94.8 |  \n| TSS/(mg·L^-¹) | 724 | 142 | 80.4 |  \n| VSS/(mg·L^-l) | 636 | 42 | 93.4 |  \n| NH₄+-N/(mg·L^-1) | 21.0 | 18.3 | 1.1 |  \n| 油脂/(mg·L^-1) | 420 | 21 | 93.9 |  \""]
["稳定塘工艺主要有哪些分类？","稳定塘工艺主要分为好氧塘、兼性塘、厌氧塘和生物塘（包括养鱼塘、人工植物塘等）。"]
["厌氧塘和兼性塘一般如何使用？","厌氧塘和兼性塘较少单独使用，一般多与兼性塘、好氧塘串联使用，或是作为其他工艺的前处理。"]
["好氧塘和生物塘的使用方式有何不同？","好氧塘和生物塘可以单独使用。"]
["厌氧塘在设计时主要考虑什么因素？","厌氧塘在设计时，容积负荷是重要考虑因素，而不是表面负荷。"]
["厌氧塘的运行中有哪些重要现象？","在厌氧塘的运行中，塘表面浮渣层的形成是十分重要有利的。浮渣层具有显著的绝热作用，有助于厌氧塘的保温，控制臭味，以及维持厌氧条件。"]
["浮渣层在厌氧塘中起到哪些作用？","浮渣层在厌氧塘中起到绝热、控制臭味和维持厌氧条件的作用。当进水的硫酸盐浓度较高时，浮渣层的形成有助于控制硫化氢臭味问题。"]
["兼性塘和好氧塘在设计时主要考虑什么因素？","在兼性塘和好氧塘的设计中，表面负荷是很重要的考虑因素。"]
["厌氧塘、兼性塘和好氧塘的去除率一般是多少？","厌氧塘的BOD去除率多为65%～80%；兼性塘的BOD去除率为46%～71%；好氧塘的BOD去除率多为60%～80%。"]
["国外如何处理肉类加工废水？","国外较多采用稳定塘工艺处理肉类加工废水，特别是厌氧塘、兼性塘、好氧塘串联系统，从建造和淤泥清除角度而言是最经济的，并且处理结果可靠、令人满意。\n厌氧-好氧塘串联系统处理肉类加工废水结果\n\"| 负荷 | HRT/d | 进水BOD/(mg·L^-1) | 出水BOD/(mg·L^-¹) | 去除率/% |  \n| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |  \n| 厌氧塘 | 0.18kgBOD/(m³·d) | 820 | 284 | 65.4 |  \n| 好氧塘 | 145.5kgBOD/(ha·d) | 284 | 116 | 59.2 |\n\""]
["国外对厌氧塘的设计有哪些建议？","国外对厌氧塘的设计建议包括注意其深度、水力停留时间和容积负荷等参数。同时，强调浮渣层在厌氧塘运行中的重要性。"]
["国内在处理肉类加工废水方面有哪些实践经验？","国内近些年来也建了一些处理肉类加工废水的厌氧塘-兼性塘串联系统，能有效去除BOD和COD。此外，还进行过采用养鱼塘处理肉联废水的试验，结果表明肉联废水可用于养鱼，且效果优于清水鱼塘。"]
["养鱼塘处理肉联废水有哪些注意事项？","使用养鱼塘处理肉联废水时，需注意投配废水时鱼塘的DO值不应低于5mg/L；冬季应注意塘底积存的有机物；气温突降、暴雨期或水色变化时需特别注意；鱼种的选择与搭配也很重要，宜以白鲢和花鲢为主，并适当搭配其他鱼类。\n鱼塘净化肉联废水效果\n\"| 指标 | 进水/(mg·L^-1) | 出水/(mg·L^-1) | 去除率/% |  \n| :--: | :--: | :--: | :--: |  \n| BOD | 798 | 15 | 98.1 |  \n| 总氮 | 140.6 | 6.6 | 95.9 |  \n| SS | 313 | 47 | 85.0 |  \n| DO | 0.0 | 3～10.0 | - |  \""]
["利用肉类加工废水养鱼有哪些实践摸索出的规律？","国内有些地方通过实践摸索出利用肉类加工废水养鱼的规律，包括鱼塘宜大以防止泛塘，灌放废水应细水长流，并注意天气变化以调节废水投放量。同时，为避免鱼群因缺氧死亡，可安装充氧设备。"]
["采用屠宰废水养鱼有哪些潜在好处？","采用屠宰废水养鱼，只要利用得当，可使鱼塘增产5～10倍左右，且所产鱼类符合食用要求。这显示了肉类加工废水在养鱼方面的潜在价值。"]
["在利用屠宰废水养鱼时，对杀菌消毒水应如何处理？","在利用屠宰废水养鱼时，杀菌消毒水应另行处理，不宜直接排入鱼塘。因为曾有因将杀菌消毒水排入鱼塘而引起大量死鱼的事故发生，这强调了正确处理杀菌消毒水的重要性。"]
["传染病流行期屠宰废水的利用应如何处理？","为保护人体健康，传染病流行期屠宰废水的利用应特别慎重。应对屠宰废水养鱼过程中有关致病菌的变化规律进行研究，以确保鱼类的食用安全。"]
["序批式生物膜工艺（SBBR）在处理屠宰废水方面效果如何？","序批式生物膜工艺（SBBR）在处理屠宰废水方面表现出了良好的效果。实践表明，该工艺对COD、BOD₅、TKN和油脂的去除率均较高，证明了该工艺在处理屠宰废水方面的有效性。\n试验用屠宰废水的水质\n\"| 原水水质 | 浓度 |  \n| :--: | :--: |  \n| COD/(mg·L^-1) | 500～2000 |  \n| BOD₅/(mg·L) | 580～1600 |  \n| 油脂/(mg·L^-1) | 26～150 |  \n| SS/(mg·L^-1) | 400～1000 |  \n| pH | 6.5～7.5 |  \n| TKN/(mg·L^-1) | 31～210 |  \n| 色度/倍 | 400～1750 |  \n| BOD₅/COD | 0.5~0.65 | \"\n出水水质与排放标准的比较\n\"| 污染指标 | 处理水水质 | 标准水质 |  \n| :--: | :--: | :--: | :--: |  \n| | | 一级 | 二级 |  \n| COD/(mg·L^-1) | 44 | 60 | 120 |  \n| BOD₅/(mg·L^-1) | 3.3 | 20 | 30 |  \n| 油脂/(mg·L^-1) | 15 | 10 | 15 |  \n| SS/(mg·L^-1) | 23 | 20 | 30 |  \n| TKN/(mg·L^-1) | 8.7 | - | - |  \n| NH₄^+-N/(mg·L^-1) | - | 15 | 25 |  \n| 色度/倍 | 11 | 50 | 80 |\""]
["序批式生物膜工艺（SBBR）工艺运行一个周期通常需要多长时间？","SBBR工艺运行一个周期通常需要12小时，包括原水预处理、曝气氧化分解、固液分离和后续过滤脱色等步骤。"]
["为什么在处理屠宰废水时选择沉淀法除油而不是气浮法？","在处理屠宰废水时选择沉淀法除油而非气浮法的原因主要是屠宰废水中粒径大于50μm的可浮油占50%～80%，这使得沉淀法对油脂的去除率几乎等价于气浮法。此外，采用沉淀法还可以节省能量，并避免气浮过程产生的泡沫问题。"]
["序批式生物膜工艺（SBBR）工艺中为什么要更换炉灰渣？","SBBR工艺中每个运行周期后需要更换炉灰渣，这是为了保持反应器内的良好运行条件和效果，确保废水的有效处理。"]
["国内在处理肉类加工废水方面有哪些创新做法？","国内在处理肉类加工废水方面除了采用稳定塘工艺外，还通过实践摸索出利用废水养鱼等创新做法，实现了资源的循环利用和废水的高效处理。"]
["如何确保肉类加工废水处理的安全性和可持续性？","要确保肉类加工废水处理的安全性和可持续性，需要综合考虑废水处理工艺的选择、运行管理、杀菌消毒水的处理、致病菌变化规律的研究以及资源循环利用等方面。同时，还需加强相关法规的制定和执行，促进废水处理技术的创新和应用。"]
["国外土地处理工艺主要包括哪些类型？","国外土地处理工艺主要包括渗滤和漫滤两种类型。"]
["土地处理工艺在肉类加工废水处理中扮演什么角色？","土地处理既可以作为肉类加工废水处理的主体工艺，也可以作为其他工艺后的深度处理工艺。"]
["渗滤工艺在处理肉类加工废水时的效果如何？","渗滤工艺在处理肉类加工废水时，在负荷为6.3～10cm废水/周的情况下，COD可去除98%～99%，油脂可去除100%，TKN可去除50%～72%。"]
["漫滤工艺在处理肉类加工废水时的效果如何？","漫滤工艺在BOD负荷为5.1～53.55kgBOD₅/(hm²·d)、COD负荷为18.9～119.1kgCOD/(hm²·d)的情况下，BOD去除率为83%～99.9%，COD去除率为70%～98.9%。当作为深度处理工艺接在延时曝气工艺后，BOD₅去除率为85.7%，TSS去除率为95.5%。"]
["渗滤和漫滤工艺在处理肉类加工废水时有何异同？","渗滤和漫滤工艺都能有效处理肉类加工废水，对有机碳的去除都很有效。但渗滤工艺的去除率更高，但系统更复杂且昂贵，回收水较困难。渗滤系统对N的去除效果较好，去除P的潜力较大。而漫滤系统对地下水造成污染的可能性较小。"]
["采用土地处理系统处理肉类加工废水时面临哪些主要问题？","采用土地处理系统处理肉类加工废水时，可能的问题包括废水中的病原菌污染，特别是通过气溶胶的飘移，以及由于废水含N量高可能引起的地下水硝酸盐污染。此外，油脂对废水长期渗透率也有影响。"]
["如何解决采用土地处理系统时气溶胶飘移的问题？","解决气溶胶飘移问题的一个可能方案是采用移动式布水装置代替冲击式布水装置，前者可在低压下采用大喷口布水。"]
["国内如何利用肉类加工废水进行农田灌溉？","国内采用经简单一级处理后的肉类加工废水灌溉农田，一方面净化废水，另一方面为农作物提供生长所需的养分。实践证明，在合理使用的情况下，肉类加工废水灌溉可使农作物增产，并节省化肥使用。"]
["使用肉类加工废水灌溉农田有哪些潜在好处和风险？","使用肉类加工废水灌溉农田的潜在好处包括提供作物所需养分和弥补水资源不足。然而，风险在于废水中含有的有机物和病原菌若使用不当，可能对环境造成严重污染，危害人畜健康。"]
["国内肉类加工废水灌溉农田的实践效果如何？","国内肉类加工废水灌溉农田的实践效果显著，可使农作物大幅度增产。一些地方利用肉类加工废水灌溉蔬菜和水稻，产量都有明显增加，同时节省化肥使用。"]
["厌氧生物处理工艺按什么标准分类？","厌氧生物处理工艺按厌氧微生物的培养形式可分为悬浮生长系统和附着生长系统。"]
["悬浮生长系统包含哪些工艺？","悬浮生长系统包括厌氧接触工艺、UASB和水力循环厌氧接触池。"]
["附着生长系统包含哪些工艺？","附着生长系统包括厌氧滤池和厌氧流化床等。"]
["厌氧工艺在废水处理中的常见用途是什么？","厌氧工艺一般作为好氧工艺处理的前处理，或是作为排放到城市下水道之前的预处理使用，很少有单独使用的。"]
["厌氧接触工艺与传统消化池有何不同？","厌氧接触工艺是对传统消化池的一种改进，它通过将由出水带出的污泥进行沉淀与回流，延长了生物固体停留时间，从而提高了厌氧消化池的负荷能力和处理效率。"]
["脱臭装置在厌氧接触工艺中的作用是什么？","在厌氧接触工艺中，脱臭装置的作用主要是去除从消化池中流出的混合液中未分离干净的气体，这些气体会干扰沉淀池的固液分离。"]
["国内有无采用厌氧接触工艺处理肉类加工废水的报道？","国内现尚无有关采用厌氧接触工艺处理肉类加工废水的报道。"]
["根据国外数据，厌氧接触工艺在何种条件下的BOD去除率如何？","根据国外数据，在温度为7～18℃、HRT为1.5～4.7d、容积负荷为0.18～1.11kgBOD₅/(m³·d)的条件下，BOD₅去除率为92.3%～97.2%；在温度为32～35℃、HRT为0.6d、容积负荷为2.50kgBOD₅/(m³·d)的条件下，BOD₅的去除率为90.8%。"]
["升流式厌氧污泥床(UASB)的主要优点有哪些？","升流式厌氧污泥床(UASB)的主要优点包括结构紧凑、简单、无需搅拌装置、负荷能力高、处理效果好和操作管理简便。"]
["升流式厌氧污泥床(UASB)设计中的关键技术包括哪些？","UASB设计中的关键技术包括布水系统、气-固-液三相分离器和集水系统的设计。"]
["如何使升流式厌氧污泥床(UASB)处理肉类加工废水取得成功？","使UASB处理肉类加工废水取得成功的关键在于维持反应器中高浓度的厌氧污泥，并确保气-固-液三相分离过程顺利进行。此外，适当的操作运行条件也至关重要，以避免形成沉降性能差的污泥形态。"]
["当肉类加工废水浓度不高，水力负荷相对较高时，UASB中可能出现什么问题？","当肉类加工废水浓度不高，水力负荷相对较高时，若气-固-液三相分离进行的不好，UASB中可能出现污泥流失大于污泥生成量的情况，导致反应器中污泥量不断减少，处理效率大幅度下降。"]
["如何改善污泥的沉降性能？","在一些情况下，可往水中适量加一些消石灰，以改善污泥的沉降性能。"]
["厌氧滤池是如何工作的？","厌氧滤池通过在厌氧反应器中设置可供微生物附着的介质，从而增加反应器中厌氧微生物的数量，以达到提高装置负荷能力和处理效果的目的。"]
["厌氧滤池也可以被称为什么？","厌氧滤池也可称为厌氧接触池。"]
["20世纪60年代，谁对厌氧滤池进行了进一步的研究？","20世纪60年代，McCarty等人对厌氧滤池进行了进一步的研究，从理论和实践上系统地研究了这种用于处理溶解性有机污水的固定膜厌氧生物反应器。"]
["厌氧滤池首次在生产规模上用于处理哪种废水？","20世纪70年代初，厌氧滤池首次在生产规模上用于处理小麦淀粉废水。"]
["厌氧滤池有哪些主要优点？","厌氧滤池的主要优点包括：负荷能力较高，处理效果好；微生物系附着生长，有较高的耐冲击负荷的能力；装置结构简单，运行操作方便。"]
["厌氧滤池在运行中可能遇到的最大问题是什么？","厌氧滤池在运行中可能遇到的最大问题是易发生堵塞，这是由于在滤料上附着了大量厌氧微生物，同时使用了填料，可能导致堵塞问题。"]
["使用填料对厌氧滤池有什么影响？","使用填料增加了厌氧滤池工程的造价，并且由于填料的存在，厌氧滤池易发生堵塞，这是厌氧滤池运行中的一个重要问题。"]
["石油化工工业是以什么为主要原料的？","石油化工工业是以石油或天然气为主要原料的。"]
["石油化工工业的主要生产内容有哪些？","石油化工工业主要生产各种石油产品、有机化工原料、化学纤维及化肥。"]
["石油化工工业在我国国民经济中的地位是怎样的？","石油化工工业是我国国民经济的基础产业之一。"]
["石油化工工业主要包含了哪些行业？","石油化工工业主要有四个行业：石油炼制行业，石油化工行业，化纤行业，化肥行业。"]
["石油化工工业在环保方面面临的主要挑战是什么？","石油化工工业是一个“三废”排放量大、容易产生污染、危害环境的工业部门。其污染的普遍性和复杂性决定了在加快发展石油化工工业的过程中，必须高度重视污染防治工作。"]
["石油化工废水的特点有哪些？","石油化工废水的特点主要包括：废水排放量大、废水中污染物组分复杂以及废水处理难度大。"]
["石油化工废水的排放量有多大？","石油化工废水的排放量变化范围大。如石油炼制，每吨原油在生产过程中废水的排放量在0.69～3.99m³之间，平均值为2.86m³；生产每吨石油化工产品的废水排放量为35.81～168.86m³，平均值为117m³；生产每吨石油化纤产品的废水排放量为106.87～230.67m³，平均值为161.8m³；生产每吨化肥的废水排放量为2.72～12.2m³，平均值为4.25m³；生产每吨合成橡胶的废水排放量平均值为3.31m³。"]
["石油化工废水中的污染物组分主要有哪些？","石油化工废水中的污染物组分复杂，主要包括油、硫、酚、氰(腈)、COD、氨氮、SS、酸、碱、盐等，还含有各种有机物及有机化学产品，如醇、醚、酮、醛、烃类、有机酸、油剂、高分子聚合物（聚酯、纤维、塑料、橡胶）和无机物等。"]
["石油化工废水的处理难度如何？","石油化工废水的处理难度较大，因为其中含有多种有机物及有机化学产品，其中部分难以被生物降解或不能被生物降解。\n主要有机化合物可生物降解性的评定单位如图所示：\n@TZFSCLJS805-1.jpg@$、@TZFSCLJS805-2.jpg@$"]
["石油化工废水的治理原则?","1.控制工艺过程尽量少产生水污染\n增强生产工艺过程的环境保护意识，不断改进技术及设备，选用无污染或少污染的生产工艺、设备及原材料，最大限度地降低排污量及废水排放量。\n(1)控制生产过程\n石油加工过程采用干式减压蒸馏代替湿式减压蒸馏，用重沸器代替蒸汽汽提。产品精制采用催化加氢工艺代替酸碱洗涤。\n(2)选用适当的生产方法\n在石油化工生产过程中，用低碱醇解法代替高碱醇解法生产聚丙烯醇，采用裂解法工艺代替脱氢法工艺生产烷基苯。在石油化纤生产过程中，采用直接酯化法代替酯变换法生产聚酯熔体和切片，采用干法纺丝代替湿法纺丝生产丙烯腈。\n2.节约用水，提高水的重复利用率，降低排水量\n根据炼油、化工、化纤、化肥生产过程对水温、水质的要求不同，采取一水多级串联使用、循环使用、废水处理后再回收利用等方法，减少生产过程的废水排放量。\n(1)一水多用\n将锅炉使用的一次性水，先用于工艺过程的冷凝、冷却，升温后送化学水处理进行脱盐，再送到除氧器脱氧供给锅炉使用。将丁二烯精馏塔、脱水塔冷却水串级使用之后送循环水厂做补充水用。\n(2)循环使用\n对工艺过程的冷凝、冷却应首先选择空冷或增湿空冷代替水冷。对必须用水冷却的工艺，则采用循环水进行冷却。改进水质，加强水质稳定处理，提高循环水的浓缩倍数，从而降低循环水的补充用水量，减少循环水的排污量。\n(3)废水回用\n开源节流，利用中水系统进行废水回用。如将炼油工艺过程中产生的含硫含氨冷凝水，经汽提脱H₂S、氨、氰后的净化水回用作为电脱盐的注水。将冷焦水、切焦水经隔油、沉淀、过滤后闭路循环使用。将洗槽废水经隔油、浮选、过滤后“自身”循环使用。将二级废水处理后的排放水，作为废水处理滤池的反冲洗用水及瓦斯罐、火炬水封罐的补充水。\n3.加强分级控制，搞好污染源的局部预处理和综合回收利用\n石油化工工艺过程产生的废水中所含的污染物，大多数为生产过程流失的物料及有用的物质。因此，治理废水要从加强污染源控制，实行废水局部预处理及综合回收利用入手，回收废水中有用的物料，降低消耗，变有害为有利。这是消除废水中污染物、减轻对环境污染的有效办法。\n(1)采用预处理收油措施\n从炼油工艺过程的电脱盐排水、油品冷凝排水、油罐切水中回收油，采用汽提法从含硫废水中回收H₂S、HN₃,采用萃取工艺方法从废碱液中回收环烷酸，从含酚废水中回收酚等方法，是提高产物的回收率，减轻废水后续处理负荷的有效措施。\n(2)加强废水的预处理措施\n采用蒸馏分离预处理方法，可从甲醇废水中回收甲醇，能有效地降低废水中甲醇的含量；采用三级沉降分离方法，进行二氧化钛废水的预处理，二氧化钛去除率可达99%;采用调节、分离、蒸发、沉淀处理流程进行聚乙烯废水预处理，可有效地降低废水中油、COD等污染物含量，减轻二级废水处理负荷。\n采用酸化法处理PTA废水，调节pH值小于4.2,进行酸化沉淀预处理，可回收TA,降低废水中TA的含量，减轻后续处理负荷；采用超滤膜过滤方法，进行油剂废水预处理既可回收废水中的有用物料(油剂),又降低了废水中油剂含量；既减少了对环境的污染，又可取得一定的经济效益、环境效益和社会效益。\n采用脱氰降镍、氨汽提工艺流程和尿素解析工艺流程，对化肥废水进行预处理，回收废水中的氨和尿素，不但降低了废水中的污染物，减少了生物处理负荷，而且为废水达标排放创造了有利条件。\n4.严格实行清污分流，污污分治，合理划分排水系统\n由于炼油、化工、化纤和化肥等厂的生产性质不同，产品品种差别很大，生产过程中产生的废水种类又较多，水质差异很大，因此，排水系统应主要根据废水的水质特征和处理方法来确定。只有科学合理地划分系统，才有利于清污分流、分级控制及分别进行局部预处理和集中处理，确保废水达标排放。\n全厂性废水系统包括生产废水系统(含油废水、工艺废水、有机废水、化学废水)、假定净水系统(包括清洁废水、清净废水)、含油雨水系统和生活污水系统。局部特殊性废水系统包括含酸、含碱、含盐、含硫、含酚、含氰(腈)、含氟、含酮、含醇、含醛、含铬、含氨、含尿素及油剂、焦粉、有机氯、PTA、悬浮物、颗粒物等特殊性物质的废水。\n清污分流，进行系统划分的目的是为了能针对含有不同污染物质的废水，分别进行处理及回收有用物质，并有利于提高废水最终处理效果，降低能耗，减少处理费用，为排放废水达标创造条件。\n5.加强废水的集中处理\n针对炼油、化工、化纤、化肥等厂生产过程中产生的共性废水，需设置集中的废水处理厂(净化水厂),其应具有技术经济合理、便于管理、有利于处理废水达标排放等优点。\n一般集中处理的净化深度多为二级，其处理水量变化较大，如炼油行业的废水量一般为300～500m³/h,大型炼油厂的废水量可达600～800m³/h;石油化工企业的废水量一般为600～800m³/h,大型联合企业的废水量可达1600～2500m³/h;石油化纤企业的废水量一般为500～800m³/h,大型联合企业的废水量可达1800～3200m³/h;化肥企业的废水量通常在200～400m³/h。\n废水集中处理设施包括格栅、分离沉淀、pH值调整、水量调节、水质均衡等；去除浮油、粗分散油及悬浮物的处理设施有平流隔油沉淀、斜板隔油；去除细分散油、乳化油及胶体物的处理设施有絮凝、浮选；去除溶解性有机物的处理设施有预曝气、生物曝气(如加速曝气池、传统曝气池、延时曝气池、深层曝气池(井)、接触氧化池、生物滤塔、氧化沟等)、二次沉淀池或厌氧兼氧及好氧相结合的A/O处理系统等。后续处理设施有砂滤、絮凝沉淀、气浮、生物炭过滤、氧化塘或稳定塘。为保证废水处理后水质达标排放，在总排放口之前设置监护池(监测池)。当监测发现排放超标时，可将不合格废水返回事故存储池，再行处理或及时调整优化处理流程，使处理水质达标。\n针对集中处理过程产生的油泥、浮渣、剩余活性污泥，应设置浓缩、机械脱水等设施；泥饼可进行资源化综合利用或焚烧、填埋处理。对集中处理产生的废水与不合格水一并进行再处理。\n6.建立健全管理制度和体制，提高科学管理水平\n石油化工废水的治理难度很大，即使进行了清污分流和污染物分级处理，也不能发挥其应有的作用，取得好的效果。因此，首先要健全制度，从严管理，方能确保处理后的废水达标。\n(1)建立全厂废水排放管理制度\n制定生产装置单元废水的排放分级控制指标，像管理工艺生产一样，纳入日常生产管理考核，实行行政、调度、环保三方监督，并列入生产调度管理。\n(2)建立独立的水质净化厂，承担废水处理任务\n同生产厂或工艺装置一样，进行生产管理考核，并同责任制控制指标及经济效益挂钩，对各排水分厂或装置单元实行按水量、水质分级控制指标考核收费，进行成本核算，把废水管理纳入标准化的科学管理轨道，提高管理水平。"]
["石油化工是什么？","石油化工是采用物理分离和化学反应相结合的方法，把原油和天然气加工成所需的石油产品、化肥、工业原料和生活用品的化学工业。"]
["石油化工的生产过程通常在什么条件下进行？","石油化工的工艺生产过程往往是在高温、高压下进行的。"]
["石油化工生产过程中哪些环节需要用水？","石油化工生产过程中的汽提、注水、精制水洗、冷凝冷却等环节都需要用水。"]
["石油化工生产对水质有哪些影响？","石油化工多数产品都与水直接或间接接触，使水质受到污染。由于生产原料、生产方法及工艺过程各有不同，所产生的废水量及对水质的污染程度也大不相同。"]
["原料油的含硫量和杂质对废水有哪些影响？","原料油的含硫量高低及杂质的多少，直接影响石油加工过程产生废水的含油、硫、酚、氰、COD等污染物的多少。"]
["以常压渣油为原料的催化裂化装置会产生什么影响？","以常压渣油为原料的催化裂化装置，为了防止催化裂化反应过程中产生二次反应，采用了加大雾化蒸汽量，从而使分馏塔顶部的油水分离器废水产生量增加一倍，废水中的油、硫、酚、氰等各种污染物含量也明显增多，COD值也相应增高。"]
["生产合成氨的废水产生量和水质会受到什么因素的影响？","生产合成氨采用的原料不同，其生产过程产生的废水量、水质也有所不同。以不同原料为例，废水产生量和水质中各种物质的含量均有所差异。"]
["以油田气为原料的合成氨装置废水产生量和水质如何？","以油田气为原料，年产6万t合成氨装置的废水产生量为16.5m³/h，水质中含NH₃为493～594mg/L，COD为189～320mg/L，还有少量油、甲醇及微量硫、酚等，pH值在7.83～9.79范围内。"]
["以石脑油为原料的合成氨装置废水产生量和水质如何？","以石脑油为原料，年产30万t合成氨装置的废水产生量为49m³/h，废水水质中含NH₃为819～1200mg/L，甲醇为410mg/L，COD为1068～1467mg/L，还有微量的K₂CO₃、二乙醇胺及氨基乙酸等。"]
["以渣油为原料的合成氨装置废水产生量和水质如何？","以渣油为原料年产30万t合成氨装置的废水产生量为40.6m³/h，废水水质中含NH₃-N为4100mg/L，CN^-为0.2～7.79mg/L，Ni为0.37～7.37mg/L，油为5.78mg/L，COD为394～680mg/L。"]
["采用脱氢法和裂解法生产烷基苯工艺的影响是什么？","采用脱氢法工艺时，原料为蜡油，经过加氢精制和脱氢后得到单烯烃，再与苯在氢氟酸催化剂作用下反应制得直链烷基苯。此过程中产生的含油废水及含氟废渣较难处理，易造成污染。裂解法则以蜡下油或蜡膏为原料，经裂解得到的α-烯烃与苯在催化剂AlCl₃作用下进行烷基反应，后续经氨水洗、中和、脱苯、精馏后制得烷基苯。此过程中产生的废水，经过蒸汽吹脱法回收苯后，不仅降低了废水排放量，还减少了污染，并带来经济效益。"]
["采用低温氧化法、改良高温氧化法和高温氧化法生产对苯二甲酸工艺的影响是什么？","低温氧化法是在低温中压下，以对二甲苯为原料，通过醋酸钴催化、三聚乙醛促进的空气氧化反应制得对苯二甲酸。高温氧化法则在高温高压下，以对二甲苯为原料，在醋酸介质中以钴、锰为催化剂进行空气氧化，再经加氢去除对甲醛制得精对苯二甲酸。此过程中产生的废水量相对较少，但废水中的TA含量、pH值及COD值波动大，对生物处理有冲击性负荷，可能导致排放水质超标。"]
["采用酯交换法和直接酯化法生产聚酯工艺的影响是什么？","酯交换法以对苯二甲酸二甲酯与乙二醇为原料，通过连续酯交换及连续缩聚制得聚酯。每吨产品产生的废水中主要含乙二醇、甲醇、二甘醇、氢氧化钠等，经生物处理可消除污染。直接酯化法则以精对苯二甲酸与乙二醇为原料，采用直接酯化连续缩聚工艺，不仅投资少、原材料消耗低、生产安全，还设有乙二醇及三甘醇的回收设施，减少了污染物排放量。每吨切片产生的废水量较少，且易于生化处理。"]
["采用水相悬浮聚合湿法(ACC)纺丝及干法纺丝生产聚丙烯腈工艺的影响是什么？","水相悬浮聚合湿法工艺采用丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯或丙烯酸甲酯为原料，水相悬浮聚合，使用硫氰酸钠为溶剂，废水产生量大，生物处理难度大。干法工艺则采用丙烯腈、丙烯酸甲酯、苯己烯磺酸钠为原料，二甲基甲酰胺为溶剂，废水量少且易于生化处理。两种工艺路线的废水量和水质存在显著差异。"]
["氧氯化法生产氯乙烯工艺的影响是什么？","目前国内采用的氧氯化法工艺流程长、方法繁琐，排放的污染物多且难处理。废水中含有氯、二氯乙烷、盐酸、三氧化铁等，需经过复杂的中和、沉淀及汽提预处理才能排放。此方法的缺点是治理耗能高、费用多，易造成污染。而国外采用的乙烯高温法生产氯乙烯，基本上不产生废水，从而消除了废水带来的污染。"]
["在原油电脱盐过程中加入破乳剂和水的主要目的是什么？","在原油电脱盐过程中，加入破乳剂和水的主要目的是去除原油中含有的无机盐类、悬浮固体物、砷及其他重金属杂质，以减轻加工设备的腐蚀和堵塞，避免加热炉管的结焦。然而，加入这些助剂会产生一定量的废水，且废水的水质随使用的助剂种类而有所不同。"]
["常减压蒸馏过程中为何需要注入氨、碱、缓蚀剂和水等物质？","在常减压蒸馏过程中，为了防止设备腐蚀，通常需在塔顶注入氨、碱、缓蚀剂和水等物质。这些物质的加入有助于减少设备的腐蚀程度，但相应地也增加了废水量及废水中的污染物量。"]
["加氢裂化工艺中为何需要注入软化水？","加氢裂化工艺中，为防止原料油在加氢、裂化和异构化反应过程中产生的氨和硫化氢在冷却器内形成硫氢化铵结晶，导致管壁结垢，需在冷却器入口处注入一定量的软化水。这一步骤虽然有助于防止结垢，但无形中增加了油水分离后废水和水中污染物的排放量。"]
["加氢精制工艺中为何需要注入工艺冲洗水？","加氢精制工艺中，为防止反应过程中产生的硫化氢和氨生成硫氢化铵在冷却过程中结晶而堵塞管线及设备，需在工艺过程的特定部位注入工艺冲洗水。这一步骤导致了从高、低压分离器排出大量含硫、氨废水。"]
["减压蒸馏的减压塔抽真空方式的改变对废水排放有何影响？","减压蒸馏的减压塔抽真空方式过去采用大气冷凝器的方式，用循环水进行直接冷却，这种方式导致了循环水排污的水中含油量高，且含有一定量的硫、酚、氰等污染物。而现今减压塔抽真空方式改用水或空气间接冷凝冷却及干式减压后，彻底消除了废水及污染物的排放，显著降低了对环境的污染。"]
["冷焦、切焦过程中的废水处理有哪些挑战和改革措施？","在冷焦、切焦过程中，水与焦直接接触，导致排放水中含有大量的焦粉及蜡油、硫、酚、氰、重金属等污染物，处理起来既困难又容易造成严重污染。为了应对这些挑战，工艺经过改革，采取了闭路循环重复利用的方式，即将冷焦、切焦水在装置内除油沉淀、过滤后进行循环使用，从而基本消除了废水排放所造成的污染。"]
["石油化工生产中的开工、停工、事故等非正常操作对废水排放有何影响？","石油化工生产中的开工、停工、事故等非正常操作对废水排放有显著影响。开工期间，装置需要较长时间才能达到稳定的生产条件，这期间产生的废水量比正常生产时要多，且废水中污染物浓度波动大，可能形成冲击负荷，影响废水处理的稳定运行。停工阶段，大量的水用于降温、降压、放料、放空和设备清洗，导致废水排量突然增多和大量污染物随水排入管网系统。此外，事故发生时，也需要将大量含生产物料的水排到事故储存池。这些非正常操作都会增加废水的排放量和污染物的浓度，对排水系统和污水处理设施造成不良影响。"]
["石油化工生产中设备性能不佳或操作不当如何影响废水水质和水量？","石油化工生产中，设备性能不佳或操作不当会严重影响废水的水质和水量。例如，当设备性能不佳或仪表性能不稳定时，装置运转可能会出现不稳定，甚至导致局部停车或全部停车，进而造成生产物料流失，使废水中污染物浓度增高。同时，操作不当也可能导致大量含生产物料的水排放到事故储存池，进一步增加了废水的处理难度和污染负荷。因此，保持设备的良好性能和规范操作对于控制废水排放和保护环境至关重要。"]
["什么是城市垃圾？","城市垃圾是指城市居民在日常生活中所抛弃的家庭垃圾、商业垃圾、道路扫除物及部分建筑垃圾，其产生量取决于城市发展规模、人口的增长速度及居民的生活水平与习惯等因素。"]
["城市垃圾为什么需要进行无害化处理？","城市垃圾如果未经任何处理而直接堆放，将对城市周边地区的生态环境造成破坏，影响人们的身心健康。因此，为了保护环境和人类健康，城市垃圾必须进行无害化处理。"]
["卫生填埋是如何进行城市垃圾处理的？","卫生填埋是指采用合理的工程技术措施，将城市垃圾分层填入经防渗处理的场地，层层覆土压实，使垃圾在一定的物理化学和生物的条件下发生转化，有机物得到降解，最终使垃圾实现稳定化和无害化。"]
["什么是垃圾渗滤液？","垃圾渗滤液是在垃圾的卫生填埋过程中，由于压实、降水和微生物的分解等作用，从垃圾层中渗出的一种成分复杂的高浓度废水。它是垃圾处理的一种主要二次污染源，必须对其采取严格而有效的处理措施加以控制。"]
["垃圾渗滤液的产生主要来源于哪些方面？","垃圾渗滤液的产生主要来源于三个方面：大气降水和径流、垃圾中原有的含水、垃圾中有机物由于微生物的分解等作用而形成的水。虽然垃圾本身含有一定量的水分，而且还会因为有机物分解产生一定量的水分，但垃圾渗滤液的主要来源还是降水。"]
["垃圾渗滤液的产生受到哪些因素的影响？","垃圾渗滤液的产生受到诸多因素的影响，包括大气降水、地表径流、垃圾分解过程和地下水浸入等。其中，大气降水是影响垃圾渗滤液产生的决定性因素，气候和降水量的变化导致渗滤液产生量具有明显的季节变化特征。此外，垃圾填埋的密度也会对渗滤液的产生量产生影响。"]
["垃圾渗滤液与城市污水和工业废水相比有何特性？","与城市污水和工业废水相比，垃圾渗滤液具有明显的水量、水质变化的特异性，不仅变化幅度大，而且呈现非周期性变化。这种特性使得垃圾渗滤液的处理更为复杂和困难。"]
["垃圾渗滤液产量的计算的水量平衡计算法","以垃圾填埋场为主体，根据进出水量平衡图示(图10.1填埋场系统水量平衡(TZFSCLJS806.jpg))可得到在△t时间内渗滤液产生量的表达式为:流入水量=△t×I×A/1000+S_i+G+W\n流出水量=△t×E×A/1000+S_e+Q\n△t时间内，覆土中的水分变化为△C_w,垃圾中的水分就变化为△R_w,填埋场的水量平衡可以表示为:流入水量-流出水量=水分变化量\n即\nQ=(1-E)×A/1000+(S_i-S_e)+G+W-(△C_w+△R_w)\n式中Q—△t时间内产生的渗滤液量，m³;I—大气降雨量，mm/d;E—蒸发蒸腾量，mm/d;A—填埋场汇水面积，m²;W—△t时间内随垃圾和覆土带入填埋场的水量，m³;S_i—△t时间内场外径流进入填埋场的水量，m³;S_e—△t时间内降入填埋场的雨水在接触垃圾前排出场外的水量，m²;\nG—渗入填埋场的地下水量，m³;△C_w、△R_w—△t时间内覆土和垃圾中水分的变化量，m²。\n渗滤液产生量可以通过式(10.3)准确计算，但是由于蒸发量、径流量的计算过程中不确定参数很多，在实际计算中难以得到满意的结果。因此，根据式(10.3)可简化得到垃圾填埋场渗滤液产生量的经验公式(经验-合理式数学模型),即:Q=C×I×A×10^-3\n式中Q—渗滤液产生量，m³/d;I—降雨量，mm/d;C—浸出系数；A—填埋区面积，m²。\n因填埋场中填埋施工区和填埋完成后封场区域的地表状况不同，浸出系数C的数值也有较大的差异。设填埋区的面积为A₁,浸出系数为C₁,封场区的面积为A₂,浸出系数为C₂,则:Q=(C₁A₁+C₂A₂)×I\n在一般渗滤液产生量的预测中，根据经验，人们一般认为C₂=0.6C₁。\n式(10.5)所提出的经验-合理式数学模型，将各因素的影响归纳为参数C,模式简单且易于采用，其中C的取值可根据各填埋场已有的监测资料或环境相似的填埋场资料确定。"]
["山谷型垃圾填埋场渗滤液产生量的简化计算法？","对于山谷型垃圾填埋场，其渗滤液的产生量可由下列计算式得到:Q=q+G+B-L\n式中Q—渗滤液产生量，m³;q—由垃圾降解产生的渗滤液量，m²;G—由地下水转化的渗滤液量，m³;L—从填埋场防渗层渗漏出去的水量，m³;B—由垃圾填埋场表面降雨转化产生的渗滤液量，m³。\n此数学模型是将渗滤液的产生量根据不同的产生源进行分别计算，然后求出总的渗滤液产生量。这种模式的计算存在较大的误差，较难用于实际工程的计算和预测。\n在湿润地带，垃圾分解产生的渗滤液量相对较小，一般可以忽略。对于以高密度聚乙烯(HDPE)和粘土作为防渗材料的填埋场，从防渗层渗漏出去的水量一般非常小，也可忽略。对于填埋场区表面降雨量转化的渗滤液量B,计算方法已比较成熟，其计算式为:B=(P-E)×A×10³\n式中P—丰水年降水量，mm;E—年平均蒸发量，mm;A—场区汇水面积，km²。\n对于地下水转化的渗滤液量G,尚无明确的计算方法，目前国内外提出的计算方法大致分为以下三种形式：\n(1)以大气降水量为依据计算地下水转化的渗滤液量G,其计算式为:G=P×A×10³\n式中P—大气降水量，mm;A—汇水面积，km²。\n(2)以大气降水量中进入地表的部分作为G值计算的依据，其计算式为:G=f_1×A×10³\n式中A—汇水面积，km²;f_1—渗漏量，mm。\n渗漏量f_1的计算式为:f₁=(P-T)(1-g₁)=P(1-t)(1-g₁)\n式中g₁—地表径流系数;P-大气降水量，mm;T—树冠截流量，mm;t—树冠截流率，%。\n(3)以地下径流量为依据，其计算式为:\nG=[(P-T)(1-g₁)-E-(F-S)]×A×10³=[P(1-t)(1-g₁)-E-(F-S)]×A×10³\n式中g₁—地表径流系数；P—大气降水量，mm;E—蒸发蒸腾量，mm;T—树冠截流量，mm;F—土壤持水量，mm;S—土壤原有含水量，mm;A—汇水面积，km²;t—树冠截流率，%。"]
["垃圾渗滤液产量的计算的经验公式估算法？","日本的田中等人在对大量渗滤液产量进行分析后，提出经验公式，即当表面透水较好时：U_max=0.25[1+(C-1)lg(1.4R^0.3)]W_max/R^0.6\nU_max=0.25CW_max/R^0.6\n式中U_max—最大渗滤液发生量，mm/d;W_max—最大月降水量，mm/月；C—流出系数；R—渗滤液浸出延时时间，d。\nR值取决于填埋垃圾下层的空隙率及垃圾的透水系数，压实填埋的R值一般取10d左右，流出系数C则取决于填埋场表面的覆土情况，对于最终覆盖，C值一般在0.6～0.75左右。\n在填埋防渗衬底试验区的水量测试中，由于填埋垃圾后严格覆土、压实，表面透水性较差，用式(10.13)估算的渗滤液量为6.6mm/d,与实测的7.0mm/d相近。由实测数据可知，一个125m×400m的作业单元，在正常降雨情况下，三年日均渗滤液产量为350～500m³/d。"]
["垃圾填埋场渗滤液是如何形成的？","垃圾填埋场渗滤液的形成主要来源于地表水和地下水的流入、雨水的渗入，以及垃圾本身的分解而产生的水。渗滤液中的组成成分主要包括垃圾本身含有的水分及通过垃圾的雨水溶解的大量可溶性有机物和无机物，垃圾由于生物、化学和物理作用产生的可溶性生成物，以及从覆土和周围土壤中进入渗滤液的可溶性物质。\n不同种类垃圾的渗滤液组分变化如图所示：\n@TZFSCLJS807.jpg@$"]
["垃圾渗滤液中的污染物主要来源于哪些方面？","垃圾渗滤液中的污染物主要来源于以下三个方面：一是垃圾本身含有的水分及通过垃圾的雨水溶解的大量可溶性有机物和无机物；二是垃圾由于生物、化学和物理作用产生的可溶性生成物；三是从覆土和周围土壤中进入渗滤液的可溶性物质。\n垃圾渗滤液的典型污染物构成及其浓度变化范围\n\"| 污染指标 | 浓度变化范围 | 污染指标 | 浓度变化范围 |  \n| :--: | :--: | :--: | :--: |  \n| pH | 5～8.6 | SO₄^²- | 1～1600 |  \n| TS | 0～59200 | K | 28～3770 |  \n| SS | 10～7000 | Na | 0～7700 |  \n| COD | 100～90000 | Ca | 23～7200 |  \n| BOD₅ | 40～73000 | Mg | 17～1560 |  \n| TOC | 265～8280 | Fe | 0.05～2820 |  \n| NH₄^+-N | 6～10000 | Mn | 0.07～125 |  \n| NO₂^-,NO₃^- | 0.2～124 | Zn | 0.2～370 |  \n| TP | 0～125 | Cu | 0～9.9 |  \n| ALK(CaCO₃) | 0～25000 | Pb | 0.002～2 |  \n| VFA | 10～1702 | Cr | 0.01～8.7 |  \n| E.Coli | 2.3×10⁴～2.3×10^8 | Cd | 0.003～17 |  \n| Cl^- | 5～6420 | Ni | 0.1～0.8 |  \n注：pH无单位，E.Coli单位为cfu/L,其他指标的单位为mg/L。\""]
["垃圾渗滤液的性质会随着填埋场的使用年限如何变化？","垃圾渗滤液的性质随着填埋场的使用年限的不同而发生变化。这主要是由填埋场的垃圾在稳定化过程中不同阶段的特点决定的。大体上可以分为五个阶段：最初的调节阶段、转化阶段、酸性发酵阶段、沼气产生阶段以及稳定化阶段。每个阶段渗滤液的组成和性质都会有所不同，反映了垃圾在填埋过程中的生物、化学和物理变化。"]
["“年轻”和“老年”填埋场的渗滤液水质有何不同？","“年轻”填埋场（使用时间在5年以下）的渗滤液通常具有pH值低、可生化性好、氨氮浓度较低、溶出金属离子量多等特点。而“老年”填埋场（使用时间在10年以上）的渗滤液则具有pH值较高、可生化性较差、氨氮浓度高的特点。这种差异主要是由于垃圾在填埋过程中不同阶段的生物、化学和物理变化所导致的。"]
["填埋场渗滤液水质变化与填埋场“年龄”之间的关系是什么？","填埋场渗滤液水质变化与填埋场“年龄”之间存在密切的关系。随着填埋场使用年限的增加，渗滤液的水质会经历明显的变化。年轻填埋场的渗滤液通常具有较低的pH值和较高的可生化性，而老年填埋场的渗滤液则往往具有较高的pH值和较差的可生化性。这种变化主要是由于垃圾在填埋过程中不同阶段的生物、化学和物理作用所导致的。因此，对于不同年龄的填埋场，需要采取不同的渗滤液处理和管理策略。\n垃圾渗滤液水质特征随填埋场“年龄”的变化\n\"| 水质指标 | 垃圾填埋场“年龄” |  \n| :--: | :--: |  \n|  | <5年(年轻) | 5～10年(中年) | >10年(老年) |  \n| pH | <6.5 | 6.5～7.5 | >7.5 |  \n| COD/(mg·L^-1) | >10000 | 5000～10000 | <5000 |  \n| BOD₅/COD | >0.5 | 0.1～0.5 | <0.1 |  \n| COD/TOC | >2.7 | 2.0～2.7 | <2.0 |  \n| VFA(%TOC) | >30 | 5～30 | <5 |\""]
["举例说明我国部分城市垃圾渗滤液水质特征及垃圾中有机物比例？","| 城市 | 渗滤液中有机物浓度/(mg·L^-1) | 垃圾中有机物比例/% |  \n| :--: | :--: | :--: |  \n|  | BOD₅ | COD |  |  \n| 广州 | 400～2000 | 1400～5000 | 28.40 |  \n| 上海 | 200～4000 | 1500～8000 | 38.78 |  \n| 深圳 | 5000～36000 | 15000～60000 | 61.00 |  \n| 苏州 | 500～3200 | 800～8900 | 45.00 |  \n| 杭州 | 100～4480 | 230～5380 | / |"]
["垃圾填埋方法如何影响垃圾渗滤液的水质特征？","加大垃圾的填埋密度和填埋深度可以减少垃圾的含水量和土壤的渗水量，限制外来水进入垃圾填埋场，从而推迟垃圾中有机物的降解，致使渗滤液中某些污染物的浓度降低，并延长渗滤液的产生时间。"]
["垃圾渗滤液的水质与哪些外部因素有关？","垃圾渗滤液的水质与大气降水、填埋场所在的地形和地貌有关，这些因素直接关联着外来水量的多少，从而对渗滤液的污染物负荷产生明显的影响。此外，气候条件中的温度也是影响污染物溶出规律的重要因素。"]
["垃圾渗滤液的主要污染物有哪些？","垃圾渗滤液的主要污染物包括有机物、重金属离子、氨氮、溶解性固体以及微生物和病原菌等。"]
["垃圾渗滤液中的有机物是如何变化的？","垃圾渗滤液中的有机物可分为脂肪酸类、腐殖质类、碳水化合物和灰黄霉酸类物质。对于不稳定的填埋过程，可溶解性有机碳以短链的脂肪酸为主，而稳定的填埋过程则会使易降解的挥发性脂肪酸减少，而灰黄霉酸类物质增加。"]
["垃圾渗滤液的含磷量如何？","垃圾渗滤液的含磷量通常较低，尤其是溶解性的磷酸盐浓度更低。在中性的渗滤液中，溶解性磷酸盐的含量主要由Ca₅OH(PO₄)₃控制。"]
["垃圾渗滤液中的重金属离子来源是什么？","垃圾渗滤液中的重金属离子浓度高低主要取决于所填埋的垃圾类型和组分。对于仅用于城市垃圾的填埋场，重金属浓度通常较低；而对于工业垃圾和生活垃圾的混合填埋场，重金属离子的溶出量会明显增加。"]
["垃圾渗滤液中的NH₄^+-N浓度有何特点？","垃圾渗滤液中含有很高浓度的NH₄^+-N，这是“中老年”填埋场垃圾渗滤液的重要水质特征之一。采用厌氧填埋技术时，NH₄^+-N浓度会在达到高峰值后延续很长时间，甚至在垃圾填埋场稳定后仍可达到相当高的浓度。"]
["垃圾渗滤液的色度和气味如何？","垃圾渗滤液具有很高的色度，外观多呈淡茶色、深褐色或黑色，色度可达2000～4000倍，同时带有极重的垃圾腐败臭味。"]
["垃圾渗滤液中的溶解性固体有哪些特点？","垃圾渗滤液中含有较高浓度的总溶解性固体，包括无机类溶解性盐和铁、镁等。这些溶解性固体的浓度通常随填埋场时间的延长而变化，在填埋0.5～2.5年间达到高峰，之后逐渐下降直至稳定。"]
["垃圾渗滤液中常见的微生物和病原菌有哪些？","垃圾渗滤液中常见的微生物包括杆菌属的棒状杆菌和链球菌、无色菌、粒状菌、好氧单胞菌属、梭状芽孢杆菌、肠杆菌、李式脱硫菌、微球菌、摩拉克氏菌属、假单胞杆菌、萘赛氏菌属、沙雷氏菌属及葡萄球菌等。此外，有的垃圾填埋场渗滤液中还曾检测出肠道病毒。"]
["垃圾填埋场为什么会产生渗滤液？","垃圾填埋场在垃圾填埋作业过程中，由于垃圾的分解、发酵和雨水的冲刷等作用，不可避免地会产生大量的渗滤液。"]
["渗滤液如果不进行适当处理会对环境造成什么影响？","若不进行适当处理，渗滤液将对周围的地面水、地下水造成“二次污染”，破坏当地的生态环境。"]
["垃圾渗滤液的收集处理和日常运行管理对于填埋场有何重要性？","垃圾渗滤液的收集处理和日常运行管理是每个填埋场应该而且必须做好的一项工作，只有如此，才符合卫生填埋场的基本要求，也才能确保填埋场的环境安全和稳定运行。"]
["渗滤液处理在垃圾填埋场的运行和管理中面临的主要困难是什么？","渗滤液处理在垃圾填埋场的运行和管理中一直是一个比较棘手的问题，主要是因为渗滤液水质水量的复杂多变性，导致难以选择一套十分完善的处理工艺。"]
["目前垃圾渗滤液的处理方案有哪些？","目前垃圾渗滤液的处理方案主要有场内和场外两大类，具体包括四种方案：直接排入城市污水处理厂进行合并处理，渗滤液向填埋场循环喷洒处理，经必要的预处理后汇入城市污水处理厂合并处理，以及在填埋场建设污水站(厂)进行独立处理等。"]
["如何选择适合的渗滤液处理方案？","选择适合的渗滤液处理方案需要在充分的技术经济比较和必要的可行性研究的基础上进行。需要考虑的因素包括填埋场的实际情况（如地理位置、渗滤液的产生特点及特征等）、资金的投入额度以及其他经济技术要求等。"]
["与城市污水处理厂合并处理渗滤液的主要优点是什么？","与城市污水处理厂合并处理渗滤液的主要优点是节省单独建设渗滤液处理系统的大额费用，降低处理成本，并利用污水厂对渗滤液的缓冲、稀释作用及与城市污水中的营养物质混合实现渗滤液和城市污水的同时处理。"]
["为什么与城市污水处理厂合并处理渗滤液并非普遍适用的方法？","与城市污水处理厂合并处理渗滤液并非普遍适用的方法，原因主要有两个：一是渗滤液往往远离城市污水厂，渗滤液的输送会造成很大的经济负担；二是渗滤液特有的水量和水质特性容易影响城市污水处理厂的正常运行。"]
["渗滤液与城市污水厂合并处理时，需要考虑哪些重要因素？","渗滤液与城市污水厂合并处理时，需要考虑的重要因素包括不同污染物浓度的渗滤液量与城市污水处理厂的处理规模的比例，以及合并后废水的C:N:P比例是否失调。此外，渗滤液中的重金属离子和复杂难以降解的有机物含量也是需要考虑的因素。"]
["如何确定渗滤液与城市污水的混合比例？","确定渗滤液与城市污水的混合比例需要根据实际情况及渗滤液的特性来做深入的可行性研究。这通常涉及到对渗滤液和城市污水的水量、水质特性、处理工艺和处理设施的综合考虑。一般来说，混合比例应控制在一定范围内，以确保城市污水处理厂的正常运行和处理效果。"]
["当渗滤液与城市污水混合比例过高时，可能会带来哪些问题？","当渗滤液与城市污水混合比例过高时，可能会带来以下问题：一是冲击负荷，即混合废水的COD浓度过高，超出城市污水处理厂的处理能力；二是重金属离子和复杂难以降解有机物的含量增加，导致处理难度和处理成本的提高；三是C:N:P比例失调，影响生物处理系统的正常运行和处理效果。"]
["如何解决渗滤液与城市污水混合比例过高带来的问题？","解决渗滤液与城市污水混合比例过高带来的问题，可以通过以下措施：一是增加预处理步骤，如调节pH值、去除重金属离子等，以降低渗滤液对城市污水处理厂的冲击；二是采用高效可靠的合并处理工艺系统，如生物增强技术、高级氧化技术等，以提高混合废水的处理效果；三是扩大处理设施容积或增加曝气池中的污泥浓度，以适应高浓度的渗滤液。"]
["在与城市污水合并处理渗滤液时，生物处理系统的污泥龄与污泥量之间有何关系？","在与城市污水合并处理渗滤液时，生物处理系统的污泥龄与污泥量之间存在密切关系。污泥龄表示活性污泥在生物处理系统中的停留时间，而污泥量则反映了系统中活性污泥的浓度。污泥龄的延长可以通过增加曝气池中的污泥浓度或扩大处理设施容积来实现，但过长的污泥龄可能导致污泥活性降低，影响处理效果。因此，在实际操作中，需要根据处理效果和出水水质要求，合理调整污泥龄和污泥量。"]
["国内垃圾填埋场处理渗滤液的主要方式是什么？","目前，国内的垃圾填埋场多未建设场内的独立渗滤液处理系统，大多是将渗滤液直接汇入城市污水处理厂进行合并处理。这种方式虽然简单，但往往会影响污水处理厂的正常运行，因此需要谨慎考虑混合比例及必要的预处理方法。"]
["在合并处理渗滤液和城市污水时，如何确保处理效果和经济性？","在合并处理渗滤液和城市污水时，为确保处理效果和经济性，可以采取以下措施：一是进行深入的可行性研究，确定合理的渗滤液与城市污水的混合比例；二是采用高效可靠的合并处理工艺系统，如两段活性污泥法、延时曝气活性污泥系统等；三是根据处理效果和出水水质要求，调整污泥龄和污泥量；四是驯化活性污泥，使其适应渗滤液和城市污水的混合废水；五是合理控制处理成本，如减少不必要的预处理步骤、优化曝气池的运行参数等。"]
["渗滤液的循环喷洒处理有哪些主要优点？","渗滤液的循环喷洒处理具有以下主要优点：提高垃圾层的含水率和湿度，增强微生物活性，加速甲烷产生速率和污染物溶出及有机物分解；降低渗滤液的污染物浓度，减少渗滤液的产生量，稳定水量和水质；有利于废水处理系统的运行，节省费用；加速垃圾中有机物的分解，缩短填埋垃圾的稳定化进程。"]
["通过循环喷洒处理，渗滤液中的哪些污染物浓度可以得到降低？","通过循环喷洒处理，渗滤液中的BOD₅和COD浓度可以得到降低。具体来说，Chian等人的研究表明，通过回流循环，渗滤液中的BOD₅可以降至30～350mg/L，COD可以降至70～500mg/L。"]
["Pohland等人对渗滤液喷洒回灌进行了哪些研究？","Pohland等人将垃圾填埋场视为生物反应器，并进行了深入的渗滤液喷洒回灌研究。他们研究了喷洒的方式和量，提出喷洒的渗滤液量应根据垃圾的稳定化进程逐步提高，并且在填埋场的不同位置应采取不同的喷洒策略，以加速污染物的溶出和有机物的分解，同时加速垃圾层的稳定化进程。"]
["在渗滤液的循环喷洒处理中，如何确定回喷的渗滤液量？","在渗滤液的循环喷洒处理中，回喷的渗滤液量应根据垃圾的稳定化进程而逐步提高。具体来说，在填埋场处于产酸阶段早期时，回喷的渗滤液量宜少不宜多，而在产气阶段则可以逐渐增加。此外，回灌的渗滤液量还可以根据填埋场的最佳运行负荷要求或产气情况来确定。"]
["渗滤液的循环喷洒处理法在实际应用中有哪些经济效益？","渗滤液的循环喷洒处理法在实际应用中具有显著的经济效益。该方法可以加速垃圾的稳定化进程，减少渗滤液的场外处理量，降低渗滤液污染物浓度，从而节省处理费用。Pohland等人的经济比较表明，喷洒循环法相比其他处理方法可以节省一个平均年总费用单位，是最省的方法。"]
["虽然渗滤液的场内喷洒处理法有诸多优点，但仍存在哪些问题？","虽然渗滤液的场内喷洒处理法具有诸多优点，但仍存在以下问题：一是不能完全消除渗滤液，仍有大部分渗滤液需要外排处理；二是经过喷洒循环后的渗滤液仍需进一步处理，特别是NH₄^+-N浓度的积累问题，这可能导致额外的处理费用。"]
["如何解决渗滤液循环喷洒处理中NH₄^+-N浓度积累的问题？","解决渗滤液循环喷洒处理中NH₄^+-N浓度积累的问题，可以采用缺氧一厌氧—好氧—缺氧的三组分模拟垃圾填埋系统。该系统通过渗滤液的循环，将脱氮过程所需的碳源和硝态氮从底部的好氧区送至顶部的缺氧区，实现硝化和反硝化，从而有效去除NH₄^+-N。这种方法可以实现NH₄^+-N的高转化率，并同时去除渗滤液中的硫化物。"]
["渗滤液循环喷洒的场内处理方案在我国的应用情况如何？","渗滤液循环喷洒的场内处理方案在我国的应用并不多见。这主要是由于我国目前处于垃圾卫生填埋技术应用的初级阶段，以及渗滤液回喷过程中可能带来的环境卫生、安全及设计技术等问题。此外，还需要考虑循环喷洒后中等或低等浓度的渗滤液仍需进一步处理的问题。"]
["预处理-合并处理是基于什么考虑而采用的一种处理方案？","预处理-合并处理是基于减轻直接混合处理时渗滤液中有毒有害物质对城市污水处理厂的冲击危害而采用的一种场内场外联合处理方案。在场内首先对渗滤液进行预处理，以去除其中的重金属离子、氨氮、色度及SS等污染物质，或通过厌氧预处理改善其可生化性，降低负荷，为场外的合并处理创造良好条件。"]
["为什么对“年轻”和“老年”的混合型垃圾填埋场所产生的渗滤液进行物理化学预处理尤为重要？","对于“年轻”和“老年”的含有一定量工业废弃物的混合型垃圾填埋场所产生的垃圾渗滤液，由于其中可能含有较高浓度的有毒有害物质，进行物理化学预处理尤为必要。这样可以有效去除渗滤液中的氨氮和重金属离子等污染物，为后续的生物处理创造良好条件。"]
["渗滤液中的高浓度NH_4^+-N对生物处理有何影响？","渗滤液中的高浓度NH_4^+-N是影响其生物处理的一个主要因素。过高的NH_4^+-N浓度将抑制微生物的正常生长，从而影响合并处理后的系统正常运行。传统的生物处理工艺难以有效地去除高浓度的NH_4^+-N，因此需考虑采用其他预处理方式或选择具有生物脱氮功能的处理系统。"]
["渗滤液中的化学物质如何影响微生物的活性？","渗滤液中所含的化学物质对微生物的活性具有显著影响，其影响程度与浓度密切相关。低浓度的某些物质能刺激或促进微生物的生长，而在高浓度时则可能产生强烈的抑制作用。特别是重金属离子，当其浓度超过对微生物的毒害作用限值时，将对微生物的生长造成不良影响。"]
["为什么在距离城市较远的垃圾填埋场采用独立处理渗滤液的方案更经济？","由于垃圾卫生填埋场通常位于距离城市较远的偏远山谷地带，采用与城市污水合并处理的方案因渗滤液远距离的输送费用较高而不经济。因此，在这些情况下，建设场内独立的垃圾渗滤液完全处理系统更为经济合理。这样的处理系统通常包括预处理、生物处理和后处理等环节，以满足渗滤液处理的特殊需求。"]
["在设计和运行场内独立处理渗滤液的系统时，应注意哪些方面？","在设计和运行场内独立处理渗滤液的系统时，应注意以下方面：一是渗滤液的水质随着填埋场年龄的增加而变化，需采用抗冲击负荷能力和适应性较强的处理工艺；二是渗滤液中可能含有多种重金属离子和较高浓度的氨氮，需进行必要的预处理和后处理；三是渗滤液中的营养比例可能失调，需调整氮磷比例；四是垃圾渗滤液处理站规模可能较小，需考虑运行费用的经济性。"]
["如何根据实际情况选择合适的渗滤液处理方案？","选择合适的渗滤液处理方案应因地制宜，综合考虑技术经济因素。在经济发达且条件允许的地区，可建设场内独立的完全处理系统；在经济尚不发达的地区，可考虑预处理-合并处理的方案；在无力建设处理设施的情况下，可采用回喷与合并处理或直接将渗滤液排入城市污水处理厂的方案。关键是确保渗滤液处理负荷的增加控制在合理范围内，并与地理位置相匹配。"]
["渗滤液处理为什么需要多种工艺组合运行？","渗滤液因其水质的复杂多变性，单一的处理工艺往往难以达到理想的处理效果。因此，需要多种工艺的组合运行，以充分去除渗滤液中的重金属离子、氨氮等有害物质，确保处理效果达到要求。"]
["渗滤液中的重金属离子和NH_4^+-N主要通过什么方法去除？","渗滤液中的重金属离子和NH_4^+-N主要通过物理化学的方法去除。这些方法包括沉淀、吸附、离子交换等，能够有效地去除渗滤液中的这些有害物质。"]
["“年轻”填埋场的渗滤液有什么特点，适合采用哪些生物处理方法？","“年轻”填埋场的渗滤液BOD₅/COD值通常在0.3～0.7之间，属于可生化性良好的有机废水。理论上，各种生物处理方法均适用于该废水的处理，如活性污泥法、生物膜法等。但在实际应用中，需根据具体情况选择最合适的工艺。"]
["厌氧生物处理在渗滤液处理中有哪些优势？","厌氧生物处理在渗滤液处理中的优势主要体现在能耗低、运行费用低、剩余污泥量少以及所需营养物质少等方面。此外，厌氧处理还能产生甲烷等有价值的能源物质，实现废物的资源化利用。"]
["厌氧滤池(AF)处理渗滤液的效果如何，受哪些因素影响？","AF处理渗滤液在合适的条件下，如容积负荷为1.26～1.45kgCOD/(m³·d)、水力停留时间为24～96h时，COD去除率可达90%以上。但处理效果受负荷和渗滤液成分的影响，负荷提高后，干扰作用会明显增加，因此有机负荷不宜过高。同时，投加适量的磷可能有助于提高处理效果，但具体效果还需根据渗滤液的COD组成来判断。"]
["升流式厌氧污泥床(UASB)处理渗滤液与AF相比有何不同？","UASB处理渗滤液与AF相比，具有更强的处理能力。由于UASB中的颗粒污泥浓度高，可以达到60～80g/L，因此其处理能力远高于AF。在实际应用中，UASB处理渗滤液在适宜的条件下，如容积负荷为3.6～19.7kgCOD/(m³·d)时，COD和BOD₅的去除率可分别达到82%和85%。此外，UASB在处理渗滤液的过程中，还能产生一定量的甲烷气体。"]
["升流式厌氧污泥床(UASB)处理渗滤液时，无机物质会在反应器中如何变化？","在UASB处理渗滤液的过程中，渗滤液中所含有的无机物质会在反应器污泥中逐步累积。在试验末期，发现沉积的无机物主要为Ca和Fe，它们分别占总固体TS的24%和7%。这表明在渗滤液处理过程中，无机物质的积累和分布是一个需要注意的问题，可能需要对反应器进行定期的清理和维护。"]
["好氧生物处理在渗滤液处理中有哪些常用的方法？","好氧生物处理在渗滤液处理中常用的方法包括活性污泥法、氧化塘、氧化沟、生物转盘及接触氧化等。这些方法可以有效地去除渗滤液中的有机物和其他污染物质。"]
["活性污泥法处理渗滤液时需要注意哪些问题？","采用活性污泥法处理渗滤液时，需要注意保持适当的泥龄和负荷，以避免处理效果波动和污泥丝状菌膨胀的问题。此外，为了避免堵塞问题，宜采用充氧效率较低的粗泡扩散曝气系统。"]
["活性污泥法处理渗滤液的效果如何？","活性污泥法处理渗滤液可以取得良好的处理效果。研究表明，BOD₅的去除率可达80%～99%，当进水中有机碳浓度高达1000mg/L时，污泥生物相也能较快地适应并起降解作用。"]
["泥龄对活性污泥法处理渗滤液的效果有何影响？","泥龄对活性污泥法处理渗滤液的效果具有显著影响。当泥龄θ小于5d时，处理结果波动较大，并可能出现污泥丝状菌膨胀的问题。而当泥龄θ不小于10d时，处理出水的BOD₅和COD可分别低于20mg/L和150mg/L，处理效果更稳定。"]
["温度对活性污泥法处理渗滤液有何影响？","温度对活性污泥法处理渗滤液的效果有一定影响。当运行温度从10℃降至5℃时，处理效果可能会受到较大的影响。然而，当泥龄较长时，温度对处理效果的影响会减小。"]
["生物膜法相比活性污泥法在处理渗滤液时有何优势？","生物膜法相比活性污泥法在处理渗滤液时具有抗冲击负荷能力强的优点。生物膜内的微生物相较丰富，还含有世代时间长、具有硝化作用的微生物，能实现较好的硝化效果。"]
["氧化塘处理渗滤液的特点是什么？","氧化塘处理渗滤液是一种具有经济竞争力的处理方法。它因其较长的水力停留时间而具有较强的适应性，无需污泥回流、操作简单、投资省。然而，温度对氧化塘的硝化效果有较大影响，如在5℃以下时，硝化作用停止。"]
["曝气氧化塘在处理渗滤液时取得了哪些效果？","曝气氧化塘在处理渗滤液时可以取得良好的处理效果。例如，在英国某填埋场的应用中，当有机负荷为0.005～0.3kgCOD/(kgMLSS·d)时，COD去除率达到97%，出水BOD₅平均为24mg/L。这种方法与直接排入城市污水管网合并处理相比，每年可节省一定的费用。"]
["在渗滤液处理过程中，为什么需要补充一定量的磷？","在渗滤液处理过程中，需要补充一定量的磷是因为磷是微生物生长所必需的营养元素之一。通过补充磷，可以促进微生物的生长和代谢活动，从而提高渗滤液处理的效率。具体的磷补充量需要根据渗滤液的成分和处理工艺来确定。"]
["物化处理在渗滤液处理中起什么作用？","物化处理在渗滤液处理中主要用于去除氨氮、重金属离子和难生物降解的有机物质，以保证后续生物处理工艺的正常运行。作为后处理，它还可以进一步提高出水水质，确保渗滤液处理达标排放。"]
["垃圾渗滤液的物化处理工艺包括哪些？","垃圾渗滤液的物化处理工艺主要包括混凝沉淀、化学沉淀、吸附、吹脱、化学氧化和膜分离等。"]
["混凝沉淀在渗滤液处理中有什么作用？","混凝沉淀可以大幅度去除渗滤液中的SS及色度等。对于“老年”填埋场的渗滤液或经过生物处理的渗滤液，混凝对COD和TOC的去除率可以达到50%～65%。"]
["化学沉淀在渗滤液处理中主要用于去除哪些物质？","化学沉淀主要用于去除垃圾渗滤液的色度、重金属离子和浊度等。常用的化学药剂为Ca(OH)₂，对COD可以去除20%～40%，对重金属离子可去除90%～99%，对色度、浊度及SS等可以去除20%～40%。"]
["吸附在渗滤液处理中通常使用哪些吸附剂？","吸附在渗滤液处理中常用的吸附剂有颗粒活性炭和粉末活性炭，此外还有粉煤灰、高岭土、泥炭、焦炭、膨润土、蛭石、伊利石和活性铝等。"]
["吹脱在渗滤液处理中的主要作用是什么？","吹脱在渗滤液处理中主要用于去除高浓度的氨氮，以保证后续生物处理的正常运行。吹脱出的NH₃需经过回收处理，以防对空气造成污染。"]
["化学氧化主要用于去除渗滤液中的哪些物质？","化学氧化主要用于去除渗滤液中的色度和硫化物，常用的氧化剂包括氯、臭氧、过氧化氢、高锰酸钾和次氯酸钙等。该工艺对渗滤液中COD的去除率通常为20%～50%。"]
["膜分离在渗滤液处理中的作用是什么？","膜分离在渗滤液处理中主要用于深度处理，包括微孔膜、超滤膜和反渗透膜等，其对渗滤液中COD和SS的去除率均可以达到95%左右。但由于费用昂贵，限制了它在实际工程中的推广使用。"]
["回灌—常规处理—膜分离结合的处理技术有什么特点？","回灌—常规处理—膜分离结合的处理技术将常规处理技术、高新膜分离技术和回灌技术有机地结合起来，优势互补，解决了处理出水水质达标的难题，并加速了垃圾填埋的稳定化进程。"]
["超声降解水体中有机污染物技术的原理是什么？","超声降解水体中有机污染物技术主要利用频率在15kHz以上的声波在溶液中传递，引起超声空化现象。空化过程中产生的动力学过程能够将废水中有毒的有机物转变为CO₂、H₂O、无机离子或比原有机物毒性弱的有机分子。"]
["充氧气机在渗滤液处理中有什么应用？","充氧气机在渗滤液处理中可以有效提高污水中的曝气效果，使好氧微生物在充足的氧量下分解其中的有机污染物，增强降解效果，从而提高出水水质。"]