{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["书籍介绍","知识储备","Sheet2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"书籍介绍","index":0,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["编号","问","答"]
[1,"环境生物学 [耿春女，高阳俊，李丹 主编] 2015年版这本书属于哪一类别的规划教材？","环境生物学 [耿春女，高阳俊，李丹 主编] 2015年版这本书属于“普通高等院校环境科学与工程类系列规划教材”。"]
[2,"环境生物学 [耿春女，高阳俊，李丹 主编] 2015年版这本书的书名是什么？","环境生物学 [耿春女，高阳俊，李丹 主编] 2015年版这本书的书名是“环境生物学”。"]
[3,"环境生物学 [耿春女，高阳俊，李丹 主编] 2015年版这本书的主编是谁？","环境生物学 [耿春女，高阳俊，李丹 主编] 2015年版这本书的主编是耿春女、高阳俊和李丹。"]
[4,"环境生物学 [耿春女，高阳俊，李丹 主编] 2015年版这本书的副主编是谁？","环境生物学 [耿春女，高阳俊，李丹 主编] 2015年版这本书的副主编是李彬和庄榆佳。"]
[5,"环境生物学 [耿春女，高阳俊，李丹 主编] 2015年版这本书由哪个出版社出版？","环境生物学 [耿春女，高阳俊，李丹 主编] 2015年版这本书由“中明建材工生出服社”出版。"]
[6,"环境生物学 [耿春女，高阳俊，李丹 主编] 2015年版这本书的ISBN号是什么？","环境生物学 [耿春女，高阳俊，李丹 主编] 2015年版这本书的ISBN号是978-7-5160-1161-4。"]
[7,"环境生物学 [耿春女，高阳俊，李丹 主编] 2015年版这本书是哪一年出版的？","环境生物学 [耿春女，高阳俊，李丹 主编] 2015年版这本书是2015年出版的。"]
[8,"环境生物学 [耿春女，高阳俊，李丹 主编] 2015年版这本书的字数是多少？","环境生物学 [耿春女，高阳俊，李丹 主编] 2015年版这本书的字数是468千字。"]
[9,"环境生物学 [耿春女，高阳俊，李丹 主编] 2015年版这本书主要介绍了哪些内容？","环境生物学 [耿春女，高阳俊，李丹 主编] 2015年版这本书主要介绍了环境生物学的理论基础与实验方法，这本书一共9章，涵盖了绪论、生物学基础、生物和环境的互作、生物对污染物的响应和检测、环境质量的生物监测与生物评价、环境污染物的生物修复技术总论、环境污染物的生物修复——水环境、环境污染物的生物修复——大气、环境污染物的生物修复——污染场地等内容。"]

{"sheet":"知识储备","index":1,"n_rows":1924,"n_cols":20,"rows_kept":1924,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["编号","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问"]
[1,"环境科学是在哪个时期产生和发展的？","环境科学是在20世纪50年代后产生和发展的，特别是当环境问题成为全球性重大问题后，它逐渐发展成一门研究领域广泛、内容丰富的学科。"]
[2,"环境科学的研究内容主要是什么？","环境科学的研究内容主要是研究和指导人类在认识、利用和改造自然中，正确协调人与环境相互关系，寻求人类社会可持续发展途径与方法的科学。它涉及人类周围的各种环境因素及其与人类的关系，以及人类活动对这些环境要素的影响。"]
[3,"环境科学的发展历史可以划分为哪两个阶段？","环境科学的发展历史可以划分为两个阶段：相关学科探索和环境科学作为一门综合性学科形成和发展。","什么是环境科学的相关学科探索阶段？","环境科学的相关学科探索阶段是指地学、生物学、化学、物理学、医学和一些工程技术等学科的学者分别从本学科的角度出发，研究如何认识和解决环境问题。","环境科学作为一门独立的学科是在什么时候形成的？","环境科学作为一门独立的学科是在20世纪50年代环境问题成为全球性重大问题后形成的。"]
[4,"环境科学形成与发展的标志性事件是什么？","环境科学形成与发展的标志性事件是1972年联合国人类环境会议的召开和《只有一个地球》一书的出版，这标志着环境科学相对独立的研究体系的形成。"]
[5,"环境科学在“可持续发展”观念下的新发展是什么？","在“可持续发展”观念下，环境科学进入一个更高的新境界，它将从此发展成为一门崭新的、独立的科学，更加注重人类与自然环境的和谐共生和可持续发展。","什么是“可持续发展”的概念？","“可持续发展”的概念是指人类应享有以与自然和谐的方式过健康而富有生产成果的生活权利，并公平地满足今世后代在发展与环境方面的需要。"]
[6,"1992年在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会通过了哪些重要公约？","1992年在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会通过了《气候变化框架公约》和《生物多样性公约》。"]
[7,"什么是生物学？","生物学是研究生物的生命现象、本质和生活规律的科学，也被称为生命科学。作为自然科学的基础学科之一，生物学的研究范围涵盖了生物的形态结构和功能、发育规律、生物的物质与能量代谢、遗传变异和进化、生物多样性、分布规律以及生物与环境之间的相互关系等。"]
[8,"生物学的建立和发展经历了哪些时期？","1.准备和奠基时期（16世纪以前）：在这一时期，人类对生物学的认识主要集中在生产和医疗应用上，尚未形成真正的科学体系。然而，这一时期的重要成果如《内经》、《齐民要术》、《本草纲目》以及亚里士多德的专题性研究为生物学的后续发展奠定了坚实的基础。\n2.建立和发展时期（16世纪至20世纪50年代）：从16世纪开始，生物学逐渐进入真正的建立和发展阶段。在这一时期，解剖学和生理学开始建立，如维萨里的《人体的结构》和哈维的《心血循环论》。随后，列文虎克观察到细菌活动，林奈创立了双名法，施莱登和施旺提出了细胞学说，以及达尔文发表了《物种起源》确立了生物进化的观点。这些重要的理论和发现为现代生物学的形成和发展提供了关键性的推动。\n3.现代生命科学时期（20世纪50年代至今）：从20世纪50年代开始，生物学进入了现代生命科学时期。这一时期的特点是引入化学和物理学的观念、理论和实验手段，生物学从静态、定性描述向动态、精确定量转化。分子生物学作为现代生物学的重要组成部分，得到了迅猛的发展，推动了整个生物科学领域的进步。此外，现代生物学还呈现出高度综合和分支学科涌现的趋势，各学科之间相互渗透、融合、推动，共同揭示了生命的奥秘。"]
[9,"分子生物学在生命科学中的地位如何?","分子生物学在生命科学中处于主导地位。"]
[10,"什么是环境生物学？","环境生物学是一门科学，主要研究生物与受人类活动影响的环境之间的相互作用规律及其机理。它是环境科学的一个重要分支。"]
[11,"环境生物学的主要研究对象是什么？","环境生物学的主要研究对象是生物与受人类干扰的环境之间的相互关系。这里的生物不仅仅指单一的生物个体，而是包括生物的所有组织和结构层次，从最基本的基因、细胞、组织/器官，到更复杂的个体、种群、群落、生态系统，乃至整个生物圈。"]
[12,"人类干扰在环境生物学中包括哪些方面？","人类干扰在环境生物学中主要包括两个方面；一是指人类活动  对生物系统造成的污染；二是指人类活动对生物系统的影响和破坏，即对自然资源的不合理  利用。"]
[13,"环境生物学的研究内容是什么？","环境生物学的主要研究内容是：环境污染的生物效应、环境污染的生物净化和保护生态学。","环境生物学在环境污染方面主要研究什么？","环境生物学在环境污染方面主要研究污染物的迁移、转化和积累的生物学规律，以及这些规律对生物的影响和危害。它还会探索从生物各级组构水平来观察污染效应的机理。","环境污染的生物净化研究的是什么？","环境污染的生物净化研究的是生物如何净化和去除环境中的污染物，包括其原理、方法以及影响因素。这还包括筛选具有高效净化能力的生物种类及菌株，以及构建基因工程菌，研究降解和去除污染物的机理及其降解动力学反应模型等。","保护生态学主要研究什么？","保护生态学主要关注生物多样性的保护、自然保护技术和自然保护区的建设。它探索如何保护、增值和合理利用自然资源，以及如何协调人类与自然环境的关系，使人与自然和谐相处。此外，还包括研究生态系统的退化机理、物种进入和生长及群落聚集过程的限制因素、群落结构和生态系统的结构与功能之间的关系等。"]
[14,"环境生物学的主要研究方法是什么？","环境生物学的主要研究方法包括野外调查和试验、实验室试验以及模拟研究。","野外调查和试验的目的是什么？","野外调查和试验的目的是通过科学详尽的调查和试验，确定环境污染因子的类型、数量和强度等基本资料情况。此外，还包括开展受损生物种类和数量以及生物群落结构的现场调查，分析现场生物指数、污染指数和生物多样性指数等评价项目，探索环境中物理、化学或生物因素对生物或生态系统影响的基本规律。","实验室试验主要用于研究什么？","实验室试验主要用于研究环境污染的生物效应和生物净化过程及其机理。这种研究在人工控制的条件下进行，具有较好的稳定性和可重复性，可以从微观上探索环境污染与生物的相互关系。","模拟研究是什么？","模拟研究是一种利用计算机和近代数学方法的研究手段。在输入有关生物与环境相互关系规律的作用参数后，根据经验公式或模型进行运算，得到抽象结果。研究者根据具体的专业知识，对这些结果进行分析和预测，以达到进一步优化和控制的目的。这种方法常用于预测环境因素与生物相互作用规律或环境变化对生物作用的后果。"]
[15,"什么是微生物？","微生物是对所有形体微小、单细胞或个体结构较为简单的多细胞，甚至无细胞结构的低等生物的总称。它们包括一切肉眼看不见或看不清的微小生物，尽管其中也有少数成员是肉眼可见的。"]
[16,"微生物的分类单位有哪些？","微生物的分类单位从大到小依次是：界 (kingdom)、门 (phylum)、纲 (class)、目 (order)、科 (family)、属 (genus)、种 (species)。其中，种是分类的基本单位，代表表型特征高度相似、亲缘关系极其接近、与其他种有明显差别的一群菌株。"]
[17,"什么是菌株？","菌株是指任何一个独立分离的单细胞（或单个病毒粒子）繁殖而成的纯种群体及其后代。种的特征常用一个指定的典型菌株（type strain）来代表。"]
[18,"微生物有哪些分类系统？","微生物有各自的分类系统，如细菌分类系统、酵母分类系统、霉菌分类系统等。目前比较全面的分类系统有前苏联克拉西尼科夫的《细菌和放线菌鉴定》、法国普雷沃的《细菌分类学》和美国细菌学家协会的《伯杰氏鉴定细菌学手册》。"]
[19,"生物五界分类系统包括哪些界？","1969年魏泰克提出的生物五界分类系统包括：原核生物界（包括细菌、放线菌、蓝绿细菌）、原生生物界（包括蓝藻以外的藻类及原生生物）、真菌界（包括酵母菌和霉菌）、动物界和植物界。"]
[20,"我国王大耜教授提出的生物六界分类系统包括哪些界？","我国王大耜教授提出的生物六界分类系统包括：病毒界、原核生物界、原生生物界、真菌界、动物界和植物界。其中，微生物分属前面四界。"]
[21,"微生物按照细胞结构可以分为哪几类？","按照细胞结构来分，微生物可以分为无细胞结构微生物和有细胞结构微生物；无细胞结构包括病毒和亚病毒（拟病毒、类病毒和朊病毒）；有细胞结构微生物包括原核微生物（古细菌、真细菌、放线菌和蓝细菌）和真核微生物（酵母菌、霉菌、藻类和原生动物）。"]
[22,"根据现代分子生物学的研究，微生物可以划分为哪几个主要种群？","根据现代分子生物学的研究，微生物可以划分为古细菌、细菌和真核生物三个主要种群。古细菌类和细菌类的生物个体微小，原核，细胞内无核膜；而真核生物类的生物为真核，即细胞内有核膜，个体大小变化较大。"]
[23,"现代分子生物学主要应用什么来研究生物之间的相互关系？","现代分子生物学主要通过分析某些基因片段的核苷顺序来研究生物之间的相互关系，这种信息被绘成树形图，"]
[24,"微生物可以划分为哪三个主要种群？","微生物可以划分为古细菌、细菌和真核生物三个主要种群。"]
[25,"古细菌类和细菌类生物的共同特点是什么？","古细菌类和细菌类生物的共同特点是它们的个体微小，原核，细胞内无核膜。"]
[26,"真核生物类生物的特点是什么？","真核生物类生物的特点是它们的细胞内有核膜，且个体大小可以从非常微小的（如原生动物）到很大的（如动物）"]
[27,"生物处理中期作用的微生物主要属于哪些类群？","生物处理中期作用的微生物主要属于古细菌和细菌类群。"]
[28,"什么是异养菌？","异养菌是以有机化合物作为电子供体和细胞合成的碳源的细菌，它们在生物处理系统中占主导地位，主要负责有机物的去除和稳定化。"]
[29,"什么是自养菌？","自养菌是以无机化合物作为电子供体，以二氧化碳作为碳源的细菌。在生物处理中，最重要的自养菌是硝化细菌，它们能够利用氨氮和硝酸盐氮。"]
[30,"专性好氧菌和专性厌氧菌的主要区别是什么？","专性好氧菌只能利用氧作为电子受体，而专性厌氧菌则在没有分子氧的情况下才发挥作用。兼性厌氧细菌则介于两者之间，可以在有氧或无氧条件下生存。"]
[31,"古细菌的主要特点是什么？","古细菌能在极端环境条件下生长，如高温、高盐、强还原等。它们在生物废水处理中主要用于厌氧处理，并在甲烷的生产中起着重要作用。产甲烷的古细菌是专性厌氧微生物，通过产生甲烷气体将有机物从水中去除。"]
[32,"真菌在生物处理中的作用是什么？","在正常条件下，真菌通常不能构成微生物群的重要组分，因为它们在悬浮生长方式下竞争不过细菌。然而，在某些环境条件下，如氧和氮供应不足或pH值低时，真菌能够繁殖并可能引起问题。在附着生长方式中，真菌通常起着重要作用。"]
[33,"原生动物在生物处理中的作用是什么？","原生动物在悬浮生长方式中起着重要作用，它们能够吞食胶体性有机物和游离细菌，降低出水浊度，并有助于生物絮凝作用。在附着生长式生物反应器中，原生动物的生物群落往往比悬浮生长式中的丰富，它们也起着重要作用。"]
[34,"在悬浮生长方式中，除了原生动物外，还有哪些真核生物可能出现？","在悬浮生长方式中，除了原生动物外，还可能出现轮虫和线虫等真核生物。然而，它们对悬浮生长式生物处理的贡献在很大程度上还是未知的，因为处理系统的变化很少是由于这些生物的出现引起的。"]
[35,"附着生长式反应器与悬浮生长式反应器在生物群落方面有何不同？","附着生长式反应器为高级生物的捕食提供了界面，因此除了轮虫和线虫外，通常还有高度发育的大型无脊椎动物群。而悬浮生长式反应器中则较少出现这类高级生物。此外，附着生长式反应器中的生物群落往往比悬浮生长式中的丰富。"]
[36,"微生物有哪些共同的特点？","微生物的共同特点包括个体微小、结构简单，分布广泛、种类繁多，繁殖迅速、容易变异，以及代谢活跃、类型多样。"]
[37,"微生物的个体大小通常以什么为单位进行计量？","微生物的个体大小通常以微米（μm）或纳米（nm）为单位进行计量。细菌通常以微米为单位，而病毒则比细菌还小，以纳米为单位。"]
[38,"微生物在哪些环境中分布广泛？","微生物在土壤、水体、空气、植物、动物和人体内部或表面等环境中都分布广泛。它们甚至存在于高空、油井、极地和深海火山口等极端环境中。"]
[39,"微生物的繁殖速度有多快？","微生物具有极高的繁殖速度。在生长旺盛时，某些细菌每20分钟就能增殖一代，24小时内可增殖72代。"]
[40,"微生物为什么容易发生变异？","微生物对环境条件敏感，当外界条件发生剧烈变化时，多数个体死亡，但少数个体可能通过变异来适应新的环境。"]
[41,"微生物的代谢有什么特点？","微生物的代谢非常活跃，它们能迅速从环境中吸取各种营养物质并排出大量代谢产物。此外，微生物的代谢类型多样，具体表现为：①基质广泛，既能利用各种化学能作为能源，也能 利用各种有机物质作为碳源；②能源谱宽，既能利用太阳能，也能利用各种化学能作为能源； ③ 适应性强，既可在有氧环境下生长，也可在无氧环境下生长；④代谢产物多样，既可产生 无机产物，也可产生有机产物，既可产生小分子有机产物，也可产生大分子有机产物。"]
[42,"微生物的命名遵循什么规则？","微生物的命名遵循国际命名法则，给每一个微生物类群或物种一个专有名称。"]
[43,"微生物的名字有哪些种类？","微生物的名字有俗名和学名两种。","什么是俗名？","俗名是指普通的、通俗的、地区性的名字，具有简明和大众化的优点，但往往含义不确切，易于彼此重复，使用范围受到限制。","什么是学名？","学名是微生物的科学名称，按照国际学术界的通用规则命名，采用拉丁词或拉丁化的词构成，在出版物中，学名应排成斜体。根据双名法规则，学名通常由一个属名加一个种名构成。出现在分类学文献上的学名，在双名之后往往加上首次定名人、现名定名人和现名定名年份"]
[44,"生物分类工作的基础建立在哪位科学家的工作之上的？","生物分类工作的基础建立在200多年前Linnaeus的工作之上的。","Linnaeus将生物划分为哪两个界？","Linnaeus将生物划分为动物界和植物界。"]
[45,"微生物最初是如何被分类的？","微生物最初被习惯性地归入动物或植物的低等类型。"]
[46,"Haechel在1866年提出了什么生物分类系统？","Haechel在1866年提出了三界系统，将生物分为动物界、植物界和原生生物界。","原生生物界包括哪些微生物？","原生生物界包括细菌、真菌、单细胞藻类和原生动物。"]
[47,"20世纪50年代，人们利用什么工具观察微生物？","20世纪50年代，人们利用电子显微镜观察微生物。"]
[48,"原核生物和真核生物的主要区别是什么？","原核生物的核物质不被核膜包围，而真核生物的核物质被核膜包围。"]
[49,"Whittaker在1969年提出了什么生物分类系统？","Whittaker在1969年提出了五界系统，包括原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界和动物界。","五界系统中的前三界分别包括哪些微生物？","五界系统中的前三界分别包括原核生物界（各类细菌）、原生生物界（单细胞藻类和原生动物）、真菌界（真菌和黏菌）。"]
[50,"病毒在五界系统中是如何被对待的？","病毒在五界系统中不被包含，但微生物学家一直在研究它们。"]
[51,"陈世骧在1979年提出了什么生物分类系统？","陈世骧在1979年提出了三个总界的六界系统，包括非细胞总界（包括病毒界）、原核总界（包括细菌界和蓝藻界）、真核总界（包括植物界、真菌界和动物界）。"]
[52,"近年有学者提出了哪些不同的生物分类系统？","近年有学者提出与上述六界不同的六界系统，将古细菌另立为界，即真细菌界、古细菌 界、原生生物界、真菌界、植物界和动物界。还有学者提出八界系统，将原核生物分为古细 菌界、真细菌界，将真核生物分为古真核生物和后真核生物两个超界，前一超界只含一个 界，即古真核生物界，后一超界包括原生动物界、藻界、植物界、真菌界、动物界。有学者 认为这一分界系统是较为合理和清楚的。"]
[53,"地球上已知的植物有多少种？","地球上已知植物约有50万余种。","植物在地球上的分布如何？","植物在地球上的分布极为广泛，从赤道到两极，从高山到平原，从陆地、沙漠到海洋、湖泊，几乎每个角落都有它们的踪迹。"]
[54,"植物主要可以分为哪些类别？","根据其特征，植物可分为藻类、菌类、地衣、苔藓、蕨类和种子植物。"]
[55,"结构最简单的植物是什么样的？","结构最简单的植物只有一个细胞，如衣藻、小球藻。"]
[56,"种植植物通常具有哪些器官？","种植植物具有发达的根、茎、叶等器官，并能产生种子进行繁殖。"]
[57,"根据营养方式，植物可以分为哪两类？","根据营养方式，植物可以分为能够进行光合作用的自养型植物和不能进行光合作用的异养型植物。"]
[58,"植物分类的主要任务是什么？","植物分类的主要任务是将自然界的植物分门别类，鉴别到种，并给植物以名称和描述。","植物分类学对人们有什么帮助？","植物分类学所总结的人们对植物进行分类的经验和规律，已成为人们认识植物和发掘植物资源的有力工具。"]
[59,"古希腊植物学之父是谁？","古希腊被称为植物学之父的是切奥弗拉斯特。"]
[60,"植物分类的基本单位是什么？","在植物分类中，种是生物分类的最基本单位。它是具有一定自然分布区和一定的生 理、形态特征的生物类群；同种类的个体间具有相同的遗传性状，而且彼此杂交可以产生能 育的后代，但与另一个种的个体杂交， 一般不产生后代，即是生殖隔离的。 一个物种是由若 干个居群所组成， 一个居群又由同种的许多个体(植株)所组成，而各个居群总是不连续地 分布于一定的区域内(即种的分布区)。"]
[61,"种内个体间可以根据什么进行再分类？","种内个体间视变异的大小可再分为亚种、变种、变型等。"]
[62,"农业、园艺上的品种与自然的分类单位有什么不同？","农业、园艺上所谓的品种不属于自然的分类单位，它是人们在农业和园艺生产实践中培育出来的那些经济或社会效益较大和形态上有差别的类型，表现在大、小、色、香、味等方面的不同。"]
[63,"植物命名的两大类别是什么？","俗名（土名）和学名。","学名是如何命名的？","学名是以双名法给植物起名，由两个拉丁字组成。第一个为属名，名词，且第一个字母大写；第二个字为种名，形容词，字母小写。最后附以命名人的姓氏或缩写。","双名法是由谁首创的？","双名法是由植物分类学大师林奈首创的。"]
[64,"种下等级如亚种、变种或变形的命名方法是什么？","种下等级如亚种、变种或变形的命名用三名法，即除属名和种名外，分别写上亚种(subspecies)的缩写“ssp.”(或“subsp.”)或变种(variety)的缩写“var.”或者变形(forma)的缩写“f.”，然后再加上亚种或变种或变形的名称，最后同样写上命名人的姓氏或姓氏缩写。"]
[65,"为了避免命名上的混乱，应该遵循什么法规？","为了避免命名上的混乱，必须遵循《国际植物命名法规》。"]
[66,"绿色植物在自然界中的初级生产力是什么？","绿色植物是自然界的初级生产力，能够通过光合作用将简单的无机物合成为复杂的有机物，如糖类。"]
[67,"光合作用是什么过程？","光合作用是指绿色植物利用太阳光能，将无机物（如水、二氧化碳）转化为有机物（如糖类）的过程。"]
[68,"光合作用合成的有机物除了供植物本身消耗外，还有什么用途？","光合作用合成的有机物除了供植物本身生命活动的消耗和作为构成躯体结构物质之外，大部分以贮藏物的形式储存于细胞中，为其他生物提供食料和能源。"]
[69,"为什么说绿色植物对维持大气中氧气比例的平衡很重要？","绿色植物通过光合作用释放氧气，补充了因动植物呼吸、物质燃烧和分解所消耗的氧量，从而保持了大气下层氧气比例的稳定平衡。如果没有这种氧的补偿，大气中的含氧量将逐渐减少，导致大部分生物窒息而死。"]
[70,"非绿色植物在生物界中的作用是什么？","非绿色植物，如细菌、真菌等，通过矿化作用将复杂有机物分解为无机物质，这对于构成生物有机体的主要物质如碳、氮、氢、氧、硫、磷、铁、钙、钾等元素在自然界中的循环起到了重要作用。"]
[71,"矿化作用对生物界有何影响？","矿化作用对于构成生物有机体的主要物质在自然界中的循环起到了重要作用。如果没有这个过程，动植物的遗体将不能腐烂分解，无机物质不能归还于自然界，导致绿色植物缺乏矿质元素，整个地球将变成一个尸体堆积如山的死世界。"]
[72,"绿色植物和非绿色植物之间的关系如何促进自然界和生物界的发展？","绿色植物和非绿色植物通过光合作用和矿化作用，不断进行物质的吸收、合成、分解和释放，二者既相互对立又互为依存。这种矛盾的统一促进了自然界和生物界不断运动和发展。"]
[73,"动物可分为哪两大类？","动物可分为脊椎动物和无脊椎动物两大类。","脊椎动物的主要特征是什么？","脊椎动物身体背部都有一根由许多椎骨组成的脊柱，一般个体较大。脊椎动物又可分为鱼类、两栖类、爬行 类、鸟类和兽类五大类群。鱼类是脊椎动物中最多的一个类群，包括海水鱼和淡水鱼。","无脊椎动物的特征是什么？","无脊椎 动物的身体没有脊柱，多数个体很小，但种类却很多，占整个动物种数的90%以上。例如 苍蝇、蚊子、蚂蚱、蝴蝶等昆虫都是无脊椎动物。"]
[74,"什么是自然分类系统？","动物分类的知识是学习和研究动物学必需的基础。现在所用的动物分类系统，是以动物 形态或解剖的相似性和差异性的总和为基础的。根据古生物学、比较胚胎学、比较解剖学上 的许多证据，基本上能反映动物界的自然亲缘关系，称为自然分类系统。"]
[75,"动物分类系统由大到小分为哪些等级？","动物分类系统由大到小分为界、门、纲、目、科、属、种等几个重要的分类等级。"]
[76,"如何更精确地表达种的分类地位？","为了更精确地表达种的分类地位，还可将原有的阶元进一步细分，并在上述阶元之间加 入另一些阶元，以满足这种要求。加入的阶元名称，常常是在原有阶元名称之前或之后加上 总或亚而形成。于是就有了总纲、亚纲、总目、亚目等名称。"]
[77,"国际上统一规定的动物命名法是什么？","国际上统一规定的动物命名法为“双名法”。","双名法中的学名由哪两部分组成？","双名法中的学名由两个拉丁字或拉丁化的文字所组成，前一个字是动物的属名，后面一个字是动物的种本名。","属名和种本名的书写规则是什么？","属名用主格单数名词，第一个字母要大写；种本名用形容词或名词，第一个字母不需要大写。","学名之后通常附加什么信息？","学名之后通常附加当初命名人的姓氏。"]
[78,"亚种如何命名？","亚种的命名方法是在种名之后加上亚种名，构成通常所称的三名法。例如：北狐是狐的一个亚种，其学名为Vulpes vulpes schiliensis。"]
[79,"动物在生物界中的地位是什么？","动物则必须从自养生物那里获取 营养，植物被植食性动物所食，后者又是肉食性动物的食料，故动物属于掠夺摄食的异养 型，在生物界中是食物的消费者。"]
[80,"什么是自养生物？","凡能利用二氧化碳、无机盐及能源合成自身所需食物的生物称为自养生物。例如：绿色植物和紫色细菌"]
[81,"真菌在营养方面的地位是什么？","真菌为分界吸收营养型，处于还原者的地位。"]
[82,"生物在生态系统中有什么作用？","三界生物是最基本的，在进化发展中在营养方面相互联系，具有整体性和系统性，生物在生态系统中相互协调，在物质循环和能量流动过程中起着各自的作用。"]
[83,"生物的生长方式由哪两个要素决定？","生物的生长方式由两个要素决定：一是遗传因素，即存在于生物自身体内的内部因素——基因所决定的；二是环境因素，即从生物体外部对生物施加影响的客观存在的外观因素。","遗传因素和环境因素在生物生长中的作用是什么？","环境因素对每一种生物起着不同的作 用，因而生物的生长和活动等也各有差异。然而遗传因素却具有把生物体的生长和活动控制 在一定范围内，即作为控制生物体具有共同形态特征的作用。如肥沃土地上的榉树和贫瘠土  地上榉树的大小、枝条形状和叶子数量等均有不同，但总是具有特定的榉树形状，因此马上  就能把它与其他物种区别开来。 一般认为遗传因素使生物不发生变化，具有使物种稳定的性  质；而环境因素因其自身的差异，即由于基因的改变而出现叫做突变的变种现象。"]
[84,"什么是突变和变种现象？","突变是由于基因的改变而出现的新的生物特征。由突变产生的变种有的可能因不能适应生长环境而被淘汰，但偶尔也有的变种对某一生长环境有特殊的适应能力，生长正常并能留下后代，这样就产生了新的物种。"]
[85,"环境变化对生物有什么影响？","环境的变化对生物有重大影响。生物必须适应环境的变化才能生存，否则它们可能会死亡或转移到其他地方寻找适合生存的环境。"]
[86,"影响微生物生长繁殖的环境要素是什么？","微生物和所有其他生物一样，在生命活动过程中需要一定的生活条件，影响微生物生长繁殖的环境要素包括营养、温度、渗透压、氢离子浓度（pH值）、湿度、氧和氧化还原电位、氧以外的其他气体、辐射、超声波、消毒等。只有当外界环境条件适宜时，微生物才能很好地生长发育，如环境 条件变得不适应时，微生物的生长发育就要受到抑制，甚至死亡。"]
[87,"温度对微生物生长有哪些影响？","温度低于微生物的最低生长温度或高于最高生长温度时，微生物会停止生长或死亡。微生物在适宜的温度范围内，以最大速率生长繁殖。"]
[88,"什么是微生物的生长温度三基点？","微生物的生长温度三基点是指其生长繁殖的最低温度、最适温度和最高温度。","什么是最低生长温度？","最低生长温度是指微生物能进行生长繁殖的最低温度界限。在此温度下的微生物生长速率很低，低于此温度则生长可完全停止。","什么是最适生长温度？","最适生长温度是微生物以最大速率生长繁殖的温度。需要注意的是，微生物的最适生长温度不一定是一切代谢活动的最佳温度。","什么是最高生长温度？","最高生长温度是指微生物生长繁殖的最高温度界限。在此温度下，微生物细胞易于衰老和死亡。"]
[89,"什么是致死温度？","在一定条件下和一定时间内，能够杀死微生物的最低温度称为致死温度。","什么是致死时间？","在致死温度时杀死该种微生物所需的时间称为致死时间。在致死温度以上，温度越高，致死时间越短。"]
[90,"如何根据微生物的生长温度范围进行分类？","根据微生物生长温度范围，通常把微生物分为嗜热型、嗜温型和嗜冷型三大类。"]
[91,"嗜热型微生物的生长温度范围是多少？","嗜热型微生物的最低生长温度为45℃，最适生长温度为55～65℃，最高生长温度为80℃。"]
[92,"超嗜热或嗜高温型微生物的生长温度范围是多少？","超嗜热或嗜高温型微生物的最低生长温度为65℃，最适生长温度为89～90℃，最高生长温度为100℃以上。"]
[93,"嗜冷型微生物的生长温度范围是多少？","嗜冷型微生物的最低生长温度为0℃以下，最适生长温度为15℃，最高生长温度为20℃。"]
[94,"兼性嗜冷型微生物的生长温度范围是多少？","兼性嗜冷型微生物的最低生长温度为0℃，最适生长温度为20~30℃，最高生长温度为35℃。"]
[95,"嗜温型微生物的生长温度范围是多少？","嗜冷型微生物的最低生长温度为15~20℃以下，最适生长温度为20~45℃，最高生长温度为45℃。"]
[96,"哪些环境中有高温菌存在？","温泉、堆肥、厩肥、秸秆堆和土壤","高温菌在哪些过程中发挥作用？","参与堆肥、厩肥和秸秆堆高温阶段的有机质分解过程"]
[97,"哪些微生物种类在高温中不能生长发育？","霉菌"]
[98,"嗜热型微生物为什么能在高温下生存和生长？","菌体内的酶和蛋白质较为抗热，高温性微生物的蛋白质合成机构核糖体和其他成分对高温具有较大的抗性，细胞膜中饱和脂肪酸含量较高"]
[99,"腐生性微生物和哺乳动物寄生性微生物的最适温度分别是多少？","腐生性微生物：20～45℃；哺乳动物寄生性微生物：37℃左右"]
[100,"嗜冷型微生物主要存在于哪些环境中？","水体中的发光细菌、铁细菌及一些常见于寒带冻土、海洋、冷泉、冷水河流、湖泊以及冷藏仓库中的微生物"]
[101,"嗜冷型微生物对哪些水域中的有机质分解有重要作用？","寒带冻土、海洋、冷泉、冷水河流、湖泊以及冷藏仓库中的水域"]
[102,"冷藏食品腐败的原因是什么？","嗜冷性微生物细胞内的酶在低温下仍能缓慢而有效地发挥作用，同时细胞膜中不饱和脂肪酸含量较高"]
[103,"微生物的生长速率随温度如何变化？","在适应温度范围内随温度逐渐提高，代谢活动加强，生长、增殖加快；超过最适温度后，生长速率逐渐降低，生长周期也延长"]
[104,"过高或过低的温度对微生物有什么影响？","高于最高温度界限时，引起微生物原生质胶体的变性，蛋白质和酶的损伤、变性，失去生活机能的协调、停止生长或出现异常形态，最终导致死亡"]
[105,"为什么高温对微生物具有致死作用？","高温导致微生物的原生质胶体变性，蛋白质和酶损伤、变性，失去生活机能的协调"]
[106,"哪些微生物对高温的抵抗力较强？","细菌芽孢和真菌的一些孢子和休眠体"]
[107,"高温灭菌的方法有哪些？","干热与湿热两大类"]
[108,"为什么在同一温度下，湿热灭菌法比干热灭菌法的效果好？","蛋白质的含水量与其凝固温度成反比"]
[109,"微生物的最适pH值和pH值适应范围是怎样的？","每种微生物都有最适宜的pH值和一定的pH值适应范围。大多数细菌、藻类和原生动物的最适宜pH值为6.5～7.5，在pH=4.0~10.0之间也能生长。放线菌一般在微碱性，即pH=7.5～8.0最适宜。酵母菌和霉菌在pH=5~6的酸性环境中较适宜，但可生长的范围在pH=1.5～10.0之间。"]
[110,"哪些微生物能在强酸性或强碱性环境中生活？","有些细菌，如硝化细菌能在pH=11.0的环境中生活，而氧化硫硫杆菌能在pH=1.0～2.0的环境中生活。"]
[111,"圆褐固氮菌的最低、最适和最高生长pH值是多少？","圆褐固氮菌的最低生长pH值是4.5，最适生长pH值是4.7~7.6，而最高生长pH值是9.0。"]
[112,"大豆根瘤菌的生长pH值范围是怎样的？","大豆根瘤菌可以在pH值4.2的环境中生长，最适pH值是6.8~7.0，而最高生长pH值可以达到11.0。"]
[113,"亚硝酸细菌喜欢什么样的酸碱环境？","亚硝酸细菌偏好碱性环境，最低生长pH值是7.0，最适pH值是7.8~8.6，而最高生长pH值是9.4。"]
[114,"氧化硫硫杆菌是一种什么样的微生物？","氧化硫硫杆菌是一种极端酸性微生物，它可以在pH值低至1.0的环境中生长，最适pH值是2.0~2.8，而pH值超过4.0~6.0时，其生长可能受到影响。"]
[115,"嗜酸乳酸杆菌的生长pH值范围如何？","嗜酸乳酸杆菌的最低生长pH值是4.0~4.6，最适pH值是5.8~6.6，而最高生长pH值是6.8。"]
[116,"放线菌的生长pH是怎样的？","放线菌的生长环境偏好中性到碱性，最低生长pH值是5.0，最适pH值是7.0~8.0，而最高生长pH值是10.0。"]
[117,"酵母菌的生长pH值范围是怎样的？","酵母菌是一种适应性非常强的微生物，它可以在pH值低至3.0的环境中生长，最适pH值是5.0~6.0，而最高生长pH值是8.0。"]
[118,"黑曲霉的生长pH值范围是多少？","黑曲霉的最低生长pH值是1.5，最适pH值是5.0~6.0，而最高生长pH值是9.0。"]
[119,"微生物处于最适pH值时酶活性如何？","微生物处于最适pH值范围时酶活性最高，如果其他条件适合，微生物的生长速率也最高。"]
[120,"当pH值低于最低或超过最高时，对微生物有什么影响？","当pH值低于最低或超过最高时，将抑制微生物生长甚至导致死亡。"]
[121,"pH值影响微生物生长的机制有哪些？","(1)氢离子可与细胞质膜上与细胞壁中的酶相互作用，从而影响酶的活性，甚至导致酶的失活。(2)pH值对培养基中有机化合物的离子化有影响，因而也间接地影响微生物。(3)pH值还影响营养物质的溶解度。"]
[122,"为什么在碱性环境下，有机化合物相对不易进入细胞？","在碱性pH值下，有机化合物能离子化，离子化的有机化合物相对不易进入细胞。当这些物质过多地进入细胞，会对生长产生不良影响。","为什么在酸性环境下，有机化合物相对更易进入细胞？","酸性物质在酸性环境下不解离，而呈非离子化状态。非离子化状态的物质比离子化状态的物质更易渗入细胞。"]
[123,"pH值对营养物质的溶解度有何影响？","pH值低时，CO_2的溶解度降低，\\mathrm{Mg}^{2+}\\text{、Ca}^{2+}\\text{、Mo}^{2+}等溶解度增加，当达到一定的浓度后，对微生物产生毒害；当pH值高时，\\mathrm{Fe}^{2+}\\text{、Ca}^{2+}\\text{、Mg}^{2+}\\text{及Mn}^{2+}等的溶解度降低，以碳酸盐、磷酸盐或氢氧化物形式生成沉淀，对微生物生长不利。"]
[124,"微生物如何改变基质的氢离子浓度？","微生物在基质中生长时，由于代谢作用而引起的物质转化，能改变基质的氢离子浓度。例如，乳酸细菌分解葡萄糖产生乳酸，从而增加了基质中的氢离子浓度，酸化了基质。尿素细菌水解尿素产生氨，从而碱化了基质。"]
[125,"为什么在配制培养基时要注意调节pH值？","为了维持微生物生长过程中pH值的稳定，在配制培养基时，不仅要注意调节培养基的pH值，以适合微生物生长的需要。环境pH值还可调控微生物的代谢。"]
[126,"环境pH值如何调控微生物的代谢？","环境pH值可以调控微生物的代谢。例如，酿酒酵母在pH值为4.5～5.0的环境下进行乙醇发酵，不产生甘油和醋酸。但当pH值高于8.0时，发酵产物除了乙醇外，还有甘油和醋酸。"]
[127,"某些微生物的生长pH值与其合成代谢产物的pH值是否总是一致？","不一致。例如，丙酮丁醇梭菌的生长繁殖最适pH值是5.5～7.0，而大量合成丙酮丁醇的最适pH值却为4.3～5.3。"]
[128,"湿度的定义是什么？","湿度的定义是环境空气中含水量的多少，有时也泛指物质中所含水分的量。"]
[129,"一般生物细胞的含水量是多少？","一般生物细胞的含水量在70%～90%。"]
[130,"为什么湿润的物体表面容易长微生物？","湿润的物体表面容易长微生物是因为湿润的物体表面常有一层薄薄的水膜，微生物细胞实际上就生长在这一水膜中。"]
[131,"放线菌和霉菌的生长环境是什么？","放线菌和霉菌基内菌丝生长在水溶液或含水量较高的固体基质中，气生菌丝则曝露于空气中。"]
[132,"空气湿度对放线菌和霉菌的代谢活动有什么影响？","空气湿度对放线菌和霉菌的代谢活动有明显的影响。如基质含水量不高、空气干燥，胞壁较薄的气生菌丝易失水萎蔫，不利于甚至可终止代谢活动，空气湿度较大则有利于生长。"]
[133,"酿造工业中为什么制曲的曲房要接近饱和湿度？","酿造工业中制曲的曲房要接近饱和湿度，以促使霉菌旺盛生长。"]
[134,"长江流域梅雨季节物品为什么容易发霉变质？","长江流域梅雨季节物品容易发霉变质的主要原因是空气湿度大（相对湿度在70%以上）和温度较高。"]
[135,"细菌在空气中的生存和传播需要什么条件？","细菌在空气中的生存和传播需要湿度较大的条件。"]
[136,"环境干燥对微生物有什么影响？","环境干燥可使细胞失水而造成代谢停止乃至死亡。"]
[137,"人们为什么广泛应用干燥方法保存谷物、纺织品与食品等？","人们广泛应用干燥方法保存谷物、纺织品与食品等，其实质就是夺细胞之水，从而防止微生物生长引起的霉腐。"]
[138,"微生物生长所需要的水分是指什么？","微生物生长所需要的水分是指微生物可利用之水，如微生物虽处于水环境中，但如其渗透压很高，即便有水，微生物也难于利用。","渗透压对微生物生长的重要性体现在哪里？","渗透压对微生物生长的重要性体现在，高渗透压时即便有水也难以利用，这是微生物生长的重要因子之一。"]
[139,"水活度对微生物生长有什么影响？","水活度是明显影响微生物生长的极为重要因子。"]
[140,"根据微生物对氧的不同需求与影响，把微生物可分成几种类型？","氧和氧化还原电位与微生物的关系十分密切，对微生物生长的影响极为明显。研究表 明，不同类群的微生物对氧要求不同，可根据微生物对氧的不同需求与影响，把微生物分成 如下几种类型：(1)专性好氧菌 (obligate   or   strict   aerobes)；(2)兼性厌氧菌 (facultative anaerobes)；(3)微好氧菌 (microserophilic     bacteria)；(4)耐氧菌 (aerotolerant      anaerobes)；(5)厌氧菌 (anaerobes)；","专性好氧菌（obligate or strict aerobes）是什么？","专性好氧菌是具有完整呼吸链的微生物，以分子氧作为最终电子受体，只能在较高浓度分子氧（0.2Pa）的条件下生长。大多数细菌、放线菌和真菌属于这一类别。例如：醋杆菌属（Acetobacter）、固氮菌属（Azotobacter）、铜绿假单胞菌（Pseudomonas aeruginosa）等。"," 兼性厌氧菌（facultative anaerobes）是什么？","兼性厌氧菌（也称为兼性好氧菌）的适应范围广，既能在有氧环境中生长也能在无氧环境中生长。在有氧时，它们通过呼吸产能；而在无氧时，则通过发酵或无氧呼吸产能。例如：大肠杆菌（Escherichia coli）、产气肠杆菌（Enterobacter aerogenes）等肠杆菌科成员，以及地衣芽孢杆菌（Bacillus lichenifornus）、酿酒酵母（Saccharomyces cerevisiae）等。","微好氧菌（microserophilic bacteria）是什么？","微好氧菌只能在非常低的氧分压（0.01~0.03Pa）下生长，而正常大气的氧分压为0.2Pa。它们通过呼吸链以氧为最终电子受体进行产能。例如：发酵单胞菌属（Zymontonas）、弯曲菌属（Gampylobucter）、氢单胞菌属（Hydrogenomonas）、霍乱弧菌（Vibrio cholerae）等属种成员。","耐氧菌（aerotolerant anaerobes）是什么？","耐氧菌的生长不需要氧，但可以在分子氧存在的条件下进行发酵性厌氧生活。分子氧对它们来说是无用的，但也不会造成危害，因此被称为耐氧性厌氧菌。这是因为它们不具有呼吸链，而是通过发酵经底物水平磷酸化获得能量。一般的乳酸菌，如乳酸乳杆菌（Lactobacillus lactis）、乳链球菌（Streptococcus lactis）、肠膜明串珠菌（Leuconostoc mesenteroides）和粪肠球菌（Enterobacter faecalis）等，大多是耐氧菌。","厌氧菌 (anaerobes) 是什么？","厌氧菌是一类在无氧或氧化还原电位很低的环境中才能生长的微生物。分子氧对这类微生物有毒，会抑制其生长（一般厌氧菌）甚至导致死亡（严格厌氧菌）。常见的厌氧菌包括梭菌属（如丙酮丁醇梭菌）、双歧杆菌属、拟杆菌属的成员，以及着色菌属、硫螺旋菌属等属的光合细菌与产甲烷菌等。厌氧微生物在有氧条件下生长时，会产生有害的超氧基化合物和过氧化氢等代谢产物，这些有毒代谢产物在胞内积累会导致机体死亡。"]
[141,"厌氧菌产生毒害作用的机理是什么？","厌氧菌产生毒害作用的机理主要是，在有氧条件下生长时，厌氧微生物会产生有害的超氧基化合物和过氧化氢等代谢产物。这些有毒代谢产物在胞内积累，导致机体死亡。例如，超氧基化合物与过氧化氢可以相互作用产生毒性很强的自由基。然而，超氧基化合物与过氧化氢可以在超氧化物歧化酶（SOD）和过氧化氢酶的作用下，转变成无毒的化合物。"]
[142,"厌氧菌中的超氧化物歧化酶 (SOD) 和过氧化氢酶 (catalase) 起什么作用？","在厌氧菌中，超氧化物歧化酶（SOD）和过氧化氢酶（catalase）起着重要的保护作用。超氧化物歧化酶可以将超氧基化合物（O₂⁻）转化成无毒的化合物，从而防止超氧基对细胞的损害。而过氧化氢酶则可以将过氧化氢分解成水和氧气，从而消除过氧化氢对细胞的毒性作用。这两种酶共同维护厌氧菌在无氧环境下的生存和生长。"]
[143,"厌氧菌中的哪些属或种是常见的？","厌氧菌中常见的属或种包括梭菌属（如丙酮丁醇梭菌）、双歧杆菌属、拟杆菌属的成员，以及着色菌属、硫螺旋菌属等属的光合细菌与产甲烷菌等。这些微生物在无氧或氧化还原电位很低的环境中能够生长和繁殖。"]
[144,"什么微生物细胞内普遍存在超氧化物歧化酶和过氧化氢酶？","好氧微生物与兼性厌氧细菌细胞内普遍存在着超氧化物歧化酶和过氧化氢酶。"]
[145,"严格厌氧微生物在有氧条件下生长时会出现什么问题？","严格厌氧微生物在有氧条件下生长时，有毒的代谢产物在胞内积累，引起机体中毒死亡。"]
[146,"耐氧性微生物有什么特点？","耐氧性微生物只具有超氧化物歧化酶，而不具有过氧化氢酶。在生长过程中产生的超氧基化合物被分解去毒，过氧化氢则通过细胞内某些代谢产物进一步氧化而解毒。"]
[147,"微生物的生长与什么环境的电位有关？","微生物的生长与环境的氧化还原电位（用Eh值表示）有关。"]
[148,"Eh值（氧化还原电位）与哪些因素有关？","Eh值与氧分压和pH值有关。pH值低时，氧化还原电位高；pH值高时，氧化还原电位低。"]
[149,"Eh值（氧化还原电位）的范围对微生物的生长有何影响？","Eh值在+0.1V以上时，好氧性微生物可以生长，以+0.3～+0.4V时为宜。而-0.1V以下则适宜厌氧性微生物生长。不同微生物种类的临界Eh值不等。"]
[150,"产甲烷细菌对Eh值（氧化还原电位）的要求是怎样的？","产甲烷细菌生长所要求的Eh值一般在一330mV以下，是目前所知的对Eh值要求最低的一类微生物。"]
[151,"培养基的氧化还原电位受哪些因素影响？","培养基的氧化还原电位受分子态氧、培养基中氧化还原物质以及微生物本身的代谢作用等因素的影响。"]
[152,"哪些情况下厌氧性微生物能在有氧条件下生长？","当培养基中加入足量的强还原性物质（如半胱氨酸、硫代乙醇等）时，即使环境中有氧气，培养基的Eh值也能下降到厌氧性微生物生长的临界Eh值以下，使得厌氧性微生物能在有氧条件下生长。"]
[153,"好氧性微生物与厌氧性微生物在生活在一起时有什么相互作用？","当好氧性微生物与厌氧性微生物生活在一起时，前者能消耗氧气并创造有利于厌氧性微生物生长的氧化还原电位。在土壤中，这种相互作用为厌氧性微生物的生长繁殖提供了必要条件。"]
[154,"氮气对绝大多数微生物种类的作用是什么？","氮气对绝大多数微生物种类是没有直接作用的。"]
[155,"在空气中，氮气的主要作用是什么？","在空气中，氮气主要起着稀释氧气的作用。"]
[156,"哪些微生物可以利用氮气作为氮素营养源？","固氮微生物可以利用氮气作为氮素营养源。"]
[157,"CO₂对自养微生物有何重要性？","CO₂是自养微生物利用光能或化能合成细胞自身有机物不可缺少的碳素养料。"]
[158,"哪些微生物能吸收利用空气中的H₂？","有些微生物有氢化酶，能吸收利用空气中的H₂作为电子供体。"]
[159,"空气中的氢含量对微生物生长有何影响？","虽然空气中的氢含量很低，但并不是影响微生物生长的重要环境因子。"]
[160,"在哪些特殊环境中，产甲烷细菌能吸收利用氢气？","在沼气池、沼泽、河底、湖底、瘤胃等厌氧环境中，产甲烷细菌能吸收利用氢气。"]
[161,"产甲烷细菌如何利用氢气和CO₂？","产甲烷细菌能吸收利用氢气作为电子供体，将CO₂转化为CH₄，并利用CO₂合成有机物。"]
[162,"辐射是什么？","辐射是电磁波，包括无线电波、可见光、X-射线、γ-射线和宇宙线等。"]
[163,"大多数微生物如何利用辐射能源？","大多数微生物不能利用辐射能源，辐射往往对微生物有害。"]
[164,"光能营养型微生物利用哪种波长的辐射？","光能营养型微生物利用波长在800～1000nm的红外辐射和波长在380～760nm的可见光部分。"]
[165,"哪些微生物表现趋光性？","一些非光合生物的微生物表现一定的趋光性，例如闪光须霉 (Phycomyces nitens)。"]
[166,"微生物直接曝晒在阳光中会受到哪些影响？","由于红外线产生热量，通过提高环境中的温度和引起水分蒸发而致干燥作用，间接地影响微生物的生长。短光波的紫外线则具有直接杀菌作用。"]
[167,"紫外线的杀菌作用机制是什么？","紫外线使被照射物的分子或原子中的内层电子提高能级，但不引起电离。细胞中的DNA能吸收紫外线，形成嘧啶二聚体，导致DNA复制异常而产生致死作用。"]
[168,"哪些微生物对紫外线辐射有较强的抗性？","干细胞和孢子对紫外线辐射抗性强于湿细胞和营养细胞。带色的细胞能更好地抵抗紫外线辐射。"]
[169,"什么是光复活现象？","经紫外线辐射处理后，受损伤的微生物细胞若再暴露于可见光中，一部分可恢复正常，此称为光复活现象。"]
[170,"电离辐射与非电离辐射的主要区别是什么？","电离辐射有足够的能量使受照射分子逐出电子而使之电离，如X-射线、γ射线。非电离辐射则不会引起电离，如紫外线。"]
[171,"电离辐射的杀菌作用机制是什么？","电离辐射的杀菌作用除作用于细胞内大分子外，还间接地通过射线引起环境中水分子和细胞中水分子在吸收能量后产生自由基而起作用。"]
[172,"γ-射线在哪些工业领域有应用？","γ-射线在食品与制药等工业上有应用，常用于罐头食品、不能进行高温处理的药品的放射灭菌。"]
[173,"紫外线、X-射线或γ-射线在微生物学中有哪些其他用途？","合适照射剂量的紫外线、X-射线或γ-射线能诱导基因变异，因此它们也用作微生物诱变获得突变基因与育种的高效诱变剂。"]
[174,"超声波是什么？","超声波是超过人能听到的最高频(20000Hz)的声波。"]
[175,"超声波在哪些领域有广泛应用？","超声波在多种领域具有广泛的应用，包括微生物学。"]
[176,"适度的超声波对微生物细胞有何影响？","适度的超声波处理微生物细胞，可促进微生物细胞代谢。"]
[177,"强烈的超声波对微生物细胞有何影响？","强烈的超声波处理可致细胞破碎，常用于获取细胞内含物的研究。"]
[178,"超声波破碎细胞的机理是什么？","超声波的高频振动与细胞振动不协调，造成细胞周围环境的局部真空，引起细胞周围压力的极大变化，使细胞破裂。"]
[179,"超声波处理为何可能导致细胞死亡？","超声波处理导致细胞死亡的原因包括细胞破裂和产生的热量。"]
[180,"如何避免超声波处理过程中的热失活作用？","在超声波处理过程中，通常采用间断处理和用冰盐溶液降温的方式来避免产生热失活作用。"]
[181,"哪些微生物细胞对超声波更敏感？","杆菌比球菌、丝状菌比非丝状菌、体积大的菌比体积小的菌更易受超声波破坏。"]
[182,"哪些微生物对超声波处理较难被破坏？","病毒和噬菌体以及细菌芽孢对超声波处理较难被破坏。"]
[183,"超声波的杀菌效果与哪些因素有关？","超声波的杀菌效果与频率、处理时间、微生物种类、细胞大小、形状及数量等因素有关。"]
[184,"消毒、杀菌剂与化学疗剂对微生物有何作用？","消毒、杀菌剂与化学疗剂对微生物生长具有抑制或致死作用。"]
[185,"饮用水的消毒目的是什么？","饮用水的消毒目的是杀伤水中的微生物，确保水的安全性。"]
[186,"化学疗剂如抗生素对微生物有何作用？","化学疗剂如抗生素对微生物具有强烈的抑菌或杀菌作用。"]
[187,"农作物病虫害防治所施用的化学农药对土壤中的微生物有何影响？","农作物病虫害防治所施用的化学农药部分残留在土壤中，对土壤中的许多微生物有毒害作用。"]
[188,"消毒、杀菌剂与化学疗剂对微生物的作用机制是什么？","消毒、杀菌剂与化学疗剂对微生物的抑制与毒杀作用因其胞外毒性、进入细胞的透性、作用的靶位和微生物的种类不同而异，同时也受其他环境因素的影响。"]
[189,"为什么某些消毒与杀菌剂在高浓度时是杀菌剂，在低浓度时可能被微生物利用？","某些消毒与杀菌剂在高浓度时具有更强的杀菌效果，而在低浓度时可能被微生物利用作为养料或生长刺激因子，这取决于浓度和微生物的种类及代谢能力。"]
[190,"哪些常见的化学消毒剂属于氧化剂？","常见的化学消毒剂中属于氧化剂的有高锰酸钾、过氧化氢、漂白粉和氟、氯、溴、碘及其化合物。"]
[191,"高锰酸钾在消毒中的应用是什么？","高锰酸钾是常见的氧化消毒剂，一般以0.1%溶液用于皮肤、水果、饮具、器皿等消毒，但需在应用时配制。"]
[192,"碘在消毒中的作用和应用是什么？","碘具有强穿透力，能杀伤细菌、芽孢和真菌，是强杀菌剂。通常用3%～7%的碘溶于70%～83%的乙醇中配制成碘酊。"]
[193,"氯气在消毒中的作用和应用是什么？","氯气可作为饮用水或游泳池水的消毒剂。常用0.2～0.5μg/L的氯气消毒。氯气在水中生成次氯酸，次氯酸分解成盐酸和初生氧，初生氧具有强氧化力，对微生物起破坏作用。"]
[194,"漂白粉在消毒中的应用是什么？","漂白粉是常用的杀菌剂，它含次氯酸钙，在水中生成次氯酸并分解成盐酸和初生氧和氯。5%～20%次氯酸钙的粉剂或溶液常用作食品及餐具、乳酪厂的消毒。"]
[195,"甲醛在消毒中的作用是什么？","甲醛是常用的还原性消毒剂，它能与蛋白质的酰基和巯基起反应，引起蛋白质变性。"]
[196,"乙醇在消毒中的作用和应用是什么？","乙醇只能杀死营养细胞，不能杀死芽孢。70%的乙醇杀菌效果最好，超过70%以至无水乙醇效果较差。常用作皮肤、桌面及用具等的消毒。"]
[197,"酚在消毒中的作用是什么？","酚(石炭酸)及其衍生物有强杀菌力，它们对细菌的有害作用可能主要是使蛋白质变性，同时又有表面活性剂的作用，破坏细胞膜的透性，使细胞内含物外泄。"]
[198,"大多数重金属盐类在消毒中的作用是什么？","大多数重金属盐类都是有效的杀菌剂或防腐剂，其作用最强的是Hg、Ag和Cu。它们易与细胞蛋白质结合使其变性沉淀，或能与酶的巯基结合而使酶失去活性。"]
[199,"哪些化学消毒剂具有广谱性杀菌作用？","氧化剂如高锰酸钾、过氧化氢、漂白粉和氟、氯、溴、碘及其化合物，以及重金属盐类如Hg、Ag和Cu等都具有广谱性杀菌作用。"]
[200,"微生物在哪些条件下会被无机酸、碱杀死？","微生物在1%氢氧化钾或1%硫酸溶液中5～10min大部分死亡。"]
[201,"请列举一些常用的表面消毒剂的使用浓度和应用范围。","一些常用的表面消毒剂的使用浓度和应用范围如下表所示：\n| 类别 | 实例 | 常用浓度 | 应用范围 |  \n| :---: | :---: | :---: | :---: |  \n| 醇 | 乙醇 | 70% | 皮肤消毒 |  \n| 酸 | 食醋 | 3～5mL/m^3 | 熏蒸消毒空气 |  \n| 碱 | 石灰水 | 1%～3% | 粪便消毒 |  \n| 酚 | 石炭酸 | 5% | 空气消毒 |  \n| 酚 | 来苏儿 | 3%～5% | 皮肤消毒 |  \n| 醛 | 福尔马林(原液) | 6～10mL/m³ | 接种箱、厂房熏蒸 |  \n| 重金属盐 | 升汞 | 0.1% | 植物组织等外表消毒 |  \n| 重金属盐 | 硝酸银 | 0.1%～1% | 新生婴儿眼药水等 |  \n| 重金属盐 | 红溴汞 | 2% | 皮肤小创伤消毒 |   \n| 氧化剂 | KMnO₄（高锰酸钾） | 0.1%～3% | 皮肤、水果、茶杯消毒 |  \n| 氧化剂 | H₂O₂（过氧化氢） | 3% | 清洗伤口 |  \n| 氧化剂 | 氯气 | 0.1～1ml/m³ | 自来水消毒 |  \n| 氧化剂 | 漂白粉 | 1%～5% | 洗刷培养室、饮水机消毒 |  \n| 表面活性剂 | 新洁尔灭(季铵盐表面活性剂) | 0.25% | 皮肤消毒 |  \n| 染料 | 龙胆紫(紫药水) | 2%～4% | 外用药水 |  "]
[202,"化学疗剂的主要种类有哪些？","化学疗剂的主要种类包括抗生素和磺胺类抗代谢药物。"]
[203,"抗生素的定义是什么？","抗生素是一类在低浓度时能选择性地抑制或杀灭其他微生物的低分子量微生物次生代谢产物。"]
[204,"抗生素的抗菌谱是什么？","抗生素的抗菌谱是指抗生素抑制或杀灭特定种类微生物的范围。"]
[205,"抗生素是如何分类的？","抗生素的分类原则多种多样，一般把具有相同基本化学结构的天然或化学半合成的抗生素被分为一个组。"]
[206,"抗代谢药物的定义是什么？","抗代谢药物是指其化学结构与细胞内必要代谢物的结构很相似，可干扰正常代谢活动的一类化学物质。"]
[207,"抗代谢药物的作用机制是什么？","抗代谢药物通过干扰正常代谢活动，阻止微生物生长所需的某些关键物质的合成，从而抑制微生物的生长。"]
[208,"磺胺类药物的作用机制是什么？","磺胺类药物作为竞争性代谢拮抗物或代谢类似物，通过与细菌生长所需的辅酶中的组分相似，干扰辅酶的正常功能，从而抑制细菌的生长。"]
[209,"抗生素和磺胺类药物在化学结构上有何区别？","抗生素和磺胺类药物在化学结构上没有直接关联，抗生素是微生物次生代谢产物，而磺胺类药物是有机合成药物。"]
[210,"抗生素和磺胺类药物在治疗疾病中的效果如何？","抗生素和磺胺类药物在治疗由敏感微生物引起的疾病中具有良好的治疗效果，但具体效果取决于药物种类、病原体种类以及个体差异。"]
[211,"抗生素和磺胺类药物有哪些副作用或限制？","抗生素和磺胺类药物的副作用或限制包括选择性差、对人体与动物的毒性大、耐药性等问题。"]
[212,"微生物在环境中扮演的角色是什么？","微生物在环境中是大自然中数量和种类庞大的分解者，具有短代间、快繁殖和活跃代谢的特点，在物质循环中起重要作用，是生态环境中不可或缺的一部分。"]
[213,"土壤酶的主要来源是什么？","土壤酶的主要来源是微生物的生命活动，部分也来源于植物根系分泌和土壤中的有机残体。"]
[214,"污染物对土壤酶活性的影响有哪些？","污染物对土壤酶活性的影响包括使酶活性水平下降，这可能是由于污染物与酶分子中的活性位点结合导致酶失活，或产生与底物竞争性的抑制作用，或通过抑制土壤微生物的生长和繁殖，减少体内酶的合成和分泌。"]
[215,"硝化作用和反硝化作用是什么？","硝化作用是微生物将土壤中有机残体分解后释放的NH₃转化为NO₂和NO₃的过程；反硝化作用则是将无机离子NO₂和NO₃转化成NH₃的过程。"]
[216,"哪些因素可以影响硝化作用和反硝化作用？","影响硝化作用和反硝化作用的因素包括微生物种类、污染物种类以及土壤环境因素，如pH值。"]
[217,"污染物对硝化作用和反硝化作用的影响是什么？","污染物对硝化作用和反硝化作用的影响取决于微生物种类、污染物种类以及土壤环境因素。一些污染物可以直接改变土壤环境pH值，从而影响这些过程。同时，不同的污染物对硝化作用和反硝化作用的抑制程度也有所不同。"]
[218,"土壤硝化作用和反硝化作用中起主导作用的微生物种类是否相同？","在不同的酸碱条件下，土壤硝化作用中起主导作用的微生物种类可能不同。关于反硝化作用中起主导作用的微生物种类信息，文中没有提及。"]
[219,"哪些污染物对硝化作用和反硝化作用的影响较大？","一些杀真菌剂和熏蒸剂（如溴甲烷和三氯硝基甲烷）以及部分有机污染物（如五氯酚）对硝化作用的抑制非常明显。重金属等无机污染物也对硝化和反硝化过程有显著影响。然而，不同污染物对不同土壤和微生物的影响可能有所不同。"]
[220,"土壤中生物转化的能量来源是什么？","土壤中的生物转化是以呼吸作用提供能量作为保证的。"]
[221,"污染物对土壤微生物呼吸作用的影响有什么特点？","污染物对土壤微生物呼吸作用的影响因污染物和微生物种类而异。"]
[222,"杀虫剂对土壤微生物呼吸作用有何影响？","杀虫剂对土壤微生物呼吸作用几乎没有抑制作用，甚至在一定条件下会起促进作用。"]
[223,"有机磷浓度增加时，土壤微生物的氧气消耗速率会发生什么变化？","随着有机磷浓度的增加，土壤微生物的氧气消耗速率也会增加。"]
[224,"广谱杀真菌剂对土壤呼吸作用的影响是怎样的？","广谱杀真菌剂能在短时间内强烈抑制土壤呼吸作用，但随着土壤中污染物浓度的降低，土壤呼吸作用可以较快地恢复。"]
[225,"Agmihotri和Domsch对克菌丹的研究结果是什么？","Agmihotri和Domsch对克菌丹的研究证明了广谱杀真菌剂在短时间内强烈抑制土壤呼吸作用，但随着土壤中污染物浓度的降低，土壤呼吸作用可以较快地恢复。"]
[226,"污染对微生物生物量的影响是什么？","土壤中重金属能导致土壤微生物生物量的降低。低浓度的铜（50mg/kg）能促进微生物生物量的提高，但随着铜浓度的增加，微生物生物量会显著下降。连续施用含重金属的干污泥的农田土壤微生物生物量比施用粪肥的土壤低。"]
[228,"污染如何影响微生物种类？","污染会导致微生物种类的很大差异。环境偏酸时，嗜酸微生物为主，包括嗜酸细菌和嗜酸真核微生物；环境偏碱时，碱性微生物类群增加，如某些芽孢杆菌。"]
[229,"什么是嗜酸微生物？","嗜酸微生物是在酸性环境中占主导地位的微生物，包括嗜酸细菌和嗜酸真核微生物。例如，嗜酸细菌有氧化硫硫杆菌和氧化亚铁硫杆菌，它们都是极端嗜酸菌。"]
[230,"哪些微生物是嗜酸微生物中的常见种类？","嗜酸微生物中常见的种类包括嗜酸细菌和嗜酸真核微生物。嗜酸细菌如氧化硫硫杆菌和氧化亚铁硫杆菌。嗜酸真核微生物中，分布和应用广的是嗜酸酵母。"]
[231,"什么是嗜碱微生物？","嗜碱微生物是在碱性环境中占主导地位的微生物，如芽孢杆菌的某些菌种，如巴氏芽孢杆菌 (Bacillus pasteurii)、坚强芽孢杆菌 (Bacillus firmus) 和嗜碱芽孢杆菌 (Bacillus alcalophilus)。"]
[232,"环境pH值如何影响微生物种类和数量？","环境pH值的不同会导致存在的微生物种类和数量也有所不同。通常在环境比较温和时，微生物种类最丰富。有的污染物虽然不改变环境的pH值，但对微生物有毒害作用，因此也会影响微生物的数量和种类。"]
[233,"Ruhling的研究发现了什么？","Ruhling的研究发现，随着土壤中Cu²⁺浓度的增加，真菌的种类和数量逐渐减少。当Cu²⁺浓度小于100mg/kg时，真菌种类为35种；在中等污染条件下（Cu浓度为1000mg/kg）为25种；在重污染条件下（Cu浓度为10000mg/kg）为13种。同时，随着土壤中As、Cd、Cu、Pb和Zn等总浓度的增加，每100m²土地中平均的真菌种类数量也呈下降趋势。"]
[234,"微生物在适宜的环境条件下可以如何生长和繁殖？","在适宜的环境条件下，微生物可以正常生长与繁殖。"]
[235,"在不利的环境中，微生物的生长与繁殖会受到怎样的影响？","在不利的环境中，微生物的生长与繁殖会受到抑制，甚至可能导致死亡。"]
[236,"微生物在与其所处环境的相互作用过程中是如何适应的？","微生物通过与环境的相互作用，通过基因突变与环境对突变的选择，以及在其他各种水平上的适应，表现出与原先难以甚至不能生存的环境“和谐相处”或避害趋利的生物性能。"]
[237,"什么是微生物的趋向性？","微生物对环境变化可作出多种适应性反应，如趋向运动。当环境中存在有利于微生物生长的因子时，它们可以向着这种因子源的方向运动，成为正趋向性。当环境中存在不利于微生物生长的因子时，微生物可以背向运动避开这种因子源，成为负趋向性。"]
[238,"微生物如何根据环境中的氧浓度作出适应性反应？","微生物可以根据环境中的氧浓度作出适应性反应。例如，好氧性微生物会向氧浓度大的区域聚集，而厌氧微生物则会在氧浓度低的区域聚集。"]
[239,"微生物在液体培养基试管中是如何分布的？","在液体培养基试管中，好氧性微生物生长在顶层，因为液柱顶层中溶解氧含量相对较高。而厌氧性微生物生长在底层，因为底层培养基中溶解氧含量低。"]
[240,"趋向性可以分为哪些类型？","趋向性可以分为趋化性、趋光性、趋磁性与趋电性等多种类型。"]
[241,"什么是趋化性？","趋化性是指不同种类的化学物质或不同浓度的化学物质溶液对微生物所产生的向性或背向性的运动。"]
[242,"细菌细胞表面存在哪些可以感受化学物刺激作用的受体？","细菌细胞表面存在可以感受不同浓度梯度的化学物刺激作用的受体。"]
[243,"受体的数量和亲和力对细菌的反应能力有何影响？","受体的数量和亲和力对细菌的反应能力有影响。受体多、亲和力强，细菌的反应能力也强；反之则弱。"]
[244,"为什么不同菌体对同一化合物的趋向性会不一样？","不同菌体对同一化合物的趋向性不一样，是因为它们的受体种类和数量以及亲和力可能不同。"]
[245,"大肠杆菌对哪些化合物有趋向性？","大肠杆菌对麦芽糖有趋向性，但对乳糖却无趋向性。此外，它对丝氨酸有很强的趋向性，但对丝氨酸的分解代谢产物丙酮酸则无趋向性。"]
[246,"光合细菌表现出哪种明显的趋向性？","光合细菌表现出明显的趋光性。在一个有光照的培养液中培养时，当光合细菌偶尔离开光照区时，它会停住并改变运动方向回到具有光线的区域。"]
[247,"什么是微生物的抗逆性？","微生物的抗逆性是指微生物对其生存生长不利的各种环境因素的抵抗和忍耐能力的总称。"]
[248,"微生物如何对抗逆境？","由于微生物不像动物那样可通过远距离运动逃离逆境，所以微生物的抗逆主要通过自身生理与遗传适应机制来实现。"]
[249,"微生物抗药性的获得是由于什么？","微生物抗药性的获得是由于发生了特定的基因突变，与药物是否存在并无直接关系。"]
[250,"什么是嗜高温细菌和嗜亚高温菌？","按照生长的最高温度，微生物可以分为两种类型：生长的最高温度在75℃以上的嗜高温细菌(也称高度好热菌)，和生长最高温在55～75℃的嗜亚高温菌(也称中度嗜热菌)。"]
[251,"微生物如何通过代谢调节维持细胞内pH值的稳定？","微生物可以通过合成一定的氨基酸脱羧酶或氨基酸脱氨酶，催化部分氨基酸分解生成有机胺或有机酸，对环境起到一定的缓冲作用，以免pH值的剧烈变化。"]
[252,"在哪些极端pH条件下，一般微生物的生长会受到抑制？","在pH值小于4.0或大于9.0的极端条件下，一般微生物的生长会受到抑制甚至死亡。"]
[253,"为什么有些微生物能在高重金属离子含量的环境中生长？","尽管过量的重金属离子会对微生物产生毒害作用，但在一些重金属离子含量甚高的环境中，也有微生物通过自身的生理和遗传适应机制，如产生重金属离子泵、改变细胞壁结构等，来抵抗重金属离子的毒害作用，从而在这些环境中生长。"]
[254,"嗜热栖热菌HB8(Thermus thermophilus)的生长最高温度是多少？","嗜热栖热菌HB8(Thermus thermophilus)的生长最高温度是85℃。"]
[255,"黄色栖热菌AT 62(Thermus fluvus)的生长最高温度是多少？","黄色栖热菌AT 62(Thermus fluvus)的生长最高温度是81℃。"]
[256,"水生栖热菌YT1(Thermus aquaticus)的生长最高温度是多少？","水生栖热菌YT1(Thermus aquaticus)的生长最高温度是80℃。"]
[257,"玫瑰红嗜热菌(Thermomicrobium roseum)的生长最高温度是多少？","玫瑰红嗜热菌(Thermomicrobium roseum)的生长最高温度是85℃。"]
[258,"热溶芽孢杆菌YT-P(Bacillus culdolyticus)的生长最高温度是多少？","热溶芽孢杆菌YT-P(Bacillus culdolyticus)的生长最高温度是82℃。"]
[259,"热自养甲烷杆菌(Methano/xcterium thermcutotrophicum)的生长最高温度是多少？","热自养甲烷杆菌(Methano/xcterium thermcutotrophicum)的生长最高温度是80℃。"]
[260,"酸热硫化叶菌(Sul folobus acidocaldurius)的生长最高温度是多少？","酸热硫化叶菌(Sul folobus acidocaldurius)的生长最高温度是85℃。"]
[261,"嗜酸破火山口菌(Calderiu acidophila)的生长最高温度是多少？","嗜酸破火山口菌(Calderiu acidophila)的生长最高温度是80℃。"]
[262,"酸热芽孢杆菌(Bacillus acidocaldarius)的生长最高温度是多少？","酸热芽孢杆菌(Bacillus acidocaldarius)的生长最高温度是70℃。"]
[263,"短芽孢杆菌(Bacillus brevis)的生长最高温度是多少？","短芽孢杆菌(Bacillus brevis)的生长最高温度是60℃。"]
[264,"凝结芽孢杆菌(Bacillus coaguluns)的生长最高温度是多少？","凝结芽孢杆菌(Bacillus coaguluns)的生长最高温度是60℃。"]
[265,"嗜热脂肪芽孢杆菌(Bacillus steurothermophilus)的生长最高温度是多少？","嗜热脂肪芽孢杆菌(Bacillus steurothermophilus)的生长最高温度是75℃。"]
[266,"酒石酸梭菌(Clostridium tartariwrum)的生长最高温度是多少？","酒石酸梭菌(Clostridium tartariwrum)的生长最高温度是60℃。"]
[267,"致黑脱硫肠状菌(Desul fotomaculum nigri ficans)的生长最高温度是多少？","致黑脱硫肠状菌(Desul fotomaculum nigri ficans)的生长最高温度是70℃。"]
[268,"嗜热乳杆菌(Lactobacillus thermophilus)的生长最高温度是多少？","嗜热乳杆菌(Lactobacillus thermophilus)的生长最高温度是65℃。"]
[269,"普通小单孢菌(Micromonospora ulgaris)的生长最高温度是多少？","普通小单孢菌(Micromonospora ulgaris)的生长最高温度是62℃。"]
[270,"蓝灰小单孢菌(Micropolyspora caesia)的生长最高温度是多少？","蓝灰小单孢菌(Micropolyspora caesia)的生长最高温度是65℃。"]
[271,"干草小多孢菌(Micropolyspora jaeni)的生长最高温度是多少？","干草小多孢菌(Micropolyspora jaeni)的生长最高温度是65℃。"]
[272,"嗜热链球菌(Streptococcus thermophilus)的生长最高温度是多少？","嗜热链球菌(Streptococcus thermophilus)的生长最高温度是55℃。"]
[273,"热紫链霉菌(Streptomyces thermoviolaces)的生长最高温度是多少？","热紫链霉菌(Streptomyces thermoviolaces)的生长最高温度是60℃。"]
[274,"糖高温放线菌(Thermoactinomyces sacchari)的生长最高温度是多少？","糖高温放线菌(Thermoactinomyces sacchari)的生长最高温度是70℃。"]
[275,"弯曲高温单孢菌(Thermomomosporu curxta)的生长最高温度是多少？","弯曲高温单孢菌(Thermomomosporu curxta)的生长最高温度是65°C"]
[276,"嗜酸热原体(Thermoplasma acidophila)的生长最高温度是多少？","嗜酸热原体(Thermoplasma acidophila)的生长最高温度是65°C"]
[277,"嗜热硫杆菌(Thiobacillus thermophilica)的生长最高温度是多少？","嗜热硫杆菌(Thiobacillus thermophilica)的生长最高温度是75°C"]
[278,"微生物在哪些pH范围内生长时可以通过自身代谢调节维持细胞内pH值的稳定？","微生物在pH中性左右的范围内生长时，如环境pH值稍有变化，可以通过自身代谢调节维持细胞内pH值的稳定。"]
[279,"微生物如何通过自身代谢调节来维持细胞内pH值的稳定？","微生物可以通过合成一定的氨基酸脱羧酶或氨基酸脱氨酶，催化部分氨基酸分解生成有机胺或有机酸，对环境起到一定的缓冲作用，从而维持细胞内pH值的稳定。"]
[280,"在哪些极端pH条件下，一般微生物的生长受到抑制甚至死亡？","在pH小于4.0或大于9.0的极端pH条件下，一般微生物的生长受到抑制甚至死亡。"]
[281,"举例说明哪些耐酸细菌或耐碱细菌能在极端pH条件下生长？","例如，嗜酸热源体（Thermoplasma acidophila）生长要求pH=0.5～3，环状芽孢杆菌（Bacillus circulaus）能在pH=11.0的环境中生长。尽管这两种细菌生长的环境pH值极端，但它们细胞内的pH值是中性的，且胞内的酶只有在pH中性左右时才有活性。"]
[282,"微生物正常生长需要多少重金属离子？","微生物正常生长中仅需要微量重金属离子，一般在0.1mg/L或更少量就可以满足。"]
[283,"过量的重金属离子对微生物有什么影响？","过量的重金属离子会产生毒害作用，对微生物的生长产生抑制作用。"]
[284,"在哪些重金属离子含量高的环境中，仍有微生物生长？","在一些重金属离子含量甚高的环境中，仍有微生物生长。例如，在一些含铜量达到68000mg/L的泥炭沼泽地的土壤中或含铜量达100mg/L的水和泥土里仍有真菌生长；在含有砷、锑的酸性矿泉水中，尽管它们的浓度大大超过对生物产生毒性的水平，也仍然有由藻类、真菌、原生动物和细菌组成的微生物群落存在。"]
[285,"微生物生物性污染的定义是什么？","微生物的生物性污染是指病原微生物排入水体后，直接或间接地使人感染或传染各种疾病。"]
[286,"微生物生物性污染的来源有哪些？","微生物生物性污染主要来源于生活污水、医院污水、屠宰等工业废水等。"]
[287,"水源生物性污染通常会导致什么后果？","水源生物性污染通常是造成疾病传播和流行的主要原因。"]
[288,"水环境生物污染主要包括哪些种类的微生物？","水环境生物污染主要包括病菌、病毒和寄生虫等微生物。"]
[289,"常见的致病菌有哪些？","常见的致病菌包括大肠杆菌、痢疾杆菌、沙门氏菌和绿脓杆菌等。"]
[290,"常见的病毒有哪些？","常见的病毒包括麻疹病毒、流行感冒病毒和传染性肝炎病毒等。"]
[291,"常见的寄生虫有哪些？","常见的寄生虫包括疟原虫、血吸虫和蛔虫等。"]
[292,"病原微生物污染的主要来源有哪些？","病原微生物污染主要来源于城市生活污水、医院污水、垃圾及下雨时地面上汇集的污水等。"]
[293,"如何衡量病原微生物污染的程度？","通常由细菌总数、大肠杆菌指数等指标来衡量病原微生物污染的程度。"]
[294,"病原微生物在水中存活的时间与哪些因素有关？","病原微生物在水中存活的时间长短与微生物种类、水质、水温等环境因素有关。"]
[295,"钩端螺旋体是如何引起血性钩端螺旋体病的？","钩端螺旋体来源于带菌宿主——猪和鼠类的尿液，它以水为媒介，经破损的皮肤或黏膜进入人体，引起血性钩端螺旋体病。"]
[296,"水中常见的病毒有哪些？","水中常见的病毒有脊髓灰质炎病毒、柯萨基病毒、腺病毒、肠道病毒和肝炎病毒等。"]
[297,"寄生虫如何侵入人体使人患寄生虫病？","寄生虫通过卵或幼虫直接或经中间宿主侵入人体，使人患寄生虫病。"]
[298,"哪些昆虫会传播疾病？","传播疾病的昆虫包括蚊、纳、舌蝇等。"]
[299,"19世纪欧洲大城市霍乱暴发的原因是什么？","19世纪欧洲大城市霍乱暴发的原因是污水污染了地表水与地下水。"]
[300,"1832～1833年英国伦敦霍乱死亡人数是多少？","1832～1833年英国伦敦霍乱死亡人数为6779人。"]
[301,"什么是大气生物性污染？","大气中因生物因素造成的对生物、人体健康以及人类活动的影响和危害，就是大气的生物污染。"]
[302,"大气生物性污染的主要来源是什么？","大气生物性污染主要来源于飘浮在大气中的微生物，包括细菌、真菌、病毒等。这些微生物可以通过气流运动从土壤、水体、腐烂的有机物以及人和动植物体上被携带到空气中。"]
[303,"微生物在大气中如何分布？","微生物在大气中的分布很不均匀，人口稠密地区上空的微生物数量较多。此外，医院或患者的居室附近也可能有较多的病原菌。"]
[304,"微生物在大气中的存在形式是什么？","微生物在大气中以气溶胶的形式存在，这是由固态或液态微粒悬浮在气体介质中形成的分散体系。这些微粒带有微生物的尘埃、颗粒物或液体小滴被称为微生物气溶胶。"]
[305,"微生物气溶胶的形成与什么因素有关？","微生物气溶胶的形成与空气中的尘埃和水汽有很大影响，因为这些物质为微生物提供了附着和悬浮的介质。"]
[306,"大气微生物污染对人们的健康有何影响？","大气微生物污染会对人们的健康带来很大危害。有20%的呼吸道疾病是由大气微生物污染引起的。此外，一些重大的传染病，如结核、非典、腮腺炎、流感、普通感冒、麻疹等，也可以通过空气和飞沫传播。"]
[307,"近年来的公共卫生事件与大气微生物污染有何关系？","近年来一些大的公共卫生事件的发生，如香港的流感疫情、手足口病、SARS和甲型H1N1病毒等，都与大气微生物污染有很大关系。这些事件表明，大气微生物污染具有相当的爆发性和破坏性。"]
[308,"大气微生物污染的特点是什么？","大气微生物污染的特点包括：微生物种类繁多、分布不均匀、以气溶胶形式存在、受尘埃和水汽影响大、对人类健康危害大、可能随环境变化发生变异等。"]
[309,"如何评估大气生物性污染的程度？","空气中微生物的数量是评估大气生物性污染程度的重要标准之一。微生物的数量直接取决于空气中尘埃和地面微生物的多少，因此，通过测量空气中的微生物数量可以评估大气生物性污染的程度。"]
[310,"什么是室内空气生物性污染？","室内空气生物性污染是指由室内环境中的微生物（如细菌、病毒、真菌等）引起的空气污染。这些微生物主要来源于人体排泄物、宠物粪便、潮湿环境等，通过空气传播对人体健康造成危害。"]
[311,"室内空气生物性污染的来源有哪些？","室内空气生物性污染的来源主要包括室内潮湿环境、人体排泄物、宠物粪便、空调设备、加湿器、尘螨等。其中，卫生间和洗浴设施是室内空气生物性污染的重要来源之一。"]
[312,"室内空气生物性污染对人体健康的影响是什么？","室内空气生物性污染对人体健康的影响主要表现在引起呼吸道疾病、过敏性疾病等。当室内空气中的微生物数量达到一定水平时，还可能引起流感、皮炎、肺炎等急性疾病。"]
[313,"如何有效治理室内空气生物性污染？","有效治理室内空气生物性污染的方法包括加强室内通风换气、定期清洁和消毒室内空气、保持室内干燥、避免潮湿环境、定期更换空调滤网等。此外，植物也有一定的净化空气的作用。"]
[314,"影响大气微生物污染的因素有哪些？","影响大气微生物污染的因素主要包括人的活动（如人流、车流）、气象条件（如气温、湿度、风速）、环境因素（如绿化、地理位置、水源、化学污染等）。"]
[315,"如何控制大气微生物污染？","控制大气微生物污染的途径主要包括加强环境卫生管理、控制污染源、改善城市规划和布局、加强城市绿化、制定切实可行的大气微生物污染指标、减少大气中的化学污染物等。"]
[316,"哪些植物具有杀灭空气中微生物的作用？","许多植物能分泌杀灭空气中微生物的分泌物，其中效果明显的植物包括龙柏、银杏、腊梅、圆柏、芭蕉、侧柏、碧桃等。这些植物对空气中微生物有吸附和阻碍其扩散的作用，有的还具有杀灭微生物的作用。"]
[317,"如何充分利用自然环境对大气微生物的净化作用？","可以充分利用自然环境对大气微生物的净化作用，如降雪降雨、森林、喷泉、瀑布等产生的负离子对大气微生物的作用。此外，城市生态平衡也有助于减少大气微生物污染。"]
[318,"如何监测和控制特殊环境中的大气微生物污染？","对于特殊的环境，应加强对大气中微生物的监测，准确掌握其污染情况，及时采取防治措施，以防传染疾病的流行。同时，也需要制定切实可行的大气微生物污染指标，使监测大气微生物的污染有据可依。"]
[319,"哪些地区的人口受寄生性蠕虫感染尤为严重？","热带地区的人口受寄生性蠕虫感染尤为严重。此外，欧洲和北美较温暖地区以及某些温带地区的人群受某些寄生虫感染的发病率也较高。"]
[320,"土壤生物污染如何传播寄生虫病？","土壤生物污染通过两个主要途径传播寄生虫病：一是经消化道进入人体，如人蛔虫、毛首鞭虫等线虫的虫卵在土壤中发育后通过食物进入人体；二是穿透皮肤侵入人体，如十二指肠钩虫、美洲钩虫等虫卵在温暖潮湿土壤中孵育后通过皮肤进入人体。"]
[321,"哪些细菌和病毒可能通过污染土壤对人体健康造成危害？","来自粪便和城市生活污水的致病细菌如沙门氏菌属、志贺氏菌属、芽孢杆菌属等，以及可能引起人类致病的病毒如脊髓灰质炎病毒、人肠细胞病变孤儿病毒等，都可能通过污染土壤对人体健康造成危害。此外，炭疽、破伤风、恶性水肿、丹毒等疾病的病原菌也可能通过污染土壤传播。"]
[322,"土壤中已发现哪些可能引起人类致病的病毒？","目前在土壤中已发现100多种可能引起人类致病的病毒，如脊髓灰质炎病毒、人肠细胞病变孤儿病毒、柯萨奇病毒等。其中，传染性肝炎病毒是最为危险的。"]
[323,"土壤生物污染对植物有哪些危害？","土壤生物污染不仅可能危害人体健康，还可能对植物造成严重危害。例如，某些植物致病细菌污染土壤后能引起植物的青枯病、细菌性溃疡和根癌病等，而某些致病真菌污染土壤后能引起植物的根肿病、枯萎病等。此外，土壤中的线虫也能侵入植物根部引起线虫病。这些病害都可能导致农作物减产。"]
[324,"如何在农业上防治土壤生物污染引起的病害？","研究和掌握土壤生物污染引起的病害感染的基本规律是轮作防治的基础。通过合理的轮作制度，可以减少土壤中病原体的积累，从而降低病害的发生率。此外，采用生物防治、化学防治等方法也可以有效地控制土壤生物污染引起的病害。"]
[325,"微生物与生物环境间的相互关系有哪些？","微生物与生物环境间的相互关系主要包括共生、互生、寄生和拮抗四类。"]
[326,"什么是共生？","共生是指两种生物生活在一起，双方相互依存，彼此得益，甚至不能分开独立生活，形态上形成特殊的共生体，生理上形成一定分工的关系。"]
[327,"共生关系在自然界中的普遍性如何？","共生关系在自然界相当普遍，其中有许多不仅对参与者，而且对生态系中其他生物都有重要的生态学意义。"]
[328,"微生物与微生物共生的例子有哪些？","微生物与微生物共生的例子有地衣，它是由真菌与藻类的共生体紧紧连结在一起的真菌菌丝中包埋着藻细胞。此外，还有弗兰克氏菌与木本双子叶植物的共生结瘤固氮等。"]
[329,"微生物与高等植物共生的例子有哪些？","微生物与高等植物共生的例子包括根瘤菌与豆科植物之间的共生关系，弗兰克氏菌与木本双子叶植物的共生结瘤固氮，以及菌根菌与植物根系形成的特殊共生体。"]
[330,"微生物与动物共生的例子有哪些？","微生物与动物共生的例子包括外共生和内共生。外共生如蚂蚁与丝状真菌的合作关系，内共生如某些昆虫与细胞内微生物的共生关系。"]
[331,"互生是什么意思？","互生是指两种可单独生活的微生物，在共同生活时，一方为另一方或相互为对方提供有利条件的关系。"]
[332,"互生关系在自然界中的作用是什么？","互生关系在自然界中的作用包括促进复杂有机物的彻底降解和消除某些微生物的有毒代谢产物，从而维持生态平衡。此外，互生关系也被应用于生产实践，如提高食用菌的产量和质量等。"]
[333,"寄生与共生、互生有何不同？","寄生与共生、互生的不同在于寄生关系中一方得益而另一方受害，得益者为寄生物，受害者是寄主（或称宿主）。"]
[334,"微生物之间的寄生例子有哪些？","微生物之间的寄生例子包括噬菌体和蛭弧菌。噬菌体可以侵染并裂解其他细菌，而蛭弧菌则能附着、侵入并裂解其他细菌。"]
[335,"微生物寄生于植物的例子有哪些？","微生物寄生于植物的例子包括类病毒寄生于马铃薯纺锤块茎病薯块中，以及真菌寄生于杂草并对农作物造成危害等。"]
[336,"微生物寄生于动物的例子有哪些？","微生物寄生于动物的例子包括病毒杀虫剂、细菌杀虫剂和真菌杀虫剂等，它们可以寄生于昆虫体内并导致昆虫死亡。此外，还有疯牛病和羊痒病等由朊病毒引起的疾病。"]
[337,"拮抗是什么意思？","拮抗是指不同微生物之间通过营养竞争、抗生素和毒物、捕食等方式相互抑制或杀死对方的关系。"]
[338,"营养竞争和空间竞争在拮抗中的作用是什么？","营养竞争和空间竞争在拮抗中的作用是使优势菌成为营养竞争的胜利者，从而抑制其他微生物的生长。"]
[339,"人体皮肤上常住菌对常见致病菌的拮抗作用有何意义？","人体皮肤上常住菌对常见致病菌的拮抗作用有助于维持皮肤的自净和微生态平衡，从而保护人体免受病原菌的侵害。"]
[340,"影响植物生长的环境要素有哪些？","影响植物生长的环境要素包括温度因子、水分因子、光照因子、空气因子、土壤因子、地理因子、生物因子和人为因子。"]
[341,"温度因子如何影响植物的生长？","温度因子对植物的生长有显著影响。植物种子的发芽、生长发育和开花结果都有其最适温度、最高温度和最低温度。超过这些界限，植物的生长发育、开花、结果和其他生命活动都会受到影响。"]
[342,"植物的最适温度、最高温度和最低温度是什么？","植物的最适温度、最高温度和最低温度因植物种类而异，但一般来说，最适温度是指植物生长发育最快的温度，最高温度是指植物能够忍受而不受损伤的最高温度，最低温度是指植物能够忍受而不受损伤的最低温度。"]
[343,"温度超过最高或最低温度限度时，植物的生长会发生什么变化？","当温度超过最高或最低温度限度时，植物的生长可能会停止或导致植物死亡。"]
[344,"如何根据对温度的不同要求与适应范围分类植物？","根据对温度的不同要求与适应范围，植物可以分为最喜温树种、喜温树种、耐寒树种和最耐寒树种。最喜温树种大多原生在热带，需要很高的温度；喜温树种大多原生在亚热带，不能忍受零度以下的低温；耐寒树种大多原生在温带或寒温带，能够忍受一定的低温；最耐寒树种大多原生在寒带，能够忍受长时期的低温。"]
[345,"广温植物和狭温植物的定义是什么？","广温植物是指对温度变化幅度适应能力特别强，能在广阔的地域生长、分布的植物；狭温植物是指适应能力小，只能生活在很狭小温度变化范围的植物。"]
[346,"水分因子是什么？","水分因子是决定树木生存、影响分布与生长发育的重要条件之一。"]
[347,"水分因子对树木的影响是什么？","水分因子影响树木的生存、分布与生长发育。不同树种对水分的需要与适应不同。"]
[348,"依树种对土壤水分的适应性，树种可分为几类？","依树种对土壤水分的适应性，树种可分为旱生树种、湿生树种、中生树种"]
[349,"旱生树种是什么？","旱生树种是通常在土壤水分少、空气干燥的条件下生长的树种，具有极强的耐旱能力。","旱生树种的根系有什么特点？","旱生树种的根系通常极为发达。","旱生树种的叶子有什么特点？","旱生树种的叶子常退化为膜质鞘状或叶面具发达的角质层、蜡质及绒毛。","举例说明旱生树种？","沙枣、梭梭树、木麻黄、沙棘等。"]
[350,"湿生树种是什么？","湿生树种是需要生长在潮湿环境中的树种，在干燥的环境下常致死亡或生长不良。","湿生树种的根系有什么特点？","湿生树种的根系短而浅。","湿生树种在长期淹水条件下有什么特点？","在长期淹水条件下，湿生树种的树干基部膨大，具有呼吸根。","举例说明湿生树种？","池杉、落羽杉、水松等。"]
[351,"中生树种是什么？","中生树种是介于旱生树种和湿生树种之间的树种，绝大多数树都属此类。","中生树种多生于什么类型的土壤上？","中生树种多生于温润的土壤上。","举例说明中生树种？","麻栎、枫杨、油松等。"]
[352,"耐旱树种是如何分类的？","耐旱树种根据耐旱能力的强弱共分为5级，分别是耐旱力最强的树种、耐旱力较强的树种、耐旱力中等的树种、耐旱力较弱的树种、耐旱力最弱的树种。"]
[353,"举例说明耐旱力最强的树种？","经受2个月以上的干旱和高温，其间未采取任何抗旱措施而生长正 常或略缓慢的树种有：雪松、黑松、响叶杨、加杨，垂柳、枫香、桃、枇杷、石楠、光叶石 楠、火棘、山槐、合欢等。"]
[354,"举例说明耐旱力较强的树种？","经受2个月以上的干旱高温，未采取抗旱措施，树木生长缓慢，有 叶黄落及枯梢现象者有：马尾松、油松、赤松、侧柏、毛竹、棕榈、毛白杨等。"]
[355,"举例说明耐旱力中等的树种？","经受2个月以上的干旱和高温不死，但有较重的落叶和枯梢现象者  有：罗汉松、日本五针松、白皮松、落羽杉、刺柏、钻天杨、杨梅、八仙花、海桐、杜仲、 悬铃木、木瓜、樱桃、樱花、海棠、郁李、梅等。"]
[356,"举例说明耐旱力较弱的树种？","干旱高温期在一个月以内不致死亡，但有严重落叶枯梢现象，生长 几乎停止，如旱期再延长而不采取抗旱措施就会逐渐枯萎死亡者有：金钱松、柳杉、鹅掌 揪、玉兰、八角茴香、蜡梅、大叶黄杨、油茶、结香、四照花等。"]
[357,"举例说明耐旱力最弱的树种？","旱期一月左右即死亡，在相对湿度降低，气温高达40℃以上时死 亡最为严重者，有：银杏、杉木、水杉、水松、日本花柏、日本扁柏、白兰花，檫木、珊瑚 树等。"]
[358,"根据耐淹能力，树种可分为几级？","根据耐淹能力，树种可分为5级，分别是耐淹力最强的树种、耐淹力较强的树种、耐淹力中等的树种、耐淹力较弱的树种、耐淹力最弱的树种。"]
[359,"耐淹力最强的树种有哪些？","耐淹力最强的树种有：垂柳、旱柳、龙爪柳、榔榆、桑、柘、豆梨、杜梨、柽柳、紫穗槐、落羽杉等。","这些耐淹力最强的树种能耐多久的深水浸淹？","这些耐淹力最强的树种能耐长期（3个月以上）的深水浸淹。"]
[360,"耐淹力较强的树种有哪些？","耐淹力较强的树种有：水松、棕榈、栀子、麻栎、枫杨、榉树、山胡椒、沙梨、枫香、悬铃木属3种，紫藤、楝树、乌柏、重阳木、柿、葡萄、白蜡、凌霄等。","这些耐淹力较强的树种能耐多久的深水浸淹？","这些耐淹力较强的树种能耐较长期（2个月以上）的深水浸淹。"]
[361,"耐淹力中等的树种有哪些？","耐淹力中等的树种有：侧柏、千头柏、圆柏、龙柏、水杉、水竹、紫竹、竹、广玉兰、夹竹桃、杨类3种，木香、李树、苹果、槐树、臭椿、香椿、卫矛、紫薇、丝绵木、石榴、喜树、黄荆、迎春、枸杞、黄金树等。","这些耐淹力中等的树种能耐多久的水淹？","这些耐淹力中等的树种能耐较短时期（1～2个月）的水淹。"]
[362,"耐淹力较弱的树种有哪些？","耐淹力较弱的树种有：罗汉松、黑松、刺柏、樟树、冬青、小蜡、黄杨、胡桃、板栗、白榆、朴树、梅、杏、合欢、皂荚、紫荆、南天竹、溲疏、无患子、刺揪、三角枫、梓树、连翘、金钟花等。","这些耐淹力较弱的树种能耐多久的水淹？","这些耐淹力较弱的树种仅能忍耐2～3周短期水淹。"]
[363,"耐淹力最弱的树种有哪些？","耐淹力最弱的树种有：马尾松、杉木、柳杉、柏木、海桐、枇杷、百楠、桂花、大叶黄杨、女贞、构树、无花果、玉兰、木兰、腊梅、杜仲、桃、刺槐、盐肤木、栾树、木芙蓉、木槿、梧桐、泡桐、楸树、绣球花等。","这些耐淹力最弱的树种能耐多久的水淹？","这些耐淹力最弱的树种水仅浸淹地表或根系一部至大部时，经过不到1周的短暂时期即趋枯萎。"]
[364,"光照因子对树木生长发育的重要性是什么？","光照是树木生长发育的必要条件。"]
[365,"根据植物对光照强度的关系，可分为几种生态类型？","根据植物对光照强度的关系，可分为三种生态类型，分别是阳性树种、阴性树种和中性树种。"]
[366,"阳性树种的特点是什么？","阳性树种正常生长要求全光照，在水分和温度适合的情况下，不存在光照过强的问题的树种。如悬铃木、樟树、麻栎、银杏等。"]
[367,"阴性树种的特点是什么？","阴性树种在较弱的光照条件下比在强光下生长良好，且在气候干旱的环境下，常不能忍受过强的光照的树种。如洒金东瀛珊瑚、八仙花、八角金盘、红豆杉、云杉等。"]
[368,"中性树种的特点是什么？","中性树种在充足光照下生长最好，但稍受荫蔽时也能生长的树种。如杜鹃、鸡爪槭桧柏、侧柏等。"]
[369,"什么是光周期现象？按次反应可将植物分为哪三类？","每日的光照时数与黑暗时数的交替对植物开花的影响称为光周期现象。按此反应，可将植物分为长日照植物、短日照植物、中日照植物。"]
[370,"长日照植物的特点是什么？","植物在开花以前需要有一段时期，每日的光照时数大于14h 的临界时数称为长日照植物。如果满足不了这个条件则植物将仍然处于营养生长阶段而不能开花。反之，日照愈长开花愈早。"]
[371,"短日照植物的特点是什么？","在开花前需要一段时期每日的光照时数少于12h 的临界时数的称为短日照植物。日照时数愈短则开花愈早，但每日的光照时数不得短于维持生长发育所需的光合作用时间。有人认为短日照植物需要一定时数的黑暗而非光照。"]
[372,"中日照植物的特点是什么？","中日照植物只有在昼夜长短时数近于相等时才能开花的植物。"]
[373,"中间性植物的特点是什么？","中间性植物对光照与黑暗的长短没有严格的要求，只要发育成熟，无论长日照条件或短日照条件下均能开花。"]
[374,"氧气对植物地上部分的主要作用是什么？","氧气是呼吸作用必不可少的，但在空气中它的含量基本上是不变的，所以对植物的地上部分而言不形成特殊的作用。"]
[375,"为什么在栽培上需要经常耕松土壤？","如果土壤中的空气不足，会抑制根的伸长以致影响到全株的生长发育。因此，在栽培上经常要耕松土壤避免土壤板结。"]
[376,"二氧化碳对植物光合作用的影响是什么？","二氧化碳是植物光合作用必需的原料。提高二氧化碳浓度可以增强光合作用的效果，并有可能促进某些雌雄异花植物的雌花分化率，从而提高植物的果实产量。"]
[377,"风的流动对植物有哪些影响？","低速的风对植物有利，而高速的风会使植物受到危害。不同树种对风的抗风力差别很大，可以根据抗风力选择适合种植的树种。"]
[378,"哪些树种被归为抗风力强的类别？","马尾松、黑松、圆柏、榉树、胡桃、白榆、乌柏、樱桃、枣树、葡萄、臭椿、朴、栗、槐树、梅树、樟树、麻栎、河柳、台湾相思、大麻黄、柠檬桉、假槟榔、桃榔、南洋杉、竹类及柑桔类等。"]
[379,"哪些树种被归为抗风力中等的类别？","侧柏、龙柏、杉木、柳杉、檫木、楝树、苦楮、枫杨、银杏、重阳木、榔榆、枫香、凤凰木、桑、梨、柿、桃、杏花红、合欢、紫薇、木绣球、长山核桃、旱柳等。"]
[380,"哪些树种被归为抗风力弱受害较大的类别？","大叶桉、榕树、雪松、木棉、悬铃木、梧桐、加杨、钻天杨、泡桐、垂柳、刺槐、杨梅、枇杷、苹果等。"]
[381,"常见的空气污染物质有哪些？","城市环境中常见的主要空气污染物质有二氧化硫、光化学烟雾、氯及氯化氢、氟化物等。"]
[382,"我国北部地区(包括华北、东北、西北)对二氧化硫（SO₂）抗污强的树种有哪些？","构树、皂荚、华北卫矛、榆树、白蜡、沙枣、柽树、臭椿、旱柳、侧柏、小叶黄杨、紫穗 槐、加杨、枣、刺槐"]
[383,"我国北部地区(包括华北、东北、西北)对二氧化硫（SO₂）抗污较强的树种有哪些？","梧桐、丝棉木、槐、合欢、麻栎、紫藤、板栗、杉松、柿、山楂、桧柏、白皮松、华山松、 云杉、杜松"]
[384,"我国北部地区(包括华北、东北、西北)对氯气（CL₂）抗污强的树种有哪些？","构树、皂荚、榆、白蜡、沙枣、柽树、臭椿、侧柏、杜松、枣、五叶地锦、地锦、紫薇"]
[385,"我国北部地区(包括华北、东北、西北)对氯气（CL₂）抗污较强的树种有哪些？","梧桐、丝棉木、槐、合欢、板栗、刺槐、银杏、华北卫矛、杉松、桧柏、云杉"]
[386,"我国北部地区(包括华北、东北、西北)对氟化氢（HF）抗污强的树种有哪些？","构树、皂荚、华北卫矛、榆、白蜡、沙枣、柽树、臭椿、云杉、侧柏、杜松、枣、五叶地锦"]
[387,"我国北部地区(包括华北、东北、西北)对氟化氢（HF）抗污较强的树种有哪些？","梧桐、丝棉木、槐、桧柏、刺槐、杉松、紫藤、构树、臭椿、华北卫矛、榆、沙枣、柽树、 丝棉木、槐、刺槐"]
[388,"我国中部地区(包括华北、东北、西南部分地区)对二氧化硫（SO₂）抗污强的树种有哪些？","大叶黄杨、海桐、蚊母、棕榈、青冈栎、夹竹桃、小叶黄杨、石栎、绵楮、构树、无花果、 凤尾兰、构桔、枳橙、蟹橙、柑桔、金桔、大叶冬青、山茶、厚皮香、冬青、构骨、胡颓子、 樟叶槭、女贞、小叶女贞、丝棉木、广玉兰"]
[389,"我国中部地区(包括华北、东北、西南部分地区)对二氧化硫（SO₂）抗污较强的树种有哪些？","珊瑚树、梧桐、臭椿、朴、桑、槐、玉兰、木槿、鹅掌楸、紫穗槐、刺槐、紫藤、麻栎、合 欢、泡桐、樟、梓、紫薇、板栗、石楠、石榴、柿、罗汉松、侧柏、楝、白蜡、乌柏、榆、桂 花、栀子、龙柏、皂荚、枣"]
[390,"我国中部地区(包括华北、东北、西南部分地区)对氯气（CL₂）抗污强的树种有哪些？","大叶黄杨、青冈栎、龙柏、蚊母、棕榈、构桔、枳橙、夹竹桃、小叶黄杨、山茶、木槿、海 桐、凤尾兰、构树、无花果、丝棉木、胡颓子、柑桔、构骨、广玉兰"]
[391,"我国中部地区(包括华北、东北、西南部分地区)对氯气（CL₂）抗污较强的树种有哪些？","珊瑚树、梧桐、臭椿、女贞、小叶女贞、泡桐、桑、麻栎、板栗、玉兰、紫薇、朴、楸、 梓、石榴、合欢、罗汉松、榆、皂荚、刺槐、栀子、槐"]
[392,"我国中部地区(包括华北、东北、西南部分地区)对氟化氢（HF）抗污强的树种有哪些？","大叶黄杨、蚊母、海桐、棕榈、构树、夹竹桃、构桔、枳橙、广玉兰、青冈栎、无花果、柑 桔、凤尾兰、小叶黄杨、山茶、油茶、茶、丝棉木"]
[393,"我国中部地区(包括华北、东北、西南部分地区)对氟化氢（HF）抗污较强的树种有哪些？","珊瑚树、女贞、小叶女贞、紫薇、臭椿、皂夹、朴、桑、龙柏、樟、榆、楸、梓、玉兰、刺 槐、泡桐、梧桐、垂柳、罗汉松、乌柏、石榴、白蜡"]
[394,"我国中部地区(包括华北、东北、西南部分地区)对氯化氢（HCL）抗污的树种有哪些？","小叶黄杨、无花果、大叶黄杨、构树、凤尾兰"]
[395,"我国中部地区(包括华北、东北、西南部分地区)对二氧化氮（NO2）抗污较强的树种有哪些？","构树、桑、无花果、泡桐、石榴"]
[396,"我国南部地区(包括华南及西南部分地区)对二氧化硫（SO₂）抗污强的树种有哪些？","夹竹桃、棕榈、构树、印度榕、樟叶槭、楝、扁桃、盆架树、红昔桂、松叶、牡丹、小叶驳 骨丹、杞果、广玉兰、细叶榕"]
[397,"我国南部地区(包括华南及西南部分地区)对二氧化硫（SO₂）抗污较强的树种有哪些？","菩提榕、桑、鹰爪、番石榴、银桦、人心果、蝴蝶果、森麻黄、蓝桉、黄槿、蒲桃、阿珍榄 仁、黄葛榕、红果仔、米仔兰、树菠萝、石粟、香樟、海桐"]
[398,"我国南部地区(包括华南及西南部分地区)对氯气（CL₂）抗污强的树种有哪些？","夹竹桃、构树、棕榈、樟叶槭、盆架树、印度榕、松叶牡丹、小叶驳骨丹、广玉兰"]
[399,"我国南部地区(包括华南及西南部分地区)对氯气（CL₂）抗污较强的树种有哪些？","高山榕、细叶榕、菩提榕、桑、黄槿、蒲桃、石栗、人心果、番石榴、木麻黄、米仔兰、蓝 桉、蒲葵、蝴蝶果、黄葛榕、鹰爪、扁桃、杞果、银桦、桂花"]
[400,"我国南部地区(包括华南及西南部分地区)对氟化氢（HF）抗污的树种有哪些？","夹竹桃、棕榈、构树、广玉兰、桑、银桦、蓝桉"]
[401,"土壤酸度对植物有哪些分类？","根据土壤酸度，植物可分为酸性土植物、中性土植物和碱性土植物。"]
[402,"什么是酸性土植物？","酸性土植物是在pH值6.5以下的酸性土壤上生长最佳的植物，如杜鹃、山茶和马尾松等。"]
[403,"什么是中性土植物？","中性土植物是在pH值6.5~7.5的中性土壤上生长最佳的植物，包括大多数的花草树木。"]
[404,"什么是碱性土植物？","碱性土植物是在pH值7.5以上的碱性土壤上生长最佳的植物，如柽柳和紫穗槐等。"]
[405,"土壤含盐量如何影响植物生长？","土壤含盐量影响植物生长，植物可分为喜盐植物、抗盐植物、耐盐植物和碱土植物。"]
[406,"喜盐植物的特点是什么？","喜盐植物以不同的生理特性来适应盐土所形成的生境，喜盐植物可以吸收大 量可溶性盐类并积聚在体内，如黑果枸杞、梭梭等，高浓度的盐分对这类植物来说已成为其 生理上的需要了"]
[407,"抗盐植物如何适应高盐环境？","亦有分布于旱地或湿地的种类。它们的根细胞膜对盐类的透性很小，所以很 少吸收土壤中的盐类，其细胞的高渗透压不是由于体内的盐类而是由于体内含有较多的有机 酸、氨基酸和糖类所形成的，如田菁、盐地风毛菊等。"]
[408,"耐盐植物有哪些适应机制？","亦有分布于干旱地区和湿地的类型。它们能从土壤中吸收盐分，但并不在体 内积累而是将多余的盐分经茎、叶上的盐腺排出体外，即有泌盐作用。例如柽柳、大米草、 二色补血草以及红树等。"]
[409,"碱土植物的特点是什么？","能适应pH 达8.5以上和物理性质极差的土壤条件，如一些藜科、苋科等植 物。从园林绿化建设来讲，在不同程度的盐碱土地区，较常用的耐盐碱树种有：柽柳、白 榆、加杨、小叶杨，食盐树、桑、杞柳、旱柳、枸杞、楝树、臭椿、刺槐、紫穗槐、白刺花、黑松、皂荚、国槐、美国白蜡、白蜡、杜梨、桂香柳、乌柏、杜梨、合欢、枣、复叶 槭、杏、钻天杨、胡杨、君迁子、侧柏、黑松等。"]
[410,"土壤肥力对植物有哪些分类？","根据对土壤肥力的要求，植物可分为喜肥树种和瘠土树种。"]
[411,"喜肥树种通常生长在什么样的土壤中？","喜肥树种通常生长在深厚肥沃的土壤中，如梧桐和胡桃等。"]
[412,"沙生植物的特点是什么？","能适应沙漠半沙漠地带的植物，具有耐干旱贫瘠、耐沙埋、抗日晒、抗寒耐热、易生不 定根、不定芽等特点。如沙竹、沙柳、黄柳、骆驼刺、沙冬青等。"]
[413,"海拔高度对植物生长与分布的影响是什么？","海拔由低至高则温度渐低、相对湿度渐高，光照渐强，紫外光线含量增加，这些现象以山地地区更为明显，因而会影响植物的生长与分布。"]
[414,"山地土壤随着海拔的增高会发生哪些变化？","山地土壤随着海拔的增高，温度渐低湿度增加，有机质分解渐缓，淋溶和灰化作用加强，因此pH值渐低。"]
[415,"高山树木与低海拔同种个体相比有哪些生长特征的变化？","高山上的树木与生长在低海拔的同种个体相比较，则有植株高度变低、节间变短、叶的排列变密等变化。"]
[416,"不同方位山坡的气候因子有哪些差异？","不同方位山坡的气候因子有很大差异，例如山南坡光照强，土温、气温高，土壤较干，而山的北坡则正相反。"]
[417,"坡向对植物生长的影响是什么？","坡向对植物生长的影响主要体现在水分状况和光照强度上。在北方，北坡可以生长乔木，植被繁茂，而南坡仅能生长一些耐旱的灌木和草本植物。在雨量充沛的南方，阳坡的植被则非常繁茂。此外，不同的坡向对植物冻害、旱害等亦有很大影响。"]
[418,"地势变化对树木生长和分布的影响是什么？","地势的陡峭起伏、坡度的缓急等，不但会形成小气候的变化而且对水土的流失与积聚都有影响，因此可直接或间接地影响到树木的生长和分布。"]
[419,"坡度通常如何分级？","坡度通常分为六级，即平坦地<5°，缓坡为6°~15°，中坡为16°~25°，陡坡为26°~35°，急坡为36°~45°，险坡为45°以上。"]
[420,"山谷的宽、狭与深浅以及走向变化对植物生长的影响是什么？","山谷的宽、狭与深浅以及走向变化也能影响植物的生长状况。例如，山谷的宽度和深度可能影响光照和湿度分布，从而影响植物的生长和分布。走向变化也可能导致气候因子的变化，如风向和风速，进而影响植物的生长。"]
[421,"生物因子对植物生存的影响主要体现在哪些方面？","生物因子，包括其他生物如低等、高等动物，与植物之间存在错综复杂的相互影响。这些影响主要体现在竞争资源（如水分、养分、光照等）、互利共生或捕食关系上。这些相互作用可能促进或限制植物的生长和分布。"]
[422,"人为因子如何影响植物生存？","人为因子对植物生存的影响是巨大的。这包括城市化、农业活动、工业污染、气候变化等。这些活动可能导致植物栖息地的丧失、土壤和水资源的污染，以及气候变化等，从而对植物的生长和生存造成威胁。"]
[423,"为什么说人类对植物与环境的影响最巨大？","人类通过大规模的城市建设、农业开发和工业生产等活动，对自然环境造成了前所未有的冲击。这些活动不仅导致了植物栖息地的丧失和破碎化，还引发了水资源和土壤的污染，以及全球气候变化等。这些影响对植物的生存和分布产生了深远影响，因此说人类对植物与环境的影响最巨大。"]
[424,"如何从环保与生态的角度去考虑问题，为植物的生存创造良好条件？","为了从环保与生态的角度为植物的生存创造良好条件，我们应该采取以下措施：1. 保护和恢复生态环境，减少人类对自然环境的干扰和破坏；2. 促进可持续的农业和城市发展，减少对植物栖息地的破坏；3. 加强环境教育和宣传，提高公众对植物保护和生态环境的认识；4. 推广生态友好的生产和生活方式，减少污染和资源的浪费。"]
[425,"污染物对植物新陈代谢的影响主要表现在哪些方面？","污染物对植物新陈代谢的影响主要表现在光合作用、水分代谢、营养吸收和作物的品质等方面。"]
[426,"光合作用是什么过程？","光合作用是植物叶绿体内部光合色素和一系列酶共同作用下把光能转化为化学能，储存在合成的糖类中的过程，也是把水分解产生氧气的过程。"]
[427,"污染物如何影响光合作用？","污染物通过抑制光合色素和酶的活性、改变细胞液pH值、干扰光合磷酸化等方式影响光合作用，使植物转换太阳能的能力降低，影响其他生理代谢。"]
[428,"SO₂对植物光合作用的具体影响有哪些？","SO₂对植物光合作用的影响包括抑制二磷酸核酮糖羧酸化酶的活性、阻止CO₂的固定、影响光系统 Ⅲ和非光合磷酸化、改变细胞液pH值导致叶绿素失活等。"]
[429,"重金属对植物光合作用的影响主要体现在哪些方面？","重金属对植物光合作用的影响主要体现在破坏叶绿体超微结构、与蛋白质活性基团结合导致叶绿体结构和功能受损、拮抗作用干扰植物对生命元素的吸收和转移等。"]
[430,"农药对植物光合作用的影响主要表现在哪些方面？","农药对植物光合作用的影响主要表现在抑制光系统Ⅱ(PSⅡ)、影响气孔导度和蒸腾作用等方面。不同农药的作用机制和影响程度可能有所不同。"]
[431,"草甘膦对抗草甘膦大豆的影响是怎样的？","草甘膦对抗草甘膦大豆的影响在超过一定剂量时会造成伤害，随着农达41%水剂剂量的增加，抗草甘膦大豆叶片的蒸腾速率和气孔导度总体呈增长趋势。"]
[432,"莠去津对生物的影响是什么？","莠去津是一种内分泌干扰物，长期暴露在该有机污染物的环境中，可能对各种生物产生不良影响。"]
[433,"什么是植物的水分代谢？","植物的水分代谢是指植物从土壤中吸收水分，在植物体内运转，最后散失到大气中的过程。"]
[434,"植物吸收的水分主要用于什么？","植物吸收的水分主要用于作为植物吸收和运输物质的溶剂，调节内环境，以及作为合成及水解等生理生化反应的参与物。"]
[435,"污染物如何影响植物的水分代谢？","污染物影响植物的水分代谢主要表现在降低土壤水分的有效性、影响植物的呼吸作用以及损害叶片、降低蒸腾作用。","污染物如何降低土壤水分的有效性？","在污染环境中，土壤溶质离子浓度过高，导致根部水分外渗。高离子浓度时细胞大量失水，发生质壁分离，甚至细胞膜破裂。此外，pH值的变化也会影响根部对水分的吸收。","污染物如何影响植物的呼吸作用？","污染物能显著抑制植物的呼吸作用，导致能量产生能力和水平降低，从而使植物根系不能有效地吸收土壤中的水分。例如，氰化物和大多数重金属离子都能通过抑制呼吸作用来降低植物对水分的吸收能力。","污染物如何损害叶片并降低蒸腾作用？","当空气中污染物如SO₂等气体过多时，会灼伤叶片或使保卫细胞失水而关闭，从而减少或停止蒸腾作用。"]
[436,"环境污染如何影响植物对营养的吸收？","环境污染通过改变土壤pH值、影响土壤微生物和酶活性以及抑制植物根系呼吸作用等方式，影响植物对无机养分的吸收。"]
[437,"污染物如何改变土壤环境的pH值？","污染物如SO₂、NOₓ、HF等酸性物质显著降低环境pH值，而有机污染物如大多数阳离子、有机农药则可能增加pH值。"]
[438,"土壤pH值的改变如何影响植物吸收养分？","土壤pH值改变影响根表面电荷，从而影响离子吸收。低pH值增加阴离子吸收，高pH值增加阳离子吸收。此外，pH值还影响养分的溶解和沉淀。"]
[439,"污染物如何影响土壤微生物和酶活性？","污染物可以改变土壤微生物的活性，并影响酶的活性，如铅能显著降低土壤酶活性，从而影响无机营养的可利用性。"]
[440,"污染物如何抑制植物根系的呼吸作用？","污染物如镉能抑制植物根系的呼吸作用，间接影响养分的吸收。因为某些营养元素的吸收是需能过程，依赖于根部细胞呼吸作用提供的能量。"]
[441,"重金属如何影响植物对某些元素的吸收？","重金属如Zn、Ni、Co能妨碍植物对P的吸收，Al能使P形成不溶性铝-磷酸盐，As能影响植物对K的吸收。此外，重金属还可能通过元素间的拮抗作用影响其他元素的吸收。"]
[442,"Pb如何影响植物对P的吸收？","Pb在培养基或根表面会使P难溶解，从而阻碍P的吸收。"]
[443,"As如何影响植物对K的吸收？","As的化学行为与P类似，能妨碍ADP的磷酸化，抑制ATP的生成，从而使K的吸收受到抑制。"]
[444,"其他元素间的拮抗作用如何影响营养吸收？","Cu、Mn过剩会降低Zn的吸收，\\mathrm{MnO}_4^{2-}可能抑制\\mathrm{SO}_4^{2-},\\mathrm{~PO}_4^{3-}和Cu的吸收。随着磷肥使用量的增加，砷超累积植物蜈蚣草地上部分砷含量呈先增加后减少的趋势。"]
[445,"污染物如何影响作物品质？","污染物如农药、重金属硝酸盐等能沉积在作物的可食部分，降低农产品的内在质量。此外，污染物还影响植物体内各种维生素、蛋白质的合成及淀粉等糖的合成。"]
[446,"SO₂污染对小麦、玉米的蛋白质含量有何影响？","SO₂污染后，小麦、玉米的总氮和蛋白质含氮量均下降，其中蛋白质中氮的下降更明显，其下降率随处理时间的延长而增加。"]
[447,"镉对蛋白质合成的影响是怎样的？","镉对氨基酸、蛋白质合成的影响比较复杂。镉可能与氨基酸、蛋白质相结合而对其合成产生直接作用；也可能通过干扰蛋白质合成系统的Mg和K而对其合成产生间接的作用；还可能直接以DNA为靶，限制其复制、转录和表达，从而影响蛋白质的合成。"]
[448,"镉对淀粉含量的影响是怎样的？","镉阻碍了蔗糖转化为腺二磷酸葡萄糖(ADPG)或尿二磷酸葡萄糖(UDPG)的淀粉合成途径，从而使植物果实、根部的淀粉含量减少。"]
[449,"镉对蚕豆淀粉含量的影响是怎样的？","在镉污染下，蚕豆淀粉含量下降，使叶片部分可溶性蔗糖的含量增加。此外，镉也阻碍了叶片部分的可溶性糖的运输，阻止了多糖淀粉的合成。这在高等水生植物中尤为明显。"]
[450,"镉对植物体内必需氨基酸含量的影响是怎样的？","在低于5mg/kg浓度的镉处理下，镉能刺激植物体内必需氨基酸含量的增加。但当镉处理浓度大于5mg/kg之后，必需氨基酸含量随处理浓度的增加呈现负相关变化，而且含量低于对照。"]
[451,"污染物对植物生命活动的主要影响是什么？","污染物对植物生命活动的主要影响包括导致植物组织受损、生长发育变缓甚至停滞、生命期缩短或植物死亡。"]
[452,"污染物如何影响植物细胞的膜系统？","污染物会导致植物细胞膜的通透性增大，进而造成细胞膜内外渗透压失衡，使植物所需的水分和营养元素不能正常转运和吸收，从而导致细胞代谢发生紊乱。当受损严重时，细胞器可能崩溃，整个生化反应难以进行，最终使细胞功能丧失，导致细胞坏死。"]
[453,"重金属对叶绿体的影响是什么？","重金属进入植物细胞后，会经过转运进入叶绿体，并与叶绿体膜蛋白结合，从而改变膜蛋白的空间结构，导致膜破裂和透性改变。这种改变会进一步影响电子传递的空间位置，进而影响到光能的吸收、转化以及膜系统上的电子传递。例如，Cd的作用下，低浓度会使类囊体数目减少，随着浓度的升高，类囊体会膨胀并最终完全破裂。"]
[454,"植物的不同组织对污染物的反应有何不同？","植物的不同组织对污染物的反应有所不同。根系由于直接接触受污染的土壤，因此更容易受到污染物对营养元素吸收的影响。而叶片由于暴露在污染环境中较多，因此受到污染物的侵袭更为明显和直接。这些反应可能表现为可见的中毒症状，如叶片出现斑点、卷曲或干枯等，也可能表现为不可见的中毒症状，如局部组织坏死、早衰等。"]
[455,"污染物如何影响植物的自由基清除能力？","在污染条件下，植物体内的过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)和超氧化物歧化酶(SOD)的协同作用会被破坏，导致无法有效消除产生的自由基。自由基是导致植物老化和衰老的重要成因，因此污染物通过降低植物的自由基清除能力，会加速植物的老化过程。"]
[456,"污染物作用下植物个体的生长反应和过程会发生怎样的异常？","在污染物作用下，植物个体的生长反应和过程会发生异常，主要表现为生长发育缓慢、受阻，花果非正常脱落和凋谢，叶茎由绿变黄甚至枯萎死亡等。此外，污染物还会抑制植物种子的胚根生长，如Hg²+对水稻种子胚根生长的抑制作用，以及1,2,4-三氯苯和Cd对水稻生长发育的抑制作用等。"]
[457,"植物如何排出体内的多余物质和代谢废物？","植物通过分泌的形式向体外排泄体内多余的物质和代谢废物。分泌作用是一个内涵相当广泛的概念，涉及从植物体除去过剩外来物质及其代谢废物（排泄物）的内容。"]
[458,"泌盐植物如何处理多余的盐分？","泌盐植物如柽柳、瓣鳞花、红砂等能在含盐量较高的土壤中生长。它们的根细胞对盐类有很高的通透性，能吸收大量盐。这些植物通过茎、叶表面密布的分泌腺（盐腺）将过多的盐排出体外，而不是将其蓄积在体内。"]
[459,"根系分泌作用在重金属排除中的作用是什么？","根系分泌作用在重金属排除中发挥着重要作用。植物通过根系分泌作用将重金属排出体外。例如，根系预先吸收的重金属在植物体内重分布后进入根际和根际以外的土壤，这可能是一种重金属排除的机制。"]
[460,"挥发性物质如何在植物体内代谢并排出体外？","挥发性物质被植物吸收后，经过体内代谢，可以通过地上部分挥发而排出体外。例如，当植物含有较高含量的硒时，可以以挥发二甲基硒的形式排出多余的硒。类似地，植物体内的高含量汞也可以以挥发形式排出体外。"]
[461,"当植物暴露在高浓度大气SO₂环境中时，它们如何响应？","当植物暴露在高浓度大气SO₂环境中时，它们可以排出大量H₂S气体。这可能是植物体对SO₂的一种解毒机制，通过排出挥发态硫化物来减轻SO₂对植物体的伤害。"]
[462,"植物如何通过组织器官的再生来排除外来物质？","植物在吸收大量外来物质（如污染物）后，如果这些物质超过一定限度，会对组织器官产生毒性作用。为了排除这些外来物质，植物体可以离弃那些含有大量外来物质的组织器官，并重新长出新器官来代替受损的器官。这是一种非常有效的排除外来物质的方式。例如，许多植物在大气污染环境中能脱落受到损害的叶片，然后长出新叶片来代替。"]
[463,"什么是植物的环境适应性？","植物的环境适应性是指植物在生长发育和系统进化过程中为了应对所面临的环境条件，在形态结构、生理机制、遗传特性等生物学特征上出现的能动相应和积极调整。"]
[464,"植物适应环境的结果是什么？","植物适应环境的结果是形成了一种适应结果，即植物能够在一定程度上越过环境对它的挑战，使其形态结构、生理生化功能、分子生物学机制以及个体特征、种群、群落和生态系统中的行为对经历过的环境都是合适的。"]
[465,"衡量植物适应性的终极标准是什么？","衡量植物适应性的终极标准是保持生命延续的能力大小。在正常环境中，适应性强调竞争力、生活力、生长势，获取的资源越多，则能够保持繁殖性能、维持生命延续的机会就越多；在污染环境中强调抵抗性以及对不利环境的忍耐极限。"]
[466,"什么是植物适合度？","植物适合度是指植物对环境因子的适应性程度，可以用植物在特定环境条件下的生长、繁殖和生存能力来衡量。适合度最大时环境因子的状况为最适合点。"]
[467,"什么是植物的三基点？","植物的三基点是指植物对某个环境因子能够忍耐的最小剂量（下限临界点）、忍耐的最大剂量（上限临界点）以及适合度最大时环境因子的状况（最适合点）。这三点界定了植物对该环境因子的适应范围，也称为植物的生态幅。"]
[468,"植物的生态幅是什么？","植物的生态幅是指植物对某个环境因子的适应范围，即植物在该环境因子变化范围内能够保持正常生长和繁殖的能力。生态幅的上限和下限之间的环境范围就是植物在该环境因子上的适应范围。"]
[469,"植物的生态幅如何变化？","植物的生态幅可以随着其他环境因子的变化而发生变化。当其他环境因子发生变化时，植物的生态幅将发生变化。此外，当多种植物共同存在于一个特定的环境中时，植物之间的竞争会使很多植物的生态幅变小。把没有其他植物竞争时植物  的分布区称为生理分布区，而竞争条件下植物的分布区称为生态分布区。"]
[470,"环境污染对植物适应性的影响是什么？","环境污染是一种人为导致的新环境，对植物的适应性提出了新的挑战。污染物在全球范围内扩散，形成了影响和限制植物生存和发育的生态因子。在污染条件下，植物的生态幅曲线可能呈现单尾曲线，即在很小剂量条件下适合度会略有升高，随后便快速下降。这是因为较低浓度的污染物能够刺激植物的生长，但高浓度的污染物则会对植物造成严重的伤害甚至死亡。"]
[471,"在没有人类干预的情况下，植物主要面对哪些环境挑战？","在没有人类干预的情况下，植物主要面对干旱、极端温度、土壤贫瘠等自然极端环境。"]
[472,"人类活动给植物带来了哪些新的环境挑战？","人类活动给植物带来了新的环境挑战，包括污染物质和生态破坏等人为极端环境。"]
[473,"生态破坏对植物的影响与什么相似？","生态破坏对植物的影响在本质上类似于自然极端环境的作用，如干旱、极端温度等。"]
[474,"环境污染对植物来说有什么特殊性？","环境污染，特别是化学污染物，对大多数植物来说是全新的环境挑战，因为它们在系统发育过程中从未经历过。"]
[475,"植物如何适应这两种极端环境？","植物需要同时适应自然极端环境和人为极端环境，这可能涉及遗传、生理和行为等多个方面的调整。"]
[476,"植物是否有应对污染的遗传储备？","通常情况下，植物没有专门应对污染的遗传储备。即使存在某些能够抵抗污染的基因，它们在正常情况下的频率也往往很低。"]
[477,"为什么适应污染对植物来说不是必需的？","适应污染并不是“正常”植物所必需的能力，因为植物在进化过程中主要面对的是自然极端环境，而不是人为造成的污染。"]
[478,"化学污染物对植物有什么影响？","化学污染物对植物来说通常是致命的，因为它们对大多数植物来说是全新的环境因子，植物没有适应这些污染物的遗传储备。"]
[479,"珍稀濒危生物对环境污染的敏感性如何？","珍稀濒危生物对环境污染的敏感性通常较高，因为它们已经在特定的环境条件下适应了很长时间，一旦环境发生变化，它们可能无法迅速适应。"]
[480,"环境污染对生物多样性有何影响？","环境污染已成为导致生物多样性丧失和物种大灭绝的最重要成因之一。它可能导致生物种群数量的减少、生态系统的破坏以及物种的灭绝。"]
[481,"植物对污染环境的抗性表现主要有哪些方面？","植物对污染环境的抗性表现主要有四个方面：拒绝吸收污染物、结合与钝化污染物、分解与转化污染物、隔离作用。"]
[482,"植物如何拒绝吸收污染物？","植物有多种途径和方法阻止污染物进入生物体内，例如关闭气孔阻止气态污染物进入体内；分泌有机物质如糖类、氨基酸类、维生素类、有机酸类等到根际，通过改变根际环境(pH和Eh值)来改变污染物的理化性质和形态，使污染物的可移动性降低，减少根的吸收；增厚植物的外表皮或在根周围形成根套等。"]
[483,"植物如何结合与钝化污染物？","当植物不能拒污染物于体外时，可以通过结合钝化污染物，使进入体内的污染物变成低毒、安全的复合物，尽可能使污染物不能到达敏感分子或器官，不影响新陈代谢。植物细胞内有大量的糖类、氨基酸、蛋白质、脂类、核酸等，均含有极性键或活性基团，可以与大量的污染物结合形成络合物或螯合物。"]
[484,"植物如何分解与转化污染物？","不少污染物进入植物体后，通过生物体内酶促反应，可以转化为低毒或无毒物质，或转化为水溶性物质而利于排出体外。植物对污染物的分解转化方式主要有：氧化、还原、水解、脱烃、脱卤、羟基化、异构化、环裂解、缩合、共轭等作用，逐步将污染物代谢成毒性较低或完全无毒的物质。"]
[485,"植物对污染物的隔离作用是什么？","隔离是植物将污染物运输到体内特定部位，以多种方式结合、固定下来，使污染物不能达到生物体内的敏感位点(靶细胞、靶组织或活性靶分子)，以至于污染物对生物体的毒性很小或没有毒性影响。很多超积累植物体内含有大量的有毒重金属元素，但对植物的影响较小，重要的原因就是这些有害元素主要集中在液泡中被隔离起来了。"]
[486,"污染条件下植物会出现什么现象？","在污染条件下，植物会出现快速的分化，并发生微进化。"]
[487,"污染条件下植物的分化速度与自然条件下的分化速度相比如何？","污染条件下植物的分化速度远远超过了在自然条件下的分化速度。例如，曼陀罗在20年左右的污染经历达到的遗传分化水平，在自然条件下需要20万年才能完成。"]
[488,"为什么污染条件下植物会出现快速适应与进化？","污染条件下植物需要快速适应并进化以保持存活。为了应对污染环境，植物需要调动各种可能的方式和资源来减少污染产生的影响。没有这种能力的植物会被淘汰，而有这种潜力的植物会保存下来，并在种群中快速扩展，导致整个植物种群发生快速的重建。这种重建过程中，种群的遗传结构会发生变化，抗性基因的频率会发生定向的提高，这就是群体水平上的适应进化。"]
[489,"污染条件下植物的快速适应与进化导致了什么结果？","污染条件下植物的快速适应与进化导致了植物种群的遗传结构发生变化，抗性基因的频率发生定向的提高。这种变化使得植物能够更好地适应污染环境，增加了其在污染条件下的存活和繁衍能力。"]
[490,"植物如何影响环境？","植物可以通过疯长、挤压其他植物、产生特异气味、引发过敏和产生有毒物质等方式对环境造成影响。"]
[491,"什么是“植物杀手”？","“植物杀手”是指那些能够异常疯长并导致其他植物枯萎死亡的植物，例如薇甘菊。"]
[492,"薇甘菊的疯长有哪些特点？","薇甘菊的生存和生长能力极强，节枝落地即可生根，茎缘生长迅速，且能够攀爬和覆盖其他植物，造成灾害性后果。"]
[493,"植物产生的特异气味有什么影响？","某些植物产生的特异气味，如臭味或其他不愉快的气味，可能会影响人们的生活环境，降低生活质量。"]
[494,"植物如何引发人畜过敏？","许多植物能够产生过敏物质，这些物质可以通过散发于空气中或累积于食用部位等方式，导致部分人群发生过敏反应。"]
[495,"哪些植物会导致过敏？","许多植物，如漆树、荨麻、番茄、芒果等，都可能因为产生特殊物质而导致部分人群过敏。"]
[496,"植物产生的有毒物质有哪些？","植物可以产生各种有毒物质，包括苷类、生物碱类、毒蛋类、含酚类化合物、毒鱼酮类、含萜和内酯类以及其他难以归类的有毒物质。"]
[497,"这些有毒物质如何影响环境？","这些有毒物质可能通过污染食物或中草药物等方式进入环境，对人畜造成中毒、致病甚至致死的风险。"]
[498,"植物如何进入人、畜食物系统或医疗药物系统？","植物可能通过采摘、食用、医疗使用等方式进入人、畜食物系统或医疗药物系统，进而造成污染和危害。"]
[499,"这些有毒物质进入人、畜食物系统或医疗药物系统后有什么后果？","当这些有毒物质进入人、畜食物系统或医疗药物系统后，可能导致人、畜中毒、致病甚至致死。"]
[500,"影响动物生长的环境因素有哪些？","温度因子、水分因子、光照因子是主要的环境因素，对动物的生长、发育和地理分布都有重要影响。"]
[501,"温度因子如何影响动物的生长和发育？","在一定的温度范围内，动物的生长速率与温度成正比。高温会使蛋白质凝固，酶系统失活；低温则会引起细胞膜系统渗透性改变、脱水、蛋白质沉淀等不可逆转的化学变化。此外，温度还影响动物的发育速度，高温环境下发育历程会缩短，低温则会使发育速度变慢。"]
[502,"动物如何适应极端温度？","动物通过自然选择，在形态、生理和行为方面表现出对极端温度的适应。例如，生活在高纬度地区的恒温动物，其身体往往比生活在低纬度地区的同类个体大，以减少散热。此外，动物还会通过增加毛或羽毛的数量和质量或增加皮下脂肪的厚度来提高身体的隔热性能。在生理方面，动物靠增加体内产热量来增强御寒能力和保持恒定的体温。"]
[503,"温度如何影响动物的地理分布？","温度对动物的分布有直接的限制作用。例如，各种昆虫的发育需要一定的总热量，若生存地区有效积温少于发育所需的积温时，这种昆虫就不能完成生活史。一般来说，暖和地区生物种类多，寒冷的地区生物种类较少。"]
[504,"物候节律是什么？","物候节律是研究生物的季节性变化与环境季节性变化关系的科学。动物对不同季节食物条件的变化以及对热能、水分和气体代谢的适应，导致生活方式与行为的周期性变化。这种周期性现象以复杂的生理机制为基础，气候的周期变化可能是动物体内生理机能调整的外来信号。"]
[505,"休眠是什么？它在动物适应环境中有何作用？","休眠指生物的潜伏、蛰伏或不活动状态，是抵御不利环境的一种有效生理机制。进入休眠状态的动物可以忍耐比其生态幅宽得多的环境条件。休眠能使动物最大限度地减少能量消耗，对动物在不利环境下的生存具有重要意义。"]
[506,"水在生物体中的作用是什么？","水是生物体的组成部分，对动物有重要的影响。"]
[507,"动物体内含水量与植物相比如何？","动物体内含水量比植物更高。"]
[508,"哪些动物的含水量较高？","水母含水量高达95%，软体动物达80%～92%，鱼类达80%～85%，鸟类和兽类达70%～75%。"]
[509,"水分不足对动物有什么影响？","在水分不足时，可以引起动物的滞育或休眠。"]
[510,"降雨季节在草原上形成的暂时性水潭对水生昆虫有何影响？","降雨季节在草原上形成的暂时性水潭为水生昆虫提供了栖息地，使其密度往往很高。"]
[511,"水生昆虫在雨季过后会进入什么状态？","水生昆虫在雨季过后会进入滞育期。"]
[512,"哪些动物的周期性繁殖与降水季节密切相关？","许多动物的周期性繁殖与降水季节密切相关，例如澳洲鹦鹉和羚羊。"]
[513,"澳洲鹦鹉在干旱年份会采取什么措施？","澳洲鹦鹉在干旱年份会停止繁殖。"]
[514,"羚羊幼兽的出生时间与什么时期相对应？","羚羊幼兽的出生时间正好与降水和植被茂盛的时期相对应。"]
[515,"动物按栖息地如何分类？","动物按栖息地可以划分为水生和陆生两大类。"]
[516,"水生动物和陆生动物的媒质分别是什么？","水生动物的媒质是水，而陆生动物的媒质是大气。"]
[517,"为什么水生动物也存在渗透压调节和水分平衡的问题？","因为水是很好的溶剂，不同类型的水溶解有不同种类和数量的盐类，而水生动物其体表通常具有渗透性。"]
[518,"不同类群的水生动物在适应水因子方面有哪些差异？","不同类群的水生动物有着各自不同的适应能力和调节机制。"]
[519,"水生动物的分布、种群形成和数量变动与什么因素有关？","水生动物的分布、种群形成和数量变动都与水体中含盐量的情况和动态特点密切相关。"]
[520,"渗透压调节如何帮助水生动物维持水分平衡？","渗透压调节可以限制体表对盐类和水的通透性，通过逆浓度主动地吸收或排出盐类和水分，从而改变所排出的尿和粪便的浓度和体积。"]
[521,"淡水动物如何调节体液浓度和盐类平衡？","淡水动物体液的浓度对环境是高渗性的，体内的部分盐类既能通过体表组织弥散，又能随粪便、尿液排出体外。当体内盐类有降低的危险时，它们会使排出体外的盐分降低到最低限度，并通过食物和腮从水中主动吸收盐类。"]
[522,"海洋生活的大多数生物体内的盐量与海水相比如何？","海洋生活的大多数生物体内的盐量和海水是等渗的，如无脊椎动物和盲鳗。"]
[523,"低渗对动物有什么影响？","低渗使动物易于脱水。"]
[524,"低渗动物如何处理多余的盐类？","低渗动物在喝水的同时又将盐吸入，并通过减少尿液量和鱼的腮逆浓度梯度向外分泌盐类来处理多余的盐类。"]
[525,"陆生动物适应水因子的主要影响因素是什么？","陆生动物适应水因子的主要影响因素是环境中的湿度。"]
[526,"陆生动物的适应特征表现在几个方面？","陆生动物的适应特征表现在三个方面，分别是形态结构的适应、行为的适应和生理适应。"]
[527,"陆生动物在形态结构上有哪些适应特征？","陆生动物在形态结构上的适应特征包括昆虫具有几丁质的体壁，防止水分过量蒸发；烟管螺生活在高山干旱环境中可以产生膜以封闭壳口来适应低湿条件；两栖类动物体表分泌黏液以保持湿润；爬行动物具有很厚的角质层；鸟类具有羽毛和尾脂腺；哺乳动物有皮脂腺和毛，都能防止体内水分过分蒸发，以保持体内水分平衡。"]
[528,"陆生动物在行为上有哪些适应特征？","陆生动物在行为上的适应特征包括在沙漠地区白天躲在洞内，夜里出来活动以避免高温和干燥；一些动物白天躲藏在潮湿的地方或水中，以避开干燥的空气，在夜里出来活动。"]
[529,"哪些动物具有生理上的适应特点以应对干旱条件？","许多动物在干旱的情况下具有生理上的适应特点，例如骆驼可以17天不喝水，身体脱水达体重的27%仍然照常行走。骆驼具有贮水的胃和驼峰中储藏的丰富脂肪，在消耗过程中产生大量水分，血液中具有特殊的脂肪和蛋白质，不易脱水。"]
[530,"“沙漠之舟”骆驼具有哪些生理上的适应特点？","“沙漠之舟”骆驼具有贮水的胃和驼峰中储藏的丰富脂肪，在消耗过程中产生大量水分，血液中具有特殊的脂肪和蛋白质，使其不易脱水。"]
[531,"光照因子包括哪些要素？","光照因子包括光强、光质和光照长度。"]
[532,"昼行性动物和夜行性动物分别适应于什么样的光照强度？","昼行性动物适应于白天的强光下活动，而夜行性动物适应于夜晚或早晨黄昏的弱光下活动。"]
[533,"光照强度对动物有哪些影响？","光照强度对动物的生殖、体色变化、迁徙、毛羽更换、生长、发育等有影响。"]
[534,"举例说明光照对动物体色的影响。","一种蛱蝶在光照环境中体色变淡，而在黑暗环境中体色变暗。其幼虫和蛹在光照与黑暗的环境中也有类似的变化。"]
[535,"目前对光质对动物分布和器官功能的影响了解如何？","目前对光质对动物分布和器官功能的影响还不十分清楚，但色觉在不同动物类群中的分布很有趣。"]
[536,"为什么地球上的自然现象都具有周期性？","由于地球的自转和公转所造成的太阳高度角的变化，使能量输入成为一种周期性变化，从而使地球上的自然现象都具有周期性。"]
[537,"举例说明动物活动的昼夜节律。","很多动物表现出昼夜节律，如猿总是在太阳降落后才出洞，有些浮游生物夜间浮向水面，白天游向深水处。"]
[538,"昼夜长短在各地市如何变化？","由于太阳高度角变化所造成的昼夜长短在各地市是不同的，它在一定地区和一定季节是固定不变的。"]
[539,"动物和哪些周期现象是受日照长短控制的？","动物和很多周期现象，如哺乳动物的换毛和生殖，是受日照长短控制的。"]
[540,"长日照兽类和短日照兽类分别是什么？","长日照兽类是指随着春天日照长度的逐渐增加而开始生殖的哺乳动物，如雪貂、野兔和刺猬等。短日照兽类则是指随着秋天短日照的到来而进入生殖期的哺乳动物，如绵羊、山羊和鹿。"]
[541,"什么是动物多样性？","动物多样性指的是地球上现存的动物种类繁多，物种的多样性和对环境的适应性比植物更加明显。动物界的多样性体现在它们的生活方式、生理结构、生态角色等多个方面。"]
[542,"动物多样性分为哪些类群？","动物多样性主要分为原生动物门、海绵动物门、腔肠动物门、扁形动物门、原体腔动物门、环节动物门、软体动物门、节肢动物门、棘皮动物门和脊索动物门等类群。"]
[543,"原生动物门有哪些特点？","原生动物门是最原始、最低等的动物类群，由单细胞生物组成。细胞内具有原生质特化形成的各种胞器，如鞭毛和纤毛用于运动，胞口和胞咽用于摄食。营养方式有自养型和异养型，生殖方式分为无性生殖和有性生殖。"]
[544,"海绵动物门的特征是什么？","海绵动物门是多细胞动物中最原始、最简单的类群。它们体型多数不对称，形状各种各样，成体营固着生活，多形成群体，附着于岩石和动植物上。细胞分化简单，无明确组织分化。身体的体壁由内外两层细胞组成，体表多孔，与体内特有的水沟系相通。"]
[545,"腔肠动物门在动物界中的地位如何？","腔肠动物门是真正的两胚层多细胞动物的开始，在动物界的系统计划上占有很重要的地位。其他所有的后生动物，都可以看作是经过这个阶段发展起来的。"]
[546,"扁形动物门的主要特点是什么？","扁形动物门的动物身体背腹扁平，两侧对称。中胚层的出现使动物的器官系统得到了进一步的分化和发展，包括肌肉和表皮构成皮肤肌肉囊，实质组织填充于体壁和消化道之间等。扁形动物为梯状神经系统，消化道仍简单，有口无肛门，原肾型排泄系统。"]
[547,"原体腔动物门的主要特点是什么？","原体腔动物又称假体腔动物 (Pseudocoelomata) 。 身体一般呈线形或圆桶形，体表被角 质膜，体壁和消化道之间具原体腔，消化道完全，具肛门。\n本门动物种类较庞杂，各类群间形态差异较大，其中比较重要的有线虫纲 (Nematoda)   和轮虫纲 (Rotifera) 。 线虫类有1万种以上，在原体腔动物中种类最多、分布最广。多数 生活于水和潮湿的土壤中， 一些种类寄生在人和动物体内，如危害人类健康的常见种类人蛔 虫 (Ascaris     lumbricoides)、蛲虫、钩虫和血丝虫， 一些寄生于植物，如小麦线虫 (Anguil-   lulinatritici) 。  轮虫类动物体型微小，体前段有纤毛围成的轮器，大多数淡水生活，是鱼类 的重要饵料，与渔业关系密切。"]
[548,"环节动物门动物的特征有哪些？","环节动物门动物身体分节，具次生体腔，有刚毛和疣足，出现闭管式循环系统、链状神经系统，排泄系统为后肾管型。它们通常分为多毛纲、寡毛纲和蛭纲等不同纲，生活环境多样，包括海洋、淡水、土壤等。"]
[549,"软体动物门动物的特点是什么？","软体动物门动物种类繁多，分布广泛，生活于海水、淡水和陆地。它们身体柔软，不分节，有外套膜和贝壳。神经系统和消化系统相对复杂，感官灵敏。软体动物中包括许多对人类有重要经济价值的种类，如鲍鱼、文蛤、章鱼等。"]
[550,"节肢动物门动物有哪些主要类群？","节肢动物门动物主要包括昆虫纲、蛛形纲、甲壳纲等类群。它们生活环境广泛，从海洋到陆地，从淡水到咸水都有分布。节肢动物门动物数量庞大，占整个现有生物种数的很大比例，对人类生活和经济活动有重要影响。"]
[551,"棘皮动物门动物的特征有哪些？","棘皮动物门属后口动物，在无脊椎动物中进化地位很高，全为海产。外观差别很大，有 星状、球状、圆筒状和花状。成体为五放辐射对称，由管足排列表现出来。内部器官，包括 水管系、神经系、血系和生殖系均为辐射对称，只有消化道除外。身体有口面和反口面之 分。骨骼很发达，由许多分开的碳酸钙骨板构成，各板均由一单晶的方解石组成。多为雌雄 异体，生殖细胞释放到海水中受精，幼体在初发生时形状相同，以后则随纲而异，少数种类 可行无性裂体繁殖。分布世界各海洋，从潮间带到万米深的海沟均有，多为狭盐性动物，对 水质污染很敏感，再生力一般很强。底栖，自由生活的种类能够缓慢移动。现生已知有5纲 1200余属6000余种。"]
[552,"脊索动物门动物有哪些主要特征？","脊索动物门动物是动物界最高等的一类动物，具有脊索、背神经管和鳃裂三大特征。它们包括尾索动物、头索动物和脊椎动物等亚门，生活环境和习性多样。脊索动物门动物在地球生态系统中占据重要地位，对人类生活和经济活动也有重要影响。"]
[553,"动物分布的水平格局是怎样的？","动物分布的水平格局描述了动物在地球各个角落的分布情况，从高山到平原，从海洋到陆地，从炎热的赤道地区到冰天雪地的南极和北极，从干旱少雨的沙漠到雨水充沛的热带雨林，都有动物的存在。"]
[554,"热带雨林的动物有哪些代表性物种？","热带雨林中的代表性动物有长臂猴、猩猩、眼镜猴、懒猴，还有象、犀牛、豪猪、食果大蝙蝠等。鸟类有鹦鹉、蜂鸟、犀鸟、极乐鸟和咬鹃等。"]
[555,"热带萨王纳是什么？其代表性动物有哪些？","热带萨王纳是具有稀疏乔木、灌木的高原草地，通常出现在海拔中等、具有季节性干旱的地区。其代表性动物有斑马、大角斑羚、大羚羊、角马、长颈鹿、白犀牛、黑犀牛、狮子、猎豹和非洲鸵鸟等。"]
[556,"荒漠和半荒漠地区的动物有何特点？","荒漠和半荒漠地区主要出现在海拔中等，纬度在30°~40°之间的副热带无风地区，降水量低，植物稀疏。尽管条件恶劣，但存在丰富的动物种类，如欧亚大陆荒漠上的三趾鼠亚科、沙鼠科和啮齿动物，鸟类中有白灵、鹰、猫头鹰等。这些动物具有适应干热气候的特性，如休眠和储存食物。"]
[557,"温带草地的动物有哪些代表性物种？","温带草地出现于中等程度干燥、较冷的大陆性气候地区，在欧亚大陆的温带草地上有许多典型的代表动物，如高鼻羚羊、黄羊、野驴、野马、骆驼等，此外还有小型的黄鼠、仓鼠、跳鼠等。"]
[558,"冻原主要分布在哪里？其典型动物有哪些？","冻原主要出现在高纬度和高海拔的气候寒冷的地区，如欧亚大陆和北美北部沿海地区，以及北冰洋中的岛屿。在我国，冻原位于青藏高原上。其典型动物有驯鹿、旅鼠、北极狐、北极黄鼠。在美洲还有麝香牛，鸟类中有雷鸟和雪枭等。"]
[559,"在哪些环境中可以找到骆驼、大羚羊和大角斑羚？","骆驼、非洲沙漠的大羚羊和大角斑羚是在沙漠环境中能忍受干热的大型哺乳动物。此外，在寒冷的北极环境中，也有动物如北极狐和红狐能够生存，并具有优良的隔热性能。"]
[560,"海洋中存在着哪些动物？","在广阔的海洋中，存在着数量众多的鱼类、贝类、哺乳动物等。这些动物在海洋生态系统中扮演着重要的角色。"]
[561,"动物分布的垂直结构是怎样的？","在群落的每一层次中，动物栖息着，形成分层现象。一般来说，群落的分层越多，动物的种类也越多。"]
[562,"举例说明哪些鸟类喜欢栖息在不同的层次？","林鸽喜欢栖息在林冠层，青山雀、长尾山雀、旋木雀和煤山雀喜欢在乔木层，沼泽山雀、大山雀和戴菊喜欢在灌木层，而乌鹑、红胸够和鹧鹣则多在草被层或地面活动。"]
[563,"哪些昆虫栖息于地下层？","步行虫科、叩头科、拟步行虫科、象科、金龟亚科等昆虫栖息于地下层。"]
[564,"哪些昆虫的成虫生活在土壤中？","蝼蛄、某些蚜虫和蚁科昆虫的成虫生活在土壤中。"]
[565,"在地被层上栖息着哪些昆虫？","在地被层上植物的枯枝落叶之间，栖息着某些弹尾目昆虫、纺足目昆虫、某些步行虫科和蚁科的昆虫。"]
[566,"水生动物成层现象是怎样的？","水生动物成层现象可分为漂游生物、浮游生物、游泳生物、底栖生物、附底动物和底内动物等。"]
[567,"小体鲸属于哪一类水生动物？","小体鲸属于潜底鱼类，生活在海底。"]
[568,"淡水养殖业中如何利用不同水层和饵料的鱼类进行混养？","在淡水养殖业中，可以利用适应不同水层和以不同食物为饵料的鱼类进行混养，如同时放养鲢、鳙、鲤、青等鱼，以提高单产效果。因为鲢、鳙在上层，主要吃浮游生物，而青和鲤是底栖鱼，前者吃螺蛳，后者是杂食性，这样可以各行其是，各得其所。"]
[569,"动物分布的时间格局受到什么影响？","动物分布的时间格局受到很多具有明显时间节律的环境因素的影响，如昼夜节律和季节节律。"]
[570,"在农田中，白天和夜间活动的昆虫有哪些不同？","在农田中，白天活动的昆虫主要包括蝶类、蜂类和蝇类，而到了夜间，夜蛾类、螟蛾类昆虫则取而代之。"]
[571,"在森林中，白天和夜间活动的鸟类有哪些不同？","在森林中，白天可以看到许多鸟类活动，而到了夜间，主要是猫头鹰和夜莺等鸟类出来活动。"]
[572,"哪些哺乳动物在白天活动，哪些在夜间活动？","在哺乳动物中，例如松鼠主要在白天活动，而林姬鼠等则主要在夜间活动。"]
[573,"在温带落叶阔叶林中，冬季动物群落有哪些变化？","在温带落叶阔叶林中，到了冬季，树木叶子落光，草被枯黄。很多迁徙性候鸟飞到南方去越冬，居留的只有留鸟和迁来的冬候鸟。大多数变温动物进入休眠状态。"]
[574,"动物在生态系统中扮演了怎样的角色？","动物在生态系统中几乎参与了所有的生态过程，并在维持生态平衡中起着极其重要的作用。"]
[575,"动物多样性的形成经历了什么过程？","动物多样性是在亿万年的进化中形成的，经历了不同进化阶段的适应辐射，使同一类动物分化为多种不同类型。"]
[576,"动物多样性对人类有什么意义？","动物多样性是人类生存的基础，也是经济发展的强大支持力量。它维持了人类生存所必需的生存环境，并提供了各种食物、药物等。"]
[577,"动物多样性在哪些方面发挥了重要作用？","动物多样性在维持生态平衡、生物防治、农业生产、保健、轻工原料、遗传资源和科学研究等方面都发挥了重要作用。"]
[578,"资源动物主要包括哪些类别？","资源动物主要包括珍贵特产类、食用类、药用类、工业用类、观赏类、实验类、天敌类、有毒类等。"]
[579,"污染物如何进入动物体内？","污染物可以通过呼吸道、消化道和皮肤吸收等途径进入动物体内。其中主要靠消化道吸收，其次是呼吸道吸收，皮肤吸收只占很少一部分。"]
[580,"动物小肠黏膜的特点是什么？","动物小肠黏膜具有环状皱壁和大量指状突起，叫做小肠绒毛，绒毛使小肠吸收面积增加了3～18倍。每个绒毛上皮细胞的游离面上一般有1000~ 3000根微绒毛，使上皮细胞的吸收面积又增大了20～30倍。"]
[581,"肠道对有毒有害物质的吸收量受哪些因素影响？","肠道对有毒有害物质的吸收量受物质的形态、脂溶性、浓度、pH值、肠道活动状态等因素的影响。一般来说，脂溶性大的物质易被吸收，水溶性物质不易被吸收；浓度越高，吸收越高；不同pH值环境中，物质的离解度不同，也会影响吸收量；小肠蠕动可降低毒物的吸收量，减少小肠的蠕动有利于增加吸收量。"]
[582,"食物对毒物在消化道中的吸收有何影响？","食物对毒物在消化道中的吸收有稀释作用，可以降低毒物的浓度，从而减少其吸收量。同时，肠道的选择性吸收作用也可以降低对毒物的吸收。即使进入肠上皮细胞的有毒物质也往往因为肠上皮细胞的脱落而与粪便一起排出体外。"]
[583,"进入血液中的有毒物质会如何变化？","进入血液中的有毒物质可以进入肝脏，经肝脏生物转化后危害性降低。"]
[584,"呼吸道吸收的主要部位是哪里？","呼吸道吸收的主要部位是肺泡，其总面积为55m²，是皮肤表面积的40倍，肺泡壁上有丰富的毛细血管网。"]
[585,"呼吸道对污染物的吸收有何不同？","呼吸道各部分由于结构不同，对污染物的吸收也不同，其中肺泡的吸收量最大。"]
[586,"哪些固态污染物质容易进入肺部？","直径小于1μm的固态污染物质容易进入肺部。"]
[587,"呼吸道如何清除沉积的污染物？","沉积在气管和支气管表面的污染物，由于气管表面纤毛运动而使其逆向运动，排至喉部由痰咳出或咽入消化道。同时，进入肺泡的固态物质也可以经直接从肺泡进入血液、从气管转至胃肠道、透过肺间质进入淋巴系统等途径消除。"]
[588,"气态污染物被吸收的量取决于什么？","气态污染物被吸收的量取决于每种气体的血/气分配系数，即该气体物质在血液中的浓度与肺泡中的浓度之比。每种气体的血/气分配系数是定值，此系数越大，气体越易进入血液。"]
[589,"皮肤在防止异物进入机体中扮演了什么角色？","皮肤是机体的保护机构，一般情况下能防止异物进入机体内。"]
[590,"哪些毒性物质能通过皮肤进入体内？","有机汞、有机氯和有机磷化合物以及四乙基铅等能通过皮肤进入体内。"]
[591,"皮肤如何阻止物质进入体内？","皮肤通过其皮质角质层、连接角质层和基膜等结构阻止物质进入体内。皮质角质层阻止分子量在300以上的物质通过，连接角质层能阻止水、电解质及某些水溶性的物质通过，但脂溶性的物质可通过，基膜也能阻止某些物质通过。"]
[592,"有毒物质如何通过毛囊、汗腺、皮脂腺进入体内？","有毒物质可以通过毛囊、汗腺、皮脂腺等通道，不经过表皮障碍，直接进入真皮。"]
[593,"皮肤对污染物质的吸收量受哪些因素影响？","皮肤对污染物质的吸收量取决于物质的脂溶性大小，脂溶性大，易经皮肤吸收。此外，擦伤、温热、灼伤以及酸碱等物质的化学损伤，以及皮肤潮湿等因素，也可能增加皮肤的吸收量。"]
[594,"什么是呼吸作用？","呼吸作用 (respiration)    是一个把能量从高能化合物里释放出来的过程，是生命活动的 能量来源。"]
[595,"污染物如何影响动物的呼吸作用？","污染物能抑制呼吸作用，主要体现在对氧气的运输、糖酵解过程、三羧酸循环及电子呼吸链的能量传递转化几个方面。"]
[596,"污染物如何影响氧气的运输？","污染物能与一些高等动物的红细胞结合，改变其结构，或与 O₂ 竞争，降低血液的输氧能力，导致细胞和组织缺氧。"]
[597,"哪些污染物能干扰糖酵解过程中的酶？","重金属和类重金属能抑制糖酵解过程中的一些酶的活性，使糖酵解过程受到抑制。"]
[598,"三羧酸循环在动物的呼吸作用中扮演了什么角色？","三羧酸循环（TCL）是有氧呼吸中的主要部分，是糖类彻底释放能量并存储在 NADH₂ 、FADH₂ 、GTP 中的过程，其中很多反应都是酶促反应过程。"]
[599,"污染物如何影响三羧酸循环？","污染物能对 TCL 循环中的底物和酶产生干扰，影响 NADH₂ 、FADH₂ 、GTP 这些高能化合物的产出。而且，由于 TCL 循环是糖类、脂肪和蛋白质等多种重要生命物质代谢的中心环节，所以对 TCL 的影响也间接地影响了这些重要的代谢过程。"]
[600,"哪些污染物能阻断电子呼吸链？","叠氮化合物、氰化物等能阻断电子呼吸链，影响 NADH₂ 、NADPH₂、 FADH₂ 等产生 ATP 的过程，使机体中各种代谢反应缺少能量支持而受到影响。"]
[601,"有机氯农药如何影响鸟类的蛋壳形成？","有机氯农药能抑制输卵管内的碳酸酐酶与ATP酶的活性，阻碍CaCO₃在卵壳上的累积。原因是输卵管内钙的贮量有限，需要ATP酶的作用使钙能从血液中得到补充；同时输卵管内壳腺放出的CO₂与水结合，经过碳酸酐酶的作用变成为H₂CO₃，再与Ca²⁺作用合成CaCO₃。如果ATP酶和碳酸酐酶被抑制，CaCO₃的形成将受到障碍，导致蛋壳变薄。"]
[602,"Cd^{2+}等二价重金属离子如何影响动物的骨骼健康？","Cd^{2+}等二价重金属离子能破坏钙泵，影响Ca的沉积，或取代Ca，部分沉积在动物体骨骼等部位，导致骨痛病。Cd影响骨代谢，也可能影响骨芽细胞形成障碍，以骨质软化症为主的骨痛病是主要病例，还有骨质疏松症。"]
[603,"神经系统在动物体内扮演了什么角色？","神经系统是动物区别于植物、能够灵敏感应外界环境的功能体系，它负责传递和处理信息，调节动物的运动、感觉和反应。"]
[604,"乙酰胆碱在神经系统中有什么作用？","乙酰胆碱是神经突触传递信息的一种神经递质，在动物体内维持着一定的水平，负责在神经元之间传递信号。"]
[605,"有机磷农药如何影响神经系统？","有机磷农药通过抑制胆碱酯酶的作用来影响神经系统。有机磷农药分子中的亲电子性磷原子和带有正电荷的部分与胆碱酯酶的氨基酸残基结合，导致酶失去分解乙酰胆碱的作用，从而引起神经系统中毒。"]
[606,"汞如何影响神经系统？","汞能抑制神经细胞膜表面的Na⁺-K⁺-ATP酶活性，导致膜去极化，影响神经细胞之间的神经传递。此外，甲基汞还能使有髓神经纤维出现鞘层脱节和分离，影响神经电信息传递的进度和速度。这些作用都会导致神经系统的损伤和运动失调等。"]
[607,"DDT等有机氯污染物如何影响神经系统？","DDT等有机氯污染物可以作用于神经轴索膜，改变膜对Na⁺和K⁺的通透性，从而影响神经膜的电位和离子平衡。这种作用与神经膜的离子通透性改变有关，可能导致神经系统的异常反应和功能障碍。"]
[608,"什么是污染物对动物组织器官和内脏的破坏作用？","污染物如重金属、有机污染物等可以对动物的组织器官和内脏产生破坏作用。重金属如铅、镉可以积累在动物的组织和器官中，导致损害造血器官、神经系统、肝脏和肾脏等。有机污染物则可能导致肝脏肿大、肾脏功能衰竭、出现蛋白尿和心肺过速等问题。"]
[609,"污染物如何影响动物的生长发育？","污染物可以影响动物的生长发育过程。在污染环境中，动物可能会遭受营养不足，导致生长迟缓、体型偏小、体重偏轻。此外，污染物还可能干扰动物的内分泌系统，影响其繁殖能力，导致繁殖率下降、后代数量减少和质量下降。"]
[610,"污染物如何与心血管疾病相关？","污染物与心血管疾病之间存在关联。一方面，污染物可以导致DNA损伤，而DNA损伤与心血管疾病的发生有关。另一方面，污染物中的某些成分，如重金属和有机污染物，可能直接对心血管系统产生毒性作用，导致心脏和血管功能受损。"]
[611,"污染物如何加速生物的衰老过程？","污染物可以加速生物的衰老过程，主要是通过干扰DNA的修复能力。生物体具有自我修复DNA的能力，以维持遗传信息的完整性和准确性。然而，污染物可以干扰DNA修复机制，导致DNA损伤无法得到有效修复。这种损伤累积可能导致生物体在尚未达到其自然寿命时就因污染而早亡。"]
[612,"如何减少污染物对动物生命活动的影响？","减少污染物对动物生命活动的影响需要采取一系列措施。首先，政府应制定严格的环保法规和标准，限制污染物的排放。其次，企业和个人应积极参与环保行动，减少废弃物的产生和排放。此外，通过科学研究和技术创新，开发更加环保的生产工艺和产品，降低污染物对环境和生物的影响。最后，加强环保教育和宣传，提高公众对环保的认识和意识，共同保护我们的生态环境。"]
[613,"动物排出污染物的主要途径是什么？","动物排出污染物的主要途径是通过肾脏以尿液形式排出，其次是随同胆汁混入粪便从消化道排出。其他各种腺体分泌液如唾液、乳汁、泪液及胃肠道分泌物也有一定的排出作用。"]
[614,"经肾脏排出的化学物数量与其他途径相比如何？","经肾脏排出的化学物数量超过其他各种途径排出量的总和。"]
[615,"经肾脏排出污染物的方式有哪些？","经肾脏排出污染物的方式有肾小球滤过和肾小管主动转运两种。"]
[616,"肾小球滤过的过程是怎样的？","肾小球滤过是一种被动转运，通过肾小球毛细血管的孔洞将物质滤出，一般外来化合物及其代谢物皆可滤过，但与血浆蛋白质结合的化合物因分子过大而不易通过上述孔洞。滤出的外来化合物及其代谢产物的去路有两条：经肾小管腔排出，或被肾小管上皮细胞重吸收入血液中。"]
[617,"肾小管主动转运是如何进行的？","肾小管主动转运是指外来化合物及其代谢产物可通过肾小管的主动转运进入尿液，亦可称为主动排泄。这种主动转运可通过多种不同的转运体进行，一种转运体供有机阴离子化合物转运之用，另一种转运体供有机阳离子化合物转运之用。这两种转运系统都位于肾小管的近曲小管。与蛋白质结合的外来化合物皆可通过这种主动运转进入尿液。"]
[618,"哪些因素可以影响肾小管排泄外来化合物？","影响肾小管排泄外来化合物的因素包括：两种化合物通过同一转运系统而排泄时的竞争作用，肾小管液pH 值对外来化合物及其代谢产物的排出影响，内源性结合物质的多少，以及生物体的年龄等。"]
[619,"随同胆汁排出污染物的过程是怎样的？","随同胆汁排出污染物的过程主要是通过主动转运将外来化合物及其代谢产物排入胆汁，并进入小肠。如果这种化学物易被吸收，则可能在小肠中被重新吸收，并经门静脉系统返回肝脏，形成所谓的肠肝循环。如果不易被吸收，则随同胆汁混于粪便排出体外。"]
[620,"经呼吸道排出污染物的过程是怎样的？","经呼吸道排出污染物的过程主要是通过简单扩散方式排出气态和易挥发性液态外来化合物。外来颗粒状物质则通过支气管分泌的液体、肺细胞分泌的脂蛋白表面活性剂层以及巨噬细胞的作用，并在气管表面纤毛的推动下排出。"]
[621,"除了肾脏和胆汁，还有哪些排出途径？","除了肾脏和胆汁，还有经粪便排出、乳汁排出、汗液和唾液排出、以及通过毛发和指甲的脱落等方式排出污染物。"]
[622,"动物对环境的污染和破坏主要表现在哪些方面？","动物对环境的污染和破坏主要表现在以下几个方面：1. 动物作为生态系统中的消费者，如果密度过高，会造成生态失衡，甚至灾难。例如过度放牧会导致草原退化，田鼠过多会破坏土壤和植被。2. 动物的大量排泄物成为环境的一大有机污染源。特别是家禽、家畜的集中饲养产生的粪便排泄物，如果不处理或不当处理，会污染土壤和水系。3. 许多动物带有令人不愉快的气味，这些气味不仅影响空气质量，还可能对人体健康产生不良影响。4. 许多动物携带并传播人畜共患病病原菌或致人疾病，给人类健康带来威胁。5. 许多动物产生毒素危害人类和其他生物。这些毒素可能通过食物链进入人体，引发中毒甚至死亡。6. 许多动物会啃食建筑材料，损毁建筑物。例如老鼠和白蚁会破坏木质部分和水泥，造成建筑物破坏和倒塌。"]
[623,"动物排泄物对环境造成哪些具体影响？","动物排泄物对环境造成的具体影响包括：1. 有机污染源：动物排泄物中含有大量的有机物，如果不进行适当的处理，这些有机物会在环境中积累，导致土壤和水体污染。2. 土壤污染：排泄物中的氨氮等物质会对土壤造成污染，影响作物的生长。3. 水体污染：如果排泄物未经处理直接排入水体，会导致水体的富营养化，影响水质。4. 苍蝇蚊子滋生地：动物排泄物堆积的地方往往成为苍蝇和蚊子的滋生地，增加疾病传播的风险。5. 空气污染：动物排泄物产生的臭味和氨味会污染空气，影响周围居民的生活质量。"]
[624,"哪些动物带有令人不愉快的气味？","许多动物带有令人不愉快的气味，包括牛、马、羊、猪、鸡、鸭等家禽家畜，以及野生动物如鱼类、狐狸等。这些气味大多是由于它们的排泄物或体味所产生的。"]
[625,"动物携带并传播哪些常见的人畜共患病病原菌？","动物可以携带并传播多种常见的人畜共患病病原菌，如沙门氏菌、结核杆菌、布鲁氏菌等。这些病原菌可以通过接触或食用未煮熟的动物肉类等途径传播给人类，引发各种疾病。"]
[626,"举例说明动物产生并携带的毒素对人类和其他生物的危害？","动物产生并携带的毒素对人类和其他生物的危害有很多例子。例如，毒蛇产生的神经性毒物或血液型毒物可以导致人类或其他动物中毒甚至死亡。蟾蜍分泌的蟾蜍毒素可以刺激迷走神经，损害心肌，导致死亡。此外，产毒鱼类、螺类和贝类等动物也在相应部位产生各种毒素，人和其他动物误食或食用不当可引发严重中毒甚至死亡。"]
[627,"哪些动物会啃食建筑材料并损毁建筑物？","许多动物会啃食建筑材料并损毁建筑物，包括老鼠、白蚁等。老鼠和白蚁会啃噬建筑物中的木质部分甚至水泥，造成建筑物破坏和倒塌。此外，水边动物如老鼠在土筑水坝、堤岸上打穴筑窝也会导致堤岸抗洪能力下降甚至被冲毁。"]
[628,"污染物进入生物机体后，对生物产生毒性作用的主要目标是什么？","污染物进入生物机体后，对生物产生毒性作用的主要目标是生物大分子。"]
[629,"污染物对生物机体的影响是如何表现的？","污染物对生物机体的影响主要表现为防护性和非防护性两种生化反应。"]
[630,"什么是防护性生化反应？","防护性生化反应主要是通过降低游离污染物在细胞中的浓度，从而抑制或防止细胞组织发生有害反应，以消除对机体的影响。","防护性生化反应的一个例子是什么？","防护性生化反应的一个例子是在细胞微粒体酶系统中，混合功能氧化酶系统的功能增加水溶性代谢物和结合物的生成速率，加快污染物代谢并排泄到体外。","防护性生化反应有什么作用？","防护性生化反应的作用是消除污染物对机体的影响，起到解毒作用。"]
[631,"非防护性生化反应的特点是什么？","非防护性生化反应的机理及其毒性表现是多种多样的，例如污染物对乙酰胆碱的抑制作用。"]
[632,"污染物如何与酶相互作用产生毒性？","许多污染物的毒作用是基于与酶的相互作用，产生毒性比母体化合物更大的产物或效应。"]
[633,"生物体遗传的物质基础是什么？","生物体遗传的物质基础是DNA和RNA。"]
[634,"Click提出的中心法则是什么？","Click提出的中心法则是遗传信息按DNA-RNA-蛋白质(或多肽链)的单向遗传信息传递。"]
[635,"遗传信息决定了生物体的哪些特性？","遗传信息决定着生物体的各种形态、生理、群落和生态特性。"]
[636,"化学性环境污染物和放射性污染物可能引发哪些生物遗传物质的突变？","化学性环境污染物和放射性污染物可以引发生物遗传物质DNA和RNA的错码、移码、倒位、重复、插入、缺失等突变。"]
[637,"哪些波段的紫外线可以引起DNA分子的突变？","240～300nm，尤其是253.7nm左右的紫外线可以引起DNA分子的突变。"]
[638,"紫外线如何引起DNA分子的突变？","紫外线可以引起DNA分子中相邻的胸腺嘧啶(T)形成二聚体，从而减弱双链间氢键的作用，并引起DNA双链结构发生扭曲变形，导致DNA复制时阻碍碱基间的正常配对，引起生物体突变或死亡。"]
[639,"哪些射线可以使被照生物体中的水分子发生电离产生游离基？","X射线、α射线、β射线和γ射线等可以使被照生物体中的水分子发生电离产生游离基。"]
[640,"游离基对细胞有何影响？","游离基可与细胞中的敏感蛋白分子作用使其失活，从而使细胞受损或死亡。"]
[641,"酶在生物化学反应中的作用是什么？","生命活动离不开酶，酶是生物化学反应的基础，是一切代谢反应的关键物质。"]
[642,"代谢途径对酶的影响主要表现在什么方面？","一是对酶活性的改变可影响反应速度；二是对酶合成的改变可影 响反应方向和性质。"]
[643,"污染物对酶的影响有哪些？","污染物可以通过对酶的诱导和阻遏影响酶的活性、种类和数量。"]
[644,"什么是酶的诱导作用？","接触外源性化合物后引起的体内生物酶活性升高的现象称为“诱导”或“诱导作用”。","酶的诱导作用分为哪两类？","酶的诱导作用分为酶合成的诱导和酶活性的诱导两类。"]
[645,"酶合成的诱导是如何发生的？","酶合成的诱导涉及结构基因、操纵基因和调节基因三种基因的控制。当存在诱导物时，阻遏蛋白失去活性，结构基因得以编码翻译生成相应的酶。"]
[646,"酶活性的诱导是如何发生的？","酶活性的诱导基于酶分子结构的改变。污染物可以与酶的辅助因子或酶活性中心发生作用，导致酶结构改变，从而影响酶的活性。"]
[647,"污染物如何影响酶的活性？","污染物一方面可以与酶的辅助因子——金属离子作用，使其失活；另一方面可以对酶活性中心产生影响，如与酶活性基团结合或取代酶分子中的某些成分，从而使酶失去活性。","举例说明污染物如何影响酶活性？","氰化物能与细胞色素酶中的铁离子结合，形成稳定络合物，从而抑制细胞色素的酶活性，导致细胞内氧化代谢过程中断。汞和砷可以与某些酶的活性基团牢固结合，破坏酶的结构，使其失去活性。"]
[648,"污染物对酶的诱导作用主要是什么？","污染物对酶的诱导作用主要是提高机体对同种化合物或其他化合物的代谢能力，使生物机体体内产生诱导酶或使一些酶活性增加。"]
[649,"举例说明污染物如何影响酶诱导？","例如，苯巴比妥、3-甲基胆蒽和多氯联苯等污染物可以作为诱导物，提高肝微粒体中的CYP酶的活性。苯巴比妥是CYP2的原型诱导物，3-甲基胆蒽是CYP1的原型诱导物，而多氯联苯商品名Aroclor1254则具有多种诱导特性。"]
[650,"外源性化合物和内源性化合物在酶诱导中的作用是什么？","外源性化合物和内源性化合物都可能成为诱导物，提高某些酶的活性或合成，以适应机体对化合物的代谢需求。"]
[651,"为什么在毒理学实验中，受试物如具有脂肪烃结构，进行酶诱导时，可选用苯巴比妥，如属芳香烃时，则可选用3-甲基胆蒽？","苯巴比妥是CYP2的原型诱导物，适用于脂肪烃结构的受试物；而3-甲基胆蒽是CYP1的原型诱导物，适用于芳香烃结构的受试物。因此，在选择诱导物时，需要根据受试物的结构特点来选择合适的诱导物。"]
[652,"Aroclor1254是什么，它在酶诱导中的作用是什么？","Aroclor1254是一种多氯联苯的商品名，常用于CYP的诱导，尤其用于为Ames试验而准备的微粒体。它含有多种多氯联苯异构体，兼有苯巴比妥和3-甲基胆蒽的诱导特性，因此可以用于多种酶的诱导。"]
[653,"多环芳烃类化合物如何被代谢活化并产生致癌作用？","多环芳烃类化合物如苯并芘经过微粒体CYPs的氧化代谢活化，产生高活性的环氧化物，这些环氧化物具有诱变作用，从而可能导致致癌作用。"]
[654,"影响酶诱导的因素有哪些？","影响酶诱导的因素包括种属差异、器官和组织差异、动物年龄等。例如，3-甲基胆蒽对C57BL/6小鼠具有明显的诱导作用，但对DHA/2小鼠则没有诱导作用。不同的器官和组织对诱导物的反应也不相同，动物的年龄也会影响酶诱导的效果。"]
[655,"目前研究较多的被诱导的酶有哪些？","目前研究较多的被诱导的酶包括污染物在生物体内进行生物转化过程中的相1和相Ⅱ酶，如混合功能氧化酶系(MFO)、谷胱甘肽转移酶(GST)和尿二磷酸葡萄糖苷转移酶(UDPGT)等；抗氧化防疫系统的酶系，如超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶等；以及动物血清中的酶类。"]
[656,"什么是微粒体混合功能氧化酶系（MFO）？","微粒体混合功能氧化酶系（MFO）是污染物在体内进行生物转化相I过程中的关键酶系，主要参与外源性化合物的生物转化。","MFO的主要成分是什么？","MFO的主要成分包括两类酶：血红素蛋白类（如细胞色素P450混合功能氧化酶和细胞色素b5混合功能氧化酶）和黄素蛋白类（如还原性辅酶IⅡ、细胞色素P450还原酶等）。","MFO在生物体中的作用是什么？","MFO在生物体中的主要作用是参与外源性化合物的生物转化，包括羟化、环氧化、脱烷基化等反应，帮助将有毒物质转化为低毒或易溶的代谢产物，从而易于从体内排出。"]
[657,"细胞色素P450在微粒体混合功能氧化酶系（MFO）中的作用是什么？","细胞色素P450在MFO中起关键作用，是蛋白质与血红素的复合物，具有多种功能，包括代谢非极性的亲脂性有机化合物。其中的铁元素是终末氧化酶的关键部分，决定了反应的专一性。"]
[658,"如何利用微粒体混合功能氧化酶系（MFO）活性的诱导作用来监测污染物对生态系统的早期影响？","可以通过监测MFO活性的变化来评估污染物的生物效应。污染物可以诱导MFO活性的增加，因此，在污染环境中，生物体内MFO活性的升高可以作为污染物暴露的早期指标。例如，在污染水体中，鱼体内MFO的活性会有明显升高，且与污染物的剂量有良好的相关性。这种方法可以用于监测污染物对生态系统的早期影响，为环境保护提供科学依据。"]
[659,"什么是抗氧化防御系统酶？","抗氧化防御系统酶是生物体内的一类酶，它们能够清除体内的活性氧，如超氧阴离子自由基、过氧化氢等，从而保护细胞免受氧化损伤。","抗氧化防御系统酶包括哪些？","抗氧化防御系统酶主要包括谷胱甘肽过氧化酶 (GPX)、超氧化物歧化酶 (SOD)、过氧化氢酶 (CAT) 等。"]
[660,"活性氧是如何产生的？","活性氧是在生物体内的许多代谢过程中产生的，包括酶活性反应、多酶电子传递链和吞噬作用等。"]
[661,"谷胱甘肽有什么作用？","谷胱甘肽是一种重要的非酶活性物质，能够与过氧化氢或有机过氧化物作用，保护细胞免受损害，是重要的自由基捕获剂。"]
[662,"维生素E和维生素C在抗氧化中扮演什么角色？","维生素E是一种脂溶性抗氧化剂，能够阻断过氧自由基链反应，防止膜上的多不饱和脂肪酸氧化。维生素C则能还原氧自由基，形成的脱氧抗坏血酸可由GSH还原。"]
[663,"什么是超氧化物歧化酶(SOD)？","超氧化物歧化酶(SOD)是一种能够清除生物体内的超氧阴离子自由基的金属酶，它通过将超氧阴离子自由基歧化为过氧化氢和氧气来消除自由基的毒性。","SOD有哪些类型？","SOD根据结合的金属离子不同，可分为Fe-SOD、Mn-SOD和Cu/Zn-SOD三种类型。","SOD在生物体中的分布如何？","SOD广泛存在于生物体中，包括真核生物和某些细菌。在动物中，Cu/Zn-SOD主要存在于细胞质中，而Mn-SOD则主要存在于线粒体基质中。","SOD有哪些应用？","SOD在医学、生物学和食品工业等领域有广泛应用。它具有抗衰老、提高抵抗力、减轻毒副作用等生理功能。此外，SOD还被用于治疗某些疾病和作为食品添加剂来延长食品的保质期。"]
[664,"谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）是在哪一年由哪位科学家发现的？","谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）是在1957年由 Mills 从牛红细胞中发现的。","GSH-Px的别名是什么？","GSH-Px的别名是硒谷胱甘肽过氧化物酶（Se-GSH-Px）。","GSH-Px的主要功能是什么？","GSH-Px的主要功能是清除H₂O₂和许多有机氢过氧化物，保护细胞膜免受过氧化损伤。","GSH-Px酶系主要包括哪些种类的GSH-Px？","GSH-Px酶系主要包括胞浆GSH-Px、血浆GSH-Px、磷脂氢过氧化物GSH-Px及胃肠道专属性GSH-Px。"]
[665,"胞浆GSH-Px的分子结构是怎样的？由哪些部分组成？","胞浆GSH-Px由4个相同的分子量大小为22kDa的亚基构成四聚体，每个亚基含有1个分子硒半胱氨酸。","胞浆GSH-Px主要分布在哪些组织？","胞浆GSH-Px广泛存在于机体内各个组织，以肝脏和红细胞中含量最多。","血浆GSH-Px的主要功能是什么？","血浆GSH-Px的主要功能目前尚不清楚，但已经证实与清除细胞外的过氧化氢和参与GSH的运输有关。"]
[666,"磷脂过氧化氢GSH-Px的分子量是多少？主要分布在哪些部位？","磷脂过氧化氢GSH-Px的分子量是20kDa，最初从猪的心脏和肝脏中分离得到，主要存在于睾丸中，其他组织中也有少量分布。"]
[667,"胃肠道专属性GSH-Px的特点是什么？","胃肠道专属性GSH-Px是由4个分子量为22kDa的亚基构成的四聚体，只存在于啮齿类动物的胃肠道中，其功能是保护动物免受摄入脂质过氧化物的损害。"]
[668,"谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）如何保护细胞膜不受过氧化损伤？","GSH-Px能催化GSH变为GSSG，使有毒的过氧化物还原成无毒的羟基化合物，同时促进H₂O₂的分解，从而保护细胞膜的结构及功能不受过氧化物的干扰及损害。"]
[669,"谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）与自由基有什么关系？","自由基是机体生化反应中产生的性质活泼、具有极强氧化能力的物质。GSH-Px能够阻断由脂氢过氧化物（LOOH）引发自由基的二级反应，从而减少自由基对生物体的损害。"]
[670,"谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）在机体抗氧化防御体系中扮演什么角色？","GSH-Px是细胞内抗脂质过氧化作用的酶性保护系统的主要成分，可催化过氧化脂质（LPO）分解生成相应的醇，防止LPO均裂和引发脂质过氧化作用的链式支链反应，减少LPO的生成以保护机体免受损害。"]
[671,"谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）与过氧化氢酶有什么不同？","GSH-Px和过氧化氢酶都是机体抗氧化防御体系中的重要成分，但它们的作用机制和分布有所不同。过氧化氢酶主要存在于微体中，而GSH-Px则广泛分布于细胞浆和线粒体中，可以及时清除H₂O₂。"]
[672,"谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）与心血管系统疾病有什么关系？","GSH-Px与心血管系统疾病关系密切，与动脉粥样硬化、原发性高血压、心肌炎等均有关。在严重动脉粥样硬化患者体内，GSH-Px活性降低，这可能是动脉粥样硬化发生的独立危险因素。"]
[673,"检测谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）活性的意义是什么？","检测GSH-Px活性是衡量机体抗氧化力的重要指标，也与机体硒水平密切相关。通过检测GSH-Px活性，可以评估机体的抗氧化状态，预测潜在的健康风险。"]
[674,"过氧化氢酶 (CAT) 的作用是什么？","过氧化氢酶 (CAT) 是一种酶类清除剂，以铁卟啉为辅基的结合酶，可以促使 H₂O₂ 分解为分子氧和水，清除体内的过氧化氢，从而使细胞免于遭受 H₂O₂ 的毒害。它是生物防御体系的关键酶之一。","CAT 是如何分解过氧化氢的？","CAT 作用于过氧化氢的机理实质上是 H₂O₂ 的歧化，必须有两个 H₂O₂ 先后与 CAT 相遇且碰撞在活性中心上，才能发生反应。H₂O₂ 浓度越高，分解速度越快。"]
[675,"过氧化氢酶存在于哪些生物机体和组织中？","过氧化氢酶几乎存在于所有能呼吸的生物体内，主要存在于植物的叶绿体、线粒体、内质网，以及动物的肝和红细胞中。"]
[676,"过氧化氢酶 (CAT)的催化机制是怎样的？","虽然过氧化氢酶（CAT）完整的催化机制还没有完全被了解，但其催化过程被认为分为两步：\n\\begin{aligned}\\mathrm{H}_2\\mathrm{O}_2+\\mathrm{Fe}(III)\\text{-}\\mathrm{E} & \\longrightarrow{}{H}_2\\mathrm{O}+\\mathrm{O}^{+}\\mathrm{Fe}(IV)\\text{-}\\mathrm{E}(.+)\\\\ \\mathrm{H}_2\\mathrm{O}_2+\\mathrm{O}^{+}\\mathrm{Fe}(IV)\\text{-}\\mathrm{E}(.+) & \\longrightarrow{}{H}_2\\mathrm{O}+\\mathrm{Fe}(III)\\text{-}\\mathrm{E}+\\mathrm{O}_2\\end{aligned}其中， “Fe()-E”  表示结合在酶上的血红素基团(E)  的中心铁原子(Fe) 。Fe(IV)-E(.+)\n为Fe(V)-E 的一种共振形式，即铁原子并没有完全氧化到+V 价，而是从血红素上接受了 一些“支持电子”。因而，反应式中的血红素也就表示为自由基阳离子(.+)。"]
[677,"除了过氧化氢，过氧化氢酶 (CAT)还能氧化哪些物质？","除了过氧化氢，CAT 还能氧化其他一些细胞毒性物质，如甲醛、甲酸、苯酚和乙醇。"]
[678,"什么会抑制过氧化氢酶的活性？","重金属离子（如铜离子）和氰化物都可以抑制过氧化氢酶的活性。重金属离子作为非竞争性抑制剂，而氰化物作为竞争性抑制剂。"]
[679,"过氧化氢酶在生物学上的重要性是什么？","过氧化氢酶在生物学上的重要性在于它能够将过氧化氢快速转化为无害或毒性较小的物质，从而保护细胞免受过氧化氢的毒害。然而，在一些特定条件下，过氧化氢酶才是必不可少的。"]
[680,"过氧化氢酶通常位于哪种细胞器中？","过氧化氢酶通常定位于一种被称为过氧化物酶体的细胞器中。在植物细胞中，过氧化物酶体参与了光呼吸和共生性氮固定等过程。"]
[681,"病原体如何对抗过氧化氢酶的作用？","部分病原体，如结核杆菌、嗜肺军团菌和空肠弯曲菌，能够生产过氧化氢酶以降解过氧化氢，从而能够在宿主体内存活。"]
[682,"什么是谷胱甘肽还原酶（GR）？","谷胱甘肽还原酶（GR）是一种胞浆酶，其组织分布与GSH-Px相同。","GR的主要功能是什么？","GR的主要功能是利用各种途径生成的NADPH来还原氧化型谷胱甘肽（GSSG），从而维持细胞内的氧化还原平衡。"]
[683,"GSSG+NADPH+H的反应方程式是什么？","\\mathrm{GSSG+NADPH+H^{+}}\\longrightarrow{}2\\mathrm{GSH+NADP^{+}}"]
[684,"谷胱甘肽转移酶（GSTs）是什么？","谷胱甘肽转移酶（GSTs）是谷胱甘肽结合反应的关键酶，主要存在于胞液中，催化谷胱甘肽与亲电子外源化学物的结合反应。","GSTs的主要功能是什么？","GSTs的主要功能是催化谷胱甘肽与各种亲电子外源化学物的结合反应，从而起到解毒作用，保护DNA及一些蛋白质免受损伤。","GSTs可以分为哪些类型？","根据作用底物不同，GSTs至少可分为谷胱甘肽S-烷基转移酶、谷胱甘肽S-芳基转移酶、谷胱甘肽S-芳烷基转移酶、谷胱甘肽S-环氧化物转移酶和谷胱甘肽S-烯烃转移酶等五种。"]
[685,"谷胱甘肽转移酶（GSTs）在毒理学上的重要性是什么？","GSTs在毒理学上有一定的重要性，它可以催化亲核性的谷胱甘肽与各种亲电子外源化学物的结合反应，从而防止这些化学物与细胞生物大分子发生共价结合，对机体造成损害。"]
[686,"谷胱甘肽转移酶（GSTs）的催化机理是什么？","GSTs的催化机理是促使谷胱甘肽（GSH）与底物（如CDNB）结合生成相应的谷胱甘肽结合物。这种结合反应可以增加底物的极性，使其易溶于水并被排出体外。"]
[687,"谷胱甘肽转移酶（GSTs）具有哪些其他功能？","除了解毒作用外，某些GSTs还具有过氧化物酶的活性，可以催化硒不依赖的过氧化脂肪酸的还原，防止脂质过氧化损伤。此外，GSTs还在前列腺素和白三烯的合成代谢中起重要作用。"]
[688,"谷胱甘肽转移酶（GSTs）与杀虫剂DDT有什么关系？","对杀虫剂DDT有抗性的按蚊其GST具有DTT脱氯化氢酶的活性，可以将DDT转化为DDE，从而导致DDT失效。这表明GSTs在昆虫对杀虫剂的抗性中发挥作用。"]
[689,"除了谷胱甘肽转移酶（GSTs）外，还有哪些酶参与外源性化合物的氧化代谢？","除了GSTs外，参与外源性化合物的氧化代谢的酶还包括醇脱氢酶、醛脱氢酶、醛或酮还原酶、胺氧化酶、钼羟化酶等。这些酶主要存在于线粒体或100000g组织匀浆的上清液中。"]
[690,"什么是酶活性的抑制？","酶活性的抑制是指污染物与酶进行非共价结合，导致酶活性降低或丧失的过程。这种抑制可以分为可逆性抑制和不可逆性抑制。"]
[691,"可逆性抑制与不可逆性抑制有何区别？","可逆性抑制是指污染物与酶的结合是可逆的，当污染物被移除或浓度降低时，酶活性可以恢复。不可逆性抑制则是指污染物与酶的结合是永久的，导致酶活性永久丧失。"]
[692,"非竞争性抑制的特点是什么？","非竞争性抑制是指抑制剂与酶活动中心以外的集团结合，改变了酶的活性中心，使酶失去活性。这种抑制与底物浓度无关，即使增加底物浓度也不能逆转抑制作用。"]
[693,"有哪些常见的非竞争性抑制的例子？","常见的非竞争性抑制的例子包括某些污染物与酶分子中半胱氨酸残基的巯基可逆性结合，引起酶构型改变，使酶活性受到可逆性但非竞争性抑制。"]
[694,"不可逆抑制是如何引起的？","不可逆抑制通常是由于污染物与酶蛋白的活性中心功能集团共价结合而引起的。这种共价结合通常是不可逆的，导致酶活性永久丧失。"]
[695,"有机磷农药对胆碱酯酶的抑制作用是如何产生的？","有机磷农药对胆碱酯酶的抑制作用是由于农药分子中的亲电子性磷原子与胆碱酯酶的活性中心酯解部分结合，形成磷酰化胆碱酯酶，从而使酶失去分解乙酰胆碱的作用。"]
[696,"酶合成的阻遏作用是什么？","酶合成的阻遏作用是指某些代谢产物可以阻止酶的合成，从而控制反应的方向。例如，当某种代谢产物存在时，可以形成有活性的阻遏蛋白，阻止基因转录，从而不能编码参与该代谢产物合成代谢的酶。"]
[697,"腺三磷酶在生物体中的作用是什么？","腺三磷酶是生物体重要的酶，存在于所有的细胞中，它在细胞供能活动、离子平衡等过程中起重要作用。多种污染物可以对腺三磷酶产生抑制作用，影响其正常功能。"]
[698,"乙酰胆碱酯酶抑制对生物有何影响？","乙酰胆碱酯酶抑制可以改变水生生物的呼吸作用、游泳能力、摄食能力和社会关系；改变鸟类的行为、内分泌功能、繁殖和对非污染环境变化的耐受力；导致无脊椎动物死亡和种群变化等。"]
[699,"δ氨基乙酰丙酸脱氢酶在生物体内的作用是什么？","δ-氨基乙酰丙酸脱氢酶在合成血红蛋白中起重要作用。铅等污染物可以直接抑制该酶的活性，导致血红蛋白合成受阻，从而影响生物的正常生理功能。"]
[700,"蛋白磷酸酶的作用是什么？","蛋白磷酸酶是具有催化已经磷酸化的蛋白质分子发生去磷酸化反应的一类酶分子。它与蛋白激酶相对应存在，共同构成了磷酸化和去磷酸化这一重要的蛋白质活性的开关系统。"]
[701,"微囊藻毒素对蛋白磷酸酶有何影响？","微囊藻毒素是水华的主要成分之一，是一种强烈的蛋白磷酸酶抑制剂。它可以抑制蛋白磷酸酶的活性，导致细胞内一系列生化反应的紊乱，包括促进肿瘤形成过程。因此，微囊藻毒素的毒性很大，对生物体具有潜在的危害。"]
[702,"什么是细胞与亚细胞水平的毒性效应？","细胞与亚细胞水平的毒性效应指的是在受到重金属或其他污染物的影响而尚未出现可见症状之前，组织和细胞中已出现的生理生化和亚细胞显微结构等微观方面的变化。这包括细胞核、细胞膜及线粒体等细胞结构的改变。"]
[703,"细胞膜是由哪些组成的？","细胞膜是由脂质分子层及蛋白质等组成的。"]
[704,"生物膜的重要性体现在哪些方面？","生物膜包括细胞膜、细胞器膜，对机体内的生物运转、信息传递以及内环境的稳定是非常重要的。"]
[705,"二氧化硅尘粒表面附着的硅烷醇基团有何特性？","硅烷醇基团是一种羟基活性基团，由断裂的—Si—O—Si—价键被水分饱和而形成。它具有活跃性，具有一定的能量，可以与周围物质或组织构成氢键，从而可能导致细胞膜破裂。"]
[706,"四氯化碳对大鼠肝细胞膜有何影响？","四氯化碳可引起大鼠肝细胞膜磷脂和胆固醇含量下降，通过改变膜脂流动性，影响膜的通透性和镶嵌蛋白质的活性，改变其结构和稳定性，从而产生生物效应。"]
[707,"镉对玉米根和叶细胞内核有何影响？","镉可以导致玉米根和叶细胞内核变形，外膜肿大，内腔扩大，严重的核膜内陷。但叶细胞核受镉伤害程度明显低于根细胞。"]
[708,"镉和铅对植物根、叶线粒体等细胞器结构有何影响？","镉处理后，线粒体表现为凝聚性线粒体，膜扩张，内腔中嵴突消失，出现颗粒状内含物，中心区出现空泡。铅处理后，线粒体肿胀成巨型线粒体，内腔中的各种物质解体成为空泡。叶绿体经镉处理后，基粒片层很多消失，基粒垛叠混乱，类囊体空泡化，内腔中出现大的脂类小球。铅处理后，膜系统开始溃解，叶绿体呈球形皱缩。"]
[709,"重金属离子对大麦根尖细胞分裂和染色体有何影响？","重金属离子处理后，大麦根尖细胞有丝分裂指数不同程度下降。高浓度的Hg²⁺、Cd²⁺和Pb²⁺处理48小时后，分裂指数降为0。同时，重金属处理后的细胞中，有丝分裂出现异常，染色体畸变率显著增高。"]
[710,"重金属对大麦细胞中核仁有何影响？","在重金属作用下，大麦细胞中核仁的结构和数量发生很大变化。较高浓度的Hg²⁺、Cd²⁺和Pb²⁺处理24小时后，根尖分生组织细胞内出现多核仁现象。当处理时间超过48小时，核仁颗粒从细胞核进入细胞质并分布在整个细胞中，核仁结构受到破坏。"]
[711,"什么是污染物对器官的影响？","污染物对器官的影响是指生物体吸收污染物后，由于污染物的蓄积特性，当蓄积量达到一定数量时，污染物会对机体靶分子产生毒害作用，导致组织、器官的结构和功能受损，从而引发一系列的生理生化变化，生物出现相应的受害症状。"]
[712,"大气环境受污染后，植物叶片会出现哪些受害症状？","大气环境受污染后，植物叶片可能会出现各种伤斑，甚至叶组织局部坏死。不同污染物对植物的伤害反应症状不同，可以根据受害叶数、颜色深浅及伤斑大小与大气中污染物种类及浓度的相关性，来反映大气中相应污染物的浓度。"]
[713,"如何通过植物叶片的受害症状反映大气中相应污染物的浓度？","通过观察植物叶片的受害症状，如紫花苜蓿、棉花等叶片的叶脉间出现不规则的白色、黄色斑点或块状坏死，可以反映SO₂污染；而烟草叶片出现的红棕色斑点状坏死则指示大气中的O₃污染。这些受害症状与大气中污染物的种类及浓度具有相关性，从而可以对大气进行监测和预警。"]
[714,"生物体内污染物的蓄积量与环境受损程度有何关系？","生物体内污染物的蓄积量一般与环境的受损程度存在相关关系。由于生物对污染物的吸收、蓄积特性，其体内污染物的蓄积量能够忠实地“记录”污染过程。这种蓄积量反映了生物对环境污染的响应和适应，因此可以作为评估环境污染程度的一个指标。"]
[715,"如何通过生物体内的污染物含量来反映环境污染程度？","生物体内的污染物及其代谢产物含量能够反映环境污染物的种类及污染程度。因此，通过分析不同历史时期采集的生物标本中污染物的含量变化，可以推测和评价污染物的污染历史。例如，通过分析树木年轮中重金属元素的含量变化，可以了解当地工业活动对环境的影响。"]
[716,"生物形态结构变态可以作为什么的基本指标？","生物形态结构的变态可以作为污染受害的基本指标。例如，鳍、骨骼变形和肿瘤等鱼类疾病已在一些受污染环境系统中出现。"]
[717,"光化学反应的产物对植物有哪些毒性影响？","光化学反应的产物，如臭氧、二氧化氮和过氧乙酰硝酸酯，对植物都有很强的毒性。它们可以导致植物叶片形成红棕色斑点、叶片背部变成银灰色或古铜色，以及叶片逐渐扭曲甚至致死。"]
[718," 三丁基锡 (TBT) 对软体动物有何影响？","三丁基锡 (TBT) 是一种防腐漆添加剂，它能引起软体动物的畸形。在法国的游艇停泊港附近，由于与船舶活动有关的化学物质，牡蛎的畸形现象很普遍，其贝壳非常厚，壳内动物体变小。"]
[719,"镉对蚕豆种子的发芽率有何影响？","镉对蚕豆种子的发芽率有显著影响。随着种子中镉积累量的增加，发芽率会显著下降。镉能严重抑制种子中蛋白水解酶的活性，导致贮藏蛋白质难以水解为简单氮化合物以满足幼胚发育的需要。"]
[720,"多氯联苯、有机氯和有机磷农药等化合物对人类和野生动物有哪些影响？","这些化合物对人类和野生动物的生殖、遗传和血液中性激素水平都有不同程度的影响。它们可能降低生殖能力，或引起胎儿畸形，引起了人们的广泛关注。"]
[721,"有机氯农药对鸟类蛋壳有何影响？","有机氯农药可以影响鸟类的钙代谢，导致鸟类蛋壳变薄，从而影响其繁殖。例如，英国雀鹰历年蛋壳厚度资料表明，1945～1967年间蛋壳明显变薄，这显然与DDT的生产和使用有关。"]
[722,"多氯联苯（PCB）对水貂繁殖有何影响？","PCB（多氯联苯）对水貂的繁殖有显著影响。当用5mg/kg的PCB喂水貂时，其繁殖会全部停止。"]
[723,"水污染对动物行为有何影响？","水污染对动物的行为产生严重影响。例如，在含有一定浓度的DDT的水中生长的鲑鱼对低温非常敏感，被迫改变产卵区。另外，某些化学物质还可以破坏动物的嗅觉和味觉上皮组织，影响后代繁殖。"]
[724,"有机锡化合物对贝类有何影响？","有机锡化合物能改变贝类的性别，使雌性变为雄性，这最终可能导致种群衰退。例如，氧化三丁锡对牡蛎受精和胚胎发育也有明显影响。"]
[725,"什么是种群？","种群是生物系统中一个重要的组织层次，由同一物种的个体组成。"]
[726,"种群在受损环境中会受到哪些影响？","在受损环境中，种群同时受到密度制约因素和污染物的共同影响。污染物可能导致种群中敏感个体死亡、躯体生长率下降等。"]
[727,"种群对环境受损的反应是怎样的？","种群对环境受损的反应各不相同。在污染环境下，具有竞争优势的敏感物种可能优势地位被削弱或消失，而抗性物种可能取代成为优势物种。"]
[728,"污染物浓度对水生生物种群有何影响？","高浓度污染物可能导致水生生物种群数量短时间内减少甚至趋于灭亡，而低浓度长期接触污染物的生物种群可能对毒物产生耐性和抗性。"]
[729,"种群的敏感性和耐性是如何产生的？","种群的敏感性和耐性可以来源于短期适应，如金属硫蛋白合成和混合功能氧化酶激活，也可以来源于遗传适应，即被污染环境的选择性导致具抗性基因型个体增加。"]
[730,"哪些种群可以作为监测生物来评价水体的污染状况？","可以在污染严重的水体中生存的螺旋藻属和小颤藻，以及喜欢在清洁水体中生活的等片藻和凹顶鼓藻属等，都可以作为监测生物来评价水体的污染状况。"]
[731,"群落效应是什么？","群落效应指的是种群组成的变化导致群落结构与功能的改变。"]
[732,"环境受损如何影响群落物种组成与结构？","环境受损会使正常环境条件下的群落物种组成与结构发生改变，如污染可能导致敏感物种死亡或消失，抗性物种成为优势种。"]
[733,"哪些参数可以指示受损环境对群落结构变化的影响程度？","描述生物种群或群落结构和功能变化的参数，如生物指数、群落的多样性指数、种类数量、生物量、生活史、种群分布、种的目录、分布格局、密度、指示物种等，都可以指示受损环境对群落结构变化的影响程度。"]
[734,"群落的主要特征是什么？","群落的主要特征是多样性，即生物的种类多且个体数相对稳定。"]
[735,"如何通过多样性指数指示群落的演替？","由于不同种生物对胁迫的敏感性和耐受能力的不同，敏感物种在不利条件下死亡或消失，抗性物种在新的环境条件下大量发展，群落发生演替。多样性指数，如Mar-geler多样性指数、Shannon-Weiner多样性指数等，可以反映这种演替过程。"]
[736,"为什么研究群落变化时多以大型底栖生物为对象？","大型底栖生物种类和数量多，生活相对固定且易于采集，因此常被作为研究群落变化的对象。"]
[737,"严重污染后底栖群落会有哪些可见的变化？","严重污染后，底栖群落的变化可能包括某些种类的消失，某些种类的种群明显减小，其他种类数量发生大的波动，甚至某些幸存种类的种群数量会增加。"]
[738,"富营养化对水生生物群落有哪些影响？","富营养化严重的水体可能导致水产资源彻底破坏，而富营养化程度较轻时，可能导致敏感种类减少或消失，耐污染种类数量增加，物种多样性下降，群落结构与功能改变。例如，在富营养化的湖泊中，耐污的蓝藻、绿藻可能占据主导，而甲藻、硅藻等可能减少或消失。"]
[739,"什么是生态系统的响应？","生态系统的响应指的是在人为胁迫作用下，生态系统的结构和功能发生的变化，这些变化可用来指示环境的变化及环境受损的程度。"]
[740,"污染物如何影响生态系统的结构？","污染物由于其毒害作用，引起敏感生物体的病态和死亡，导致生物种群发生适应性分化。敏感物种的消失使系统内的物种数量显著降低，改变了种间关系如竞争、捕食、寄生及共生，从而使群落的物种组成与结构发生改变。这些变化可能使生态系统的结构趋于简单化，食物链不完整，食物网简化。"]
[741,"如何反映生态系统结构的变化？","生态系统结构的变化可以通过分析生物群落的种类数量、生物量、生活史、种群分布等结构参数，以及非生物物质的数量和分布、生存条件等来进行反映。此外，还可以采用物种水平分析，如种的目录、多样性指数、分布格局、密度、指示种类等，结合对非生物物质的理化分析来反映受损环境对生态系统结构的影响。"]
[742,"污染物如何影响生态系统的功能？","污染物的毒害作用可以使初级生产者受到伤害，通过减少重要营养元素的生物可利用性、减少光合作用、增加呼吸作用等途径使初级生产量下降。这导致依托强大初级生产量才能建立的各级消费类群没有足够的物质和能量支持，食物链缩短。此外，污染物对分解者的毒害作用也会使生态系统的营养循环受到影响，物质分解和信息传递受阻，从而改变生态系统的功能。"]
[743,"如何反映生态系统功能的变化？","生态系统功能的变化可以通过分析生物能量通过生态系统的速率，如群落中种群的生产速率和呼吸速率，以及营养物质的循环速率（如受污染后物种恢复率，初级生产力，呼吸速率等）来进行反映。这些功能参数的变化与环境受损程度存在相关性，可以用来反映环境的受损程度。"]
[744,"什么是生物监测？","生物监测是利用生物分子、细胞、组织、器官、个体、种群和群落及生态系统等层次上的变化对人为胁迫的生物学响应反应来阐明环境状况。即用生物作为指标对环境质量变化进行指示，从生物学的角度对环境质量变化进行监测，为环境质量的评价提供依据。"]
[745,"生物监测的历史背景是什么？","利用生物对环境进行监测和预警的历史可以追溯到古代，例如利用金丝雀、老鼠来监测地下矿区瓦斯含量。但生物监测真正受到人们重视并被广泛用于环境监测领域，是在20世纪初，特别是工业革命以来，由于人类活动导致的环境污染和生态破坏问题日益严重，人们迫切需要能够对环境质量状况及其变化的即时信息进行准确测量。"]
[746,"为什么生物监测受到重视？","生物监测受到重视是因为它能够反映各种污染物混合作用于生物系统的长期影响，以及不同污染物之间的协同或拮抗作用。这种综合作用反映了环境质量的变化和生活在其中的生物状况，有助于保护自然生态系统的健康运行。"]
[747,"生物监测与理化监测方法有何不同？","生物监测与理化监测方法的主要区别在于，生物监测利用生物指标来反映环境质量变化，考虑了污染物、环境因素与生物的综合作用，而不仅仅是污染物的瞬时浓度。因此，生物监测能够提供更全面的环境质量信息，包括生物系统的长期影响。"]
[748,"生物监测在环境监测领域的研究应用现状如何？","目前，生物监测已经从传统的生物种类、数量和行为的描述发展到现代化验室自动分析，与生理生化、毒理学和生物体残留量分析等领域相结合。许多国家的环境保护部门已将一些生物学监测方法列入了国家的环境管理目标，我国也颁布了相关的生物监测技术规范。生物监测已成为了解和评价环境质量状况不可或缺的环境监测方法之一。"]
[749,"监测生物的选择应遵循什么原则？","监测生物的选择应遵循以下原则：（1）选择对污染物敏感的生物；（2）选择具有污染特异性反应的生物（3）选择遗传稳定的健康生物；（4）选择易于繁殖和管理的常见生物；（5）尽量选择既有监测功能又兼有其他功能的生物。"]
[750,"选择监测生物时，为什么需要选择对污染物敏感的生物？","选择对污染物敏感的生物是因为不同生物对污染物的反应不同。敏感生物能够在较低浓度的污染物下表现出明显的受害症状，因此能够更早地检测到环境污染，为环境管理提供及时的预警信息。"]
[751,"什么是污染特异性反应？为什么选择具有这种反应的生物？","污染特异性反应是指生物对特定污染物具有特殊的敏感性或抗性，而对其他污染物的敏感性或抗性较低。选择具有这种反应的生物进行监测，能够更准确地反映特定污染物的存在和浓度，便于解释监测结果。"]
[752,"为什么需要选择遗传稳定的健康生物进行监测？","遗传稳定的健康生物在监测过程中能够保证结果的重复性和准确性。遗传稳定性是生物监测方法标准化的必备条件之一，能够确保在不同地点和不同时间获得较为一致的监测结果。此外，明确的遗传标记有助于监测人员鉴别生物品系，确保伤害反应是由所选生物产生的。"]
[753,"为什么选择易于繁殖和管理的常见生物进行监测？","选择易于繁殖和管理的常见生物进行监测可以降低监测成本，提高生物监测的实用价值。这些生物通常具有较强的繁殖能力，便于大量增殖后代，同时其管理和饲养措施也相对简单。此外，常见生物通常具有较高的适应性和生存能力，能够在不同的环境条件下进行监测。"]
[754,"为什么尽量选择既有监测功能又兼有其他功能的生物？","选择既有监测功能又兼有其他功能的生物可以提高生物监测的实用价值和经济效益。这些生物不仅可以用于环境监测，还具有观赏价值、经济价值等，能够同时满足多种需求。例如，某些植物既可以用于监测氟化物污染，又具有观赏价值，可以作为园林植物种植，实现环境监测和美化环境的双重效果。"]
[755,"生物监测可以根据哪些依据进行分类？","生物监测可以根据生物层次、不同种类生物以及环境介质的不同来进行分类。从生物层次来分，主要包括 生理生态监测、生物群落监测、遗传学监测以及分子标记方法；从不同种类生物监测来 分，主要包括动物监测、植物监测和微生物监测；从环境介质的不同来分，主要包括大 气污染监测、水污染监测和土壤污染监测。"]
[756,"什么是形态结构监测？","形态结构监测是一种生物监测方法，通过观察生物形态结构的变化来评估环境污染的程度。这种方法特别适用于大气污染的监测。"]
[757,"形态结构监测中，植物对大气污染的反应有哪些？","植物对大气污染的反应包括叶片出现病变、植株生病或死亡等。不同植物对不同污染物的反应程度也有所不同。"]
[758,"哪些植物常用于监测二氧化硫 (SO₂)？","监测二氧化硫的植物有苔藓、地衣、紫花苜蓿、大麦、荞麦、美国白蜡树、欧洲白桦、南瓜、美洲五针松、开菜、堇菜等。"]
[759,"植物受到臭氧 (O₃) 伤害后会出现哪些症状？","植物受到臭氧伤害后，阔叶植物下表皮会出现不规则的小点或小斑，部分下陷小点变成红棕色，后褪成白色或黄褐色；禾本科植物最初的坏死区不连接，随后可以造成较大的坏死区；针叶树针叶顶部发生棕色坏死，但棕色和绿色组织分布不规则。"]
[760,"过氧酰基硝酸酯 (PAN) 对植物的影响是什么？","过氧酰基硝酸酯 (PAN) 对植物的影响是在叶背面出现水渍状或亮斑，随着伤害的加剧，气孔附近的海绵叶肉细胞崩溃并被气窝取代，叶片背面呈银灰色，两三天后变成褐色。这些症状出现在最幼嫩的叶尖上，随着叶片组织的逐渐生长和成熟，受害部分就表现为许多“伤带”。"]
[761,"氟化氢对植物的伤害症状有哪些？","氟化氢对阔叶植物的伤害症状一般是边缘或叶片顶部出现坏死区，坏死区有明显的有色边缘。坏死组织可能分离、脱落，而叶片并不脱落。针叶树首先从当年的针叶叶尖开始，然后逐渐向针叶基部蔓延。被伤害的部分逐渐由绿色变成黄色，再变成赤褐色。严重枯焦的针叶则发生脱落。新叶较老叶更易受到伤害。"]
[762,"乙烯对植物的影响是什么？","乙烯主要是影响植物的生长及花和果实的发育，并加速植物组织的老化。监测乙烯的植物通常有兰花、麝香石竹、黄瓜、番茄、万寿菊、皂角等。"]
[763,"土壤污染对植物的影响有哪些？","土壤污染会导致植物出现根、茎、叶等部位的症状，如根肥大、曲褶、叶片褪绿、叶柄变色等。不同污染物对植物的影响也有所不同。"]
[764,"如何通过蚯蚓的反应来判断土壤是否受到污染？","如果蚯蚓身体蜷曲、僵硬、缩短和肿大，体色变暗，体表受伤甚至死亡，这可能表明土壤受到了DDT和有机氯化物的污染。"]
[765,"什么是生理生化监测？","生理生化监测是通过观察和分析生物体的生理和生化指标来评估环境污染的影响。这些指标比可见症状更灵敏、精确。"]
[766,"生理生化监测在动物方面的应用有哪些？","在动物方面，生理生化监测主要利用某些生理代谢指标和生化指标来评估环境污染。例如，利用鱼的鳃盖运动频率、呼吸频率、呼吸代谢、侧线感观机能等指标，以及血糖成分变化、酶活性变化等生化指标来监测水体污染。"]
[767,"鱼的血液对哪些污染物敏感？","鱼的血液对某些污染物非常敏感，例如铅中毒会加速红细胞的沉降、增加不成熟红细胞的数量、使一般红细胞溶解和退化而导致溶血性贫血。因此，不成熟红细胞的增加和溶血性贫血可以作为水体中铅污染的监测指标。"]
[768,"如何利用微生物监测环境污染？","利用微生物监测环境污染可以通过观察微生物对某些污染物的反应来进行。例如，大肠埃希菌对光化学烟雾非常敏感，可以作为监测光化学烟雾的指标。发光细菌也可用于监测由污染物引起的细胞学损伤。当细胞受到外界毒性物质的影响时，发光会减弱甚至停止，从而可以评估污染物的毒性。"]
[769,"发光细菌如何用于监测环境污染？","发光细菌，如明亮发光杆菌，在正常生活状态下会发光。当细胞受到外界毒性物质的影响时，发光会减弱甚至停止。这种发光强度的变化与细胞活性、ATP含量以及毒性物质的浓度呈线性相关。因此，通过观察发光细菌的发光强度可以评估环境污染的程度。"]
[770,"多环芳烃化合物如何影响细菌？","多环芳烃化合物是空气中普遍存在的污染物，能刺激细菌产生畸变。例如，蜡状芽孢杆菌和巨大芽孢杆菌可以用来监测多环芳烃污染物的存在。这些细菌对多环芳烃化合物的反应可以作为评估环境污染的指标。"]
[771,"哪些生物常被用于监测大气污染物？","地衣、苔藓植物和高等植物叶片常被用于监测大气污染物。这些生物对大气中的污染物敏感，且可以通过分析它们体内的污染物含量来评估环境污染状况。"]
[772,"地衣和苔藓植物为什么适合监测大气污染物？","地衣和苔藓植物适合监测大气污染物，因为它们没有真正的根，营养物质的获得主要通过从空气中吸收或从沉降物中吸收。因此，它们体内的污染物质含量与环境中污染物质浓度及其沉降率之间有着良好的相关关系。"]
[773,"如何利用植物叶片监测大气污染？","可以选择在污染地区抗性好、吸污能力强、分布广泛的植物，分析叶片中某种或多种污染物质含量，以监测大气污染。也可以进行实地栽培或盆栽，经历一段时间后取叶片分析其中污染物质含量，从而判断当地环境污染情况。"]
[774,"植物树皮在监测空气污染中有何作用？","植物树皮一年四季都能固定空气中的污染物质，具有不受季节限制的优点。因此，可以将污染区植物树皮中污染物质含量与生长在清洁区立地条件相类似的植物树皮污染物含量相比较，用来监测空气污染的年度变化。"]
[775,"水生生物在监测水污染中有何应用？","分析水生生物体内污染物质的种类和含量可以了解水中污染物的种类、相对含量和危害程度。此外，还可以分析生物体的某一部分、排泄物等来监测水污染。"]
[776,"人体健康监测在生物监测中的地位如何？","人体健康监测在生物监测中占据重要地位。随着人们对污染物对人体健康影响的关注增加，了解污染物在人体内的分布和含量变得尤为重要。因此，现在的生物监测中包含了人体健康监测的内容，如监测人体血液、头发等中的污染物含量。"]
[777,"如何通过人体监测来评估环境中的铅污染？","通过分析人体血液和头发中的铅含量来监测环境中的铅污染。此外，还可以通过监测血中游离原卟啉浓度和尿中Q-氨基乙酰丙酸浓度的增加来评估铅污染的程度。"]
[778,"如何利用人尿来监测空气中的污染物浓度？","可以根据人尿中某些物质的浓度来监测空气中相应污染物的浓度。例如，通过监测人尿中马尿酸浓度来评估空气中甲苯的浓度，通过监测人尿中有机溶剂的浓度来评估空气中有机溶剂的浓度。"]
[779,"什么是遗传毒理监测？","遗传毒理监测是指通过分析生物体遗传物质的变化来评估环境中污染物的遗传毒性。这些污染物被称为致突变物，能够引起生物体基因结构的改变，包括基因突变和染色体畸变。"]
[780,"致突变物主要分为哪几类？","致突变物主要分为基因突变和染色体畸变两大类。基因突变涉及染色体某一部分的改变，而染色体畸变则涉及染色体数目或结构的改变。"]
[781,"基因突变和染色体畸变有何不同？","基因突变只涉及染色体的某一部分的改变，不能用光学显微镜直接观察。而染色体畸变则涉及染色体的数目或结构发生改变，可以用光学显微镜直接观察。"]
[782,"为什么要进行遗传毒理监测？","遗传毒理监测对于评估环境污染物的潜在健康风险非常重要。从理论上来说，致突变作用产生有益后果的概率极小，而且无法鉴别和控制，对人体健康存在很大的潜在威胁。因此，通过遗传毒理监测可以及时发现并评估环境中对生物产生遗传毒性的污染物。"]
[783,"鼠伤寒沙门氏菌/哺乳动物微粒体酶试验法（Ames试验）是什么？","Ames试验是一种利用微生物进行基因突变的体外致突变试验法。它利用突变性微生物菌株与被检化学物质接触，观察是否能使突变性微生物发生回复突变，从而判断受试物是否具有致突变作用。"]
[784,"显性致死突变试验和果蝇伴性隐性致死试验的原理是什么？","显性致死突变试验是检测外来化合物对动物生殖细胞染色体的致突变作用，通过观察胎鼠的成熟情况来判断。而果蝇伴性隐性致死试验则是利用果蝇的性染色体特性，通过交配和观察子代的表现来判断受试物是否具有致突变作用。"]
[785,"染色体畸变试验和微核试验的区别是什么？","染色体畸变试验是通过观察生物体细胞在受致突变物作用后染色体发生的数目和结构变化来评估污染物的遗传毒性。而微核试验则是通过观察细胞分裂过程中染色体断裂或核膜受损形成的微核来评估污染物的遗传毒性。"]
[786,"微核试验有哪些常用的方法？","微核试验可以采用动物细胞和植物细胞。常用的动物微核试验有骨髓嗜多染红细胞微核试验和外周血淋巴细胞微核试验。常用的植物微核试验有紫露草微核技术和蚕豆根尖细胞微核技术。此外，还有细胞培养微核试验。"]
[787,"姐妹染色单体交换试验的原理是什么？","姐妹染色单体交换试验是通过观察同源位点复制产物间的DNA互换来评估污染物的遗传毒性。在细胞培养过程中，利用5-溴脱氧尿嘧啶核苷替代胸腺嘧啶核苷掺入新复制的核苷酸链中，通过观察荧光染色的差异来判断姐妹染色单体是否发生了互换。"]
[788,"什么是DNA损伤试验？","DNA损伤试验用于评估化学物质对DNA的潜在损伤能力。这通常通过测量化学物质诱导的DNA修复合成或检测DNA断裂来实现。"]
[789,"非程序性的DNA修复试验(UDS)的原理是什么？","UDS试验基于细胞对DNA损伤的自然修复能力。当细胞DNA受到损害时，细胞会启动非程序性的DNA复制来修复损伤。通过测量这种修复合成，可以推断出化学物质是否具有损伤DNA的潜力。"]
[790,"单细胞凝胶电泳(SCGE)如何用于评估DNA损伤？","单细胞凝胶电泳（SCGE）是一种评估单个细胞内DNA损伤程度的方法。在电场中，断裂的DNA片段会移动并形成特定的图像（如“彗星”状），通过测量这些图像的特征可以量化DNA损伤的程度。"]
[791,"什么是DNA-加合物？","DNA-加合物是化学毒物经过生物转化后与DNA链特定位点结合的共价化合物。这些加合物可以作为污染物对DNA造成损害的证据。"]
[792,"DNA-加合物测定有哪些主要方法？","DNA-加合物测定的主要方法包括免疫法、荧光法和P-后标记法。这些方法各有优缺点，但都能提供关于污染物对DNA损伤程度的信息。"]
[793,"免疫法在DNA-加合物测定中的工作原理是什么？","免疫法利用抗原抗体反应来检测DNA-加合物。通过特定的抗体与加合物结合，可以实现对加合物的定量分析。"]
[794,"荧光法在DNA-加合物测定中有何优势？","荧光法的主要优势在于其不破坏DNA链，并且可以区分出加合物的不同立体异构体以及DNA链上不同位点的加合物。这使得荧光法在DNA-加合物测定中具有更高的准确性和敏感性。"]
[795,"2P-后标记法在DNA-加合物测定中的基本原理是什么？","2P-后标记法的基本原理是将DNA水解成单核苷酸，然后用放射性标记的ATP将含有加合物的单核苷酸标记。通过测量放射性信号，可以实现对加合物的定量分析。"]
[796,"为什么血红蛋白(Hb)可以用作检测加合物的替代物？","血红蛋白(Hb)可以作为检测加合物的替代物，因为它也具有亲核中心，可以与亲电物质反应形成稳定的Hb加合物。虽然Hb加合物本身不具有致癌作用，但它可以间接反映连接于DNA的加合物情况。"]
[797,"如何使用色谱质谱(GCMS)法测定Hb（血红蛋白）加合物？","使用色谱质谱(GCMS)法测定Hb加合物通常涉及将Hb样品经过适当的前处理后，通过气相色谱分离出加合物，然后利用质谱对其进行定性和定量分析。这种方法具有较高的灵敏度和准确性，可以用于检测多种化学物质与Hb形成的加合物。"]
[798,"什么是生物群落监测法？","生物群落监测法是通过研究污染环境下生物群落种类、组成和数量的变化来监测环境污染状况的方法。"]
[799,"附生植物群落监测法的主要观察项目有哪些？","包括地衣种类的总数、每个种的覆盖度、分布频率、颜色变化、叶绿素含量等特征。"]
[800,"附生植物群落监测法如何分区？","根据地衣的生长状况和污染程度，可以将调查地区分为5个区，包括正常区、轻度污染区、中度污染区、重度污染区和地衣荒漠区。"]
[801,"微生物监测法中的评价指标有哪些？","空气中微生物总量的测定是评价地区性环境质量的一个依据，常用细菌总数和链球菌总数作为评价指标。"]
[802,"微型生物群落监测法的主要方法是什么？","主要采用聚氨酯泡沫塑料块法（PFU法），通过监测泡沫塑料块中原生动物的种类和群集速度来评估水质。"]
[803,"底栖大型无脊椎动物监测法的主要目的是什么？","通过监测底栖大型无脊椎动物的种类、数量、分布等特征，评估水体的污染状况。"]
[804,"底栖大型无脊椎动物监测法如何分类底栖动物？","将底栖大型无脊椎动物分成对污染敏感和耐性两大类，并根据这两类数量计算生物指数（BI）来评估水质。"]
[805,"微宇宙法是什么？","微宇宙法是一种研究污染物在生物种群、群落、生态系统和生物圈水平上的生物效应的方法，通过构建微型生态系统模拟自然生态系统。"]
[806,"微宇宙法可以应用于哪些研究？","微宇宙法可以应用于研究污染生态系统中污染物对生物和非生物组成的影响、分布，以及生物和非生物之间的相互关系。"]
[807,"什么是生态监测？","生态监测是指对人类活动影响下自然环境变化的监测，通过不断监视自然和人工生态系统及生物圈其他组成部分的状况，确定改变的方向和速度，并查明多种形式的人类活动在这种改变中所起的作用。"]
[808,"生态监测涉及哪些内容？","生态监测包括监视自然和人工生态系统及生物圈其他组成部分（如外部大气圈、地下水等）的状况，确定改变的方向和速度，并查明多种形式的人类活动在这种改变中所起的作用。"]
[809,"生态监测的基本任务有哪些？","生态监测的基本任务包括：1) 对区域内珍贵的生态类型包括珍稀物种在人类活动影响下生态问题的发生面积及数量变化进行动态监测；2) 对人类生产活动对生态系统的组成、结构和功能影响变化进行监测；3) 对人类活动对社会生态系统的恢复活动进行监测；4) 对监测数据进行处理分析，深入研究主要类型生态系统的结构、功能、动态和可持续利用的途径和方法，对生态环境质量的变化进行预测和预警。"]
[810,"生态监测为什么重要？","生态监测是重要的，因为它可以帮助我们了解人类活动对自然环境的影响，揭示生态系统结构和功能的变化，预测和预警生态环境质量的变化，为资源、环境方面的重大决策提供科学依据。"]
[811,"生态监测的主要手段有哪些？","生态监测的主要手段包括地面网络式观测、试验，结合遥感、地理信息系统和数学模型等现代生态学研究手段，对各主要类型的生态系统和环境状况进行长期、全面的监测和研究。"]
[812,"举例说明生态监测对人类健康的影响？","例如，日本在20世纪60年代到70年代初发生的水俣病事件，是由于排放在水俣海湾中的化学污染物导致汞在鱼类体内的积累，进而引起人类慢性汞中毒和可疑性汞中毒。这一事件凸显了生态监测对人类健康的重要性。"]
[813,"生态监测如何帮助恢复受损的生态系统？","生态监测可以通过对恢复进程的动态监测，有助于探索生态系统被扰动后，控制其发展过程的共性和个性，制定有效的恢复对策和管理技术，从而帮助恢复受损的生态系统。"]
[814,"为什么需要深入研究主要类型生态系统的结构、功能、动态？","深入研究主要类型生态系统的结构、功能、动态是必要的，因为只有了解这些生态系统的基本特征和运行规律，我们才能揭示生态系统可持续发展的机制，为可持续发展提供理论基础和示范。"]
[815,"生态监测的基础是什么？","生态监测的基础是生态系统对受损环境的生物反应。"]
[816,"生态监测的特点是什么？","生态监测具有综合性、长期性、复杂性、独特的时空尺度的特点。"]
[817,"生态监测涉及哪些领域？","生态监测涉及农、林、牧、渔、工等诸多领域。"]
[818,"生态监测为什么具有综合性？","生态监测的综合性是由生态系统的复杂性和综合性特点所决定的，监测领域广泛，涉及多个学科。"]
[819,"生态监测的长期性体现在哪里？","许多自然和人为活动对生态系统的影响是长期而复杂的，因此生态监测需要长期进行，以揭示生态系统变化的过程、趋势及后果。"]
[820,"生态监测的复杂性体现在哪些方面？","生态系统的复杂结构和功能，以及人为活动与自然干扰对生态系统产生的混合影响，都增加了生态监测的复杂性。"]
[821,"生态监测有哪些时空尺度？","生态监测可分为宏观生态监测和微观生态监测两个尺度。宏观生态监测关注区域内生态系统的组合、动态变化等，而微观生态监测则关注单一或几个生态系统内的环境因子。"]
[822,"宏观生态监测的主要监测对象是什么？","宏观生态监测的主要监测对象是区域内各种生态系统的组合方式、动态变化及空间分布格局在人为活动影响下的变化。"]
[823,"宏观生态监测主要使用哪些技术？","宏观生态监测技术主要以遥感技术和生态图为主。"]
[824,"微观生态监测主要分为哪些类型？","微观生态监测主要分为干扰性监测、污染性监测和治理监测。"]
[825,"生态监测的宏观和微观尺度之间的关系是什么？","任何一个生态监测都应从宏观和微观两个尺度上进行，二者相互补充，不能相互替代，以全面反映生态系统在人为影响下的生物学反应。"]
[826,"生态监测涉及哪些技术？","生态监测涉及地面监测、航空监测和卫星监测等技术。"]
[827,"地面监测的主要优点是什么？","地面监测的主要优点是能够提供最详细的情况和有效数据，包括植物物候现象、高度、物种、物种密度、草地覆盖以及生长阶段、密度和木本物种的覆盖等。此外，地面监测还能验证并提高遥感数据的精确性并有助于对数据的解释。"]
[828,"航空监测的主要用途是什么？","航空监测的主要用途包括估计主要饲养及野生食草动物的数量和密度，提供主要食草动物季节性移动图，提供植物图和土壤图，确定保护区位置，显示土地利用图，以及规划控制家畜的数量及牧场的开发等。"]
[829,"卫星监测在生态监测中有什么重要作用？","卫星监测在生态监测中发挥了越来越重要的作用，可以填补资料贫乏地区的观测空隙。卫星监测技术具有资料丰富、时段间隔短等优点，可以跟踪观察某些变化着的现象，并获得具有潜在价值的资料。在监测生产力、预测干旱引起的生产力衰退等方面，卫星监测具有巨大的应用潜力。"]
[830,"气象卫星的主要功能是什么？","气象卫星的主要功能是进行气象观测，提供遥感信息，包括红外云图和可见光云图等图像资料，用于气象分析预报、气象研究及环境科学等方面。"]
[831,"陆地卫星提供的数据主要用于哪些方面？","陆地卫星提供的数据主要用于地球资源调查及管理，包括农作物和牧草估产、森林和草地管理、土地覆盖分类、自然灾害影响评价、能源和矿产资源探测及其他地 球资源调查的主要太空遥感信息源。"]
[832,"开展生态监测的基本步骤是什么？","开展生态监测的基本步骤主要包括：规划方法，从低密度的测量飞行中实施初步分层，研究确定初步操作边界，从地面、空中、太空三个水平上开始收集数据，分析初步报告，审核所获得的资料深度及广度，准备提交监测报告。"]
[833,"目前全球性的生态监测工作由哪些组织负责？","目前全球性的生态监测工作主要由联合国教科文组织的《人与生物圈》计划和国际生物圈保护网负责组织和协调。"]
[834,"全球环境监测系统 (GEMS) 的主要任务是什么？","全球环境监测系统 (GEMS) 的主要任务是监测全球环境并对环境组成要素的状况进行定期评价。其目的是研究并建立一个能够预测环境胁迫和环境灾害的预警系统。"]
[835,"全球环境监测系统 (GEMS) 的监测网络主要关注哪些方面？","全球环境监测系统 (GEMS) 的监测网络主要关注陆地生态系统监测和环境污染监测。"]
[836,"在国家尺度上，有哪些著名的生态监测网络？","在国家尺度上，著名的生态监测网络包括美国的长期生态研究网络 (LETR) 和加拿大的生态监测分析网络 (EMAN) 等。"]
[837,"中国在生态监测方面有什么举措？","中国在生态监测方面筹建了中国生态系统研究网络 (CERN)，旨在按照统一的规程对中国主要的农田、森林、草原和水域生态系统的水、土壤、大气和生物等因子和物流、能流等重要的生态学过程，及周围地区的土地覆盖和土地利用状况进行长期监测。"]
[838,"目前全球有多少种化学品已经被登记？","目前全球已经有超过千万种化学品被登记。"]
[839,"进入环境的化学品中，有多少种具有较大的生产量和使用量？","估计已有数十万种化学品进入了环境，其中近十万种具有很大的生产量和使用量。"]
[840,"风险评价在化学品控制中扮演什么角色？","风险评价是化学品控制的核心计划，涉及有毒化学品管理的许多方面，如确定需要优先管理和控制的化学品、评估新化学品的使用、分析有毒化学品泄露事故的影响后果等。"]
[841,"风险与危险有什么区别？","风险是指一种可能性，主要指不利事件或不希望事件发生的可能性。而危险是指化学品或其混合物在暴露情况下对人或环境产生不利影响的固有性质。"]
[842,"风险评价的定义是什么？","风险评价可以定义为对人类活动或自然灾害的不利影响的大小和可能性的评价。有机化学品的风险评价是指对化学品或其混合物在特定的暴露状况下对人或环境产生不利影响的可能性进行的评价。"]
[843,"生态风险评价与健康风险评价的主要区别是什么？","生态风险评价主要关注非人群生物系的不利影响，研究对象为生态系统或生态系统中不同生态水平的组分。而健康风险评价主要侧重于人群的健康风险，研究对象为人类或人群。"]
[844,"生态风险评价的主要目的是什么？","生态风险评价的主要目的是确定环境危害对非人群生物系的不利影响的概率和大小，以及这些风险的可接受程度。对有机污染物而言，就是确定进入生态系统的有机污染物的可见或期望效应的性质、数量和变化或持续时间。"]
[845,"生态风险评价包括哪两种评价类型？","生态风险评价包括预测性风险评价和回顾性风险评价。","预测性风险评价的定义是什么？","预测性风险评价是指在事件或行动尚未发生之前，预测事件发生后或行动实施后可能出现的风险的评价过程。","回顾性风险评价的定义是什么？","回顾性风险评价是指对那些在过去已经发生或目前正在发生的污染所产生的影响的评价。"]
[846,"生态风险评价可以在哪些范围内进行？","生态风险评价可以在较小的范围内进行，称为点位风险评价，也可以在较大的范围内进行，称为区域风险评价。"]
[847,"近年来，生态风险评价主要侧重于哪方面的风险评价？","近年来，生态风险评价主要侧重于进行面源污染影响的风险评价，特别是考虑到人类自身是全球生态系统的组成部分。"]
[848,"美国生态风险评价的步骤包括哪些环节？","美国生态风险评价的步骤一般包括四个环节：危险性的确定、生态风险分析、风险表征和风险管理。"]
[849,"在生态风险评价中，如何确定危险性？","在生态风险评价中，危险性的确定主要通过收集基础资料了解环境特征及污染源情况，并作出是否需要进行生态风险评价的判断。"]
[850,"生态风险分析包括哪些部分？","生态风险分析包括暴露评价、受体分析及效应评价。"]
[851,"暴露评价的定义是什么？","暴露评价是对污染物从污染源排放进入环境到被生物吸收，以及对生态受体发生作用的整个过程的评价。"]
[852,"暴露评价提供了哪些信息？","暴露评价提供有害物质在生态环境中的时空分布规律，包括形态、浓度分布、浓度变化过程，受体与有害物质的接触方式，有害物质对受体的作用方式，进入受体的途径，以及受体对有害物质的定量分析。"]
[853,"暴露评价包括哪些主要内容？","暴露评价主要包括源强分析、迁移过程分析、转归分析、受体暴露途径分析和受体暴露方式分析。"]
[854,"受体分析的目的是什么？","受体分析要确定作为生态风险评价的代表受体，以及用什么指标反映有害物质对生态系统作用的效应。"]
[855,"受体分析包括哪些内容？","受体分析包括评价范围或生态系统范围的确定、生态系统调查、评价和确定评价受体、对受体的生命过程和所需环境条件进行分析，以及确定评价终点。"]
[856,"效应评价的定义是什么？","效应评价是测量或评价化学物可能单独或联合对有机体或生态系统产生效应的浓度。"]
[857,"生态效应指的是什么？","生态效应是指压力引起的生态受体的变化，包括生物个体病变、死亡，种群密度、生物量、年龄结构的变化，物种丰度的减少，以及生态系统稳定性和物质流、能量流的变化。"]
[858,"效应评价目前主要集中于哪个方面的应用？","效应评价目前主要集中于生态毒理学在环境科学方面的应用。"]
[859,"风险表征的定义是什么？","风险表征是将污染源的暴露评价与效应评价的结果结合起来，评价风险产生的可能性与影响程度，并进行定量化描述。"]
[860,"风险表征的表达方式有哪些？","风险表征的表达方式有定性和定量两种形式。","定性的风险表征回答什么问题？","定性的风险表征回答有无不可接受的风险，是否超过风险标准，以及风险属于什么性质。","定量的风险表征回答什么问题？","定量的风险表征不仅回答有无不可接受的风险及风险性质，还要定量说明风险的大小。"]
[861,"风险度量常用的两种方法是什么？","风险度量常用的两种方法是商值法和连续法（或称暴露-效应关系法）。","商值法的优点和缺点分别是什么？","商值法的优点是简单、快捷；缺点是它是一种半定量的风险表征方法，不能满足风险管理的定量决策需要。","连续法的优点和缺点分别是什么？","连续法的优点是能够预测不同暴露条件下的效应大小和可能性，用于比较不同的风险管理抉择；缺点是没有考虑次生效应和外推产生的不确定性影响。"]
[862,"风险管理的定义是什么？","风险管理是决策者或管理者根据生态风险评价的结果，考虑如何减少风险的一种独立工作。"]
[863,"风险管理的目的是什么？","风险管理的目的是根据生态风险评价的结果，制定措施来减少或阻止风险的发生，保护生态环境和生态系统。"]
[864,"风险管理者在决策时会考虑哪些因素？","风险管理者在决策时会考虑来自生态风险评价的结果、判断生态风险的可接受程度、减少或阻止风险发生的复杂程度，以及环境保护法律法规、社会、技术、经济等因素。"]
[865,"风险管理是否属于生态风险评价范围？","严格地说，风险管理不属于生态风险评价范围，是风险评价者可以不进行的工作。"]
[866,"生态风险评价的结果在风险管理中起什么作用？","生态风险评价的结果为风险管理提供了科学依据，帮助风险管理者制定合理、有效的风险管理措施。"]
[867,"生态风险评价者、风险管理者或决策者之间应如何合作？","为了使生态风险评价的结果充分发挥作用，生态风险评价者、风险管理者或决策者需要彼此合作、良好互动，共同制定和实施风险管理措施。"]
[868,"风险管理与生态风险评价之间的关系是怎样的？","风险管理与生态风险评价是相互关联但独立的过程。生态风险评价为风险管理提供科学依据，而风险管理则基于生态风险评价的结果制定实施措施。"]
[869,"风险管理者在决策时需要考虑哪些法律法规？","风险管理者在决策时需要考虑环境保护相关的法律法规，如环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法等，以确保风险管理措施符合法律要求。"]
[870,"除了法律法规外，风险管理者还需要考虑哪些社会、技术、经济因素？","除了法律法规外，风险管理者还需要考虑社会接受度、技术可行性、经济成本效益等社会、技术、经济因素，以确保风险管理措施的实际可行性和可持续性。"]
[871,"生态风险评价的核心内容是什么？","生态风险评价的核心内容是定量地进行风险分析、风险表征和风险评价。"]
[872,"什么是生态风险评价的基本方法？","生态风险评价的基本方法主要包括物理模型、统计学模型和数学模型。"]
[873,"什么是物理模型？","物理模型是通过试验手段建立的模型，利用实验室内的各种毒性试验数据或结果来模拟自然状态下不易模拟的过程或系统。","物理模型有哪些应用？","物理模型如鱼类毒性试验模型，能代表生物或整个水生生物的类似情况和过程。"]
[874,"什么是统计学模型？","统计学模型应用回归方程、主要成分分析和其他统计技术来归纳和表达观测数据之间的关系，作出定量的估计。","统计学模型有哪些应用？","统计学模型如剂量-效应回归模型和毒性数据外推模型，主要用于假设检验、描述、外推或推理。"]
[875,"什么是数学模型？","数学模型能综合不同时间和空间观测到的资料，根据易于观察到的数据预测难以观察或不可能观察到的参数变化，说明各种参数之间的关系。","数学模型有哪些应用？","数学模型主要用于定量地说明某种现象与造成该现象的原因之间的关系，可以阐述系统中的机制关系。"]
[876,"为什么要使用不同的模型进行生态风险评价？","不同的模型可以针对不同的生态风险问题提供不同的视角和解决方案。物理模型可以模拟实际环境，统计学模型可以处理和分析大量数据，而数学模型可以预测和解释复杂的生态风险问题。"]
[877,"什么是风险意识？","风险意识是指不同个体、公众、商业团体、劳动团体和其他人群对风险的感知和接受程度。"]
[878,"风险意识在不同的人群中有何不同？","风险意识在不同的人群中各不相同。例如，对“天然”污染物和食品中毒素的接受度可能因人群而异，即使这些物质可能导致疾病。同样，对用于保存食品的添加剂的接受度也可能不同。"]
[879,"有哪些类型的风险？","风险可以分为可克服的风险（如吸烟）和不可克服的风险（如闪电击中）。"]
[880,"为什么有些风险被广泛接受，而有些则不然？","风险的接受度与风险的性质、影响范围、社会认知等多种因素有关。例如，尽管抽烟和骑车等风险相对较大，但它们仍然被广泛接受，而食物中即使只有微量的致癌物也可能被视为不可接受的。"]
[881,"风险评价中的不确定因素有哪些？","风险评价中的不确定因素主要包括事件背景的不确定性、参数选择的不确定性和模型的缺陷。"]
[882,"什么是事件背景的不确定性？","事件背景的不确定性包括事件的描述不准确、专业判断的失误以及信息丢失导致分析的不完整性。"]
[883,"如何避免参数选择的不确定性？","可以通过敏感度分析和不确定性传播分析等方法来尽量避免参数选择的不确定性。"]
[884,"模型的缺陷主要表现在哪些方面？","模型的缺陷主要包括关于内在机理知识的缺乏、未考虑到交互效应、所有物种的反应和参数估计的不确定等。"]
[885,"模型的精确度与所需数据有何关系？","模型的精确度通常与所需数据的数量成正比。模型越精确，所需的数据就越多，并且可能更难获取。"]
[886,"如何评估模型的可信度？","模型的可信度可以通过模型的有效性评估来获得。修正过程必须被看作是一个反复迭代的过程，在此过程中，预测被检验，模型被改进，进而新的预测又被检验。"]
[887,"风险评价主要涉及哪些学科？","风险评价主要涉及化学、毒理学、生物学、数学、统计学、信息学、水文学和流行病学等学科。"]
[888,"什么是健康风险评价？","健康风险评价是一种将环境污染与人体健康联系起来的评价方法，通过估算有害因子对人体产生不良影响的概率，以定量地描述该污染因子对人体健康所产生的危害。"]
[889,"健康风险评价与生态风险评价有何区别？","健康风险评价和生态风险评价的主要区别在于评价终点对象不同。健康环境风险评价的重点选择只有一个物种（评价对象为人），而生态风险评价的终点不止一个，但包含健康环境风险评价终点对象。"]
[890,"国外健康风险评价的发展历程是怎样的？","国外健康风险评价的发展历程也经历了萌芽阶段、形成阶段和发展阶段。在萌芽阶段，主要采用毒物鉴定法进行健康影响的定性分析；在形成阶段，基本形成了较完整的评价体系，如美国环保局制定和颁布了一系列技术性文件、准则或指南；在发展阶段，进一步考虑了多种污染物的复合作用、非化学因子对人体健康的不利影响、污染物不同形态对人体健康的影响，以及将评价范围扩大到生物层面等。"]
[891,"健康风险评价的发展趋势有哪些？","健康风险评价的发展趋势主要有：考虑多种污染物的复合作用、考虑非化学因子对人体健康的不利影响、考察污染物不同形态对人体健康的影响、将健康风险评价的范围扩大到生物层面、由局部场地的健康风险评价发展到区域性或全球性的健康风险评价、进一步优化模型以降低风险评估过程中的不确定性。"]
[892,"我国的健康风险评价研究起始于何时？","我国的健康风险评价研究起始于20世纪90年代。"]
[893,"“燃煤大气污染对健康危害研究”是在何时被列入国家攻关计划的？","“燃煤大气污染对健康危害研究”是在1997年被列入国家攻关计划的。"]
[894,"健康风险评价模式的四步法是什么？","健康风险评价方法以美国国家科学院 (NAS)提出的四步法为范式，健康风险评价模式的四步法包括危害识别、剂量-反应评估、暴露评价、风险表征。"]
[895,"在生态风险评价中，危害识别的主要目的是什么？","危害识别的主要目的是鉴定风险源的性质及强度，确定化学物质是否能够造成不利影响，以及这种影响的程度。"]
[896,"在生态风险评价中，证据加权法是什么？","证据加权法是一种识别危害的常用方法，它通过对某一化学物质进行科学的定性评估，将动物和人类资料根据证据的程度进行分组，以确定该化学污染物质是否具有致癌性。"]
[897,"在生态风险评价中，剂量-反应评估的主要目的是什么？","剂量-反应评估的主要目的是对有害因子暴露水平与暴露人群健康效应发生率间的关系进行定量估算，为风险评价提供定量依据。"]
[898,"在生态风险评价中，什么是暴露评价？","暴露评价是指定量或定性估计或计算暴露量、暴露频率、暴露时间和暴露方式的方法。其目的是估测整个社会或一定区域内人群接触某种化学物质的程度或可能程度。"]
[899,"在生态风险评价中，暴露评价主要包括哪些方面？","暴露评价主要包括以下三个方面：表征暴露环境、确定暴露途径和定量暴露。"]
[900,"在生态风险评价中，如何表征暴露环境？","表征暴露环境是指对普通的环境物理特点和人群特点进行表征，确定敏感人群并描述人群暴露的特征，如人相对于污染源的位置、活动模式等。"]
[901,"在生态风险评价中，如何确定暴露途径？","确定暴露途径是根据污染源污染物质的释放特征、污染物在环境介质中的迁移转化以及潜在暴露人群的位置和活动情况，分析污染物质通过环境介质最终进入人体的途径，如呼吸吸入、皮肤接触、经口摄食等。"]
[902,"在生态风险评价中，如何进行定量暴露？","定量暴露是指定量表达各种暴露途径下的污染物暴露量的大小、暴露频次和暴露持续时间等。"]
[903,"在生态风险评价中，暴露评价中有哪些不可分割的组成部分？","暴露评价中不可分割的两个组成部分是暴露人群的特征鉴定及被评物质在环境介质中浓度与分布的确定。"]
[904,"对于致癌健康风险评价，通常考虑什么因素？","对于致癌健康风险评价，通常考虑终生日平均暴露量。终生评价暴露量=总剂量/（体重×终生时间）。"]
[905,"长期慢性暴露的暴露量如何计算？","长期慢性暴露的暴露量可以通过公式计算得到：总剂量 = 污染物质浓度 × 暴露频率 × 暴露时间 × 吸收因子。"]
[906,"在生态风险评价中，风险表征的定义是什么？","风险表征是利用前面三个阶段（危害识别、剂量-反应评估、暴露评价）所获取的数据，估算不同条件下可能产生的健康危害的强度或某种健康效应发生概率的过程。"]
[907,"在生态风险评价中，风险表征主要包括哪两个方面的内容？","风险表征主要包括两个方面的内容：一是对有害因子的风险大小作出定量估算与表达；二是对评定结果的解释及对评价过程的探讨，特别是对前面三个阶段评定中存在的不确定性作出评估。"]
[908,"在生态风险评价中，风险评估过程中需要确定什么？","风险评估过程中需要确定表征方法，即根据评价项目的性质、评价目的及要求，确定风险表征是定量法还是定性法。"]
[909,"在生态风险评价中，综合分析在风险评估中的作用是什么？","综合分析在风险评估中的主要作用是比较暴露和计量-反应关系，分析暴露量相应的风险大小。"]
[910,"在生态风险评价中，不确定性分析在风险评估中的重要性是什么？","不确定性分析在风险评估中的重要性在于分析整个过程中产生不确定性的环节、不确定性的性质、不确定性在评价过程中的传播，并尽可能对不确定性的大小做出定量评价。"]
[911,"风险评价结果的陈述包括哪些内容？","风险评价结果的陈述包括给出评价结论，对评价结果进行文字图表或其他类型的陈述，并对需要说明的问题加以注释。"]
[912,"除了美国国家科学院四步法模式外，还有哪些其他的健康风险评价模式？","除了美国国家科学院四步法模式外，国际上还有一些其他的健康风险评价模式，这些模式与NAS四步法基本相似，但侧重点和关注的重要问题有所不同。"]
[913,"1997年加拿大对“风险确定”框架进行了哪些修订？","1997年，加拿大对“风险确定”框架进行了修订，将术语“风险确定”替换为“风险管理”，并主要体现在以下几个方面：①风险评价不再是一个单独的过程，而是成为风险管理不可缺少的一部分；②重点关注有害的健康效应，而不是污染源的信息收集；③阐明风险管理、决策以及风险管理设计利益攸关方所起作用之间的关系；④提供更多的参与风险管理的机会。"]
[914,"加拿大风险评估模式由哪几部分构成？","加拿大风险评估模式由四部分构成：①危害识别；②表征危害；③评估暴露；④表征风险。"]
[915,"在加拿大风险评估模式中，如何识别危害？","在加拿大风险评估模式中，识别危害的方法多种多样，具体采用哪种方法主要取决于化学物质的种类以及在进入市场或环境之前（或之后）是否被评估过。"]
[916,"在加拿大风险评估模式中，如何表征危害？","表征危害主要是对人体在预期暴露水平下引起的有害健康效应情况的定性定量评估。在评估过程中，应优先使用流行病学的研究资料以及暴露评价的相关资料。"]
[917,"在加拿大风险评估模式中，如何评估暴露？","对于确定性暴露评估，最常用的方法是单点暴露估计方法。概率性评价方法则主要用于更为广泛的、以长期风险管理为目标的评价，例如对于鱼类和野生生物的污染物、食源性微生物和消费性产品等的评估。"]
[918,"在加拿大风险评估模式中，表征风险的过程是什么？","表征风险的过程主要是利用科学的数据进行健康风险的表征，通过这一过程可以更准确地了解和评估特定化学物质或环境因素对人体健康可能产生的风险。"]
[919,"英国风险评价模式主要包括哪些步骤？","风险评价模式主要包括以下四个步骤：1) 识别导致有害健康效应的化学物质的各种性质（危害识别）；2) 尽可能获取包括剂量-反应关系在内的各种危害资料（危害表征）；3) 对化学物质暴露进行评估（暴露评价）；4) 暴露及危害资料的比较分析。"]
[920,"我国健康风险评价的发展历程中，有哪些重要的里程碑或关键事件？","1. 利用流行病学资料进行了 PAHs 致肺癌的危险度评定研究。2. 研究了空气污染对呼吸健康的影响。3. 初步评价了污灌区土壤重金属通过土壤设施途径所引起的健康风险。4. 发布了《场地环境评价导则》。5. 进行了搬迁或停产企业遗留污染场地的调查、风险评估和治理修复项目。6. 制定了《场地土壤污染风险评估技术导则》及其相关导则。7. 发布了《化学物质风险评估导则》及其相关文件。8. 启动了湖泊水环境质量基准研究项目。"]
[921,"我国污染场地风险评估程序包括哪些步骤？","污染场地风险评估工作程序包括危害识别、暴露评估、毒性评估、风险表征、土壤和地下水风险控制值的计算。详见图：@污染场地的风险评估程序与内容.jpg@$"]
[922,"我国污染场地风险评估主要包括哪些内容？","我国污染场地风险评估主要包括五个内容：危害识别、暴露评估、毒性评估、风险表征和修复建议目标值的确定。"]
[923,"危害识别的工作内容是什么？","收集场地环境调查资料、确定土地利用方式和关注污染物。"]
[924,"在我国污染场地风险评估中，在危害识别中，需要收集哪些资料？","在危害识别中，需要收集场地土地使用权及用途变更情况、与污染相关的人为活动、场地（及邻近地区）平面分布测绘图、地表及地下设备设施和构筑物的分布等信息、场地土壤等环境样品中污染物的浓度数据、具有代表性的场地土壤样品的理化性质分析数据、场地（所在地）气候、水文、地质特征信息和数据、场地及周边地区土地利用方式、人群及建筑物等相关信息。"]
[925,"在我国污染场地风险评估中，如何确定土地利用方式？","根据规划部门或评估委托方提供的信息，确定场地用地方式，并确 定该用地方式下相应的敏感人群，如居住人群、从业人员等。场地及周边地区地下水作为饮 用水或农业灌溉水时，应考虑土壤污染对地下水的影响，将地下水视为敏感受体之一。"]
[926,"在我国污染场地风险评估中，如何确定关注污染物？","关注污染物是指场地土壤等环境样品中浓度超过《污染场地风险评估技术导则》(HJ25.3—2014)所列土壤筛选值的污染物，或污染场地责任人、地方环境保护主管部门、公众等场地利益相关方一致认为应当进行评估的污染物。"]
[927,"在我国污染场地风险评估中，暴露评估的主要工作内容是什么？","暴露评估的主要工作内容包括确定特定土地利用方式下人群对污染场地内关注污染物的暴露情景、主要暴露途径、关注污染物迁移模型和暴露评估模型、模型参数取值，以及计算敏感人群的暴露量。"]
[928,"在我国污染场地风险评估中，毒性评估的主要工作内容是什么？","毒性评估的主要工作内容包括分析关注污染物的健康效应（致癌和非致癌效应），确定污染物的毒性参数值。"]
[929,"在我国污染场地风险评估中，风险表征的主要工作内容包括哪些？","风险表征的主要工作内容包括单一污染物的致癌和非致癌风险的计算、所有关注污染物的致癌和非致癌风险计算、不确定性分析和风险的空间表征。"]
[930,"在我国污染场地风险评估中，如何确定修复建议目标值？","在污染场地风险评估结果超过可接受风险水平的情况下，通过计算关注污染物基于致癌风险的修复限值和/或基于非致癌风险的修复限值，并进行关键参数取值的敏感性分析，来确定修复建议目标值。如果暴露情景分析表明，污染场地土壤中的关注污染物可淋溶进入地下水，影响地下水环境质量，则还需计算保护地下水的土壤修复限值。最终，污染场地修复建议目标值应根据上述基于致癌风险的土壤修复限值、基于非致癌风险的土壤修复限值和保护地下水的土壤修复限值确定。"]
[931,"场地作为商业用地时，成人作为敏感人群，主要暴露途径包括什么？","场地作为商业用地时，成人作为敏感人群，主要暴露途径包括：①经口摄入土壤，如 食用黏附有土壤的食物等；②皮肤接触污染土壤，如因体表皮肤直接接触、土尘附着等； ③吸入土壤颗粒物，如呼吸吸入室内和室外空气中来自土壤的颗粒物；④吸入室外空气 中来自表层土壤空气中污染物蒸气；⑤吸入室外空气中来自下层土壤空气中污染物蒸气； ⑥吸入室内空气中污染物蒸气，如呼吸吸入室内空气中来自土壤中的污染物蒸气，暴露于 土壤污染物。"]
[932,"物理性污染主要包括哪些因素？","物理性污染主要包括声、光、热、电等物理环境因素。"]
[933,"物理性污染对人的影响是什么？","物理性污染本身对人无害，只是在环境中的含量过高或过低时才可能对人体造成不良影响。"]
[934,"物理性污染与化学性、生物性污染有何不同？","物理性污染与化学性、生物性污染相比有两个主要特点：首先，物理性污染通常是局部性的，较少导致区域性或全球性的污染；其次，物理性污染在环境中不会留下残余物质，一旦污染源被消除，物理性污染就会随之消失。"]
[935,"如何利用物理学原理改善环境？","物理学的基本原理不仅可以用来测量环境污染的程度，还可以用于控制污染和改善环境。例如，通过调整声、光、热、电等物理因素，可以创造一个适宜的物理环境，从而提高人类的生活质量。"]
[936,"声音在人类生活中的作用是什么？","声音在人类生活中起着非常重要的作用，它是信息传递、语言交流、知识传播和文明发展的重要媒介。同时，声音还在工业、农业、医学、军事、气象、探矿等领域为人类提供便利。"]
[937,"如何定义噪声？","从物理学观点来说，噪声是振幅和频率杂乱断续或统计上无规的声振动。而从环境保护的角度，噪声是干扰人们休息、学习和工作的不需要的声音。当这种声音超过人们生活和生产活动所能容许的程度时，就形成噪声污染。"]
[938,"噪声污染的特点是什么？","噪声污染的特点是局限性和没有后效。它只在局部范围内产生污染，且一旦噪声源停止发声，污染立刻消失，不留任何残余污染物质。"]
[939,"噪声对人体有哪些危害？","噪声对人体的危害主要体现在以下方面：1) 听力损伤：长期暴露于强烈噪声环境下可能导致永久性听力损失或噪声性耳聋。2) 干扰睡眠：噪声可能影响人的睡眠质量，导致心烦意乱。3) 干扰交谈和思考：在噪声环境下，人们之间的交谈和思考可能受到干扰。4) 生理影响：噪声与心脏病、消化系统疾病、神经系统疾病等有密切关系，可能导致高血压、溃疡症、神经衰弱等症状。此外，噪声还可能影响视力和心理健康。"]
[940,"噪声对儿童和胎儿有哪些影响？","噪声对儿童和胎儿的影响主要体现在听力损伤和视力损害上。由于儿童和胎儿的身体发育尚未成熟，噪声可能导致听力减退或丧失，并可能对他们的视觉发展产生不良影响。此外，噪声还可能引起母亲的紧张反应，对胎儿的发育产生不利影响。"]
[941,"噪声对心理有哪些影响？","噪声引起的心理影响主要是烦恼，使人激动、易怒，甚至失去理 智。因噪声干扰发生的民事纠纷事件是常见的。噪声也容易使人疲劳，因此往往会影响精力 集中和工作效率，尤其是对一些做非重复性动作的劳动者，影响更为明显。"]
[942,"噪声对视力有哪些影响？","噪声不仅影响听力，还影响视力。试验表明：当噪声强度达到 90dB 时，人的视觉细胞敏感性下降，识别弱光反应时间延长；噪声达到95dB 时，有40% 的人瞳孔放大，视模糊；而噪声达到115dB 时，多数人的眼球对光亮度的适应都有不同程 度的减弱。所以长时间处在噪声环境中的人很容易发生眼疲劳、眼痛、眼花和视物流泪等眼 损伤现象。"]
[943,"什么是振动？","振动是指物体在其平衡位置围绕平均值或基准值作从大到小又从小到大的周期性往复运动。"]
[944,"振动在自然界和日常生活中的例子有哪些？","从高层建筑物的随风晃动到昆虫翅翼的微弱抖动都属于振动这一现象。"]
[945,"振动对机械设备有哪些危害？","振动使机械设备本身疲劳和磨损，缩短机械设备的使用寿命，甚至导致机械设备中的构件发生刚度和强度破坏。例如：振动过大可能导致机械加工机床的加工精度降低；飞机机翼的颤振、机轮的摆动和发动机的异常振动都有可能造成飞行事故。"]
[946,"振动如何对环境造成污染？","各种机器设备、运输工具引起的振动会以波动形式传播到周围建筑物，造成不同程度的环境污染。"]
[947,"振动与噪声结合对人体的影响是什么？","振动与噪声结合会严重影响人们的生活健康，降低工作效率，并可能对人体健康造成损害。从物理学和生理学上看，人体是一个复杂的系统，它可以近似地看成一个等效的机械 系统；它包含着若干线性和非线性的“部件”,且机械性很不稳定。骨骼近似为一般固体， 但比较脆弱；肌肉比较柔软，并有一定弹性，其他诸如心、肝、胃等身体器官都可以看成弹 性系统。研究表明，人体的各部分器官都有其固有频率，当振动频率接近某个器官的固有频 率时，就会引起共振，对该器官影响较大。"]
[948,"什么是放射性污染防治？","放射性污染防治是指采取措施来减少或消除放射性物质对人类和环境的危害。这包括对放射性物质的监测、控制、减少和处置等。"]
[949,"放射性元素对人类和环境的影响是什么？","放射性元素产生的电离辐射能杀死生物体的细胞，妨碍正常的细胞分裂和再生，并引起细胞内遗传信息的突变。长期接触放射性物质可能导致白血病、恶性肿瘤、白内障、生长发育迟缓、生育力降低等健康问题。"]
[950,"什么是急性放射性病？它是如何引起的？","急性放射性病是由大剂量急性辐射引起的疾病。这通常发生在意外放射性事故或核爆炸中。急性放射性病的症状包括恶心、呕吐、精神萎靡、头晕、全身衰弱等，严重时可能导致死亡。"]
[951,"慢性放射性病是如何产生的？它的症状是什么？","慢性放射性病是由于多次照射、长期累积的结果。全身慢性放射病通常与血液病变相联系，如白血球减少、白血病等。局部慢性放射病可能导致手部皮肤发红、发亮，指甲变脆、变形，手指皮肤光滑、失去指纹等症状。"]
[952,"放射性照射对人体有哪些长期影响？","放射性照射对人体的长期影响包括诱发骨骼肿瘤、白血病、肺癌、卵巢癌等恶性肿瘤，这些疾病的潜伏期可长达10～20年之久。此外，还可能导致不育症、遗传疾病、寿命缩短等现象。"]
[953,"电磁辐射对人体健康有哪些影响？","电磁辐射对人体的影响与波长有关，长波影响较弱，短波和微波影响较强。微波辐射可能导致内分泌和免疫系统的影响，产生兴奋或抑制效应。电磁辐射还可能影响视觉系统、生殖系统和遗传、血液系统、心血管系统以及中枢神经系统，导致白内障、生育能力下降、血液异常、心血管疾病和神经衰弱等问题。"]
[954,"电磁辐射对装置、物质和设备的影响和危害有哪些？","电磁辐射可能对通讯、电视等电子设备的正常工作产生干扰，导致信号失误、图形失真、控制失灵等问题。对于易爆物质和装置，电磁辐射可能引发意外的爆炸。对于挥发性物质，电磁辐射可能导致燃烧现象。"]
[955,"什么是热环境？","热环 境就是指提供给人类生产、生活及生命活动的良好的生存空间的温度环境。太阳能量辐射创 造了人类生存空间的大的热环境，而各种能源提供的能量则对人类生存的小的热环境作进一 步的调整，使之更适宜于人类的生存。"]
[956,"什么是环境热污染？","环境热污染是指由于人类活动导致的环境温度升高，这种升高可能对自然环境和人类生活产生负面影响。环境热污染包括水体热污染和大气热污染两种形式。"]
[957,"什么是水体热污染？","向自然水体排放的温热水导致其升温，当温度升高到影响水生生物的生态结构时，就会 发生水质恶化，影响人类生产、生活的使用，即为水体热污染。"]
[958,"水体热污染的危害有哪些？","水体热污染的危害主要包括降低水体溶解氧，导致水质恶化；导致藻类生物的群落更替，影响水生生态；加快水生生物的生化反应速度，加剧化学污染物质对水生生物的毒性效应；破坏鱼类生境，影响鱼类的生存和繁殖。"]
[959,"什么是大气热污染？","水蒸气吸收从地面辐射的紫外线，悬浮在空气中的微粒物 吸收从太阳辐射来的能量，加之人类活动向大气中释放的能量，使得大气温度不断升高，即 为大气热污染。"]
[960,"大气热污染的危害有哪些？","大气热污染的危害包括引起局部天气变化，如减少太阳辐射、破坏降雨量的均衡分布、加剧城市热岛效应；以及引起全球气候变化，如加剧CO₂的温室效应和大气中颗粒物对气候的影响。"]
[961,"什么是光污染？","光污染是指各种光源（日光、灯光）、各种反折射光及红外和紫外线等过量的辐射对周围环境和人类生活与生产环境造成不良的影响的现象。"]
[962,"光污染主要包括哪些部分？","光污染主要包括可见光部分、红外线部分和紫外线部分。"]
[963,"可见光部分的光污染主要是什么？","可见光部分的光污染主要来自于光的亮度过高或过低，对比度过强或过弱，激光的高亮度和强度，以及杂散光等。"]
[964,"红外线部分的光污染主要是什么？","红外线部分的光污染主要来自于高温物体的热辐射，如加热金属、熔融玻璃等。这些辐射可以造成皮肤灼伤和眼底视网膜损伤。"]
[965,"紫外线部分的光污染主要是什么？","紫外线部分的光污染主要来自于太阳辐射和人工紫外线源，如电弧和气体放电。紫外线可以损伤眼睛和皮肤，引起光致结膜炎、皮肤癌等疾病。"]
[966,"如何防治光污染？","防治光污染的方法包括加强光污染的宣传工作，制定技术标准和法律法规，科学合理地使用灯光，注意调整亮度，加强预防性卫生监督等。此外，还可以采取绿化、减少反射系数大的装饰材料的使用等措施来减少光污染。"]
[967,"微生物生物修复的原理是什么？","微生物生物修复的原理是为土著微生物提供最佳的营养条件和必需的化学物质，以保持其代谢活动的良好状态，从而实现生物修复。"]
[968,"自然界中的微生物有哪些特点？","自然界中的微生物种类繁多，具有巨大的开发潜力，能够降解几乎所有有机污染物和许多无机污染物。"]
[969,"微生物如何利用污染物？","微生物可以利用污染物进行生长与繁衍。转移或降解有机污染物是它们的正常活动。有机污染物为微生物提供碳源和电子，从而支持其生长和能量获取。"]
[970,"什么是氧化-还原反应？","氧化-还原反应是微生物通过催化产生能量的化学反应，这些反应使化学键破坏，使污染物的电子向外迁移。其中，氧化作用使电子从化合物向外迁移，而还原作用则是电子向化合物迁移的过程。"]
[971,"好氧呼吸作用是什么？","好氧呼吸作用是一种微生物利用氧分子作为电子接受体来破坏有机化合物的过程。在这个过程中，微生物将污染物中的部分碳氧化为二氧化碳，同时利用其余的碳产生新细胞质。"]
[972,"微生物如何固定污染物？","微生物固定污染物的最基本方法包括生物屏障法、氧化还原沉淀法和键合法。生物屏障法利用微生物吸收疏水性有机分子来阻止或减慢污染物的运移。氧化还原沉淀法涉及具有还原或氧化金属能力的微生物种属，通过氧化-还原作用使金属产生沉淀。键合法则是微生物降解键合在金属上的有机化合物，释放的键合金属可产生沉淀而固定下来。"]
[973,"微生物降解或固定污染物时，周围环境会发生怎样的变化？","在微生物降解或固定污染物的过程中，周围环境可能会发生变化。这些变化包括污染物的浓度降低、土壤或水体的化学性质改变等。了解这些变化对于生物修复评价至关重要。"]
[974,"微生物如何通过变异转化污染物？","微生物通过厌氧呼吸、无机化合物作为电子给予体、发酵、共代谢与二次利用、以及还原脱卤作用等代谢活动变异来转化污染物。"]
[975,"什么是厌氧呼吸作用？","厌氧呼吸作用是指微生物在无氧条件下，利用化合物而不是氧作为电子接受体的过程。常见的电子接受体包括硝酸盐、硫酸盐和金属离子如铁、锰等。"]
[976,"厌氧微生物如何利用金属污染物作为电子接受体？","厌氧微生物可以利用某些金属污染物作为电子接受体，如可溶性铀。这些微生物将可溶性铀还原为不可溶性铀，从而降低地下水中铀的浓度和移动性。"]
[977,"哪些无机分子可以作为电子给予体？","氨离子、亚硝酸盐、还原性Fe²⁺、还原性Mn²⁺以及H₂S等无机分子可以作为电子给予体，在微生物的代谢过程中被氧化，为细胞合成提供能量。"]
[978,"发酵是什么？","发酵是一种在无氧环境中重要的代谢作用，微生物利用有机化合物作为电子接受体和电子给予体，将其转换为发酵产物——有机酸、乙醇、氢和二氧化碳。"]
[979,"共代谢与二次利用有何区别？","共代谢是一种生物降解作用过程，微生物需要与其他支持它们生长的化合物或基本基质共存来完成降解过程。而二次利用是指微生物通过转移反应转移污染物，这些转移反应对细胞并不产生益处。共代谢是一种典型的二次利用过程。"]
[980,"什么是还原脱卤作用？","还原脱卤作用是微生物代谢作用中的一种变异，它涉及卤代有机污染物的脱毒过程。在这个过程中，微生物催化一种取代反应，使污染物分子上的卤素原子被氢原子所取代，导致污染物被还原。"]
[981,"还原脱卤作用中需要哪些物质作为电子给予体？","还原脱卤作用中，除了卤代污染物以外，还需要另外一种物质作为电子给予体参与其中。这些电子给予体可以是氢，也可以是低相对分子质量的有机化合物（如乳酸盐、乙酸盐、甲醇或葡萄糖）。"]
[982,"还原脱卤反应是否总是产生能量？","多数情况下，还原脱卤反应不产生能量，它是一种附带的通过消除毒性物质而对细胞产生有益作用的一种反应。然而，也有例外情况，研究者发现了一些使细胞从这一代谢活动中获取能量的例子。"]
[983,"微生物的营养需求包括哪些元素？","微生物的营养需求包括碳、氮、磷、钾、硫、铁、钙、镁和氯等元素。"]
[984,"微生物在环境中如何获取营养？","微生物从环境中取得物质和能量以维持其生长和繁殖。生物修复系统必须有很好的营养供需设计，以保证在自然环境不能提供足够营养条件下，及时为微生物提供适当浓度、适当营养比的营养物质。"]
[985,"大量营养元素包括哪些？","大量营养元素主要包括氮、磷、钾等。"]
[986,"微量营养元素包括哪些？","微量营养元素主要包括微量金属（如铁、镁、锌、铜、钴、镍和硼）以及维生素等。"]
[987,"铁在微生物生长中起什么作用？","铁是微生物细胞内过氧化氢酶、过氧化物酶、细胞色素与细胞色素氧化酶的组成元素，是微生物生长所必需的组分。缺铁会使微生物体内的某些代谢活性降低，严重时可能使其完全丧失。"]
[988,"为什么在生物修复过程中要考虑微量元素的配给问题？","微量元素是多种酶的成分，能加速生化反应、有机物质的合成、分解及代谢的所有化学反应。酶的成分中缺少某些微量元素时，其活性就会下降。因此，在生物修复过程中，适当考虑微量元素的配给问题对于维持微生物的活性至关重要。"]
[989,"微生物活性及其生态指示的意义是什么？","微生物总量和降解菌数量是对污染区中微生物活力的反映。提高土著微生物的活力比用外源微生物更可取，因为土著微生物已经适应了污染的环境。此外，通过监测某些指示生物（如原生动物）的数量变化，可以间接了解土壤中降解污染物的细菌数量及其活性。"]
[990,"什么是微生物的适应性？预先暴露于污染环境中的微生物如何影响降解速率？","微生物的适应性是指微生物在面对污染物时，通过特定性酶的诱导和抑制、基因突变产生新的代谢群体以及有机体的选择富集等机制，增加对有机污染物的氧化能力。预先暴露于污染环境中的微生物通过增加对有机物的适应性，可以大大提高降解速率。"]
[991,"微生物适应性的可能机制有哪些？","微生物适应性的可能机制包括特定性酶的诱导和抑制、基因突变产生新的代谢群体以及有机体的选择富集等。这些机制使得微生物能够更好地适应污染环境，提高降解有机污染物的能力。"]
[992,"如何利用微生物的适应性来增强有机污染物的生物降解？","可以通过从污染区或类似的污染环境中采集并分离富集微生物，然后将其投加到待处理的污染介质中，以达到缩短驯化期、增加降解速率的目的。此外，向生物修复介质中加入化学试剂（如表面活性剂或配位基）也可以增强有机污染物的生物降解。然而，这种方法需要谨慎考虑，因为化学试剂可能会影响污染物的物理性质或微生物的活性。"]
[993,"微生物在生物修复过程中的作用是什么？","微生物在生物修复过程中起着关键作用。它们通过降解有机污染物和转化无机污染物为无害物质，从而修复受污染的环境。此外，微生物还可以通过产生表面活性剂和配位基等方式增强污染物的移动性，进一步提高生物修复的效率。"]
[994,"在生物修复过程中为什么要考虑污染物的微生物可利用性？","在生物修复过程中考虑污染物的微生物可利用性是因为只有当污染物能够被微生物利用时，生物降解才能发生。如果污染物的浓度过低或与微生物隔离，那么生物降解就会停止或减缓。因此，了解污染物的微生物可利用性对于设计和实施有效的生物修复策略至关重要。"]
[995,"如何提高污染物的微生物可利用性？","提高污染物的微生物可利用性可以通过多种方法实现。例如，增加表面活性剂可以提高有机污染物的移动性，从而使其更容易被微生物接触和降解。对于金属污染物，可以通过加入络合剂或配位基来增加其移动性。此外，通过控制微生物的遗传能力和内部调节功能等方法，也可以提高微生物对污染物的利用能力。"]
[996,"微生物在受污染的环境中如何适应？","微生物在受污染的环境中主要通过三种机制适应：特定酶的产生和失活、遗传物质的变化以及能够迁移降解石油烃的微生物的富集。"]
[997,"微生物在降解污染物时受到哪些关键影响因素？","微生物在降解污染物时受到污染物种类、浓度、毒性以及复合污染的影响。"]
[998,"为什么污染物种类和浓度会影响生物修复的有效性？","不同种类的污染物需要特定的微生物种类进行降解，而高浓度的污染物可能对微生物产生毒性作用，影响降解效果。"]
[999,"什么是二次生长现象，它对生物修复有何影响？","二次生长现象是指微生物在复合污染环境中优先选择易消化或能提供最大能量的污染物作为碳源和能源，忽略其他化合物。这可能导致目标污染物无法有效降解，从而影响生物修复效果。"]
[1000,"复合污染对微生物的毒性与其单一存在时有何区别？","复合污染中多种污染物的共存可能导致对微生物的毒性作用加强，与单一污染物相比，复合污染可能表现出更明显的毒性效应。"]
[1001,"为什么土壤环境中污染物浓度过低也会影响生物修复的有效性？","土壤环境中污染物浓度过低时，微生物的降解作用可能停止，因为微生物无法进一步去除污染物。此外，过量的生物量也可能导致生物修复过程受阻。"]
[1002,"复合污染是否总是对生物修复产生负面影响？","不是。复合污染并不总是对生物修复产生负面影响。有时多个污染物的共存可能会促进生物修复的加速进行，因为某些生物质可以降解多种有机污染物。"]
[1003,"哪些物理化学因素影响污染物的生物降解？","影响污染物生物降解的物理化学因素包括乳化形态、生物表面活性剂和中间代谢产物的生成。"]
[1004,"油包水和水包油两种乳化形态对生物降解有何影响？","油包水状态增大了有机物的表面积，使其更易于受微生物攻击而被降解。而水包油状态则会抑制生物降解。"]
[1005,"生物表面活性剂如何影响有机物的吸收与降解？","微生物在生长并降解有机物时，可以释放生物表面活性剂，这些表面活性剂会引起乳化作用，从而影响有机物的吸收与降解。"]
[1006,"分散剂对有机物的生物降解过程有何影响？","分散剂可以增大油膜的表面积并促进生物降解，但由于其大多有毒，会对微生物产生抑制作用。因此，分散剂对生物降解的促进作用取决于其结构和浓度。"]
[1007,"为什么会出现不完全降解？","不完全降解是由于污染物并不能完全被微生物所降解，导致母体污染物浓度减少，同时伴随新的中间代谢产物的生成。"]
[1008,"中间代谢产物产生的两个主要原因是什么？","中间代谢产物产生的主要原因包括空端产物的产生和污染物被完全降解时伴随的中间产物的生成。"]
[1009,"空端产物是如何产生的，对微生物有何影响？","空端产物可在共代谢过程中生成，由于污染物的附加代谢作用可能产生一种使细菌酶无法进行转化的产物。这些化合物对微生物的生长和发育可能有毒害作用。"]
[1010,"以三氯乙烯为例，中间代谢产物的生成和降解速率如何？","在三氯乙烯的生物降解过程中，会伴随产生一种致癌剂乙丙基氯化物作为中间代谢产物。细菌能迅速将三氯乙烯转化为乙丙基氯化物，但对乙丙基氯化物的降解速率通常较慢。"]
[1011,"有机污染环境中哪些微生物主要参与生物降解？","有机污染环境中的生物降解主要由细菌和真菌完成。"]
[1012,"细菌和真菌在土壤—植物系统中的比例变化范围是多少？","土壤细菌的变化范围在0.13%～50%之间，而土壤真菌变化范围在6%～82%之间。"]
[1013,"为什么原油的降解需要多种微生物协同完成？","原油是一种复杂的混合物，单一微生物难以完全降解，需要多种微生物协同完成。"]
[1014,"实验室中微生物降解石油的研究通常使用什么方法？","在实验室中，微生物降解石油的研究通常使用纯种微生物和单一组分进行。"]
[1015,"为什么混合培养的降解率通常高于纯培养？","混合培养中多种微生物可以协同作用，从而提高降解率。"]
[1016,"微生物对烃的降解有哪些选择性？","微生物对烃的降解有很强的选择性，例如某些微生物可以利用某些烃类但不能利用其他烃类。"]
[1017,"原位生物修复的最基本战略是什么？","原位生物修复的最基本战略是刺激足够的微生物生长以保证污染物的降解。"]
[1018,"如何防止微生物的过量生长以干扰生物修复过程？","防止微生物的过量生长可以通过利用原生动物捕食者分散微生物群，或采用交替脉冲方式输送营养物质，或加入过氧化氢作为氧源等方法。"]
[1019,"生物修复场地管理主要调控哪些运行条件和因子？","生物修复场地管理主要调控氧气、水分与湿度、营养元素、温度、土壤pH、污染物的物理化学特征和微生物接种等运行条件和因子。"]
[1020,"烃类化合物降解的主要条件是什么？","烃类化合物降解的主要条件是好氧条件，需要提供足够的氧气。"]
[1021,"如何通过改善土壤通气条件来提高石油烃的生物降解率？","可以通过地耕法、机械手段向土壤中输入空气或使用过氧化氢的注入来改善土壤通气条件，从而提高石油烃的生物降解率。"]
[1022,"水分在生物修复中扮演了什么角色？","水分是调控微生物、植物和细胞游离酶活性的重要因子之一，也是代谢废物排出生物机体的介质。水分对土壤通透性能、可溶性物质的特性和数量、渗透压、土壤溶液pH值和土壤不饱和水力学传导率都有影响。"]
[1023,"营养元素在生物修复中有什么作用？","营养元素如氮、磷是生物修复过程中的调控或限制因子。施加无机或有机肥料可以促进生物降解，但需要考虑碳、氮、磷的合理配比和肥料结构的选择。"]
[1024,"温度如何影响生物修复过程？","温度对生物修复过程有重要影响，可以影响微生物的生长代谢和有机污染物的物理性质、化学组成。高温能增加嗜油菌的代谢活动，但过高的温度会对微生物造成损害。"]
[1025,"土壤pH对生物修复有什么影响？","土壤pH是一个重要的环境调控因子，能影响土壤的营养状况、微生物的生物学活性和污染物的生物降解能力。多数真菌和细菌在中性条件下生长最适宜。"]
[1026,"污染物的物理化学特征如何影响生物降解？","污染物的物理化学特征，如有机物的结构稳定性，会影响微生物对污染物的生物降解能力。不同的污染物具有不同的降解难易程度。"]
[1027,"什么情况下可以考虑进行微生物接种？","在存在土著微生物不易降解的污染物、污染物浓度过高或产生毒性、需要迅速修复意外事故污染点、产生有害中间代谢产物使土著微生物丧失降解功能或难降解污染物的低浓度污染现场等情况下，可以考虑进行微生物接种。"]
[1028,"微生物接种的筛选与培养应遵循哪些原则？","微生物接种的筛选与培养应首先根据它们的生态适应性，其次是降解性和营养竞争能力。接种菌的培养应在与实际应用环境相似的条件下进行，以保证筛选出的微生物具有较强的生存能力。"]
[1029,"自然生物修复是什么？","自然生物修复主要是利用自然存在的微生物群落的固有能力来降解环境污染物，不需要额外的工程措施来强化这一过程。"]
[1030,"自然生物修复在污染现场的应用实例有哪些？","在美国明尼苏达州的 Bemidji，由于输油管道爆裂导致的原油泄漏污染现场，研究者发现土著微生物通过自然生物修复过程有效阻止了原油的进一步扩散和污染。"]
[1031,"自然生物修复的证据有哪些？","证据包括模型研究、污染物组分的变化以及微生物活性的增加等，这些都表明原油的减少和扩散与自然生物修复有关。"]
[1032,"自然生物修复成功的关键条件是什么？","自然生物修复成功的关键条件包括可预测的地下水流动性、蓄水层中的矿物质、足够的电子接受体以及基本的营养物质。"]
[1033,"如何保证自然生物修复的成功进行？","为了保证自然生物修复的成功进行，需要制定长期的详细监测计划，监测污染物的去除状况，并在必要时增加工程措施。"]
[1034,"自然生物修复与其他生物修复方式有何不同？","自然生物修复主要依赖于自然存在的微生物群落，不需要施加任何工程措施来强化这一过程，而其他生物修复方式可能涉及工程措施来增强微生物的活性或添加特定的微生物种群。"]
[1035,"在自然生物修复中，为什么需要关注地下水流动性？","在自然生物修复中，关注地下水流动性是因为它可以预测污染物迁移的路径和速度，从而判断土著微生物是否能在所有地方和季节都迅速而积极地活动，以防止污染物随地下水流扩散。"]
[1036,"蓄水层中的矿物质对自然生物修复有何影响？","蓄水层中的矿物质，如碳水化合物，可以缓冲pH值的变化，抑制二氧化碳和其他酸或碱的产生，从而稳定修复场地的pH值，这对自然生物修复过程是有益的。"]
[1037,"电子接受体在自然生物修复中扮演什么角色？","电子接受体在自然生物修复中扮演着重要的角色，它们可以刺激缺氧条件下的微生物生长，并作为生物修复过程中的重要反应物。当电子接受体供应短缺时，生物修复的速度可能会放慢或停止。"]
[1038,"自然生物修复中营养物质的需求如何？","在自然生物修复过程中，营养物质的需求相对较少，因为它们是自然存在的。然而，基本的营养物质如氮和磷对于微生物建造新细胞是必要的。不适当的电子接受体供应往往是限制自然生物修复进行的主要问题。"]
[1039,"什么是工程生物修复？","工程生物修复是利用工程化的现场改造程序来加速污染土壤环境中微生物活动的一种生物修复方法。"]
[1040,"工程生物修复的主要战略是什么？","工程生物修复的主要战略是分离与控制污染现场的各个点，使它们成为原位生物反应器。"]
[1041,"工程生物修复与自然生物修复在场地条件上有何不同？","工程生物修复更注重利用技术手段改善环境条件，而自然生物修复则更注重场地的自然条件和特性。"]
[1042,"影响工程生物修复成功的重要场地性质是什么？","影响工程生物修复成功的重要场地性质是场地内传输流体亚表层物质的性状，包括水力传导率和整体渗透性。"]
[1043,"在哪些情况下，工程生物修复的设计会变得更加复杂？","在有大块均匀地带、不规则地形地貌或连续的不规则河道等地形特征的情况下，工程生物修复的设计会变得更加复杂。"]
[1044,"高浓度污染物如何影响工程生物修复？","高浓度污染物会在亚表层形成不溶于水的有机液体层，限制液体和气体通过，从而使工程生物修复更为复杂。"]
[1045,"什么是非水相污染物开始干扰水体循环的特殊浓度值？","非水相污染物开始干扰水体循环的特殊浓度值会因污染物种类和土壤条件的不同而变化，通常这个值会随着污染物密度的增加而增加。"]
[1046,"场地异质性对工程生物修复有何影响？","场地异质性会使控制水流和化学物质迁移的各种变量变得复杂，难以进行定量预测，从而增加工程生物修复的难度和不确定性。"]
[1047,"为什么在评价一个工程生物修复项目时需要考虑如何完成这一项目？","在评价一个工程生物修复项目时需要考虑如何完成这一项目，因为实际情况往往比试验条件下的更为复杂，需要更多的实际考虑和应对策略。"]
[1048,"什么是生物修复过程的评价？","生物修复过程的评价是对生物修复技术项目运行效果的评估，主要目的是确定生物修复技术是否成功、有效，并了解微生物在其中的作用。"]
[1049,"在生物修复评价中，为什么要证明污染物的去除是生物修复过程？","在生物修复评价中，证明污染物的去除是生物修复过程是为了确保污染物的减少确实是由微生物的作用导致，而非其他非生物原因，如挥发、迁移、吸附或化学反应等。"]
[1050,"为什么说在现场作业中，对很多因果关系的解释远不及实验室条件下简单？","在现场作业中，许多条件和环境因素是不可控的，而且干扰因素较多，这导致对因果关系的解释比实验室条件下更为复杂。"]
[1051,"污染土壤生物修复的评价方法通常包括哪些内容？","污染土壤生物修复的评价方法通常包括以下三个方面的内容：(1)记录生物修复过程中污染物的减少；(2)以试验结果表明现场污染环境中的微生物具有转化污染物的潜力；(3)用一个或多个例证表明试验条件下被证明的生物降解潜力在污染场地条件下是否仍然存在。"]
[1052,"如何证明微生物是污染清洁过程的主要参与者？","证明微生物是污染清洁过程的主要参与者可以通过多种方法，如记录生物修复过程中污染物的减少、以试验结果表明现场污染环境中的微生物具有转化污染物的潜力，以及用一个或多个例证表明试验条件下被证明的生物降解潜力在污染场地条件下是否仍然存在。"]
[1053,"为什么说试验条件下微生物具有对污染物降解能力这一点，不能说明它们在现场条件下也具有同样能力？","试验条件通常比现场条件优越，因此在试验条件下微生物对污染物的降解能力可能并不能完全反映在现场条件下微生物的实际降解能力。因此，需要在现场条件下进行示范生物修复试验来验证微生物的降解潜力。"]
[1054,"有哪些技术用于现场生物修复的监测？","有两种技术常用于现场生物修复的监测，即样品测定和试验运行。此外，模型法也有助于对污染物归宿的进一步理解。然而，更为详细的试验方案取决于多组因素，如污染物、场地地质特征，以及评价要求的严格水平等。"]
[1055,"生物修复过程中通常涉及哪些采样和分析问题？","生物修复过程中通常涉及现场采样（水、土）和样品的实验室分析（化学和微生物分析）等问题。"]
[1056,"如何对生物修复技术的处理效果进行比较评价？","对生物修复技术的处理效果进行比较评价，一般分两种方法。第一种是选择对照点进行采样分析，对照点应具有类似的水力地质条件特征且未受污染或不受生物修复系统影响。第二种方法是以生物修复系统开始运行前样品的分析结果作为对照，将生物修复过程各个时段采集样品的分析结果与运行前的结果作比较，来考察系统运行的动态状况。"]
[1057,"细菌总数在生物修复中有何作用？","活性微生物的数量越大，污染物降解的速度越快。污染物浓度的减少与降解细菌总数的增加呈显著负相关关系。因此，通过分析样品的细菌总数可以为生物修复的活性提供指示作用。"]
[1058,"细菌种群测定的第一步是什么？","细菌种群测定的第一步是采样，原则上，最好的样品包括固体基质（土壤和支撑地下水的岩石）及与之相连的孔隙水。"]
[1059,"采集地下水样品进行细菌数量分析有何优缺点？","采集地下水样品进行细菌数量分析有很大的缺陷，因为水样可能只含有容易从表面移动或在运动的地下水中迁移的细菌，从而低估细菌总数。然而，它可作为了解微生物数量的半定量指标，且容易重复取样，采样费用低廉。"]
[1060,"细菌总数分析有哪些已知技术？","细菌总数分析的已知技术包括标准方法和快速分析法，如微生物直接计数法、INT活性试验法、平板计数法、MPN技术以及脱氧聚核苷酸探针和脂肪酸分析等。"]
[1061,"微生物直接计数法有何优缺点？","微生物直接计数法是一种传统技术，通过用普通显微镜观察样品进行细菌计数。其优点是可以直接观察并计数细菌，但缺点是耗时很长，需要有经验的技术人员完成，特别是当样品中含有固体物时。此外，该方法只能提供细菌的总数，不能给出细胞类型或代谢活动的情况。"]
[1062,"INT活性试验法是如何增强显微镜计数的？","INT活性试验法通过鉴定电子迁移中的细菌活性来增强直接的显微镜计数。在控制条件下，活性呼吸细菌将电子转移到四唑盐中，形成紫色INT结晶，从而可以在显微镜下观察到这些代谢活动中的活性细菌。"]
[1063,"平板计数法的原理是什么？","平板计数法是一种细菌计数方法，其原理是将含有细菌的样品均匀地洒在固体介质（如营养基质）上，然后在一定温度下培养一定时间后，计数细菌群落的形成。通过这种方法，可以定量计数一组固定在固体介质上的细菌。"]
[1064,"MPN技术与平板计数法有何不同？","MPN技术与平板计数法的不同之处在于细菌计数的方法。MPN技术是基于统计学方法完成的，而平板计数法则是通过直接计数细菌群落来完成的。此外，MPN技术的培养基数量很大，而平板计数法则需要在固定时间内观察细菌群落的形成。"]
[1065,"脱氧聚核苷酸探针在细菌鉴定中的作用是什么？","脱氧聚核苷酸探针是一种现代生物化学和分子生物学方法，通过标记在细菌基因中的独特分子序列来鉴定细菌。这种方法可以更精确地计数和鉴定现场样品中的细菌，为研究者的细菌研究和生物修复提供了有力的工具。"]
[1066,"脂肪酸分析在细菌鉴定中有何应用？","脂肪酸分析是一种利用存在于细胞膜中的脂肪酸特征进行细菌鉴定的技术。不同的细菌具有独特的脂肪酸分布特征，因此这种技术可以用于细菌鉴定的特征指标。然而，脂肪酸分析方法的定量能力有限，对小种群的鉴定不够敏感等。"]
[1067,"什么是原生动物？","原生动物是所有主要生态系统的重要组成部分，是生物与非生物环境变化的强有力的指示者。"]
[1068,"原生动物与细菌有什么关系？","原生动物捕食细菌，因此原生动物数量的增加表明细菌总数的增加。"]
[1069,"MPN 技术在原生动物计数中有什么应用？","MPN 技术可用于原生动物计数，方法与细菌计数类似。通过显微镜观察结果，可以确定细菌是否被原生动物捕食。"]
[1070,"为什么原生动物可以作为预警系统？","原生动物具有精致的且能快速生长的表膜，能够比其他的生物体更快地对外界环境做出反应，因此可以作为早期的预警系统。"]
[1071,"原生动物作为生物测定的工具有什么优势？","原生动物作为生物测定的工具，其结果可在24小时内得到，比其他测试系统都要快。"]
[1072,"土壤原生动物有哪些分类？","传统上，土壤原生动物分为裸变形虫、变形虫、鞭毛虫、纤毛虫和袍子虫。"]
[1073,"裸变形虫有什么特点？","土壤中有记录的裸变形虫约有60个种类，是土壤原生动物中最重要的类群之一。它们以细菌为食，并能利用微小的微孔。"]
[1074,"变形虫有哪些特点和用途？","变形虫具有由细胞自身产生或黏着在细胞膜外面的外来粒子组成的外壳。它们是陆地生境内有用的指示生物体，因为容易计数和鉴定、生物量大、丰度高、具有种类和生活类型的多样性特征和明显的纵深垂直分布。"]
[1075,"鞭毛虫有什么特点和生态学意义？","土壤鞭毛虫大约260种，许多土壤原生动物学家认为它们是土壤原生动物中最重要的类别之一。它们与裸变形虫具有很多共同之处，如个体小、以细菌为食、具有类似变形虫的弹性，使其能够栖息在很小的土壤孔洞中。"]
[1076,"纤毛虫有什么特点和多样性？","纤毛虫在陆生环境中具有高度的多样性，至少有2000种。大部分土壤纤毛虫以细菌为食，具有独特的垂直分布，是土壤原生动物中的重要类别之一。"]
[1077,"孢子虫在指示生物方面有什么研究？","尽管孢子虫很少被当成指示生物，但有研究表明它们也可以作为污染的指示生物，并且在调节土壤无脊椎动物密度中也起重要作用。"]
[1078,"什么是细菌活性率？","细菌活性率是指细菌活性的程度，通常用于指示生物修复的进行情况。当细菌活性增加时，表明生物修复正在进行，并且这是一个关键信号。"]
[1079,"如何评价生物降解率？","评价生物降解率的最直接手段是建立与环境条件尽可能一致的实验室微宇宙。微宇宙方法通过控制基质的浓度和环境条件，容易测得污染物的丢失，并使用“C标记方法示踪污染物和其他生物降解物的行为与归宿。通过比较微宇宙在各种变化条件下的污染物降解率，可以预测场地环境条件下污染物的降解速率。"]
[1080,"什么是细菌的适应性？","细菌的适应性是指污染点的细菌经过一段时间的驯化后，能够产生代谢污染物的能力。这种特性使得原本在溢漏时不能转化或转化速度很慢的污染物能够被代谢降解。适应性可能导致能够代谢污染物的细菌总数增加，或个体细菌的遗传性或生理特性发生改变。"]
[1081,"如何验证降解率是否增加？","为了验证降解率是否增加，有两种比较方法：一种是将生物修复现场采集的样品与邻近地段的样品进行比较；另一种是将生物修复处理前后的样品进行比较。然而，将微宇宙中的结果外推到野外现场时，存在很大的不确定性，因为影响生物修复的化学、物理和生物相互作用关系可能随外界环境的扰动而迅速改变。"]
[1082,"如何跟踪污染物细菌降解的适应性？","借鉴分子生物学进行方法开发可以提供新的试验手段来跟踪某些污染物细菌降解的适应性。例如，可以构建专门用来示踪降解基因的基因探针，以测定基因是否存在于一个混合的群落中。但这种方法需要研究者具备对降解基因的DNA序列知识。"]
[1083,"降解有机污染物时会产生哪些无机碳？","降解有机污染物时，细菌会产生无机碳，通常为气态二氧化碳、溶解态二氧化碳或\\mathrm{HCO}_3^{-}。这些无机碳可以作为生物降解活性的指标。"]
[1084,"如何确定样品中的二氧化碳和其他无机碳的来源？","确定样品中的二氧化碳和其他无机碳是污染物生物降解的最终产物还是来自其他方面，可以通过碳的同位素分析来进行。因为不同来源的碳具有不同的同位素比值（如^{13}\\mathrm{C}/^{12}\\mathrm{C}），所以通过测量样品的同位素比值，可以鉴别出无机碳的来源。"]
[1085,"有机污染物与矿物溶解过程中产生的^{13}\\mathrm{C}/^{12}\\mathrm{C}值有何不同？","有机污染物与矿物溶解过程中产生的^{13}\\mathrm{C}/^{12}\\mathrm{C}值有本质的不同。因为矿物质中的无机碳含有更多的^{13}\\mathrm{C}，而大多数有机污染物产生的无机碳中含有更为丰富的^{12}\\mathrm{C}。因此，当现场采样中样品的^{13}\\mathrm{C}/^{12}\\mathrm{C}值低于矿物质矿化的^{13}\\mathrm{C}/^{12}\\mathrm{C}值时，说明产生的碳来自于污染物的生物降解。"]
[1086,"什么是生物净化与生物修复？","生物净化与生物修复是指土壤微生物在代谢活动过程中对外源污染物进行自发降解的能力。这种特殊作用可以使土壤保持正常功能，使生态系统具有一定的纳污和清污能力。生物修复也可以称为内源生物修复或自然生物修复，是利用天然存在的微生物的固有能力来降解污染物，不需要采取任何工程步骤来强化这一过程。"]
[1087,"什么是原位生物修复？","原位生物修复是在污染源就地处理污染物的一种生物处理技术，包括自然修复和工程修复两种过程。它主要是指在人为控制条件下进行不饱和土壤、饱和土壤和地下水蓄水层的不饱和土壤带污染物的生物降解与污染治理。原位生物修复技术因不需要污染物的运移，具有省时、高效的优点，可以将污染物彻底转化为无害成分，如二氧化碳和水。"]
[1088,"原位生物修复的主要形式有哪些？","原位生物修复的主要形式包括生物通风、生物搅拌和泵出生物处理法。生物通风法是在不饱和土壤中通入空气，增强大气与土壤之间的接触和流动，为微生物活动提供充足的氧气。生物搅拌法是向土壤的饱和部分注入空气，同时从土壤的不饱和部分通过抽真空的方法吸出空气，既向土壤提供了充足的氧气又加强了空气的流通。泵出生物处理法是将污染的地下水抽提出来，进行地表处理后再回注入土壤而完成整个处理过程。"]
[1089,"原位生物修复中氧的传输和土壤的渗透性能对处理有何影响？","原位生物修复中氧的传输和土壤的渗透性能是成功的关键。为了加强土壤内空气和氧气的交换，通常使用加压空气和真空提取系统。良好的氧传输和土壤渗透性能可以确保微生物获得足够的氧气和营养物质，从而有效地降解污染物。"]
[1090,"微生物在原位生物修复过程中起什么作用？","微生物通过代谢催化生理生化反应，消耗污染物和氧或其他电子接受体，将它们转化为特定产物。"]
[1091,"甲苯是如何被微生物降解的？","甲苯在氧的作用下被微生物降解为二氧化碳和水。这一过程中，无机碳（CO₂）的浓度增加，而甲苯和氧的浓度减少。"]
[1092,"三氯乙醇在生物修复过程中会发生什么变化？","三氯乙醇在氢氧化好氧细菌作用下脱去一个氯原子，形成二氯乙醇，并产生氢离子和氯离子。这可能导致pH值降低，具体幅度取决于地下水的化学成分。"]
[1093,"在好氧条件下，微生物活性增加时会有哪些影响？","在好氧条件下，微生物活性增加时，氧浓度会下降。同时，其他电子接受体（如NO_3^{-}、\\mathrm{SO}_{4}^{2-}\\text{、Fe}^{3+}\\text{和 Mn}^{4+}）浓度减少，相应的还原态化合物（如\\mathrm{N}_{2}\\text{、H}_{2}\\text{S、Fe}^{2+}\\text{和 Mn}^{2+}）的量会增加。"]
[1094,"无机碳在生物修复过程中的变化是怎样的？","无论是有氧还是缺氧条件，有机碳被微生物氧化时，无机碳（主要是CO₂）的浓度都会增加。无机碳可以以气态CO₂存在，也可以溶解在水中形成可溶态CO₂或碳酸氢根。"]
[1095,"现场生物降解示范技术的目标是什么？\t","表明在不同场地化学特征和微生物种群多样性条件下生物修复是否发生，以及环境变化与污染物随时间减少量之间的相关性。"]
[1096,"原位生物修复处理场的适宜性取决于哪些因素？","污染物的生物可降解性、现场的地质条件和化学特征。"]
[1097,"对于原位生物修复而言，理想的场地应具备哪些特点？","可控的、规模适中。"]
[1098,"对于原位生物修复而言，为什么说处理场规模越小越容易控制？","类似于实验室条件，小规模更易于管理和操作，变量更易控制。"]
[1099,"对于原位生物修复而言，实际的处理场地通常存在哪些问题？","很少有理想的场地，多数需要改造；具有独特的化学特性和地质结构；存在不可预测的环境条件变量。"]
[1100,"对于原位生物修复而言，处理场地之间和处理场地内部存在哪些差异？","土壤类型、地质地层结构及水化学性质等环境条件变量不同。"]
[1101,"对于原位生物修复而言，场地复杂性可能导致哪些问题？","对场地现状的实际调查数据不足，对场地真实状况和污染严重性缺乏清晰认识。"]
[1102,"对于原位生物修复而言，在实施生物修复技术过程中应该如何应对？","不断修正清洁计划，在修复进程中获取更多信息以辅助成功修复。"]
[1103,"对于原位生物修复而言，一组场地特征是否适合对所有污染物的生物修复？","不一定。不同污染物可能需要不同的生物修复条件。"]
[1104,"对于原位生物修复而言，当存在相互矛盾的代谢机制时应该如何处理？","做出选择或将生物修复过程分成若干步骤进行。"]
[1105,"对于原位生物修复而言，进行土壤或地下水污染的原位生物修复涉及哪些学科知识？","涉及多学科知识，如工程学、微生物学、水力学、化学和生态学等。"]
[1106,"对于原位生物修复而言，为什么原位生物修复技术在推广方面面临难题？","涉及多学科知识，需要不同领域的专家合作与交流，技术水平要求较高。"]
[1107,"对于原位生物修复而言，投资公司承担生物清洁项目需要做什么？","进行知识更新及多学科知识的融会贯通，与不同领域的专家合作。"]
[1108,"什么是异位生物修复？","将污染物移位到异地进行处理的一类生物修复技术。"]
[1109,"异位生物修复主要有哪些形式？","土地填埋、制备床法、堆腐法、土壤耕作法、生物泥浆反应器法、遗传改性法、游离酶法。"]
[1110,"异位生物修复中，土地填埋是如何进行的？","将污泥施入土壤中，通过施肥、灌溉、加入石灰等保持最佳的营养含量、湿度和土壤pH，以耕作方式保持污染物的好氧降解。"]
[1111,"异位生物修复中，制备床法的技术特点是什么？","需要较大工程，将污染物运移到特殊制备床上进行生物处理，设计满足高效处理和避免污染物外溢的要求。"]
[1112,"异位生物修复中，堆腐法是什么？有哪些形式？","利用好氧高温微生物处理高浓度固体废弃物的过程，包括垄堆、好氧固定堆、机械堆肥三种形式。"]
[1113,"异位生物修复中，土壤耕作法如何增强土壤微生物的活性？","通过施肥、灌溉和耕作增加土壤中的营养物和氧气，保持一定温度、湿度和pH值。"]
[1114,"异位生物修复中，生物泥浆反应器法是如何处理污染土壤的？","将污染土壤挖出放入特殊反应器中，加强生物修复条件，处理后通过水分离系统循环水，严格控制反应条件。"]
[1115,"异位生物修复中，遗传改性法如何加强微生物降解能力？","通过质粒转变使细菌快速适应环境，合成降解新基质所需的酶，增强降解外来污染物的能力。"]
[1116,"异位生物修复中，游离酶法如何应用？","使用微生物分离出来的游离酶将有害污染物转化为无害成分，可以用溶液形式或固定在载体上催化反应。"]
[1117,"异位生物修复中，游离酶法的应用有哪些挑战？","酶本身可以被降解，可能溶到污染区以外，固定后活性可能降低，且大量生产费用较高。"]
[1118,"选择生物修复方法时需要考虑哪些因素？","污染物所在地点、浓度与数量、处理效果、所需时间、处理难易程度、处理费用等。"]
[1119,"生物修复方法相比传统方法有哪些优点？","工程简单、费用较低、清洁水平高、能较彻底降解有机污染物。"]
[1120,"生物修复方法存在哪些缺点？","处理周期长、对重金属和难降解有机污染物的处理效果有限。"]
[1121,"生物修复技术在全球的应用情况如何？","在美国和欧洲受到重视，市场份额增长迅速，中国也在关注并研究该技术。"]
[1122,"生物修复技术推广面临哪些问题？","监管部门缺乏理解与信任，技术问题与认识问题并存，公众对成功运作持有疑虑。"]
[1123,"如何解决生物修复技术推广的问题？","加强对生物修复技术的了解与客观评价，结合各种技术成果产生更大效益。"]
[1124,"污染场地是否适合采用生物修复技术的关键因素是什么？","污染场地是否适合采用生物修复技术的关键因素之一取决于污染物的性质。微生物降解 各类污染物的能力不同， 一些污染物容易被微生物降解；而另一些污染物的降解相对较难 ,而生物修复系统一般都是针对专门降解某类或某些污染物而建的。"]
[1125,"什么是多环芳烃（PAHs）？","多环芳烃是由两个以上苯环以线状和簇状排列组合的一组含有碳和氢原子的有机物。"]
[1126,"多环芳烃（PAHs）的物理性质是什么？","PAHs在常温下为固体，沸点较高，难溶于水。其稳定性和挥发性与环的排列有关。"]
[1127,"多环芳烃（PAHs）在土壤中的主要去除过程是什么？","PAHs在土壤中的去除主要依赖微生物的生物降解，尽管也存在挥发和非生物丢失的过程。"]
[1128,"哪些因素会影响PAHs的生物降解？","PAHs的生物降解取决于各种因素的相互作用，如吸附动力学、解吸不可逆性、微生物浓度和土壤有机碳可变组分等。"]
[1129,"二环和三环多环芳烃（PAHs）的生物可降解性如何？","二环和三环PAHs相对较易被微生物降解，其降解半衰期较短。"]
[1130,"四环及以上的PAHs的生物可降解性如何？","四环及以上的PAHs的生物可降解性较小，其降解半衰期一般较长。"]
[1131,"哪些微生物能够降解多环芳烃（PAHs）？","细菌、真菌、酵母和藻类都有能力代谢低分子和高分子PAHs。"]
[1132,"石油烃及其衍生物的微生物代谢途径是什么？","烯烃主要通过加氧化合物形成不饱和脂肪酸，再经β氧化进入三羧酸循环被完全氧化；环烃则通过β-酮己二酸途径降解。"]
[1133,"有哪些已知的微生物可以降解石油烃？","已知的石油烃降解微生物包括28个属的细菌、30个属的丝状真菌和12个属的酵母，共200余种或更多。"]
[1134,"为什么某些污染物难以通过生物修复技术去除？","某些污染物如高分子量的多环芳烃由于其化学稳定性和低生物可利用性，使得生物修复技术的效果有限。"]
[1135,"一些难降解污染物的出现频率、修复现状、修复特性及限制因素是什么？","| 化合物分类 | 出现频率 | 修复现状 | 修复特性 | 限制因素 |  \n| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |  \n| 烃类及衍生物，汽油，燃油 | 极高 | 方法成熟 |  | 形成非水相液体 |  \n| 多环芳烃 | 一般 | 在研状态 | 在一定条件下好氧降解 | 强烈吸附到亚表固体上 |  \n| 杂酚油 | 不高 | 在研状态 | 好氧降解 | 强烈吸附到亚表固体上，形成非水相液体 |  \n| 乙醇，酮，乙醚 | 一般 | 方法成熟 |  |  |  \n| 脂类 | 一般 | 在研状态 | 以好氧或硝化还原微生物降解 |  |  \n| 卤代脂肪族高卤代物 | 极高 | 在研状态 | 厌氧共代谢，在某种条件下好氧共代谢 | 形成非水相液体 |  \n| 低卤代物 | 极高 | 在研状态 | 好氧降解，厌氧共代谢 | 形成非水相液体 |  \n| 卤代芳香族高卤代物 | 一般 | 在研状态 | 好氧降解，厌氧共代谢 | 强吸附到亚表固体上，形成非水相液体或固体 |  \n| 低卤代物 | 一般 | 在研状态 | 好氧降解 | 形成非水相液体或固体 |  \n| 高卤代物 | 不高 | 在研状态 | 厌氧共代谢 | 强吸附到亚表固体上 |  \n| 低卤代物 | 不高 | 在研状态 | 好氧降解 | 强吸附到亚表固体上 |  \n| 硝基芳烃类 | 一般 | 在研状态 | 好氧降解，厌氧转化 |  |  \n| 重金属类(铬、铜、镍、铅、汞、镉和锌等) | 一般 | 有可能性 | 通过微生物过程改变溶解度和反应性 | 可利用性受溶液化学和固相化学的高度控制 |"]
[1136,"卤代化合物主要分为哪两大类？","卤代化合物主要分为卤代脂肪族和卤代芳香烃族两大类。"]
[1137,"卤代化合物的特点是什么？","卤代化合物是将卤族原子（通常为氯、溴、氟）加合到氢原子位置上的一组化合物。当卤素原子被引入到有机分子中时，有机化合物的许多性质，如溶解度、挥发度、密度和毒性都会发生显著变化。"]
[1138,"卤代脂肪族化合物是什么？","卤代脂肪族化合物是一组直链碳、氢化合物中的众多氢原子被卤素原子取代的化合物。"]
[1139,"高卤代脂肪族化合物的处理原理是什么？","高卤代脂肪族化合物的处理原理通常是通过厌氧化处理脱氯，然后利用好氧共代谢方法使生物降解过程进行完全。"]
[1140,"卤代芳香族化合物是什么？","卤代芳香族是一组由一个或多个卤素取代苯环上的氢原子所形成的化合物，如氯苯和五氯酚。"]
[1141,"卤代芳香族化合物的生物可降解性如何？","卤素原子在芳环上出现制约了其生物可降解性。高卤代作用会阻止芳香族化合物的好氧代谢，但厌氧微生物可从高卤代芳环上脱氯。当卤素原子被氢原子取代时，其分子容易被好氧微生物袭击。"]
[1142,"硝基芳烃是什么？","硝基芳烃是将硝基(NO₂)键合到苯环上的一个或多个碳原子上后形成的一组有机化合物，如三硝基苯。"]
[1143,"硝基芳烃的生物降解性如何？","实验室研究表明，厌氧微生物和好氧微生物都可将硝基芳烃转换为二氧化碳、水和矿物成分。最近的现场试验确认厌氧微生物可将硝基芳烃转化为无毒的挥发性有机酸，如乙酸，然后将其进一步矿化。"]
[1144,"微生物如何处理重金属？","微生物不能分解或破坏重金属，但可以改变重金属的化学反应性和移动性。通过利用微生物的作用，可增加重金属的移动性以便处理，或者直接通过微生物的转化作用使其产生沉淀，从而将重金属固定于土壤中而不会成为生物有效状态。"]
[1145,"增溶作用的基础是什么？","增溶作用的基础与表面活性剂的分子结构特性密切相关。"]
[1146,"表面活性剂分子由哪些部分组成？","表面活性剂分子由非极性亲油基团和极性亲水基团组成，形成不对称的双亲媒性结构。"]
[1147,"亲油基团主要由什么构成？","亲油基团主要由碳氢键构成，包括直链烷基、支链烷基、烷基苯核和烷基萘等形式。"]
[1148,"亲水基团有哪些差异？","亲水基团的差异较大，根据结构将表面活性剂分为阳离子、阴离子、两性和非离子四类。"]
[1149,"什么是HLB值？","HLB值是亲水/亲油平衡值的缩写，用于数值化表示表面活性剂的亲水性。公式表达如下\nHLB= 亲水基的亲水性/憎水基的憎水性"]
[1150,"表面活性剂在低浓度时如何存在？","在低浓度时，表面活性剂以单分子或离子的状态分散，部分被吸附在界面上。"]
[1151,"什么是胶束？","胶束是表面活性剂单体在特定浓度下聚集形成的有序分子或离子集合体。"]
[1152,"什么是胶束浓度(CMC)？","胶束浓度(CMC)是开始形成胶束的特定浓度。"]
[1153,"胶束的结构是怎样的？","胶束的结构中，非极性基团彼此连接，形成有序对称排列的化学结构，如球形、扁球形或长球形。"]
[1154,"胶束中的液态核心是什么？","胶束中的液态核心是疏水部分朝向内部形成的与极性溶剂性质不同的区域。"]
[1155,"什么是增溶作用？","增溶作用是在CMC以上，使不溶或微溶于水的有机物溶解在胶束中的现象。"]
[1156,"胶束与单体在CMC以上如何共存？","在CMC以上，胶束与单体共存，并保持动态平衡，胶束分子以特定速率与单体进行交换。"]
[1157,"什么是增溶现象？","在CMC以上的活性剂溶液中加入难溶于水的有机物质时，得到溶解态的透明液体，即增溶现象。"]
[1158,"增溶现象的原因是什么？","由于有机物进入与它本身性质相同的胶束内部，导致形成向同性的胶束溶液，这种溶液在热力学上是稳定的。"]
[1159,"增溶物质的种类对增溶方式有何影响？","增溶物质的种类不同，它们进入胶束的方式也不同，包括非极性增溶、极性-非极性增溶、吸附增溶和表面定向排列增溶等机理。"]
[1160,"增溶通常以什么为起点？","增溶通常以CMC（临界胶束浓度）为起点。"]
[1161,"增溶量与表面活性剂浓度的关系如何？","在CMC以上浓度范围内，随表面活性剂浓度的增加，增溶量大致以直线增长。"]
[1162,"高疏水性化合物溶液中是否可能发生增溶作用？","高疏水性化合物溶液中也可能发生低程度的增溶作用。"]
[1163,"疏水性有机化合物 (HOC)   在土壤与表面活性剂溶液中的分配分为几种情况？","疏水性有机化合物 (HOC)   在土壤与表面活性剂溶液中的分配分为2种情况，一种是没有投加表面活性剂的土壤/水两相系统中；另一种是没有投加表面活性剂的土壤/水两相系统中。"]
[1164,"在没有投加表面活性剂的土壤/水两相系统中，疏水性有机化合物 (HOC)   在土壤与表面活性剂溶液中的分配是怎样的？","没有投加表面活性剂的土壤/水两相系统中， HOC 分子在两相的分配处于一种平衡状 态。如果吸附在土壤中的HOC 与水相中的 HOC 的浓度一定， HOC 在土壤/水相中的分配 平衡可以用分配系数 Kd 表示，其单位为L/g\n$K_{\\mathrm{d}}=(N_{\\mathrm{surf}}/W_{\\mathrm{soil}})(V_{\\mathrm{aq}}/N_{\\mathrm{aq}})$\n式中，N$_\\mathrm{aq}$为溶液中 HOC 的平衡物质的量；N$_\\mathrm{surf}$为吸附土壤中 HOC 的平衡物质的量；$W_\\mathrm{soil}$ 为土壤重量(g); $V_{\\mathrm{aq}}$为水溶液的体积(L)。"]
[1165,"在投加表面活性剂的土壤/水两相系统中，疏水性有机化合物 (HOC)   在土壤与表面活性剂溶液中的分配是怎样的？","投加表面活性剂的土壤/水两相系统中，水相中表面活性剂单体的浓度达到最大值，当 再予这个系统中加入表面活性剂将有胶束形成。作用吸附可使表面活性剂吸附在土壤颗粒表 面或颗粒内部，吸附的程度用Q_{surf}表示，其单位为mol/g 。 试验表明，在大于CMC 以上的 一个较宽的浓度范围内， Q_{surf}是一个常数。因此，可以将Q_{surf}表示为Q_{max}。由于溶解态和吸 附态表面活性剂的存在，使土壤对 HOC 的亲和力减弱。 HOC 在水相和吸附相间的分配可 以表示为\\mathrm{HOC}=K_{\\mathrm{d}}\\cdot_{\\mathrm{CMC}}；\n它表示当表面活性剂浓度达到胶束浓度时，每克土壤所吸附的 HOC 物质的量与每升溶液中溶解的 HOC 物质的量之比；\\mathrm{K_{d}=(N_{surf.CMC}/W_{soil})(V_{aq}/N_{aq.CMC})}\n式中，N_{aq.CMC}为溶液中表面活性剂浓度达到CMC 时 HOC 的平衡物质的量；N_{surf.CMC}为表面活性剂浓度达到CMC 时土壤中吸附的 HOC 的平衡物质的量。\n投加表面活性剂的土壤/水两相系统中，液相中表面活性剂的浓度为C_{sur},    大于CMC,   形成了胶束。在这一系统中，表面活性剂以两种形式存在，即游离的单体、表面活性剂胶 束 。HOC 也可以多种形式存在，即溶解在表面活性剂胶束中，溶解在溶液中，直接吸附在 土壤颗粒上或与吸附的表面活性剂相吸附。这样的系统可使 HOC 溶解于胶束中，因而大大 减少其在土壤中的吸附量。"]
[1166,"假相说是怎样描述疏水性有机化合物 (HOC)  的两相分配的？","关于 HOC 的两相分配通常用假相说来描述，分别称为疏水胶束假相 (micellar   pseud-  ophase)   和亲水假相 (aqueous    pseudophase)。疏水胶束假相由表面活性剂胶束聚集在一起 的疏水内部假相组成，亲水假相由胶束和溶解的表面活性剂单体周围的水组成。疏水胶束假 相中表面活性剂的浓度等于C_{surf.CMC}，亲水假相中表面活性剂的浓度等于与CMC 相当的表 面活性剂单体浓度。溶解态的 HOC 存在于水假相，增溶的 HOC 存在于疏水假相。HOC 在土壤吸附相和水假相间的分配平衡用K_{d.CMC}表示，在土壤胶束假相和水假相的分配平衡用 K_m 表示，它是对特定物质增溶能力衡量的一个指标，$K_{\\mathrm{m}}=X_{\\mathrm{m}}/X_{\\mathrm{a}}$\n式中，$X_m$为 HOC 在胶束相的物质的量；$X_a$为 HOC 在水假相的物质的量。"]
[1167,"还有什么方法来衡量被增溶物质的增溶能力？","另外，可以用物质的量比来衡量被增溶物质的增溶能力，物质的量比表示 每摩尔表面活性剂增溶的有机物的浓度，每加入单位胶束表面活性剂浓度引起被增溶物质浓度的增加量等于MSR 。当 HOC 浓度足够高时，将被增溶物质浓度对表面活性剂浓度作图 绘制曲线， MSR 值可从曲线的斜率中得到\nMSR$= ( S_{\\mathrm{org* MIC}}- S_{\\mathrm{org*  CMC}}) /( C_{\\mathrm{surf}}- $CMC$) $\n式中，$S_\\mathrm{org.CMC}$为表面活性剂浓度达到 CMC 时，溶液中有机物的溶解度 (mol/L); $S_\\mathrm{org}\\cdot_\\mathrm{MIC}$ 为表面活性剂浓度大于 CMC 时，溶液中有机物的总溶解度 (mol/L); $C_\\mathrm{sur[}$为 $S_\\mathrm{org}\\cdot_\\mathrm{CMC}$时的表面活性剂浓度。\n胶束相中有机物的物质的量可用下式计算\nX_{\\mathrm{m}}=(S_{\\mathrm{org}*\\mathrm{MIC}}-S_{\\mathrm{org}*\\mathrm{CMC}})/\\left[(C_{\\mathrm{surf}}-\\mathrm{CMC})+(S_{\\mathrm{org}*\\mathrm{MIC}}-S_{\\mathrm{org}*\\mathrm{CMC}})\\right]\n或\nX_m=\\mathrm{MSR}/(1+\\mathrm{MSR})\n稀溶液中水相的有机物物质的量 X_a可表示为\nX_{\\mathrm{a}}=S_{\\mathrm{org*CMC}}\\bullet V_{\\mathrm{w}}\n式中， V_w为水的摩尔体积。这样 K_m的表示式为\nK_{m}=(S_{\\mathrm{org}\\cdot\\mathrm{MIC}}-S_{\\mathrm{org}\\cdot\\mathrm{CMC}})/[(C_{\\mathrm{surf}}-\\mathrm{CMC}+S_{\\mathrm{org}\\cdot\\mathrm{MIC}}-S_{\\mathrm{org}\\cdot\\mathrm{CMC}})(S_{\\mathrm{org}\\cdot\\mathrm{CMC}}\\cdot V_{w})]"]
[1168,"影响表面活性剂CMC 及 HOC 分配平衡的因子是什么？","HOC 在表面活性剂溶液中的分配受 CMC 的影响，而CMC 受表面活性剂结构组成、介质温度、离子力和溶液中其他有机物等多种因素的影响。假如表面活性剂的活性较大，就容 易形成胶束，其 CMC 值就低。离子性的表面活性剂的 CMC 值取决于疏水基的长度。疏水 基中引入双链或支链一般使CMC 值增大。加入无机电解质可使两性表面活性剂的 CMC 降 低。添加有机物几乎对所有表面活性剂CMC 有影响。"]
[1169,"表面活性剂对有机污染物生物降解的影响应重点考虑哪些方面？","表面活性剂对有机污染物生物降解的影响应重点考虑以下方面：与CMC 相关的表面活 性剂浓度、表面活性剂的毒性阈值、表面活性剂的化学增溶能力、离子电荷和空间结构、与 生物降解效应相关的亲水/亲油平衡值 (HLB)    和表面活性剂自身的生物可利用性。"]
[1170,"表面活性剂如何影响PAHs的解吸和溶解度？","表面活性剂在超过其临界胶束浓度时，能增强PAHs的解吸和溶解度，从而提高其生物可利用性。"]
[1171,"表面活性剂浓度对PAHs生物降解有何影响？","过高浓度的表面活性剂会抑制微生物活性，或被当成母体基质，同时也增加处理费用。过低浓度虽然能增加PAHs的降解，但并不会显著增加PAHs从土壤中的解吸量。因此，应掌握适当的浓度。"]
[1172,"表面活性剂本身的可降解性对生物降解有何影响？","表面活性剂本身的可降解性是一个重要考虑因素。土壤微生物能够降解低浓度的表面活性剂，同时土壤微生物本身也会产生生物表面活性剂，这种生物表面活性剂已被证明能够成功降解碳氢化合物。"]
[1173,"为什么生物表面活性剂是一个有潜力的替代选择？","使用生物表面活性剂可以避免化学表面活性剂可能带来的环境问题，并且具有更好的生物相容性和可降解性。然而，目前能产生生物表面活性剂并降解PAHs的微生物尚未完全确定，其在实际中的应用还有待进一步的研究和验证。"]
[1174,"目前关于能产生生物表面活性剂并降解PAHs的微生物的研究进展如何？","到目前为止，关于能产生生物表面活性剂并降解PAHs的微生物的研究仍在进行中，尚未有明确的结论。这些微生物在实际应用中的潜力和效果还需要进一步的研究和实验验证。"]
[1175,"什么是生物有效性？","在污染环境系统中，化学污染物的生物“可察觉”浓度，即专性微生物、酶和植物对污染物的生物可降解和可利用能力或程度。"]
[1176,"环境介质中的哪些因素会影响生物有效性？","污染物在环境介质（如土壤、水沉积物或大气尘颗粒）中的吸附或其他固定作用会影响生物有效性，因为它们隔断了专性微生物、酶和植物与污染物的直接接触。"]
[1177,"表面活性剂如何影响生物有效性和生物降解过程？","表面活性剂能够改善生物有效性及生物降解过程的速率，增加生物可降解的速率和提高生物可利用的程度。"]
[1178,"生物表面活性剂相较于化学合成表面活性剂有何优势？","生物表面活性剂能够较大幅度地降低处理费用，是未来生物修复工程中的重要研究方向。"]
[1179,"憎水性有机污染物处理的难点是什么？","憎水性有机污染物由于其憎水性，使得细菌在其栖居的微滴-水界面的浓度较低，这增加了处理的难度。目前仍缺乏对细菌有效处理这类污染物的研究。"]
[1180,"生物乳化剂在憎水性有机污染物处理中有何应用与限制？","生物乳化剂可以促进憎水污染物的生物降解过程，改善其生物有效性。然而，生物乳化剂本身容易被生物降解，因此不能完全替代化学合成表面活性剂。"]
[1181,"污染环境如何影响生物的进化？","污染环境能够“锻炼”生物的耐受力，使得在污染环境下容易筛选获得对污染物有较强降解或超累积能力的微生物或植物。"]
[1182,"如何识别与驯化具有强生物降解或生物积累能力的微生物或植物？","需要从生物进化的角度，通过有意识、长时间的驯化过程，在试验条件下筛选和培育出具有更强生物降解或生物积累能力的微生物或超积累植物。"]
[1183,"生物进化机制在生物修复中有何应用？","生物进化机制可以通过调控和利用生物转录因子等方式，为生物修复技术的完全成熟提供基础和支持。这有助于增强生物修复的效果和效率。"]
[1184,"在生物修复结束后，如何控制引入的专性微生物？","需要应用生物进化原理对引入的专性微生物进行有目的的控制。这包括减少其种群数量、防止其扩散到非污染区域以及提取和利用这些微生物用于其他污染点的修复等方法。"]
[1185,"生态系统对污染的适应与进化对生物修复有何意义？","生态系统中的生物组分对污染物的耐受力得到增强，这意味着在制定生物修复的判断标准时，应考虑生物进化的因素。这有助于更准确地评估生物修复的效果和可行性，并为未来的生物修复工程提供指导和借鉴。"]
[1186,"地球表面被哪类环境大面积覆盖？","地球表面70%的面积为各类水体所覆盖。"]
[1187,"水体主要有哪些类型？","水体有天然水体和人工水体两种。天然水体包括海洋、江河、湖泊、湿地等；人工水体包括水库、运河和各种污水处理系统。"]
[1188,"水体中的微生物数量和种类受哪些因素影响？","水体中微生物的种类、数量和分布受水体类型与层次、污染情况、季节等各种因素的影响。"]
[1189,"洁净的湖泊和水库中的微生物主要是什么类型，数量如何？","在洁净的湖泊和水库中，有机物含量低，微生物数量少，大约为10～10³个/mL，主要是自养和光能自养菌。"]
[1190,"流经城市的河流和港口附近的水体中微生物数量如何？","流经城市的河流、港口附近的海水以及滞留的池水中，含有大量有机物和腐生性细菌，每毫升水样含菌量达10～10°个。"]
[1191,"海洋中的微生物有哪些特殊适应性？","海水温度低、含盐，海洋中的微生物主要是嗜冷、嗜盐菌，深海微生物还能耐受很高的净水压，在海洋动物的体内还栖息着大量的发光细菌。"]
[1192,"水体中微生物的主要来源有哪些？","水体中的微生物主要来源于水体自身固有的微生物、来自土壤的微生物、来自空气的微生物以及来自生产和生活的微生物。"]
[1193,"水体自身的微生物主要有哪些？","水体自身的微生物主要有硫细菌、铁细菌等化能自养菌，光合细菌、蓝细菌、真核藻类以及一些好氧芽孢杆菌等。"]
[1194,"来自土壤的微生物主要包括哪些？","来自土壤的微生物主要包括氨化细菌、硫酸还原菌、芽孢杆菌和霉菌等。"]
[1195,"来自空气的微生物是如何进入水体的？","雨雪降落时，将空气中的微生物带到水体中，这主要是由于空气中有许多尘埃造成的。"]
[1196,"来自生产和生活的微生物主要包括哪些？","来自生产和生活的微生物主要包括大肠菌群、肠球菌、各种腐生细菌、梭状芽孢杆菌以及一些致病性微生物，如伤寒杆菌和痢疾杆菌等，它们通过各种废水、排泄物和动植物残体等进入水体。"]
[1197,"微生物的生长是什么的综合反应？","微生物的生长实际上是微生物对周围环境中物理的或化学的种种因素的综合反应。"]
[1198,"微生物的生长规律如何表示？","微生物的生长规律一般以生长曲线来反映。"]
[1199,"微生物的生长可分为哪几个生长期？","微生物的生长可分为四个生长期：延迟期（适应期）、对数增长期、稳定期（减速增长期）、衰亡期（内源呼吸期）。"]
[1200,"延迟期是微生物的哪个阶段？","延迟期是微生物细胞刚进入新环境的时期，细胞需要适应新的环境并开始吸收营养物质，合成新的酶系。"]
[1201,"对数增长期微生物的特点是什么？","在对数增长期，微生物细胞以恒定的生长速度进行繁殖，细胞形态特征与生理特征一致，细胞增殖数量与培养时间呈直线关系。"]
[1202,"稳定期为什么会出现？","稳定期出现是因为营养物质不断被消耗，代谢物质不断积累，导致环境条件的改变不利于微生物的生长。"]
[1203,"衰亡期微生物的特点是什么？","在衰亡期，营养物质已经耗尽，微生物细胞靠内源呼吸代谢以维持生存，生长速度为零，死亡速度随时间延长而加快。"]
[1204,"影响微生物生长的主要环境因素有哪些？","影响微生物生长的主要环境因素包括营养、温度、pH值、溶解氧和有毒物质。"]
[1205,"微生物需要的主要营养物质是什么？","微生物需要的主要营养物质是碳、氮、磷等，一般比例为BOD:N:P=100:5:1。"]
[1206,"微生物可分为哪三类根据其适应的温度范围？","根据适应的温度范围，微生物可分为低温性（生长温度在20℃以下）、中温性（生长温度在20～45℃范围内）和高温性（生长温度在45℃以上）三类。"]
[1207,"不同微生物对pH值的适应范围是多少？","不同微生物对pH值的适应范围不同，细菌、放线菌、藻类和原生动物的适应范围一般在4.0～10.0之间。大多数细菌适宜中性和偏碱性环境，而酵母菌和霉菌要求在酸性和偏酸性环境中生活。"]
[1208,"溶解氧对好氧微生物有什么影响？","溶解氧是好氧微生物生长所必需的。如果溶解氧不足，好氧微生物的活性将受到影响，新陈代谢能力降低，同时可能导致对溶解氧要求较低的微生物成为优势种属，影响正常的生化反应过程。"]
[1209,"有毒物质对微生物有什么作用？","有毒物质可以对微生物产生抑制和毒害作用，破坏细胞的正常结构并损害菌体内的酶，使之失去活性。在生物处理中，对有毒物质需要严格控制。"]
[1210,"什么是水生植物？","能在水中生长的植物，统称为水生植物。广义的水生植物包括所有沼生、沉水或漂浮的植物。"]
[1211,"水生植物可以如何进一步细分？","依据植物旺盛生长所需要的水的深度，水生植物可以细分为深水植物、浮水植物、水缘植物、沼生植物或喜湿植物。"]
[1212,"水生植物有哪些形态特征？","水生植物的细胞间隙特别发达，具有特殊的通气组织。茎内的机械组织在静水或流动很慢的水体中几乎完全消失，根系发育微弱或几乎没有根。主要以营养繁殖为主，某些植物依靠水授粉。"]
[1213,"水生植被的分布与哪些因素有关？","水生植被的分布与水质、水的深度、透明度及水底基质状况有关。在透明度大的浅水、多腐殖质的淤泥中，植物种类多且生长茂盛；而在深水、沙质或石质基底中，植物种类少且分布稀疏。"]
[1214,"水生植物具体如何分类？","根据生活方式，水生植物一般分为挺水植物、浮叶植物、沉水植物和漂浮植物。"]
[1215,"挺水植物有哪些常见种类？","挺水植物种类繁多，常见的有荷花、千屈菜、菖蒲、黄菖蒲、水葱、再力花、梭鱼草、花叶芦竹、香蒲、泽泻、旱伞草、芦苇等。"]
[1216,"浮叶植物有哪些常见种类？","浮叶植物常见种类有王莲、睡莲、萍蓬草、荧实、荐菜等。"]
[1217,"沉水植物有哪些常见种类？其特点是什么？","常见的沉水植物有狐尾藻、轮叶黑藻、金鱼藻、马来眼子菜、苦草、范草等。它们根茎生于泥中，整个植株沉入水中，具有发达的通气组织以适应水下环境。"]
[1218,"漂浮植物的特点和常见种类是什么？","漂浮植物种类较少，其根不生于泥中，株体漂浮于水面之上。它们既能吸收水里的矿物质又能遮蔽阳光从而抑制藻类生长。但具体的常见种类在提供的文本中未明确列出。"]
[1219,"水生植物在水环境修复中有何作用？","水生植物可用于去除水中的重金属、氮磷等营养物质以及有机污染物。通过投放对特定污染物有富集作用的水生植物并定期收割可以达到净化水质的目的。此外它们在解决水质富营养化问题中也具有重要意义并能帮助恢复水环境的生态平衡。"]
[1220,"水环境植物修复涉及的部分植物种类有哪些？其修复特性是什么？","| 名称       | 修复特性                                                                                      |  \n|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|  \n| 燕麦草     | 可耐受高浓度的铜、镉、锌，并可将这三种金属积累在茎部                                         |  \n| 凤眼莲     | 可去除水中污染物，包括有毒重金属。对不同元素，其累积部位不同，对Cd、Cr、Cu、Ni、As主要在根部，而Se在茎的累积量比在根部高得多 |  \n| 浮萍       | 每日吸收Pb和Cd的速率分别达到3～8mg/m²和2～4mg/m²,且植株生长快、容易收获                       |  \n| 鹦鹉毛     | 在污染水体中，根部对Cd和Ni的富集率分别达1426mg/kg(干重)和1077mg/kg(干重)                     |  \n| 细叶茨藻   | 很有潜力的重金属污染水体修复植物，对重金属的吸收速率无明显差异，但Cd的吸收在Pb的质量浓度达到100mg/L时有很大降低，与Pb低浓度下相比降低50%左右 |  \n| 水浮莲     | 在污染水体中，对Cu和Hg的富集率分别达1038mg/kg(干重)和1217mg/kg(干重)                         |  \n| 杠板归     | 很有潜力的重金属污染水体修复植物，其植株生长速度快、密度高，对Cr和Pb的富集率分别达2980mg/kg(干重)和1882mg/kg(干重) |  \n| 遏蓝菜     | 自然生长的植株对Zn的富集率达2180～13520mg/kg(干重),还有积累Cd和Ni的能力                      |  \n| 香蒲       | 对Se、B及某些有机物均有去除作用，对Cu、Ni和Zn的富集率分别可达1156.7mg/kg、296.7mg/kg和1231.7mg/kg |"]
[1221,"各种植物修复富营养化水体的综合功效如何？","| 植物名称 | 去氮性 | 去磷性 | 适用性 | 净化能力 |  \n| :------: | :----: | :----: | :----: | :------: |  \n| 凤眼莲   | >75    | >75    | <70    | >75      |  \n| 满江红   | 65～75 | 65～75 | <70    | 65～75   |  \n| 水花生   | >75    | <65    | <70    | 65～75   |  \n| 慈姑     | >75    | 65～75 | >80    | >75      |  \n| 芦苇     | -      | 65～75 | >80    | >75      |  \n| 菱角     | <65    | <65    | >80    | >75      |  \n| 睡藕     | <65    | <65    | >80    | >75      |  \n| 金鱼藻   | 65～75 | <65    | >80    | 65～75   |  \n| 美人蕉   | >75    | 65～75 | >80    | >75      |  \n| 伊乐藻   | >75    | >75    | >80    | >75      |"]
[1222,"什么是水生动物？","水生动物是指在水中生活的动物，包括鱼类、腔肠动物、软体动物、甲壳动物等，它们栖息在淡水或咸水环境中。"]
[1223,"水生动物如何分类？","水生动物可以根据栖息环境分类为海洋动物和淡水动物。在更细的分类中，还包括一级水生动物和由陆生动物转化来的二级水生动物。"]
[1224,"水生动物在水环境修复中起什么作用？","水生动物在水环境修复中起着重要作用。它们通过食物链关系，消耗有机污染物、营养盐和藻类，促进水质净化，维护水体生态平衡。"]
[1225,"水体自净作用是如何进行的？","水体自净作用是通过污染物质被微生物分解、转化为无机物，再被其他水生生物利用的过程。这形成了一个复杂的食物链，逐步降低污染物的浓度。"]
[1226,"滤食性贝类如何帮助改善水质？","滤食性贝类通过滤食浮游植物、微生物和有机碎屑，加速悬浮物质的沉降，促进浮游植物的生长繁殖，从而优化水质条件，改善养殖环境。"]
[1227,"微型动物在污水处理中有什么作用？","微型动物在污水处理中能分泌有利于细菌凝聚的物质，改善污泥的沉降性能；吞食游离细菌和污泥碎片，提高细菌对有机物的去除能力；代谢可溶性有机物；对毒物敏感，可用于确定毒阈值。"]
[1228,"为什么多自然型河流治理有助于增加水中溶解氧量？","多自然型河流治理通过营造浅滩、放置巨石等形成水流紊动，有利于氧从空气传递入水中，增加水中溶解氧量，促进好氧微生物和鱼类的生长。"]
[1229,"水生动物和细菌在水体净化系统中有什么关系？","水生动物和细菌在水体净化系统中密切相关。水生动物通过捕食水体中的细菌和其他有机物，有助于降低水体中的污染物浓度，提高水质透明度，从而净化水体。"]
[1230,"污水生物处理的主要对象是什么？","污水生物处理的主要对象是水中呈溶解状态和胶体状态的有机污染物以及大部分的悬浮物。"]
[1231,"如何综合评价污水中的有机污染？","污水中的有机污染通常用BOD（生化需氧量）或COD（化学需氧量）来综合评价。"]
[1232,"去除水中的氨氮为何重要？","去除水中的氨氮是重要的，因为氨氮是一种污染物，对水生生态系统有害，并可能导致水体富营养化。"]
[1233,"湖泊富营养化的主要原因是什么？","湖泊富营养化的主要原因是氮、磷等营养物质大量排入湖泊，引起藻类的大量繁殖。"]
[1234,"污水生物处理技术如何分类？","根据参与代谢活动的微生物对溶解氧的需求不同，污水生物处理技术分为好氧生物处理、缺氧生物处理、厌氧生物处理。另外，根据微生物生长方式的不同，生物处理技术又分为悬浮生长法和附着生长法两类。"]
[1235,"好氧生物处理是什么？","好氧生物处理是在水中存在溶解氧的条件下进行的生物处理过程，通过好氧微生物降解有机物。"]
[1236,"缺氧生物处理是什么？","缺氧生物处理是在水中无分子氧存在，但存在如硝酸盐等化合态氧的条件下进行的生物处理过程。"]
[1237,"厌氧生物处理是什么？","厌氧生物处理是在水中既无分子氧又无化合态氧存在的条件下进行的生物处理过程，通过厌氧微生物降解有机物。"]
[1238,"什么是悬浮生长法？","悬浮生长法是指通过适当的混合方法使微生物在生物处理构筑物中保持悬浮状态，并与污水中的有机物充分接触，完成对有机物的降解。"]
[1239,"什么是附着生长法？","附着生长法是微生物附着在某种固定的载体上生长，并形成生物膜，污水流经生物膜时，微生物与污水中的有机物接触，完成对污水的净化。"]
[1240,"什么是好氧生物处理？","好氧生物处理是在污水中有分子氧存在的条件下，利用好氧微生物降解有机物，使其稳定、无害化的处理方法。"]
[1241,"好氧生物处理中微生物是如何利用有机污染物的？","微生物在好氧生物处理中利用污水中存在的有机污染物为底物进行好氧代谢。这些有机物经过一系列生化反应，逐步释放能量，并最终转化为低能位的无机物，从而达到无害化的要求。好氧生物处理过程中有机物转化的示意图如图所示：@好氧生物处理.jpg@$"]
[1242,"有机物在好氧生物处理中的去向是什么？","有机物被微生物摄取后，大约三分之一被分解、稳定，并提供微生物生理活动所需的能量；约三分之二被转化为新的细胞物质，用于微生物自身的生长和繁殖。这部分新的细胞物质在废水生物处理中构成了活性污泥或生物膜的增长部分。"]
[1243,"好氧生物处理的特点有哪些？","好氧生物处理的反应速率较快，所需的反应时间短，因此处理构筑物的容积可以相对较小。此外，处理过程中散发的臭气也较少。"]
[1244,"好氧生物处理通常用于处理什么类型的废水？","目前，好氧生物处理主要用于处理中、低浓度的有机废水。"]
[1245,"什么是活性污泥法？","活性污泥法是一种利用活性污泥为主体的污水处理方法。活性污泥是由微生物、悬浮物、胶体物混杂形成的具有强吸附分解有机物能力和良好沉降性能的絮状体颗粒。"]
[1246,"活性污泥法的起源是什么？","活性污泥法的开创可以追溯到19世纪80年代的安格斯·斯密斯博士，他观察到向污水中通入空气可以加快有机物的降解。后来经过大量研究，特别是美国劳伦斯实验室的克拉克和盖奇的研究，以及英国曼彻斯特的阿尔登和洛凯特的进一步研究，发现了活性污泥在净化污水中的重要作用，并以此建立了第一座活性污泥处理试验厂。"]
[1247,"活性污泥的组成是什么？","活性污泥主要由微生物（包括细菌、真菌、原生动物和微型后生动物）、悬浮物和胶体物组成。其中，细菌中的菌胶团是最主要的成分。"]
[1248,"活性污泥法的基本流程是怎样的？","活性污泥法的基本流程包括：预处理的污水与回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液；通过曝气设备充入空气，使混合液中的活性污泥产生好氧代谢反应，并充分搅拌保持悬浮状态；有机物得到充分降解后，混合液进入二次沉淀池，活性污泥与水分离；净化好的水流出，大部分污泥通过回流系统回流到曝气池，保持一定的悬浮固体浓度；增殖的微生物作为剩余污泥从沉淀池排除，进入污泥处理系统进一步处理。"]
[1249,"活性污泥中的细菌有什么作用？","细菌是活性污泥微生物相的主体，特别是菌胶团，具有很强的吸附能力和分解有机物的能力。当污水与活性污泥接触后，有机物很快被吸附到污泥菌胶团上并降解。此外，丝状细菌也是活性污泥中的重要成分，具有一定的净化作用，但在数量过多时可能引起污泥膨胀，影响出水质量。"]
[1250,"活性污泥中的真菌、原生动物和微型后生动物有什么作用？","真菌在活性污泥中虽然不占优势，但在某些特定条件下（如高碳或低pH值）可能数量较多，对废水净化有重要作用。原生动物和微型后生动物在活性污泥中主要起到指示作用，它们的种类和数量可以反映污泥的活性和水质状况。此外，一些原生动物还能分泌黏液和多糖类物质，有助于污泥的絮凝和沉降。"]
[1251,"活性污泥法主要应用于哪些领域？","活性污泥法广泛应用于城市污水和工业废水的处理中，能有效去除污水中溶解的和胶体状的有机物，也能去除大部分悬浮物和其他一些营养物质如氮、磷等。"]
[1252,"活性污泥法净化反应过程包括哪些主要阶段？","活性污泥法的净化过程一般包括三个阶段：絮凝吸附、生物代谢和泥水分离。"]
[1253,"什么是絮凝吸附阶段？","在絮凝吸附阶段，活性污泥中的微生物通过其体内的生物聚合体吸附废水中悬浮或部分可溶性的有机物。这些生物聚合体具有吸附和凝聚沉淀作用，能够在较短时间内去除废水中大量的有机污染物。"]
[1254,"生物代谢阶段是如何进行的？","在生物代谢阶段，废水中的溶解性有机物直接被细菌吸收，并在细胞内进行氧化分解。非溶解状态的大分子有机物则先附着在微生物体外，由胞外酶分解成小分子溶解性有机物后再进入细胞内。一部分有机物转化为水、二氧化碳等无机物，并释放能量；另一部分则合成新的细胞物质。"]
[1255,"泥水分离阶段的重要性是什么？","泥水分离是活性污泥处理系统的关键步骤。在二沉池内，活性污泥经历絮凝沉淀、成层沉淀和压缩沉淀等过程，最终在污泥区形成浓度较高的浓缩污泥层。良好的絮凝、沉淀与浓缩性能是正常活性污泥所必需的特性。"]
[1256,"有哪些因素影响活性污泥的絮凝与沉淀性能？","影响活性污泥絮凝与沉淀性能的因素包括原水的性质、水温、pH值、溶解氧含量以及活性污泥的有机负荷等。这些因素的变化都可能影响污泥的沉降性能和处理效果。"]
[1257,"活性污泥在静置状态下完成絮凝沉淀和成层沉淀过程需要多长时间？","正常的活性污泥在静置状态下通常需要30分钟内完成絮凝沉淀和成层沉淀过程。然而，浓缩过程比较缓慢，要达到完全浓缩可能需要较长时间。"]
[1258,"活性污泥性能评价指标有哪些？","活性污泥的絮凝、沉淀性能可用SVI 、SV 和 MLSS(MLVSS)      等指标来评价。\n(1)混合液悬浮固体浓度 (MLSS)\nMLSS 表示活性污泥在曝气池中的浓度，包括活性污泥组成的各种物质，即 MLSS=M_a+M_c+M_i+M_ii\n式中， M_a为具有代谢功能活性的微生物群体； M_c为微生物内源代谢、自身氧化的残留物；M_i为由原污水带入的难被微生物降解的惰性有机物质；M_ii为由污水带入的无机物。\n该指标不能精确表示具有活性的活性污泥量，但考虑到在一定条件下，MLSS  中活性微 生物所占比例较为固定，所以仍普遍应用MLSS 表示活性污泥微生物量的相对指标。\n(2)混合液挥发性悬浮固体 (MLVSS)\nMLVSS 表示混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度，即MLVSS=M_a+M_e+M_i\nMLVSS  与 MLSS 比较虽能较精确地表示活性污泥中微生物的量，但由于其中仍包括非活性部分M_e和 M_i， 所 以 MLVSS  仍是活性污泥微生物量的相对指标。条件 一 定时， MLVSS/MLSS一般较稳定，生活污水和以生活污水为主体的城市污水的MLVSS/MLSS一  般为0.75左右。\n(3)污泥沉降比 (SV)\nSV 又称为30min 沉降率，表示混合液在量筒内静置30min 后所形成沉淀污泥的容积占 原混合液容积的百分率，即沉淀污泥的体积分数，以%表示。该指标能够相对反映污泥浓度 和污泥凝聚、沉淀性能，用以控制污泥的排放量和污泥的早期膨胀。SV 测定方法简单。处 理城市污水的活性污泥的 SV一般介于20%～30%之间。\n(4)污泥容积指数 (SVI)\nSVI 通过将反应器内混合液置于1L 的量筒内，静沉30min 后的沉淀污泥容积，除以混 合液悬浮固体质量浓度来确定，其单位是 mL/g。\nSVI=混合液（1L）30min静沉后形成的活性污泥容积（ml）/混合液（1L）中悬浮固体干重（g）\nSVI 能更好地评价活性污泥的凝聚性能和沉淀性能，其值过低，说明粒径细小、密实， 但无机成分多；过高又说明污泥沉降性能不好，将要或已经发生污泥膨胀。处理城市污水的 活性污泥的 SVI值 一般介于50～150mL/g 之 间 。SVI<50mL/g  说明污泥活性太低，而 SVI=150mL/g 常被作为污泥是否膨胀的界限。"]
[1259,"活性污泥法的工艺类型有哪些？","活性污泥法的工艺类型主要包括传统活性污泥法、完全混合法、渐减曝气活性污泥法、延时曝气活性污泥法、深井曝气、吸附-生物降解工艺 (AB 法)、序批式活性污泥法 (SBR)。"]
[1260,"什么是传统活性污泥法？","传统活性污泥法是一种废水处理工艺，通过长方形曝气池中的活性污泥对有机污染物进行连续吸附和氧化降解。"]
[1261,"传统活性污泥法的工艺流程是怎样的？","详见图：@活性污泥法基本流程.jpg@$；"]
[1262,"传统活性污泥法的工艺流程的特点是什么？","在曝气池进口端，有机物浓度高，微生物生长较快，在末端 有机物浓度低，微生物生长缓慢，甚至进入内源呼吸代谢期。即废水中有机物在曝气池内的 降解，经历了吸附和代谢的完整过程，活性污泥也经历一个从池首端的增长速率较快到池末 端的增长率很慢或达到内源呼吸期的过程。所以，全曝气池的微生物生长处在生长曲线的不 同阶段。"]
[1263,"传统活性污泥法的处理效果如何？","传统活性污泥法由于曝气时间长，通常可以达到较好的处理效果，BOD_5去除率一般在90%~95%之间，适用于处理要求高且水质比较稳定的废水。"]
[1264,"传统活性污泥法存在哪些不足之处？","传统活性污泥法存在的不足之处包括：曝气池首段有机物负荷率高，容易出现缺氧状态；耗氧速率与供氧速率难以沿池长完全匹配，可能导致池前端缺氧而池后端溶解氧过剩；此外，曝气池容积较大，占用土地多，基建费用高。"]
[1265,"什么是完全混合活性污泥法？","完全混合活性污泥法是一种废水处理工艺，其主要特征在于废水进入曝气池后在较短时间内与全池废水充分混合、稀释和扩散，使池内各点有机物浓度保持相对均匀。"]
[1266,"完全混合活性污泥法的工艺流程是怎样的？","详见图：@完全混合活性污泥法基本流程图.jpg@$；"]
[1267,"完全混合活性污泥法有哪些特点？","该工艺的特点包括：污水在曝气池内分布均匀，水质一致，微生物群体的组成和数量几乎相同；需氧均匀，动力消耗相对较低；具有耐水质、水量冲击负荷的能力，特别适用于处理高浓度的工业废水。"]
[1268,"完全混合活性污泥法存在哪些不足之处？","该工艺的主要不足在于：由于污水在曝气池内的停留时间较短，微生物可能无法完成完整的生长周期，导致处理效果可能不如其他方法（如推流式处理法）；此外，整个曝气池内的有机负荷较低时，容易发生活性污泥膨胀现象。"]
[1269,"什么是渐减曝气活性污泥法？","渐减曝气活性污泥法是针对传统活性污泥法有机物浓度和需氧量沿池长减小的特点而改进的一种好氧生物处理工艺。它通过合理布置曝气器，使从首端到末端的供气量逐渐减小，从而缩小需氧量与供氧量之间的差距。"]
[1270,"渐减曝气活性污泥法的特点是什么？","1. 合理布置曝气器，供气量沿池长逐步减少。2. 有助于降低能耗，同时充分发挥活性污泥微生物的降解功能。3. 活性污泥浓度沿池长逐步降低，出流混合液的污泥浓度较低，减轻二沉池负荷，提高固、液分离效果。"]
[1271,"渐减曝气活性污泥法的工艺流程是什么？","详见图:@渐减曝气活性污泥法.jpg@$；"]
[1272,"什么是延时曝气活性污泥法？","延时曝气活性污泥法，又称完全氧化活性污泥法，是一种废水处理工艺，其特点是F/M负荷非常低，曝气时间长（一般超过24小时），使污泥中的微生物长期处于内源呼吸阶段。"]
[1273,"延时曝气活性污泥法的优缺点是什么？","优点：1. 剩余污泥量少，减少或消除了剩余污泥处理带来的问题。2. 实质是集废水处理和污泥好氧处理为一体的综合构筑物。缺点：1. 曝气时间长，池容大，导致基建费用和运行费用都较高。2. 占用较大的土地面积，仅适用于废水流量较小的场合。"]
[1274,"什么是深井曝气？","深井曝气是一种新型的活性污泥法，将埋于地下的井体装置作为曝气池来处理废水。井深一般可达50～150m，直径可达1～2m。"]
[1275,"深井曝气的工艺流程是怎样的？","详见图:@深井曝气.jpg@$；"]
[1276,"深井曝气有哪些特点？","占地面积小，受外界气候影响较小，氧转移速率高，适用于化工、造纸、啤酒、制药等相对浓度高的工业废水处理。"]
[1277,"什么是吸附-生物降解工艺(AB法)？","吸附-生物降解工艺（AB法）是一种由A段和B段二级活性污泥系统串联组成的污水处理工艺，并分别设置独立的污泥回流系统。"]
[1278,"吸附-生物降解工艺(AB法)的工艺流程是怎样的？","详见图:@吸附-生物降解工艺.jpg@$；"]
[1279,"吸附-生物降解工艺(AB法)的基本原理是什么？","AB法的基本原理是将污水处理过程分为两个阶段：A段和B段。A段主要通过吸附絮凝、吸收和氧化等方式去除有机物，而B段则主要通过氧化方式进一步去除有机物。"]
[1280,"吸附-生物降解工艺(AB法)中A段和B段的细菌有何不同？","A段的细菌数量多，密度几乎是B段的2倍，总活性也明显高于B段。A段的活性污泥主要是繁殖快、世代时间短的微生物。而B段负荷较低，污泥平均停留时间较长。"]
[1281,"吸附-生物降解工艺(AB法)有哪些基本特点？","AB法的基本特点是微生物群体完全分开为两段系统，A段负荷高，抗冲击负荷能力强，适合浓度较高的污水。经过A段处理后，B段的可生化性提高，从而取得更佳更稳定的效果。"]
[1282,"什么是序批式活性污泥法(SBR)？","序批式活性污泥法，又称间歇式活性污泥法(SBR)，是一种采用有机物降解与混合液沉淀于一体的反应器的废水处理方法。"]
[1283,"序批式活性污泥法(SBR)的工艺流程是怎样的？","详见图:@序批式活性污泥法.jpg@$；"]
[1284,"序批式活性污泥法(SBR)工艺的主要操作阶段有哪些？","SBR工艺的主要操作阶段包括进水、反应、沉淀、排水排泥和闲置五个阶段。这些阶段在一个操作周期内周而复始地进行。进水期用来接纳污水，起到调节池的作用；反应期是在停止进水的情况下，通过曝气使 微生物降解有机物的过程；沉淀期是进行泥水分离的过程；排水期用来排出污水和剩余污 泥；而闲置期是处于进水等待的状态。整个操作通过自动控制装置完成，运行周期内，各阶 段的控制时间和总水力停留时间根据实际情况确定。"]
[1285,"序批式活性污泥法(SBR)工艺有哪些优点？","SBR 工艺的优点在于：\nSBR 工.艺可获得沉淀性能好的活性污泥.与普通曝气池的污泥指数632相比，SBR 污泥指数均低于95。\nSBR 工艺可极大提高活性污泥浓度，十分有利于提高处理效果和容积负荷。\nSBR 工艺使活性污泥活性明显提高，这是由于SBR 工艺的排水是在静止条件下进行的，而在普通活性污泥方法中是连续出水，容易带走密度较小、活性高的污泥。\nSBR 工艺的无氧或低氧状态，可促进世代时间短、生长繁殖快的酸化细菌大量增加提高了对有机物降解的能力， SBR 具有较快的生物繁殖速率。\nSBR 工艺通过缺氧—厌氧—好氧的过程，可使原来难降解的有机物分解成能够被降解的物质。\n因此，充分利用兼性菌的作用，在同一反应器内程序地进行缺氧—厌氧—好氧反应过 程，是SBR工艺的重要特色。由于采用间歇方式，极大地提高了操作的灵活性，污泥性能 好，抗负荷与毒物冲击能力显著增强，而且使传统的曝气装置方便调节运转参数，包括自由 选择厌氧与好氧反应时间。SBR 工艺可实现高进水浓度、高容积负荷和高去除率。"]
[1286,"序批式活性污泥法(SBR)工艺的市场前景如何？","SBR工艺在处理高浓度有机废水方面独具特色，而且对氮、磷、硫的脱除效果也十分显著。特别适合处理浓度高、排放量小的各种工业有机废水。在促进环境保护设备装置化方面， SBR 工艺可以提供操作简便、使用灵活的废水处理手段，具有广阔的市场前景。"]
[1287,"活性污泥法系统的运行管理包括哪些主要阶段？","活性污泥法系统的运行管理主要包括活性污泥的培养和驯化、试运行以及异常情况处理三个阶段。"]
[1288,"活性污泥的培养和驯化有哪些方法？","活性污泥的培养和驯化方法包括异步培驯法、同步培驯法和接种法。异步法是先培养后驯化，同步法是培养和驯化同时进行或交替进行，接种法是利用其他污水处理厂的剩余污泥进行适当培驯。"]
[1289,"试运行的目的是什么？","试运行的目的是确定活性污泥法的最佳运行条件，包括保持适宜的营养物与微生物比值、供给所需的氧、使微生物与有机物良好接触，并保持适当的接触时间等。"]
[1290,"活性污泥运行中会出现哪些异常情况？","活性污泥运行中可能出现的异常情况包括污泥膨胀、污泥解体、污泥腐化、污泥上浮和泡沫问题等。"]
[1291,"污泥膨胀是什么原因引起的？","污泥膨胀可能由多种原因引起，如污水中碳水化合物过多、缺乏氮、磷、铁等养料、溶解氧不足、水温高或pH值较低等。此外，超负荷、污泥龄过长或有机物浓度梯度小等也可能引起污泥膨胀。"]
[1292,"污泥解体是什么原因导致的？","污泥解体可能由运行中的问题或污水中混入有毒物质导致。运行问题可能涉及污水量、回流污泥量、空气量和排泥状态等指标的调整。有毒物质可能是新工业废水混入的结果。"]
[1293,"污泥腐化是怎么回事？","污泥腐化是指在二沉池中，由于污泥长期滞留而产生厌氧发酵，生成气体如硫化氢、甲烷等，导致大块污泥上浮并变黑、产生恶臭的现象。"]
[1294,"污泥上浮的原因是什么？","污泥上浮的原因是曝气池内污泥龄过长、硝化进程较高，在沉淀池内产生反硝化作用，氮气附着在污泥上使污泥密度降低而上浮。为防止此现象，应增加污泥回流量、及时排除剩余污泥或控制硝化作用的发生。"]
[1295,"活性污泥法系统中产生泡沫问题的原因是什么？","曝气池中产生泡沫，主要原因是污水中存在大量合成洗涤剂或其他气泡物质。"]
[1296,"活性污泥法系统中产生的泡沫问题如何解决？","解决泡沫问题的措施包括分段注水提高混合液浓度、进行喷水或投加除沫剂、使用风机机械消泡等方法。这些措施旨在消除曝气池中产生的泡沫。"]
[1297,"什么是生物膜法？","生物膜法是一种与活性污泥法并列的污水好氧生物处理技术，利用载体或滤料上形成的生物膜来处理污水。"]
[1298,"生物膜由哪些微生物组成？","生物膜由多种多样的好氧微生物和兼性厌氧微生物组成，包括细菌、真菌、放线菌、原生动物和微型后生动物等。"]
[1299,"生物膜的形成过程是怎样的？","生物膜的形成经历潜伏、生长、成熟和衰老脱落等阶段。当污水与滤料接触时，微生物在滤层上繁殖形成小的斑块，逐渐连接成薄膜，最后达到稳定厚度形成成熟的生物膜。"]
[1300,"生物膜在污水处理中的作用是什么？","生物膜通过微生物的代谢作用降解污水中的有机污染物，使污水得到净化。同时，生物膜上的微生物也进行呼吸作用，消耗氧气并产生代谢产物。"]
[1301,"生物膜法的挂膜机理是什么？","挂膜机理是指生物膜内外以及生物膜与水层之间进行物质传递的过程。氧气从空气中溶解进入水层，再传递给生物膜供微生物呼吸；有机物从污水中传递给生物膜进行降解；微生物的代谢产物则从生物膜进入水层并排走或逸出进入气流中。"]
[1302,"厌氧层对生物膜的影响是什么？","当厌氧层较薄时，与好氧层保持平衡关系，好氧层能维持正常净化功能。但当厌氧层加厚并产生大量代谢产物时，会破坏好氧层的稳定状态，导致生物膜老化、净化功能下降并易于脱落。"]
[1303,"如何维持生物膜的活性和合适的厚度？","在正常运行情况下，通过水流的冲刷力可以维持生物膜的活性和合适的厚度。当废水浓度较大时，需要加大冲刷力以防止生物膜过厚造成堵塞和影响通风。"]
[1304,"生物膜脱落后会怎样？","生物膜脱落后会形成新的生物膜。新生生物膜需要经过一定时间后才能充分发挥其净化功能。在正常运行情况下，整个系统中的生物膜各部分会交替脱落，从而保持活性生物膜数量的相对稳定和良好的净化效果。"]
[1305,"附着在生物滤池滤料上的生物膜构造示意图是怎样的？","详见图:@生物膜构造示意图.jpg@$；"]
[1306,"什么是生物膜？","生物膜是高度亲水性的物质，在污水不断在其表面更新的条件下，其外侧总是存在着一层附着水层。它是微生物高度密集的物质。"]
[1307,"生物膜上有什么生长？","生物膜的表面和一定深度的内部生长繁殖着大量的各种类型的微生物和微型动物。"]
[1308,"生物膜形成和成熟后会有什么变化？","生物膜在其形成和成熟后，由于微生物不断增殖，其厚度不断增加。增加到一定厚度时，氧不能透入的里侧深部会转变成为厌氧状态，形成厌氧性膜。因此，生物膜由好氧和厌氧两层组成。"]
[1309,"有机物主要在哪里降解？","有机物的降解主要是在好氧层内进行，好氧层的厚度一般为2mm左右。"]
[1310,"生物膜与水层之间有哪些物质传递？","空气中的氧溶解于流动水层中，通过附着水层传递给生物膜，供微生物呼吸。污水中的有机污染物由流动水层传递给附着水层，然后进入生物膜，通过细菌的代谢活动被降解。微生物的代谢产物如H₂O等通过附着水层进入流动水层并随其排走，而CO₂及厌氧分解产物如H₂S、NH₃等气态代谢产物则从水层逸出进入空气中。"]
[1311,"生物膜何时会脱落？","当生物膜较厚或废水中有机物浓度较大时，空气中的氧很快被膜表面的微生物耗尽，使内层滋生大量厌氧微生物。膜内层微生物不断死亡并解体，降低了膜与载体的黏附力。同时，厌氧微生物发酵所产生的气体也可减小膜与载体的黏附力。在这种情况下，过厚的生物膜会在本身重力及废水流动的冲刷作用下脱落。"]
[1312,"生物膜脱落后会发生什么？","膜脱落后的载体表面会开始新的生物膜形成过程，这是生物膜的正常更新过程。此外，生物膜中还有大量的以生物膜为食料的噬膜微型动物，它们的活动也可能导致膜的脱落或更新。"]
[1313,"生物膜净化污水的原理是什么？","生物膜净化污水的原理主要是通过生物膜上的微生物对有机污染物的降解作用。微生物利用污水中的有机物作为能源和营养物质进行代谢活动，将有机物转化为无害或低毒的物质，从而实现污水的净化。"]
[1314,"生物膜中的微生物是如何生长的？","生物膜中的微生物附着在载体表面生长，这种生长环境相对稳定，有利于微生物的生长和繁殖。"]
[1315,"生物膜上的微生物种类如何？","生物膜上形成了种类广泛、种属繁多、食物链长且复杂的微生物生态系统。例如，可以出现大量的丝状菌、硝化菌、线虫、轮虫类以及寡毛类微型动物等，甚至可能出现像滤池蝇一类的昆虫。"]
[1316,"生物膜法的剩余污泥产量如何？","由于生物膜中的微生物附着在载体上生长，其生物固体平均停留时间较长，因此生物膜法产生的剩余污泥量通常低于活性污泥法。"]
[1317,"生物膜法是否具有硝化和反硝化功能？","是的，由于生物膜上可以有硝化菌的存在，一般生物膜法都具有硝化功能。同时，采取适当的措施，生物膜法还可能具有反硝化脱氮能力。"]
[1318,"生物膜法处理污水的过程是怎样的？","生物膜法处理污水多分段进行，每段都繁衍与进入本段污水水质相适应的微生物，并形成优势种属。这有利于微生物新陈代谢功能的发挥和有机物污染物的降解。"]
[1319,"生物膜法有哪些优点？","生物膜法具有对水质、水量变动适应性较强；污泥沉降性能好，易于分离；能够处理低浓度的污水；易于维护管理、能耗低等方面的优点。"]
[1320,"生物膜法有哪些缺点？","生物膜法的缺点包括：一般情况下处理效果可能不如活性污泥法好；工作过程中容易发生堵塞；运行过程中可能产生滤池蝇，导致卫生条件较差。"]
[1321,"生物膜法中的微生物生态系统有何特点？","生物膜中的微生物生态系统复杂且多样化，包括各种种属和食物链。这种多样性有助于提高生物膜法处理污水的效率和适应性。"]
[1322,"生物膜法中的载体有何作用？","载体在生物膜法中起着关键作用，它为微生物提供了一个附着和生长的表面。载体的存在有助于增加微生物与污水的接触面积，从而提高处理效率。"]
[1323,"生物膜法中的滤池蝇是如何产生的？","滤池蝇的出现可能与生物膜法处理过程中的环境条件有关，如温度、湿度和食物来源等。虽然滤池蝇在一定程度上可能会影响卫生条件，但它们也是生物膜生态系统中的一部分。"]
[1324,"什么是普通生物滤池？","普通生物滤池，又称滴滤池，是生物滤池的早期类型，由池体、滤床、布水装置和排水装置构成。滤床上生长着生物膜，用于处理污水。"]
[1325,"普通生物滤池的特点是什么？","普通生物滤池的特点是处理效果好、运行稳定、易于管理、节省能源。但由于承受的污水负荷低，占地面积大，不适宜处理大量污水，且床体容易堵塞，卫生状况较差。"]
[1326,"普通生物滤池的示意图是怎样的？","详见图:@普通生物滤池的示意图.jpg@$；"]
[1327,"什么是高负荷生物滤池？","高负荷生物滤池是第二代生物滤池工艺，其BOD容积负荷率和水力负荷率分别高于普通生物滤池的6～8倍和10倍。构造与普通生物滤池相似，但滤料粒径和厚度较大，常采用处理水回流的运行措施。"]
[1328,"高负荷生物滤池的特点是什么？","高负荷生物滤池的特点是负荷高，水力冲击能力强，生物膜量不大，不易堵塞，占地面积小，卫生条件好，适宜处理浓度和流量变化较大的废水。"]
[1329,"什么是塔式生物滤池？","塔式生物滤池是第三代生物滤池，占地面积小，基建费用低，净化效率高。其内部通风良好，污水从上向下滴落，与生物膜和空气充分接触，提高了处理效果。"]
[1330,"塔式生物滤池的优点是什么？","塔式生物滤池的优点包括生物相分层明显、占地面积小、有机负荷高。其水力负荷和有机负荷分别比普通生物滤池高5～10倍和2～6倍，生物膜与污水接触时间长，且在不同高度形成不同的生物相，有利于污水的处理。"]
[1331,"塔式生物滤池存在哪些问题？","塔式生物滤池存在的问题包括供氧不如曝气池充足，易形成厌氧环境，降低降解效率，以及对大分子有机物的氧化分解较困难。"]
[1332,"塔式生物滤池的结构示意图是怎样的？","详见图:@塔式生物滤池的结构示意图.jpg@$；"]
[1333,"什么是生物转盘？","生物转盘是一种利用固定在轴上的圆盘或多角形盘片表面上生长的生物膜来处理污水的装置。"]
[1334,"生物转盘的工作原理是什么？","生物转盘的工作原理是：盘片交替与空气和污水接触，生物膜在浸没时吸附有机物，转出水面时从大气中吸收氧，使有机物被微生物氧化分解。老化的生物膜剥落后进入二沉池处理。"]
[1335,"生物转盘有哪些特点？","生物转盘的特点包括：能繁殖大量丝状菌，增加活性表面积；生物膜与污水、空气的接触时间可调；可进行分级运转，发挥多种微生物作用；生物膜成熟期短，挂膜容易；管理方便，运行费用低。"]
[1336,"生物转盘适用于处理哪些类型的废水？","生物转盘适用于处理丙烯腈废水、含酚废水、医院污水、宾馆污水、啤酒废水等，尤其在废水量小的治理工程中应用较多。"]
[1337,"生物转盘有哪些新形式？","生物转盘的新形式包括：充气管驱动式生物转盘，增加对生物膜的供氧；活性污泥式生物转盘，在曝气池内组装；硝化与反硝化生物转盘，适于生物脱氮等。"]
[1338,"生物转盘的结构示意图是什么？","详见图:@生物转盘的结构示意图.jpg@$；"]
[1339,"什么是生物接触氧化？","生物接触氧化是一种污水处理技术，其中池内充满滤料，滤料淹没在水中，采用与曝气池相同的曝气方法向微生物供氧。"]
[1340,"生物接触氧化的工作原理是什么？","生物接触氧化的工作原理是：当污水经过滤料时，滤料上布满生物膜，废水与生物膜接触，通过微生物的新陈代谢作用去除有机污染物，从而净化污水。"]
[1341,"生物接触氧化法中常用的填料有哪些？","生物接触氧化法中常用的填料有玻璃钢或塑料蜂窝填料、软性纤维填料、半软性填料、立体波纹塑料填料等。其中，软性纤维和半软性填料组合而成的填料最为普遍。"]
[1342,"生物接触氧化法的特点是什么？","生物接触氧化法的特点是：对BOD的去除率较高，负荷变化适应性强，不会发生污泥膨胀现象，便于操作管理，且占地面积小。"]
[1343,"生物接触氧化的结构示意图是什么？","详见图:@生物接触氧化的结构示意图.jpg@$；"]
[1344,"生物转盘和生物接触氧化有哪些相似之处和不同之处？","相似之处：两者都是利用生物膜来处理污水，且都具有较强的有机物去除能力。不同之处：生物转盘通过转盘的转动来实现生物膜与污水和空气的交替接触，而生物接触氧化则是通过曝气将氧气供给微生物。此外，生物转盘可进行分级运转，而生物接触氧化则主要通过滤料的选择来实现不同的处理效果。"]
[1345,"生物流化床的结构示意图是什么？","详见图:@生物流化床的结构示意图.jpg@$；"]
[1346,"什么是生物流化床？","生物流化床是一种以砂、活性炭、焦炭等小颗粒为载体，通过水流使载体悬浮流化，用于污水处理的新型工艺。"]
[1347,"生物流化床中的载体有什么作用？","载体表面生长着生物膜，由于粒径小，比表面积大，能广泛频繁地与污水接触，强化传质过程，有效防止堵塞。"]
[1348,"生物流化床有哪些类型？","根据床体本身的好氧或厌氧状态，生物流化床可分为好氧流化床和厌氧流化床。根据动力来源，可分为液流动力流化床、气流动力流化床和机械搅动流化床。"]
[1349,"气流动力流化床是如何工作的？","气流动力流化床以气体为动力使载体流化，在反应器内污水液相、生物膜载体固相和空气气相三相相互接触。"]
[1350,"生物流化床有哪些组成部分？","生物流化床主要由床体、进出水装置、进气管和载体等组成。"]
[1351,"生物流化床的特点是什么？","流化床中的固体颗粒粒径范围在0.5～1.0mm,   比表面积至少为1000～2000m²/m³  ( 砂 粒),远比生物转盘(50m²/m³)  和生物滤池(25m²/m³)  为大，因而流化床具有以下特点：\n(1)具有高浓度的生物量，通常大于10g/L， 高的甚至可达40～50g/L，而活性污泥浓 度一般只有2～4g/L，所以相应地具有较高的净化效率。\n(2)流化床中气、液、固各相之间有效接触面积大，相对运动速度快，因此物质传递速度 高。根据报道，流化床生物膜中的生化反应速度与向膜的传质速率之比是0.1～0.7。流化床中 的传质速率大于微生物的反应速率，这被认为是流化床净化效率高的又一个重要因素。\n(3)由于生物浓度和传质效率高，污水在床中停留时间短。因此，耐受冲击负荷的能力 显著增强，BOD₅负荷可达16.6kg/(m³·d)，但是管理较其他生物膜法复杂。"]
[1352,"什么是废水的厌氧生物处理？","废水的厌氧生物处理是在没有游离氧存在的条件下，利用兼性细菌和厌氧细菌降解和稳定有机物的生物处理方法。"]
[1353,"厌氧生物处理过程中，有机物是如何转化的？","在厌氧生物处理过程中，复杂的有机物被降解并转化为简单的化合物，如甲烷、二氧化碳、水、氨和硫化氢等。同时，少量有机物被转化和合成为新的细胞物质。"]
[1354,"厌氧生物处理有哪些优点？","厌氧生物处理的优点包括运行费用低、剩余污泥量少以及可以回收甲烷作为能量。"]
[1355,"厌氧生物处理存在哪些缺点？","厌氧生物处理的缺点包括反应速度较慢、反应时间较长、处理构筑物容积大，同时需要维持较高的反应温度来保持较高的反应速率，这会消耗能源。"]
[1356,"厌氧消化过程有哪些理论？","厌氧消化过程经历了多个理论的发展，包括两阶段理论（酸性发酵阶段和碱性发酵阶段）、三阶段理论（水解发酵阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段）以及四阶段理论（在三阶段基础上增加了同型产乙酸过程）。"]
[1357,"厌氧消化过程中的两阶段理论包括哪些内容？","两阶段理论认为，厌氧消化过程首先进入酸性发酵阶段，其中复杂的有机物被水解和发酵成低分子中间产物，如脂肪酸、醇类、CO₂和H₂等。然后进入碱性发酵阶段，产甲烷细菌将这些发酵产物进一步转化为甲烷和二氧化碳。"]
[1358,"厌氧消化过程中的三阶段理论包括哪些内容？","三阶段理论将厌氧消化过程分为水解发酵阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段。在水解发酵阶段，复杂的有机物被分解为简单有机物；在产氢产乙酸阶段，除乙酸外的产物被转化为乙酸和氢气/二氧化碳；在产甲烷阶段，产甲烷细菌利用乙酸和氢气/二氧化碳转化为甲烷。"]
[1359,"厌氧消化过程中的四阶段理论与三阶段理论有何不同？","四阶段理论在三阶段理论的基础上增加了同型产乙酸过程，即由同型产乙酸细菌将氢气/二氧化碳转化为乙酸。然而，这类细菌产生的乙酸量通常不到总乙酸量的5%。"]
[1360,"如何理解厌氧消化过程的复杂性？","厌氧消化过程是一个由许多不同微生物菌群协同作用的结果，经历了多个阶段理论的发展。每个阶段都涉及不同的微生物和生化反应，使得整个过程变得极为复杂。这表明人们对有机物厌氧消化过程的认识是不断深入的。"]
[1361,"厌氧生物处理过程中有机物转化示意图是怎样的？","详见图:@厌氧生物处理过程中有机物转化示意图.jpg@$；"]
[1362,"两阶段厌氧消化过程示意图是怎样的？","详见图:@两阶段厌氧消化过程示意图.jpg@$；"]
[1363,"三阶段厌氧消化过程示意图是怎样的？","详见图:@三阶段厌氧消化过程示意图.jpg@$；"]
[1364,"四阶段复杂有机物厌氧消化过程示意图是怎样的？","详见图:@四阶段复杂有机物厌氧消化过程示意图.jpg@$；"]
[1365,"厌氧生物处理主要涉及哪些微生物种群？","厌氧生物处理主要涉及水解发酵菌群、产氢产乙酸菌群、同型产乙酸菌群和产甲烷菌群。"]
[1366,"这些微生物种群在厌氧消化过程中形成了怎样的关系？","这些微生物种群通过直接或间接的营养关系，在厌氧消化过程中组成了一个复杂的共生网络系统。产酸细菌和产甲烷细菌之间相互依存、相互制约。"]
[1367,"水解发酵菌群的主要功能是什么？","水解发酵菌群的主要功能是将大分子不溶性有机物水解成小分子的水溶性有机物，并将水解产物转化为代谢产物，如脂肪酸和醇类等，供其他细菌利用。"]
[1368,"水解发酵菌群主要包含哪些种类的细菌？","水解发酵菌群主要为专性厌氧菌和兼性厌氧菌，属于异养菌。"]
[1369,"产氢产乙酸菌群在厌氧消化过程中扮演什么角色？","产氢产乙酸菌群能将第一阶段的发酵产物，如丙酸、丁酸等，进一步转化为乙酸和氢气。"]
[1370,"同型产乙酸菌群有什么特点？","同型产乙酸菌群能在厌氧条件下利用有机基质和分子氢/二氧化碳产生乙酸，并降低氢分压，对产氢的酸化细菌和产甲烷菌有利。"]
[1371,"产甲烷菌群在厌氧消化过程中的重要性是什么？","产甲烷菌群是参与厌氧消化过程的最后一类也是最重要的一类细菌群，具有特殊的产能代谢功能，能将二氧化碳还原为甲烷。"]
[1372,"产甲烷菌群属于哪一类细菌？","产甲烷菌群属于古细菌。"]
[1373,"产甲烷菌群能利用哪些能源物质？","产甲烷菌群能利用的能源物质主要有H₂/CO₂、甲酸、甲醇、甲氨基类和乙酸。"]
[1374,"产甲烷菌群对温度的适应范围是怎样的？","产甲烷菌群对温度的适应范围分为三类：低温菌适应20～25℃，中温菌适应30～45℃，高温菌适应45～75℃。在已经鉴定的产甲烷菌中，大多数是中温菌，低温菌较少，高温菌也较多。"]
[1375,"厌氧生物处理工艺的优点是什么？","一定条件下，好氧生物处理仍然是废水处理的较好选择。但结合经济优越性和特定高 浓度有机废水等情况，传统好氧处理法的不经济性，使得人们不得不考虑厌氧生物处理技 术。厌氧生物处理工艺的优点有以下几个方面：\n(1)通过污泥颗粒化等手段可使工艺稳定运行。(2)由于厌氧微生物增殖缓慢，处理同样数量的废水产生的剩余污泥仅为好氧法的 1/10～1/6,减少了剩余污泥的处置费用。\n(3)厌氧方法对营养物的需求量小，其COD 、N 、P 之间的比约为(200～350):5: 1,减少了补充氮磷营养的费用。\n(4)由于厌氧系统可承受相当高的负荷率，COD 负荷可以达到3.2～32kg/(m³·d),\n而好氧系统仅仅为0.5～3.2 kg/(m³·d),        厌氧系统设施占地面积小。\n(5)厌氧系统产生的沼气可作为燃料。\n(6)厌氧系统处理含表面活性剂废水无泡沫问题。\n(7)可以降解好氧过程中不可生物降解的物质，例如高氯化脂肪族化合物。 (8)可以转化氯化有机物，减少氯化有机物的生物毒性。\n(9)可以处理季节性排放的废水，厌氧生物还可以降低内源代谢强度，使厌氧生物在饥 饿状态下存活时间长。"]
[1376,"厌氧生物处理工艺的缺点是什么？","有时候废水温度低或浓度低，或者碱度不足，或者出水要求高等情况也限制了厌氧处理 技术的应用。厌氧工艺的缺点可归纳如下：\n(1)由于厌氧微生物增殖缓慢，为增加反应器内生物量，系统启动时间较长， 一般需要 8～12周。\n(2)由于厌氧微生物增长缓慢，世代期长，处理低浓度或碳水化合物时，碱度不足，废 水效果不好。\n(3)在某些情况下，出水水质不能满足排放要求。有时，其出水COD 浓度高于好氧处 理，仍需进行后处理才能达到较高的处理要求。\n(4)水质浓度产生的甲烷的热量不足以使水温加热到35℃的厌氧生物处理最佳温度。\n(5)含有硫酸根的废水会产生硫化物和气味。\n(6)无硝化作用。\n(7)氯化的脂肪族化合物对甲烷的毒性比好氧异养菌大。\n(8)低温下动力学速率低。"]
[1377,"厌氧滤池是什么？","厌氧滤池是一个内部填充有微生物附着填料的厌氧反应器，其中填料浸没在水中，微生物附着在填料上，部分悬浮在填料空隙之间。"]
[1378,"污水在厌氧滤池中的流动方向是怎样的？","污水可以从反应器的下部（升流式厌氧滤池）或上部（下向流厌氧滤池）进入反应器，并通过固定填料床。"]
[1379,"厌氧滤池的主要作用是什么？","厌氧滤池的主要作用是在厌氧微生物的作用下，将废水中的有机物厌氧分解，并产生沼气。"]
[1380,"沼气在厌氧滤池中是如何处理的？","沼气气泡在厌氧滤池中自下而上释放，并在滤池顶部进入沼气收集系统。"]
[1381,"厌氧滤池内污泥的质量浓度通常是多少？","厌氧滤池内污泥VSS的质量浓度通常可达10～20g/L。"]
[1382,"厌氧滤池如何保留厌氧污泥？","厌氧滤池通过两种方式保留厌氧污泥：细菌在固定的填料表面形成生物膜，以及在填料之间细菌聚集形成絮体。"]
[1383,"厌氧滤池是否需要污泥回流？","由于厌氧滤池内可自行保留高浓度的污泥，因此不需要污泥回流。"]
[1384,"几种类型的厌氧生物滤池的构造是什么？","详见图:@几种类型的厌氧生物滤池的构造.jpg@$；"]
[1385,"厌氧滤池的特点是什么？","厌氧滤池的特点有以下几个方面：\n(1)依靠填料的作用，反应器内可持留大量的生物体，污泥停留时间达到100d,   无 需 进行污泥沉淀分离和回流。\n(2)各种不同的微生物自然分层固定于滤池的不同部位，使其微环境得到自然优化，污 泥的活性较高；厌氧污泥在厌氧滤池内有规律分布还使得反应器对有毒物质的适应能力较 强，可以生物降解的毒性物质在反应器内的浓度也呈现规律性的变化，加之厌氧生物膜形成 各种菌群的良好共生关系，在厌氧滤池内易于培养出适应有毒物质的厌氧污泥。\n(3)填料固定，进入厌氧滤池的废水逐渐被细菌水解酸化，转化为乙酸和甲烷，废水组 成沿不同反应器高度逐渐变化。微生物种群的分布也呈现规律性。\n(4)装置结构简单，工艺运行稳定，易于操作。\n(5)承受水力负荷的能力较强，更适用于浓度较低的有机废水处理。\n(6)装有填料，造价偏高，易于堵塞，对废水悬浮物有一定限制。"]
[1386,"厌氧滤池的影响因素有哪些？","厌氧滤池的影响因素包括填料、温度、pH、布水装置、反应器的启动、滤池的堵塞。"]
[1387,"填料的选择对滤池运行有哪些影响？","填料的选择对滤池运行有重要影响，包括填料的材质、粒度、表面状况、比表面积和孔隙率等因素。这些因素会影响细菌的附着、增殖速率以及滤池的性能和效果。"]
[1388,"厌氧滤池通常在哪个温度范围内运行？","厌氧滤池通常在中温范围内运行，温度为25～40℃。温度的选择对微生物种群的生长和工艺的稳定运行有重要影响，不能直接改变温度而使反应器成为另一种温度范围的工艺。"]
[1389,"反应器内的pH值应保持在什么范围内？","反应器内的pH值应保持在6.5～7.8范围内，且应尽量减少波动。厌氧微生物对pH值非常敏感，pH值的变化会对它们的生长和代谢活动产生影响，进而影响工艺的稳定性和效果。"]
[1390,"布水装置在厌氧滤池中的作用是什么？","布水装置在厌氧滤池中的作用是使进水均匀分布至整个底面上，以减轻短流程度。通过合理布置布水装置，可以确保废水在滤池中均匀分布，提高处理效果。"]
[1391,"厌氧滤池的启动过程是怎样的？","厌氧滤池的启动是指通过反应器内污泥在填料上成功挂膜，并通过驯化达到预定的污泥浓度和活性，使反应器在设计负荷下正常运行的过程。启动时可采用投加接种污泥的方法，同时控制进水负荷和稀释倍数等因素。"]
[1392,"厌氧滤池堵塞的原因及预防措施是什么？","厌氧滤池堵塞的原因主要是反应器底部污泥浓度过高和进水悬浮物浓度过高。预防措施包括选择合适的填料、控制进水悬浮物浓度在200mg/L以下、采用下向流式厌氧滤池等。此外，改变滤池的运行方式也有助于克服堵塞问题。"]
[1393,"升流式厌氧污泥床反应器（UASB）的主要原理是什么？","UASB 反应器废水被尽可能均匀地引入反应器底部，污水向上通过包含颗粒污泥或悬浮 层絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水与污泥颗粒的接触过程中。在厌氧状态下产生的  沼气引起内部的循环，这对于颗粒污泥的形成和维持有利。沉淀性能较差的污泥颗粒或絮 体，在气流的作用下于反应器上部形成悬浮污泥层。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗  粒上，附着和没有附着的气体向反应器顶部上升。当消化液(含沼气、污水和污泥混合液) 上升到三相分离器时，气体受反射板的作用折向气室而与消化液分离；污泥和污水进入上部  静置沉淀区，受重力作用泥水分离，上清液从沉淀区上部排出，污泥被截留于沉淀区下部，并通过斜壁返回反应区内。三相分离器的工作， 可以使混合液中的污泥沉淀分离并重新絮凝，有  利于提高反应器内的污泥浓度，保证 UASB 反应  器高效稳定运行。"]
[1394,"升流式厌氧污泥床反应器（UASB）示意图是怎样的？","详见图:@升流式厌氧污泥床反应器（UASB）示意图.jpg@$；"]
[1395,"升流式厌氧污泥床反应器（UASB）的构成和类型是什么？","UASB反应器主要由以下几部分构成：\n(1)进水配水系统。进水配水系统主要是将 废水尽可能均匀地分配到整个反应器，并具有一 定的水力搅拌功能。\n(2)反应区。包括污泥床区和污泥悬浮层 区，有机物主要在这里被厌氧菌所分解，是反应 器的主要部位。\n(3)三相分离器，主要功能是把沼气、污泥 和液体分开。污泥经沉淀区沉淀后由回流缝回流 到反应区，沼气分离后进入气室。三相分离器的 效果直接影响反应器的处理效果。\n(4)出水系统。其作用是把沉淀区表面处理过的水均匀的收集，排除反应器。 (5)气室。其作用是收集沼气，也叫集气罩。\n(6)浮渣清除系统。其功能是清除沉淀区液面和气室表面的浮渣。\n(7)排泥系统。其功能是均匀地排除反应区的剩余污泥。\n根据不同废水水质，UASB 反应器的构造有所不同，主要可分为开放式和封闭式两种。"]
[1396,"开放式和封闭式 UASB 反应器的示意图是怎样的？","详见图:@开放式和封闭式 UASB 反应器的示意图.jpg@$；"]
[1397,"升流式厌氧污泥床反应器（UASB）的特点是什么？","UASB 能够培养得到一种具有良好沉降性能和高比产甲烷活性的颗粒厌氧污泥，相对于其他同类装置，UASB反应器具有一定的优势。其突出特点为：\n(1)有机负荷较高，水力负荷能满足要求。\n(2)提供一个有利于污泥絮凝和颗粒化的物理条件，并通过工艺条件的合理控制，使厌氧污泥能保持良好的沉降性能。\n(3)通过污泥的颗粒化和流化作用，形成一个相对稳定的厌氧微生物生态环境，并使其与基质充分接触，最大限度地发挥生物转化能力。\n(4)污泥颗粒化后使反应器对不利条件的抗性增强。\n(5)省去搅拌和回流污泥所需的设备和能耗。\n(6)反应器上部设置的三相分离器，使消化液携带的污泥能自动返回反应区，对沉降性 能良好的污泥或颗粒污泥避免了附设沉淀分离装置、辅助脱气装置和回流污泥装置，简化了 工艺，节约了投资和运行费用。\n(7)在反应器内不需要投加填料和载体，提高了容积利用率，避免了堵塞。"]
[1398,"升流式厌氧污泥床反应器（UASB）启动的要点是什么？","废水厌氧生物处理反应器在短期内能培养出活性高、沉降性能优良并适用于处理废水水 质的厌氧污泥，是成功启动的反应器的标志。在实际工程中，生产性厌氧反应器建造完成 后，快速顺利地启动反应器是整个废水处理工程中的关键性因素。UASB 反应器启动的要点 包括：接种 VSS 污泥量为12～15kg/m²；初始污泥COD 负荷率为0.05～0.1kg/(kg·d)；当进水COD 质量浓度大于5000mg/L，采用出水循环或稀释进水；保持乙酸质量浓度约为 800～1000mg/L; 除非 VFA 的降解率超过80%,否则不增加污泥负荷率；允许稳定性差的 污泥流失，洗出的污泥不再返回反应器；截住重质污泥。"]
[1399,"升流式厌氧污泥床反应器（UASB）的调试是怎样的？","UASB 调试之前需要对反应器进行气密性试验，确保无泄漏后，配备与所处理废水特性 相似的污泥作为接种污泥。在培养初期，进水应循环升温，升温日平均不超过2℃,接近设 计温度后逐渐进料，初始进料应采用间歇式进料方式。稳定运行一阶段后，逐步缩短进料间 隔时间，保持恒温运行，并注意污泥回流，逐渐达到设计能力。\n应当注意，当废水中原来存在和产生出来的各种挥发酸在未能有效分解之前，不应增加 反应器负荷。同一负荷要稳定运行一段时间，大约需要2～6个月的时间，接种污泥可缩短 调试时间。污泥一旦成熟，就可以长期贮存，并可以季节性或间歇性运转，二次启动的时间 也将会大大缩短。"]
[1400,"升流式厌氧污泥床反应器（UASB）的运行是怎样的？","反应器正常运行后，主要观测控制的指标有：进水水质、温度、处理负荷、沼气组分、 出水的挥发酚含量与微生物种类、污泥沉降性能以及停留时间等。简单而言，进水水质要稳  定，水量均匀，增加负荷要逐渐提高，运行温度要恒定，出水挥发酚小于300mg/L,   正确  控制有机负荷，这样可尽快形成较大的颗粒污泥。\n反应器内合理的碱度和氮磷营养对正常厌氧消化很重要。如果反应器中碱度和缓冲能力 不够，厌氧消化所产生的有机酸将会使反应器消化液的碱度 pH 下降到抑制产甲烷反应的程 度，对于缓冲能力很低的反应器适当添加重碳酸钠，有提高沼气产量、控制 pH 碱度、沉淀 有毒金属、提高污泥的沉淀性能与处理效果等作用。"]
[1401,"厌氧流化床的原理是什么？","厌氧流化床借鉴了化工流态化技术，将微生物固定在小颗粒载体上形成生物粒子，以生物粒子为流化粒料，污水作为流化介质，由外界施以动力，使生物粒子克服重力与流体阻力形成流态化。"]
[1402,"常用的载体有哪些？","常用的载体有石英砂、无烟煤、颗粒活性炭等。"]
[1403,"厌氧流化床工艺的特点是什么？","厌氧流化床工艺特点包括：最大程度地使厌氧污泥与被处理的废水接触，生物化学过程进行较快，克服了厌氧滤器的堵塞和沟流，高反应器容积负荷可减少反应器体积等。但启动困难，生物膜厚度难控制，反应器放大设计困难。"]
[1404,"厌氧流化床的优点有哪些？","厌氧流化床的优点包括：流态化能最大程度地使厌氧污泥与被处理的废水接触，生物化学过程进行较快，允许废水在反应器内有较短的水力停留时间，减少反应器体积和占地面积。"]
[1405,"厌氧流化床的缺点有哪些？","厌氧流化床的缺点包括：启动困难，需要较长时间；若载体密度大，则载体的流态化能耗高；生物膜厚度难控制，反应器放大设计困难，工业性操作经验缺乏，系统的设计运行要求高。"]
[1406,"厌氧流化床处理效率的影响因素有哪些？","厌氧流化床处理效率的影响因素包括：容积负荷（有机容积负荷的高低决定了反应器效能高低）、水力停留时间（长则基质去除效果好，短则COD去除率下降）和床层膨胀率（保持一定的床层膨胀率可以保证较高的COD去除率）。"]
[1407,"厌氧生物流化床工艺的示意图是怎样的？","详见图:@厌氧生物流化床工艺的示意图.jpg@$；"]
[1408,"厌氧折流板反应器（ABR）原理是什么？","ABR反应器是用多个垂直安装的导流板，将反应室分成多个串联的反应室，每个反应 室都是一个相对独立的上流式污泥床系统，废水在反应器内沿导流板作上下折流流动，逐个 通过各个反应室，并与反应室的颗粒或絮状污泥相接触，使废水中的有机物得到降解。\n从工艺上看，ABR 与单个 UASB 有显著不同：第一，UASB 可近似看做一种完全混合  式反应器，而 ABR 是一种复杂混合型水力流态，且更接近于推流式反应器；第二， UASB   中酸化和产甲烷两类不同的微生物相互交织在一起，不能很好地适应底物组分及环境因子， 而在ABR 中，各个反应室中的微生物相是随流程逐级递变的，递变的规律与底物降解过程  协调一致，从而确保相应的微生物相拥有最佳的工作活性。\nABR反应器独特的分格式结构及推流式流态使每个反应室中可以驯化培养出与流至该 反应室中的污水水质、环境条件相适应的微生物群落。厌氧反应产酸相和产甲烷相得到分 离，使ABR 反应器在整体性能上相当于一个两相厌氧处理系统。产酸相和产甲烷相菌群可 以各自生长在最适宜的环境条件下，有利于充分发挥厌氧菌群的活性，提高系统的处理效果 和运行的稳定性。"]
[1409,"厌氧折流板反应器（ABR）的示意图是怎样的？","详见图:@厌氧折流板反应器（ABR）的示意图.jpg@$；"]
[1410,"厌氧折流板反应器（ABR）的特点是什么？","厌氧折流板反应器具有如下优点：\n(1)上下多次折流，有良好的水力条件，混合效果良好，废水中的有机物与厌氧微生物 充分接触，有利于有机物的分解。\n(2)不需要设置三相分离器，没有填料，不设搅拌设备，反应器构造较为简单。\n(3)由于进水污泥负荷逐段降低，沼气搅动也逐段减少，不会发生因厌氧污泥床膨胀而 大量流失污泥的现象，出水 SS 较低。\n(4)反应器内可形成沉淀性能良好、活性高的厌氧颗粒污泥，可维持较多的生物量。 (5)反应器内没有填料，不会发生堵塞。\n(6)反应器中有良好的微生物种群分布，不同隔室中生长适应流入该室废水水质的优势 微生物种群，有利于形成良好的微生态系统。\n(7)较强的抗冲击负荷。\n(8)优良的处理效果。\n总的来说，厌氧折流板反应器具有结构简单、能耗低、抗冲击负荷、处理效率高等一系 列优点，但也有一些不足方面，主要包括：为了保证一定的水流和产气上升速度， ABR 反 应器不能太深；进水如何均匀分布也是一个问题；与单级 UASB 反应器相比，ABR 的第一 室常是产酸阶段， pH 值容易下降，需采取出水回流措施，缓解 pH 值的下降程度。"]
[1411,"上流式厌氧污泥床 - 滤层反应器 (UBF)的构造是怎样的？","UBF 反应器由上流式污泥床 (USAB)   和厌氧滤器 (AF)   构成，反应器的下部是高浓度颗粒污泥组成的污泥床，其混合液 悬浮固体浓度可达每升数十克，上部填料及其附着的生物膜组成 的滤料层。"]
[1412,"上流式厌氧污泥床 - 滤层反应器 (UBF)的构造原理图是怎样的？","详见图:@上流式厌氧污泥床 - 滤层反应器 (UBF)的构造原理图.jpg@$；"]
[1413,"上流式厌氧污泥床 - 滤层反应器 (UBF)的工艺特点是什么？","UBF 反应器的主要特点包括以下几个方面：\n(1)有机负荷高， COD 容积负荷为10～60kg/(m²·d)  或 BOD容积负荷为7～45kg/(m³·d)，COD 污泥负荷为0.5~ 1.5kg/(kg·d)  或 BOD 污泥负荷为0.3～1.2kg/(kg·d)。\n( 2 ) 污 泥 产 量 低 ， 污 泥 产 率 为 0.0 4 ～ 0.1 5kgVSS/kgCOD 或0.07～0.25kgVSS/kgBOD。\n(3)能耗低，溶解氧质量浓度一般为0～0.5mg/L。\n(4)应用范围广，可用来处理多种高浓度有机废水，对好氧微生物不能降解的有机废水也能处理。\n(5)UBF    反应器极大地延长了SRT  反应器中的污泥停留时间， 一般在100d  以上，在 高负荷状态下运行，仍然保持相当高的有机物去除率。\n(6)对水质的适应性高，因为反应器内的污泥浓度高，增强了反应器对不良因素的适应 力，能够高效、稳定地处理高浓度难降解有机废水。\n(7)厌氧反应在底部所产生的气体从底部上升到气室的过程中形成了一个污泥悬浮层， 使泥水混合充分，接触面积大，有利于微生物同进水基质的充分接触，有助于形成颗粒 污泥。\n(8)UBF启动速度快，处理效率高，运行稳定，管理简单。"]
[1414,"上流式厌氧污泥床 - 滤层反应器 (UBF)的运行特点是什么？","UBF 反应器启动过程与一般厌氧反应器的启动过程相同，可分为启动初期、低负荷运 行期和高负荷运行期3个阶段。\n启动初期， 一般进水COD 容积负荷控制在1～2kg/(m³·d) 。   该阶段为污泥培养循环阶 段，开始时污泥量少，污泥活性低，去除有机物能力差。随着运行时间的延长，污泥逐渐积 累，在填料层上逐渐挂膜，污泥的活性也慢慢提高， COD 的去除率也逐步达到正常运行的70%～80%。\n在低负荷运行期，进水COD 容积负荷也提高到4～5kg/(m³·d) 。   提高初期虽然COD 去除率有所下降，但随着反应进行，去除率逐渐提高并趋于稳定，产气量也相应增加，反应 器内的污泥浓度和污泥活性比启动初期有较大程度提高。由于填料层的存在，虽然反应器负 荷提高，但絮体污泥并没有大量流失。\n在高负荷运行期，随着反应器污泥量的增加，可进一步提高负荷，在COD 去除率保持在 80%以上的条件下，处理维生素C 废水的中试表明，进水COD 容积负荷可达到10kg/(m³·d)。"]
[1415,"膨胀颗粒污泥床(EGSB) 反应器是基于哪种反应器发展而来的？","EGSB反应器是基于UASB反应器发展而来的。"]
[1416,"膨胀颗粒污泥床(EGSB) 反应器与UASB反应器最大的区别是什么？","EGSB反应器与UASB反应器最大的区别在于反应器液体上升流速的不同。对于相同容积的反应器而言，EGSB反应器的占地面积大为减少。"]
[1417,"膨胀颗粒污泥床(EGSB) 反应器主要由哪些部分组成？","EGSB反应器主要由进水分配系统、气液固三相分离器以及出水循环部分组成。"]
[1418,"进水分配系统在EGSB反应器中的主要作用是什么？","进水分配系统的主要作用是将进水均匀地分配到整个反应器的底部，并产生一个均匀的上升流速。"]
[1419,"为什么膨胀颗粒污泥床(EGSB) 反应器需要对三相分离器进行特殊改进？","因为EGSB反应器内的液体上升流速比UASB反应器要大得多，所以必须对三相分离器进行特殊改进，以确保其能够有效地将出水、沼气、污泥三相进行分离。"]
[1420,"膨胀颗粒污泥床(EGSB) 反应器中的出水循环部分的目的是什么？","出水循环部分的目的是提高反应器内的液体上升流速，使颗粒污泥床层充分膨胀，确保污水与微生物之间充分接触，加强传质效果，并避免反应器内死角和短流的产生。"]
[1421,"膨胀颗粒污泥床(EGSB) 反应器实质上是哪种技术在有机废水生物处理领域的应用？","EGSB反应器实质上是固体流态化技术在有机废水生物处理领域的应用。"]
[1422,"膨胀颗粒污泥床(EGSB) 反应器的工作区处于什么状态？","EGSB反应器的工作区处于流化态的初期，即膨胀阶段。在这个阶段，进水流速处于较低值，确保进水基质与污泥颗粒充分接触，从而加速生化反应。"]
[1423,"膨胀颗粒污泥床(EGSB) 反应器的结构示意图是怎样的？","详见图:@膨胀颗粒污泥床(EGSB) 反应器的结构示意图.jpg@$；"]
[1424,"膨胀颗粒污泥床(EGSB) 反应器的工艺特点是什么？","由于出水回流、高水力负荷及独特的三相分离结构等特点， EGSB 与 UASB  相比有如 下特点：\n(1)EGSB   不但能在高负荷下取得高处理效率，在低温条件下，对低浓度有机废水的处 理也能取得较高处理效率。\n(2)EGSB   反应器内有很高的水流表观上升流速。\n(3)EGSB    的颗粒污泥床呈膨胀状态，颗粒污泥性能良好。\n(4)EGSB   对布水系统要求较为宽松，但对三相分离器要求较为严格。高水力负荷使反 应器内搅拌强度非常大，保证了颗粒污泥与废水的充分接触，强化了传质，有效解决了 UASB 常见的短流、死角和堵塞问题。但在高水力负荷和生物气浮力搅拌的共同作用下，容 易发生污泥流失。因此，三相分离器的设计成为 EGSB 高效稳定运行的关键。\n(5)EGSB   采用了处理水回流技术。对于低温和低负荷有机废水，回流可增加反应器的 水力负荷，保证处理效果；对于高浓度或含有毒物质的有机废水，回流可以稀释进入反应器 内的基质浓度和有毒物质浓度，降低其对微生物的抑制和毒害。\n综上所述， EGSB 的主要特点为：高的液体表面上升流速；较高的 COD 负荷率；大颗 粒状污泥；不需填充介质；可处理 SS 含量高的污水；可处理对微生物有毒性作用的污水； 紧凑的空间设计，极小的占地面积。其不足之处在于需要培养颗粒污泥，启动时间较长，需 采用出水循环，需要较高的动力。"]
[1425,"EGSB（膨胀颗粒污泥床）反应器启动初期的水力停留时间(HRT)是多少？","EGSB反应器启动初期的水力停留时间(HRT)一般为8h。"]
[1426,"EGSB（膨胀颗粒污泥床）工艺对低浓度有机废水的去除效率如何？","EGSB工艺对低浓度有机废水有很高的去除效率。由于反应器内具有良好的水力湍流条件，减少了传质阻力，因此能够获得较高的基质去除率。"]
[1427,"进水溶解氧对EGSB（膨胀颗粒污泥床）工艺处理性能有何影响？","进水溶解氧对EGSB工艺处理性能影响很小。厌氧颗粒污泥对溶解氧的承受能力很高，主要机理在于颗粒污泥中某些兼性菌的有氧呼吸。EGSB工艺试验已证实微量溶解氧是无害的。"]
[1428,"低温状态下EGSB（膨胀颗粒污泥床）的处理能力如何？","在低温状态下，EGSB反应器仍具有一定的处理能力。由于采用了较高的液体上升流速和颗粒污泥的形成，使得污水与污泥之间可以充分接触，传质效果良好，因此在处理低浓度污水方面有很大的优势。"]
[1429,"温度对EGSB（膨胀颗粒污泥床）反应器有何影响？","温度对微生物的活性和生化反应有显著的影响，但EGSB反应器拥有经过较长期驯化的足够生物量，能掩盖在一定范围内温度变化对运行效果的影响。"]
[1430,"pH值对EGSB（膨胀颗粒污泥床）反应器有何影响？","pH值是影响厌氧生物处理过程的重要因素，是EGSB反应器能否正常运行的重要监测指标。一般要求pH值控制在6.5～8.5，低于此范围可能导致甲烷菌活性下降或受到抑制。"]
[1431,"氯苯等有毒物质对EGSB（膨胀颗粒污泥床）反应器中的颗粒污泥有何影响？","氯苯等有毒物质对EGSB反应器中的颗粒污泥有较强的毒害作用，可能导致颗粒污泥中的细菌受损，表面不规则，内部出现空洞等现象。长期接触有毒物质还可能导致颗粒污泥解体。"]
[1432,"内循环厌氧反应器（IC反应器）的结构示意图是怎样的？","详见图:@内循环厌氧反应器（IC反应器）的结构示意图.jpg@$；"]
[1433,"内循环厌氧反应器（IC反应器）是什么？","IC反应器（内循环厌氧反应器）是20世纪90年代由荷兰Paques公司开发的专利技术，是在UASB反应器基础上发展出的第三代高效厌氧反应器。"]
[1434,"内循环厌氧反应器（IC反应器）有哪些主要优点？","IC反应器的主要优点包括具有很高的容积负荷率；节省基建投资和占地面积；沼气提升实现内循环，不必外加动力；抗冲击负荷能力强；具有缓冲 pH 的能力；出水的稳定性好、启动快速；污泥产量小。"]
[1435,"内循环厌氧反应器（IC反应器）的工作原理是什么？","IC反应器的工作原理是：污水进入反应器底部与颗粒污泥混合，在第一级高负荷反应区形成污泥膨胀床，大部分COD转化为沼气并被收集。沼气上升过程中产生提升能力，使污水和部分污泥上升到反应器顶部的气液分离器。气体离开反应器，污泥与水混合液返回第二反应室进行后处理。"]
[1436,"内循环厌氧反应器（IC反应器）由哪些部分组成？","IC反应器由混合区、第一反应室、内循环系统、第二反应室（深度净化反应室）和出水区五个基本部分组成。其中内循环系统是IC反应器的核心，由一级三相分离器、沼气提升管、气液分离器和泥水下降管组成。"]
[1437,"内循环厌氧反应器（IC反应器）的混合区有什么作用？","IC反应器的混合区使进液与从反应器上部返回的循环水、反应器底部的污泥有效混合，产生对进液的稀释和均质作用，确保进水能够均匀地进入流化床反应室。"]
[1438,"内循环厌氧反应器（IC反应器）的内循环系统是如何工作的？","IC反应器的内循环系统利用气提原理，在气体提升器中使气、水、污泥混合物快速上升。气体在反应器顶部分离后，剩余的泥水混合物经过同心管道向下流入反应器底部，形成循环流。这个循环流不需要任何外加动力，具有自我调节的作用。"]
[1439,"内循环厌氧反应器（IC反应器）的深度净化反应室有什么作用？","IC反应器的深度净化反应室用于进一步降解废水中残存的生物可降解的COD，相当于一个有效的后处理过程。由于此处的污泥负荷较低、水力保留时间较长且流动状态接近于推流，废水在此得到有效处理并避免了污泥的流失。"]
[1440,"内循环厌氧反应器（IC反应器）的出水区有什么作用？","IC反应器的出水区负责将经过第一、第二反应室处理的污水导出，进入后续的处理工艺。经IC反应器处理后的污水COD去除率一般在80%以上。"]
[1441,"内循环厌氧反应器（IC反应器）需要研究改进的地方包括哪些方面？","IC 反应器需要研究改进的地方，主要包括以下5个方面：(1)构造方面；(2)水力模型的合理性和适用性方面；(3)局限于易降解有机废水；(4)颗粒污泥在IC 厌氧反应器中仍占有重要地位；(5)增加了IC 反应器以外的附属处理设施。"]
[1442,"内循环厌氧反应器（IC反应器）在构造上有哪些改进空间？","IC厌氧反应器的高度较高、内部结构复杂，增加了施工和维护难度。可以优化结构以降低高度和简化内部构造，减少施工难度和运行成本。另外，需要改进以减少高径比带来的能量消耗和运行费用。"]
[1443,"内循环厌氧反应器（IC反应器）的水力模型有何需要改进之处？","目前的水力模型基于气升式反应器，但在IC厌氧反应器中可能不尽合理。需要进一步研究和完善模型，提高准确性和适用性。同时，需要简化计算过程并确定合理的计算参数，方便实际应用。"]
[1444,"内循环厌氧反应器（IC反应器）的应用领域有哪些限制？","目前IC厌氧反应器主要应用于易降解有机废水的处理，如啤酒、柠檬酸废水等。需要改进设计和操作条件，以拓展其在难降解有机物处理领域的应用。"]
[1445,"内循环厌氧反应器（IC反应器）中颗粒污泥的特性和培养有何重要性？","颗粒污泥在IC厌氧反应器中具有重要地位，但与UASB反应器相比具有较大颗粒、松散结构和较低强度。需要研究其特性和培养技术，以降低成本并提高处理效果。"]
[1446,"内循环厌氧反应器（IC反应器）是否需要附属处理设施？","是的，为了适应生化降解速率，IC厌氧反应器的进水通常需要调节pH和温度，增加了附属处理设施的需求。需要改进反应器的设计和操作条件，以减少对附属设施的依赖，并研究减少出水中的细微固体颗粒含量的方法。"]
[1447,"内循环厌氧反应器（IC反应器）的影响因素是什么？","内循环厌氧反应器（IC反应器）的影响因素包括容积负荷、混合液的上升流速、进水COD浓度、进水pH。"]
[1448,"容积负荷对内循环厌氧反应器（IC反应器）有什么影响？","容积负荷是IC反应器的主要影响因素之一。IC反应器的最大COD容积负荷远高于UASB反应器，可达到36.96～37.52kg/(m²·d)。这是因为大量有机物在第一反应室得到降解，并且产生的沼气被有效收集排出，使得第二反应室的颗粒污泥流失影响较小。高负荷下运行仍能达到很高的COD去除率，与反应器内部的液体内循环密切相关。"]
[1449,"混合液的上升流速对内循环厌氧反应器（IC反应器）有什么影响？","IC反应器中的混合液上升流速范围为2.5～10m/h，远高于UASB反应器。在适当的上升流速下，第一反应室的沼气产量明显增加，提高了反应器中的循环比例。这表明通过增加进水量的方式可以显著提高IC反应器中的循环效果。"]
[1450,"进水COD浓度对内循环厌氧反应器（IC反应器）有什么影响？","进水COD浓度是IC反应器性能的重要影响因素之一。在不同的进水浓度条件下，反应器中的COD浓度在高度上呈梯度分布。第一反应室中COD浓度迅速下降，而第二反应室中变化相对缓慢。因此，在设计IC反应器时，需要综合考虑进水浓度、上升流速和反应器高度之间的关系，以优化反应器的性能。"]
[1451,"进水pH对内循环厌氧反应器（IC反应器）有什么影响？","进水pH值是影响IC反应器COD去除率的关键因素之一。在较高COD容积负荷下，当进水pH值为8.5时，COD去除率达到最大值（89%）。随着pH值的进一步升高或降低，COD去除率都会逐渐下降。因此，为了获得最佳的COD去除效果，应将进水pH值控制在8.5左右。这高于普通厌氧反应器中的最佳pH值范围（7.5～7.8）。"]
[1452,"什么是两相厌氧生物处理技术？","两相厌氧生物处理技术就是将产酸菌和产甲烷菌分别置于两个串 联的反应器内并提供各自所需的最佳条件，使这两类细菌群都能发挥最大的活性，有利于提 高容积符合率，增加运行稳定性，提高反应器的处理效率。这两个串联的反应器分别称为产 酸反应器(产酸相)和产甲烷反应器(产甲烷相)。"]
[1453,"两相厌氧系统的工艺形式有哪些？","两相厌氧系统的工艺形式主要有两种：一种是两相均采用UASB反应器，另一种是产酸相为接触式反应器，产甲烷相采用UASB反应器。"]
[1454,"两相厌氧工艺的主要流程有几种？","两相厌氧工艺流程及装置的选择主 要取决于所处理基质的理化性质及其生 物降解性能，在实际工程和实验室的研 究中经常采用的基本工艺流程主要有如下3种。（1）主要用来处理易于降解的、含低悬浮物的有机废水，其中的产酸相反应器一 般可以是完全混合式的厌氧反应器，产甲烷反应器则主要是 UASB 反应器，也可以是 AF 等，详见图:@处理易于降解的、含低悬浮物有机废水的两相厌氧工艺示意图.jpg@$。（2）主要用来处理难降解的、高浓度悬浮物的有机废水或有机污泥，其中的产酸相和产甲烷相反应器均采用完全混合式的厌氧反应器，产甲烷反应器的出水是否需要回流，则需要根据实际运行情况而定，详见图:@处理难于降解的、含高悬浮物有机废水的两相厌氧工艺示意图.jpg@$。（3）主要用来处理固体含量很高的农业有机废弃物或城市有机垃圾，其中的产酸相反应器主要采用浸出床反应器，而产甲烷相反应器则可采用 UASB 等反应器。 产甲烷反应器的部分出水回流到产酸相反应器，这样可以提高产酸相反应器的运行效果，详见图:@处理固体含量很高的农业有机废弃物或城市有机垃圾的两相厌氧工艺.jpg@$。"]
[1455,"两相厌氧工艺参数的选定主要取决什么？","两相厌氧工艺参数的选定主要取决 于被处理废水的性质和浓度，尽可能根 据实际测量结果来确定。"]
[1456,"两相厌氧工艺中，产酸反应器和产甲烷反应器的容积比通常是多少？","产酸反应器与产甲烷反应器的容积比通常为1:3～5。"]
[1457,"产酸反应器的pH值和温度应维持在什么范围内？","产酸反应器的pH值应维持在4.0～5.5范围内，发酵温度应维持在25～35℃。"]
[1458,"产酸反应器的废水停留时间和COD（化学需氧量）容积负荷在什么范围内？","产酸反应器废水停留时间为4～16h,  或 COD 容积负荷为25～50kg/(m³·d)；"]
[1459,"产甲烷反应器的pH值和温度应维持在什么范围内？","产甲烷反应器的pH值应维持在5.0～7.5范围内，发酵温度通常为35℃。"]
[1460,"产甲烷反应器的废水停留时间和COD（化学需氧量）容积负荷在什么范围内？","产甲烷反应器废水停留时间为12～48h,  或 COD 容积负荷为12～25kg/(m³·d)；"]
[1461,"两相厌氧工艺的系统COD（化学需氧量）去除率通常是多少？","两相厌氧工艺的系统COD去除率通常为80%～90%。"]
[1462,"两相厌氧工艺的系统BOD（生化需氧量）去除率通常是多少？","两相厌氧工艺的系统BOD去除率通常大于90%。"]
[1463,"两相厌氧工艺的系统沼气产率通常是多少？","两相厌氧工艺的系统沼气产率通常为0.45%～0.55%m³/kgCOD。"]
[1464,"两相厌氧消化的特点是什么？","就本质而言，两相厌氧生物处理系统是一个人工构建的微生物生态系统，反应器中微生 物的活性、数量、组成、代谢途径以及存在方式等因素直接影响系统的处理能力。两相厌氧 消化的特点包括以下方面：\n(1)两相厌氧消化工艺将产酸菌和产甲烷菌分别置于两个反应器内并为它们提供了最佳 的生长和代谢条件，使它们能够发挥各自最大的活性，较单相厌氧消化工艺的处理能力和效 率大大提高。\n(2)两相分离后，各反应器的分工更明确，产酸反应器对污水进行预处理，不仅为产甲 烷反应器提供了更适宜的基质，还能够接触或降低水中的有毒物质，改变难降解有机物的结 构，减少对产甲烷菌的毒害作用，增强了系统运行的稳定性。\n(3)为了抑制产酸相中的产甲烷菌的生长而有意识地提高产酸相的有机负荷，从而提高 了产酸相的处理能力。产酸菌的缓冲能力较强，因而冲击负荷造成的酸积累不会对产酸相有 明显的影响，也不会对后续的产甲烷相造成危害，能够有效预防在单相厌氧消化工艺中常出 现的酸败现象，出现后也易于调整与恢复，提高了系统的抗冲击能力。\n(4)产酸菌的世代时间远远短于产甲烷菌，产酸菌的产酸速度高于产甲烷菌降解酸的速 率，在两相厌氧消化工艺中产酸反应器的体积总是小于单相产甲烷反应器的体积。\n(5)同单相厌氧消化工艺相比，对于高浓度有机污水、悬浮物浓度很高的污水、含有毒 物质及难降解物质的工业废水和污泥的处理，两相厌氧消化工艺具有很大优势。"]
[1465,"两相厌氧生物处理系统的适用范围是什么？","一种废水是否适宜两相厌氧生物处理可通过分析废水中的主要成分的转化途径来进行 估计。\n(1)适合处理富含碳水化合物而有机氮含量低的高浓度废水；\n(2)适合处理有毒性的工业废水；\n(3)适合处理高浓度悬浮固体的有机废水；\n(4)适合处理含难降解物质的有机废水。"]
[1466,"产酸相对产甲烷相有什么影响？","产酸相对产甲烷相有三个主要影响：1) 产酸发酵末端产物组成影响产甲烷相的转化效率和有机酸积累；2) 产酸相发酵类型可提高产甲烷相效能；3) 产酸相有效去除氢，增加产甲烷相的处理效率和稳定性。"]
[1467,"产酸相的酸化产物主要是什么？","产甲烷菌对不同基质的代谢速率不同，其中乙酸是其主要来源。产酸相发酵产物中应尽可能避免出现丙酸和乳酸，因为它们的积累容易导致酸败现象。"]
[1468,"产酸相酸化率与哪些因素有关？","产酸相酸化率与HRT（水力停留时间）、温度和进水基质浓度密切相关。在某一时间段内，酸化速率达到最大值，超过这一时段虽然酸化率继续提高，但酸化速率下降。"]
[1469,"反应器内的细菌群落分布是怎样的？","反应器内产酸相和产甲烷相中都存在对方的细菌。尽管实现了相分离，但并非绝对。产酸相中含有产甲烷菌，产甲烷相中也含有一部分产酸菌。"]
[1470,"什么是过酸状态及其如何调控？","过酸状态是产酸相反应器在较大负荷冲击下出现的一种现象，其中pH值迅速降低，影响处理效果。调控方法包括降低系统有机负荷和调节进水碱度（500～600mg/L），以恢复系统pH值。"]
[1471,"产酸相与产甲烷相有哪些差异？","产酸相和产甲烷相在物理、化学和生物性状上都有显著的差异。这些差异主要体现在它们的反应机制、微生物群落结构、代谢产物以及对环境条件的适应性等方面。"]
[1472,"请列举产酸相和产甲烷相的一些差异？","| 相 | 最小倍增时间 (d) | 对氧反应 | 温度 (℃) | pH | Eh值 (Mv) | VFA (mg/L) |  \n| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |  \n| 产酸相 | 约0.5 | 不敏感 | 30～40 | 4.0～4.5 | 100～-100 | 20000～40000 |  \n| 产甲烷相 | 2.4 (球菌)<br>4.8 (杆菌) | 敏感 | 30～40 (中温)<br>50～55 (高温) | 6.5～7.5 | -150～-400 | <3000 |"]
[1473,"废水中氮的存在形式主要有哪些？","废水中氮主要以氨氮和有机氮的形式存在。其中无机氮主要包括氨氮、亚硝氮和硝态氮；有机氮主要包括蛋白质、多肽、氨基酸和尿素等。"]
[1474,"什么是废水生物脱氮技术？","废水生物脱氮技术是20世纪70年代中期美国和南非等国的水处理专家们在对化学、催化和生物处理方法研究的基础上，提出的一种经济有效的处理技术。该技术通过微生物的同化、氨化、硝化和反硝化过程，最终将废水中的氮去除。"]
[1475,"生物脱氮包括哪些主要过程？","生物脱氮主要包括同化过程、氨化过程、硝化过程和反硝化过程。其中，氨化过程是将有机氮转化为氨氮，硝化过程是将氨氮氧化为硝态氮，反硝化过程是将硝态氮还原为氮气释放到大气中。"]
[1476,"什么是生物氨化过程？","生物氨化过程是指废水中的有机氮在微生物的作用下，通过水解和脱氨基作用转化为氨氮的过程。这个过程可以在细胞内或细胞外进行，既可以在有氧条件下进行，也能在缺氧条件下进行。"]
[1477,"蛋白质在生物氨化过程中扮演什么角色？","蛋白质在生物氨化过程中作为微生物的基质，在能产生蛋白质水解酶的微生物作用下，逐步水解为氨基酸。氨基酸进一步通过脱氨基作用转化为氨氮和其他含氮有机化合物。"]
[1478,"氨基酸的脱氨基作用可以在哪些条件下进行？","氨基酸的脱氨基作用既可以在有氧条件下进行，也能在缺氧条件下进行。有氧条件下主要发生氧化脱氨基反应，缺氧条件下可能发生水解脱氨基、还原脱氨基、脱水脱氨基和氧化还原脱氨基等反应。\n有氧条件下：\n\\mathrm{RCHNH}_2\\mathrm{COOH+O}_2\\longrightarrow\\mathrm{RCOOH+CO}_2+\\mathrm{NH}_3\\text{(氧化脱氨基})\n缺氧条件下：\nRCHNH_2COOH+H_2O\\longrightarrow RCH_2COOH+NH_3(水解脱氨基)\n\\mathrm{RCHNH}_2\\mathrm{COOH}+2\\mathrm{H}\\longrightarrow\\mathrm{RCH}_2\\mathrm{COOH}+\\mathrm{NH}_3\\text{(还原脱氨基})\n\\mathrm{CH_2OHCHNH_2COOH\\longrightarrow CH_3COCOOH+NH_3(}\\text{脱水脱氨基)}\\begin{aligned}\\text{RCHNH}_2\\text{COOH+R'CHNH}_2\\text{COOH+H}_2\\text{O}&\\longrightarrow\\text{RCOCOOH+R'CH}_2\\text{COOH+2NH}_3\\\\&\\text{(氧化还原脱氨基)}\\end{aligned}\n在上述反应中，不论在有氧还是在缺氧条件下，氨基酸的分解结果都产生氨和一种含氮 有机化合物。"]
[1479,"什么是生物硝化过程？","生物硝化过程是亚硝化菌和硝化菌将氨氮氧化成亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的过程。这个过程由自养型好氧微生物完成，包括两个步骤：亚硝化反应和硝化反应。"]
[1480,"亚硝化反应是什么？","亚硝化反应是生物硝化过程的第一步，由亚硝酸菌将氨氮转化为亚硝酸盐。"]
[1481,"硝化反应是什么？","硝化反应是生物硝化过程的第二步，由硝酸菌将亚硝酸盐氧化成硝酸盐。"]
[1482,"亚硝酸菌和硝酸菌是什么类型的微生物？","亚硝酸菌和硝酸菌都是自养型好氧微生物，统称为硝酸菌，它们是化能自养菌。"]
[1483,"生物硝化反应需要什么条件？","生物硝化反应需要在好氧条件下进行，同时受到基质浓度、温度、溶解氧浓度、pH值以及抑制物质含量等环境因素的影响。"]
[1484,"什么是C/N比？它对生物硝化过程有何影响？","C/N比是污水中含碳有机物与未氧化含氮物质的浓度比值。这个比值对生物硝化速率和过程有重要影响。当BOD₅/TNK值不同时，会影响活性污泥系统中异养菌与硝化菌对底物和溶解氧的竞争，从而影响硝化菌的生长。"]
[1485,"温度对生物硝化过程有何影响？","温度影响硝化菌的比增长速率和活性。生物硝化反应可以在4～45℃的温度范围内进行，但亚硝化菌和硝化菌的最佳生长温度分别为35℃和35～42℃。"]
[1486,"溶解氧对生物硝化过程有何影响？","硝化反应必须在好氧条件下进行，所以溶解氧浓度会影响硝化反应的速率。硝化菌可以忍受的极限溶解氧浓度为0.5～0.7mg/L，但一般建议硝化反应中的溶解氧质量浓度大于2mg/L。"]
[1487,"pH值对生物硝化过程有何影响？","pH值对硝化菌的活性有明显影响。硝化反应的最佳pH值范围为7.5～8.5。当pH值低于7时，硝化速率明显降低；低于6和高于10.6时，硝化反应将停止进行。因此，需要维持适宜的pH值以保证硝化反应的正常进行。"]
[1488,"哪些物质会抑制生物硝化过程？","许多物质会抑制活性污泥过程中的硝化作用，包括过高浓度的NH₃-N、重金属、有毒物质以及有机物。这些物质可能通过干扰细胞的新陈代谢或破坏细菌最初的氧化能力来抑制硝化反应。一般而言，同样毒物对亚硝酸菌的影响较对硝酸菌的影响强烈。"]
[1489,"亚硝酸菌将氨氮氧化成亚硝酸盐的反应方程式是什么？","\\mathrm{NH_4^++1.5O_2\\longrightarrow NO_2^-+2H^++H_2O+(240~\\sim350kJ/mol)}"]
[1490,"硝酸菌将亚硝酸盐氧化为硝酸的硝化反应方程式是什么？","\\mathrm{NO}_2^-+0.5\\mathrm{O}_2\\longrightarrow\\mathrm{NO}_3^-+(65{\\sim}90\\mathrm{kJ/mol})"]
[1491,"什么是生物反硝化过程？","生物反硝化过程是在缺氧条件下，将硝化过程中产生的硝酸盐或亚硝酸盐还原成气态氮（如N₂、N₂O、NO）的过程。这个过程由一群异养型微生物完成，主要是反硝化菌。"]
[1492,"反硝化过程中的同化作用和异化作用是什么？","同化作用是反硝化菌将\\mathrm{NO}_{2}^{-}\\text{和 NO}_{3}^{-}还原为\\mathrm{NH}_3\\mathrm{-N}供新细胞合成所用，氮成为细胞质的成分。异化作用是将NO2-和NO3-还原为N₂、N₂O、NO等气体物质，主要是N₂。"]
[1493,"硝酸盐的反硝化过程是什么？","\\mathrm{NO}_3^{-}\\xrightarrow{\\text{硝酸盐还原酶}}\\mathrm{NO}_2^{-}\\xrightarrow{\\text{亚硝酸盐还原酶}}\\mathrm{NO}\\xrightarrow{\\text{氧化还原酶}}\\mathrm{N}_2O\\xrightarrow{\\text{氧化亚叙还原醇}}\\mathrm{N}_2"]
[1494,"影响生物反硝化过程的主要环境因素有哪些？","影响生物反硝化过程的主要环境因素包括碳源有机物、温度、溶解氧、pH值、C/N比以及有毒物质等。"]
[1495,"碳源有机物在反硝化过程中起什么作用？","碳源有机物在反硝化过程中作为电子供体，被反硝化菌利用来还原硝酸盐或亚硝酸盐。不同的碳源物质会影响反硝化的速率。"]
[1496,"温度如何影响生物反硝化过程？","温度对反硝化过程的影响与对好氧异养过程的影响相似。反硝化速率与温度的关系遵循Arrheius方程。\n反硝化反应的最佳温度范围为20～40℃，低于15℃时反硝化反应速率会降低。"]
[1497,"溶解氧对生物反硝化过程有何影响？","溶解氧会抑制硝酸盐的还原作用，因为反硝化细菌是异养兼性厌氧菌。然而，反硝化细菌内的某些酶系统组分只有在有氧条件下才能合成。因此，反硝化反应适合在厌氧、好氧交替的条件下进行。活性污泥系统中溶解氧应控制在0.5mg/L以下，以保证反硝化的进行。"]
[1498,"pH值如何影响生物反硝化过程？","pH值影响反硝化菌的生长速率、反硝化酶的活性和反硝化的最终产物。反硝化最适的pH值范围为7.0～7.5。当pH值低于6.0或高于8.0时，反硝化反应将受到强烈抑制。此外，pH值还会影响反硝化的最终产物，当pH值超过7.3时，主要产物为氮气；低于7.3时，主要产物为N₂O。"]
[1499,"C/N比对生物反硝化过程有何影响？","C/N比（碳氮比）是影响反硝化过程的重要因素。理论上，将1g NO₂-N还原为N₂需要碳源有机物（以BOD表示）2.86g。一般认为，当反硝化反应器污水的BOD₅/TKN值大于4～6时，可认为碳源充足。如果碳源不足，反硝化过程将受到限制。"]
[1500,"有毒物质如何影响生物反硝化过程？","有毒物质对反硝化菌的敏感性相对较低，与一般好氧异养菌相似。但是，高浓度的有毒物质仍然可能对反硝化过程产生抑制作用。因此，在处理含有有毒物质的废水时，需要特别注意对有毒物质的去除或降低其浓度，以保证反硝化过程的正常进行。"]
[1501,"传统脱氮工艺主要包括哪两个阶段？","传统脱氮工艺主要包括硝化和反硝化两个阶段。"]
[1502,"硝化阶段的主要作用是什么？","硝化阶段的主要作用是将氨氮转化为硝态氮。"]
[1503,"反硝化阶段需要什么条件？","反硝化阶段需要缺氧条件，同时需要碳源物质如甲醇等。"]
[1504,"传统脱氮工艺的优点有哪些？","传统脱氮工艺的优点是好氧菌、硝化菌和反硝化菌可以在各自最适宜的环境条件下生长繁殖，反应速度较快，可以得到相当好的BOD₅去除效果和脱氮效果。同时，运行的灵活性和适应性较好。"]
[1505,"传统脱氮工艺的缺点有哪些？","传统脱氮工艺的缺点是流程长、处理构筑物多、附属设备多，基建费用高。同时，需要外加碳源，运转费用较高。出水中可能残留一定量的甲醇，形成BOD₅和COD。"]
[1506,"两级生物脱氮系统与三级生物脱氮系统相比有何不同？","两级生物脱氮系统将含碳有机物的氧化、有机氮的氨化和硝化合并在一个生物处理构筑物中进行，减少了一个生物处理构筑物、一个沉淀池和一个污泥回流系统。但仍然需要外加碳源。其优缺点与三级活性污泥系统相似。"]
[1507,"传统三级生物脱氮工艺是怎样的？","详见图:@传统三级生物脱氮工艺.jpg@$；"]
[1508,"二级活性污泥生物脱氮工艺是怎样的？","详见图:@二级活性污泥生物脱氮工艺.jpg@$；"]
[1509,"如何降低外加碳源的成本？","一种降低外加碳源成本的方法是将部分原水作为脱氮池的碳源，这样既可以降低去碳硝化池的负荷，又可以省去外加碳源，节约运行费用。但需要注意的是，原水中的碳源成分复杂，反硝化速率可能会比外加甲醇时低，同时出水中的BOD₅去除效率也可能有所下降。"]
[1510,"内源碳生物脱氮工艺是怎样的？","详见图:@内源碳生物脱氮工艺.jpg@$；"]
[1511,"A/O法脱氮工艺中反硝化段位于哪里？其主要作用是什么？","A/O法脱氮工艺中反硝化段位于除碳与硝化段的前面。其主要作用是利用进水中的有机物作为碳源，以来自硝化池中回流液中的NO₃-作为电子受体，将NO₃-还原为氮气。"]
[1512,"A/O法脱氮工艺有哪些主要特点？","A/O法脱氮工艺的主要特点包括：流程简单、省去了中间沉淀池、减少构筑物和占地面积；可以利用原废水中的有机物直接作为有机碳源、节省外加碳源成本；好氧的硝化反应器设置在流程的后端、使反硝化过程中残留的有机物得到进一步去除；缺氧池在好氧池前面、减轻了好氧池的有机负荷并起到生物选择器的作用、有利于改善污泥的沉降性能和控制污泥膨胀。"]
[1513,"A/O生物脱氮工艺是怎样的？","详见图:@A-O生物脱氮工艺.jpg@$；"]
[1514,"Wuhmann脱氮工艺是由谁在何时提出的？","Wuhmann脱氮工艺是由Wuhmann在1932年首先提出的。"]
[1515,"Wuhmann脱氮工艺的主要特点是什么？","Wuhmann脱氮工艺是以内源代谢物质为碳源的单级活性污泥脱氮系统。它由两个串联的活性污泥生化反应器组成：第一个为好氧反应器，第二个为缺氧反应器。在缺氧反应器中，硝酸盐氮的还原是利用第一个好氧反应器中的微生物内源代谢物质作为碳源有机物。"]
[1516,"Wuhmann脱氮工艺有哪些优缺点？","Wuhmann脱氮工艺的优点是不需要投加甲醇作为外加碳源。但由于以微生物内源代谢物质作碳源，硝酸盐氮反硝化速率很低，使得缺氧池容积变大。另一个缺点是在缺氧池中微生物内源呼吸会将有机氮和氨氮释放到污水中，降低了系统的脱氮率。"]
[1517,"如何在Wuhmann脱氮工艺中减小有机氮和氨氮释放的不利影响？","为了减小Wuhmann脱氮工艺中有机氮和氨氮释放的不利影响，可以在缺氧池后再增加一个曝气反应器。"]
[1518,"Wuhmann脱氮工艺流程是怎样的？","详见图:@Wuhmann脱氮工艺流程.jpg@$；"]
[1519,"Bardenpho脱氮工艺是如何提出的，并在何时？","Bardenpho脱氮工艺是在1973年由Bardenpho首先提出的。它是在A/O生物脱氮工艺好氧池后再增加一套A/O工艺，组成两级A/O工艺，共四个反应池。"]
[1520,"Bardenpho脱氮工艺的主要流程是什么？","在Bardenpho脱氮工艺中，原污水先进入第一缺氧池，与第一好氧池回流的混合液混合。在第一缺氧池中进行反硝化反应。然后出水进入第一好氧池，进行含碳有机物的氧化、含氮有机物的氨化及氨氮的硝化作用。接着，混合液流入第二缺氧池进行进一步反硝化。最后，第二缺氧池的混合液进入第二好氧池，通过曝气作用吹脱释出反硝化产生的氮气，并改善污泥沉淀性能。"]
[1521,"Bardenpho脱氮工艺的脱氮效率如何？","Bardenpho脱氮工艺由于采用两级A/O工艺，可以达到较高的脱氮效率，通常在90%～95%之间。"]
[1522,"在实际工程中，Bardenpho脱氮工艺如何运行？","在实际工程中，Bardenpho脱氮工艺的硝化和反硝化可以分别在各个反应器中进行，也可将它们组合在一个传统推流式曝气池中不同区域内进行。后一种情况是实际工程中较多采用的运行方式。"]
[1523,"Bardenpho脱氮工艺流程是怎样的？","详见图:@Bardenpho脱氮工艺流程.jpg@$；"]
[1524,"聚磷菌在生物除磷过程中的作用机理是怎样的？","详见图:@聚磷菌在生物除磷过程中的作用机理.jpg@$；"]
[1525,"生物除磷的主要机理是什么？","生物除磷的主要机理是通过聚磷菌在厌氧条件下释放磷酸盐，并在好氧条件下吸收磷，最终通过排除高含磷量的剩余污泥达到除磷的目的。"]
[1526,"聚磷菌在厌氧条件下是如何工作的？","在厌氧条件下，聚磷菌依靠细胞中聚磷酸盐的水解以及细胞内糖的酵解产生所需的能量，此时表现为磷的释放，即磷酸盐由微生物体内向废水中转移。聚磷菌还利用此过程中产生的能量吸收挥发性脂肪酸（VFAS）或来自原污水的VFAS合成细胞内碳能源储存物——聚-β-羟基丁酸盐（PHB）颗粒。"]
[1527,"聚磷菌在好氧条件下是如何工作的？","在好氧条件下，聚磷菌以O₂作为电子受体，利用胞内PHB作为碳源及能源进行正常的好氧代谢。聚磷菌从废水中大量摄取溶解态的正磷酸盐，在细胞内合成多聚磷酸盐，并加以积累。这种对磷的积累作用大大超过微生物正常生长所需的磷量。"]
[1528,"影响生物除磷的因素有什么？","影响生物除磷的因素包括溶解氧、硝酸盐和亚硝酸盐、温度、pH、有机物负荷和污泥龄。"]
[1529,"溶解氧对生物除磷有什么影响？","溶解氧对生物除磷的影响很大。在厌氧区，必须控制严格的厌氧条件以最大限度发挥聚磷菌的释磷能力。如果存在溶解氧，会抑制厌氧菌的发酵产酸并妨碍磷的释放。在好氧区，供给足够的溶解氧可以满足聚磷菌对贮存的PHB进行降解时的需求量，实现最大限度地转化其贮存的PHB并释放足够的能量供其过量摄磷所需。"]
[1530,"硝酸盐和亚硝酸盐对生物除磷有什么影响？","硝酸盐和亚硝酸盐在厌氧区中的存在会抑制厌氧发酵过程，因为它们可以作为反硝化细菌的最终电子受体而氧化有机基质，从而影响磷的释放和生物除磷效果。"]
[1531,"温度对生物除磷有什么影响？","温度对生物除磷的影响不如对生物脱氮过程明显。在一定温度范围内，生物除磷都能成功运行。因为不同菌群在不同温度下都具有生物脱磷的能力。"]
[1532,"pH值对生物除磷有什么影响？","生物除磷系统的合适pH值范围与常规生物处理相同，为中性和弱碱性。对于pH值不适合的工业废水，处理前需要进行调节以避免污泥中毒。在pH值较高的处理装置中，常可见到沉积的磷酸钙，这也有助于去除废水中的部分磷。"]
[1533,"有机物负荷对生物除磷有什么影响？","有机物负荷是影响生物除磷效果的重要因素之一。废水中所含有机物的种类、含量及其与微生物营养物质的比值（BOD₅/TP）会影响污泥中生物种类、活性以及磷的释放速度。小分子易降解的有机物诱导磷释放的能力较强，而高分子难降解的有机物诱导释放磷的能力较弱。"]
[1534,"污泥龄对生物除磷有什么影响？","污泥龄对生物除磷效果有直接影响。较短的污泥龄意味着污泥含磷量较高且排放的剩余污泥量较多，从而可以取得较好的脱磷效果。此外，短的污泥龄还有利于好氧段控制硝化作用的发生并利于厌氧段的充分释磷。"]
[1535,"什么是生物除磷A/O工艺？","A/O工艺是最基本的除磷工艺，由厌氧区和好氧区组成。在厌氧条件下，微生物释放磷；在好氧条件下，微生物摄取更多的磷，并实现磷的去除。"]
[1536,"A/O工艺的除磷效率如何？","A/O工艺的除磷效率相对较低，处理城市污水时效率约为75%。"]
[1537,"生物除磷A^2/O工艺与A/O工艺有何不同？","A^2/O工艺在A/O工艺的基础上增加了一个缺氧区，用于反硝化脱氮，实现同时脱氮除磷。"]
[1538,"Phostrip工艺的特点是什么？","Phostrip工艺结合了生物除磷和化学除磷，通过增设除磷池和化学沉淀池来提高除磷效率，对进水水质波动适应性强。"]
[1539,"Phoredox工艺是如何改进Bardenpho工艺的？","Phoredox工艺在Bardenpho工艺前端增设了一个厌氧区，提高了除磷效率，并降低了二沉池出现厌氧状态和释放磷的可能性。"]
[1540,"UCT工艺如何优化除磷效果？","UCT工艺通过调整回流方式，防止硝酸盐进入厌氧池，影响磷的释放，从而优化除磷效果。"]
[1541,"改良型UCT工艺有哪些改进？","改良型UCT工艺将缺氧池分为两部分，进一步优化了回流和除磷效果，简化了操作，并最大限度地消除了硝酸盐对摄磷的不利影响。"]
[1542,"除磷工艺A/O工艺示意图是怎样的？","详见图:@除磷工艺A-O工艺示意图.jpg@$；"]
[1543,"除磷工艺A^2/O工艺示意图是怎样的？","详见图:@除磷工艺A^2-O工艺示意图.jpg@$；"]
[1544,"除磷工艺Phostrip工艺示意图是怎样的？","详见图:@除磷工艺Phostrip工艺示意图.jpg@$；"]
[1545,"除磷工艺Phoredox工艺示意图是怎样的？","详见图:@除磷工艺Phoredox工艺示意图.jpg@$；"]
[1546,"UCT脱氮除磷工艺示意图是怎样的？","详见图:@UCT脱氮除磷工艺示意图.jpg@$；"]
[1547,"改良型的UCT工艺示意图是怎样的？","详见图:@改良型的UCT工艺示意图.jpg@$；"]
[1548,"什么是污水回用？","污水回用是将城镇居民生活及生产中使用过的水经过处理后再次利用的过程。"]
[1549,"污水回用的目的是什么？","污水回用的主要目的是节约新鲜水资源，缓解全球水资源短缺的问题。"]
[1550,"污水可以回用到哪些领域？","污水可以回用于农业灌溉、工业用水、市政绿化、生活洗涤、娱乐场所用水、地下水回灌和补充等多个领域。"]
[1551,"中水是什么？","中水是指城市污水经过处理后达到一定水质标准，可以在一定范围内重复使用的非饮用杂用水。"]
[1552,"中水回用的概念起源于哪个国家？","中水回用的概念起源于日本。"]
[1553,"哪些国家在污水回用方面发展得比较好？","以色列、日本、美国和南非等国在污水回用方面发展得比较好。"]
[1554,"我国污水回用的发展情况如何？","我国在污水回用方面的研究起步较晚，但已形成一定规模。目前主要用于居民冲厕、灌溉、景观用水、洗车等，正在开发在工业和农业中的使用。"]
[1555,"污水回用于农业灌溉有哪些好处？","污水回用于农业灌溉可以节约大量的淡水资源，并且对农业和污水处理都有好处。"]
[1556,"污水回用于工业用水有哪些应用？","污水经过适当深度处理后，可以送至工厂用作冷却水、水利输送炉灰渣、生产工艺用水等。"]
[1557,"污水回用于地下水回灌有哪些好处？","污水回用于地下水回灌可以补充地下水量，控制海水入侵，增加地下水蓄水量，改善地下水质。"]
[1558,"目前，污水回用经常使用的处理技术有哪些？","目前，污水回用经常使用的处理技术有活性污泥法、生物膜法等。处理方法可分为：以 生物处理法为主、以物理化学法为主、化学处理法、物理处理法。"]
[1559,"几种污水回用生物处理方法的对比是怎样的？","| 生物处理方法 | 主要作用 |  \n| :------------: | :----------------------------------: |  \n| 活性污泥法 | 利用水中好氧微生物分解废水中的有机物 |  \n| 生物膜法 | 利用附着生长在各种载体上的微生物分解水中有机物 |  \n| 生物氧化塘 | 利用稳定塘中的微生物分解废水中的有机物 |  \n| 土地处理 | 利用土壤和其中的微生物及植物综合处理水中污染物 |  \n| 厌氧处理 | 利用厌氧微生物分解水中的有机物，特别是高浓度有机物 |"]
[1560,"各种中水处理方法的比较是怎样的？","| 序号 | 项 目 | 物理处理法 | 物化处理法 | 生物处理法 |  \n| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |  \n| 1 | 回收率 | 70%～85% | 90%以上 | 90%以上 |  \n| 2 | 原水水质 | 杂排水 | 杂排水 | 杂排水、生活用水 |  \n| 3 | 负荷改变量 | 大 | 稍大 | 小 |  \n| 4 | 污泥处理 | 不需要 | 需要 | 需要 |  \n| 5 | 装置密闭性 | 好 | 稍差 | 不好 |  \n| 6 | 臭气产生 | 无 | 较少 | 多 |  \n| 7 | 运行管理 | 容易 | 较容易 | 复杂 |  \n| 8 | 占地面积 | 小 | 中等 | 大 |  \n| 9 | 回用范围 | 冲厕、绿地、空调用水 | 冲便器、空调用水 | 冲厕 |  \n| 10 | 运转方式 | 连续或间歇 | 间歇式 | 连续式 |"]
[1561,"地下渗滤中水回用的原理是什么？","在渗透区内，污水首先在重力作用下由布水管进入散水管，再通过散水管上的孔隙扩散 到上部的砾石滤料中，然后进一步通过土壤的毛细作用扩散到砾石滤料上部的特殊土壤环境 中。特殊土壤是采用一定材料配比制成的生物载体，其中含有大量具有氧化分解有机物能力 的好氧和厌氧微生物。污水中的有机物在特殊土壤中被吸附、凝聚并在土壤微生物的作用下 得到降解，同时，污水中的氮、磷、钾等作为植物生长所需的营养物质被地表植物根系吸收 利用。经过土壤和土壤微生物的吸附降解作用，以及土壤的渗滤作用，最终使进入渗滤系统 的污水得到有效净化。"]
[1562,"地下渗滤工艺的流程图是什么？","详见图:@地下渗滤工艺的流程图.jpg@$；"]
[1563,"地下渗滤工艺的结构组成是什么？","污水收集和预处理系统由污水集水管网、污水集水池、格栅和沉淀池组成；地下渗滤 系统由配水井、配水槽、配水管网、布水管网、散水管网、集水管网及渗滤集水池组成；过 滤及消毒系统根据水质情况选择一定形式的过滤器、提升设备及加氯设备；中水供水系统由 中水贮水池、中水管网及用户所需的供水形式选择的配套加压设备组成。"]
[1564,"地下渗滤工艺的特点是什么？","地下渗滤工艺的特点主要有以下几点：\n① 集水距离短，可在选定的区域内就地收集、就地处理和就地利用；\n② 取材方便，便于施工，处理构筑物少；\n③ 处理设施全部采用地下式，不影响地面绿化和地面景观；\n④ 运行管理方便，与相同规模的传统工艺比较，运行管理人员可减少50%以上；\n⑤ 无需曝气和曝气设备，无需投加药剂，无需污泥回流，无剩余污泥产生，可大大节 省运行费用，并可获得显著的经济效益；\n⑥ 处理效果好，出水水质可达到或超过传统的三级处理水平且无特殊需要，渗滤出水 只需加氯消毒即可作为冲厕、洗车、灌溉、绿化及景观用水或工业用水。"]
[1565,"新型膜法 SBBR的原理是什么？","新型膜法 SBBR 处理工艺路线为“水解沉淀——生物过滤——SBR 生物接触氧化—— 沉淀过滤”的组合工艺，适用于生活污水和可生化性好的有机废水处理。"]
[1566,"新型膜法 SBBR 的工艺流程是什么？","新型膜法 SBBR的工艺流程图详见图:@新型膜法 SBBR 的工艺流程图.jpg@$，污水经过格栅自流入水解沉淀池和生物  滤池进行强化水解酸化，将污水中的不溶性有机物在微生物的作用下水解为溶解性的有机  物，将大分子物质转化为易生物降解的小分子物质，经过处理的污水可生化值有较大提高， 有利于后序好氧生化处理。"]
[1567,"新型膜法 SBBR 工艺的特点是什么？","新型膜法 SBBR 工艺的特点有以下方面：\n① 具有强化水解酸化的作用，能起到水量调节的作用，不需再设调节池；\n② 处理装置由集水井中液位计根据液位的高低实现自动控制，操作简便；\n③ 水下射流曝气的溶氧率高达20%,省去了鼓风机曝气系统，无噪声污染；\n④ 提升泵与射流曝气组合为一体，利用污水提升的动能同时实现了曝气功能，可节省 电耗40%,达到微动力处理要求；\n⑤ 由液位计控制泵和曝气器的运行，实现运行与排水高低峰相一致，避免了不必要的动力消耗，简化了复杂的处理设备。\n⑥ 污泥主要通过厌氧硝化进行分解，多余的少量污泥定期使用环卫吸粪车抽吸外运；\n ⑦ 采用地埋管与高楼落雨管相接方式进行高空稀释排放，避免了臭气污染；\n⑧ 生化池中投放球型悬浮填料，具有耐高冲击负荷以及污泥寿命长等优点；\n ⑨ 在低浓度条件下也能保持较高的去除率。"]
[1568,"VTBR 生化反应塔的原理是什么？","VTBR 生化反应塔由2个或2个以上塔式反应器组成，反应器内装填生物固定生长的填 料。其核心工艺为VTBR 生化反应器及微电解水净化装置。"]
[1569,"VTBR 生化反应塔的工艺流程是什么？","污水经排水管网收集，进入污水处理系统，首先经过格栅去除大颗粒悬浮物，然后进入 调节池，并进行预曝气，以减少臭气产生；调节池内的污水由污水泵提升进入反应塔，在塔 内利用微生物完成对有机物的氧化分解过程，去除大部分有机物；经VTBR 生化处理后的 废水进入微电解水净化装置，进行深度处理，进一步分解生化处理后剩余的有机物，最终达 到设计排放标准或回用。VTBR 生化反应塔流程图详见图:@VTBR 生化反应塔的工艺流程图.jpg@$。"]
[1570,"VTBR 生化反应塔的特点是什么？","VTBR 生化反应塔的特点有以下几个方面：\n① VTBR  生化反应器中气液接触时间可调整为几十分钟到1h, 气液接触间的延长使溶 解氧的利用率大大提高；\n② VTBR 在结构上借鉴了深井曝气的特点，技术性能上超过了深井曝气； ③ VTBR 采用密闭设备，有利于气体收集回用或高空排放；\n④ 由于采用固定膜式生物反应器，生物内源呼吸过程加强，剩余污泥量减少。"]
[1571,"CASS 生化反应塔的原理是什么？","CASS 是在 SBR 的基础上发展起来的，在 SBR 池内进水端增加了一个生物选择器，实 现了连续进水、间歇排水。设置生物选择器的目的是使系统选择出絮凝性细菌，其容积约占 整个池子的10%。生物选择器的工艺过程遵循活性污泥的基质积累—再生理论，使活性污 泥在选择器中经历一个高负荷的吸附阶段，随后在主反应区经历一个较低负荷的基质降解阶 段，以完成整个基质降解的全过程和污泥再生。在CASS 进水端增加一个设计合理的生物选 择器，可有效抑制丝状菌的生长和繁殖，客服污泥膨胀，提高系统的稳定性。"]
[1572,"CASS 生化反应塔的工艺流程是什么？","CASS 工艺对污染物的降解是一个在时间上的推流过程，集反应、沉淀、排水于一体， 是 一 个 好 氧 /缺 氧 / 厌 氧 交 替 运 行 的 过 程 。CASS    工 艺 流 程 图 详见图:@CASS 生化反应塔的工艺流程图.jpg@$。"]
[1573,"CASS生化反应塔的特点是什么？","CASS 工艺特点有以下几个方面：\n① 建设费用低。省去了初沉淀池、二沉池及污泥回流设备，建设费用可节省20%～30%;\n② 工艺流程简洁，占地面积小；\n③ 运行费用省；\n④ 管理简单，运行可靠，不易发生污泥膨胀；\n⑤ 有机物去除率高，出水水质好；\n⑥ 采用水下曝气机代替传统的鼓风机曝气可有效解决噪声污染。"]
[1574,"污水回用存在的问题有哪些？","污水回用工程项目回收期长，短期效益不明显，在一定程度上制约了污水回用技术的推 广和运用，主要原因有以下方面：\n（1）管理体制和资金问题。现阶段很多地区没有完全实行水务一体化管理体制，没有形成一 个统一的管理部门来统筹考虑水资源的综合利用，无法形成水源建设经费的支撑体系。\n（2）水资源保护方面存在的问题。在污水回用问题上，政府相关部门应出台相应的鼓励政 策，大力提倡污水回用，所有新建企业、小区都应该开展污水回用，必须规划有污水回用系 统，推动污水回用工程技术的发展。\n（3）现行水价和宣传方面。现行水价与价值相背离，应加强制定相关政策，使水价更趋 合理。"]
[1575,"污水回用的发展前景是什么？","我国淡水资源缺乏，且分布不均，开发利用难度大，此外，有限的水资源还面临水质恶 化和水生态系统破坏的威胁，这使得水资源供需矛盾日益加剧，因此，污水回用大有前景。 目前，我国在污水再生回用技术的应用方面已取得了一定程度的进展，污水再生作为一种可  利用的第二水源在未来的社会发展以及人们的日常生活中将发挥巨大的潜力，对保护环境、 发展经济无疑将产生重大的影响。"]
[1576,"什么是污水生态处理技术？","运用生态学原理和工程学方法而形成的生态工程水处理技术。"]
[1577,"污水生态处理技术与污水灌溉有何不同？","污水生态处理系统根据生态学原理，在利用水肥资源的同时净化污水，不同于简单的污水灌溉。"]
[1578,"污水生态处理技术主要利用什么原理净化污水？","利用土壤—植物系统的物理、化学和生物的吸附、过滤、吸收和净化作用。"]
[1579,"污水生态处理技术如何处理可生物降解的污染物？","通过土壤—植物系统的净化作用，使可生物降解的污染物得到降解。"]
[1580,"污水生态处理技术中的氮、磷营养物质如何再利用？","氮、磷营养物质在污水处理过程中被植物吸收，实现再利用。"]
[1581,"污水生态处理技术属于哪一类技术？","属于有着自然处理特色的无害化与资源化技术。"]
[1582,"污水生态处理技术与生物修复有何关系？","是生物修复的一种特殊类型，利用土壤微生物和植物根际圈的作用进行污水处理。"]
[1583,"现代生态学的四项基本原则在污水生态处理技术中如何体现？","循环再生、和谐共存、整体优化和区域分异原则在污水处理过程中得到充分应用。"]
[1584,"循环再生原理在污水生态处理技术中是如何应用的？","通过控制污水投配到土地上，利用土壤—植物—微生物系统加速物质循环和再生。"]
[1585,"和谐共存原理在污水生态处理技术中有何重要性？","各种生物和处理系统环境之间和谐共存是维持系统稳定和有效处理污水的关键。"]
[1586,"整体优化原理如何应用于污水生态处理技术？","通过优化处理系统的各个环节，提高净化功能和资源利用效率。"]
[1587,"区域分异原理对污水生态处理技术设计有何影响？","需要根据不同地理区域的条件差异，有针对性地设计处理系统。"]
[1588,"什么是稳定塘？","稳定塘是一种天然的或经人工构筑的废水净化系统，通过微生物的代谢活动等使废水中的污染物转化、降解和去除。"]
[1589,"稳定塘有哪些主要用途？","稳定塘可作为二级处理或二级生物处理出水的深度处理，使废水无害化、资源化和再利用。"]
[1590,"稳定塘的主要优点是什么？","处理成本低，操作管理容易，能有效去除有机污染物、营养元素和病原菌。"]
[1591,"稳定塘的主要缺点是什么？","占地面积大，处理效果受环境条件影响，处理效率相对较低，可能产生臭味和孳生蚊蝇。"]
[1592,"稳定塘的生物相主要由哪些组成？","分解者（细菌、真菌）、生产者（藻类和水生植物）、消费者（原生动物、后生动物及高级水生动物）。"]
[1593,"稳定塘中的污染物质是如何去除的？","通过稀释沉淀、好氧微生物的氧化作用或厌氧微生物的分解作用去除或稳定化。"]
[1594,"典型的稳定塘生态系统示意图是怎样的？","详见图:@典型的稳定塘生态系统示意图.jpg@$；"]
[1595,"稳定塘按用途可分为哪些类型？","稳定塘按用途分可分为深度处理塘、强化塘、存储塘和综合生物塘等；"]
[1596,"稳定塘按溶解氧状况可分为哪些类型？","好氧塘、兼性塘、厌氧塘和曝气塘。"]
[1597,"好氧塘是如何净化废水的？","好氧塘在有氧状态下净化废水，依靠藻类光合作用和风力搅动自然复氧供氧。"]
[1598,"兼性塘的特点是什么？","兼性塘上层有氧、下层无氧，是最常用的塘型，运行好坏关键在于藻类光合作用产氧和塘表面复氧效果。"]
[1599,"厌氧塘是如何净化废水的？","厌氧塘在无氧状态下净化废水，以厌氧反应为主，适用于处理高温高浓度废水。"]
[1600,"曝气塘与其他类型塘有何不同？","通过人工曝气设备向塘中废水供氧的稳定塘称为曝气塘，这是人工强化与自然净化相结 合的一种形式。适用于土地面积有限，不足以建成完全以自然净化为特征的塘系统场合。曝 气塘深度一般在2.0m以上，废水停留时间为4～5d，BOD₅的去除率为50%～90%。但由 于出水中常含有大量活性和惰性微生物体，因而曝气塘出水不宜直接排放， 一般需后续连接 其他类型的塘或生物固体沉淀分离设施进行进一步处理。"]
[1601,"兼性塘常用于处理哪些类型的废水？","常用于处理小城镇的原废水、城市一级沉淀或二级生化处理后的出水，也用于工业废水处理。"]
[1602,"厌氧塘作为预处理设施使用时有何优点？","可以减少后续处理塘的容积，消除漂浮污泥层问题，避免形成导致淤积的污泥层。"]
[1603,"什么是废水土地处理系统？","废水土地处理系统是利用农田、林地等土壤—微生物—植物构成的陆地生态系统的生物、化学、物理等固定、降解作用对污染物进行综合净化处理的生态工程系统。"]
[1604,"废水土地处理系统的功能是什么？","废水土地处理系统的功能包括处理城市污水及工业废水、促进绿色植物生长，并实现废水的资源化和无害化。"]
[1605,"废水土地处理系统的起源是什么？","废水土地处理系统起源于废水灌溉农田的实践。"]
[1606,"废水土地处理系统有哪些优点？","废水土地处理系统的优点包括促进废水中植物营养素的循环、废水中的有用物质通过作物的生产而获得再利用、可利用废劣土地、坑塘洼地、基建投资省、使用机电设备少、管理简便低廉、节能、绿化大地、改善小气候、促进生态环境良性循环、污泥能得到充分利用、二次污染小等。"]
[1607,"废水土地处理系统可能存在哪些缺点或问题？","如果设计不当或管理不善，废水土地处理系统可能会造成土壤和地下水污染、农产品质量下降、散发臭味、孳生蚊蝇、危害人体健康等不良后果。"]
[1608,"废水土地处理系统的工作原理是什么？","废水土地处理系统的工作原理包括物理过滤、物理吸附与沉积、物理化学吸附、化学反应与沉淀、微生物代谢与有机物生物降解等复杂的综合净化过程。"]
[1609,"废水土地处理系统有哪些主要类型？","废水土地处理系统的主要类型包括慢速渗滤、快速渗滤、地表漫流和地下渗滤系统。"]
[1610,"慢渗生态处理系统 (SF-ETS) 是如何工作的？","慢渗生态处理系统 (SF-ETS) 将污水投配到土壤表面，流经土壤-植物系统时得到净化。部分污水被植物吸收，部分在渗入土壤过程中被截获或转化。该系统适用于不同场地条件，并可设计为处理型或利用型。"]
[1611,"快渗生态处理系统 (RF-ETS) 有什么特点？","快渗生态处理系统 (RF-ETS) 将污水投配到具有良好渗滤性能的土壤表面，通过重力作用在土壤中渗滤得到净化。它适用于特定场地条件，并对BOD_5、SS和大肠杆菌等具有较高的处理效率。"]
[1612,"地表漫流生态处理系统 (OF-ETS) 是如何工作的？","地表漫流生态处理系统 (OF-ETS) 将污水投配到坡面上，使污水沿坡面缓慢流动并在流动过程中得到净化。它适用于坡度和缓、土地渗透性能低的场地，并常以多年生牧草为主要植物类型。"]
[1613,"地下渗滤生态处理系统 (SI-ETS) 的应用场景是什么？","地下渗滤生态处理系统 (SI-ETS) 将污水投配到地下土层中，通过毛管浸润和土壤渗滤作用得到净化。它主要应用于小规模分散污水处理，并具有良好的绿化效果，可回收再生水供后续利用。"]
[1614,"废水土地处理系统各种工艺的特征比较是怎样的？","| 工艺特性 | 慢速渗滤 | 快速渗滤 | 地表漫流 | 地下渗滤 |  \n| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |  \n| 投配方式 | 表面布水高压喷洒 | 表面布水 | 表面布水或高低压布水 | 地下布水 |  \n| 水力负荷(cm/d) | 1.2～1.5 | 6.0～122.0 | 3.0～21.0 | 0.2～4.0 |  \n| 预处理最低程度 | 一级处理 | 一级处理 | 格栅筛滤 | 化粪池、一级处理 |  \n| 投配废水最终去向 | 下渗、蒸散 | 下渗、蒸散 | 径流、下渗、蒸散 | 下渗、蒸散 |  \n| 植物要求 | 谷物、牧草、森林 | 无要求 | 牧草 | 草皮、花木 |  \n| 适用气候 | 较温暖 | 无限制 | 较温暖 | 无限制 |  \n| 达到处理目标 | 二级或三级 | 二级、三级或回注地下水征地 | 二级、除氮 | 二级或三级 |  \n| 占地性质 | 农、牧、林 | 征地 | 牧业 | 绿化 |  \n| 土层厚度(m) | >0.6 | >1.5 | >0.3 | >0.6 |  \n| 地下水埋深 | 0.6～3.0 | 淹水期：>1.0, 干化期：1.5～3.0 | 无要求 | >1.0 |  \n| 土壤类型 | 砂壤土 | 砂土、砂壤土 | 黏土、黏壤土 | 砂壤土、黏壤士 |  \n| 土壤渗透系数 | ≥0.15,中 | ≥5.0,快 | ≤0.5,慢 | 0.15～5.0,中 |"]
[1615,"什么是污水湿地生态处理系统（W-ETS）？","污水湿地生态处理系统是将污水有控制地投配到土壤-植物-微生物复合生态系统，使土壤经常处于饱和状态，并通过耐湿植物和土壤的联合作用净化污水的处理工艺。"]
[1616,"污水湿地生态处理系统（W-ETS）的工艺目标是什么？","W-ETS的工艺目标包括直接处理污水、对经其他工艺处理后的污水进行再处置或深度处理，以及利用污水营造湿地自然保护区。"]
[1617,"污水湿地生态处理系统（W-ETS）有哪些基本类型？","W-ETS可分为自然W-ETS、人工W-ETS和构造W-ETS三大基本类型。其中，自然W-ETS 是在天然湿地基础上在不改变其基质的前提下辅以必要的工程措施 而建成的污水处理系统，人工 W-ETS 是在人工湿地基础上在不改变其基质的前提下辅以必 要的工程措施而建成的污水处理系统，构造 W-ETS 则主要是指通过工程技术手段改变湿地 基质或重新建造的湿地状污水处理系统。"]
[1618,"什么是人工湿地？","人工湿地是人工建造和监督控制的、工程化的湿地；是由水、永久性或间歇性处于饱和  状态下的基质以及水生生物所组成，具有较高生产力和较大活性的生态系统。"]
[1619,"《湿地公约》的人工湿地分类如何？","| 湿地类型 | 湿地型 | 公约指定代码 | 说明 |  \n| :---: | :---: | :---: | :---: |  \n| 人工湿地 | 鱼虾养殖塘 | 1 | 鱼虾养殖池塘 |  \n| 人工湿地 | 水塘 | 2 | 农田池塘、蓄水池塘，面积小于8hm² |  \n| 人工湿地 | 灌溉地 | 3 | 灌溉渠系与稻田 |  \n| 人工湿地 | 农用洪泛湿地 | 4 | 季节性泛滥农用地包括集约管护和放牧的草地 |  \n| 人工湿地 | 盐田 | 5 | 采盐场 |  \n| 人工湿地 | 蓄水区 | 6 | 水库、拦河坝、堤坝形成的大于8hm²的储水区 |  \n| 人工湿地 | 采掘区 | 7 | 积水取土坑、采矿地 |  \n| 人工湿地 | 污水处理场 | 8 | 污水场、处理池和氧化塘等 |  \n| 人工湿地 | 运河、排水梁 | 9 | 输水渠系 |  \n| 人工湿地 | 地下输出系统 | Zk(c) | 人工管护的岩溶洞穴水系等 |"]
[1620,"湿地系统去除水中污染物的作用机理是什么？","湿地系统通过物理、化学、生物和植物的综合反应过程去除水中可沉降固体、胶体物质、BOD₅、N、P、重金属、难降解有机物、细菌和病毒等污染物。详见下表：\n| 反应机理 | 对污染物的去除与影响 |  \n| :---: | :---: |  \n| **物理方面** | |  \n| 沉降 | 可沉降固体在湿地及预处理的酸化池中沉降去除；可絮凝固体也能通过絮凝沉降去除；随之让BOD₅、N、P、重金属、难降解有机物、细菌和病毒等去除 |  \n| 过滤 | 通过颗粒间相互引力作用及植物根系的阻截作用使可沉降及可絮凝固体被阻截而去除 |  \n| **化学方面** | |  \n| 沉淀 | 磷及重金属通过化学反应形成难溶解化合物或与难溶解化合物一起沉淀去除 |  \n| 吸附 | 磷及重金属被吸附在土壤和植物表面而被去除；某些难降解有机物也能通过吸附去除 |  \n| 分解 | 通过紫外辐射、氧化还原等反应过程，使难降解有机物分解或变成稳定性较差的化合物 |  \n| **生物方面** | |  \n| 微生物代谢 | 通过悬浮的、底泥的和寄生于植物上的细菌的代谢作用将凝聚性固体、可溶性固体进行分解；通过生物硝化-反硝化作用去除氮；微生物也将部分重金属氧化并经阻截或结合而被去除 |  \n| **植物方面** | |  \n| 植物代谢 | 通过植物对有机物的吸收而去除；植物根系分泌物对大肠杆菌和病原体有灭活作用 |  \n| 植物吸收 | 相当数量的N、P、重金属、难降解有机物被植物吸收而去除 |  \n| **其他** | |  \n| 自然死亡 | 细菌和病毒处于不适宜环境中会自然腐败及死亡 |"]
[1621,"湿地生态处理系统有哪些超出污水处理的意义？","湿地生态处理系统不仅用于污水处理，还成为积极营造湿地环境、涵养水源、保护野生生物与生物多样性的重要生态工程技术。"]
[1622,"进行污水湿地生态处理系统（W-ETS）设计时需要考虑哪些场地工艺参数？","在进行污水湿地生态处理系统（W-ETS）设计时，需要考虑的场地工艺参数包括：①土壤渗透系数小于等于0.12m/d;   ② 地面坡度小于2%,土层厚度大于0.3m;③ 最常用的修复植物有芦苇属、灯芯草属、香 蒲属和麓草属植物。"]
[1623,"人工湿地中最常用的修复植物有哪些？","人工湿地中最常用的修复植物有芦苇属、灯芯草属、香蒲属和麓草属植物。"]
[1624,"人工湿地按照布水方式或水流方式如何分类？","人工湿地按照布水方式或水流方式可分为自由水面湿地、潜流型湿地和渗滤湿地三类。"]
[1625,"自由水面湿地的特点是什么？","自由水面湿地(图:@自由水面湿地示意图.jpg@$)的水流呈推流式前进，整个湿地表面形成一层地表水流，流 至终端而出流，完成整个净化过程。湿地纵向有坡度，底部不封底，土层不扰动，但其表面 需经人工平整置坡。废水进入湿地后，在流动过程中与土壤、植物，特别是与植物根茎部生 长的生物膜接触，通过物理、化学以及生物的反应过程得到净化。"]
[1626,"潜流型湿地的特点是什么？","潜流型湿地(图:@潜流型湿地示意图.jpg@$)由土壤、植物组成，床底有隔水层，纵向置坡度。进水端沿床 宽构筑有布水沟，内置砾石。废水从布水沟投入床内，沿介质下部潜流呈水平渗滤前进，从 另一端出水沟流出。在出水端砾石层底部设置多孔集水管，可与能调节床内水位的出水管连 接，以控制、调节床内水位。"]
[1627,"渗滤型湿地有什么特点？","渗滤型湿地(图:@通过集水管出流的渗滤型湿地示意图.jpg@$)实质上是潜流型湿地与渗滤型土地处理系统相结合的一种新型湿地。渗滤湿地采取地表布水，废水经水平渗滤、汇入集水暗管或集水沟出流。通过地表面布 水， 一般而言，土壤的垂直渗透系数大大高于水平渗透系数，在湿地构筑时引导废水不仅呈 垂直向流动，在湿地两侧地下设多孔集水管以收集进化出水。此类湿地可延长废水在土壤中 的水流停留时间，从而可提高出水水质。"]
[1628,"什么是生态浮床？","生态浮床是运用无土栽培技术，以高分子材料为载体和基质，采用现代农艺和生态工程措施综合集成的水面无土种植植物技术。采用该技术可将原来只能在陆地种植的草本陆生植 物种植到自然水域水面，并能取得与陆地种植相仿甚至更高的收获量与景观效果。"]
[1629,"生态浮床技术起源于何时？","生态浮床技术起源于20世纪70年代，当时国外开始尝试利用水生高等植物净化污水。"]
[1630,"生态浮床技术的工作原理是什么？","生态浮床技术对水环境进行生态修复的工作原理可归纳为：通过植物在生长过程中对水体中氮、磷等植物必需营养元素的吸收利用及植物根系和浮床基质对水体中悬浮物的吸附作 用，富集水体中的有害物质，同时，植物根系释放出大量能降解有机物的分泌物，加速有机 污染物的分解，随着部分水质指标的改善，尤其是溶解氧的增加，为好氧微生物的大量繁殖 创造条件。通过微生物对有机污染物、营养物的进一步分解，使水质得到进一步改善，通过 收获植物体的形式，将氮、磷等营养物以及吸附积累在植物体内河根系表面的污染物搬离水 体，使水体中的污染物大幅度减少，水质得到改善。同时也为水生生物的生存、繁衍创造生 态环境条件，为最终修复水生态系统提供可能。"]
[1631,"植物在生态浮床中起什么作用？","植物在生态浮床中主要起吸收作用，通过吸收水中的氮、磷等营养物质来净化水质。同时，某些植物还能直接吸收降解有毒物质。"]
[1632,"微生物在生态浮床中的作用是什么？","微生物在生态浮床中主要起降解作用，将各种污染物分解为无害物质。水生植物群落为微生物提供了附着的基质和栖息场所，促进了有机物的分解矿化。"]
[1633,"物理化学作用在生态浮床中是如何体现的？","物理化学作用在生态浮床中体现为挥发、吸附、过滤和沉降等过程。水生植物发达的根系与水体接触面积大，形成密集的过滤层，能够黏附或吸附水中的有机碎屑等不溶性胶体使其沉降下来。"]
[1634,"生态浮床如何抑制藻类的生长？","生态浮床通过水生植物与藻类的竞争关系、分泌克藻物质以及栖息以藻类为食的小型动物等方式来抑制藻类的生长，从而进一步改善水质。"]
[1635,"生态浮床的主要作用是什么？","生态浮床的主要作用可归纳为三个方面,一是创造植物、鸟类、鱼类、微生 物等多种生物共存的生物群落，包括种植的植物为鸟类等提供了栖息繁衍的场所、植物旺盛 生长吸收氮磷、植物美化景观，浮床植物为鸟类、鱼类提供了休憩、营巢和产卵的场所；二 是具有水质净化功能，浮床植物吸收水体中的营养物质用于自身生长发育，植物根系拦截吸 附大量的悬浮物，根系泌氧提供一定的氧量，发挥生物接触氧化的作用，同时植物遮挡阳 光，抑制藻类光合生长；三是生态浮床具有消波防浪的作用，保护河岸带和湖岸带。"]
[1636,"生态浮床是如何分类的？","生态浮床根据水和植物是否接触可以分为湿式与干式。湿式浮床可再分为有框和无框两 种，因此在构造上浮床主要分为干式浮床、有框湿式浮床、无框湿式浮床三类。\n湿式有框浮床一般用PVC 管等作为框架，用聚苯乙烯板等材料作为植物种植的床体。湿式无框浮床用椰子纤维缝合作为床体，不单独加框。因为没有框，因此无框型浮岛在景观 上则显得更为自然，但是在强度及使用时间上比有框式较差。干式生态浮床的植物与水体不直接接触，因此水质净化的功能相对较差。从水质净化的角度来看，湿式有框式是比较适合的，也是目前广泛应用的。"]
[1637,"典型的湿式有框浮床由什么组成？","典型的湿式有框浮床组成包括4个部分：浮床的框体、浮床床体、浮床基质、浮床 植物。"]
[1638,"典型的湿式有框浮床中的框体有什么特点？","浮床框体要求坚固、耐用、抗风浪，目前一般用PVC  管、不锈钢管、木材、毛竹等作为框架。PVC 管无毒无污染，持久耐用，价格便宜，重量轻，能承受一定  冲击力。不锈钢管、镀锌管等硬度更高、抗冲击能力更强，持久耐用，但缺点是质量大，需  要另加浮筒增加浮力，价格较贵。木头、毛竹作为框架比前两者更加贴近自然，价格低廉， 但常年浸没在水中，容易腐烂，耐久性相对较差。"]
[1639,"典型的湿式有框浮床中的床体有什么特点？","浮床床体是植物栽种的支撑物，同时是整个浮床浮力的主要提供者。目 前主要使用的是聚苯乙烯泡沫板。这种材料具有成本低廉、浮力强大、性能稳定的特点，而 且原材料来源充裕、不污染水质、材料本身无毒疏水，方便设计和施工，重复利用率相对较 高。此外还有将陶粒、蛭石、珍珠岩等无机材料作为床体，这类材料具有多孔机构，适合于 微生物附着而形成生物膜，有利于降解污染物质。但局限于制作工艺和成本的问题，这类浮 床材料目前还停留在实验室研究阶段，实际使用很少。对于以漂浮植物进行浮床栽种，可以 不用浮床床体，依靠植物自身浮力而保持在水面上，利用浮床框体、绳网将其固定在一定区 域内。这种方法也是可行的。"]
[1640,"典型的湿式有框浮床中的基质有什么特点？","浮床基质用于固定植物植株，同时要保证植物根系生长所需的水分、氧 气条件及能作为肥料载体，因此基质材料必须具有弹性足、固定力强、吸附水分、养分能力 强，不腐烂，不污染水体，能重复利用的特点，而且必须具有较好的蓄肥、保肥、供肥能 力，保证植物直立与正常生长。目前使用的浮床基质多为海绵、椰子纤维等，可以满足上述 的要求。另外也有直接用土壤作为基质，但缺点是质量较重，同时可能造成水质污染，目前 应用较少，不推荐使用。"]
[1641,"典型的湿式有框浮床中的植物有什么特点？","植物是浮床净化水体主体，需要满足以下要求：适宜当地气候、水质条 件，成活率高，优先选择本地种；根系发达、根茎繁殖能力强；植物生长快、生物量大；植 株优美，具有一定的观赏性；具有一定的经济价值。目前经常使用的浮床植物有美人蕉、芦 苇、获、水稻、香根草、香蒲、菖蒲、石菖蒲、水浮莲、凤眼莲、水芹菜、水雍菜等。在实 际工作中要根据现场气候、水质条件等影响因素进行植物筛选。"]
[1642,"浮床植物选型的原则是什么？","植物在生态浮床技术中占主导作用，栽种的植物合适与否，直接影响到浮床系统水质净化、 景观效果等功能。因此，选择合适的浮床植物显得尤为重要，选择时应该主要考虑以下因素：(1)耐水性能好；(2)耐污能力强、净化效果好；(3)生物量大、水下根系发达；(4)适应性好、可操作性强。"]
[1643,"空气中的微生物主要生活在哪里？","空气中的微生物并不主要在空气中生活，它们只是在其中停留和传播，在风力、气 流、雨、雪等气象条件下，微生物最终沉降到土壤、水体、动植物和建筑物等地面物体上。"]
[1644,"空气中的微生物主要来源于哪里？","空气中的微生物主要来源于土壤尘埃、水、动植物等。"]
[1645,"空气中常见的微生物种类有哪些？","空气中常见的微生物种类包括芽孢杆菌、霉菌、放线菌、野生酵母菌、产孢囊的原生动物等。"]
[1646,"哪些因素会影响空气中微生物的数量？","影响空气中微生物数量的因素有地区、季节、气候、空气湿度、土壤植被、人口与动物密度、活动状况、空气流动程度、高度等。"]
[1647,"哪些地方的空气中微生物数量较少？","环境卫生好、绿化程度高、尘埃少的室外；海洋、森林、雪山、高纬度地区等人迹罕至的地方空气中微生物数量较少。"]
[1648,"哪些地方的空气中微生物数量较多？","人口密集、活动剧烈的公共场所（如医院、候车室、教室等）以及城市的空气中微生物数量较多。"]
[1649,"雨雪后空气中的微生物数量如何变化？","雨雪后，空气中的尘埃和微生物随降水一起降落回地面，因此空气变得非常干净，微生物数量极少。"]
[1650,"空气中微生物的数量在垂直分布上有什么特点？","靠近地面和水面的低空微生物含量大，而高空微生物含量少，一般认为每升高10m，微生物的含量下降1～2个数量级。"]
[1651,"不同场所空气中的细菌数量是怎样的?","| 场所 | 空气中的细菌数(个/m³) |  \n| :--: | :--: |  \n| 畜舍 | (1～2)×10^6 |  \n| 宿舍 | 2×10^4|  \n| 城市街道 | 5×10^3 |  \n| 公园 | 200 |  \n| 海面 | 1～2 |  \n| 北极 | 0～1 |"]
[1652,"什么是废气微生物处理的基本原理？","废气微生物处理的基本原理是将气态污染物转移到液相或固相表面的液膜中，利用微生物的代谢过程将废气中的有机物及恶臭物质降解或转化为无害或低害物质。"]
[1653,"废气微生物处理与其他处理方法相比有何优势？","废气微生物处理与其他物理、化学处理方法相比，具有设备简单、运行费用低、较少形成二次污染的优势，尤其在处理低浓度、易生物降解的气态污染物时更有优势。"]
[1654,"废气微生物处理经历哪三个阶段？","废气微生物处理经历气液转化、生物吸附/吸收和生物降解三个阶段。在气液转化阶段，污染物由气态扩散进入液膜；在生物吸附/吸收阶段，污染物被生物膜上的微生物捕获并吸收；在生物降解阶段，微生物对污染物进行氧化分解和同化作用，最终将其转化为无害的化合物。"]
[1655,"气液转化阶段是如何进行的？","在气液转化阶段，废气中的污染物与水接触并溶解，通过气膜扩散进入液膜。此过程受污染物的水溶性、气液接触面积和接触时间等因素的影响。"]
[1656,"生物吸附、吸收阶段是如何进行的？","在生物吸附、吸收阶段，溶解于液膜中的污染物由于浓度差异扩散到生物膜上，被微生物通过其细胞壁和细胞膜上的特定结构捕获和吸收。"]
[1657,"生物降解阶段是如何进行的？","在生物降解阶段，微生物利用污染物作为能源和营养物质进行氧化分解和同化作用。通过酶促反应，污染物被逐步降解为无害化合物如二氧化碳、水和无机盐等。同时，生化反应产生的气态产物从生物膜中逆向扩散出来。"]
[1658,"参与废气处理的微生物主要有哪两类？","参与废气处理的微生物主要有自养微生物和异养微生物两大类。"]
[1659,"自养微生物以什么为碳源和电子供体？","自养微生物以CO₂、CO等无机碳为碳源，以NH、H₂S、Fe²⁺等作为电子供体。"]
[1660,"自养微生物适合处理哪些类型的废气？","自养微生物适合进行无机物转化，适用于处理浓度不高的脱臭场合，如去除NH₃、H₂S等臭气。"]
[1661,"异养微生物以什么为碳源和能源？","异养微生物以有机物作为碳源和能源。"]
[1662,"异养微生物主要有哪些种类？","异养微生物以细菌为主，放线菌和霉菌次之。"]
[1663,"异养微生物适合处理哪些类型的废气？","异养微生物适合于有机物的分解转化，适用于处理含有机成分的废气。"]
[1664,"废气生物处理方法主要有哪两种？","废气生物处理方法主要有生物洗涤法（悬浮物生长系统）和生物过滤法（附着生长系统）。"]
[1665,"生物洗涤法是如何工作的？","在生物洗涤法中，微生物及其营养物存在于液体中，气体中的污染物通过与悬浮液接触后转移到液体中，进而被微生物降解。"]
[1666,"生物过滤法是如何工作的？","在生物过滤法中，微生物附着生长于固体介质表面，废气通过由介质构成的固定床层时被吸附、吸收，最终被微生物降解。典型的形式包括生物滤池和生物滴滤塔。"]
[1667,"哪些微生物被分离筛选出来用于处理难降解的有机物？","近年分离筛选出了一些对难降解有机物具有强降解能力的微生物，包括能降解芳香族化合物的诺卡氏菌属、能降解三氯甲烷的丝状细菌和黄色细菌，以及能降解氯乙烯的分枝杆菌等。"]
[1668,"生物滤池是什么？","生物滤池是一种装有生物填料的滤池，用于处理废气。废气中的污染物在通过附有生物膜的填料层时，被微生物吸收并氧化分解为无害的无机物。"]
[1669,"生物滤池中的过滤材料有什么要求？","过滤材料应具有均匀的颗粒、足够的孔隙度、一定的pH缓冲能力、良好的透气性、适度的通水性和持水性，以及丰富的微生物群落和较大的比表面积。"]
[1670,"生物滤池适合处理哪些类型的污染物？","生物滤池适合处理气水分配系数小于1.0的污染物，尤其适用于处理带有强烈臭味的低浓度含氨、硫化氢、乙醛、甲硫醇、二甲基硫等的废气。"]
[1671,"生物滤池的主要类型有哪些？","根据滤池中滤料的不同，生物滤池可分为土壤滤池、堆肥滤池、箱式滤池等几种形式。"]
[1672,"土壤滤池的主要滤料是什么？","土壤滤池的主要滤料是土壤，土壤中含有大量的微生物，包括能分解小分子物质的细菌和能分解大分子物质的真菌。"]
[1673,"土壤滤池的优点有哪些？","土壤滤池的优点包括投资少、无二次污染、脱臭率高、抗冲击能力强以及服务年限长。它特别适合于处理带有强烈臭味的低浓度废气。"]
[1674,"土壤滤池的示意图是什么？","详见图:@土壤滤池的示意图.jpg@$"]
[1675,"堆肥滤池的主要滤料是什么？","堆肥滤池的主要滤料是堆肥，这是由城市垃圾、畜粪、污泥、树皮、泥炭、木屑、草等经好氧发酵、热处理而成。这些物质本身含有大量的各种微生物及其所需的无机营养成分。"]
[1676,"堆肥滤池的工作原理与土壤滤池不同之处是什么？","| 项目 | 土壤滤池 | 堆肥滤池 |  \n| :--: | :--: | :--: |  \n| 渗透性 | 孔隙较小，渗透性较差 | 空隙较大，渗透性好 |  \n| 含水率 | 50%～70% | 泥炭滤层≥25%，堆肥滤层40%～60% |  \n| 去除率 | 微生物多，去除效果好 | 微生物更多，去除效果更好 |  \n| 接触时间 | 较长，40～80s | 较短，约20s |  \n| 中和酸能力 | 较强，可用石灰处理 | 较弱，不能用石灰处理 |  \n| 结块性能 | 一般不结块，无需搅动；亲水性 | 易结块，需定期搅动；疏水性，需要防干燥 |  \n| 服务年限 | 长 | 短，1～5年更换 |  \n| 占地面积 | 较大 | 较小 |  \n| 应用范围 | 适合生物降解慢、废气量不大的气体 | 适合易于生物降解、废气量较大的气体 |"]
[1677,"什么是箱式滤池？","箱式滤池是一种封闭式装置，由箱体、滤床和喷水器组成，用于去除废气中的污染物。"]
[1678,"箱式滤池的工作原理是什么？","废气通过箱式滤池时，一部分污染物被载体吸附，一部分被水吸收，随后由微生物对污染物进行降解。"]
[1679,"滤床由什么构成？","滤床由多种有机物混合制成的颗粒装载体构成，这些载体具有较强的生物活性和耐用性。"]
[1680,"微生物在滤床中如何分布？","在滤床中，一部分微生物附着在载体表面，而另一部分则悬浮在床层的水体中。"]
[1681,"滤床的厚度是如何确定的？","滤床的厚度通常根据需要确定，一般在0.5～1.0m之间。"]
[1682,"生物滤池净化过程如何控制？","箱式滤池的净化过程可以按需要进行控制，以选择适当的条件充分发挥微生物的作用。"]
[1683,"生物滤池去除污染物的关键因素是什么？","生物滤池去除污染物的关键因素包括填料选择、温度、湿度、pH值、营养物质和污染物浓度等。"]
[1684,"理想的填料应具备哪些性质？","理想填料应具备充足营养、大比表面积、结构强度、高水分持留能力、高孔隙率和低体密度等性质。"]
[1685,"填料湿度对微生物有何影响？","填料湿度过低会影响微生物生长甚至导致其死亡，而湿度过高则会增加压降、缩短停留时间并可能导致供氧不足。"]
[1686,"生物滤池的运行温度范围是多少？","生物滤池通常在25～35℃的温度范围内运行，其中35℃是好氧微生物的最适温度。"]
[1687,"生物滤池的最佳pH值是多少？","生物滤池的最佳pH值范围为7～8，但微生物代谢过程中产生的酸性物质可能导致pH值下降。"]
[1688,"如何维持生物滤池的pH值？","为了维持生物滤池的pH值，通常采取在填料中添加石灰、大理石、贝壳等物质来增强其缓冲能力。"]
[1689,"生物滴滤塔是什么？","生物滴滤塔是一种介于生物滤池和生物洗涤器之间的处理工艺，通过填料上的生物膜降解有机物。"]
[1690,"生物滴滤塔的主体结构是怎样的？","生物滴滤塔的主体是一个填充容器，内有一层或多层填料，填料表面覆盖生物膜。"]
[1691,"生物滴滤塔与生物滤池的区别是什么？","生物滴滤塔与生物滤池的最大区别在于填料上方喷淋循环液， 含可溶性无机营养物的液体从塔上方均匀地喷洒在填料上，液体自上而下流动，然后由塔底 排出并循环利用。"]
[1692,"生物滴滤塔的工艺流程是怎样的？","有机废气从塔底进入，在上升的过程中与湿润的生物膜接触而被净化，净化后的气体由塔顶排出；含无机营养物的循环液从塔顶均匀喷洒在填料上。"]
[1693,"生物滴滤塔如何维持液体循环与利用？","循环液连续通过有孔填料，有效防止填料干燥；底部建水池实现水的循环利用。"]
[1694,"生物滴滤塔中微生物如何生长与附着？","微生物附着在填料表面形成生物膜，利用溶解于液相中的有机物进行生长繁殖。"]
[1695,"生物滴滤塔的进气方式有哪些？","生物滴滤塔的进气方式有水汽逆流和并流两种。"]
[1696,"如何控制生物滴滤塔的反应条件？","通过调节循环液的pH值和温度来控制生物滴滤塔的反应条件。"]
[1697,"生物滴滤塔的去除效率受哪些因素影响？","去除效率受入口气体浓度、填料选择、气体流速、液体喷淋量和流速等因素影响。"]
[1698,"生物滴滤塔有哪些优点和缺点？","优点：压降低、填料不易堵塞；缺点：运行成本较高，不适合处理水溶性差的污染物。"]
[1699,"生物滴滤塔的特点是什么？","生物滴滤塔的特点可归纳为：设备少、操作简单，液相和生物相均循环流动，生物膜附 着在惰性填料上，压降低、填料不易堵塞，去除效率高；但需要外加营养物，填料比面积 小，运行成本较高，而且不适合处理水溶性差的污染物。"]
[1700,"生物滴滤塔适用于哪些场景？","适用于污染物质浓度高、易导致生物滤池堵塞、需要控制pH值和使用空间有限的情况。"]
[1701,"生物洗涤法是什么？","生物洗涤法是一个悬浮活性污泥处理系统，由吸收室（洗涤器）和再生池构成，用于去除废气中的污染物。"]
[1702,"生物洗涤法的主体结构是怎样的？","生物洗涤法由装有惰性填料的吸收室和活性污泥生物反应器构成的再生池组成。"]
[1703,"生物洗涤法的工艺流程是怎样的？","生物洗涤器内装有惰性填料，再生池为 活性污泥生物反应器，两者的容积比为1.5～2.0,出水需设二沉池。在生物洗涤器中，废气从 吸收器底部进入，生物悬浮液(循环液)自吸收器顶部喷淋而下，废气与生物悬浮液接触后溶 于液相中，使废气中的污染物转移至液相，实现传质过程。吸收了废气污染物的生物悬浮液流 入再生池中，好氧条件下通过微生物氧化作用，最终被降解而去除。再生池出水进入二沉池进 行泥水分离，上清液排出，污泥回流。再生池的部分流出液循环流入吸收器中。"]
[1704,"生物洗涤法的洗涤器中气液两相的接触方法有什么？","洗涤器中气液两相的接触方法除液相喷淋法，还可采用气相鼓泡法。通常若气相阻力 较大则用喷淋法，反之，液相阻力较大时则用鼓泡法。"]
[1705,"生物洗涤法中如何实现液体和生物的循环利用？","生物洗涤法通过部分流出液循环流入吸收器中，实现水和生物的循环利用。"]
[1706,"生物洗涤法中的微生物生长状态是怎样的？","微生物以悬浮状态存在于生物悬浮液中，在再生池中进行生物降解。"]
[1707,"生物洗涤法的反应条件如何控制？","反应条件容易控制，可通过调节污泥浓度、pH、溶解氧等参数进行优化。"]
[1708,"生物洗涤法的去除率受哪些因素影响？","去除率受污泥浓度、pH、溶解氧、污泥驯化、营养盐投加量及时间等因素影响。另外，入口气体质量浓度和填料高度也将 直接影响废气的净化效果。"]
[1709,"生物洗涤法有哪些设备和操作要求？","设备较多，需外加营养物，成本较高；填料比表面积小，限制微溶化合物的应用。"]
[1710,"生物洗涤器的特点是什么？","水相和生物相均循环流动，生物为悬浮状态，洗涤器有一定的生 物量和生物降解作用。其优点是反应条件容易控制、压降低、填料不易堵塞。缺点是设备 多、需外加营养物、成本较高、填料比表面积小，限制了微溶化合物的应用。"]
[1711,"生物洗涤器包含哪两个过程？","由于生物洗涤器包括两个过程，即污染物的吸收和生物降解，所以要注意两个过程的协 调。"]
[1712,"什么是大气污染物的微生物处理？","利用微生物的生物化学作用，将污染物分解转化为无害或少害物质的过程。"]
[1713,"大气污染物的微生物处理有哪些主要特点？","设备简单、处理效果好、能耗低、无二次污染。"]
[1714,"废气生物处理主要包括哪些阶段？","1. 污染物由气相转入液相或固相表面的液膜中。2. 污染物在液相或固相表面被微生物降解。"]
[1715,"微生物治理大气污染的主要内容有哪些？","煤炭的微生物脱硫、微生物对无机废气的处理、微生物对有机废气的处理。"]
[1716,"什么是煤炭微生物脱硫？","利用微生物的生物化学作用，将煤炭中的硫分解转化的过程。"]
[1717,"煤炭微生物脱硫的机理是什么？","包括直接氧化机理（微生物直接溶化黄铁矿）和间接作用机理（细菌 起了类似化学上触媒剂的作用，即细菌氧化硫酸亚铁生成的硫酸高铁，与黄铁矿迅速反应， 生成更多的硫酸亚铁和硫酸），反应方程式如下：\n 2\\mathrm{FeS}_2+7\\mathrm{O}_2+2\\mathrm{H}_2\\mathrm{O}\\xrightarrow{\\text{微生物}} 2 \\mathrm{FeSO}_4+2\\mathrm{H}_2\\mathrm{SO}_4                (1)，\n2\\mathrm{FeSO}_4+1/2\\mathrm{O}_2+\\mathrm{H}_2\\mathrm{SO}_4\\xrightarrow{\\text{微生物}}\\mathrm{Fe}_2(\\mathrm{SO}_4)_3+\\mathrm{H}_2\\mathrm{O}     (2)，\n \\mathrm{FeS}_2+\\mathrm{Fe}_2(\\mathrm{SO}_4)_3\\longrightarrow3\\mathrm{FeSO}_4+2\\mathrm{S}  (3)，\n2\\text{S+3O}_2+2\\text{H}_2\\text{O}\\xrightarrow{\\text{微生物}} 2\\text{H}_2\\text{SO}_4       (4) 。\n首先，附着在黄铁矿表面的细菌氧化黄铁矿生成亚铁(反应式1),然后氧化亚铁被氧化为高铁(反应式2),高铁作为氧化剂再氧化黄铁矿生成亚铁和硫(反应式3),后者可被细菌 氧化生成硫酸。现已基本认为细菌脱除黄铁矿的过程中，上述两个作用是同时进行的，其中微生物将亚铁转变为高铁(反应式2)和将单质硫转变为硫酸(反应式4)的作用非常重要。"]
[1718,"哪些微生物可以用于煤炭脱硫？","能进行煤炭脱硫的微生物按照所脱除的硫的形态进行分类，其中用于脱除无机黄铁矿硫 的微生物有氧化亚铁硫杆菌、氧化硫硫杆菌等自养型细菌；用于脱除有机硫的微生物是靠从 外界摄取有机碳生长的异养型细菌，主要有假单胞细菌、产碱菌属和大肠杆菌等。嗜酸、嗜 热的兼性自养菌酸热流化叶菌既能脱除无机硫，又能脱除有机硫。"]
[1719,"煤炭微生物脱硫有哪些方法？","细菌浸出法（包括堆浸法和空气搅拌法）和表面改性法。"]
[1720,"细菌浸出法脱硫的特点是什么？","利用微生物的作用把煤炭中的不同类型硫分解为可溶的铁盐和硫酸，然后滤出煤粉即可 达到脱硫目的。该方法又分为堆浸法和空气搅拌法两种。堆浸法较为简便，利用地形堆积煤  块，用耐酸泵将细菌浸出液喷淋到煤堆上，浸出后收集废液，除去废酸和铁离子。该方法不  需要昂贵的设备和复杂的操作程序，但处理时间较长。空气搅拌法可缩短反应时间，且提高 脱硫效率。此法是在一定的反应器中使含细菌的浸出液与煤粉混合反应，同时用空气搅拌， 为细菌提供必要的二氧化碳和氧气，经1～2周反应期，即可获得较好效果。"]
[1721,"表面改性法脱硫的特点是什么？","鉴于传统浮选工艺 中黄铁矿的亲水性弱，黏附于气泡的能力比煤中其他常见矿物要大，因而浮选工艺脱除黄铁 矿能力的提高在于转变黄铁矿表面的疏水性。表面改性法就是利用细菌的氧化作用或附着作 用改变黄铁矿表面性质，提高其分离能力，进而从煤中将黄铁矿脱除。由于这种方法只需将 黄铁矿表面改性即可达到脱硫效果，所以表面处理时间较短(仅30min 以内)。另外，该方 法在把煤中黄铁矿脱除时，灰分同时沉淀，所以兼有脱除灰分的效果。"]
[1722,"传统的煤炭微生物脱硫方法有什么缺点？","传统的煤炭微生物脱硫方法的主要缺点是脱除黄铁矿硫需用的反应时间很长，这将导致 设备庞大和投资高。"]
[1723,"实际应用中，煤炭微生物脱硫受哪些因素影响？","煤炭微生物脱硫技术的实际应用受诸多因素影响：如煤质结构不均匀，煤块与微生物的 反应界面有限，脱硫细菌生长缓慢、难于富集、脱硫率低且不稳定。"]
[1724,"与物理脱硫相比，微生物脱硫有何优势？","投资少、耗能低、无污染，有进一步研究和开发的前景。"]
[1725,"微生物在硫循环中扮演什么角色？","微生物参与自然界硫循环的各个过程，并从中获得能量。"]
[1726,"微生物脱硫相比传统方法有何优势？","微生物脱硫不需要高温、高压及催化剂，均为常温常压下操作，操作费用低，设备要求简单，营养要求低且无二次污染。"]
[1727,"微生物烟气脱硫的原理有哪几种？","微生物烟气脱硫的原理有以下几种：\n（1）微生物间接氧化。在有氧条件下，通过脱硫微生物的间接氧化作用，将烟气中的SO₂氧化成硫酸，微生物从中获取能量。其反应方程式如下：\n\\mathrm{SO}_{2(g)}\\longrightarrow\\mathrm{SO}_2\n \\mathcal{O}_{2(\\mathfrak{g})}\\xrightarrow{}2\\mathcal{O}_2^{-}\n\\mathrm{SO}_2^-+\\mathrm{O}_2^-\\longrightarrow\\mathrm{SO}_3^{2-}\n3\\mathrm{SO}_3^{2-}+\\mathrm{O}_2+2\\mathrm{H}_2\\text{O}\\xrightarrow{\\text{微生物}}3\\mathrm{SO}_4^{2-}+2\\mathrm{H}^{+}+\\text{^^^^80fd^^^^91cf}\n（2）异化硫酸盐还原。硫酸盐还原菌等微生物利用有机物作为电子供体，以亚硫酸盐和硫酸 盐作为最终电子受体并将其还原为硫化物，这一过程称为异化硫酸盐还原。生成的 H₂S 等 硫化物可作为硫杆菌和光合细菌的电子供体，在这些自养菌体内被氧化为元素硫和硫酸盐。 以 SO₂作为电子受体，乳酸盐作为电子供体的反应方程式如下：\n2\\mathrm{SO}_2+\\mathrm{O}_2+2\\mathrm{H}_2\\mathrm{O}\\longrightarrow4\\mathrm{H}^++2\\mathrm{SO}_4^{2-}\n2\\text{СН}_3\\text{СНОНСОО}^-+\\mathrm{SO}_4^{2-}\\xrightarrow{\\text{微生物}} 2 \\mathrm{CH}_3\\mathrm{COO}^-+2\\mathrm{CO}_2+\\mathrm{S}^{2-}+2\\mathrm{H}_2\\mathrm{O}\n（3）微生物和铁离子体系共同催化氧化。自然界中一些微生物例如氧化硫硫杆菌和氧化亚铁 硫杆菌等可以在酸性条件下快速将 Fe²⁺ 氧化成Fe^3+,    将 SO_3^{2-}氧化成 SO_4^{2-}。 反应式如下：\n2\\mathrm{SO}_2+\\mathrm{O}_2+2\\mathrm{H}_2\\mathrm{O}\\xrightarrow{\\mathrm{Fe}\\text{离子,微生物}} 2 \\mathrm{H}_2\\mathrm{SO}_4\n\\mathrm{Fe}_2\\text{(SO}_4\\text{)}_3+\\mathrm{SO}_2+2\\mathrm{H}_2\\text{O}\\longrightarrow2\\mathrm{FeSO}_4+2\\mathrm{H}_2\\mathrm{SO}_4\n烟气中的SO₂一方面以物理吸附、化学反应的形式转变为 H₂SO₄,    另一方面在微生物 的作用下 SO₂被氧化为 H₂SO₄,。 吸收液中的微生物使 Fe²⁺ 和 Fe3⁺ 相互转化，使反应迅速发 生。Fe³⁺是较强的氧化剂，浓度越高脱硫速度就越快。同时反应生成的Fe²⁺又可被微生物利用生成 Fe³⁺。"]
[1728,"能还原和去除 SO₂的微生物主要是什么？","能还原和去除 SO₂的微生物主要是硫酸盐还原菌，这是一类能利用各种有机物作为电子 供体，以亚硫酸盐和硫酸盐作为最终电子受体，并还原其为硫化物的微生物，是一类形态和 营养多样化的严格厌氧微生物。除此之外，还有东方脱硫肠状菌、脱硫弧菌、脱氮硫杆菌、嗜酸代硫酸盐绿菌。"]
[1729,"目前，微生物法去除二氧化硫的方法有哪些？","目前，微生物法去除二氧化硫的方法有连续发酵法、溶解 SO₂ 生物去除法、固定化细胞生物法、化学生物处理法、铁离子催化法。"]
[1730,"微生物去除H₂S的原理是什么？","微生物去除 H₂S的基本原理是首先使 H₂S溶于水，利用微生物对 H₂S的氧化作用将之 从酸性气体中去除。具体的原理有以下几种：\n1.VanNiel 反应\n光合硫细菌以H₂S作为电子供体，利用光能，依靠体内特殊的光合色素进行光合作用， 同化二氧化碳生成水和单质硫，反应式如下：\\mathrm{CO}_2+2\\mathrm{H}_2\\mathrm{S}\\longrightarrow\\begin{bmatrix}\\mathrm{CH}_2\\mathrm{O}\\end{bmatrix}+\\mathrm{H}_2\\mathrm{O}+2\\mathrm{S}\n2.微生物催化氧化\n脱氮硫杆菌是一种兼性厌氧型的自养菌，能在好氧或厌氧条件下将H₂S氧化成硫酸盐。 好氧条件下，氧化反应式为\n2\\mathrm{O}_2+\\mathrm{HS}^-\\longrightarrow\\mathrm{H}^++\\mathrm{SO}_4^{2-}\n厌氧条件下，脱氮硫杆菌以 NO3- 为最终电子受体，将其还原成游离氮，同时把H₂S氧 化成硫酸盐，其反应式如下：\n5\\mathrm{HS}^-+8\\mathrm{NO}_3^-+3\\mathrm{H}^+\\xrightarrow{}5\\mathrm{SO}_4^{2-}+4\\mathrm{N}_2+4\\mathrm{H}_2\\mathrm{O}\n3. 结合 Fe³+氧化\n先用硫酸铁与含H₂S的酸性气体接触，高铁离子将H₂S氧化成单质硫，同时自身被还 原成亚铁离子；然后氧化亚铁硫杆菌氧化亚铁离子生成三价铁，继续与H₂S反应，从而实 现了循环式H₂S脱除及硫的回收。具体反应式如下：\n\\mathrm{H}_{2}\\mathrm{S}+\\mathrm{Fe}\\text{(SO}_{4})_{3}\\longrightarrow\\mathrm{S}+2\\mathrm{FeSO}_{4}+\\mathrm{H}_{2}\\mathrm{SO}_{4}\n2\\mathrm{FeSO}_4+\\frac12\\mathrm{O}_2+\\mathrm{H}_2\\mathrm{SO}_4\\longrightarrow\\mathrm{Fe}_2(\\mathrm{SO}_4)_3+\\mathrm{H}_2\\mathrm{O}"]
[1731,"可用以去除 H₂S的微生物有哪些？分别有什么特点？","可用以去除H₂S的微生物主要有丝状硫细菌、光合硫细菌和无色硫细菌三类，它们大 部分属于化能自养菌。\n（1）丝状硫细菌：主要包括贝氏硫菌属和发硫菌属。它们能在有氧条件下把H₂S氧化为单 质硫，并从中获得生长繁殖所需的能量。\n（2）光合硫细菌：这是一类光能营养细菌，可以H₂S等作电子供体，利用光能，以 CO₂为 碳源合成菌体细胞成分，而H₂S 被氧化成S 或进一步氧化成硫酸。光合硫细菌有严格光自 养型的，也有兼性光能自养型。大多数光合硫细菌是体外排硫的。\n（3）无色硫细菌：无色硫细菌不是分类学名词，有些无色硫细菌的纯培养菌苔呈粉红色或棕 色。无色硫细菌是化能自养菌，可以转化H₂S、 硫酸盐、单质硫以及硫代硫酸盐等，包括 排硫硫杆菌、氧化硫硫杆菌、氧化亚铁硫杆菌和脱氮硫杆菌等。"]
[1732,"微生物是如何去除 NH₃的？","微生物处理含有NH₃ 废气时，常与含 CO₂或 H₂S 的废气一起处理。例如，将单纯含有 的 NH₃ 废气与单纯含有的CO₂ 废气合在一起，调节两者的比例用硝化细菌处理。先将 NH₃  溶于水中形成NH4+-N后通入生物滴滤池。按亚硝化细菌和硝化细菌要求的C/N  通入CO₂,   并加入无机营养盐。亚硝化细菌和硝化细菌将NH4+氧化成NO₂⁻ 和 NO₃⁻，CO₂被同化合成细胞物质。"]
[1733,"微生物是如何处理含NH₃和H₂S混合气体的？","处理含 NH₃ 和 H₂S 混合气体的过程中， 一方面NH₃ 先溶于液相，跟溶于液相中的 H₂S  起中和反应；另一方面，起主要作用的是生物反应， NH₃ 可能作为氮源被降解 H₂S  的微生 物加以利用。而生物膜中可能也存在降解氨的氧化细菌和硝化细菌，经过一段时间后，可以 被大量地驯化和培养。氨的去除由一开始的物理化学反应为主，变为以生物降解为主，因此 处理效果逐渐提高"]
[1734,"什么是硫醇？","硫醇是由有机基团与巯基结合形成的一类有机硫化物 (R—SH)，其中R 基团可以是脂 肪族化合物、环状化合物或芳香族化合物，亦可被卤素、氮或磷酸盐取代，其中最具有代表 性的是甲硫醇。甲硫醇的嗅阈值为3.7μg/m³,    为自然界中最臭的几种物质之一。"]
[1735,"能降解甲硫醇的微生物种类有哪些？","能降解甲硫醇的微生物种类很多，主要有硫杆菌属、发硫菌属、黄单胞菌属等，其中大 部分为化能自养型微生物。"]
[1736,"微生物去除甲硫醇废气的原理是什么？","甲硫醇在好氧条件下被其氧化酶氧化，在氧化 过程中不需要任何其他辅酶。甲硫醇氧化酶在甲基硫化物的分解代谢过程中对C—S 的断裂 起关键作用，反应方程式表示如下：\n\\mathrm{CH_3SH+O_2+H_2O==HCHO+H_2S+H_2O_2}\n甲硫醇在硫系恶臭气体的代谢过程中占有重要的地位，它是较复杂的硫化物(二甲基硫醚、二甲基二硫醚等)好氧分解过程中一个重要的中间代谢产物。"]
[1737,"排硫硫杆菌E6 代谢途径是怎样的？","详见图:@排硫硫杆菌E6 代谢途径.jpg@$；"]
[1738,"微生物去除NOₓ的原理是什么？","生物法净化含有 NOₓ废气利用了异养反硝化菌的厌氧呼吸作用，在反硝化过程中，NOₓ通过反硝化菌， 经分解代谢被转化为 N₂,   通过合成代谢被还原为有机 氮化物，而成为菌体的一部分。\n通常 NOₓ主要是指 NO 和 NO₂，由于NO 不与水 发生化学反应，且溶解度小，在生化反应器中可能的降解途径为： NO  首先溶解于水或是被反硝化细菌及 固相载体吸附，然后在反硝化菌种氧化氮还原酶的作用下被还原为 N₂ 。而 NO₂ 与水发生化学反应转化为 NO₃⁻、NO₂⁻,     然后通过生化反应过程还原为 N₂。"]
[1739,"生物法净化NOₓ包括哪些过程？","生物法净化NOₓ废气同其他废气的生物处理一样，也包括两个过程：传质过程和生化反应 过程，即NO,由气相转移到液相或固相表面的液膜中，并且在液相或固相表面被微生物净化。"]
[1740,"参与NOₓ废气生物净化的微生物主要有哪些？","参与NOₓ废气生物净化的微生物主要有反硝化细菌、真菌和微藻等。反硝化菌包括异  养菌和自养菌，其中以异养菌居多，主要有无色杆菌属、产碱杆菌属、杆菌属、色杆菌属、 棒杆菌属、螺菌属、黄单胞菌属、假单胞菌属、莫拉氏菌属、丙酸杆菌属、微球菌属等，自  养菌有硫杆菌属中的脱氮硫杆菌。真菌包括头孢镰刀菌、软茄镰刀菌、毛壳菌等。"]
[1741,"NOₓ废气生物净化的主要方法分为几类？","NOₓ废气生物净化的主要方法分两类： 一类是固定式反应器，另一类是悬浮式反应器。 固定式反应器是把微生物固定在填料上，微生物培养液在外部循环，待处理的废气在填料表  面与微生物接触，并被微生物捕获去除。悬浮式反应器是把微生物培养液装填在反应器中， 待处理废气以鼓泡等方式通入反应器内，再被微生物捕获并去除。"]
[1742,"用于生物净化 NO₂废气的主要工艺是什么？","用于生物净化 NO₂废气的主要工艺有生物洗涤法和生物滤床。"]
[1743,"哪些植物被用来监测大气的氟化物污染？","唐菖蒲 (Gladiolus gandavensis)、加拿大白杨 (Populus canadensis)、悬铃木 (Platanus orientalis)"]
[1744,"哪些植物被用来监测大气中的二氧化硫 (SO₂) 污染？","加拿大白杨 (Populus canadensis)、悬铃木 (Platanus orientalis)"]
[1745,"哪些植物被用来监测大气中的重金属污染？","刺槐 (Robinia pseudoucacia)、皂角 (Gleditsia sinensis)"]
[1746,"当大气受到污染时，敏感的植物会有哪些反应？","出现污染症状，生长发育受阻，生理代谢过程发生变化和污染物在体内发生积累等"]
[1747,"人们如何利用植物来判断大气污染的状况？","根据植物发出的各种信息，如污染症状、生长发育情况、生理代谢变化和污染物积累等来判断大气污染的状况，并对大气质量作出评价。"]
[1748,"大气中的化学污染物有哪些？","大气中的化学污染物包括：二氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、氟化氢、氯气、苯等，以 及重金属蒸气及大气飘尘所吸附的重金属化合物。"]
[1749,"请举例说明植物对氮化物有极高的吸收能力？","植物对氮化物具有极高的吸收能力。据报道二氧化硫通过高宽均为15m 的林带后，其 浓度下降25%～75%。每公顷毛白杨每年可分别吸收二氧化硫14.07kg 。女贞叶片中的硫量 可占叶片干物质的2%。桑树叶片中含氟量可达对照区的512倍。氟化氢气体通过40m 宽的 刺槐带后，浓度比通过间距离空气降低近50%。加拿大杨、桂香柳可吸收醛、酮、酚等有 机物蒸气，大部分高等植物均可吸收空气中的铅和汞，其能力除因树种而有很大不同外，也 与大气中的铅、汞浓度有关。"]
[1750,"树木对大气中二氧化碳和氧气的平衡发挥着什么作用？","树木对大气中二氧化碳和氧气的平衡也发挥着很大的作用，据测定，1hm² 的阔叶林在 夏季每天可消耗1t 的二氧化碳，释放0.73t 的氧气， 一定密度的针叶林对氧的释放量可达 30t/(hm²·a)。"]
[1751,"对大气中芳烃抗性较强的植物品种有哪些？","对大气中芳烃抗性较强的植物品种包括：龙 柏、侧柏、臭椿、紫穗槐、圆柏、新疆杨、毛白杨、山桃、刺槐、银杏、垂柳、泡桐、大叶女贞等。对大气中烯烃污染物抗性较强的树种包括：侧柏、云杉、臭椿、垂柳、紫穗槐、毛 白杨、新疆杨、刺槐、大叶黄杨等。"]
[1752,"在选择植物对大气污染物净化时，应考虑什么？","在选择植物对大气污染物净化时，不仅要考虑其对污染物的吸收净化能力，同时也要求 其对该污染物有较强的耐性。"]
[1753,"指示植物对大气污染的指示作用主要表现在哪些方面？","指示植物对大气污染的指示作用主要表现在以下四个方面：（1）能够综合反映大气污染对生态系统的影响强度。（2）能较早地发现大气污染。（3）能检测出不同的大气污染物。（4）能反映一个地区的污染历史。"]
[1754,"指示气态污染物的植物种类有哪些？","| 气态污染物 | 植物种类 |  \n| :--: | :--: |  \n| 二氧化硫 | 牵牛花、栀子花、小叶榕、中国石竹、月季花、樱花、海棠、梅花、雪松、红松、梧桐、番石榴、杜仲、腊梅、大麦、菠菜、紫花苜蓿、地衣、凤仙花、翠菊、四季海棠、天竺葵、含羞草、唐菖蒲、苔藓植物等 |  \n| 二氧化氮 | 番茄、莴苣、向日葵、杜鹃、烟草、秋海棠、菠菜、荷兰鸢尾、扶桑、美人蕉、非洲菊、万寿菊等 |  \n| 碳氢化合物 | 欧洲赤松、白菜叶 |  \n| 甲醛 | 梅花 |  \n| 氨 | 向日葵、紫藤、小叶女贞、杨树、悬铃木、杜仲、枫树、刺槐、荠菜 |  \n| 氟化氢 | 唐菖蒲、剑兰、杜鹃、郁金香、梅、桃、杏、落叶杜鹃、香蕉、葡萄、樱桃、玉米、榆树、萱草等 |  \n| 臭氧 | 地衣、花生、洋葱、萝卜、丁香、牡丹、葡萄、黄瓜、烟草、苜蓿、大麦、菜豆等 |  \n| 氯 | 唐菖蒲、苹果、桃、玉米、洋葱、雪松、广玉兰、香蕉、金盏花、天竺葵、一串红、落叶松、油松、菠菜、白菜、韭菜、葱、向日葵、木棉等 |"]
[1755,"利用植物指示气态污染的优点是什么？","利用植物指示气态污染的优点是：指示植物种类多，取材容易，监测方法简单，费用低 廉并能美化环境；它可以在一个较大的范围内，长期地观察污染的积累性影响。"]
[1756,"利用植物指示气态污染的缺点是什么？","利用植物指示气态污染的缺点是：环 境条件的变化和植物本身生长发育的状况都会影响植物对污染的敏感性，使结果出现误差；在污染严重时，植物本身还会受害致死，失去继续监测的能力等。"]
[1757,"指示二氧化硫的植物及症状？","用牵牛花、栀子花、小叶榕等监测二氧化硫时，在二氧化硫的伤害下， 一些植物叶面的 叶脉间会出现斑点或不规则的坏死斑，并逐渐扩大发展，直至全叶片枯死。\n用紫花苜蓿监测二氧化硫时，当空气中的二氧化硫浓度达到0.3ppm 时，紫花苜蓿叶片 从边缘开始枯死，逐渐叶脉间也会出现点状或块状的伤斑。\n用天竺葵监测二氧化硫时，当天竺葵受到伤害时，其嫩叶四周的叶缘会失水坏死。 用菊花受到二氧化硫伤害时，常在叶片的深裂处失水枯死。\n当鸢尾受到二氧化硫伤害时，其叶片的先端失水枯死，并逐渐向后发展，直至全部 枯死。\n当牵牛花受到二氧化硫伤害时，叶片出现坏死区呈灰色，其边缘镶嵌黄色条纹。\n当玉米、小麦等受到二氧化硫伤害时，叶片的先端先受害，叶片中的平行叶脉间常呈条 状枯死。\n当美人蕉受到二氧化硫伤害时，叶片逐渐由绿色变为白色，叶片中的平行叶脉间常呈条 状枯死。\n当牡丹受到二氧化硫伤害时，牡丹叶片表现出色泽不一。"]
[1758,"指示氟化物的植物及症状？","当玉簪受到氟化物伤害时，常在叶片的先端和叶边缘出现半圆形黄色症状，黄色受伤部 分与绿色组织之间会出现棕色带的症状，而后逐渐向中部和基部蔓延，直至全叶黄化。\n当剑兰受到氟化物伤害时，氟化物浓度为0.4ppm 时，剑兰的叶子尖端和边缘部分会出 现环状或带状的伤斑。\n当香蒲、玉米、美人蕉、鸢尾、大叶黄杨等受到氟化物伤害时，以上植物的叶子及就会 表现出受害症状。开始时，这些植物的叶子尖端发焦，接着周缘部分枯死，叶片逐渐褪去绿 色，部分变成褐色或黄褐色，开始逐渐落叶。由于植物梢头的嫩叶比较敏感，因此会首先 枯死。\n萱草对于氟化物比较敏感，叶片受到伤害时，叶子尖端常变成褐红色。\n当唐菖蒲受到氟化物伤害时，几小时至几天内，唐菖蒲的叶片就会出现先端黄化的受害 反应。"]
[1759,"指示硫化氢的植物及症状？","当虞美人受到硫化氢侵袭时，叶子会发焦或者有斑点。"]
[1760,"指示氯气的植物及症状？","当海桐、丁香等受到氯气伤害时，其叶中的叶绿素因受到破坏，会形成不规则的褪色黄 色伤斑，直至发展到全叶呈现白色而脱落。\n当绣球花、樟叶槭、华南朴、梧桐等受到氯气伤害时，其叶的先端或叶缘就呈现病症。\n当马兰、结缕草等受到氯气伤害时，其叶的先端或叶缘就呈现白色病斑，并逐渐向全叶 蔓延，最后叶片呈现白色、干枯而脱落。\n当女贞、杜仲受到氯气伤害时，其叶片呈现灰褐色伤斑。\n当广玉兰受到氯气伤害时，其叶片呈现红棕色伤斑。\n当美人蕉、桃花受到氯气伤害时，其叶子会失去绿色，而呈现白色，并导致花果脱落。\n当百日草、蔷薇、郁金香、秋海棠等受到氯气伤害时，其叶脉间会出现白色或黄褐色斑 点，并很快落叶。"]
[1761,"指示二氧化氮的植物及症状？","当矮牵牛、杜鹃、扶桑受到二氧化氮伤害时，其叶脉间会出现白色或褐色不规则的斑 点，并提早落叶\n当金荞麦受到二氧化氮伤害时，叶脉间会呈现出不规则状的白色、黄色、棕色的伤斑， 或全叶呈现斑点状伤斑。"]
[1762,"指示臭氧的植物及症状？","当矮牵牛、秋海棠、香石竹、菊花、万寿菊等受到臭氧危害时，叶表呈蜡状，呈棕色或 黄褐色的坏死斑点状，干后变成白色或褐色，叶片产生红、紫、黑、褐等颜色，并提早 落叶。"]
[1763,"指示氨气的植物及症状？","当悬铃木、杨树、桂花、女贞、杜仲、玉米等受到氨气危害时，叶脉间有点状、块状褐 黑色斑块，斑块四周界限分明。矮牵牛、向日葵等植物在氨气浓度为17ppm 的环境中经过 4h 后会变成白色，叶缘部分会出现黑斑及紫色条纹，并提早落叶。"]
[1764,"污染场地土壤修复技术如何按暴露情景和处置地点分类？","可以按“污染源—暴露途径—受体”将土壤修复技术分成三类：污染源处理技术、暴露途径阻断技术和制度控制措施。"]
[1765,"污染源处理技术包括哪些？","生物修复（植物修复、生物通风、自然降解、生物堆等）、化学氧化、土壤淋洗、电动分离、气提技术、热处理、挖掘等。"]
[1766,"暴露途径阻断技术包括哪些？","稳定/固化、帽封、垂直/水平阻控系统等。"]
[1767,"制度控制措施有哪些？","增加室内通风强度、引入清洁空气、减少室内外扬尘、减少人体与粉尘的接触、对裸土进行覆盖、减少人体与土壤的接触、改变土地或建筑物的使用类型、设立物障、减少污染食品的摄入、工作人员及其他受体转移等。"]
[1768,"土壤修复技术如何按土壤是否需要挖掘分类？","可分为原位 (insitu) 修复技术和异位 (exsitu) 修复技术。"]
[1769,"原位修复技术包括哪些？","原位处理技术和原位控制技术。"]
[1770,"异位修复技术包括哪些？","挖掘和异位处理处置技术。"]
[1771,"异位处理处置技术如何进一步分类？","按土壤修复工程是在场地内还是将污染土壤转移到场地外进行修复，可分为现场 (onsite) 修复技术和离场 (offsite) 修复技术。"]
[1772,"现场修复技术和离场修复技术的定义是什么？","现场修复技术是在场地内进行修复的各种技术；离场修复技术是将污染土壤转移到场地外进行修复的各种技术。"]
[1773,"什么是生物修复？","生物修复指利用微生物、植物和动物将土壤、地下水中的危险污染物降解、吸收或富集的生物工程技术系统。按处置地点分 为原位和异位生物修复技术 。"]
[1774,"哪些污染物适合生物修复技术？","生物修复技术适用于烃类及衍生物 ，如汽油、燃 油、乙 醇、 酮、 乙 醚 等 ， 不适合处理持久性有机污染物 。"]
[1775,"什么是堆肥？","堆肥法 (compost)    是利用广泛分布的细菌、放线菌、真菌等微生物，人为地促进可生 物降解的有机物向稳定的腐殖质进行生化转化的一种固体废弃物处理技术。"]
[1776,"堆肥可分为哪几种？","根据其处理过程 中对氧气的需求情况的不同，可以将堆肥分成好氧堆肥法和厌氧堆肥法两种。"]
[1777,"什么是好氧堆肥法？","好氧堆肥法是在有氧的环境下，通过微生物的作用使有机废弃物转化为稳定的有利于作 物生长的物质。"]
[1778,"目前好氧堆肥处理的物料主要有什么？","目前好氧堆肥处理的物料主要有：①垃圾；②垃圾和粪水；③垃圾和脱水污泥；④脱水污泥。"]
[1779,"垃圾作为好氧堆肥处理的物料，其理化性质有哪些？","# 土壤化学和物理性质分析  \n以下表格展示了土壤的某些化学和物理性质：  \n| 项目     | 符号 | 单位   |   数值 |  \n| :--: | :--: | :--: | :--: |  \n| pH值     | pH   | -      |   8    |  \n| 水分     | -    | (%)    |  27.84 |  \n| 总固体   | -    | (%)    |  72.2  |  \n| 挥发物   | -    | (%)    |  19.54 |  \n| 碳       | C    | (%)    |  13.4  |  \n| 氮       | N    | (%)    |   0.45 |  \n| 速效氮   | -    | (%)    |   0.03 |  \n| 容重     | -    | (t/m³) |   0.45 |  \n| 孔隙度   | -    | (%)    |  30    |  "]
[1780,"粪水作为好氧堆肥处理的物料，其理化性质有哪些？","| 项目      | 单位   | 数值  |  \n| :--------: | :----: | :---: |  \n| 相对密度    | -     | 1.1   |  \n| pH 值     | -     | 8.8   |  \n| 水分      | (%)   | 98.5  |  \n| 总固体    | (%)   | 1.5   |  \n| 挥发物    | (%)   | 82.3  |  \n| 碳        | (%)   | 0.45  |  \n| 氮        | (%)   | 0.23  |  \n| 速效氮    | (%)   | 0.2   |"]
[1781,"污水处理厂脱水污泥作为好氧堆肥处理的物料，其理化性质有哪些？","## 样本性质分析表  \n| 性质  | 含水率 (%) | 有机物 (%) | 灰分 (%) | 混凝剂 (mg/L) | 聚丙烯酰胺 (‰) | 气味 | 外观 |  \n| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |  \n| 1     | 70      | 50       | 50       | Al₂ (SO₄)g    | 5～7          | 极臭 | 墨黑色 |  \n| 2     | 76.2    | 48.0     | 52.0     | 铁铝盐        | 5～7          | 刺鼻 | 黏稠，蚊蝇孳生 |"]
[1782,"好氧堆肥的原理是什么？","有机废物好氧堆肥过程实际上就是基质的微生物发酵过程。有机废物的种类繁多，组成 复杂，大体上可以分成可溶性有机物、不溶性有机物和介于两者之间的有机物。在好氧堆肥 过程中有机废物中的可溶性小分子有机物透过微生物的细胞壁和细胞膜而为微生物所吸收利 用，固体的胶体的有机物则先附着在微生物体外，由微生物所分泌的胞外酶分解为可溶性小 分子物质，再为微生物所利用。微生物通过自身的生命活动——新陈代谢过程，把一部分被 吸收的有机物氧化分解成简单的无机物，并提供生命活动所需的能量，把另一部分有机物转 化合成新的细胞物质，使微生物增殖，可用以下的反应式表示。\n有机物的分解反应：\n不含氮有机物：(\\mathrm{C}_x\\mathrm{H}_y\\mathrm{O}_z)+\\mathrm{O}_2\\xrightarrow{\\text{好氧微生物}}\\text{简单无机物(C}\\mathrm{O}_2+\\mathrm{H}_2\\mathrm{O})+\\text{能量}\n含氮有机物：\\mathcal{C}_{n}\\mathcal{H}_{t}\\mathcal{N}_{u}\\mathcal{O}_{v}\\cdot a\\mathcal{H}_2\\mathcal{O}+\\mathcal{O}_2\\xrightarrow{\\text{好氧微生物}}\\mathcal{C}_{w}\\mathcal{H}_{x}\\mathcal{N}_{y}\\mathcal{O}_{z}\\cdot c\\mathcal{H}_2\\mathcal{O}+\\mathcal{CO}_2+\\mathcal{H}_2\\mathcal{O}+\\mathcal{NH}_3+\\text{^^^^80fd^^^^91cf}\n微生物细胞质的合成反应(包括有机物的氧化分解，并以NH₃ 作为氮源)：\nn(\\mathcal{C}_{x}\\mathcal{H}_{y}\\mathcal{O}_{z})+\\mathrm{NH}_3+O_2\\longrightarrow{}{C}_5\\mathcal{H}_7\\mathrm{NO}_2(\\text{^^^^7ec6^^^^80de^^^^8d28})+\\mathrm{CO}_2+\\mathrm{H}_2\\mathcal{O}+\\text{^^^^80fd^^^^91cf}\n微生物细胞质的氧化分解：\n\\mathrm{C}_5\\mathrm{H}_7\\mathrm{NO}_2(\\text{细胞质)}+5\\mathrm{O}_2\\longrightarrow5\\mathrm{CO}_2+2\\mathrm{H}_2\\mathrm{O}+\\mathrm{NH}_3+\\text{能量}"]
[1783,"有机固体物的好氧堆肥过程是什么？","详见图:@有机固体物的好氧堆肥过程.jpg@$："]
[1784,"根据堆肥的升温过程，一个完整的堆肥过程可分为几个阶段？","根据堆肥的升温过程，可将一个完整的堆肥过程大致分成三个阶段。\n(1)中温阶段。这是堆肥化过程的起始阶段，堆层温度在15～45℃之间。嗜温细菌、真菌和 放线菌等嗜温性微生物较为活跃并利用堆肥中最容易分解的可溶性物质进行旺盛生命活动而迅速 增殖，释放出能量，使堆肥温度不断升高。这些嗜温性微生物主要以糖类和淀粉类为基质。真菌 菌丝体能够延伸到堆肥原料的所有部分，并会出现中温真菌的子实体，同时螨、前足虫等将摄取 有机废物。腐烂植物的纤维素将维持线虫和线蚁的生长，而更高一级的消费者中弹尾目昆虫以真 菌为食，缨甲科昆虫以真菌孢子为食，线虫摄食细菌，原生动物以细菌为食。\n(2)高温阶段。当堆温升至45℃以上时即进入高温阶段，在这一阶段，堆肥起始阶段 的嗜温性微生物受到抑制甚至死亡，取而代之的是一系列嗜热性微生物。它们生长所产生的 能量使堆肥温度进一步上升。堆肥中残留的和新形成的可溶性有机物继续被氧化分解，复杂 的有机物如半纤维素、纤维素和蛋白质也开始被强烈分解。在高温阶段中，各种嗜热性微生 物的最适宜温度也各不相同，在温度的上升过程中，好热性微生物的类群和种类是互相接替 的。通常在50℃左右，主要是嗜热性真菌和放线菌，如嗜热真菌属 (Thermomyces) 、 褐色嗜热放线菌 (Actinomyces      thermofuscus)、普通小单细菌 (Micromonospora      vulgaris)  等；当温度上升到60℃时，嗜热性丝状真菌几乎完全停止活动，仅有嗜热性放线菌和细菌在继 续；温度升到70℃以上时，对大多数嗜热性微生物已不适宜，从而大批进入死亡或者休眠 状态，只有嗜热性芽孢杆菌在活动。\n高温对于堆肥的快速腐熟起着重要作用。在此阶段，堆肥开始形成腐殖质，并开始出现能溶 解于弱碱的黑色物质 。 高温对于杀死大多数病原菌和寄生虫也是极其重要的 。 根据长期的经验 ， 一般认为，堆肥在50～60℃时持续6～7d,  可达到较好的杀灭虫卵和病原菌的效果。\n(3)降温阶段。亦称腐熟阶段，在内源呼吸后期，剩下的是木质素等较难分解的有机物 和新形成的腐殖质。此时微生物的活性下降，发热量减少，温度逐渐下降，嗜温性微生物又 逐渐占优势，对残余较难分解的有机物作进一步分解，腐殖质不断积累且稳定化，堆肥进入 腐熟阶段，需氧量大大减少，含水率也降低。\n    在冷却后的堆肥中， 一系列新的微生物(主要是真菌和放线菌)将利用残余有机物(包 括死掉的细菌残体)进行生殖繁殖，最终完成堆肥过程。因此，可以认为堆肥过程既是微生 物生长、死亡的过程，也是堆肥物料温度上升和下降的动态过程。"]
[1785,"堆肥中微生物的种类和数量与什么有关？","堆肥中微生物的种类和数量，往往因堆肥的原料来源不同而有很大的不同。"]
[1786,"好氧堆肥的主要影响因素有哪些？","好氧堆肥的主要影响因素包括以下几个方面：\n(1)有机质含量。有机质含量低的物质，发酵过程中所产生的热量不足以维持堆肥所需 的温度，产生的堆肥也会因肥效低而影响销路，但过高的有机质含量又不利于通风供氧，从 而产生厌氧和发臭。\n(2)水分。堆肥中的水分过低，不利于微生物生长；水分过高，则会堵塞堆料中的空 隙，影响通风和升温。有研究发现，无论什么堆肥系统，水分含量都不应小于40%。\n(3)温度。温度会影响生物的活性，是堆肥过程中的重要影响因素。 一般认为高温菌对 有机物的降解效率高于中温菌，现在的快速、高效好氧堆肥正是利用了这点。过低的温度将 大大延长堆肥的时间，而过高的温度则会对微生物产生危害。\n(4)碳氮 (C/N)比。堆肥的关键因素是堆料的C/N  比， 一般在20:1到30:1之间比 较适宜。若C/N  比过高，不利于堆肥过程中微生物的生长；若C/N  比过低，则堆肥产品会 影响农作物生长。\n(5)氧含量。 一般认为堆体中的氧含量保持在5%～15%之间比较适宜。氧含量低于 5%会导致厌氧发酵；高于15%则会使堆体冷却，导致病原菌的大量存活。\n(6)pH值。在一般情况下，堆肥过程有足够的缓冲作用，能够使 pH 值稳定在可以保证好氧分解的酸碱水平。"]
[1787,"堆肥工艺有几种？","堆肥工艺有：条垛式堆肥、高温动态二次堆肥工艺、立仓式堆肥工艺、滚筒式堆肥工艺等。"]
[1788,"条垛式堆肥有什么特点？","条垛堆肥是静态堆肥工艺的一种，是将混合好的固体废物堆成条垛 状，在好氧条件下进行分解。该方法工艺简单，设备少，处理成本低，发酵周期为50d,   操作要求低。可以人工翻堆，在第2d 、7d 、12d  各翻动一次；在以后35d 的腐熟阶 段每周翻动一次。在翻动的同时可喷洒适量水以补充蒸发的水分。"]
[1789,"高温动态二次堆肥工艺有什么特点？","高温动态二次堆肥工艺分两个阶段：前 5～7d为动态发酵，机械搅拌，通入充足空气，好氧菌活性强，温度高，快速分解有机物； 发酵7d 绝大部分致病菌死亡。7d 后用皮带将发酵半成品输送到另一车间进行静态二次发  酵，垃圾进一步降解稳定，20～25d 完全腐熟。"]
[1790,"仓立式堆肥工艺有什么特点？","仓立发酵仓高10～15m,   分隔6格。经分选、破碎后的垃圾由皮带输送至仓顶一格，受重力和栅板的控制，逐日下降至下一格。 一周内全下  降至底部，出料运送到第二次发酵车间继续发酵使之腐熟稳定。从顶部至以下5格均通入空  气，从顶部补充适量水。该工艺温度高，发酵极迅速，24h 温度上升至50℃以上，70℃可维 持 3d,   之后温度逐渐下降。该工艺的优点是占地少，升温快，垃圾分解彻底，运行费用低； 缺点为水分分布不均匀。"]
[1791,"滚筒式堆肥工艺有什么特点？","滚筒式堆肥工艺又称“达诺”生物稳定法。滚筒直径2～4m,   长度15～30m,   滚筒转速0.4～2.0r/min;    滚筒横卧稍倾斜。经分选、粉碎的 垃圾送入滚筒，旋转滚筒，垃圾随着翻动并向滚筒尾部移动。在旋转过程中完成有机物生物 降解、升温、杀菌等过程。5～7d 后出料。该工艺的优点是出料方便、处理量大，但如果管 理不善，其渗滤液可能污染土壤和地下水。"]
[1792,"什么是厌氧堆肥法？","厌氧堆肥是在缺氧的条件下利用兼性厌氧微生 物和专性厌氧微生物进行的一种腐败发酵分解，将 大分子有机物降解为小分子的有机酸、腐殖质和 CO₂ 、H₂O 、NH₃ 、H₂S 、CH₄等，其中NH₃ 、H₂S及其他还原性产物有令人讨厌的异臭。"]
[1793,"厌氧堆肥法有什么特点？","厌氧堆肥的 堆制温度低(一般为常温)，分解不够充分，成品肥 中氮素保留较多，但堆制周期长，完全腐熟往往需 要几个月的时间。总之，厌氧堆肥的特点是反应步骤多、速度慢、周期长。"]
[1794,"厌氧堆肥主要分为哪两个阶段？","厌氧堆肥主要分成两个阶段，第一阶段是产酸阶段，产酸菌将大分子有机物 降解为小分子的有机酸和醇类等物质，并提供部分能量因子ATP 。 在此阶段，由于有机酸大量积累， pH  值随之下降，所以也叫酸性发酵阶 段，参与的细菌统称为产酸细菌。第二阶段为产气阶段。在分解后期，由于所产生的氨的中和作用， pH  值逐渐上升；同 时产甲烷菌开始分解有机酸和醇，产物主要是CH₄ 和 CO₂ 气体。随着甲烷菌的繁殖，有机 酸迅速分解， pH 值迅速上升，因此这一阶段也称为碱性发酵阶段。"]
[1795,"什么是土壤气相抽提 (soil vapor  extraction, SVE) ？","土壤气相抽提 (soil    vapor     extraction,SVE)  是一种通过强制新鲜空气流经污染区域， 将挥发性有机污染物从土壤中解吸至空气流并引至地面上处理的原位技术，该技术被认为是  一个“革命性”的修复技术。"]
[1796,"什么是生物通风（bioventing, BV）？","生物通风 (bio-    venting,BV)     是在SVE 基础上发展起来并很快应用至现场。BV 实际上是一种生物增强式  SVE 技术，将空气或氧气输送到地下环境以促进生物的好氧降解作用。"]
[1797,"生物通风（BV）是什么？它与土壤气相抽提 (soil  vapor  extraction, SVE)有何关系？","生物通风（BV）是在SVE基础上发展起来的一种生物增强式技术。BV实际上是一种生物增强式SVE技术，将空气或氧气输送到地下环境以促进生物的好氧降解作用。与SVE相比，BV更注重优化氧气的传送和使用效率，以促进原位生物降解。"]
[1798,"土壤气相抽提 (soil  vapor  extraction, SVE) 和生物通风（bioventing, BV）的主要区别是什么？","SVE的主要目的是在修复污染物时使空气抽提速率到达最大，利用污染物挥发性将其去除；而BV的目的是优化氧气的传送和氧的使用效率，创造好氧条件来促进原位生物降解。因此，BV使用相对较低的空气速率，以增加气体在土壤中的停留时间，促进微生物降解有机污染物。"]
[1799,"土壤气相抽提 (soil  vapor  extraction, SVE) 和生物通风（bioventing, BV）在系统设计上有何不同？","SVE系统井通常被放在被污染区域的中心，以最大限度地提高空气抽提速率；而在生物通风操作中，井放在被污染区域的边缘往往更有效。生物通风还使用鼓风机、真空泵和供营养渗透至地下的管道等基本设施，以提供营养物质促进微生物的生长和活性。"]
[1800,"生物通风使用的基本设施有哪些？","生物通风使用的基本设施包括：鼓风机、真空泵、抽提井、注入井和供营养渗透至地下的管道等。这些设施共同协作，将含氧空气和营养物质注入到污染土壤中，促进微生物的生长和降解作用。"]
[1801,"土壤气相抽提 (soil  vapor  extraction, SVE) 和生物通风（bioventing, BV）在实际应用中如何选择？","SVE和BV的选择取决于具体的污染情况和修复目标。如果主要目标是快速去除挥发性有机污染物，SVE可能更合适；如果希望通过生物降解作用更彻底地处理有机污染物，并且污染区域适合微生物生长，那么BV可能是一个更好的选择。在实际应用中，可以根据污染物的特性、土壤条件、修复时间和成本等因素进行综合考虑和选择。"]
[1802,"影响生物通风的因素有哪些？","影响生物通风技术的因素很多，除污染物本身的性质外，还包括土壤的结构、环境因子 以及微生物的性质等。其中"]
[1803,"影响生物通风技术的土壤因素有哪些？","土壤的气体渗透率、土壤含水率、土壤的氧气含量、土壤温度、土壤pH值、土壤中营养物的含量和电子受体类型。"]
[1804,"土壤的气体渗透率对生物通风有何影响？","土壤的气体渗透率是影响生物通风最重要的土壤因素。土壤必须有足够的渗透性使土壤中的空气流动，为生物降解提供足够的氧气。"]
[1805,"土壤含水率如何影响生物通风？","土壤微生物需要水以维持其基本代谢活动。适宜的含水率有助于生物降解，但过高的湿度可能阻止氧气传递，降低生物通风效果。"]
[1806,"土壤中氧的含量对生物通风有何重要性？","充足的氧是生物通风中最重要的环境因素，是降解石油污染物的关键。"]
[1807,"土壤温度如何影响生物降解过程？","温度直接影响微生物的生长，并通过改变污染物的物理化学性质影响整个生物降解过程。"]
[1808,"土壤pH值对微生物的降解活性有何影响？","土壤pH值影响微生物的降解活性，因为微生物需要在一定的pH值范围内生存。"]
[1809,"营养物含量如何影响生物通风中的细菌生长？","氮、磷等营养物的缺乏可能影响细菌生长繁殖。适当添加营养物可以促进生物降解。"]
[1810,"电子受体类型对生物修复速度和程度有何影响？","土壤中污染物氧化分解的最终电子受体的种类与浓度极大地影响着生物修复的速度和程度。"]
[1811,"污染物浓度如何影响微生物的活性？","适当的油浓度可以促进微生物的活性，但过高的油浓度可能对微生物产生毒性，抑制其活性。"]
[1812,"污染物的可生物降解性对治理难易和程度有何影响？","污染物的可生物降解性决定了污染物治理的难易和程度。结构简单、分子量小的组分更容易被降解。"]
[1813,"微生物因素如何影响土壤中石油污染物的生物降解？","土壤中石油污染物的生物降解与土壤中可降解菌的含量有密切关系。添加石油降解优势菌可以大大提高生物降解速度。"]
[1814,"什么是热通风技术，它在生物通风中有何作用？","热通风技术是通过增加温度来强化生物通风的方法。它可以增加微生物降解活性并提高石油组分的挥发度，从而对石油污染土壤进行更有效的修复。"]
[1815,"热通风在寒冷地区的石油污染土壤修复中为何是必要的？","在寒冷地区，低温会限制微生物的活性，降低生物通风的效果。热通风可以通过提高土壤温度来克服这一限制，因此在这些地区是必要的修复手段。"]
[1816,"热通风有哪些常见的实现方式？","热通风的常见实现方式包括热空气注射、蒸汽注射和电加热。热空气注射对微生物影响温和但传热效率不高；蒸汽注射潜在热量大但可能伤害微生物；电加热通过填埋电极并通入高频电流进行均匀加热，是一种有前景的强化技术。"]
[1817,"为什么氧的供应成为生物降解的控制因素，特别是在石油污染浓度较高时？","在高浓度的石油污染土壤中，微生物降解过程需要大量的氧气。然而，土壤中的氧气含量有限，成为生物降解的速率限制因素。因此，提供足够的氧气是强化生物通风的关键。"]
[1818,"除了注入空气，还有什么其他方法可以提供氧气以强化生物通风？","除了注入空气，还可以使用过氧化氢（H₂O₂）作为氧源来强化生物通风。过氧化氢可提供丰富的氧气，满足降解菌生长的需要，并促进污染物的彻底矿化。"]
[1819,"添加高效降解菌如何强化生物通风过程？","添加高效降解菌可以增加土壤中能够降解石油污染物的微生物数量，从而显著提高生物降解的速率。这种强化方法可以迅速降低土壤中的污染物浓度，并促进土壤的恢复。"]
[1820,"白腐真菌在生物通风中有何应用？","白腐真菌是一种对许多有机物污染都有很好降解效果的微生物。在生物通风中，添加白腐真菌可以大大提高生物降解的速率，从而加速土壤中石油污染物的去除。"]
[1821,"Gruiz等人是如何将生物通风与应用高效降解菌相结合的，并取得了什么效果？","Gruiz等人将生物通风与应用高效降解菌相结合，通过运转两个月后观察到土壤中污染物明显下降，细菌数量增加了10倍以上。同时，CO₂产生量提高了10倍以上，表明污染物矿化作用相当活跃。实验停止一个月后，CO₂产生量才逐步下降。这种方法显著提高了生物通风的修复效果。"]
[1822,"生物通风的优势是什么？","(1)生物通风不涉及土壤挖运，不破坏土壤结构，对地下水的扰动小，且设计、安装简 便易行；相对于其他处理技术其费用较低。\n(2)应用范围较宽，不仅能用于轻组分挥发性有机物，如汽油和柴油；还能用于重组分 挥发性有机物，如燃料油等；另外也可用于其他挥发或半挥发组分；同时该技术还能修复低 渗透性、高含水率的土壤。\n(3)操作灵活，可以与其他技术复合使用，如给土壤注入纯氧气、添加表面活性剂或添 加工程菌等，也可与修复地下水的空气搅拌或生物曝气技术相结合。\n(4)环境副作用小，该项技术中为主的微生物处理只是一个自然过程的强化，最终产物 是二氧化碳、水和脂肪酸，如果中间产物是污染物的话，在出口处安装气体净化装置就可以 避免二次污染。"]
[1823,"生物通风的应用限制是什么？","(1)高浓度污染初始会对微生物有毒性作用；\n(2)对于某些现场条件不适用(如土壤渗透性低、黏土含量高);\n(3)不是总能达到非常低的净化标准；\n(4)只能够修复不饱和区土壤；\n(5)不能够修复不可降解的污染组分。"]
[1824,"什么是非生物过程在生物通风中的作用？","非生物过程在生物通风中包括传质和相间传质等，它们对污染物的迁移和分布有重要影响，从而影响生物降解过程。"]
[1825,"NAPLs（非水相液体）的对流是如何产生的？","NAPLs的对流可能是由于气相或液相中的压力差造成的，也可能是由于气相中的密度差异和梯度引起的。"]
[1826,"在BV模型中，对流迁移机理主要发生在哪个相中？","在BV模型中，对流迁移机理主要发生在气相中。"]
[1827,"扩散在生物通风中起什么作用？","扩散是由系统中污染物的浓度梯度引起的，它可以使污染物在气相或水相中迁移，从而影响生物降解过程。"]
[1828,"局部相平衡理论是什么？","局部相平衡理论是一种描述相间传质的理论，它假设在相界面处达到平衡状态，使得气相与液相和固相中的浓度达到平衡关系。"]
[1829,"为什么需要考虑更复杂的相平衡过程？","因为后来发现局部相平衡假设过于简化，无法准确描述实际的相间传质过程，因此需要考虑更复杂的相平衡过程。"]
[1830,"拟稳态假设是什么？在BV中有什么应用？","拟稳态假设认为在BV过程中，气相中各组分的浓度是不变的。由于BV过程中的空气流速较小，水相中的传质系数不大，因此采用拟稳态假设可能更符合实际情况。"]
[1831,"生物降解动力学中为什么基质浓度是一个重要变量？","基质浓度是生物降解速率的关键因素之一。能够明显降低基质浓度的过程必然会影响生物降解速率，因此基质浓度在生物降解动力学中是一个重要变量。"]
[1832,"为什么需要在BV模型中考虑扩散和吸附动力学过程？","因为在模拟实验室条件下的BV模型中没有考虑到扩散和吸附动力学过程，导致模型描述现场情况时误差较大。因此，需要在BV模型中考虑这些动力学过程以提高模型的准确性。"]
[1833,"吸附在生物通风中起什么作用？它对生物降解有什么影响？","吸附可以影响污染物的迁移和分布，从而影响生物降解过程。较慢的扩散和吸附速率与生物降解速率相似，因此这些非生物过程可能会与生物对基质的利用产生竞争作用。"]
[1834,"Shelton和Doherty提出的模型考虑了哪些因素？","Shelton和Doherty提出的模型考虑了吸附、生物降解以及向土壤内部位点的扩散。他们使用Monod动力学来描述生物降解过程，并使用一级动力学来描述吸附和扩散过程。"]
[1835,"扩散如何影响有机基质的生物利用和降解速率？","许多有机物因位于死孔隙内而无法被生物利用。土壤中的孔隙大小不同，其中一部分孔隙的直径小于微生物的大小，导致污染有机物在这些孔隙中的扩散受限，从而影响其生物利用和降解速率。"]
[1836,"生物降解动力学中有哪些常见的模型？","常见的生物降解动力学模型包括零级反应动力学、一级反应动力学、Monod动力学和Michaelis-Menten表达式等。"]
[1837,"为什么在大多数受污染现场使用一级动力学方程是不正确的？","因为一级反应动力学方程只有在基质浓度远小于半饱和常数时才是正确的。然而，在大多数受污染现场所观测到的基质最大浓度往往接近或超过半饱和常数，因此使用一级动力学方程会导致误差。"]
[1838,"Monod动力学方程有什么特点？它在生物降解中的应用是什么？","Monod动力学方程考虑了现场、污染物和微生物条件，能够跨越零级、混和级到一级的生物降解过程，因此能够更好地反映实际微生物转化过程。在生物降解中，当不知道哪种组分是限制因素时，普遍使用多项Monod表达式来描述生物降解过程。"]
[1839,"多种基质存在下的生物降解方式有哪些？","多种基质存在下的生物降解方式包括竞争性抑制作用、同时被微生物利用以及基质之间的共代谢作用等。具体表现取决于所用菌株和研究体系的不同。"]
[1840,"什么是植物修复？","植物修复是利用植物及其根际微生物体系的吸收、挥发、转化和降解的作用机制来清除环境中污染物质的环境污染治理技术。"]
[1841,"植物修复有哪些基本类型？","植物修复的基本类型包括植物提取修复、植物挥发修复、植物固化修复、植物转化修复和根际圈生物降解修复。"]
[1842,"什么是植物提取修复？","植物提取修复是利用金属积累植物或超积累植物从污染土壤中超量吸收、积累重金属元素，并富集到植物地上部位的过程。"]
[1843,"植物提取修复适用于哪些污染物？","植物提取修复适用于各种金属、类金属、放射性核素、非金属以及有机物质等污染物。"]
[1844,"什么是植物挥发修复？","植物挥发修复是通过植物蒸发作用将挥发性化合物或新陈代谢产物释放到大气中的过程。"]
[1845,"哪些植物可以用于植物挥发修复？","可用于植物挥发修复的植物包括白杨木、紫花苜蓿、刺槐、印度芥菜、油菜、洋麻、苇状羊茅等。"]
[1846,"植物挥发修复适用于处理哪些污染物？","植物挥发修复适用于处理有机污染物如氯化溶剂，以及无机污染物如硒、汞和砷等。"]
[1847,"什么是植物固化修复？","植物固化修复是一种实地固化技术，通过土壤添加剂诱导污染物形成难溶化合物，降低其迁移性，并利用耐重金属植物在污染土壤表层形成绿色覆盖层，减少污染物的扩散。"]
[1848,"植物固化修复的主要目的是什么？","植物固化修复的主要目的是控制污染物的迁移和扩散，降低其生物可获得性，防止对环境和人类健康产生不良影响。"]
[1849,"什么是植物转化修复？","植物转化修复是指植物从土壤和水体中吸收有机污染物和无机营养物，通过新陈代谢作用将这些污染物降解的过程。"]
[1850,"植物转化修复适用于处理哪些污染物？","植物转化修复适用于处理石化产品、军用炸药、燃料溢出、氯化溶剂、营养物、填埋场淋滤物和农业化学品等污染物。"]
[1851,"什么是根际圈生物降解修复？","根际圈生物降解修复 (Rhizosphere bioremediation)是通过植物根际分泌物和根际脱落物作用刺激细菌和真菌的生长，使污染物矿化的过程。也称植物刺激技术 (Phytostimu-lation)、植物辅助修复技术 (Plant-assisted bioremediation), 或称根圈降解技术 (Rhizo- degradation)   "]
[1852,"根际圈生物降解修复中植物的作用是什么？","根际圈生物降解修复中植物的作用起着十分重要的作用，表现为：①与植物根共生的菌 根真菌能新陈代谢掉有机污染物；②根际分泌物可刺激细菌的转化；③有机碳的积累可增 加微生物矿化率；④植物可使细菌群落数量大幅度增加，并为细菌群落的活动提供栖息地。⑤植物可将氧泵吸到根部，以确保有  氧转化。"]
[1853,"根际圈生物降解修复适用于哪些污染物？","根际圈生物降解修复适用于各种有机污染物和某些无机污染物的处理。"]
[1854,"植物修复技术在实际应用中需要注意哪些问题？","在实际应用中，植物修复技术需要注意污染物的归趋及其对生态系统和人类健康的影响，土壤条件、气候因素以及植物的选择和管理等因素也会影响植物修复技术的效果。"]
[1855,"植物对重金属超常吸收的机制包括什么？","植物对重金属超常吸收的机制包括根部吸收、转运、金属的螯合与区室化作用和分子机制。"]
[1856,"植物根际环境在重金属吸收中扮演了什么角色？","植物根际环境是重金属进入植物体的初始通道，其物理、化学和生物学性质影响重金属的存在形态、分布、迁移和生物有效性。"]
[1857,"超积累植物为什么能够大量吸收重金属？","超积累植物具有强大的根部金属吸收系统，可以从金属浓度高或低的介质中吸收和蓄积重金属。它们还具有活化根际土壤中重金属的特殊机制，如释放金属螯合分子等。"]
[1858,"超积累植物在吸收重金属时表现出哪些特殊性？","超积累植物不仅能从高浓度金属介质中吸收重金属，还能从低浓度介质中积累金属。它们的地上部分重金属浓度比普通植物高50-100倍以上，且具有选择性吸收的能力。"]
[1859,"超积累植物如何改变根际微域环境以增加金属的溶解性？","超积累植物可以通过根系分泌质子酸化根际环境、分泌特殊有机化合物或根细胞质膜上的专一性金属还原酶作用来促进土壤中重金属的溶解。"]
[1860,"超积累植物在金属转运方面与非超积累植物有何不同？","超积累植物缺少限制金属运移到茎部的能力，使得金属能够更高效地从根部搬运到茎叶部。此外，超积累植物在木质部输入过程中可能存在特殊的机制，如组氨酸与镍的络合作用等。"]
[1861,"组氨酸在超积累植物木质部输入过程中扮演了什么角色？","组氨酸可能与镍形成络合物，强化镍的木质部输入。它有助于降低镍的毒性并促进镍向木质部搬运的化学平衡。"]
[1862,"为什么有些植物虽然耐重金属但并不是超积累植物？","这些植物采用了一种不同的金属耐性策略，即限制金属从根部向茎叶部转移。它们在生长过程中将金属固定在根部，从而避免了重金属对地上部分的毒害。"]
[1863,"如何解释超积累植物对金属的选择性吸收现象？","超积累植物对金属的选择性吸收可能与金属被吸收进入共质体或输送到木质部过程中的金属搬运穿过根质膜有关。这种选择性吸收可能发生在木质部输入水平，涉及特定的转运蛋白或通道。"]
[1864,"在金属污染土壤上，耐性非积累型植物通常采取什么策略来应对？","耐性非积累型植物通常采取限制金属从根部向茎叶部转移的策略来应对金属污染。它们在生长过程中将金属固定在根部，以降低对地上部分的毒害风险。"]
[1865,"超积累植物中哪些组织器官的金属含量最高？","超积累植物的表皮和下表皮的组织器官（包括叶毛状体）蓄积的金属量最高。"]
[1866,"金属在超积累植物中的主要储存部位是什么？","金属的储存部位可能为质外体和液泡。"]
[1867,"金属的高亲和性螯合作用对超积累植物有什么作用？","金属的高亲和性螯合作用对超积累植物的耐性起关键作用。"]
[1868,"超积累植物叶部的哪些部位可能储存金属离子？","超积累植物叶部的细胞和器官都有储存金属离子的可能性。"]
[1869,"哪些金属主要以水溶性的离子形式存在？","大多数金属以水溶性的离子形式存在，例如镍主要存在于液泡中。"]
[1870,"镍在超积累植物中如何储存？","镍主要储藏在超积累植物的表皮和下表皮的叶部组织中，如多花鼠鞭草和遏蓝菜。"]
[1871,"有机酸在超积累植物中的浓度与什么有关？","超积累植物叶部有机酸浓度在多数情况下与叶部总阳离子浓度相关性很好，但与叶部超积累的金属浓度无相关性。"]
[1872,"有机酸在超积累植物中的作用是什么？","有机酸可能为叶部液泡蓄积某些非特定阳离子提供电荷平衡，但其涉及金属超积累的作用仍有争议。"]
[1873,"哪些因素可能影响超积累植物对金属的吸收和积累？","金属离子与特定的高亲和性配位体螯合、以难溶化合物形式沉淀、有机酸的浓度、pH值以及金属螯合蛋白等都可能影响超积累植物对金属的吸收和积累。"]
[1874,"硒在超积累植物中如何解毒？","硒可以通过化学还原或渗合到有机化合物中解毒，例如通过甲基化作用降低进入蛋白质中的硒含量或通过挥发作用释放硒化合物。"]
[1875,"哪些酶可能与植物的硒耐性相关？","对硒代半胱氨酸 (Selenocysteine, Sec) 甲基化起作用的酶可能与植物的硒耐性相关。"]
[1876,"超积累植物如何通过挥发作用解毒硒？","超积累植物和非积累植物都能使硒挥发，但释放的挥发性硒化合物可能不同，如硒积累植物释放二甲基二硒化物 (Dimethyl diselenide)。"]
[1877,"哪些技术与金属螯合和区室化作用的研究相关？","多相萃取技术、能散X射线微区分析 (EDAX)、流量分析、扫描质子微探针分析和同步辐射技术等与金属螯合和区室化作用的研究相关。"]
[1878,"植物超积累重金属的过程是受单一基因控制还是多基因控制？","现有的资料表明，超积累植物超量吸收重金属的过程可能受多基因的控制。"]
[1879,"哪些是重要的重金属螯合肽，并在普通植物中被发现？","普通植物中发现的含金属基因(Metallothineins, MT)以及植物螯合蛋白(Phytochelatins, PC)是重要的重金属螯合肽。"]
[1880,"什么是自然降解？","自然降解是指在自然环境中，通过各种自然过程导致污染物浓度降低的现象。"]
[1881,"自然降解有哪些优点？","自然降解具有低成本、良好的生态修复效果以及不产生二次污染等优点。"]
[1882,"自然降解主要包括哪些过程？","自然降解主要包括对流、扩散、稀释、吸附、沉淀、挥发、化学反应和生物降解作用等过程。"]
[1883,"什么是非破坏性作用？","非破坏性作用是指通过物理机制降低污染物浓度或将其从一种相态转移到另一种相态的过程，包括对流、扩散、稀释、吸附、沉淀和挥发等。这些过程并不消除污染物本身，而是将其转移或分散。"]
[1884,"什么是破坏性作用？","破坏性作用主要是指生物降解作用，涉及微生物参与将污染物转化为无害或低毒性物质的过程。这是真正的污染物去除过程，因为它改变了污染物的化学性质并降低了其对环境和生物的危害性。"]
[1885,"自然降解的主要类型有哪些？","自然降解的主要类型包括生物降解、光解、水解、化学降解。"]
[1886,"什么是生物降解？","生物降解是指由于生物的作用将有机污染物分解代谢成无害物质或者完全矿物化的过程。参与降解的生物类型包括各种微生物、高等植物和动物，其中微生物降解是最重要的，所以又可称为微生物降解。"]
[1887,"微生物降解有机污染物的特点是什么？","微生物对污染物具有强大的降解与转化能力，主要特点包括：体积小、比表面积大、代谢速率快；种类繁多、分布广泛、代谢类型多样；具有多种降解酶；繁殖快、易变异、适应性强；以及共代谢作用。"]
[1888,"微生物降解有机污染物的途径有哪些？","微生物降解有机污染物的途径主要包括氧化、还原、水解和合成等反应。其中，氧化是重要的酶促反应，包括羟基化、脱烃基等多种形式；还原反应常发生在有机氯农药的生物降解中；水解在具有醚、酯或酰胺键的农药中常见；合成反应可分为缩合和接合两类。"]
[1889,"什么是共代谢作用？它对微生物降解污染物有何意义？","共代谢作用是指微生物在可用做碳源和能源的基质上生长时，伴随着一种非生长基质的不完全转化。这种现象扩大了微生物降解污染物的范围，使很多不能被微生物直接降解的污染物在适合的底物和环境条件下被降解。"]
[1890,"羟基化在微生物降解有机污染物中扮演什么角色？","羟基化是微生物降解有机污染物中的重要反应之一。它将羟基引入有机分子中，增加化合物的极性，使其易溶于水，从而更容易被生物利用。羟基化在芳烃类有机物的生物降解中尤为重要，常常是苯环开裂和进一步分解的先决条件。"]
[1891,"还原反应在有机氯农药的生物降解中起什么作用？","在有机氯农药的生物降解中，还原反应常常导致还原性脱氯。例如，在厌氧条件下，DDT的还原脱氯与细胞色素氧化酶和黄素腺嘌呤二核苷酸（FAD）有关。这种还原反应有助于降低有机氯农药的毒性和稳定性。"]
[1892,"水解酶在有机污染物的生物降解中有何重要性？","水解酶在有机污染物的生物降解中具有重要性，特别是在具有醚、酯或酰胺键的农药中。水解酶能够参与这些化合物的水解反应，降低其毒性并产生更稳定的产物。由于水解酶多为广谱性酶且在不同环境条件下较为稳定，因此它们在有机污染物的生物降解中具有实用前景。"]
[1893,"什么是生物降解预测模型？","生物降解预测模型是用来描述和预测生物降解过程的动力学模型。这些模型通常基于微生物的生长和代谢活性，以及影响生物降解的各种因素，如微生物密度、污染物浓度、其他基质的存在等。"]
[1894,"Monod模型是什么？它如何描述生物降解过程？","Monod模型是一个描述微生物生长动力学的模型。在生物降解过程中，当只考虑微生物种群密度和污染物浓度两个影响因素时，Monod模型可以用来描述污染物的生物降解规律,其一般表达式为：\n\\frac{-\\mathrm{d}c}{\\mathrm{d}t}=\\frac{u_{\\max}C(C_0+X_0+C)}{K_s+C}\n式中， u_max与 K_s都是表征微生物特性的常数，分别为微生物最大特定生长速率 (Maximum specific growthrate) 与微生物生长半饱和常数 (Half-saturation constant)；X₀为能产生某\n一特定微生物密度的基质浓度；C为不同时刻水体中的污染物浓度； C₀为污染物初始浓度。"]
[1895,"Monod模型可以简化为哪些特殊模型？","根据微生物密度和基质浓度之间的特定关系，Monod模型可以简化为零级反应模型、一级反应模型、Logistic模型、Logarithmic模型和Monod无生长模型（即降解过程中的微生物生长忽略不计）等五种特殊模型。"]
[1896,"什么是光解？","光解是有机污染物在环境中去除的重要途径，指吸附于土壤表面的污染物分子在光的作用下，将光能直接或间接转移到分子键，使分子变为激发态而裂解或转化的现象。"]
[1897,"光解有哪些类型？","光解类型有直接光解和敏化光解。直接光解是化合物本身直接吸收太阳能进行分解反应；敏化光解是先由中间介质吸收光子，再经过电子转移过程把能量传给污染物或形成光氧化剂与污染物反应。"]
[1898,"影响光解速率的因素有哪些？","影响光解速率的因素包括光线在土壤中的迅速衰减、土壤颗粒吸附农药分子后的内部滤光现象以及土壤中可能存在的光猝灭物质。"]
[1899,"水解是什么？","水解是无机污染物降解的重要转化途径，指有机污染物（RX）与水的反应，导致X基团与OH基团发生交换。"]
[1900,"水解会产生哪些影响？","水解会改变有机污染物的结构，可能降低或增加产物毒性；水解产物可能比母体化合物更易或更难挥发；与pH有关的离子化水解产物可能没有挥发性；水解产物通常更易于生物降解。"]
[1901,"哪些因素会影响水解速率？","影响水解速率的因素包括污染物的化学结构、土壤水的pH、温度、离子强度以及其他化合物（如金属离子、腐殖质等）的存在。"]
[1902,"pH值如何影响农药的水解？","农药在土壤中的水解可能受酸催化或碱催化，水解速率随pH值变化。例如，吡虫啉在酸性和中性介质下稳定，但在弱碱条件下缓慢水解，碱性增大时水解速率增大。"]
[1903,"化学降解是什么？","化学降解是指污染物通过化学反应（主要是氧化还原反应）达到降解的目的。"]
[1904,"有哪些类型的氧化剂参与化学降解？","参与化学降解的氧化剂类型包括天然氧化剂（如氧气）和固体氧化剂（如金属氧化物如铁、锰氧化物）"]
[1905,"自然修复的优点是什么？","和其他传统的工程修复措施相比，自然修复有许多优点，特别是在生物修复发生的情 况下。\n(1)在生物修复过程中，污染物最终被转化为无害的物质(例如：含氯溶剂最终产物为 二氧化碳、乙烯、氯化物和水；石油烃类的最终产物为二氧化碳和水),而不仅仅是从一个\n相转移到另一个相中或者被环境吸附固定起来。\n(2)自然修复是非干涉的，在修复期间可以继续使用修复场地。\n(3)自然修复不会产生新的污染或者使污染物转移。\n(4)自然修复相对于现有修复技术来说修复费用低廉。\n(5)自然修复可以和其他修复技术联用也可以作为其他修复技术的后续修复手段。 (6)自然修复对污染产地的修复是全天候的，不受仪器等因素的限制。"]
[1906,"自然修复的限制是什么？","(1)对污染场地进行完全修复的时间会很长。\n(2)自然修复受自然或人为引起的水文地质条件变化(包括地下水流向和流速，电子受 体和供体的浓度，以及未来释放潜力)的限制。\n(3)适合进行自然降解的水文、地球化学条件有可能随着时间的推移发生变化，导致以 前稳定的污染物(例如锰和砷)重新流动并且可能对修复效果产生不利影响。\n(4)生物降解中间产物的毒性可能比原污染物的强。"]
{"$rows_empty":17}
[{"$nulls":19},{"$f":"5930/2","v":2965}]

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["《污染场地风险评估技术导则》(HJ25.3—2014)"]