{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":1386,"n_cols":2,"rows_kept":1386,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["问","答"]
["活性污泥法的起源是什么？","活性污泥法的起源可以追溯到一百多年前。法国科学家首先发明了Moris池，这是最早的污水生物处理反应器，在厌氧条件下运行。随后，英国在1893年首次采用了生物滤池。然而，现代应用最广泛的活性污泥法是在1912～1913年开始试验研究的。1914年，Arden和Lokett在英国曼彻斯特市建立了世界上第一座活性污泥法污水处理试验厂。1916年，美国正式建立了第一座活性污泥法污水处理厂。"]
["活性污泥法最初的运行方式是什么？","活性污泥法最初的运行方式为充-排式。然而，由于当时技术条件限制，这种运行方式操作繁琐，空气扩散装置易于堵塞，并且人们尚未意识到其独特的优越性。"]
["为什么推流式活性污泥工艺会取代充-排式？","推流式活性污泥工艺取代充-排式是因为连续进水的推流式活性污泥工艺更加高效和方便。充-排式操作繁琐，而推流式则更为简化。尽管推流式工艺后来出现了污泥沉降性能变差的问题，但其在当时仍被广泛采用。"]
["污泥沉降性能变差的原因是什么？","污泥沉降性能变差的一个重要原因是推流式曝气池中活性污泥的返混现象。Donaldson首先提出返混现象改变了曝气池内的水力特性，使活性污泥处于完全混合状态，从而促使发生污泥膨胀。"]
["如何改善污泥的沉降性能？","改善污泥沉降性能的方法之一是将推流曝气池分隔成不同的隔室。此外，后续的研究也开发出了其他工艺，如充-排式氧化沟、序批式反应器（SBR）等，这些工艺都对污泥沉降性能有所改进。"]
["SBR（序批式反应器）工艺有什么特点？","SBR工艺，即序批式反应器，是一种周期运行的活性污泥工艺。与完全混合活性污泥工艺和推流式活性污泥工艺相比，SBR工艺内活性污泥的沉降性能最好，可以有效地控制污泥膨胀。"]
["活性污泥法的发展受到了哪些因素的影响？","活性污泥法的发展受到了多个因素的影响。首先，生物技术的发展推动了活性污泥法的进步。其次，计算机和自动控制技术的飞速发展解决了活性污泥法开发初期间歇操作复杂的问题，使得该技术得到更加广泛的应用。此外，对活性污泥法的生物反应和净化机理的深入研究也为其发展提供了理论基础。"]
["活性污泥法现在主要应用于哪些领域？","目前，活性污泥法已经成为处理生活污水、城市污水和部分工业废水的主体工艺技术。其广泛的应用和技术上的不断革新改进，使得活性污泥法在处理各种污水方面发挥着重要作用。"]
["活性污泥法有哪些变形工艺？","活性污泥法的变形工艺包括ICEAS工艺、CASS工艺、DAT-IAT工艺、UNITANK工艺和MSBR工艺等。这些工艺都是在活性污泥法的基础上开发出来的，针对不同的处理需求进行了改进和优化。"]
["活性污泥法自开创以来有哪些主要发展？","活性污泥法自开创以来，经历了深入研究、工艺流程的不断改进和创新，拥有更大的水质、水量适用范围和良好的操作稳定性。该法还结合了厌氧和好氧工艺，提高了处理程度。此外，活性污泥法还与其他工艺如生物膜法、膜分离装置等组合使用，增加了生化反应器中的生物量，提高了生化反应效率，并表现出良好的灵活性。"]
["活性污泥法的发展过程可以分为哪几个阶段？","活性污泥法的发展过程大致可以分为三个阶段：第一阶段(1881～1915年)，活性污泥法的早期阶段，随着Moris池和生物滤池的发明和应用，最终在1914年发明了活性污泥法；第二阶段(1915～1960年)，活性污泥法的普及阶段，活性污泥处理技术被大量应用，并出现了许多改良工艺；第三阶段(1961年至今)，活性污泥法发展的新时期，随着对活性污泥反应理论、净化功能等方面的深入研究，以及单元操作理论、控制理论等的应用，活性污泥法在理论上更完善，并开发出多种新工艺。"]
["活性污泥法在应用中有哪些特点？","活性污泥法在应用中有以下特点：首先，它具有更大的水质、水量适用范围和良好的操作稳定性；其次，该法能够结合厌氧和好氧工艺，在去除有机物的同时完成脱氮除磷的任务，提高处理程度；此外，活性污泥法还表现出良好的灵活性，可以与其他工艺如生物膜法、膜分离装置等组合使用，增加生化反应器中的生物量，提高生化反应效率。"]
["活性污泥法在哪些领域得到了广泛应用？","活性污泥法在城市生活污水和有机工业废水的处理中得到了广泛应用。在我国，已建成的污水处理厂和在建的城市污水处理厂大多采用活性污泥法。因此，作为一种典型的污水二级处理技术，活性污泥法在城市污水和工业废水处理领域有着广阔的应用前景。"]
["活性污泥法与其他污水处理技术相比有何优势？","活性污泥法与其他污水处理技术相比，具有更大的水质、水量适用范围和良好的操作稳定性。此外，它结合了厌氧和好氧工艺，提高了处理程度，能够在去除有机物的同时完成脱氮除磷的任务。活性污泥法还表现出良好的灵活性，可以与其他工艺组合使用，增加生化反应器中的生物量，提高生化反应效率。因此，活性污泥法在处理效率、出水水质改善、减少投资、降低运行费用、提高运行稳定性等方面都有显著优势。"]
["活性污泥是什么？","活性污泥是活性污泥法处理系统中的主体，是一种外观为矾花状絮凝颗粒的生物絮凝体。它由栖息着种类繁多、具有强大生命活力的微生物群体组成，这些微生物在新陈代谢功能的作用下，具有将有机物污染物转化为稳定的无机物的能力。"]
["活性污泥由哪些物质组成？","活性污泥主要由以下四部分物质组成：具有代谢功能活性的微生物群体(M_a)；由污水挟入的并被微生物所吸附的有机物质(含难为细菌降解的惰性有机物)(M_i)；微生物自身氧化的残留物(M_e)；由污水挟入的无机物质(M_{ii})。"]
["活性污泥中的微生物群体主要由什么组成？","活性污泥中的微生物群体主要由细菌所组成，其数量可占污泥中微生物总量的90%～95%。在某些工业废水的活性污泥中，细菌的比例甚至可达100%。此外，活性污泥上还存活着多种真菌、原生动物和后生动物等。"]
["活性污泥中的细菌有哪些主要种类？","活性污泥中的细菌主要种类包括产碱杆菌属(Alcaligenes)、芽孢杆菌属(Bacillus)、黄杆菌属(Flavobacterium)、动胶杆菌属(Zoogloea)、丛毛单胞菌属(Comamonas)、假单胞菌属(Pseudomonas)和大肠埃希氏杆菌(EscherichiaColi)等。这些细菌在适宜的环境条件下具有较高的增殖速率和分解有机物的能力。"]
["活性污泥中的微生物如何形成生态系统和食物链？","活性污泥中的微生物、有机物、原生动物与后生动物组成了一个小型的相对稳定的生态系统和食物链。在这个系统中，微生物通过分解有机物来获取能量和营养，而原生动物和后生动物则通过捕食微生物或其他有机物来维持生命活动。这种相互依赖和制约的关系构成了活性污泥中的生态系统和食物链。\n活性污泥微生物随有机物浓度改变的演替如图所示：@HXWNPZ001.jpg@$"]
["菌胶团细菌在活性污泥中扮演什么角色？","菌胶团细菌在活性污泥中扮演了重要的角色。它们能够形成絮凝体状团粒（即“菌胶团”），这有助于防止被微型动物吞噬，并在一定程度上免受毒物的影响。菌胶团细菌是构成活性污泥絮凝体的主要成分，具有强大的吸附、氧化分解有机物的能力。此外，菌胶团成熟后具有良好的沉降性能，能够促使混合液在二次沉淀池中迅速完成泥水分离过程。"]
["真菌在活性污泥中的作用是什么？","真菌在活性污泥中起到了分解有机物的作用，其出现通常与水质有关。一些霉菌常出现于pH较低的污水中。与活性污泥处理系统有关的真菌主要是微小的腐生或寄生的丝状菌，它们具有分解碳水化合物、脂肪、蛋白质及其他含氮化合物的功能。丝状菌在活性污泥中可以交叉穿织在菌胶团之间，形成活性污泥絮凝体的骨架，使污泥具有良好的沉降性能。适量的丝状菌有助于提高污泥的净化效率，但大量异常的丝状菌增殖可能导致污泥膨胀。"]
["原生动物和后生动物在活性污泥处理中分别扮演什么角色？","原生动物在活性污泥处理中扮演了重要角色。常见的原生动物有肉足虫、鞭毛虫和纤毛虫等。它们主要作为污水净化的第二承担者，同时也是活性污泥生态系统的首次捕食者。原生动物通过捕食细菌，促进细菌的生长并维持在对数生长期，从而提高细菌的活力。此外，原生动物的分泌物质有助于形成菌胶团和提高污水处理能力。后生动物在活性污泥中不经常出现，它们主要摄食原生动物，是生态系统的第二捕食者。其中，轮虫的存在通常标志着处理效果较好。"]
["微型动物在污水处理中有哪些作用？","微型动物（包括原生动物和后生动物）在污水处理中起到了多重作用。首先，它们能迅速沉降，将细菌裹入其中或使细菌附着在其分泌物上，从而提高细菌的去除率。其次，微型动物的运动促进了物质向污泥絮体内部和生物膜内的移动，有助于污染物的进一步去除。此外，微型动物的呼吸和消耗分散了能量，因此随着微型动物活动的增加，活性污泥的生成量会减少。这些作用共同提高了污水处理的效率和质量。"]
["活性污泥中的微生物如何完成污水的无害化处理？","活性污泥中的微生物通过一系列生物过程完成污水的无害化处理。当污水与活性污泥接触混合时，微生物细胞壁外的黏液层会吸附污水中的有机污染物。这些污染物在生物酶的作用下进行代谢和转化，微生物自身也在此过程中得到生长和繁殖。通过这种方式，污水中的有害物质被分解为无害或低毒的物质，最终实现污水的无害化目标。这一过程中，各种微生物群体（包括细菌、真菌、原生动物和后生动物等）协同作用，共同完成了污水的生物处理。"]
["活性污泥絮体的形成对于活性污泥系统的成功运行有何重要性？","活性污泥絮体的形成对于活性污泥系统的成功运行至关重要。它使得污泥沉降加快，并在沉淀池内能够适当浓缩。如果无法形成絮体，污泥将呈现分散生长的状态，导致整个工艺的失败。因此，理想的活性污泥絮体应个体大、密实、沉降快，以产生浓稠的回流污泥和清澈、水质很好的上清液作为处理的出水。"]
["活性污泥絮体形成的机理有哪些学说？其中哪个学说被广泛接受？","活性污泥絮体形成的机理有多种学说，包括黏液说、电动势-含能说、聚β羟基丁酸说、原生动物说、纤维素说、细菌胞外多聚物说和丝状菌网架结构说。其中，丝状菌网架结构说被广泛接受，因为它能够很好地解释污泥絮体的形成和污泥膨胀现象。"]
["黏液说的核心观点是什么？有哪些研究者支持或质疑这一观点？","黏液说的核心观点是活性污泥絮体由菌胶团细菌所分泌的黏液形成。Butterfigld从活性污泥中分离出一种动胶杆菌，并认定活性污泥絮体是由该细菌分泌的一种明胶状物质黏结而成。然而，有些研究者发现分泌胞外聚合物的菌株并不一定形成絮体，而形成絮体的菌株也并不一定产生胞外聚合物，因此，产生胞外聚合物并非是细菌形成絮体的唯一原因。"]
["电动势-含能说的核心观点是什么？它如何解释活性污泥絮体的形成？","电动势-含能说的核心观点是细菌细胞膜带有负电荷，导致菌体间存在排斥力，但当两个带负电的菌体非常接近时，范德华引力会超过排斥力，从而使菌体结合形成污泥絮体。该学说认为，在活性污泥处理系统中，有机物浓度高时，细菌繁殖快，能量水平高，排斥力大于范德华引力，絮体难以形成；有机物浓度降低后，细菌的繁殖速度减慢，动量水平下降，排斥力小于范德华力，菌体一旦碰撞便易形成污泥絮体。"]
["聚β羟基丁酸说的核心观点是什么？有哪些研究支持或质疑这一观点？","聚β羟基丁酸说的核心观点是活性污泥絮体是由聚β羟基丁酸形成的，细菌的细胞分裂不彻底导致彼此连接形成絮体。Crabtrae认为微生物的絮凝作用直接与细胞中的PHB的浓度相关。然而，也有研究证实，虽然一些细菌细胞在生物凝聚时存在PHB，但细菌的凝聚并不与PHB的浓度直接相关，因此该学说存在疑问。"]
["原生动物说对活性污泥絮体形成的解释是什么？有哪些研究支持或质疑这一观点？","原生动物说认为原生动物能分泌黏性物质以捕食细菌，而这种物质能促进生物絮凝，形成活性污泥絮体。Mckinney发现原生动物死后释放的物质能与细菌结合形成不定型絮体。Curds通过试验证明草履虫能分泌多糖类物质促进颗粒凝聚。然而，有学者提出在某些情况下，活性污泥中几乎不存在原生动物，但能够形成良好的活性污泥絮体，因此认为该学说具有片面性。"]
["纤维素说如何解释活性污泥絮体的形成？","纤维素说认为纤维素对细菌的凝聚和活性污泥絮体的形成有重要作用。有实验发现由特定菌株形成的絮体内部含有大量纤维。Mulder则认为生物絮凝体是在两种细菌作用下形成的，一种能分泌具有纤维素性质的纤维，另一种能分泌黏液使细菌聚合成团。"]
["细菌胞外聚合物说的核心观点是什么？","细菌胞外聚合物说的核心观点是细菌通过分泌胞外多聚物（ECP）以架桥方式促进生物凝聚，从而形成活性污泥絮体。ECP包括高分子多聚物（如多糖、蛋白质等）、低分子多聚物和金属离子，其中多糖类物质是最主要的。ECP可能来源于微生物的代谢产物、细胞自溶产物、废水自身等。"]
["胞外多聚物主要包含哪些成分？","胞外多聚物（ECP）主要包含高分子多聚物、低分子多聚物和金属离子。其中，高分子多聚物是主要的成分，包括多糖、蛋白质、脂类物质、核酸、葡萄酸和胞壁酸等。在这些高分子多聚物中，多糖类物质是最主要的，它是生物体细胞膜的构成成分。"]
["污水性质对活性污泥絮体形成有何影响？","污水性质对活性污泥絮体形成有重要影响。处理含有有限种类有机物的工业废水的活性污泥系统，比处理含多种相对分子质量较大的有机物质的生活污水的活性污泥系统更难形成絮体。这可能是因为不同的有机物种类和浓度会影响细菌胞外多聚物的产生和性质，从而影响活性污泥絮体的形成。"]
["离子强度和二价阳离子对活性污泥絮体形成有何影响？","离子强度和二价阳离子对活性污泥絮体形成有重要影响。必须有足够大的离子强度使单个细胞之间的距离足够小，才能使细菌通过ECP作用结合在一起，但也不能太大，否则会产生抗絮凝作用。研究表明，离子强度在0.005～0.050时，可使生物絮体结合更稳定。此外，二价阳离子在细胞表面和ECP之间起到架桥作用，促进两者的结合。因此，必须保持适量的二价阳离子，如Ca²+和Mg²+，以确保活性污泥获得良好的沉降性能。"]
["污泥停留时间（SRT）对活性污泥絮体形成有何影响？","污泥停留时间（SRT）对活性污泥絮体形成有重要影响。SRT必须大于一个最小值，才能产生生物絮凝作用。这是因为原生动物和细菌产生的ECP共同作用需要一定的时间积累。随着SRT的增长，每单位生物量的ECP量增加并接近于一个最大值。这说明需要有一个SRT的最小值来平衡菌胶团菌产生ECP的速率和细菌生长形成的新污泥表面积产生速率。只有当SRT足够长时，才能有效起到生物絮凝的作用。"]
["细菌在对数增殖期和减衰增殖期胞外多聚物的产生有何不同？","细菌在对数增殖期和减衰增殖期胞外多聚物的产生存在明显不同。在对数增殖期，细菌主要进行快速增殖，此时的胞外多聚物较少，因此生物絮凝作用较差，可能导致出水中含有较多的游离细菌，透明度差。而在减衰增殖期，细菌的生长速度减缓，此时胞外多聚物的产生量增加，有助于形成良好的生物絮凝作用，使出水清澈。"]
["丝状菌网架结构说的核心观点是什么？","丝状菌网架结构说的核心观点是活性污泥絮体中菌胶团菌与丝状菌的相对比例决定了其宏观结构。丝状菌作为絮体的骨架，菌胶团菌等微生物产生的多聚糖附着在其上，形成凝胶基质架，胶体物质和其他微生物附着其上。这种结构可以提高絮体的强度，加速絮体的沉淀，保持出水上清液的清澈。"]
["丝状菌在活性污泥絮体中的作用是什么？","丝状菌在活性污泥絮体中的作用主要体现在提高絮体的强度和加速絮体的沉淀。丝状菌作为絮体的骨架，能够增强絮体的结构稳定性，防止被湍流剪切成小的絮体颗粒。同时，丝状菌的骨架作用也有助于加速絮体的沉淀速度，保持出水上清液的清澈。丝状菌含量对活性污泥絮体性质的影响如图所示：@HXWNPZ002.jpg@$"]
["活性污泥可以分为哪几种类型？","根据丝状菌网架结构说，活性污泥可以分为三种类型：丝状菌膨胀污泥、理想的活性污泥和针状絮凝体污泥。丝状菌膨胀污泥中丝状菌过量生长，导致污泥体积膨胀，沉淀性能变差；理想的活性污泥中菌胶团细菌和丝状菌比例适当，形成密实、沉降速度快的絮体；针状絮凝体污泥中丝状菌含量少，絮体强度小，上清液浑浊。"]
["丝状菌膨胀污泥有哪些特点和对系统运行的影响？","丝状菌膨胀污泥的特点是丝状菌过量生长，从絮体内向外伸出，导致絮体松散，沉淀压缩性能变差，污泥体积膨胀，具有高的污泥指数(SVI)。这种污泥的沉淀速率慢，给沉淀池处理能力带来负面影响，同时污泥压缩性能变差，导致回流污泥的污泥浓度降低、生物量减少，进而影响整个系统的运行。"]
["理想的活性污泥具有哪些特点？","理想的活性污泥具有菌胶团细菌和丝状菌之间的适当比例关系，以丝状菌作为絮体的骨架，菌胶团菌附着在其上生长。这种污泥形成的絮体个体较大、密度较大、沉降速度快，且易在沉淀池中压缩。微小、沉降慢的颗粒少，上清液清澈。丝状菌主要为污泥絮体的骨架而不影响絮体的沉淀和压缩，因此这种污泥具有低的污泥指数，通常小于150mL/g。"]
["活性污泥絮体是由哪些成分组成的？","活性污泥絮体主要由活的和死的细菌、丝状菌、沉淀的盐、无机颗粒（如砂）和有机纤维等组成。此外，游离的细菌、原生动物和后生动物等微型动物，有时还有藻类等也可能出现在絮体边缘或在污泥絮体之间的水相中。"]
["活性污泥絮体有哪些形态学上的特征？","活性污泥絮体的形态学特征包括形态、结构、紧密度和大小。形态上，活性污泥絮体可以是近似圆形或不规则形状。结构上，污泥絮体可以是封闭（紧凑）结构或开放结构。紧密度上，污泥絮体可以是紧密或疏松的。大小上，污泥絮体可以根据平均直径分为大、中、小三种。"]
["活性污泥絮体的形态有哪些种类？","活性污泥絮体的形态主要有两种：近似圆形和不规则形状。近似圆形的污泥絮体被称为圆形絮体，而不规则形状的污泥絮体则被称为不规则形状絮体。"]
["活性污泥絮体的结构有哪些类型？它们各自的特点是什么？","活性污泥絮体的结构主要有两种类型：封闭（紧凑）结构和开放结构。封闭结构的污泥絮体中，细菌、无机颗粒等组分紧密地堆积在一起，无开放空隙，通常为黄褐色，沉降性能好。而开放结构的污泥絮体中，网状空隙与絮体外面液相连通。"]
["活性污泥絮体的紧密度如何区分？对污泥絮体的性能有何影响？","活性污泥絮体的紧密度可以通过观察其在显微镜下的形态来区分，紧密的污泥絮体与外部的液相界限清晰，而疏松的污泥絮体边缘界线不清。紧密度对污泥絮体的性能有重要影响，疏松的污泥絮体容易被破碎，而紧密的污泥絮体可以更好地保护细菌并避免被原生动物吞食或水流冲刷。"]
["活性污泥絮体的大小如何分类？大小对污泥的沉降速率有何影响？","活性污泥絮体的大小可以根据平均直径进行分类，通常分为大、中、小三种。大的污泥絮体沉降速度快，而小的污泥絮体沉降速度相对较慢。因此，污泥絮体的大小对污泥的初始沉降速率有较大影响。"]
["Eikelboom在他的著作中是如何划分污泥絮体的大小的？","Eikelboom在他的著作中采取了另一种划分污泥絮体的标准。他将大污泥絮体的平均直径定义为大于250μm，中污泥絮体的平均直径在25～250μm之间，而细小污泥絮体的平均直径则小于25μm。"]
["污泥絮体的哪些特性影响其沉降性能？","污泥絮体的形态、结构、紧密度和大小都影响其沉降性能。圆形、封闭、紧密、个体大的污泥絮体沉降、浓缩性能良好，而形态不规则、结构开放、疏松、个体小的污泥絮体沉降性能则较差。"]
["活性污泥的组成特性有哪些？","活性污泥的组成特性主要包括多样性、菌落、无机颗粒或有机颗粒物以及游离细菌。活性污泥由多种微生物组成，包括细菌、真菌等丝状菌和原生动物、后生动物等微型动物以及藻类等，这使得活性污泥系统可以同时去除多种污染物。此外，活性污泥中还包含菌落、无机颗粒或有机颗粒物以及游离细菌等组成部分。"]
["活性污泥中主要有哪些类型的菌落？","活性污泥中主要有四种菌落，包括菌胶团菌落、聚磷菌落、反硝化菌菌落和细菌菌落。菌胶团菌落通常由一种类型的细菌组成，形成指状，常在污泥负荷较高或缺乏营养物质的污水处理厂中出现。聚磷菌落出现在生物除磷的污水处理厂，除磷菌形成紧凑、近似圆形的菌落。反硝化菌菌落形态与聚磷菌落相似。细菌菌落则是大量细菌被一层厚厚的黏性物质包裹形成较大的菌落。"]
["活性污泥中的无机颗粒或有机颗粒物主要来自哪里？","活性污泥中的无机颗粒或有机颗粒物主要来自于进水。有机颗粒主要为纤维状的结构，而无机颗粒主要是砂。活性污泥中颗粒物的类型和数量取决于污水处理系统中是否有沉砂池和初次沉淀池。"]
["游离细菌对活性污泥系统有何影响？","游离细菌是指没有黏附在絮体上，而是分散在水相中的自由细菌。在二沉池中，游离细菌不会随污泥絮体沉淀，因此它们可能对最终出水水质产生副作用。游离细菌的主要来源是进水和污泥絮体的解絮。当污泥负荷提高时，游离细菌的数量也上升，可能导致原生动物数量增加。然而，当污泥龄较短时，原生动物的数量可能无法维持。一般限定的污泥负荷是0.3~0.4kgBOD₅/(kg MLSS·d)，超过这个值时，会出现大量的游离细菌，但原生动物数量会减少。在低污泥负荷的活性污泥系统，若出现大量的游离细菌，则可能是氧气不足或进水中含有毒性成分。"]
["活性污泥的分类方法有哪些？","活性污泥的分类方法主要有两种。第一种是Eikelboom分类法，根据污泥负荷和曝气方式的不同将活性污泥分为三类：第一类活性污泥出现在污泥负荷<0.2kgBOD₅/(kg MLSS·d)、机械曝气的污水处理厂；第二类活性污泥出现在污泥负荷<0.2kgBOD₅/(kg MLSS·d)、鼓风曝气的污水处理厂；第三类活性污泥出现在污泥负荷>0.2～0.3kgBOD₅/(kg MLSS·d)的污水处理厂。第二种分类方法将活性污泥分为：丝状菌膨胀污泥、理想的活性污泥、针状絮凝体污泥和颗粒污泥。"]
["根据Eikelboom分类法分类，第一类活性污泥的特征是什么？","第一类活性污泥主要出现在污泥负荷<0.2kgBOD₅/(kg MLSS·d)、机械曝气的污水处理厂，特别是在氧化沟中。其特征是活性污泥絮体平均直径为25~250μm，很少有游离细菌，絮体呈圆形或有些有角，不紧密，由许多分离的、密实的小絮体组成。当污泥中出现丝状菌，特别是微丝菌Microthriz parvicella时，会形成大的絮凝体，使污泥絮体的平均直径增加。"]
["根据Eikelboom分类法分类，第二类活性污泥的特征是什么？","第二类活性污泥出现在污泥负荷<0.2kgBOD₅/(kg MLSS·d)、鼓风曝气的污水处理厂。其特征是活性污泥絮体平均直径为25～1000μm，通常>500μm，很少有游离细菌，形状为圆形，紧密，有时边缘不密实。由于所处环境湍流较少，污泥絮体更大、更紧密，颜色更深。"]
["根据Eikelboom分类法分类，第三类活性污泥的特征是什么？","第三类活性污泥出现在污泥负荷>0.2～0.3kgBOD₅/(kg MLSS·d)的污水处理厂。由于污泥负荷高，相应的泥龄短，纤毛虫等原生动物不易生长，游离细菌数量较多，指状菌胶团较多。采用鼓风曝气时，污泥絮体较大但形状不规则；采用机械曝气时，污泥絮体更小、更圆。"]
["好氧颗粒污泥的特点和优点是什么？","好氧颗粒污泥是在好氧污水处理研究中发现的一种特殊类型的污泥，外观为橙黄色，圆形或椭圆形，成熟的好氧颗粒污泥具有光滑的表面。其特点包括颗粒直径在一定范围内，经过适度冲洗后直径多为1mm左右，颗粒污泥的含水率低于普通活性污泥。好氧颗粒污泥的优点主要有：它是一个稳定的微生物生态系统，有利于有机物的降解；颗粒化有利于细菌对营养的吸收，增强了微生物的活性；微生物间物质传输距离缩短，强化了生物降解过程；在废水性质变化时，能够维持稳定的微环境，使代谢过程继续进行；具有一定的机械强度，可以避免因水流剪切而破碎，有利于有效截流微生物，增加固体停留时间。"]
["活性污泥的沉降过程包括哪些阶段？","活性污泥的沉降过程包括絮凝沉淀、成层沉淀和压缩等全部过程，最后能够形成浓度很高的浓缩污泥层。"]
["污泥沉降比是什么？如何测定？","污泥沉降比又称30min沉降率，是取1L曝气池的混合液在量筒内静置30min后所形成沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分率。在实际操作中，污水处理厂工人往往用100mL的量筒进行测量。"]
["污泥沉降比能反映哪些运行参数和异常现象？","污泥沉降比在一定条件下能够反映曝气池运行过程的活性污泥量，可用以控制、调节剩余污泥的排放量。在污泥浓度一定的情况下，污泥沉降比能直接反映出污泥沉降性能和浓缩性能，通过它可及时发现污泥膨胀等异常现象的发生。"]
["污泥容积指数(SVI)是什么？它的测定方法有哪些？","污泥容积指数(SVI)简称污泥指数，是表示污泥沉降性能和压缩性能的一个参数。其测定方法通常有三种：未搅拌的标准污泥容积指数(SVI)；搅拌的污泥容积指数(SSVI或SVI_{3.5})，初始污泥浓度为3.5g/L；稀释污泥容积指数(DSVI)。"]
["未搅拌的标准污泥容积指数的计算公式是什么？","未搅拌的标准污泥容积指数的计算公式为：SVI = SV(mL/L) / MLSS(g/L)，其中SVI为未搅拌的标准污泥容积指数，SV为污泥沉降比，MLSS为混合液悬浮固体浓度。"]
["SVI值与生活污水及城市污水的沉降性能有什么关系？","对于生活污水及城市污水，SVI值以70~100mL/g为宜。SVI值过低，说明泥粒细小，无机质含量高，缺乏活性；过高，说明污泥的沉降性能不好，并且已有产生污泥膨胀的可能。SVI值为150mL/g被认为是膨胀污泥和非膨胀污泥之间的临界值。"]
["为什么需要对污泥指数的测定进行修正？","需要对污泥指数的测定进行修正，是因为实际测量时采用的容器直径太小，由于边壁效应，壁筒会对污泥的沉降有阻碍；二沉池内有吸泥机在不断回转，对污泥沉降有利；另外，污泥的初始浓度不同也会影响SVI值。因此，人们提出了搅拌的污泥容积指数和稀释污泥容积指数来修正污泥指数的测定。"]
["活性污泥沉降经历哪些过程？","活性污泥的沉降经历絮凝沉淀、成层沉淀和压缩等全部过程，最后能够形成浓度很高的浓缩污泥层。"]
["正常的活性污泥在沉降过程中需要多长时间完成前两个过程？","正常的活性污泥在30min内即可完成絮凝沉淀和成层沉淀过程，并进入压缩过程。"]
["活性污泥沉降性能的指标有哪些？","活性污泥沉降性能的指标主要包括污泥沉降比、污泥容积指数，以及从微观层面考虑的丝状菌长度、丝状菌指数、丝状菌丰度和丝状菌数量等。"]
["污泥沉降比的定义是什么？","污泥沉降比又称30min沉降率，是取1L曝气池的混合液在量筒内静置30min后所形成沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分率。"]
["污泥沉降比正常的范围是多少？","污泥沉降比正常的范围通常在15%～30%之间，这取决于污泥浓度，一般在污泥浓度为1500～3000mg/L时。"]
["污泥沉降比的作用是什么？","污泥沉降比能够反映曝气池运行过程的活性污泥量，可用以控制、调节剩余污泥的排放量。在污泥浓度一定的情况下，它能直接反映出污泥沉降性能和浓缩性能，通过它可及时发现污泥膨胀等异常现象的发生。"]
["污泥容积指数的定义和计算方法是什么？","污泥容积指数(SVI)是污泥沉降性能的一个指标，它等于混合液在30min静沉后形成的活性污泥容积（mL/L）除以混合液的污泥浓度（g/L）。计算式为：SVI = SV(mL/L) / MLSS(g/L)。"]
["污泥容积指数通常有哪些测定方法？","污泥容积指数的测定方法通常有三种：未搅拌的标准污泥容积指数(SVI)、搅拌的污泥容积指数(SSVI或SVI_{3.5})，以及稀释污泥容积指数(DSVI)。"]
["污泥容积指数的作用是什么？","污泥容积指数可定量描述污泥的沉降性和压缩性，对于污水处理厂的运行管理具有重要指导意义。其值过低或过高都可能表明污泥存在问题，如缺乏活性或沉降性能不好等。"]
["污泥容积指数的正常范围是多少？","对于生活污水及城市污水，污泥容积指数(SVI)的正常范围通常在70~100mL/g。SVI值为150mL/g被认为是膨胀污泥和非膨胀污泥之间的临界值。"]
["为什么需要对污泥容积指数的测定进行修正？","污泥容积指数的测定需要进行修正，主要是因为实际测量中可能受到容器直径大小、边壁效应、二沉池内吸泥机的影响以及污泥初始浓度的不同等因素的影响。因此，人们提出了搅拌的污泥容积指数和稀释污泥容积指数等修正方法。"]
["搅拌的污泥容积指数(SSVI或SVI_{3.5})的测定有什么特殊要求？","搅拌的污泥容积指数(SSVI或SVI_{3.5})的测定要求初始污泥浓度为3.5g/L，这是为了消除污泥浓度对测定结果的影响，使得不同浓度下的污泥沉降性能可以进行比较。"]
["污泥容积指数(SVI)与活性污泥沉降性之间的关系是怎样的？","| SVI范围/(mL/g) | 污泥沉降性和压缩性能 |  \n| :--: | :--: |  \n| <80 | 很好 |  \n| 80～150 | 适中 |  \n| >150 | 差 |"]
["比较标准污泥容积指数(SVI)、搅拌的污泥容积指数(SSVI或SVI_{3.5})、稀释污泥容积指数(DSVI)三种不同污泥沉降指数？","| 指数沉降 | 仪器 | 低速搅拌 | MLSS浓度 |  \n| :--: | :--: | :--: |  \n| 标准污泥容积指数 | 1L量筒(SVI) | 不需要 | 曝气池内MLSS浓度 |  \n| 搅拌的污泥容积指数 | 特制仪器(SSVI或SVI_{3.5}) | 需要 | 需要对污泥浓度进行调整，使之为3.5g/L;或是测定几个MLSS浓度，利用插值法得到3.5g/L时的值 |  \n| 稀释污泥容积指数 | 1L量筒(DSVI) | 不需要 | 稀释后的混合液在量筒内的沉淀体积小于或等于200mL/L |"]
["搅拌的污泥容积指数(SSVI或SVI_{3.5})在测定时的污泥浓度要求是多少？","搅拌的污泥容积指数(SSVI或SVI_{3.5})在测定时的污泥浓度要求是3.5g/L。"]
["如何进行搅拌的污泥容积指数(SSVI或SVI_{3.5})的测定？","搅拌的污泥容积指数(SSVI或SVI_{3.5})的测定步骤包括：确定混合液的污泥浓度，调整污泥浓度至3.5g/L，将污泥倒入特制装置并启动搅拌装置，静沉30min后记录沉淀污泥的体积，并按照特定公式进行计算。搅拌的污泥容积指数测定如图所示：@HXWNPZ003.jpg@$"]
["稀释污泥容积指数(DSVI)的测定方法是什么？","稀释污泥容积指数(DSVI)的测定方法是：取几个1L的量筒，用澄清的二沉池出水按2^n的倍数稀释混合液，搅拌混合均匀后静沉30min，记录下第一个污泥沉降比小于等于20%的沉淀污泥体积，并按照特定公式进行计算。"]
["DSVI（稀释污泥容积指数）在文献中特指什么？","DSVI在文献中特指将污泥浓度稀释为1500mg/L的SVI值。"]
["搅拌的污泥容积指数(SSVI或SVI_{3.5})、未搅拌的标准污泥容积指数(SVI)和稀释污泥容积指数(DSVI)在测定结果上有何不同？","这三种测定污泥容积指数的方法所得结果略有不同。因此，在比较报道中的SVI值时，要确定所用的测定方法是否具有可比性。SSVI或DSVI值在污泥浓度为3.5g/L时的结果最具有可重复性。"]
["什么是污泥成层沉降速度(ZSV)？","污泥成层沉降速度(ZSV)是在污泥沉降过程中的成层沉降阶段，泥-水分界面的沉速始终为一常数的速度。这个速度可以反映出污泥沉降性能的好坏，ZSV值越大，污泥的沉降性能则越好。"]
["如何绘制活性污泥的沉降曲线？","绘制活性污泥的沉降曲线的方法是将活性污泥沉降过程中，泥-水分界界面高度随时间的变化绘制成曲线。曲线的斜率代表界面沉速，可以反映沉降过程的全貌。活性污泥沉降过程及沉降曲线如图所示：@HXWNPZ004.jpg@$"]
["污泥浓度对ZSV值（污泥成层沉降速度）和SVI值（未搅拌的标准污泥容积指数）有何影响？","污泥浓度对ZSV值和SVI值都有一定的影响。具体的影响关系需要通过实验数据来进一步分析和确定。一般来说，污泥浓度的变化可能会导致ZSV值和SVI值的相应变化，但具体的影响程度和趋势需要根据实验数据来具体分析。SVI与初始沉降速度和污泥浓度的关系如图所示：@HXWNPZ005.jpg@$"]
["搅拌的污泥容积指数(SSVI或SVI_{3.5})对污泥浓度的要求是什么？","搅拌的污泥容积指数(SSVI或SVI_{3.5})的测定要求污泥浓度为3.5g/L。如果污泥浓度大于或小于3.5g/L，需要通过稀释或预沉淀等方法进行调整。"]
["如何测量搅拌的污泥容积指数(SSVI或SVI_{3.5})？","测量搅拌的污泥容积指数(SSVI或SVI_{3.5})时，需将污泥浓度为3.5g/L的混合液倒入特制装置中，立即启动搅拌装置，静沉30min后记录沉淀污泥的体积。计算公式为：SSVI_{3.5} = SV(mL/L) / 3.5(g/L)。"]
["稀释污泥容积指数(DSVI)的测定方法是什么？","稀释污泥容积指数(DSVI)的测定方法包括取几个1L的量筒，用澄清的二沉池出水按2^n的倍数稀释混合液，搅拌30～60s后静沉30min，记录下第一个污泥沉降比小于等于20%的沉淀污泥体积。计算公式为：DSVI = SV(mL/L) × 2^n / MLSS(g/L)，其中污泥浓度是指未进行稀释时的污泥浓度。"]
["DSVI（稀释污泥容积指数）特指什么？","DSVI特指将污泥浓度稀释为1500mg/L的SVI值。这是一种特定的测定方法，用于在特定条件下评估污泥的沉降性能。"]
["为什么比较报道中的SVI值（未搅拌的标准污泥容积指数）时，要确定所用的测定方法是否具有可比性？","因为未搅拌的标准污泥容积指数(SVI)、搅拌的污泥容积指数(SSVI或SVI_3.5)以及稀释污泥容积指数(DSVI)这三种测定方法所得结果可能略有不同。不同的测定方法可能受到不同因素的影响，因此要确保所比较的数据来自相同的测定方法，以保证结果的可比性。"]
["污泥成层沉降速度(ZSV)的定义是什么？","污泥成层沉降速度(ZSV)是指在污泥沉降过程中的成层沉降阶段，泥-水分界面的沉速始终为一常数。这个速度可以反映出污泥沉降性能的好坏，ZSV值越大，污泥的沉降性能则越好。"]
["污泥沉降曲线反映了什么信息？","污泥沉降曲线反映了污泥沉降过程的全貌，包括絮凝、成层沉降和压缩沉降等各个阶段。曲线的斜率代表界面沉速，可以观察到界面沉速的变化。SV和SVI只是曲线上的一个点，而沉降曲线则提供了更全面的信息。"]
["污泥浓度对ZSV值（污泥成层沉降速度）有什么影响？","污泥浓度对ZSV值有一定影响。一般来说，随着污泥浓度的增加，ZSV值也会有所变化。此外，污泥浓度与SVI值也有密切的关系，因为SVI值是通过测量污泥沉降比和污泥浓度来计算的。"]
["为什么需要对污泥指数的测定进行修正？","需要对污泥指数的测定进行修正，主要是因为污泥浓度对测定结果有影响。当污泥浓度变化较大时，传统的污泥指数（如SVI）可能无法准确反映污泥的沉降性能。因此，提出了搅拌的污泥容积指数(SSVI或SVI_{3.5})和稀释污泥容积指数(DSVI)等方法，以消除污泥浓度对测定结果的影响，提高测定的准确性和可靠性。"]
["什么是丝状菌指数(FI)？","丝状菌指数(FI)是采用显微镜下观察的目视评价法来判断污泥中丝状菌的数量。根据活性污泥中丝状菌与菌胶团细菌的比例，将丝状菌的数量分成六个等级(0到5级)，以此来对丝状菌的数量进行日常调查。丝状菌指数对照图如图所示：@HXWNPZ006.jpg@$"]
["FI（丝状菌指数）的六个等级分别代表什么？","FI的六个等级分别代表：FI=0表示活性污泥中几乎无丝状菌存在；FI=1表示存在少量丝状菌；FI=2表示存在中等数量的丝状菌，但总量尚低于菌胶团细菌；FI=3表示存在大量丝状菌，总量与菌胶团细菌大致相等；FI=4表示丝状菌数量超过菌胶团细菌；FI=5表示丝状菌数量占绝对优势，菌胶团细菌少。"]
["FI（丝状菌指数）对污泥沉降性能有何影响？","FI越大，即丝状菌数量越多，活性污泥的沉降性能越差。当FI为1或2时，丝状菌对污泥的沉降性能影响很轻微；当FI为3时，污泥的沉降性能显著恶化，特别是有粗壮的丝状菌存在时。"]
["如何确定FI（丝状菌指数）？","确定FI时，通常需要在显微镜下观察活性污泥样品，并目视估计丝状菌与菌胶团细菌的比例。显微镜的放大倍数通常为100~200倍，但有时需要更高的放大倍数来观察较细的丝状菌。需要注意的是，有些丝状菌可能隐藏在污泥絮体内部，这可能会影响FI的确定。另外，每个等级的划分可能会有一定的主观性，因此在确定FI时需要综合考虑各种因素。"]
["为什么有时会出现初次判断的FI值（丝状菌指数）与丝状菌数量不一致的情况？","初次判断的FI值与丝状菌数量不一致的情况可能是由于以下原因造成的：首先，有些丝状菌很细小，必须经过革兰氏染色在高倍物镜下才能观察到，因此可能会导致初次判断的失误；其次，一些丝状菌可能隐藏在污泥絮体内部，这也会影响FI的确定；最后，每个等级的划分可能会有一定的主观性，因此在确定FI时需要综合考虑各种因素。"]
["FI（丝状菌指数）和SVI（未搅拌的标准污泥容积指数）有何关系？","FI和SVI都是用来评估活性污泥沉降性能的指标，但它们之间并不总是一致的。FI主要关注丝状菌的数量和比例，而SVI则考虑了污泥的体积和浓度。长而直的丝状菌对污泥沉降压缩的阻力更大，污泥更难于沉降，但丝状菌的存在并不一定导致SVI值的增加。因此，各污水处理厂应该在自己的长期运行中探索其FI和SVI的相关性。"]
["国内文献中丝状菌指数(FI)的等级划分有哪些？","国内一些文献中，丝状菌指数(FI)的等级划分有所不同。常见的划分方式是将FI分为五个等级：A～E级，或是0级、±级、+级、++级、+++级。这些等级划分与前面提到的六个等级划分类似，但具体描述和判断标准可能有所不同。A级(或0级)几乎没有丝状菌，菌胶团松散细小；B～C级(或±~+级)有丝状菌，形成较大的絮体；D级(或++级)丝状菌伸出絮粒，影响沉降性能；E级(或+++级)丝状菌过量生长，严重影响沉降性能。"]
["哪些因素会影响污泥沉降性能？","污泥沉降性能不仅与丝状菌的数量和类型有关，还受到多种因素的影响。污泥絮体的类型、大小、结构、无机成分含量、结合水含量和表面电荷等都会影响其沉降性能。此外，污水处理系统的操作条件、进水水质和污泥龄等因素也可能对污泥沉降性能产生影响。因此，在评估污泥沉降性能时，需要综合考虑各种因素。"]
["Jenkins等提出的丝状菌丰度是如何划分的？","Jenkins等提出的丝状菌丰度是通过常规的微生物镜检，通过人为的主观判断将丝状菌的丰度划分为0～6七个水平。污水处理厂运行人员和研究人员可以借助Jenkins等给出的参照图片来具体判断不同污泥的丝状菌丰度。这一指标虽然具有主观性，但重现性还是可以接受的，一般为±1。丝状菌丰度对照图如图所示：@HXWNPZ007.jpg@$\n表 丝状菌丰度表\n| 丰度值 | 丰度注释 |  \n| :--: | :--: |  \n| 0 | 没有观察不到丝状菌 |  \n| 1 | 很少丝状菌存在于少数污泥絮体中或周围 |  \n| 2 | 一些能观察到丝状菌，但不是所有的污泥絮体中都能观察到 |  \n| 3 | 较普遍几乎所有的絮体都能观察到丝状菌，但密度较低(每个絮体对应1～5个丝状菌) |  \n| 4 | 相当普遍几乎所有的絮体都能观察到丝状菌，密度适中(每个絮体对应5～20个丝状菌) |  \n| 5 | 大量存在所有的絮体都能观察到丝状菌，密度较大(每个絮体对应的丝状菌个数大于20) |  \n| 6 | 过度繁殖所有的絮体都能观察到丝状菌，丝状菌的数量大于菌胶团的数量 |"]
["丝状菌丰度指标与哪些参数有对应性？","丝状菌丰度指标与常规的污泥指数具有很好的对应性，可以用来表征污泥的沉降性。通过对具体丝状菌丰度的划分，也可以得知导致污泥沉降性恶化的第一优势丝状菌和第二优势丝状菌。"]
["什么是丝状菌长度？","丝状菌长度大多情况下为丝状菌延伸总长度的简称，该指标主要是指从菌胶团内延伸出生长于混合液中丝状菌长度的总和，污泥絮体内的丝状菌长度不计入其值。"]
["如何测定丝状菌长度？","测定丝状菌长度的方法包括：用宽口移液管移取混合均匀的活性污泥样品至大烧杯中搅拌，然后吸取稀释过的水样至显微镜计数室内，用带有目镜测微尺的双目显微镜进行观察，统计丝状菌数目并按长度归类，最后根据公式计算每克(或毫升)MLSS含有的丝状菌长度(TEFL)。"]
["丝状菌长度与污泥沉降性能有何关系？","丝状菌长度与污泥沉降性能密切相关。当丝状菌的过量增殖导致丝状菌长度增加时，污泥的沉降性能会变差。特别是当单位污泥中丝状菌的总长度(TEFL)超过一定临界值时，污泥的沉降性能会显著恶化。Sezgin、Palm和Lee等学者的调查都发现污泥的沉降性能与TEFL有关，当TEFL上升到10^7μm/mL(10^4μm/g)时，SVI值快速上升，污泥的沉降性能变差。"]
["如何理解丝状菌长度与SVI（未搅拌的标准污泥容积指数）的关系？","丝状菌长度与SVI的关系可以通过TEFL的值来解释。当TEFL超过一定临界值（如10^7μm/mL或10^4μm/g）时，SVI值会快速上升，表明污泥的沉降性能变差。这个临界值可以作为非膨胀污泥和膨胀污泥的一个判断依据。当SVI超过某个临界值（如150mL/g）时，丝状菌长度的微小增长即会导致SVI的大幅度增加，进一步表明了污泥沉降、压缩性能的恶化。"]
["如何计算丝状菌长度(TEFL)？","丝状菌长度(TEFL)的计算公式为：TEFL(μm/gMLSS) = (1.0mL稀释液中总的丝状菌长度(μm) × 稀释倍数) / MLSS(g/L)。另外，对于TEFL(μm/mLMLSS)的计算，可以直接用1.0mL稀释液中总的丝状菌长度(μm)乘以稀释倍数得到。这些计算可以帮助我们了解单位污泥中丝状菌的总长度，从而间接指示污泥的沉降性能。"]
["如何解释SVI=150mL/g作为丝状菌污泥膨胀的临界值？","SVI=150mL/g作为丝状菌污泥膨胀的临界值，是因为当SVI超过这个值时，丝状菌长度的微小增长就会导致SVI的大幅度增加，表明污泥沉降、压缩性能恶化。这与丝状菌长度(TEFL)超过一定临界值导致污泥沉降性能变差的现象是一致的。因此，这个临界值可以作为判断污泥是否发生丝状菌污泥膨胀的重要依据。"]
["什么是丝状菌丰度？","丝状菌丰度是用来表征丝状菌数量的指标，由美国Jenkins等提出。它可以通过常规的微生物镜检，在特定倍数下观察样本，并通过人为的主观判断将丝状菌的丰度划分为0～6七个水平。"]
["如何使用Jenkins的参照图片来判断丝状菌丰度？","污水处理厂运行人员和研究人员可以通过常规的镜检，借助Jenkins等给出的参照图片来具体判断不同污泥的丝状菌丰度。这些参照图片提供了不同丰度水平下丝状菌的典型形态和数量，有助于进行准确的判断。"]
["丝状菌丰度指标的主观性和重现性如何？","丝状菌丰度指标虽然具有主观性，因为涉及人为判断，但其重现性还是可以接受的，一般为±1。这意味着不同的观察者或在不同时间对同一样本进行判断时，结果之间的偏差相对较小。"]
["丝状菌丰度与污泥沉降性有何关联？","丝状菌丰度与污泥的沉降性具有很好的对应性。通过判断丝状菌的丰度，可以间接了解污泥的沉降性能。丰度越高，往往意味着污泥的沉降性能越差。"]
["什么是丝状菌长度？","丝状菌长度大多指的是从菌胶团内延伸出生长于混合液中丝状菌长度的总和，污泥絮体内的丝状菌长度不计入其值。这是一个重要的指标，可以反映丝状菌在混合液中的分布情况。"]
["丝状菌长度的测定方法是什么？","丝状菌长度的测定方法包括使用宽口移液管移取活性污泥样品，稀释后观察计数室内的丝状菌数目，并按长度归类。然后，根据公式计算每克(或毫升)MLSS含有的丝状菌长度(TEFL)。"]
["TEFL（丝状菌长度）的计算公式是什么？","TEFL的计算公式为：TEFL(μm/gMLSS) = (1.0mL稀释液中总的丝状菌长度(μm) × 稀释倍数) / MLSS(g/L)。这个公式用于计算单位污泥中丝状菌的总长度，从而评估污泥的沉降性能。"]
["丝状菌长度与污泥沉降性能有何关系？","丝状菌长度与污泥沉降性能密切相关。当丝状菌长度超过一定临界值时，污泥的沉降性能会显著恶化。这是因为过长的丝状菌会阻碍污泥颗粒的沉降，导致污泥沉降速度变慢，沉降性能变差。"]
["TEFL（丝状菌长度）与SVI（未搅拌的标准污泥容积指数）的关系如何？","TEFL与SVI之间存在一定关系。当TEFL上升到一定临界值时，SVI值也会快速上升，表明污泥的沉降性能变差。这一关系可以用于预测和判断污泥是否发生丝状菌污泥膨胀。TEFL与SVI的关系如图所示：@HXWNPZ008.jpg@$"]
["如何解释SVI=150mL/g作为丝状菌污泥膨胀的临界值？","SVI=150mL/g作为丝状菌污泥膨胀的临界值，是因为当SVI超过这个值时，污泥的沉降性能会显著恶化。这通常是由于丝状菌的过量增殖导致的，过长的丝状菌会阻碍污泥颗粒的沉降，使污泥变得难以沉降和压缩。"]
["如何通过TEFL（丝状菌长度）的值来判断污泥是否发生膨胀？","通过测量TEFL的值，可以间接判断污泥是否发生膨胀。当TEFL超过一定临界值（如10^7μm/mL或10^4μm/g）时，可能意味着污泥已经发生膨胀。这是因为过长的丝状菌会导致污泥沉降性能变差，从而引发膨胀现象。"]
["如何解释丝状菌长度与污泥沉降性能的恶化？","丝状菌长度的增加会导致污泥沉降性能的恶化。这是因为过长的丝状菌会相互交织，形成网状结构，阻碍污泥颗粒的沉降。此外，丝状菌还可能分泌粘性物质，进一步降低污泥的沉降速度。这些因素共同作用，导致污泥沉降性能恶化。"]
["早期研究者如何验证活性污泥的沉降性能与丝状菌数量的相关性？","早期研究者通过统计延伸出污泥絮体的丝状菌数量或测定丝状菌总长度的方法来验证活性污泥的沉降性能与丝状菌数量的相关性。例如，Pipes统计了延伸出污泥絮体的丝状菌数目，并发现丝状菌数量与SVI值存在显著关系。"]
["丝状菌数量与SVI值（未搅拌的标准污泥容积指数）有何关系？","丝状菌数量与SVI值存在显著关系。当丝状菌数量较低时，SVI值较小，污泥沉降性能较好；而当丝状菌数量较高时，SVI值显著升高，污泥沉降性能变差。"]
["简化的丝状菌计数方法是如何进行的？","简化的丝状菌计数方法包括以下步骤：吸取污泥混合液放到载玻片上，用盖玻片覆盖；在显微镜下观察并计数与计数线相交的丝状菌数量；最后根据计数值和盖玻片尺寸计算单位体积内的丝状菌数量。\n该方法由美国加利福尼亚州的圣何塞/圣克拉拉(San Jose/Santa Clara)水污染控制厂(Water Pollution Control Plant)实验室的工作人员提出。该方法用来统计延伸出污泥絮体的丝状菌数量。\n具体测定方法如下：\n(1)吸取50μL污泥混合液放到载玻片上。\n(2)用22mm×30mm的盖玻片将上述混合液完全覆盖。\n(3)放入显微镜下进行观察(总放大倍数为100倍)。从盖玻片的一边开始，一直计数到另一边(长度为30mm),即沿盖玻片的长边计数。\n(4)目镜内安装刻有显微镜计数线的分划板，记录与计数线相交的所有丝状菌数量。\n(5)统计盖玻片整个长边范围内与计数线相交的所有丝状菌数量，所有丝状菌之和即为丝状菌计数(filament count,FC)。FC以单位体积的量表示，按下式计算：单位丝状菌数量(数量/μL)=FC×盖玻片宽度方向的视场数/50"]
["Nocardioform计数方法相较于其他方法有何优点？","Nocardioform计数方法相较于其他方法具有简便易行的优点。它不需要复杂的操作步骤或特殊的设备，可以快速、准确地测定丝状菌数量。"]
["Nocardioform计数方法的具体步骤是什么？","Nocardioform计数方法的具体步骤包括混合活性污泥、准备载玻片、涂抹混合液、风干、观察、选择样片、染色、计数、计算等步骤。其中，计数过程需要在油镜下进行，并使用革兰氏染色法进行染色，以确保计数的准确性。\n该方法由Vega-Rodriguez、Pitt和Jenkins等提出，此法相对于其他方法简便易行。\nNocardioform的计数方法玻片制作如图所示：@HXWNPZ009.jpg@$\n具体测定方法如下：\n(1)在低功率的搅拌器内将400mL已知污泥浓度的活性污泥混合液(或稀释后的混合液)混合2～3min。\n(2)准备5～10片经过处理的干净、去油污后的载玻片。这些载玻片沿长度方向被刻线(glasss cribe)均分为3个区域(图1-9)。\n(3)用小型微量吸管吸取80μL混合后的混合液，均匀涂抹在整个载玻片上。\n(4)将载玻片水平放置，自然风干。\n(5)在放大100倍的相差显微镜下仔细观察活性污泥在载玻片上的分布情况，那些污泥分布不均匀、细菌聚成一块、空白较多或污泥沿载玻片边缘堆积的样片都不能要。\n(6)如果适合的样片小于5个，就要重复(1)～(5)的步骤，直到得到5个满意的载玻片。\n(7)用革兰氏染色法进行染色。\n(8)利用油镜在1000的放大倍数下对上述5个样片进行计数。\n(9)在目镜内安装刻有显微镜计数线的分划板。\n(10)①上述带有刻线的载玻片沿一边位置固定，先统计一个区域的丝状菌数量。②使目镜中分划板的刻线和载玻片上刻线重合。③统计与目镜中分划板刻线相交的、有分支、革兰氏染色阳性、长度>1μm的丝状菌数量。④将载玻片向另一边移动，统计所有与目镜中分划板刻线相交的、革兰氏染色阳性、长度>1μm的丝状菌数量。⑤在载玻片另两个区域，重复①~④步骤，对丝状菌进行统计。⑥取上述三次统计结果的平均值，以交叉数量/gVSS表示。⑦用另外四块样片重复①~⑥步骤。\n(11)取步骤⑥和步骤⑦的平均值。\n(12)按下式计算Nocardioform计数：\nNocardioform计数（相交的数量/gVSS）=平均相交数量×10^6(μL/L)/80μLMLVSS(g/L)"]
["如何计算Nocardioform计数？","Nocardioform计数的计算公式为：Nocardioform计数（相交的数量/gVSS）=平均相交数量×10^6(μL/L)/80μLMLVSS(g/L)。其中，平均相交数量是通过统计与目镜中分划板刻线相交的丝状菌数量得到的，MLVSS是混合液挥发性悬浮固体浓度。这个公式用于将观察到的丝状菌数量转化为单位体积污泥中的数量。"]
["活性污泥法中，微生物以什么形式存在以便易于沉淀？","活性污泥法中，微生物必须以密实的絮凝体形式存在以便易于沉淀。"]
["如果活性污泥的生物系统中出现大量丝状菌，可能会导致什么问题？","如果活性污泥的生物系统中出现大量丝状菌，可能会导致污泥膨胀，影响污泥分离和回流等过程。"]
["污泥膨胀是什么样的状态？","污泥膨胀是一种活性污泥沉降速率缓慢，活性污泥絮体压缩恶化的状态。"]
["污泥膨胀对沉淀池的功能有何影响？","污泥膨胀会使沉淀池的功能处于一个不稳定的状态，压缩性能恶化，导致二沉池底部的污泥浓度减小，回流污泥浓度降低，影响曝气池中的污泥浓度。"]
["Jenkins带领下的研究小组如何解释丝状菌膨胀？","Jenkins带领下的研究小组解释丝状菌膨胀为“宏观结构的失败，从某种意义上来说，有太大的宏观结构”。他们认为丝状菌过多会干扰活性污泥的沉降和压缩。"]
["Eikelboom和van Buijisen如何定义污泥膨胀？","Eikelboom和van Buijisen定义污泥膨胀为“因为丝状菌或者是菌胶团的过量生长而使污泥沉降速度变慢，压缩性能变差”。这个定义同时考虑了非丝状菌污泥膨胀。"]
["Novak等对污泥膨胀的定义有何不同？","Novak等认为污泥膨胀的定义应与污泥膨胀的原因无关，污泥膨胀是一种活性污泥沉降速率缓慢，活性污泥絮体压缩恶化的状态。"]
["评价污泥沉降性能的常用指标有哪些？","评价污泥沉降性能的常用指标有污泥容积指数（SVI）、丝状菌长度和污泥成层沉降速度。\n活性污泥沉降性能分级标准\n| 污泥类型 | SVI/(mL/g) | ZSV/(m/h) |  \n| :--: | :--: | :--: |  \n| 沉降性能良好 | <100 | >3 |  \n| 沉降性能稍差 | 100～200 | 2～3 |  \n| 污泥膨胀 | >200 | <1.2 |"]
["一般情况下，什么数值的SVI被认为是污泥膨胀？","一般情况下，SVI>150mL/g被认为是污泥膨胀。但不同资料和研究者的标准可能有所不同。"]
["根据污泥膨胀的成因，污泥膨胀可以分为哪几类？","根据污泥膨胀的成因，污泥膨胀可以分为两大类，即丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀。"]
["活性污泥膨胀问题从何时开始困扰污水处理工作者？","自活性污泥法开创以来，活性污泥膨胀问题几乎一直困扰着污水处理工作者。"]
["哪些类型的污水处理工艺和废水类型都可能出现污泥膨胀问题？","无论是采用鼓风曝气还是机械曝气；无论是采用推流式、完全混合式，还是SBR工艺；无论是处理城市生活废水，还是工业废水；都可能出现污泥膨胀问题。"]
["研究者曾试图通过哪些方式来解决污泥膨胀问题？","研究者研究了曝气池内的水力特性、进水方式、运行条件和水质条件等，试图找到解决问题的根本方法。"]
["Chudoba开发的选择器在活性污泥工艺中的应用效果如何？","选择器在许多活性污泥工艺中都得到了成功的应用，减少了活性污泥膨胀问题。但是，仍然有许多文献报道，选择器并没有起到控制污泥膨胀的作用。"]
["现代的污水处理厂为何更容易出现生物泡沫和丝状菌污泥膨胀问题？","现代污水处理厂进行升级改造，具有了脱氮、除磷去除营养物质(BNR)的能力，而采用长的污泥龄并且伴随着间歇曝气或微生物在频繁的好氧/缺氧/厌氧环境交替条件下运行的污水处理厂更容易出现生物泡沫和丝状菌污泥膨胀问题。"]
["在BNR处理系统中，为何缺氧或厌氧区并不能有效减少污泥膨胀问题？","尽管缺氧或厌氧区这个小环境有利于菌胶团菌的生长，从而抑制泡沫形成菌和丝状菌的过量生长，但实际运行经验表明，由于丝状菌能在缺氧或厌氧条件下生长，该方法并不是非常有效的。"]
["哪些国家的污水处理厂被进行了污泥膨胀和泡沫问题的调查？","丹麦、德国、希腊、荷兰、捷克、意大利、瑞典和中国的污水处理厂都进行了污泥膨胀和泡沫问题的调查。"]
["1993～1994年间，Eikelboom等调查了哪些国家的污水处理厂？","1993～1994年间，Eikelboom等调查了丹麦、德国、希腊和荷兰四个国家的污水处理厂。"]
["张建新在哪一年对北京高碑店污水处理厂的污泥膨胀进行了调查？","1998年2月，张建新对北京高碑店污水处理厂的污泥膨胀进行了调查。"]
["世界范围内活性污泥工艺中丝状菌的调查中，发现污泥膨胀和泡沫问题的污水处理厂数量如何？","调查中，发现存在污泥膨胀和泡沫问题的污水处理厂数量较多，具体数量可以参见下表。\n世界范围内活性污泥工艺中丝状菌的调查\n| 地区/国家 | 主要的丝状菌 |  \n| :--: | :--: |  \n| 非洲 |  |  \n| 南非 | M.parvicella、1851型、0041/0675型和0914型 |  \n| 亚洲 |  |  \n| 日本 | 021N型、NALO、S.natans、0041/0675型和Thiothrix sp. |  \n| 泰国 | 021N型、1701型、0092型、0041/0675型和NALO |  \n| 欧洲 |  |  \n| 捷克 | M.parvicella和0092型 |  \n| 丹麦 | M.parvicella、0041/0675型、021N型、0092型、0914型和1851型 |  \n| 丹麦、德国、希腊、荷兰 | M.parvicella、0041/0675型、N.limicola、0092型、0803型和0914型 |  \n| 法国 | M.parvicella、0041/0675型、0092型和N.limicola |  \n| 德国 | M.parvicella和1701型、0041/0675型和0092型 |  \n| 意大利 | M.parvicella、NALO、0092型、0041/0675型 |  \n| 荷兰 | M.parvicella、021N型、H.hydrossis和0092型、1701型和0041/0675型 |  \n| 英国 | M.parvicella、021N型、N.limicola和NALO |  \n| 北美洲 |  |  \n| 美国 | 1701型、021N型、0092型、0041/0675型、NALO和M.parvicella |  \n| 大洋洲 |  |  \n| 澳大利亚 | M.parvicella和0041/0675型、0092型和H.hydrossis |  \n| 南美洲 |  |  \n| 阿根廷 | 1701型、S.natans、NALO、M.parvicella和0041/0675型 |"]
["目前运行的污水处理厂中有多少受到污泥膨胀问题的困扰？","一半以上的处理厂受到污泥膨胀问题的困扰。"]
["欧洲四国调查中发现，不同季节和国家的污水处理厂污泥膨胀情况如何？","不同季节和国家的污水处理厂出现污泥膨胀的情况不一样。例如，荷兰的约20座脱氮效果最好的污水处理厂中大约有60%的SVI值上升；丹麦采用去除营养物质工艺后，高SVI值的污水处理厂数目翻了一倍。"]
["去除营养物质的工艺条件对丝状菌生长有何影响？","去除营养物质的工艺条件实际有利于丝状菌的生长，丝状菌在与菌胶团细菌的竞争中占优势地位。"]
["为什么除磷工艺中污泥沉降性能好？","除磷工艺中，污泥沉降性能好，主要是因为聚磷菌的存在增加了污泥絮体的比重。"]
["捷克的去除营养物质污水处理厂存在什么问题？","捷克的去除营养物质污水处理厂的污泥沉降性能变差问题有上升趋势。"]
["意大利的污水处理厂存在哪些问题？","意大利的167座污水处理中84座存在泡沫问题，81座存在污泥膨胀问题，55座同时受到两者的困扰。"]
["什么类型的污水处理厂容易发生污泥膨胀？","一般，大、中型的污水处理厂容易发生污泥膨胀。"]
["污泥负荷在什么范围内容易发生膨胀？","污泥负荷在0.1～0.2kgBOD₅/(kgMLVSS·d)的范围内，容易发生膨胀。"]
["泰国的污水处理厂调查结果如何？","在Mino调查的热带地区(泰国)6座污水处理厂中，有4座在调查期间发生了污泥膨胀。"]
["瑞典Bromma城市污水处理厂污泥膨胀的原因是什么？","瑞典Bromma城市污水处理厂的污泥膨胀主要是由于丝状菌Microthrix parvicella的过量生长所致。"]
["丹麦污水处理厂中主要的丝状菌是什么？","丹麦污水处理厂中，最主要的丝状菌是M.parvicella和0041型菌。"]
["哪些丝状菌在冬季数量最多？","在冬季，M.parvicella、N.limicola和0092型丝状菌数量最多。"]
["哪些丝状菌在夏季数量最少？","在夏季，M.parvicella、N.limicola和0092型丝状菌数量最少（瑞典是秋季）。"]
["哪些菌种在捷克的污水处理厂中大量存在？","在捷克的污水处理厂中，导致丝状菌污泥膨胀的微生物主要有：M.parvicella、N.limicola、0092型、0041型和0803型。"]
["产生泡沫的主要丝状菌有哪些？","产生泡沫的主要丝状菌有M.parvicella、N.limicola和NALOs(Nocardioform actinomycetes)。"]
["意大利污泥膨胀和起泡问题中最常见的菌种是什么？","在意大利的污泥膨胀和起泡问题中，M.parvicella、0041型和021N型菌最常见，其他菌种还有0675型和GALOs。"]
["Mino在曼谷的调查中发现了哪些丝状菌类型？","Mino在曼谷的调查中发现的丝状菌类型有：021N型、1701型、0041型、0092型、Nocardia，较少数量的有：Beggiaton、0961型、Sphacrotilus natan和Haliscomenobacter hydrossis。"]
["欧洲四国调查表明，丝状菌菌群在不同工艺中的分布情况如何？","欧洲四国调查表明，丝状菌菌群在不同工艺中的分布情况从大到小为：①完全混合+同步脱氮；②完全混合十间歇曝气；③生物脱氮和生物除磷交替进行；④预先脱氮；⑤推流式曝气池；⑥加铝盐同步沉淀除磷。"]
["去除营养物质的污水处理厂常出现的丝状菌有哪些？","在去除营养物质的污水处理厂常出现的丝状菌有M.parvicella、0041型、0803型、0092型和N.Limicola菌。"]
["哪些丝状菌很少出现在去除营养物质的污水处理厂？","021N型和S.natans很少出现在去除营养物质的污水处理厂，因为它们没有反硝化的能力。"]
["活性污泥法有哪些优点？","活性污泥法具有许多优点，例如能够有效地处理污水，去除其中的有机物质和污染物质。"]
["活性污泥法存在哪些不足？","活性污泥法存在一些不足，包括耐冲击负荷能力低、污泥产量大、占地面积大、基建投资大、维护运行费用高、操作管理复杂、对营养物质氮和磷的去除率低以及活性污泥膨胀等问题。"]
["活性污泥膨胀是什么？","活性污泥膨胀是活性污泥工艺运行中经常遇到的最棘手的问题之一，它指的是活性污泥在二沉池内沉淀浓缩性能较差，导致污泥随出水大量流失的现象。"]
["活性污泥膨胀会带来哪些问题？","活性污泥膨胀会带来一系列问题，包括出水水质的恶化、底物去除率的降低、曝气池内生物量的不足、处理效率下降、后续污泥处理和处置的负担和费用增加，以及影响新技术的推广等。"]
["活性污泥膨胀的三个显著特点是什么？","活性污泥膨胀的三个显著特点是：发生率极高，发生较普遍，以及危害严重且难于控制。"]
["活性污泥膨胀的发生率有多高？","活性污泥膨胀的发生率极高，欧洲各国约有50%、美国约有60%的城市污水处理厂每年都发生活性污泥膨胀，工业废水处理厂的问题更加严重。"]
["活性污泥膨胀发生普遍吗？","活性污泥膨胀发生较普遍，在各种类型的活性污泥工艺中都存在活性污泥膨胀问题，甚至连被认为最不易膨胀的间歇式曝气池也可能发生这一问题。"]
["活性污泥膨胀的危害有多大？","活性污泥膨胀的危害严重，不仅使污泥流失，出水悬浮物增高，大大降低了污水处理能力，而且一旦发生膨胀难于控制或需相当长的恢复时间。因此，污泥膨胀被称为活性污泥法的“癌症”。"]
["如何看待活性污泥膨胀问题？","活性污泥膨胀问题日益受到人们的关注，因为它对污水处理工艺的正常运行和处理效果具有重要影响。因此，需要采取有效的措施来预防和控制活性污泥膨胀的发生。"]
["活性污泥膨胀主要分为哪两大类型？","活性污泥膨胀主要分为丝状菌污泥膨胀(filamentous bulking)和非丝状菌污泥膨胀(non-filamentous bulking)两大类型。"]
["活性污泥工艺主要包括哪些阶段？","活性污泥工艺主要包括污染物的生物化学处理阶段和泥水分离的物理阶段。"]
["活性污泥中的微生物主要由哪些组成？","活性污泥中的微生物主要由病毒、细菌、原生动物、后生动物、真菌和藻类等多种组成，其中细菌数量占绝大多数。"]
["活性污泥中的细菌主要包括哪些种类，它们的作用是什么？","活性污泥中的细菌主要包括菌胶团细菌和丝状菌。菌胶团细菌是活性污泥的骨架，而丝状菌则有助于形成污泥絮体的结构。"]
["丝状菌污泥膨胀是什么？","丝状菌污泥膨胀是由于丝状菌的过量繁殖导致活性污泥沉降速率变慢，压缩性能变差的现象。"]
["污泥膨胀问题通常是由什么引起的？","污泥膨胀问题通常是由丝状菌的过量生长引起的，特别是当丝状菌的含量达到活性污泥微生物总量的1%~20%以上时。"]
["丝状菌污泥膨胀对活性污泥工艺有什么影响？","丝状菌污泥膨胀会影响活性污泥的沉降性能和压缩性能，导致污泥沉降速率变慢，压缩性能变差，从而影响二沉池的泥水分离效果，使出水悬浮物浓度增高。"]
["如何解决污泥膨胀问题？","解决污泥膨胀问题的方法包括调整工艺参数、改变操作条件、投加药剂等。具体的解决方法需要根据引起污泥膨胀的原因来确定，例如通过菌种鉴定的方法了解引起膨胀的主要丝状菌种类，从而进一步推测发生污泥膨胀的原因，并采取相应的控制措施。"]
["为什么有些丝状菌不会引起污泥膨胀？","虽然活性污泥中可能含有多种丝状菌，但并非所有丝状菌都会引起污泥膨胀。有些丝状菌对污泥的沉降性能并没有负面影响，因此不会引发污泥膨胀问题。"]
["如何进行丝状菌的鉴定？","丝状菌的鉴定通常需要对活性污泥中的丝状菌进行纯菌分离，并通过形态学、生理生态学等特征进行鉴定。然而，曝气池内的丝状菌通常由多种组成，纯菌分离可能比较困难，且对许多丝状菌的生理生态特点人们并不很了解。因此，尽管菌种鉴定可以提供有关引起膨胀的主要丝状菌种类的信息，但对于控制污泥膨胀问题还需要综合考虑其他因素。"]
["什么是非丝状菌污泥膨胀？","非丝状菌污泥膨胀又被称为黏性膨胀或菌胶团膨胀，是由于菌胶团细菌大量累积高黏性物质或过量繁殖引起的无丝状菌过量生长的污泥沉降、压缩性能变差现象。"]
["非丝状菌污泥膨胀发生时有什么特征？","发生非丝状菌污泥膨胀时，污泥中的丝状菌全部消失，曝气池上出现大量黏性泡沫。"]
["非丝状菌污泥膨胀的原因有哪些？","非丝状菌污泥膨胀的原因主要包括：①废水的成分引起菌胶团菌的过量生长；②污泥负荷过高或进水中某种营养物质不充分；③选择器刺激菌胶团菌的过量生长；④聚磷菌的过量生长；⑤低温。"]
["如何防止和控制非丝状菌污泥膨胀？","防止和控制非丝状菌污泥膨胀的方法包括投加无机、有机混凝剂或黏土助沉，或者利用臭氧进行控制。但这些方法可能受到运行费用或场地条件等限制，且其他物质的加入还可能影响污水处理的效果。具体防止和控制措施详见第6章。"]
["污泥膨胀中的高黏性物质由什么组成？","污泥膨胀中的高黏性物质主要由葡萄糖、甘露糖、阿拉伯糖和鼠李糖等糖类组成。"]
["高黏性物质对污泥膨胀有什么影响？","高黏性物质中的持水性很好，如正常活性污泥的结合水约为90%，而非丝状菌性膨胀的活性污泥结合水可高达380%。这些黏性物质吸附了过量的结合水，阻止了污泥絮体的快速沉降，使得污泥絮体压缩性能变差。"]
["废水中哪些成分可能导致非丝状菌污泥膨胀？","废水中高浓度的脂肪和油酸成分，以及糖类等碳水化合物含量多，都可能导致非丝状菌污泥膨胀。"]
["营养物质缺乏如何影响非丝状菌污泥膨胀？","营养物质如氮、磷或痕量元素（如铁）的缺乏，可能导致污泥负荷过高，进而刺激菌胶团菌的过量生长，从而引发非丝状菌污泥膨胀。"]
["聚磷菌的过量生长如何导致非丝状菌污泥膨胀？","在厌氧或缺氧的生物除磷系统中，聚磷菌（如Acinetobacter spp.细菌）的过量生长，可以被胞外多聚物胶合在一起形成大的菌落，致使沉降性变差，从而导致非丝状菌污泥膨胀。"]
["投加混凝剂对非丝状菌污泥膨胀的控制效果如何？","投加无机、有机混凝剂或黏土助沉的方法是目前最常采用的抑制非丝状菌污泥膨胀的方法。但投加无机混凝剂对增强污泥沉淀效果并不明显，而投加一些阳离子高分子混凝剂虽然可以改善污泥的沉淀性能，但有时会出现反弹现象。此外，高分子混凝剂价格较高。"]
["泡沫在活性污泥法污水处理厂中是如何分类的？","泡沫在活性污泥法污水处理厂中可分为化学泡沫和生物泡沫两类。"]
["化学泡沫是如何形成的？","化学泡沫是由于污水中的日用洗涤剂和一些工业用分散剂、洗涤剂等表面活性物质在曝气的搅拌和吹脱作用下形成。"]
["化学泡沫通常出现在哪些情况下？","化学泡沫出现在活性污泥工艺启动过程中或正常运行中，特别是当污泥大量流失或进水水质突然改变时。"]
["如何控制化学泡沫？","可以用水冲消泡或加消泡剂的方法来控制化学泡沫。"]
["生物泡沫主要有哪些类型？","生物泡沫主要包括诺卡氏菌、M.parvicella形成的泡沫，反硝化形成的泡沫，污泥厌氧腐化形成的泡沫，以及缺乏营养物质时污泥生成的黏性泡沫等。"]
["诺卡氏菌泡沫有什么特点？","诺卡氏菌泡沫是稳定的、褐色的，内含有大量丝状菌。这种泡沫在曝气池或二沉池表面经常出现，且较难处理。"]
["诺卡氏菌泡沫为什么较难处理？","诺卡氏菌泡沫较难处理是因为诺卡氏菌和M.parvicella含有脂类物质，使污泥絮体变为疏水性，且诺卡氏菌死亡后，菌丝也能继续漂浮在液面形成泡沫。"]
["反硝化泡沫是如何形成的？","反硝化泡沫是由于曝气池内的硝化作用产生大量硝态氮，这些硝态氮进入二沉池后，在反硝化菌的作用下发生反硝化作用，产生氮气，使污泥上浮形成泡沫。"]
["如何区分反硝化泡沫和诺卡氏泡沫？","反硝化泡沫和诺卡氏泡沫可以通过观察颜色、稳定性和形成条件等特征进行区分。此外，沉降试验也可以用来区分这两种泡沫。\n表 反硝化泡沫和诺卡氏泡沫的区别\n| 泡沫类型 | 诺卡氏泡沫 | 反硝化泡沫 |  \n| :--: | :--: | :--: |  \n| 产生泡沫的位置 | 主要出现在曝气池表面 | 二沉池表面和曝气池的缺氧区 |  \n| 泡沫大小 | 泡沫大、黏性强、难去除 | 泡沫小 |  \n| 丝状菌数量 | 泡沫内的丝状菌数量比曝气池混合液内的大 | 泡沫内和曝气池混合液内丝状菌数量无差别 |  \n| 沉降试验 | 沉降试验后，上清液上浮有一层油膜样物质 | 污泥静置30min,污泥分层，上浮污泥层用玻璃棒搅拌后又可下沉 |"]
["污泥上浮与反硝化泡沫有什么关系？","二沉池出现污泥上浮现象经常被称为污泥上浮，其中一个重要原因就是反硝化作用产生的氮气使污泥上浮，形成泡沫。当反硝化污泥里含有丝状菌时，这种情况会加剧。"]
["什么是污泥分散生长？","分散生长又被称为反絮凝现象或污泥解体，是指活性污泥微生物不能黏附在一起，导致污泥无法形成有效的絮体结构。这通常是由于缺乏胞外多聚物或胞外多聚物的架桥作用受到干扰所引起的。"]
["哪些因素可能导致污泥分散生长？","非絮凝细菌的大量生长、二价阳离子浓度和一价阳离子浓度比值过低、生物表面活性剂的抗絮凝作用、毒物排入导致污泥中毒、冲击负荷或污泥流失致使F/M急剧增高、曝气池内存在大面积厌氧污泥酸化解体等因素都可能导致活性污泥分散生长。"]
["什么是针状污泥絮体？","针状污泥絮体是指当活性污泥絮体内没有丝状菌，只有菌胶团细菌时，形成的非常小且松散、易碎的絮体。这种絮体容易在曝气池内的湍流作用下被剪切成碎块。"]
["针状污泥絮体的形成与哪些因素有关？","针状污泥絮体的形成与生物絮凝作用不佳、湍流剪切作用（如机械曝气、大气泡扩散器、泵、重力流的堰、曲折的管道等）、污泥负荷过低导致污泥老化等因素有关。"]
["什么是散落状絮凝物悬浮？","散落状絮凝物悬浮是指在二沉池表面观察到的松散的絮状物悬浮现象，但出水仍然清澈。这种现象通常与污泥沉降性能不佳有关。"]
["散落状絮凝物悬浮的原因是什么？","散落状絮凝物悬浮的主要原因是污泥负荷过高，使活性污泥微生物处于对数增殖期，具有较高的能量水平和活动能力，导致污泥絮体质地松散，不易沉降。"]
["如何解决活性污泥工艺中的泥水分离问题？","解决活性污泥工艺中的泥水分离问题的方法包括调整污泥负荷、优化曝气条件、控制生物表面活性剂的浓度、改善污泥的絮凝性能等。\n活性污泥法中与污泥沉降性能相关的问题如图所示：\n@HXWNPZ010.jpg@$"]
["活性污泥是由什么组成的？","活性污泥是由多种多样的好氧微生物和兼性厌氧微生物（可能还有厌氧微生物）与废水中的有机和无机固体混凝物交织在一起形成的具有很强吸附分解有机物的能力和良好沉淀性能的絮体颗粒。"]
["活性污泥中的微生物类群有哪些？","活性污泥中的微生物类群范围很广，包括原核生物如细菌、放线菌和蓝细菌；真核生物如原生动物、后生动物、酵母菌、丝状真菌和单细胞藻类。其中，细菌是活性污泥中的主要微生物，特别是异养细菌占优势。\n活性污泥中的主要微生物如图所示：\n@HXWNPZ011.jpg@$"]
["菌胶团在活性污泥中起什么作用？","菌胶团在活性污泥中起到多个重要作用。首先，菌胶团具有较大的表面积和黏性，能够在短时间内吸附大量悬浮及溶解性有机物质以及重金属离子。其次，菌胶团紧密成团状，使污泥密度增大，具有良好的沉降性，有助于在二沉池中实现泥水分离。此外，菌胶团还为其他重要水处理微生物提供了栖息和附着生长的场所。"]
["菌胶团在活性污泥中的存在形式是怎样的？","菌胶团在活性污泥中的存在形式是由某些细菌和原生动物分泌出的胞外聚合物将松散不稳定的污泥颗粒凝聚成形态比较规则、质地均匀的污泥颗粒。菌胶团有多种形状，如分枝状、垂丝状、球形、椭圆形、蘑菇形、片状等。"]
["菌胶团的性能如何影响活性污泥的处理效果？","菌胶团的性能对活性污泥的处理效果具有重要影响。性能良好的菌胶团数量多、大小适中且结构紧密，有助于吸附和分解有机物。而老化的菌胶团由于吸附了杂质，颜色较深，结构松散，其生命力较差，处理效果也会下降。因此，为了使污水生物处理达到较好的效果，需要保持菌胶团结构的紧密性和良好的吸附、沉降性能。"]
["如何保持菌胶团结构的紧密性和良好的吸附、沉降性能？","为了保持菌胶团结构的紧密性和良好的吸附、沉降性能，需要满足菌胶团菌对营养及环境的要求。这包括提供适宜的营养物质，维持适宜的温度、pH值和溶解氧浓度等环境条件，以及避免有害物质的冲击和污泥负荷的过度波动。"]
["活性污泥中除了菌胶团外，还有其他重要的微生物类群吗？","是的，活性污泥中除了菌胶团外，还有其他重要的微生物类群，如硝化菌、反硝化菌、聚磷菌和聚糖菌等。这些微生物在污水生物处理过程中发挥着特定的作用，如硝化菌和反硝化菌参与氮的转化过程，聚磷菌在除磷过程中起到关键作用，而聚糖菌则与碳的代谢有关。"]
["丝状菌在活性污泥中起什么作用？","丝状菌在活性污泥中可以作为活性污泥絮体的骨架，对污染物的降解也起到一定作用。然而，当丝状菌过量繁殖时，会导致污泥丝状膨胀，影响污泥的沉降性能和生物处理效果。因此，在活性污泥管理中需要控制丝状菌的生长，避免其过度繁殖。"]
["硝化细菌在自然界氮素循环中扮演什么角色？","硝化细菌在自然界氮素循环中扮演着十分重要的角色，它们能够将氨氮转化为亚硝酸盐，并进一步将亚硝酸盐氧化为硝酸盐。"]
["硝化细菌分为哪两类？","硝化细菌分为氨氧化菌(AOB)和亚硝酸盐氧化细菌(NOB)两类。前者将氨氮转化为亚硝酸盐，后者则将亚硝酸盐继续氧化为硝酸盐。"]
["氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌在系统发育上有什么关系？","从系统发育角度讲，氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌不属于同一类，而是分属于Proteobacteria的不同纲。氨氧化菌主要属于γ纲和β纲，而亚硝酸盐氧化菌则分别属于α纲、γ纲和δ纲。"]
["氨氧化菌包含哪些属和代表种？","氨氧化菌包含氨氧化球菌属(Nitrosococcus)、氨氧化单胞菌属、氨氧化螺菌属和氨氧化叶菌属等。其中，氨氧化球菌属的代表种有海洋氨氧化球菌(Nitrosococcus oceani)和嗜盐氨氧化球菌(Nitrosococcus haolphius)。"]
["亚硝酸盐氧化菌包含哪些属和代表种？","亚硝酸盐氧化菌包含Nitrobacter、Nitrococcus和Nitrospina等属。其中，Nitrobacter属于Proteobacteria的α纲，代表种有Nitrobacter winogradskyi, N.bamburgensis, N.vulgaris和N.alkalicus等。Nitrococcus和Nitrospina分别属于γ纲和δ纲。"]
["硝化细菌在形态上有哪些特点？","硝化细菌在形态上呈多样性，有球形、杆状、螺旋形等。它们都是无芽孢的革兰氏阴性菌，有些有鞭毛能运动，如氨氧化叶菌，有些则无鞭毛不能运动，如亚硝酸盐氧化刺菌。"]
["硝化细菌主要分布在哪些环境中？","硝化细菌一般分布于土壤、淡水、海水中。有些菌仅发现于特定环境中，如硝化球菌、硝化刺菌主要发现于海水中。"]
["硝化细菌大多数种类的生理特性是什么？","硝化细菌的大多数种类都是专性化能自养菌，除了某些维氏硝化杆菌能同化乙酸盐进行兼性自养生长外，其他种类几乎不能在有机培养基上生长，也不需要外源生长因子。"]
["氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌对底物的要求有何特点？","氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌对底物的要求非常专一。氨氧化菌以氨作为能源，而亚硝酸盐氧化菌则以亚硝酸盐作为能源。这两类细菌几乎总是共生，但不能氧化其他基质。"]
["硝化细菌的主要特性有哪些？","硝化细菌的主要特性包括自养性、生长速率低、好氧性、依附性和产酸性。"]
["温度对硝化细菌的生长速率和硝化速率有何影响？","温度对硝化细菌的生长速率和硝化速率都有较大影响。大多数硝化细菌的合适生长温度为15～35℃。高于20℃时，硝化细菌的活性较高，但超过38℃硝化作用会消失。在10～35℃时，温度每升高10℃，硝化速率可提高2倍。"]
["适合氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌生长的pH范围是多少？","适合氨氧化菌生长的pH范围通常是7.0～8.5，而适合亚硝酸盐氧化菌生长的pH范围则是6.0～7.5。"]
["水体DO对硝化作用有何影响？","水体DO的高低影响到好氧、厌氧微生物的比例。一般认为DO的质量浓度应当控制为1.5～2.0mg/L，低于0.5mg/L时硝化作用会明显减弱。"]
["氨氧化菌将氨氧化为亚硝酸盐的过程中，需要哪些酶的参与？","氨氧化菌将氨氧化为亚硝酸盐的过程中，需要氨单加氧酶（AMO）和羟胺氧化还原酶的参与。氨单加氧酶催化氨氧化为羟胺，而羟胺氧化还原酶则进一步将羟胺氧化为亚硝酸盐。"]
["氨氧化菌将氨氧化为亚硝酸盐的总反应式是什么？","氨氧化菌将氨氧化为亚硝酸盐的总反应式为：NH₃ + 1.5O₂ → NO₂^- + H^+ + H₂O，ΔG⁰ = -287kJ。\n氨氧化菌的氨氧化和电子传递途径如图所示：@HXWNPZ014.jpg@$ "]
["亚硝酸盐氧化菌将亚硝酸盐氧化为硝酸盐的过程中，需要哪些酶的参与？","亚硝酸盐氧化菌将亚硝酸盐氧化为硝酸盐的过程中，主要需要亚硝酸氧化酶的参与。"]
["亚硝酸盐氧化菌将亚硝酸盐氧化为硝酸盐的反应式是什么？","亚硝酸盐氧化菌将亚硝酸盐氧化为硝酸盐的反应式为：NO₂^- + 0.5O₂ → NO₃^-，ΔG⁰ = -76kJ。\n亚硝酸盐氧化菌将亚硝酸盐氧化成硝酸盐的电子传递途径如图所示：@HXWNPZ015.jpg@$ NO:亚硝酸盐氧化酶"]
["硝化作用中电子的传递途径是怎样的？","在硝化作用中，电子的传递途径分为两部分。在氨氧化菌中，氨被氨单加氧酶氧化为羟胺，产生的电子通过细胞色素和泛醌传递给羟胺氧化还原酶，再进一步将羟胺氧化为亚硝酸盐。而在亚硝酸盐氧化菌中，亚硝酸盐被亚硝酸氧化酶氧化为硝酸盐，电子通过细胞色素传递给终端氧化酶，最终通过氧化磷酸化产生ATP。"]
["什么是反硝化作用？","反硝化作用是一个硝酸盐的生物还原过程，包括多步反应（NO₃⁻→NO₂⁻→NO→N₂O→N₂）。"]
["什么是反硝化细菌？","反硝化细菌是指能够还原硝酸盐或亚硝酸盐，产生N₂O或N₂的细菌。"]
["反硝化细菌主要分布在哪些生物界中？","反硝化细菌主要分布在原核生物的众多种属中，包括细菌界和古生菌界。"]
["在古生菌界中，反硝化细菌主要分布在哪些纲？","在古生菌界中，反硝化细菌主要分布在盐杆菌纲，但迄今还未做过系统的研究。最近也发现有些反硝化细菌分布在盐杆菌纲之外，如Pyrobaculum aerophilum和Ferroglobus placidus。"]
["在细菌界中，哪些纲包含反硝化菌？","在细菌界中，包含反硝化菌的纲有α-Proteobacter纲、β-Proteobacter纲、γ-Proteobacter纲和e-Proteobacter纲。其中，Hyphomicrobium是α-Proteobacter纲中一个引人注目的属，因为它们经常出现于污水生物脱氮装置内。"]
["哪些属的反硝化细菌得到了深入的研究？","得到深入研究的反硝化细菌属包括Pseudomonas stutzeri和Pseudomonas auruginosa等。"]
["哪些反硝化细菌具有积累硝酸盐的特殊能力？","Beggiatoa、Thioploca和Thiomargarita具有积累硝酸盐的特殊能力，其液泡中的硝酸盐浓度可比环境中高出数千倍。"]
["在非Proteobacter门细菌中，有哪些被确认的反硝化细菌？","在非Proteobacter门细菌中，被确认的反硝化细菌包括革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。革兰氏阳性菌如Bacillus和Frankia中的一些种类，革兰氏阴性菌如Aquifex、Flexibacter和Flavobacterium的菌株。其中，Aquifex pyrophilus是嗜热细菌，也是细菌界分支最深（起源最早）的菌种之一。"]
["这些被确认的反硝化细菌有什么重要意义？","这些被确认的反硝化细菌揭示了反硝化作用的广泛性和多样性，意味着反硝化作用（厌氧呼吸）是最古老的代谢途径之一。同时，这些细菌在废水生物脱氮等环境应用中具有潜在的应用价值。"]
["反硝化细菌主要利用什么类型的有机物作为电子供体？","反硝化细菌主要利用有机物作为电子供体，这些有机物可以是简单的小分子，也可以是复杂的大分子。例如，Hyphomicrobium菌株可以利用甲醇作为电子供体进行异氧反硝化作用。"]
["是否存在利用无机物作为能源的反硝化菌？","是的，有些反硝化菌可以利用无机物如氢、氨、硫等作为能源进行自养反硝化作用。例如，Thiobacillus denitrifican能够利用硫作为电子供体进行自养反硝化作用。"]
["是否存在能进行光合作用的反硝化菌？","是的，有些反硝化菌甚至可以进行光合作用，利用光能自养。例如，Rhodopseudomonas就是一类能进行光合作用的反硝化菌。"]
["反硝化菌的电子受体主要有哪些？","反硝化菌的电子受体主要是硝酸盐和亚硝酸盐。虽然电子受体的种类不多，但电子供体的种类极多。"]
["反硝化菌的呼吸类型是什么？","大多数反硝化菌是兼性厌氧菌，能够利用氧或硝酸盐作为最终电子受体。当氧受限制时，硝酸盐可以取代氧进行厌氧呼吸。"]
["当反硝化菌以硝酸盐作为电子受体时，会有什么不同？","当反硝化菌以硝酸盐作为电子受体时，虽然硝酸盐与氧一样从呼吸链中获得电子，但基质释放的能量会降低。"]
["反硝化过程涉及哪几种酶？","反硝化过程涉及四种酶，分别是硝酸盐还原酶(NaR)、亚硝酸盐还原酶(NiR)、一氧化氮还原酶(NoR)和一氧化二氮还原酶(N₂oR)。\n"]
["硝酸盐在硝酸盐还原酶的作用下如何被还原？","硝酸盐在硝酸盐还原酶(NaR)的作用下，被还原成亚硝酸盐。反应式为：NO₃⁻ + 2H⁻ + 2e⁻ → NaR → NO₂⁻ + H₂O。该反应需要两个外源电子将硝酸盐中N⁵+还原为亚硝酸盐中N³+，同时脱下的一个O²⁻与细胞质中水分解产生的2H⁺结合生成H₂O，反应放出82.9kJ/mol的能量。"]
["亚硝酸盐在亚硝酸盐还原酶的作用下如何被还原？","亚硝酸盐在亚硝酸盐还原酶(NiR)的作用下被还原成NO。反应式为：NO₂⁻ + 2H⁻ + e⁻ → NiR → NO + H₂O。该反应需要一个电子将亚硝酸盐中N³+还原成N²+，同样需要2H⁺与O²⁻结合生成H₂O。"]
["NO在一氧化氮还原酶的作用下如何被还原？","NO在一氧化氮还原酶(NoR)的作用下被还原成N₂O。反应式为：2NO + 2H⁺ + 2e⁻ → NoR → N₂O + H₂O。该反应需要2e⁻和2H⁺将NO还原成N₂O和H₂O。"]
["N₂O在一氧化二氮还原酶的作用下如何被还原？","N₂O在一氧化二氮还原酶(N₂oR)的作用下被还原成N₂。反应式为：2N₂O + 4H⁺ + 4e⁻ → N₂oR → 2N₂ + 2H₂O。该反应所需的4e⁻用于N₂O(+1价N)到N₂(0价N)的还原，生成了自然界中氮的最稳定形式——氮气。"]
["反硝化过程中能量的转化是怎样的？","在反硝化过程中，每步生化反应都涉及电子和质子的传递及能量的转化。共放出约604kJ/mol的能量，这些能量即使全部转化为ATP，约可产生11.5molATP，属于低级能源。反硝化的生化反应过程及电子传递模式如图所示：\n@HXWNPZ016.jpg@$"]
["硝酸盐还原酶和亚硝酸盐还原酶在细胞中的位置是怎样的？","硝酸盐还原酶(NaR)在革兰氏阴性菌中似乎是周质酶，是膜结合蛋白，他们的合成受O₂的限制，只有在无氧的条件下才能合成。而亚硝酸盐还原酶(NiR)存在于细胞膜外细胞周质中，似乎是周质酶。"]
["一氧化氮还原酶和一氧化二氮还原酶在细胞中的位置是怎样的？","一氧化氮还原酶(NoR)位于细胞膜上，是一种与膜结合的细胞色素bc复合物。而一氧化二氮还原酶(N₂oR)为细胞周质酶。"]
["反硝化过程中涉及的中间产物有哪些？","反硝化过程中涉及的中间产物主要有亚硝酸盐(NO₂⁻)、一氧化氮(NO)和一氧化二氮(N₂O)。其中，NO是反硝化过程中的第一个气态中间产物，是一种温室气体，且有剧毒。"]
["在反硝化过程中，为什么需要外源电子？","在反硝化过程中，需要外源电子来参与氧化还原反应，将氮的氧化物逐步还原成氮气。例如，在硝酸盐还原为亚硝酸盐的过程中，需要两个外源电子将硝酸盐中的N⁵+还原为亚硝酸盐中的N³+。"]
["反硝化菌的电子传递链由哪些电子载体组成？","反硝化菌的电子传递链由与细胞膜紧密结合的电子载体NADH,FP,FeS,CoQ,Cytb,Cytbc₁复合物，Cytc等辅酶组成。"]
["在反硝化菌中，各电子载体的还原电动势大小顺序是怎样的？","反硝化菌中，各电子载体的还原电动势大小顺序为：NAD+/NADH(-0.32V)<FP(-0.30V)<FeS(-0.18V)<Cyt box/red(+0.030V)<Cyt bc₁(+0.032V)<CoQ/CoQH₂(+0.100V)<Cyt cox/red(+0.254V)<NO₃^-/NO₂^-(+0.433V)。"]
["在电子传递链中，哪些电子载体仅传递电子？","在电子传递链中，细胞色素和FeS仅传递电子。当电子通过这两者时，质子被泵出至膜外。"]
["CoQ在电子传递链中起到什么作用？","CoQ在电子传递链中既携带电子又携带质子。"]
["NaR、NiR、NoR和N₂oR分别从哪个电子载体获得电子？","NaR是从CoQ中获得电子的，而NiR、NoR和N₂oR均从Cyt c中获得电子。"]
["描述反硝化菌的电子传递过程。","反硝化菌的电子传递过程如下：电子传递链的直接电子供体NADH将2e和2H+传递给FP, FP将2e传递给FeS蛋白，同时分泌2个H+至膜外。CoQ从细胞质中吸收两个来自水分解的质子，并将两个电子传递给NaR中的Cyt b使NO₃^-还原，同时排出两个质子。另一路径是，CoQ将电子一次一个地传递给Cyt bc₁复合物，后者将电子从CoQ传递给Cyt c。电子以Cyt c为节点，首先传递一个电子给NiR内的Cyt cd₁，使NO₂^-还原成NO。接着，Cyt c将两个电子给NoR内的Cyt bc。最后，N₂oR内的Cu活性中心接受Cyt c提供的两个电子，将电子传递给N₂oR的另一个Cu活性部位，使N₂O还原成N₂。在传递过程中，Cyt bc₁复合物和CoQ形成CoQ-bc₁位点的CoQ循环，通过循环机制使电子在CoQ和Cyt bc₁复合物之间穿梭，每有一个CoQH₂分子氧化成CoQH，就有一个电子传递给Cyt c和一个质子被排至膜外，增加了跨膜质子被排出的数量。"]
["反硝化菌的能量产生机制遵循哪个假说？","反硝化菌的能量产生机制遵循英国生物化学家Mitchel提出的化学渗透假说。"]
["为什么以硝酸盐为最终电子受体的合成ATP的数量低于以氧为最终电子受体的？","以硝酸盐为最终电子受体的合成ATP的数量低于以氧为最终电子受体的，是因为硝酸盐的还原电势(+0.42V)低于O₂的还原电势(+0.82V)。"]
["温度对氨氧化菌(AOB)和亚硝酸盐氧化细菌(NOB)污泥龄的影响是什么？","氨氧化菌(AOB)和亚硝酸盐氧化细菌(NOB)在不同温度下的污泥龄如图所示：\n@HXWNPZ017.jpg@$"]
["氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌在不同温度下的生长速率差异是什么？","在温度低于20℃时，氨氧化菌的比生长速率μ_max大于亚硝酸盐氧化菌。当温度大于20℃时，氨氧化菌的μ_max超过亚硝酸盐氧化菌。因此，升高温度不仅能加快氨氧化菌的生长速率，还能扩大两者在生长速率上的差距，有利于筛选氨氧化菌，淘汰亚硝酸盐氧化菌。"]
["在短程硝化反硝化生物脱氮工艺中，对于最佳温度有哪些不同的观点？","在短程硝化反硝化生物脱氮工艺中，对于最佳温度存在不同的观点。纯培养条件下，氨氧化菌（AOB）和亚硝酸盐氧化菌（NOB）的最佳温度分别为35℃和38℃。Yoo等认为实现短程硝化的最佳温度为22～27℃，或者至少不能低于15℃。而Balmelle等的研究结果与Yoo一致，认为实现短程硝化的最佳温度为25℃。从比生长速率的角度考虑，只有在温度高于25℃时，氨氧化菌在与亚硝酸盐氧化菌的竞争中才能胜出。但在温度低于15℃时，情况恰好相反。"]
["如何通过控制污泥龄（SRT）来实现短程硝化反硝化？","由于亚硝化菌的世代时间小于硝化细菌，因此在悬浮生长系统中，通过控制污泥龄（SRT）可以洗出硝化细菌而保留亚硝化细菌，从而实现短程硝化反硝化反应。例如，在SHARON工艺中，由于水力停留时间HRT等于污泥停留时间SRT，通过直接调节HRT可以实现稳定的短程硝化反应。具体的污泥龄控制策略可以根据实际情况和需要进行调整。"]
["在生物脱氮工艺运行中，哪些运行条件的改变会影响硝化反应的两个阶段的硝化效率？","在生物脱氮工艺运行中，曝气时间、反应器进水方式、DO浓度等运行条件的改变都会影响硝化反应的两个阶段的硝化效率。例如，曝气时间的长短与氨氧化菌的积累率成反比关系，因此间歇曝气是一种有效的积累氨氧化菌的方法。同时，反应器底部连续进水也有利于实现亚硝酸盐的积累。此外，控制DO浓度在1.0～1.5mg/L范围内，采用间隙曝气有利于实现亚硝化细菌的大量积累。"]
["如何利用pH和ORP的变化特点来实现短程硝化反应？","在SBR反应器硝化过程中，pH和ORP的变化特点可以用来实现短程硝化反应。理论上，亚硝酸盐氧化至硝酸盐的过程不产生氢离子，因此不会引起pH的变化。通过在线控制技术，以pH的变化特征点以及导数变化情况作为输入控制参数，可以及时地控制曝气时间和曝气量，从而有效地实现短程硝化反应。长时间运行后，可以选择性地积累氨氧化菌而洗出亚硝酸盐氧化菌，这是一种直接的种群优化过程。\nSBR反应器硝化过程中pH和ORP的变化特点如图所示：\n@HXWNPZ018.jpg@$"]
["氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌在溶解氧浓度方面的差异是什么？","氨氧化菌的氧饱和常数一般为0.2～0.4mg/L，而亚硝酸盐氧化菌的为1.2~1.5mg/L。这意味着氨氧化菌对氧的亲和力和耗氧速率均高于亚硝酸盐氧化菌。因此，在较低的DO浓度下，氨氧化菌的增殖速率加快，补偿了由于低氧所造成的代谢活动下降，而亚硝酸盐氧化菌的代谢能力则大幅度下降，导致其氧化亚硝酸盐氮的能力减弱，从而造成体系中亚硝酸盐氮的积累。"]
["关于DO的临界值，不同的研究有哪些不同的报道？","关于DO的临界值，不同的研究报道了不同的结果。Hanaki等报道在DO为0.5mg/L时，亚硝酸菌的增殖速率加快，而硝酸菌的增殖速率没有提高。Garrido等发现当DO浓度为1.5mg/L时，氨氧化速率和亚硝酸盐积累量达到最大值。Ruiz等报道DO浓度恒定为0.7mg/L时，达到较高的亚硝化率和氨氧化率，而DO高于1.7mg/L会导致全程硝化反应。虽然报道不一致，但可以看出短程硝化通常在DO<1.5mg/L的条件下获得。"]
["低溶解氧除了导致亚硝酸盐积累外，还可能引发哪些问题？","低溶解氧除了导致亚硝酸盐积累外，还可能引发硝化效率降低和活性污泥解体，以及可能引发丝状菌膨胀等问题。"]
["pH如何影响氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌之间的竞争？","pH通过以下几个方面影响氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌之间的竞争：首先，pH影响游离氨的浓度，而游离氨对两类硝化细菌有不同的抑制作用。其次，pH影响亚硝酸的存在形式，提高pH可以减少亚硝酸的比例，有利于氨氧化菌的富集。此外，pH还影响游离羟胺的产生，而游离羟胺与硝化效率有关，并可能对亚硝酸盐氧化菌产生抑制作用。最后，pH还直接影响硝化细菌的生长速率，不同pH条件下两类硝化细菌的生长速率存在差异。"]
["游离氨和游离羟胺对氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌有何影响？","游离氨对氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌有不同的抑制作用。对于氨氧化菌，游离氨的抑制作用会导致其活性降低；而对于亚硝酸盐氧化菌，游离氨只是简单抑制，并没有杀死，经过一段培养和驯化后，亚硝酸盐氧化菌又会恢复活性。游离羟胺作为亚硝酸菌硝化反应的中间产物，与低效率的硝化反应有关，并可能对亚硝酸盐氧化菌产生抑制作用。在高氨负荷条件下，羟胺可能导致亚硝酸盐氧化菌活性受到抑制，直至氨被耗尽后，亚硝酸盐才能被氧化。"]
["在不同pH条件下，氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌的生长速率有何差异？","在不同pH条件下，氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌的生长速率存在差异。当pH>7.0时，氨氧化菌的生长速率明显高于亚硝酸盐氧化菌，这使得通过控制污泥龄（SRT）来淘汰亚硝酸盐氧化菌变得容易。然而，当pH<6.3时，氨氧化菌的生长速率低于亚硝酸盐氧化菌，此时难以通过控制SRT来淘汰亚硝酸盐氧化菌。\npH对硝化细菌生长速率的影响如图所示：\n@HXWNPZ019.jpg@$"]
["氨氮在硝化反应中扮演了哪些角色？","氨氮在硝化反应中既作为基质促进氨氧化反应，又可能作为抑制剂抑制氨氧化菌和亚硝酸盐氧化菌的活性。具体抑制程度与氨氮的浓度和硝化菌的种类有关。"]
["氨氧化菌可以分为哪两类，它们分别适应于什么样的基质浓度条件？","氨氧化菌可以分为慢速生长型和快速生长型两类。慢速生长型氨氧化菌适合于生长的基质浓度较低的条件，而快速生长型氨氧化菌则适应于基质浓度较高的条件。"]
["在传统工艺和短程硝化反硝化工艺中，氨浓度的控制有何不同？","在传统工艺中，为保证出水达标，通常将氨浓度控制在较低的水平，装置内富集的一般是慢速生长型亚硝化细菌。而在短程硝化反硝化工艺中，通常将氨浓度控制在较高的水平，以富集快速生长型硝化细菌，从而实现短程硝化反应。"]
["哪些物质会对硝化反应产生抑制作用？","对硝化反应有抑制作用的物质包括：过高浓度的NH₃、重金属（如Ag、Hg、Ni、Cr和Zn等）、有毒有害物质以及有机物（如苯胺、邻甲酚和苯酚等）。此外，某些氧化剂如氯酸钾、氯、二氧化氯和溴等也可以对硝化反应产生选择性抑制。"]
["重金属对硝化反应的毒性如何影响硝化反应？","重金属对硝化反应的毒性影响主要体现在对硝化菌的抑制上。不同重金属的毒性作用不同，如Ag、Hg等重金属的毒性较强，而Zn等重金属的毒性相对较弱。当pH值变化时，重金属的毒性也会相应改变，一般来说，当pH由高到低时，毒性由弱到强。重金属如锌、铜和铅等可以同时对硝化反应的两个阶段产生抑制，但抑制程度可能有所不同。"]
["有机物如何影响硝化反应？","有机物对硝化反应的影响主要体现在对硝化细菌的抑制上。某些有机物如苯胺、邻甲酚和苯酚等，由于它们与催化硝化反应的酶中的蛋白质竞争Cu或直接嵌入酶结构，因此会对硝化细菌产生抑制作用。这些有机物对亚硝酸盐氧化菌的抑制作用通常比对氨氧化菌的抑制作用更强，因此在处理含这类有机物的污水生物脱氮过程中，可能会出现亚硝酸盐积累现象。"]
["氯酸盐等氧化剂对硝化反应有何影响？","氯酸盐等氧化剂对硝化反应的影响具有选择性。例如，当氯酸钾作为抑制剂时，其浓度在1～10mmol/L范围内可以完全抑制亚硝酸盐氧化菌的活性，而对氨氧化菌的影响较小。此外，氯、二氧化氯和溴等消毒剂也可以选择性地抑制亚硝酸盐氧化菌，这种抑制作用有助于在处理过程中实现亚硝酸盐的积累。"]
["在处理含海水的污水时，盐度对硝化反应有何影响？","在处理含海水的污水时，一定浓度的盐度有助于实现亚硝酸盐的积累。这是因为盐度对硝化细菌，特别是亚硝酸盐氧化菌，可能产生一定的抑制作用，从而有利于短程硝化反应的发生和亚硝酸盐的积累。"]
["什么是聚磷菌(PAOs)？","聚磷菌(phosphorus accumulating organisms,PAOs)是一类具有除磷功能的微生物，它们可以在细胞内以多聚磷酸盐颗粒的形式储存磷，通过排除富含PAOs的污泥实现水体中磷的去除。这类微生物在厌氧条件下可以吸收碳源，如挥发性脂肪酸，以PHA的形式储存，在好氧条件下则利用PHA氧化产生的能量生长、合成糖原并吸收储存磷。"]
["聚磷菌的种类有哪些？","聚磷菌的种类尚未被完全确定。过去的研究中，人们通过纯培养技术分离出了一些与除磷有关的微生物，如不动杆菌(Acinetobacter)。然而，后来的研究发现不动杆菌并不是EBPR系统中的主要PAOs，因为它们在系统中的数量很少，且不能表现EBPR系统污泥的全部典型特点。此外，还有其他一些被分离出来的微生物，如积磷小月菌(Microlunatus phosphovorus)、Lampropedia spp.和Tetrasphaera spp.，但也没有被证实为主要的PAOs。因此，至今仍然没有成功地分离出主要的PAOs。"]
["为什么纯培养方法难以成功分离PAOs（聚磷菌）？","纯培养方法难以成功分离PAOs的原因主要有以下几点：首先，PAOs生长相对较慢，需要提供充足的生长时间；其次，吸收底物和利用聚磷的酶是可以诱导的，需要特定的环境条件，如厌氧-好氧交替的环境；再次，碳源和磷同时出现在好氧或厌氧条件下对磷吸收有不利影响；最后，PAOs可能不能独立生长，必须与其他种类的微生物共生。因此，纯培养方法具有一定的局限性，难以成功分离PAOs。"]
["未来的工作应如何改进以更好地理解和分离PAOs（聚磷菌）？","为了更好地理解和分离PAOs，未来的工作可以着重注意以下几个问题：首先，提供充足的生长时间以适应PAOs较慢的生长速度；其次，创造厌氧-好氧交替的环境以诱导吸收底物和利用聚磷的酶；再次，避免碳源和磷同时出现在好氧或厌氧条件下，以免对磷吸收产生不利影响；最后，可以尝试不同的选择性培养技术以优化分离PAOs的条件。此外，还需要深入研究PAOs与其他微生物的共生关系，以更好地理解其在EBPR系统中的作用。"]
["为什么EBPR系统的微生物学和生物化学方面缺乏深入了解？","EBPR系统的微生物学和生物化学方面缺乏深入了解的原因主要有两个方面。首先，纯培养方法的局限性使得人们难以成功分离和鉴定出系统中的主要PAOs。纯培养方法只能分离出那些可以在特定条件下人工配制培养基中生长的微生物，而EBPR系统中的微生物种类繁多，且许多微生物可能不能独立生长，需要与其他微生物共生。因此，纯培养方法难以全面反映EBPR系统中的微生物群落结构和功能。其次，EBPR系统本身的复杂性也是导致缺乏深入了解的原因之一。系统中的微生物种类繁多，且存在复杂的相互作用和代谢过程，这使得对其微生物学和生物化学特性的研究变得困难。因此，为了更深入地了解EBPR系统的微生物学和生物化学方面，需要采用更先进的研究技术和方法，如高通量测序、代谢组学等，以全面揭示系统中的微生物群落结构和功能。"]
["聚磷菌在厌氧条件下的生化反应机理是什么？","聚磷菌在厌氧条件下，通过体内多聚磷酸盐颗粒的水解获得能量，利用这些能量吸收乙酸并转化为乙酰辅酶A。随后，乙酰辅酶A在还原力（NADH+H⁺）的作用下被还原成聚-β羟基丁酸(PHB)，并在体内储存。这一过程中，糖原通过EMP途径或ED循环产生丙酮酸，进而生成乙酰辅酶A，并释放还原力。同时，ATP发生水解反应，释放能量和磷酸根离子。"]
["Mino模型在厌氧条件下的具体过程是怎样的？","在厌氧条件下，Mino模型描述了聚磷菌如何利用乙酸和糖原进行代谢。乙酸通过主动运输进入细胞，在辅酶A和ATP的作用下转化为乙酰辅酶A。同时，糖原通过EMP途径或ED循环转化为丙酮酸，进而生成乙酰辅酶A并释放还原力。乙酰辅酶A在还原力的作用下被还原成PHB并储存。ATP水解过程中释放的磷酸根离子被释放到体外。\nPAOs在厌氧条件下的Mino模型示意图如图所示：\n@HXWNPZ020.jpg@$"]
["聚磷菌在有氧/缺氧条件下的生化反应机理是什么？","在有氧/缺氧条件下，聚磷菌利用先前在厌氧条件下储存的PHB作为碳源和能源进行生长繁殖。一部分PHB被重新转化为糖原，恢复体内糖原含量；另一部分PHB在最终电子受体（O₂或NO₃⁻）的存在下，经过一系列反应转化为乙酰辅酶A，进而通过TCA循环释放能量。在这个过程中，周围环境中的正磷酸盐被摄取到细胞内，参与ATP的形成，并最终以多聚磷酸盐颗粒的形式储存在细胞内。"]
["Mino模型在有氧/缺氧条件下的具体过程是怎样的？","在有氧/缺氧条件下，Mino模型描述了聚磷菌如何利用先前储存的PHB进行代谢。PHB被转化为乙酰辅酶A，并通过TCA循环释放能量。在这个过程中，周围环境中的正磷酸盐被摄取到细胞内，参与ATP的形成。一部分能量用于细胞合成代谢，另一部分则用于形成多聚磷酸盐颗粒。这些多聚磷酸盐颗粒在细胞内储存，作为磷的储备。\nPAOs在有氧/缺氧条件下的Mino模型示意图如图所示：\n@HXWNPZ021.jpg@$"]
["聚磷菌在厌氧条件下和有氧/缺氧条件下的生化反应机理有何异同？","聚磷菌在厌氧条件下和有氧/缺氧条件下的生化反应机理存在一些异同。相同之处在于，聚磷菌都依赖于乙酰辅酶A和PHB的代谢过程，以及ATP的水解和合成来储存和释放能量。不同之处在于，厌氧条件下，聚磷菌利用乙酸和糖原作为碳源和能源，通过多聚磷酸盐颗粒的水解获得能量；而在有氧/缺氧条件下，聚磷菌则利用先前储存的PHB作为碳源和能源，通过氧化磷酸化过程释放能量，并摄取周围环境中的正磷酸盐形成多聚磷酸盐颗粒。"]
["聚磷菌在厌氧和有氧/缺氧条件下的主要生化反应过程有哪些？","1. 乙酰辅酶A的生成：CH₃COOH+CoA·SH+ATP→CH₃CO～SCoA+H₂O+ADP+Pi\n2. 糖原的代谢：(C₆H₀O₅)_n+3nADP^³-+3nPi^²-+2nNAD^++nH^+→2nCH₃COCOO^-+3nATP^4-+2nH₂O+2n(NADH+H^+)\n3. 乙酰辅酶A转化为PHB（未提供具体方程式）\n4. ATP的生成与水解：ADP+H₃PO₄+能量→ATP+H₂O；ATP+H₂O→ADP+H₃PO₄+能量\n5. 多聚磷酸盐颗粒的形成：(Pi)_{n-1}+ATP→(Pi)_n+ADP\n这些方程式描述了聚磷菌在厌氧和有氧/缺氧条件下的主要生化反应过程，包括能量的获取与释放、碳源的代谢以及磷的储存与释放。"]
["聚糖菌(GAOs)在EBPR系统中的作用是什么？","聚糖菌(GAOs)在EBPR系统中是一类不能储存磷的微生物，它们的大量生长是导致EBPR系统恶化的主要原因。GAOs对除磷没有任何贡献，并且消耗VFA，从而增加了维护EBPR系统所需的费用。"]
["GAOs（聚糖菌）与PAOs（聚磷菌）在生长环境和代谢上有何异同？","GAOs与PAOs都能在厌氧/好氧交替的环境中生长，并且都能合成PHA。然而，与PAOs不同的是，GAOs不能厌氧放磷好氧吸磷，对除磷没有贡献。另外，GAOs利用糖原作为唯一的能量来源来实现厌氧挥发性有机酸(VFA)的吸收和PHA的合成，而PAOs的代谢途径更为复杂。"]
["聚糖菌的种类有哪些？","聚糖菌的种类多种多样，包括Amaricoccus kaplicensis、Defluviicoccus vanus、Quadracoccus sp.、Tetrasphaera spp.、Micropruina glycogenica和Kineosphaera limosa等。然而，无论是小试还是在污水处理厂中这些菌种存在的量都不大。"]
["一些学者认为GAOs（聚糖菌）与PAOs（聚磷菌）是同种微生物，这一结论是否被广泛接受？","一些学者认为GAOs和PAOs是同种微生物的观点在目前看来是不被认可的。这主要是基于以下理由：①PAOs和GAOs的形态不同；②GAOs的Neisserblue染色只有细胞壁是阳性，而PAOs的细胞内部有大量的阳性颗粒；③PAO不能以糖原为唯一的能量来源，而GAOs可以。尽管有这些根据支持PAOs和GAOs不是同种微生物，但是仍然需要进行更详细的研究。"]
["聚糖菌的生化反应机理是什么？","聚糖菌(GAOs)的生化反应机理主要包括厌氧和好氧两个阶段的代谢过程。在厌氧条件下，GAOs通过糖酵解途径分解糖原产生ATP和NADH+H^+，用于乙酸的转运和活化，以及PHA的合成。在好氧条件下，GAOs氧化胞内储存的PHA产生能量，用于微生物的生长繁殖和糖原的再生。这一过程中涉及糖原合成、三羧酸循环、氧化磷酸化等步骤。\n聚糖菌(GAOs)的厌氧代谢途径和好氧代谢途径如图所示：\n@HXWNPZ022.jpg@$"]
["聚糖菌(GAOs)和聚磷菌(PAOs)的竞争关系是怎样的？","聚糖菌(GAOs)能够和聚磷菌(PAOs)竞争碳源和营养，但GAOs没有除磷能力，因此它们的存在会导致除磷效果下降。研究如何抑制GAOs的生长并使PAOs取得竞争优势，对于维持EBPR系统的性能至关重要。"]
["哪些因素会影响聚糖菌(GAOs)和聚磷菌(PAOs)的竞争？","影响PAOs和GAOs竞争的因素包括进水碳磷比、碳源类型、pH和温度等。其中，进水碳磷比是影响竞争的一个重要参数，低碳磷比更适合PAOs生长。碳源类型也对PAOs-GAOs竞争有很大影响，不同碳源可能导致不同的微生物种群优势。"]
["碳源类型如何影响聚糖菌(GAOs)和聚磷菌(PAOs)的竞争？","碳源类型对PAOs和GAOs的竞争有显著影响。乙酸作为碳源时，有时可以得到大量的PAOs和少量或没有GAOs，但也有报道显示GAOs与PAOs竞争乙酸导致除磷恶化。丙酸等其他碳源也被研究用于影响PAOs和GAOs的竞争，有些碳源可能对PAOs比对GAOs更有利。\n在不同碳源下富集的微生物比较\n| Accumulibacter(PAO)/% | Competibacter(GAO)/% | α-Proteobacteria(GAO)/% | 碳源 | T/℃ | 厌氧pH | 好氧pH |  \n| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |  \n| 3～64 | 33～70 | 尚未报道 | 乙酸 | 20～24 | 7.0±0.1 |  |  \n| 51～69 | <1 | 可检测出 | 丙酸 | 20～24 | 7.0±0.1 |  |  \n| 8 | <1 | 可检测出 | 丙酸 | 20～24 | 7.0±0.1 |  |  \n| 33 | <1 | 可检测出 | 丙酸 | 20～24 | 7.0～7.5 | 7.5～8.0 |  \n| 14 | 54 | 尚未报道 | 乙酸 | 20～24 | 7.0±0.1 |  |  \n| 15 | 23 | 尚未报道 | 乙酸 | 20～24 | 7.8±0.1 | 8.0±0.1 |  \n| 91.9±1.3 | 未检测出 | 可检测出 | 乙酸/丙酸 | 20～24 | 7.0～8.0 |  |"]
["能否通过调整碳源的使用策略来优化EBPR系统的性能？","是的，通过调整碳源的使用策略可以优化EBPR系统的性能。例如，有规律地交替使用不同的碳源可以有效地排除GAOs，从而富集PAOs，达到稳定高效的除磷效果。这种策略在实验室研究中已被证明是有效的。"]
["葡萄糖作为碳源时，对EBPR系统有何影响？","当葡萄糖作为碳源时，EBPR系统有成功的例子，但也有退化的报道。葡萄糖可以发酵成乙酸或丙酸，然后被PAOs吸收。然而，一些研究者认为外部的葡萄糖可以替代内部储存的糖原，为PHA合成提供能量来源和还原力，这减少了系统对聚磷的依赖，因此有利于GAOs的生长。但也有研究认为GAOs不能直接吸收葡萄糖，而是消耗葡萄糖的发酵产物。"]
["除了乙酸、丙酸、葡萄糖外，还有哪些碳源被研究用于EBPR系统？","除了乙酸、丙酸和葡萄糖外，还有丁酸、戊酸等挥发酸以及非挥发酸如其他糖类、氨基酸等也被研究用于EBPR系统。这些碳源的吸收速率和对PAOs和GAOs竞争的影响各不相同，具体效果需要进一步研究和验证。"]
["pH值如何影响聚糖菌(GAOs)和聚磷菌(PAOs)的竞争？","在较高的pH条件下，PAOs的厌氧放磷量增加，对GAOs的乙酸吸收有消极影响，有利于PAOs的生长。在好氧条件下，高的pH（7～7.5）也对PAOs有利。因此，适当的提高pH值可以促进PAOs的生长并抑制GAOs。"]
["温度如何影响聚糖菌(GAOs)和聚磷菌(PAOs)的竞争？","温度是影响PAOs和GAOs竞争的重要因素。低温条件会降低生物化学反应速率，但有助于促进PAOs的生长并抑制GAOs。低温条件可以改变微生物种群结构，使PAOs成为优势种群。"]
["DO浓度如何影响EBPR系统的性能？","在EBPR系统中，调节DO浓度会导致除磷效果的变化。低溶解氧条件有利于PAOs的生长，促进良好的除磷效果，并节省曝气成本。"]
["SRT如何影响聚糖菌(GAOs)和聚磷菌(PAOs)的竞争以及EBPR系统的性能？","低污泥龄(SRT)有利于除磷，降低SRT可以提高除磷效果。降低SRT可以提高PAOs的比乙酸吸收速率，但SRT过低可能导致混合液污泥大量流失，对降解BOD₅和除磷反而不利。适当延长厌氧区的固体停留时间可以给PAOs一定的竞争优势。"]
["如何根据进水水质、BOD₅/TP的值、MLSS值的波动调整SRT？","SRT的范围应根据进水水质、BOD₅/TP的值、MLSS值的波动做相应的调整。在保证BOD₅有效去除的前提下，通过试验和调整，找到最佳的SRT范围，以优化EBPR系统的除磷效果。"]
["Filipe等的研究结果如何说明延长厌氧区固体停留时间对PAOs的竞争优势的影响？","Filipe等的研究发现，延长厌氧区的固体停留时间将迫使GAOs和PAOs分解胞内聚合物以满足细胞的维持。由于PAOs通过聚磷的水解提供ATP，而GAOs通过储存糖原的分解提供ATP，恢复聚磷浓度相对容易，因此延长厌氧区固体停留时间可以给PAOs一定的竞争优势。"]
["EBPR系统中，水力停留时间(HRT)分为哪两种类型？","EBPR系统中，水力停留时间(HRT)分为厌氧HRT和好氧HRT。"]
["厌氧HRT过长会对系统产生什么影响？","如果厌氧HRT时间过长，将导致系统二次释磷。"]
["好氧HRT过长会对细胞产生什么影响？","好氧HRT较长会导致细胞内能源减少，而较低的胞内能源将使PAOs失去与GAOs竞争的能力。"]
["什么情况下GAOs会成为优势种群？","当好氧HRT较长，细胞内能源减少时，GAOs可能会成为优势种群。"]
["如何确定最佳厌氧HRT和最佳好氧HRT？","最佳厌氧HRT由VFA吸收速率或者发酵速率决定；最佳好氧HRT则由厌氧时细胞内部合成的能源量和出水磷浓度要求决定。"]
["亚硝态氮的存在对好氧和缺氧吸磷有什么影响？","亚硝态氮的存在能抑制好氧和缺氧吸磷。"]
["亚硝态氮的存在对PAOs和GAOs的生长有什么影响？","当亚硝态氮存在时，PAOs的生长速率会受抑制，而对GAOs的生长有利。"]
["其他哪些因素会影响PAOs和GAOs的竞争？","其他影响PAOs和GAOs竞争的因素包括化学沉淀和抑制剂的存在等，这些因素需要进一步的研究。"]
["如何看待Saito等关于缺氧段亚硝态氮富集与GAOs增加的观察结果？","Saito等的观察结果表明缺氧段亚硝态氮的富集伴随着GAOs的增加，这可能是一个促进种群从GAOs向PAOs转化的因素。然而，具体的转化机制还需要进一步的研究和验证。"]
["反硝化聚磷菌(DPAOs)是什么？","反硝化聚磷菌(DPAOs)是一种可以在缺氧条件下利用硝酸盐为电子受体进行吸磷的微生物。它们和好氧聚磷菌有相似的代谢特征，具有强化生物除磷性能。它们能在缺氧环境下同时完成吸磷和反硝化两个生物化学过程，节省了碳源和曝气所需的能源，并降低了剩余污泥量。然而，关于反硝化聚磷菌的研究仍有许多待深入探讨的方面。"]
["反硝化聚磷菌如何影响生物除磷工艺？","反硝化聚磷菌通过在缺氧环境下进行吸磷和反硝化，提高了碳源的利用效率，降低了污泥产率，从而可以有效地降低生物除磷工艺的运行成本。这种特性使得反硝化除磷工艺具有广阔的应用前景。"]
["亚硝态氮对反硝化聚磷菌和GAOs有何影响？","对于反硝化聚磷菌，亚硝态氮的存在和积累会抑制其生长，从而有利于GAOs的生长。然而，也有研究指出，在一定的浓度范围内，亚硝态氮对除磷并无抑制作用，甚至可以作为除氧气、硝态氮之外的另一电子受体参与聚磷菌除磷，同时实现脱氮。具体影响可能还需根据实验条件和菌种特性来进一步确定。"]
["反硝化聚糖菌(DGAOs)是什么？它们的代谢机制是怎样的？","反硝化聚糖菌(DGAOs)是一种具有反硝化能力的微生物，它们在厌氧/缺氧条件下成功富集。在厌氧阶段，反硝化聚糖菌以糖原酵解作为能量及还原力来源，吸收有机物并以PHAs形式储存。在缺氧阶段，它们以硝酸盐或亚硝酸盐为电子受体，胞内PHAs进行缺氧代谢，提供能量用于菌体生长，并合成糖原为下一周期厌氧阶段提供能量储备。"]
["反硝化聚糖菌在生物除磷工艺中的角色是什么？","反硝化聚糖菌在生物除磷工艺中作为PAOs的竞争者存在。它们在厌氧条件下吸收VFA，这可能会影响PAOs的生长和除磷效果。此外，反硝化聚糖菌反硝化产生的N₂O是一种温室气体，这一现象需要更深入的调查研究。"]
["目前对反硝化聚糖菌的研究进展如何？","目前对于反硝化聚糖菌的报道还相对较少，对于这种细菌的代谢机制以及影响因素需要更进一步的探讨研究。例如，反硝化聚糖菌反硝化产生N₂O的原因和条件，以及如何提高其在生物除磷工艺中的竞争力等，都是值得深入研究的问题。"]
["什么是微型生物在活性污泥法中的主要代表？","微型生物在活性污泥法中的主要代表是原生动物和微型后生动物。"]
["原生动物的基本特点是什么？","原生动物是最原始、最低等的动物，它们的身体由单个细胞构成，具有一般细胞的基本结构，如细胞质、细胞核和细胞膜。虽然个体微小，但它们具有一般动物所表现的各种生活机能，如运动、消化、呼吸、排泄、感应、生殖等。"]
["什么是后生动物？哪些后生动物被归类为微型后生动物？","后生动物是指原生动物以外的多细胞动物。微型后生动物是指体型微小，需要借助光学显微镜才能看清楚的后生动物，如轮虫、线虫、寡毛虫（飘体虫、颤蚓、水丝蚓等）、浮游甲壳动物、苔藓动物等。"]
["活性污泥法中常见的原生动物有哪三类？","活性污泥法中常见的原生动物有三类：肉足虫、鞭毛虫和纤毛虫。"]
["肉足虫的特征是什么？请举几个例子。","肉足虫的特征是细胞质可伸缩变动而形成伪足，作为运动和摄食的胞器。常见的肉足类有变形虫属、简便虫属、表壳虫属和鳞壳虫属等。"]
["鞭毛虫的特征是什么？如何分类？请举例。","鞭毛虫的特征是具有一根或一根以上的鞭毛，鞭毛长度与其体长大致相等或更长些，作为运动器官。鞭毛虫可分为植物性鞭毛虫和动物性鞭毛虫。常见的植物性鞭毛虫有滴虫属、屋滴虫属和眼虫属等；常见的动物性鞭毛虫有波豆虫属、尾波虫属等。"]
["纤毛虫的特征是什么？请举几个例子。","纤毛虫的特征是周身表面或部分表面具有纤毛，作为行动或摄食的工具，具有胞口、口围、口前庭和胞咽等司吞食和消化的细胞器官。纤毛虫分为游泳型和固着型两种，游泳型包括漫游虫属、草履虫属、肾形虫属、斜管虫属等；固着型常见的有钟虫属、累枝虫属、盖虫属、聚缩虫属、盾纤虫属和壳吸管虫属等。"]
["原生动物的营养方式有哪些？请分别解释。","原生动物的营养方式主要有四种：动物性营养、植物性营养、腐生性营养和寄生性营养。动物性营养指原生动物以吞食细菌、真菌、藻类或有机颗粒为生；植物性营养指在有阳光的条件下，一些含色素的原生动物利用二氧化碳和水进行光合作用合成碳水化合物；腐生性营养指原生动物以死的机体或无生命的可溶性有机物质为生；寄生性营养指原生动物以其他生物的机体（即寄主）作为生存的场所，并获得营养和能量。"]
["后生动物在污水处理中主要包括哪些种类？","后生动物在污水处理中主要包括轮虫、线虫、节肢动物和蠕虫等。"]
["微型生物在污水处理中的作用与它们和污泥沉降性的关系是什么？","微型生物在污水处理中同样具有重要的地位，它们对污水中的有机物质进行分解和转化，帮助实现污水的净化。同时，微型生物的种类和数量与污泥的沉降性也存在一定的关系。不同的微型生物对污泥的沉降性能有不同的影响，通过观察和分析微型生物的种类和数量，可以了解污泥的性质和运行状态，进而调整和优化污水处理工艺。"]
["纤毛虫类包括哪些种类？","纤毛虫类包括固着型纤毛虫和游泳型纤毛虫。固着型纤毛虫有独缩虫（Carchesium）、累枝虫（Epistylis）、盖虫（Opercularia）、喇叭虫（Stentor）、吸管虫（Suctoreans）、鞘居虫（Vaginicola）和钟虫（Vorticella）等。"]
["独缩虫有什么特征？","独缩虫是一类有钟形细胞的固着型纤毛虫，细胞直径为50～125μm。纤毛的开口端是冠状的，细胞的其余部分则是裸露的。茎的内部有一种连接性的“肌肉”，茎几乎都有分枝，从而繁殖子代细胞体。这些细胞体的直径可以达到几毫米。茎中的“肌肉”在分支处中断。独缩虫通常在活性污泥负荷低于约0.2kgBOD₅/(kgMLSS·d)的时候出现。"]
["累枝虫有什么特征？","累枝虫的细胞有些像“花瓶”，直径为70～100μm。茎通常会分枝，从而繁殖子代细胞，但茎内不含“肌肉”。因此，茎不能收缩（实际上细胞可以收缩）。子代细胞体直径可以达到显微级（mm）。累枝虫在活性污泥中普遍存在，特别是在污泥负荷为0.1～0.2kgBOD₅/(kgMLSS·d)时更为常见。\n如图所示：\n@HXWNPZ024.jpg@$"]
["盖虫与其他固着型纤毛虫有何不同？","盖虫有些像钟形的细胞，细胞直径约为140μm。茎通过分枝繁殖子代。茎中含有不能收缩的“肌肉”。与其他固着型纤毛虫相比，盖虫的开口较小。盖虫主要在污泥负荷[0.2～0.3kgBOD₅/(kgMLSS·d)]较高的时候出现。如图所示：\n@HXWNPZ025.jpg@$"]
["喇叭虫的生活环境和形态如何？","喇叭虫是一种纤毛虫，细胞是非常典型的喇叭口形。在大多数情况下，它附着生长在污泥的菌胶团上。细胞长度为150～500μm，是一种体形较大的纤毛虫，而且喇叭虫没有茎。喇叭虫主要存在于低负荷污水处理厂。"]
["吸管虫的食物来源是什么？","吸管虫是纤毛虫的一种，成熟的吸管虫是固着型的。细胞表面上有一些非常典型的死了的触角。这些触角比太阳虫的伪足要粗。大多数吸管虫的伪足末端都有一个小凸起，用来捕食原生动物。原生动物是吸管虫最主要的食物来源。如图所示：\n@HXWNPZ026.jpg@$"]
["鞘居虫在哪些类型的污水处理厂中常见？","鞘居虫是有喇叭形细胞的固着型纤毛虫，细胞可以伸缩，躲在“漏斗”中。鞘居虫主要存在于低负荷污水处理厂，比如具有脱氮除磷功能的氧化沟工艺。如图所示：\n@HXWNPZ027.jpg@$"]
["钟虫在什么污泥负荷条件下常被发现？","钟虫属于固着型纤毛虫，细胞大小为50～150μm。当污泥负荷低于0.4kgBOD₅/(kgMLSS·d)时，常能发现钟虫。如图所示：\n@HXWNPZ028.jpg@$"]
["匍匐型纤毛虫包括哪些种类？","匍匐型纤毛虫包括刺楣纤虫（Aspidisca）、唇足虫（Chilodonella）、卑怯管叶虫（Trachelophyllum pusillum）等种类。"]
["刺楣纤虫有什么特征？","刺楣纤虫是一种在菌胶团上高速蠕动的纤毛虫，细胞圆形或椭圆形，有一个明显张开的嘴巴，背部有五道背脊。身上有多丛触毛，触毛是一小撮纤毛的集合，看起来像小的脚。不同属的刺楣纤虫大小为30～50μm，在污泥负荷低于约0.4kgBOD₅/(kgMLSS·d)时很常见。"]
["唇足虫的特征是什么？","唇足虫是一种匍匐型纤毛虫，从正面看仿佛一个透明的偏平物，在菌胶团表面蠕动时通常会卷起来。细胞长度为40～125μm，开口处周围是短管形的凸起。唇足虫在污泥负荷低于约0.2kgBOD₅/(kgMLSS·d)的条件下普遍存在。"]
["卑怯管叶虫的特点是什么？","卑怯管叶虫细胞平而长，几乎被纤毛完全覆盖，开口处的纤毛比较长且整齐排列。细胞在菌胶团间的水中迅速移动，也可在菌胶团上蠕动。细胞长度为30～50μm，在污泥负荷低于约0.4kgBOD₅/(kgMLSS·d)的条件下普遍存在。"]
["游泳型纤毛虫包括哪些种类？","游泳型纤毛虫包括麦粒赭虫（Blepharisma）、豆形虫属（Colpidium）、游仆虫（Euplotes）、漫游虫（Litonotus）、草履虫（Paramecium）和旋毛纤虫属（Spirostomum）等种类。"]
["麦粒赭虫的特点是什么？","麦粒赭虫细胞浅粉色，椭圆形，长度为200μm。开口处附近区域并排长着数根长纤毛，用于将含营养物质的水分运送到张开的嘴巴里。麦粒赭虫在污泥负荷为0.1～0.4kgBOD₅/(kgMLSS·d)的情况下普遍存在。"]
["豆形虫属的特点是什么？","豆形虫属是一类肾形细胞的游泳型纤毛虫，细胞表面被纤毛覆盖，张开的嘴巴附近有向内的齿饰。最普遍的肾形豆形虫的细胞长度约为100μm。这种纤毛虫在污泥负荷为0.1~0.4kgBOD₅/(kgMLSS·d)的条件下普遍存在。"]
["游仆虫的特征是什么？","游仆虫是一种椭圆型细胞的游泳型纤毛虫，纤毛聚集成一丛触毛，细胞正面有九丛触毛，背面有五丛触毛。细胞上面有典型的纤毛带，将营养物质运送到张开的嘴巴里。细胞外表面有六个背脊。不同种属的游仆虫大小介于30～100μm不等，通常在污泥负荷为0.1～0.2kgBOD₅/(kgMLSS·d)的条件下很常见。"]
["漫游虫的特点是什么？","漫游虫的细胞是瓶状的，颈部有轻微的弯曲，颈部长度几乎占到细胞总长的一半。细胞总长约为100μm，颈部外侧的纤毛比细胞其余部位表面的纤毛长。漫游虫通常在水中“优雅地”游动，当污泥负荷低于约0.4kgBOD₅/(kgMLSS·d)时常见。如图所示：\n@HXWNPZ029.jpg@$"]
["草履虫的特征是什么？","草履虫的细胞有点像拖鞋，属于游泳型纤毛虫。细胞长度从108～300μm不等，表面被纤毛所覆盖，细胞核通常清晰可见。草履虫有非常典型的星形的可收缩的液泡。草履虫主要是在污泥负荷为0.1～0.3kgBOD₅/(kgMLSS·d)时能够观察到。如图所示：\n@HXWNPZ030.jpg@$"]
["旋毛纤虫属的特点是什么？","旋毛纤虫属有很明显的又长又柔韧的细胞，细胞被纤毛所覆盖，在细胞末端有一个典型的液泡。旋毛纤虫属通常在菌胶团间的液体中迅速移动。它是活性污泥中最大的纤毛虫，细胞长度为500～900μm。\n旋毛纤虫属在活性污泥中普遍存在，当污泥负荷低于约0.2kgBOD₅/(kgMLSS·d)时更为常见。"]
["波豆虫属于哪一类鞭毛虫，它的移动方式是怎样的？","波豆虫属于游泳型的鞭毛虫，通过以典型的急拉运动来前进。"]
["波豆虫具有哪些显著特征？","波豆虫有两根鞭毛，一根是游泳鞭毛，背后有一根拖尾鞭毛。这些鞭毛都比卵形细胞要长。在鞭毛着生点，细胞壁是下凹的。鞭毛并非总是可见。细胞大约长15μm。"]
["波豆虫的出现通常表明什么工艺条件？","波豆虫的出现表明污泥负荷大于约0.4kgBOD₅/(kgMLSS·d)较高而且/或者溶解氧低。"]
["六鞭虫的移动方式和外观特征是什么？","六鞭虫属于游泳型鞭毛虫，可以在水中快速地沿直线移动（但不像锥滴虫那样旋转）。六鞭虫的正面有两组鞭毛（每组三根），背后有两根拖尾鞭毛。细胞有些椭圆，直径约为20μm。"]
["六鞭虫的出现通常与哪些工艺条件相关？","六鞭虫的出现表明污泥负荷大于约0.4kgBOD₅/(kgMLSS·d)高而且/或者溶解氧低。"]
["袋鞭虫属属于哪一类鞭毛虫，它有哪些显著特征？","袋鞭虫属于游泳型鞭毛虫，有一根典型的又粗又长的鞭毛，还有一根相当细的拖尾的鞭毛，但很难观察到。细胞长度通常为20～30μm。"]
["袋鞭虫属的存在能否指示特定的工艺条件？","与其他大部分鞭毛虫不同，袋鞭虫属的存在并不能表征特定的工艺条件，比如污泥负荷高或是溶解氧低等。"]
["单领藻的细胞形态和鞭毛位置是怎样的？","单领藻的细胞是卵球形的，鞭毛从它的“脑袋”顶上的领子中穿过。"]
["单领藻的出现通常与哪些工艺条件相关？","单领藻的出现表明污泥负荷大于约0.4kgBOD₅/(kgMLSS·d)高而且/或者溶解氧低。"]
["肋木虫是一种怎样的鞭毛虫，它的移动方式和外观特征是什么？","肋木虫是一种鞭毛虫，它的快速蹦跳着的移动方式非常典型。细胞通常附着在菌胶团上，有两根鞭毛。细胞由最长的鞭毛系在菌胶团上。细胞直径为5～10μm。"]
["肋木虫的出现与哪些工艺条件有关？","肋木虫的出现表明污泥负荷大于约0.4kgBOD₅/(kgMLSS·d)高而且/或者溶解氧低。"]
["群杯鞭毛虫有何显著特征？","群杯鞭毛虫最显著的特征是由众多子代细胞组成，这些细胞各自被包含在一个透明的漏斗中，漏斗下端的茎相互连接形成多丛子代细胞。个体细胞的直径约为20μm。"]
["群杯鞭毛虫能否作为指示生物？","对于群杯鞭毛虫是否能够作为指示生物还不清楚。"]
["密螺旋体虫属于哪一类鞭毛虫，它的移动方式和外观特征是什么？","密螺旋体虫属于游泳型鞭毛虫，在水中进行典型的旋转运动。从上方观察，细胞是卵形的，从下面看细胞则是球形的。细胞长度约为20μm，两侧各有一组鞭毛（每组四根）。"]
["密螺旋体虫的出现与哪些工艺条件有关？","密螺旋体虫的出现表明污泥负荷大于约0.4kgBOD₅/(kgMLSS·d)高而且/或者溶解氧低。"]
["变形虫是单细胞微生物吗？它的细胞膜有何特性？","是的，变形虫是单细胞微生物。它有一个柔韧的细胞膜，使得它的细胞形状总在变化。如图所示：\n@HXWNPZ031.jpg@$"]
["变形虫如何吸收营养物质？","变形虫通过吞噬营养颗粒（比如菌体细胞，其他原生动物等）来吸收营养物质，就像用嘴巴吞食食物那样。"]
["变形虫细胞的尺寸范围是多少？","不同种属变形虫细胞的尺寸介于50～400μm不等。"]
["变形虫如何移动？其移动速度如何？","变形虫通过伪足移动。除了个别例外，变形虫都移动得极其缓慢。"]
["变形虫的出现通常与哪些工艺条件相关？","变形虫的出现表明污泥负荷[0.1～0.4kgBOD₅/(kgMLSS·d)]在某种程度上偏高，或溶解氧较低的指示生物。在低负荷水厂中很少见到它们。"]
["瘤棘砂壳虫有何显著特征？","瘤棘砂壳虫的细胞被一种壳包裹着，在壳上有一处开口，伪足就从那儿突起。这些伪足在显微镜下很难观察到。细胞的形状取决于种属。"]
["表壳虫和鳞壳虫在形态上有何不同？","表壳虫从上面看有个圆形的壳，像是伞菌的头部，壳的结构清晰可见。而鳞壳虫的壳的结构很像是一个蜂巢。"]
["瘤棘砂壳虫通常出现在哪些工艺条件下？","瘤棘砂壳虫在污泥负荷低的水厂中非常常见，而且数目众多。表壳虫是最常见的一种，它通常在硝化反应条件下出现。"]
["太阳虫属于哪一类生物？它的伪足有何作用？","太阳虫属于变形虫。它的伪足很直且可收回，并不用来推动细胞移动，而是用来捕捉微生物和原生动物的。如图所示：\n@HXWNPZ032.jpg@$"]
["太阳虫在低负荷活性污泥法水厂中的数量情况如何？","在低负荷活性污泥法水厂中通常能见到太阳虫，但数量都较少。"]
["轮虫是什么样的微生物？","轮虫是相对比较大的，运动明显的，长的多细胞微生物。轮虫细胞体长从100～500μm不等，被一种头尾都能缩进去的盔甲包裹。轮虫头部有几丛纤毛，嘴边有“爪子”。如图所示：\n@HXWNPZ033.jpg@$"]
["轮虫的主要食物是什么？","轮虫多以游离的微生物细胞和小的菌胶团颗粒为食。由于10μm以上的颗粒不能被送入口中，所以轮虫无法食用较大的颗粒。"]
["轮虫如何移动？","轮虫尾部有明显的分枝，首先收缩，然后将菌体伸展开，和鼻涕虫的前进方式类似。"]
["轮虫通常出现在什么样的工艺条件下？","轮虫通常都在低负荷条件下出现。在工业废水中，有时可见大量的轮虫。"]
["线虫的外形特征和食物来源是什么？","线虫有长的，圆柱形的，柔韧性很好的菌体。末端比中部细，细胞长度为0.5～3mm。它们通常食用游离的菌体细胞和小的菌胶团颗粒，通过收缩食管来吞咽食物颗粒。如图所示：\n@HXWNPZ034.jpg@$"]
["线虫通常出现在什么样的工艺条件下？","线虫通常存在于低负荷的活性污泥中，但是数量都不大。关于线虫能否作为工艺条件的指示性生物，目前还不清楚。"]
["节肢动物的外形特征和移动方式如何？","节肢动物是一种有着惊人外形的多细胞微生物，有时被认为与水獭相像，有着像小爪子一样的伪足，能在菌胶团表面爬动。在水中自由移动时，它们显得有些笨拙。它们的大小为200~1200μm。"]
["节肢动物通常出现在什么样的工艺条件下？","污泥负荷小于约0.1kgBODs/(kgMLSS·d)时，偶尔会发现节肢动物。"]
["蠕虫是活性污泥中发现的最大的微生物吗？","是的，蠕虫是在对活性污泥进行镜检的时候所能发现的最大的微生物。直径约为0.1mm，最长可达10mm。"]
["蠕虫的食物来源和与污泥产量的关系是什么？","蠕虫可以以污泥菌胶团或菌胶团颗粒为食。蠕虫增多（约10⁵蠕虫/L）与污泥产量下降相关。"]
["蠕虫通常在什么样的工艺条件下出现？","蠕虫在污泥负荷低（溶解氧低）的时候并不常见。当污泥中通常含有许多蠕虫时，往往是在进水经过了预沉淀，并且污泥负荷约为0.1kgBOD₅/(kgMLSS·d)的条件下。"]
["关于活性污泥工艺水厂中蠕虫的生长情况，我们了解多少？","我们对活性污泥工艺水厂中蠕虫的生长情况知之甚少。它们并非长得特别慢，在最好的条件下，它们的世代时间约为几天。几乎所有的水厂都期望看到蠕虫存在。"]
["微型生物在活性污泥中主要起到什么作用？","微型生物在活性污泥中主要起到三种作用。首先，它们可以作为指示性微生物来预测运行工况，通过对微型生物种群结构与运行工况、环境因素之间关系的研究，可以实时分析和控制水厂运行，提高污水处理效率。其次，微型生物可以净化水质，通过直接利用水中的有机物质，促进生物絮凝作用，改善出水水质。最后，微型生物在污泥减量化中也起到了关键作用，它们能够摄食剩余污泥，降低污泥产量。"]
["如何利用微型生物来预测污水处理厂的运行工况？","利用微型生物预测污水处理厂的运行工况可以通过观察污泥混合液中的微型生物种群结构和数量来进行。通过观察各种指示性微型生物的数量、多样性和活性，可以间接地反映污水处理厂的运行状况。根据镜检结果，可以实时分析和控制水厂运行，从而提高污水处理效率。有两种主要思路：一种是以单个微型生物的数量、多样性和活性作为指示指标；另一种是以种群综合状态作为指示指标。"]
["微型生物如何净化水质？","微型生物通过直接利用水中的有机物质来净化水质。例如，纤毛虫、鞭毛虫和变形虫等原生动物能够直接摄取并利用水中的有机物质，对水中有机物的净化起到积极作用。此外，纤毛虫还能促进生物絮凝作用，使活性污泥更好地凝聚，从而在二次沉淀池中沉降得更好，进一步改善出水水质。纤毛虫还能大量吞食游离细菌，提高生物处理法的出水水质。"]
["微型生物在污泥减量化中有何应用？","微型生物在污泥减量化中的应用主要是通过其摄食剩余污泥来实现的。利用微型动物如原生动物、轮虫等体型较小的微型动物，或者环节动物和软体动物等体型较大的微型动物来摄食剩余污泥，从而降低污泥产量。这些微型动物能够捕食污泥中的细菌和其他有机物，减少污泥的体积和质量。不同种类和工艺的微型动物对污泥减量的效果可能有所不同，但总体上，微型生物在污泥减量化中起到了重要的作用。"]
["为什么微型生物可以作为污水处理厂的运行工况指示性微生物？","微型生物可以作为污水处理厂的运行工况指示性微生物，是因为它们的种群结构与污水处理厂的运行状况之间存在着密切关系。不同种属的微型生物在特定的运行工况下会有不同的丰度、多样性和活性表现。通过对这些微型生物的观察和分析，可以间接地推断出污水处理厂的运行状况，如污泥负荷、溶解氧水平、营养物浓度等。因此，微型生物可以作为有效的指示性微生物，用于实时监测和控制污水处理厂的运行工况。"]
["微型生物种群结构与运行工况的关系是什么？","| 运行工况 | 微型生物与运行工况的关系 |  \n| :--: | :--: |  \n| MLSS | 1.纤毛虫约占MLSS的5%,通常为10ind/L,低于10*ind/L时表明净化能力不足 |  \n|  | 2.高MLSS:爬行类纤毛虫(如吸管虫、盖虫)、固着类纤毛虫占优势；低MLSS:小口钟虫，盖虫 |  \n| 污泥沉降性 | 1.低SV30:游泳类纤毛虫多样性指数高 |  \n|  | 2.高SVI;小口钟虫、游泳类纤毛虫、肉食类原生动物如薄漫游虫、裂口虫丰度高 |  \n|  | 3.低SVI:腔轮虫、爬行类、固着型纤毛虫、有壳变形虫(特别是半圆表壳虫)丰度高 |  \n| F/M | 1.低F/MC低于0.2kgBOD₅/(kgMLSS·d)]:爬行类纤毛虫(如吸管虫、盖虫)、固着型 |  \n|  | 纤毛虫、透明鞘居虫、小轮毛虫丰度高 |  \n|  | 2.高F/M:小口钟虫、有肋桶纤虫、鞭毛虫、变形虫数量多 |  \n| SRT | 1.SRT>10d:原生动物数量低，爬行类纤毛虫中吸管虫属、有壳变形虫、后生动物中轮虫、蠕虫占优势 |  \n|  | 2.SRT<6d:小型原生动物(包括鞭毛虫、变形虫和游泳型纤毛虫)普遍存在 |  \n| DO | 1.高DO:游仆虫、盖虫、有壳变形虫丰度高，沟钟虫虫体活跃 |  \n|  | 2.低DO:小口钟虫、独缩虫占优势，沟钟虫呈收缩状，变形虫对低DO非常敏感 |  \n| 温度 | 1.低温：大多数微型生物的丰度较高 |  \n|  | 2.高温：有壳变形虫丰度高，肉足虫多样性指数高 |  \n|  | 3.游泳类纤毛虫中的楣纤虫对水温不敏感，四季中丰度变化不大 |  \n| 出水BOD₅ | 1.高出水BOD₅:游泳类纤毛虫丰度高 |  \n|  | 2.低出水BOD₅:固着型纤毛虫(尤其是沟钟虫)、集盖虫、表壳虫、轮虫占优势 |  \n|  | 3.出水BOD₅与小口钟虫、Operculariamicrodiscus的丰度是否相关尚有争议。某种纤毛虫丰度范围越高，该丰度范围与理化参数间的关系越稳定，称该范围为最佳指示值。出水BOD₅和纤毛虫丰度间的相关系数的正负取决于样品数据的范围，如果出水水质参数在纤毛虫最佳指示值之上或之下，系数就有可能为正或为负，其他理化参数与纤毛虫 |  \n| 硝化效果 | 丰度间的关系也可能如此 |  \n|  | 1.硝化效果好：游仆虫、有壳变形虫、毛板壳虫、爬行类纤毛虫、固着类纤毛虫丰度高，固着类、爬行类纤毛虫、后生动物多样性指数高 |  \n|  | 2.硝化效果差：小口钟虫、游泳型纤毛虫丰度高，鞭毛虫多样性指数高 |  \n|  | 3.盖虫丰度与硝化效果相关关系的研究结果存在争议，可能与样品数据范围与盖虫的最佳指示范围的关系相关 |  \n| 出水总氮 | 1.出水总氮浓度高：固着类纤毛虫多样性指数高 |  \n|  | 2.出水总氮浓度低：半圆表壳虫丰度低 |  \n| 出水总磷 | 肉足虫丰度和爬行类纤毛虫的多样性指数与出水总磷呈正相关 |  \n| 出水SS | 1.出水SS高：集盖虫丰度和游泳类纤毛虫多样性指数高 |\n| | 2.出水SS低：轮虫、半圆表壳虫的丰度高 |\n| 毒性物质 | 1.由于纤毛虫为真核细胞生物，在生物学方面已经有所研究，实现操作相对容易，世代期短，且分布广，生态特征显著,在食物网中能量流和电子循环中起重要作用，因此它们可以被作为理想的毒性物质预警指示生物 |\n| | 2.高浓度的铜离子会对微生物种群和污泥效率产生重大影响，且均会自行恢复，但生物积累却不可避免 |\n| | 3.低浓度的铜离子对COD的去除效率和一些种属的生长有促进作用 |\n\n"]
["丝状菌的形态学研究主要有哪些方面？","丝状菌的形态学研究主要包括分支、运动性、丝状菌形态、位置、附着生长、衣鞘、隔膜、丝状菌宽度、丝状菌长度、细胞形状、细胞大小、积硫情况、储存颗粒、染色反应等方面。"]
["丝状菌的分支有什么特征？","丝状菌的分支特征主要包括真分支和假分支。真分支在分支部位有连接的细胞质，而假分支则没有。在活性污泥中，具有真分支的丝状菌种类较少，而假分支的丝状菌多带有鞘。\n丝状菌的真假分支如图所示：\n@HXWNPZ035.jpg@$"]
["如何通过观察运动性来鉴定丝状菌种类？","观察丝状菌是否具有运动性可以帮助鉴定其种类。如果丝状菌具有运动性，可进一步观察和描述运动的类型。在活性污泥中，仅有几种丝状菌可以运动，如贝氏硫细菌、屈挠杆菌等，它们的运动方式各不相同。"]
["丝状菌的形态有哪些主要类型？","丝状菌的形态主要可分为直形、轻微弯曲、弯曲、不规则形状的链状、盘绕或发射状等。相差显微镜下的丝状菌形态如图所示：\n@HXWNPZ036.jpg@$"]
["如何确定丝状菌在污泥中的位置？","确定丝状菌在污泥中的位置可以通过观察其是延伸至污泥絮体外围，生长于絮体内部，还是游离在泥水混合液中来实现。相差显微镜下丝状菌位置如图所示：\n@HXWNPZ037.jpg@$"]
["丝状菌的附着生长有什么特征？","丝状菌的附着生长特征主要包括附着生长的牢固程度和频率。如果丝状菌的附着生长是大量的且坚固的，或者仅是少量的、偶然发生的，这些都可以作为鉴定丝状菌种类的线索。此外，附着生长也表明该丝状菌可能存在衣鞘结构。相差显微镜下丝状菌的附着生长如图所示：\n@HXWNPZ038.jpg@$"]
["如何观察和判断丝状菌的衣鞘存在？","观察丝状菌的衣鞘存在可以通过使用相差显微镜来实现。衣鞘生长在细胞壁外，故很难直接观察到。在不染色的条件下，当衣鞘是空着或者丝状菌细胞丢失的情况下，衣鞘可能变得可见。另外，将活性污泥与家庭漂白剂混合并保持一段时间，可以去除衣鞘内的细胞物质，从而呈现空的衣鞘结构，这有助于在相差显微镜下观察衣鞘。相差显微镜下丝状菌的衣鞘如图所示：\n@HXWNPZ039.jpg@$"]
["如何观察丝状菌的隔膜？","观察丝状菌细胞是否有隔膜的存在，这可以通过显微镜来实现。某些丝状菌的隔膜特性可能因显微镜的调节程度与品质而异。微分干涉显微镜下丝状菌隔膜如图所示：\n@HXWNPZ040.jpg@$"]
["如何测定丝状菌的宽度？","通过可视的μm直尺或图像分析技术来测定菌丝的平均宽度及变化范围（μm）。确定菌丝平均宽度是大于1μm（厚菌丝）还是小于1μm（细菌丝）。显微镜下丝状菌宽度如图所示：\n@HXWNPZ041.jpg@$"]
["如何确定丝状菌的长度？","观察并确认菌丝的平均长度及变化范围。可以通过可视的μm直尺进行人工目测或使用图像分析软件来测定丝状菌的长度。"]
["丝状菌的细胞形状有哪些类型？","丝状菌的细胞形状可以是正方形、长方形、椭圆形、桶状、铁饼状、香肠状或不规则形状。同时，还需注意细胞隔膜上是否存在锯齿状的缩缢，或细胞连接处细胞壁是否直线。相差显微镜下丝状菌的形态如图所示：\n@HXWNPZ042-1.jpg@$、@HXWNPZ042-2.jpg@$"]
["如何观察丝状菌的细胞大小？","观察并确认细胞的平均长度和宽度（μm）。这可以通过显微镜观察和测量来实现。"]
["如何确定丝状菌是否具有积硫特性？","进行积硫实验，观察丝状菌是否表现出积硫特性。在相差显微镜下，硫粒表现为明亮的、折射的、黄色的细胞内含物。不同的丝状菌可能呈现不同的硫粒形态，如球状或正方形、长方形。相差显微镜下丝状菌的积硫情况如图所示：\n@HXWNPZ043.jpg@$"]
["丝状菌体内可能存在哪些其他颗粒？","丝状菌菌体内可能存在聚磷颗粒或聚β羟基烷酸（PHA）颗粒物等其他颗粒。这些颗粒的存在可以通过显微镜观察来确认。"]
["如何进行丝状菌的染色反应观察？","对样品进行革兰氏或纳氏染色，然后在1000×明场（非相差）下观察。首先，需要细致观察水玻片中的丝状菌位置、长度和附着生长等情况，以便与染色玻片进行比较。革兰氏反应和纳氏反应的结果可以根据颜色变化来判断丝状菌的染色特性。"]
["丝状菌的革兰氏染色反应有哪些类型？","丝状菌的革兰氏染色反应可以分为强阳性、弱阳性、可变及阴性。大多数活性污泥中的丝状菌为革兰氏阴性菌，但也有一些特定的丝状菌会呈现不同的革兰氏反应。革兰氏与纳氏染色图片如图所示：\n@HXWNPZ044.jpg@$"]
["丝状菌的纳氏染色反应有哪些类型？","丝状菌的纳氏染色反应结果可分为纳氏阴性、纳氏阳性或阴性但带有阳性颗粒。不同的丝状菌可能会呈现不同的纳氏染色特性，这有助于对丝状菌进行进一步的分类和鉴别。革兰氏与纳氏染色图片如图所示：\n@HXWNPZ044.jpg@$"]
["丝状菌的其他观察特征有哪些？","除了上述特征外，丝状菌还可能表现出其他观察特征，如Thiothrix spp.和021N型丝状菌出现的玫瑰花环（Rosettes）与微生子（Gonidia）。这些特征的出现可以表明丝状菌的增殖情况。相差显微镜下丝状菌的Rosettes与Gonidia如图所示：\n@HXWNPZ045.jpg@$"]
["Actinomycetes（放线菌）的主要特性是什么？","Actinomycetes具有真分枝、非运动型、分布在菌胶团内部及周围，呈盘绕或弯曲状，菌丝长度小于200μm，细胞直径小于1.0μm，无附着生长，无鞘，隔膜不可见，无积硫，革兰氏阳性，有时呈纳氏阳性（有磷粒）的特性。在实际鉴别时，由于其明显的分枝，不易与其他丝状菌混淆。放线菌极易形成浮渣，特别是在温度较高的污水处理厂。"]
["Actinomycetes在哪些运行条件下易于生长？","Actinomycetes在以下运行条件下易于生长：①进水中含有脂肪或疏水性物质；②进水中含有表面活性剂；③水温高于15℃。此外，污泥负荷较高时（0.1～0.7kgBOD₅/(kgMLSS·d)）也常出现放线菌。"]
["Beggiatoa（贝氏硫细菌）的主要特性是什么？","Beggiatoa具有无分枝、可运动（可滑动）、呈直线形或弧形，在菌胶团间的混合液中游离生长，菌丝长度不一，细胞直径为1.5～2.5μm，无附着生长，偶尔可见隔膜，细胞呈矩形，在活的有机体内贮硫，革兰氏阴性，纳氏阴性的特性。由于其菌丝中有硫粒并且可以滑动，这样的特征足够典型，所以在鉴别时不会与其他种属的丝状菌混淆。如图所示：\n@HXWNPZ046.jpg@$"]
["在什么条件下会观察到Beggiatoa？","当进水中含有很多还原性硫化物并且在低溶解氧运行下的污水处理厂中经常出现Beggiatoa。这些丝状菌对菌胶团的沉降性能并没有明显的影响。"]
["‘Cyanophyceae’（蓝藻纲）的主要特性是什么？","‘Cyanophyceae’具有无分枝、不能运动、呈直线形或弧形，在菌胶团间的混合液中游离生长，菌丝长度大于200μm，细胞直径大于2.5μm，无附着生长，除非菌丝储藏许多物质，否则隔膜清晰可见，细胞形态多样，不贮硫，通常为革兰氏阴性及纳氏阴性的特性。其菌丝巨大的直径可以作为鉴别的主要标志。"]
["‘Cyanophyceae’（蓝藻纲）在什么条件下易于生长？","‘Cyanophyceae’在以下条件下易于生长：①污泥负荷高于0.1kgBOD₅/(kgMLSS·d)；②污水中含有大量有机酸，如乙酸、丙酸等物质；③完全混合式曝气池；④缺乏营养物质很可能也是条件之一。"]
["Flexibacter（屈挠杆菌）的主要特性是什么？","Flexibacter具有无分枝、可滑行运动、菌丝为弧形，在混合液中游离运动，菌丝长度小于200μm，细胞直径大约为0.7μm，无附着生长，无鞘，隔膜不清晰，无积硫，革兰氏阴性，纳氏阴性的特性。由于有硫粒并且可滑行运动，屈挠杆菌不易与其他丝状菌相混淆。"]
["屈挠杆菌在什么条件下易于生长？","屈挠杆菌在污泥负荷高时易于生长。这种丝状菌生长的其他决定性因素目前还不清楚。屈挠杆菌对菌胶团的沉降速率无明显影响。"]
["Haliscomenobacter hydrossis的主要特性是什么？","Haliscomenobacter hydrossis的主要特性包括：无分枝，不能运动，菌丝是直的且延伸于菌胶团外，菌丝长度小于200μm，细胞直径为0.3～0.4μm，几乎无附着生长，有鞘，隔膜不明显，无积硫，革兰氏阴性，纳氏阴性。H.hydrossis的菌丝细长且特征鲜明，不易与其他丝状菌混淆。"]
["H.hydrossis在什么条件下易于生长？","H.hydrossis在以下条件下易于生长：污泥负荷（生活污水）高于0.2kgBOD₅/(kgMLSS·d)，进水中含较多低分子化合物，进水中含高浓度的氮化合物，完全混合式曝气池，曝气池中DO值较低，以及可能存在的缺磷条件。在处理生活污水的脱氮除磷系统中，H.hydrossis的数量通常较少，但在进水中含大量易生物降解的化合物时，这种丝状菌会大量繁殖。"]
["Leucothrix的主要特性是什么？","Leucothrix的主要特性包括：无分枝，不能运动，呈弧形或螺旋形菌丝，在菌胶团间的混合液中游离存在，菌丝长度远大于200μm，细胞直径跨度很大（1.5～3.5μm），无附着生长，无鞘，只要没有许多贮藏物质，隔膜清晰可见，细胞形态多样（有圆盘形、球形、杆形），不贮硫，革兰氏阴性，纳氏阴性。如图所示：\n@HXWNPZ047.jpg@$"]
["Leucothrix在什么条件下易于生长？","Leucothrix在以下条件下易于生长：污泥负荷大于约0.1kgBOD₅/(kgMLSS·d)，污水包含许多易生物降解的化合物，如脂肪酸类等，曝气池是完全混合式的，以及含盐量相对较高（10～40g/L）。这种丝状菌的生长会导致SVI值极高。"]
["Microthrix parvicella的主要特性是什么？","Microthrix parvicella的主要特性包括：无分枝，不能运动，菌丝呈弧形或螺旋形，在菌胶团内部或周围的混合中游离存在，菌丝长度通常小于200μm，细胞直径大约为0.5μm，偶尔有些附着生长的生物，无鞘，隔膜并非清晰可见，不贮硫，革兰氏阳性，纳氏阳性（存在较多磷粒）。如图所示：\n@HXWNPZ048.jpg@$"]
["M.parvicella在什么条件下易于生长？","M.parvicella在以下条件下易于生长：污泥负荷小于约0.2kgBOD₅/(kgMLSS·d)，废水中含较高浓度的高级脂肪酸，水力停留时间较长，设有初沉池或者含生物除磷的厌氧区，曝气池DO值低，而且/或者有较大的缺氧区，水温低于15℃。M.parvicella的数量受季节影响很大，冬末数量最多，夏末数量最少。生活污水处理厂的工艺条件极其适合M.parvicella的生长，而在工业污水处理厂中，该菌种几乎不会出现。"]
["Nostocoida limicola I的主要特性是什么？","Nostocoida limicola I的主要特性包括：无分枝，不能运动，菌丝形态多样，既存在于菌胶团内部，也会在混合液中游离存在，菌丝长度小于200μm，细胞直径为0.6～0.7μm，无附着生长，无鞘，不能清楚地看见隔膜，不贮硫，革兰氏阳性，纳氏阳性。如图所示：\n@HXWNPZ049.jpg@$"]
["N.limicola I在什么条件下易于生长？","N.limicola I在低负荷（如采用氧化沟工艺）处理生活污水的水厂中很罕见。目前对于N.limicola I生长的决定性因素还不清楚。但N.limicola I的存在可能会引起污泥上浮，形成一层浮渣，其对SVI的消极影响有限。"]
["Nostocoida limicola Ⅲ的主要特性是什么？","Nostocoida limicola Ⅲ（包含Nostocoida limicola Ⅱ）的主要特性包括：无分枝，不能运动，菌丝弯曲成螺旋状，有时会在菌胶团内部形成缠绕的菌丝；菌丝长度不一，但通常大于200μm；细胞直径为0.8～2.0μm；无附着生长；无鞘；可见隔膜；细胞呈片状或球形；不贮硫；通常为革兰氏阳性菌；通常为纳氏阴性菌。如图所示：\n@HXWNPZ050.jpg@$、@HXWNPZ051.jpg@$"]
["Nostocoida limicola Ⅲ在什么条件下易于生长？","Nostocoida limicola Ⅲ主要出现在处理工业废水的活性污泥中。其生长条件可能包括：污泥负荷为0.1～0.3kgBODs/(kgMLSS·d)；工业废水中含许多易生物降解的化合物（如农用工业废水）；对进水进行预沉淀；水温低；缺乏营养物质；曝气池为完全混合式。"]
["Fungi的主要特性是什么？","Fungi（真菌）的主要特性包括：真分枝，不能运动，菌丝为直的或弧形，菌丝长度大于200μm，细胞直径通常大于2.5μm，无附着生长，无鞘，隔膜清晰可见，细胞呈矩形，不贮硫，革兰氏阴性（真菌菌丝通常不能被染色），纳氏阴性。"]
["Fungi在活性污泥处理中通常扮演什么角色？","在活性污泥处理中，真菌几乎不会成为优势菌种，几乎不会在生活污水处理厂中见到，也不会在工业废水处理厂中引发污泥膨胀。如果真菌在活性污泥中占优势，原因很可能是pH太低了。"]
["Sphaerotilus natans的主要特性是什么？","Sphaerotilus natans（浮游球衣菌属）的主要特性包括：通常有假分枝，不能运动，菌丝是直的或有轻微的弯曲，菌丝长度大于200μm，菌丝直径为1.0～1.5μm，偶尔可见附着生长，有鞘（通常仅在革兰氏染色后可见），隔膜清晰可见，细胞为矩形或杆状，不贮硫（工业废水中可能储存其他物质），革兰氏阴性，纳氏阴性。如图所示：\n@HXWNPZ052.jpg@$"]
["Sphaerotilus natans在什么条件下易于生长？","Sphaerotilus natans在活性污泥中易于生长的条件包括：DO浓度低且缺乏氮、磷；进水中含大量的低分子化合物（如农用工业废水）；污泥负荷大于0.2kgBOD₅/(kgMLSS·d)；曝气池为完全混合式。在脱氮除磷系统中较少见到S.natans，但在工业废水处理厂进水中含大量易生物降解的化合物时，S.natans可能会引发污泥膨胀。"]
["Streptococcus的主要特性是什么？","Streptococcus（链球菌）的主要特性包括：无分枝，不能运动，菌丝为弧形或螺旋形，在菌胶团间的水中游离存在，菌丝长度大于200μm，细胞直径大约为0.7μm，无附着生长，无鞘，隔膜或缩缢清晰可见，球形细胞，不贮硫，革兰氏阳性，纳氏阴性。"]
["Streptococcus在活性污泥中扮演的角色和生长情况如何？","Streptococcus在活性污泥中很少出现，对沉降速率没有影响。目前还不清楚其生长情况的决定因素究竟是什么。"]
["Thiothrix（发硫菌属）的主要特性是什么？","Thiothrix的主要特性包括：无分枝，不能运动，菌丝直或弧形，大部分从菌胶团中突出，菌丝长度差异大，细胞直径跨度大（0.5～1.5μm），有时菌丝逐渐变细至末端，无附着生长，部分菌种含鞘，细胞充满硫粒时隔膜不清晰，细胞呈方形或矩形，存在硫粒，通常为革兰氏阴性，纳氏阴性。如图所示：\n@HXWNPZ053.jpg@$"]
["Thiothrix通常在何种条件下生长？","Thiothrix的生长条件通常包括：进水中含还原性硫化物，进水中含高浓度的低分子碳化合物，污泥负荷大于约0.1kgBOD_5/(kgMISS·d)，低DO、缺氮或缺磷，曝气池为完全混合式。"]
["Eikelboom0041/0675型丝状菌的特性是什么？","Eikelboom0041/0675型丝状菌的特性有：无分枝，不能运动，菌丝直或有轻微弯曲，在水中游离存在或附着在菌胶团上，菌丝长度多样，细胞直径跨度大（0.6～1.5μm），生活污水处理厂中常见附着生长，工业废水处理厂中有时见无附着生长，有鞘，不贮硫，革兰氏阳性，纳氏阴性。如图所示：\n@HXWNPZ054.jpg@$"]
["Eikelboom0041型丝状菌在什么情况下容易生长？","Eikelboom0041型丝状菌在以下情况下容易生长：污泥负荷小于约0.2kgBOD₅/(kgMLSS·d)，城镇污水和回流污泥在进入曝气池前进行了预先混合。这说明该菌种主要在含有特定组分的生活污水中生长。"]
["Eikelboom0092型丝状菌的特性有哪些？","Eikelboom0092型丝状菌的特性包括：无分枝，不能运动，菌丝直或有轻微弯曲，菌丝长度小于200μm，细胞直径0.5～0.7μm，无附着生长，无鞘，隔膜非清晰可见，不贮硫，革兰氏阴性，纳氏阳性（菌丝为蓝灰色）。如图所示：\n@HXWNPZ055.jpg@$"]
["Eikelboom0092型丝状菌在哪些条件下容易生长？","Eikelboom0092型丝状菌在以下条件下容易生长：污泥负荷小于约0.1kgBOD₅/(kgMLSS·d)，原水未预先处理，水温大于约15℃。这种丝状菌在生活污水处理厂中广泛存在，其数量受到季节性影响，夏秋季节数量最多。"]
["Eikelboom0092型丝状菌在活性污泥处理中通常扮演什么角色？","Eikelboom0092型丝状菌在活性污泥处理中通常隐藏在菌胶团内部，因此对SVI（污泥体积指数）的影响有限。虽然该菌种广泛存在，但由于其大多隐藏在菌胶团内部，所以并不是导致污泥膨胀的主要因素。"]
["Eikelboom0092型丝状菌在工业废水处理厂中有什么特殊表现？","Eikelboom0092型丝状菌在工业废水处理厂中偶尔会出现共生现象，有时也会在菌胶团之间的水中游离存在。但通常情况下，它在工业废水处理厂中的数量和影响有限，不像某些其他丝状菌那样容易引起污泥膨胀等问题。"]
["如何区分Thiothrix与其他丝状菌？","区分Thiothrix与其他丝状菌的关键在于观察硫粒的存在。Thiothrix具有硫粒，这是其非常典型的特征。此外，还可以通过观察菌丝的形态、长度、直径等特性，以及革兰氏染色和纳氏染色的结果来辅助区分。"]
["如何区分Eikelboom0041型丝状菌与其他类似菌种？","区分Eikelboom0041型丝状菌与其他类似菌种时，主要依赖于菌丝的形态、长度、直径等特性，以及革兰氏染色的结果。Eikelboom0041型丝状菌是革兰氏阳性的，有鞘的菌种，其细胞直径可能有所不同。在观察时，需要注意避免将其与其他革兰氏阴性且细胞形态相似的丝状菌混淆。"]
["Eikelboom0211型丝状菌的特性是什么？","Eikelboom0211型丝状菌的特性包括：无分枝，不能运动，菌丝弯曲或呈螺旋状，存在于菌胶团内部或周围，菌丝长度小于200μm，细胞直径为0.2～0.3μm，无附着生长，无鞘，隔膜或缩缢清晰可见，细胞为杆形，不贮硫，革兰氏阴性，纳氏阴性。"]
["如何区分Eikelboom0211型和1862型丝状菌？","Eikelboom0211型和1862型丝状菌在鉴定过程中容易混淆，但可以通过观察菌丝的粗细来区分。1862型丝状菌明显比0211型粗。"]
["Eikelboom021N型丝状菌的主要特性是什么？","Eikelboom021N型丝状菌的主要特性包括：无分枝，不能运动，菌丝直或弧形，通常在菌胶团间的液体中游离存在，菌丝长度大于200μm，细胞直径多样，无附着生长，无鞘，隔膜清晰可见，细胞形态多样，几乎不贮硫，革兰氏阴性，纳氏阴性。如图所示：\n@HXWNPZ056.jpg@$"]
["如何区分Eikelboom021N型和Thiothrix？","Eikelboom021N型和Thiothrix可以通过观察硫粒的存在来区分。Thiothrix会形成较多硫粒，而021N型几乎不贮硫。"]
["Eikelboom021N型丝状菌在什么条件下容易生长？","Eikelboom021N型丝状菌在以下条件下容易生长：污泥负荷范围广，当污泥负荷大于0.1kgBOD₅/(kgMLSS·d)时很可能大量繁殖；进水中含许多易生物降解的化合物；缺营养物质和DO过低；曝气池为全混型。"]
["Eikelboom0411型丝状菌的特性是什么？","Eikelboom0411型丝状菌的特性包括：无分枝，不能运动，菌丝为弧形或螺旋形，通常存在于菌胶团的边缘，菌丝长度小于200μm，细胞直径为0.5～0.7μm，无附着生长，无鞘，隔膜或缩缢清晰可见，细胞呈杆状，不贮硫，革兰氏阴性，纳氏阴性。如图所示：\n@HXWNPZ057.jpg@$"]
["Eikelboom0581型丝状菌的形态与哪种菌相似？","Eikelboom0581型丝状菌的形态与M.parvicella相似，两者的区别主要在于菌丝的粗细和染色特性。如图所示：\n@HXWNPZ058.jpg@$"]
["Eikelboom0803型丝状菌在哪些条件下容易生长？","Eikelboom0803型丝状菌在以下条件下容易生长：污泥负荷小于约0.2kgBOD₅/(kgMLSS·d)；工业废水处理，特别是纺织废水和制药废水；经过厌氧前处理可能也是促进其生长的条件之一。如图所示：\n@HXWNPZ059.jpg@$"]
["Eikelboom0803型丝状菌在生物除磷系统中会有何表现？","在生物除磷系统中，Eikelboom0803型丝状菌会逐渐减少，而0914型丝状菌则会增殖。这可能是因为两种丝状菌对底物的竞争关系以及系统操作条件对它们生长的影响不同。"]
["Eikelboom0803型丝状菌的增殖对污泥处理有什么影响？","Eikelboom0803型丝状菌在工业废水处理厂中的大量增殖可能会导致污泥膨胀，这会影响污泥的沉降性能和处理效果。因此，需要密切关注该菌种的生长情况，并采取相应的措施来控制其增殖。"]
["Eikelboom0914型丝状菌的主要特性是什么？","Eikelboom0914型丝状菌的主要特性包括：无分枝、不能运动、菌丝直或有轻微弯曲，通常存在于菌胶团边缘；菌丝长度小于200μm；细胞直径为0.6～0.8μm；无附着生长；无鞘；部分情况下可见隔膜；在活的有机体内有硫粒存在；革兰氏阳性；纳氏阴性。"]
["如何区分Eikelboom0914型与Thiothriz和Beggiatoa？","Eikelboom0914型丝状菌的菌丝较短，硫粒明显，与Thiothriz（菌丝更长，革兰氏阴性）和Beggiatoa（具有滑动现象）可以区分开来。"]
["Eikelboom0914型丝状菌与0803型丝状菌的关系是什么？","Eikelboom0914型丝状菌与0803型丝状菌存在竞争关系，它们很可能是在不同环境下生长的同一种细菌的不同表现形态。"]
["哪些条件下有利于Eikelboom0914型丝状菌的生长？","Eikelboom0914型丝状菌主要存在于进水中包含还原性硫化合物，且污泥负荷小于约0.2kgBOD₅/(kgMLSS·d)的环境中。硫化物可以是原水中所含的，也可能是在污水处理厂中形成的。采用生物除磷工艺（厌氧阶段）也会刺激其生长。"]
["Eikelboom0961型丝状菌的特性是什么？","Eikelboom0961型丝状菌的特性包括：无分枝、不能运动、菌丝直或有轻微弯曲，透明度高；菌丝长度大于200μm；细胞直径为1.0～2.0μm；无附着生长；隔膜清晰可见，无缩缢；细胞为矩形或方形；不贮硫；革兰氏阴性；纳氏阴性。如图所示：\n@HXWNPZ060.jpg@$"]
["如何区分Eikelboom0961型与Thiothrix和1852型丝状菌？","Eikelboom0961型丝状菌与Thiothrix的区别在于前者不贮硫且更透明，与1852型丝状菌的区别在于细胞直径较大。"]
["Eikelboom0961型丝状菌在什么条件下容易生长？","Eikelboom0961型丝状菌在污泥负荷大于约0.2kgBOD₅/(kgMLSS·d)且污水中含有大量易生物降解的化合物的环境中容易生长，如在农用工业废水中。但在脱氮除磷系统中则较难观测到。"]
["Eikelboom1701型丝状菌的主要特性有哪些？","Eikelboom1701型丝状菌的主要特性包括：偶尔有假分枝、不能运动、菌丝直或有轻微弯曲，常附着在菌胶团上；菌丝长度小于200μm；细胞直径为0.7～0.9μm；常存在附着生长；有鞘；隔膜明显；细胞为杆形；不贮硫；革兰氏阴性；纳氏阴性。"]
["如何区分Eikelboom1701型与S.natans、1851型、H.hydrossis和0092型丝状菌？","Eikelboom1701型丝状菌与S.natans的区别在于菌丝粗细不同，与1851型的区别在于革兰氏染色结果不同，与H.hydrossis的区别在于菌丝粗细和附着生长情况，与0092型的区别在于纳氏染色结果。"]
["Eikelboom1701型丝状菌在什么条件下容易生长？","Eikelboom1701型丝状菌在污泥负荷大于约0.2kgBOD₅/(kgMLSS·d)、废水中含有高浓度碳水化合物（特别是淀粉）、曝气池DO浓度低、曝气池为全混型以及水温相对较高的条件下容易生长。"]
["Eikelboom1702型丝状菌的主要特性是什么？","Eikelboom1702型丝状菌的主要特性包括：无分枝、不能运动、菌丝直或有轻微弯曲，从菌胶团中突出；菌丝长度小于200μm；细胞直径约为0.6μm；无附着生长；有鞘；看不到隔膜；细胞为矩形或方形；不贮硫；革兰氏阴性；纳氏阴性。"]
["如何区分Eikelboom1702型与H.hydrossis和0092型丝状菌？","Eikelboom1702型丝状菌与H.hydrossis的区别在于菌丝粗细，与0092型的区别在于纳氏染色结果。1702型丝状菌的细胞为矩形或方形，有鞘，而H.hydrossis的菌丝较细且无附着生长；0092型丝状菌则是纳氏阳性的。"]
["Eikelboom1702型丝状菌在哪些条件下容易生长？","目前对于Eikelboom1702型丝状菌的生长条件了解较少，尚不清楚哪些工艺条件最适宜其生长。但在活性污泥中很少发现这种菌，因此其生长条件可能较为特殊或受限。"]
["Eikelboom1702型丝状菌对污水处理厂的运行有何影响？","由于Eikelboom1702型丝状菌在活性污泥中较为罕见，目前对其对污水处理厂运行的具体影响尚不清楚。然而，一般来说，丝状菌的存在可能会影响污泥的沉降性能和污泥体积指数（SVI），从而影响污水处理厂的运行效率和出水质量。"]
["Eikelboom1702型丝状菌在哪些类型的污水处理厂中更常见？","目前对于Eikelboom1702型丝状菌在哪些类型的污水处理厂中更常见没有明确的了解。但由于该菌种在活性污泥中较为罕见，可能主要存在于某些特殊的或处理特定废水的污水处理厂中。"]
["如何处理含有大量Eikelboom1702型丝状菌的活性污泥？","由于对Eikelboom1702型丝状菌的生长条件和特性了解有限，目前没有特定的处理方法。如果活性污泥中含有大量该菌种并导致问题，可能需要根据实际情况调整工艺参数（如污泥负荷、曝气条件等）或采取其他措施（如投加化学药剂、改变污泥回流方式等）来控制其生长。"]
["Eikelboom1702型丝状菌与其他类型的丝状菌有何相似之处和不同之处？","Eikelboom1702型丝状菌与其他类型的丝状菌在形态、生长条件、对污水处理厂运行的影响等方面可能存在相似之处，但也存在明显的不同。例如，与Eikelboom0914型相比，1702型不贮硫；与0961型相比，1702型的细胞直径较小且菌丝较短。这些特性使得每种丝状菌在污水处理过程中具有独特的角色和影响。"]
["是否有关于Eikelboom1702型丝状菌的更深入的研究正在进行？","目前对于Eikelboom1702型丝状菌的研究相对较少，可能有一些研究正在进行或计划进行以更深入地了解其特性、生长条件以及对污水处理厂运行的影响。随着科研进展和技术的提高，未来可能会有更多关于该菌种的信息和研究成果发表。"]
["如何通过显微镜观察区分不同类型的丝状菌？","通过显微镜观察区分不同类型的丝状菌主要依赖于它们的形态特征。例如，可以观察菌丝的形态（直或弯曲）、长度、粗细、分枝情况、附着生长情况、鞘的存在与否、细胞形状和大小、隔膜的可见性等特点。此外，还可以结合染色技术（如革兰氏染色、纳氏染色等）来进一步区分不同类型的丝状菌。"]
["Eikelboom分类法是否适用于所有类型的丝状菌？","Eikelboom分类法是一种广泛应用的丝状菌分类方法，但可能并不适用于所有类型的丝状菌。该分类法主要基于形态特征和生长条件对丝状菌进行分类，但对于某些形态相近或特性特殊的丝状菌，可能难以准确区分。因此，在实际应用中，可能需要结合其他分类方法和技术手段来进行更准确的鉴定和分类。"]
["Eikelboom1851型丝状菌的主要特性是什么？","Eikelboom1851型丝状菌主要特性包括：无分枝，不能运动，菌丝直并从菌胶团中突出，有时成束；菌丝长度不一但通常大于200μm；细胞直径为0.5～0.7μm；通常有较多附着生长物，但在工业废水中可能无附着生长；有鞘；隔膜通常不可见；细胞为矩形；不贮硫；革兰氏阳性且蓝色非常明显；纳氏阴性。如图所示：\n@HXWNPZ061.jpg@$"]
["如何区分Eikelboom1851型与0041型和1701型丝状菌？","Eikelboom1851型丝状菌与0041型丝状菌的区分主要在于革兰氏染色结果（1851型为深蓝色）和细胞长度（1851型较长）。与1701型的区分在于鞘的存在（1851型有鞘）和革兰氏染色结果（1851型为阳性，1701型为阴性）。"]
["Eikelboom1851型丝状菌在哪些工艺条件下容易生长？","Eikelboom1851型丝状菌在低负荷污水处理厂中容易出现，特别是在污泥负荷小于约0.15kgBOD₅/(kgMLSS·d)且含简单分子化合物（如农用工业废水）的条件下。"]
["Eikelboom1852型丝状菌的主要特性是什么？","Eikelboom1852型丝状菌的主要特性包括：无分枝，不能运动，菌丝直且通常接近透明；菌丝长度大于200μm；细胞直径为0.6～0.8μm；无附着生长；有鞘；隔膜清晰可见；细胞为矩形；不贮硫；革兰氏阴性；纳氏阴性。"]
["如何区分Eikelboom1852型与Thiothrix和0961型丝状菌？","Eikelboom1852型丝状菌与Thiothrix的区别在于前者不贮硫且更透明，与0961型的区别在于细胞直径较小（0961型细胞直径大于1.0μm）。"]
["Eikelboom1852型丝状菌在哪些工艺条件下容易生长？","目前对于Eikelboom1852型丝状菌的生长条件了解较少，尚不清楚哪些工艺条件最适宜其生长。在活性污泥中该菌种较为少见。"]
["Eikelboom1863型丝状菌的主要特性是什么？","Eikelboom1863型丝状菌的主要特性包括：无分枝，不能运动，菌丝直或有轻微弯曲，在污泥混合液中游离存在；菌丝长度小于200μm；细胞直径为0.5～0.8μm；无附着生长；无鞘；隔膜清晰可见；细胞为球形；不贮硫；革兰氏阴性；纳氏阴性。"]
["如何区分Eikelboom1863型与链球菌和0211型丝状菌？","Eikelboom1863型丝状菌的短链可能会被误认为是链球菌（革兰氏阳性）或是0211型丝状菌（菌丝更细）。然而，通过革兰氏染色和其他鉴别特征可以区分这些菌种。"]
["Eikelboom1863型丝状菌在哪些工艺条件下容易生长？","Eikelboom1863型丝状菌通常出现在高污泥负荷（0.3～0.6kgBOD₅/(kgMLSS·d)）的条件下。目前尚不清楚其他诱发该菌种生长的工艺条件。"]
["Eikelboom总结的活性污泥系统中常见的丝状菌菌种的形态学特征有哪些？","Eikelboom总结的活性污泥系统中常见的丝状菌菌种的形态学特征包括菌丝的形态（直或弯曲）、长度、粗细、分枝情况、附着生长情况、鞘的存在与否、细胞形状和大小、隔膜的可见性等特点。这些特征在丝状菌的分类和鉴别中起着重要作用。"]
["Jenkins分类法是如何对污泥的丝状菌膨胀进行分类的？","Jenkins和Strom等根据丝状菌对环境条件和基质种类要求的不同，将污泥的丝状菌膨胀分为五种类型：①低基质浓度型；②低DO浓度型；③营养(N,P)缺乏型；④高硫化物型；⑤pH不平衡型。"]
["Jenkins分类法下，哪种丝状菌膨胀类型是最普遍的？","在Jenkins分类法下，低基质浓度型或低F/M类型(长污泥龄)的污泥膨胀是最普遍的膨胀类型。"]
["Musvoto等的实验研究发现了什么关于低基质浓度类型丝状菌的生长特性？","Musvoto等的实验研究发现在低基质浓度下，污泥龄较长(大于10天)时，反应器处于完全好氧或完全缺氧条件，此时低基质浓度类型的丝状菌将不会生长。但在缺氧-好氧交替的环境中，丝状菌会增殖。"]
["Eikelboom是如何对丝状菌进行分类的？","Eikelboom对丝状菌的分类是基于它们的外部特征。他从膨胀的活性污泥中采集样品，分离出多种类型的丝状菌，并根据是否存在衣鞘、滑行运动、真或假分枝、丝状体的长短、性质和形状、革兰氏染色反应、细胞直径、长度和形状以及有无细胞内含物等七个方面的特性进行分类。\n活性污泥系统中常见的丝状菌菌种的形态学特征如图所示：\n@HXWNPZ062.jpg@$、@HXWNPZ062-2.jpg@$\n表 不同水质条件下引起污泥膨胀的丝状菌种类如图所示：\n@HXWNPZ146.jpg@$\n表 丝状菌分为S,C,A,F四种类型\n| 环境条件 | 丝状指示微生物 |  \n| :--: | :--: |  \n| S(类似于S.natants的微生物)这些丝状菌的出现与介质或长污泥龄和低的溶解氧浓度有关 | S.natants, 1701型, H.hydrossis, 可能还有0041型, 0675型 |  \n| C(类似于‘Cyanophyceae'的微生物)这些丝状菌的出现与污水中的可生物降解组分有关，这种污水缺乏营养、含有介质、长污泥龄及其浓度不断增高的硫化物组分 | 021N型, Thiothrix |  \n| A(类似于M.parvicella的微生物)这种类型的丝状菌在任何环境下都可以利用底物增殖 | M.parvicella, 0092型, Nostocoidalimicola, 可能还有0041型, 0675型 |  \n| F(形成泡沫的微生物)这些丝状微生物将会产生生物表面活化剂，同时它们细胞壁上的疏水物质会不断增加 | Nocardioforms, M.parvicella, Nostocoidalimicola, 可能还有0041型, 0675型 |"]
["Eikelboom分类法下，第一群丝状菌的特征是什么？","Eikelboom分类法下，第一群丝状菌是能形成衣鞘的革兰氏阴性菌。其中包括浮游球衣细菌(Sphaerotilus natans)、Eikelboom1701型菌、Eikelboom1702型菌、软发菌(Haliscomenobacter hydrossis)以及Eikelboom0321型菌等。这些丝状菌在形态、结构、生长习性等方面具有各自独特的特点。"]
["Eikelboom1701型菌与哪些菌类容易混淆？","Eikelboom1701型菌容易与球衣菌和亮发菌等混淆，难以鉴别。"]
["Eikelboom1702型菌的主要特性是什么？","Eikelboom1702型菌的主要特性包括：丝体短，长度50～150μm；笔直，从絮体中伸出；不运动；细胞长方形，宽0.4～0.5μm,长2.4～4.0μm；被透明鞘所包围，隔膜和缩缢常不明显；无分枝，无附着生长物；未见颗粒储存物，积硫实验阴性；革兰氏染色阴性；纳氏染色阴性。"]
["软发菌与哪种菌类十分相似？","软发菌与发硫菌十分相似。"]
["Eikelboom0321型菌与哪种菌类可能有关联？","Eikelboom0321型菌可能是软发菌的一种，因为两者在形态和结构上具有一定的相似性。"]
["Eikelboom分类法下，第二群丝状菌的主要特征是什么？","第二群丝状菌的主要特征包括：有衣鞘，革兰氏阳性菌，形态似蓝藻。"]
["Eikelboom0041型菌的丝体长度和细胞形态如何？","Eikelboom0041型菌的丝体长度为200～300μm，细胞形态为方形至长方形，长0.7～2.3μm，直径1.0~1.4μm。"]
["Eikelboom0675型菌与Eikelboom0041型菌在形态上有何区别？","Eikelboom0675型菌与Eikelboom0041型菌在形态上的主要区别在于Eikelboom0675型菌的直径较细，为0.5~0.7μm，而Eikelboom0041型菌的直径在1.0~1.4μm范围内。"]
["Eikelboom1851型菌的丝体长度和细胞特征是什么？","Eikelboom1851型菌的丝体长度为200～400μm，细胞呈圆柱形，长1.7～3.5μm，直径0.5～0.7μm。"]
["Eikelboom1852型菌的细胞形态和附着生长物情况如何？","Eikelboom1852型菌的细胞形态为圆柱形，直径0.6～0.8μm，略透明。关于附着生长物，Eikelboom1852型菌常有少量附着生长物。"]
["Eikelboom分类法下，第三群丝状菌的主要特征是什么？","第三群丝状菌的主要特征包括：无衣鞘，丝体卷曲，多细胞细菌形似蓝藻，但为无色的丝状体细菌。"]
["Eikelboom021N型菌的丝体长度和细胞形态有何特点？","Eikelboom021N型菌的丝体非常长，一般长500～1000μm，细胞形态多变，从盘状到长柱形，原则上可形成所有中间形态，但多为方形细胞。"]
["Nostocoida limicola I型菌的丝体长度和细胞形状如何？","Nostocoida limicola I型菌的丝体长度为100～300μm，细胞呈球状。"]
["Nostocoida limicola Ⅲ型菌的丝体形态和细胞特征是什么？","Nostocoida limicola Ⅲ型菌的丝体扭曲，常盘绕絮体，细胞呈盘状，直径约1.5μm。"]
["‘Cyanophyceae'蓝藻的丝体长度和细胞形态有何特点？","‘Cyanophyceae'蓝藻的丝体长度为300～1000μm，细胞呈方形或长方形，直径2.5～3.0μm。"]
["Eikelboom分类法下，第四群丝状菌的主要特征是什么？","第四群丝状菌的主要特征包括：细长而弯曲的丝状体，不分枝。"]
["微丝菌(Microthrix parvicella)的丝体长度和细胞直径是多少？","微丝菌(Microthrix parvicella)的丝体长度为200～400μm，细胞直径约为0.5μm。"]
["Eikelboom0581型菌的丝体长度和细胞直径是多少？","Eikelboom0581型菌的丝体长度为100～300μm，细胞直径在0.3～0.4μm范围内。"]
["Eikelboom0192型菌可能是哪种菌的生长型？","Eikelboom0192型菌可能是Eikelboom0581型菌的一种生长型。"]
["Eikelboom分类法下，第五群丝状菌的主要特征是什么？","第五群丝状菌的主要特征是菌丝体直而多细胞，革兰氏染色阴性。"]
["Eikelboom0803型菌的丝体长度和细胞直径是多少？","Eikelboom0803型菌的丝体长度为100～300μm，细胞直径是0.7～0.8μm。"]
["Eikelboom1091型菌的细胞直径和是否由鞘包裹有何特点？","Eikelboom1091型菌的细胞直径是0.6μm，其特点是不由鞘包裹。"]
["Eikelboom0092型菌的丝体长度和细胞直径是多少？","Eikelboom0092型菌的丝体长度小于100μm，细胞直径是0.5～0.7μm。"]
["Eikelboom0961型菌的丝体长度和细胞形状如何？","Eikelboom0961型菌的丝体长300～500μm，细胞形状为长方形且透明。"]
["Eikelboom分类法下，第六群丝状菌的共同特征是什么？","第六群丝状菌的共同特征是能够滑行运动。"]
["Eikelboom0914型菌的丝体长度和细胞形状是怎样的？","Eikelboom0914型菌的丝体长100～200μm，细胞形状为正方或长方形。"]
["贝氏硫细菌的特点是什么？","贝氏硫细菌的特点是丝体短且弯曲，能自主运动，丝体内看不到隔膜，且含大量硫粒。"]
["Eikelboom分类法下，第七群丝状菌主要包含了哪些类型的丝状菌？","第七群丝状菌主要包含了不能归入前五群的其他类型丝状菌，如Eikelboom1863型菌、Eikelboom0411型菌、诺卡氏菌、链球菌等。"]
["诺卡氏菌的丝体长度、是否分枝以及革兰氏染色结果如何？","诺卡氏菌的丝体长度小于100μm，具有分枝，革兰氏染色结果为阳性。"]
["链球菌的细胞形状、是否运动和革兰氏染色结果是什么？","链球菌的细胞形状为球状，不运动，革兰氏染色结果为阳性。"]
["Eikelboom0211型菌的丝体长度和细胞形状是怎样的？","Eikelboom0211型菌的丝体长度小于100μm，细胞形状为柱状。"]
["发硫菌I型和发硫菌Ⅱ型在丝体长度和细胞形状上有什么区别？","发硫菌I型的丝体长度变化较大，从50～500μm，细胞呈圆柱状；而发硫菌Ⅱ型的丝体长200～800μm，细胞呈长方形或杆状。"]
["真菌类丝状菌的丝体长度、是否具有分枝以及纳氏染色结果是什么？","真菌类丝状菌的丝体长200～600μm，具有分枝，纳氏染色结果为阴性。"]
["Wanner和Grau如何对Eikelboom的丝状菌类型进行分类？","Wanner和Grau根据丝状菌的形态、生理、新陈代谢及其出现的环境条件将Eikelboom的丝状菌类型再次分为四种类型。"]
["基于微生物学的丝状菌分类主要涵盖了哪些菌门？","基于微生物学的丝状菌分类主要涵盖了至少7个不同的菌门，包括α-变形菌门、γ-变形菌门、放线菌门以及绿弯菌门等。丝状菌的系统发育树如图所示：\n@HXWNPZ063-1.jpg@$、@HXWNPZ063-2.jpg@$、@HXWNPZ063-3.jpg@$"]
["常见的引起活性污泥膨胀问题的丝状菌主要属于哪些菌门？","常见的引起活性污泥膨胀问题的丝状菌主要属于α-变形菌门（如诺卡氏形态丝状菌）、γ-变形菌门（如发硫菌属以及021N型）、放线菌门（如微丝菌、Mycolata）以及绿弯菌门（如1851型、0041型及0092型）。"]
["传统丝状菌的鉴定步骤主要包括哪些方面？","传统丝状菌的鉴定步骤主要包括形态特征观察、革兰氏染色、纳氏染色和积硫实验。\n传统丝状菌的鉴定步骤主要包括以下几个方面：\n1)形态特征观察\n借助显微镜，观察丝状菌的长度、直径、分支的有无、隔膜的有无和运动状态等。观察的特征主要有：分支(真分支与假分支),运动性，附着生长，衣鞘，隔膜，位置(位于污泥絮体内部、外围或者游离生长),丝状菌形状(直形、轻微弯曲、弯曲、不规则形状的链状细菌、盘绕或发射状)、长度及宽度，细胞形状(正方形、长方形、椭圆形、桶状、铁饼状、香肠状或者不规则形状)及大小。\n2)革兰氏染色\n革兰氏染色法是细菌学中广泛使用的一种鉴别染色法，1884年由丹麦医师Gram创立。细菌先经碱性染料结晶染色，而经碘液媒染后，用酒精脱色，在一定条件下，有的细菌此色不被脱去，有的可被脱去，因此可把细菌分为两大类，前者叫做革兰氏阳性菌(G^+),后者为革兰氏阴性菌(G^-)。为观察方便，脱色后再用一种红色染料如碱性蕃红等进行复染。阳性菌仍带紫色，阴性菌则被染上红色。\n革兰氏染色一般包括初染、媒染、脱色、复染等四个步骤，具体操作步骤为:\n(1)涂片固定；\n(2)草酸铵结晶紫染1min;\n(3)蒸馏水冲洗；\n(4)加碘液覆盖涂面染1min;\n(5)水洗，用吸水纸吸去水分；\n(6)加95%酒精数滴，并轻轻摇动进行脱色，30s后水洗，吸去水分；\n(7)蕃红染色液(稀)染10s后，自来水冲洗。干燥，镜检。\n药剂：\n(1)结晶紫浓染液。\n甲：结晶紫3g,乙醇(95%)20mL;乙：草酸铵0.8g,蒸馏水80mL。将甲、乙两液混合后稀释10倍使用。\n(2)蕃红染液。\n蕃红0.25g;乙醇(95%)10mL;蒸馏水100mL;混合均匀。\n(3)碘液。\n碘1.0g;碘化钾2.0g;蒸馏水300mL。配制时，先将碘化钾溶于5～10mL蒸馏水中，再加入1g碘，使其溶解后，加蒸馏水至300mL。\n3)纳氏染色\n纳氏染色的具体步骤如下：\n(1)制备涂片；\n(2)取二份纳氏染色A液和一份B液相混，染色10～15s,水冲，干燥；\n(3)取纳氏染色C液染色15s;\n(4)水冲，干燥后镜检。\n药剂：\n(1)A液。亚甲基蓝0.1g,冰醋酸5mL,酒精(95%)5mL,蒸馏水1000mL混合均匀。\n(2)B液。结晶紫(取0.33g结晶紫溶于3.3mL96%的酒精中)3.3g,酒精(96%)5mL,蒸馏水100mL。\n(3)C液。1%碱性菊橙水溶液(chrysoidinY,2,4’-二氨基偶氮苯)33.3mL,蒸馏水66.7mL。\n纳氏染色阴性的丝状菌菌体呈浅棕色至微黄色，阳性菌丝状体内含有深色颗粒或整个丝状体完全染成蓝灰色。\n4)积硫实验\n某些丝状菌能将还原性硫化物转化成元素硫并在细胞中以硫粒形式储存。积硫实验的步骤为：取少量活性污泥与等体积Na₂S溶液混合，放置15min,不时摇动，使污泥保持悬浮。制成压片标本，镜检细胞中是否有黑色的硫粒。\n根据上述试验观察结果，参照各丝状菌的形态特征及鉴别检索图，对丝状菌菌种进行鉴定。由于革兰氏染色和纳氏染色反应操作不当会导致不同的染色特性，从而导致实验人员对丝状菌的一些形态界定不准确，传统的丝状菌鉴定方法存在较大弊端，易造成丝状菌菌种的鉴别错误。"]
["革兰氏染色主要用来鉴别什么？","革兰氏染色法是一种细菌学中的鉴别染色法，主要用来区分革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌。"]
["革兰氏染色的操作步骤是什么？","革兰氏染色的操作步骤主要包括涂片固定、草酸铵结晶紫染色、蒸馏水冲洗、加碘液覆盖涂面染色、水洗、加酒精脱色、水洗、蕃红染色液染色、水洗、干燥和镜检。\n"]
["纳氏染色主要用来鉴别什么？","纳氏染色主要用于鉴别丝状菌的某些特定类型，其染色结果可以显示丝状菌菌体内是否含有深色颗粒或整个丝状体是否完全染成蓝灰色。"]
["纳氏染色的具体步骤是什么？","纳氏染色的具体步骤包括制备涂片、用A液和B液混合液染色、水洗干燥、用C液染色、再次水洗干燥后镜检。"]
["积硫实验的目的是什么？","积硫实验的目的是检测某些丝状菌是否能将还原性硫化物转化成元素硫并在细胞中以硫粒形式储存，从而帮助鉴别这些丝状菌。"]
["丝状菌鉴别检索图的作用是什么？","丝状菌鉴别检索图是一个工具，它提供了丝状菌的鉴别流程，通过对照观察结果和检索图，可以帮助实验人员准确地鉴别丝状菌菌种。如图所示：\n@HXWNPZ064.jpg@$"]
["基于现代分子生物学手段的丝状菌鉴定方法有哪些？","基于现代分子生物学手段的丝状菌鉴定方法主要包括基于16SrRNA的荧光原位杂交(FISH)等分子生物学技术。"]
["传统丝状菌鉴定方法有哪些局限性？","传统丝状菌鉴定方法，如Eikelboom与Jenkins等所编订的手册中各丝状菌形态的表述进行鉴定，只在少数菌种的鉴定上是可信的。对于大多数菌种，传统的鉴定方法存在较大的局限性。"]
["目前丝状菌鉴定所使用的rRNA杂交探针及其菌属与系统发育的关系是怎样的？","目前丝状菌鉴定所使用的rRNA杂交探针及其菌属与系统发育的关系如表所示。\n表  丝状菌rRNA杂交探针及其菌属与系统发育如图所示：\n@HXWNPZ065-1.jpg@$、@HXWNPZ065-2.jpg@$、@HXWNPZ065-3.jpg@$\n该表详细列出了不同菌属的丝状菌及其对应的杂交探针，并显示了某些菌属丝状菌可能包含多种菌种的情况，如Nostocoida limicola隶属于至少4个不同菌门。"]
["FISH分析的主要操作步骤是什么？","FISH分析的主要操作步骤包括：固定、杂交、清洗及观察。首先，采用4%PFA对污泥样品进行固定。然后，对固定后的污泥样品进行超声分散，并滴加在载玻片上。接着，通过脱水处理，将样品浸泡在不同浓度的乙醇溶液中。随后，将荧光标记的寡核苷酸探针与污泥样品进行杂交。杂交结束后，采用洗脱缓冲液进行洗脱。最后，在干燥后的样品上滴加抗荧光衰减剂，并采用荧光显微镜进行观察。FISH分析中采用的寡核苷酸探针如图所示：\n@HXWNPZ066.jpg@$"]
["活性污泥中常用丝状菌的寡核苷探针的详细信息在哪里可以找到？","活性污泥中常用丝状菌的寡核苷探针的详细信息列于表3-5。该表提供了有关活性污泥中常用丝状菌的寡核苷探针的详细信息，是进行FISH分析时的重要参考。"]
["α-变形菌纲的丝状菌在活性污絮体中的常见程度如何？","α-变形菌纲的丝状菌为活性污絮体中常见的丝状菌菌属。\n表  α-变形菌纲内丝状菌纯菌种生理学特征与活性污泥系统中该菌种原位生理学特征的比较\n如图所示：\n@HXWNPZ067.jpg@$"]
["目前已经确认了多少种α-变形菌门丝状菌的形态？","目前已有6种α变形菌门丝状菌形态被确认，它们都具有与N.limicola或者021N型相似的形态。"]
["α-变形菌纲的丝状菌主要包括哪些聚簇，请列举？","α-变形菌纲的丝状菌主要包括三个聚簇：第一个cluster包括Candidatus‘Monilibacter batavus’与Candidatus‘Sphaeronema italicum’；第二个cluster包括Candidatus‘Alysiosphaera europaea’,Candidatus‘Alysiomicrobium bavaricum’以及Candidatus‘Combothrix italica’；第三个cluster仅包括Meganema perideroedes。"]
["α-变形菌纲的丝状菌在活性污泥系统中的存在情况如何？","α-变形菌纲的丝状菌大量存在于活性污泥系统中，尤其是处理工业废水的活性污泥絮体中，它们常与污泥膨胀或者生物现象存在联系。"]
["目前哪些α-变形菌纲的丝状菌已被成功分离出纯菌种？","目前只有M.perideroedes被成功分离出纯菌种。"]
["M.perideroedes纯菌种在哪些培养基上可以生长？","M.perideroedes纯菌种在含有维生素及一系列碳源的MSV培养基上可以生长。"]
["M.perideroedes纯菌种可以利用哪些类型的底物？","M.perideroedes纯菌种可以利用短链脂肪酸(SCFAs)、Tween80、糖类、淀粉、醇类及氨基酸。"]
["α-变形菌纲的丝状菌是否具有反硝化活性？","α-变形菌纲的丝状菌通常无反硝化活性。"]
["α-变形菌纲的丝状菌在厌氧状态下的葡萄糖利用情况如何？","α-变形菌纲的丝状菌在厌氧状态下不能利用葡萄糖。"]
["α-变形菌纲的丝状菌对哪些底物的亲和力较强？","α-变形菌纲的丝状菌对乙酸的亲和力很强。"]
["α-变形菌纲的丝状菌根据系统发育史可分为哪两类？","α-变形菌纲的丝状菌根据系统发育史可分为两大类：一类只利用少数几种短链的脂肪酸，另一类在底物利用上更为广泛，除短链的脂肪酸外，还可摄取不同糖类、醇类和氨基酸。"]
["α-变形菌门丝状菌是否具有储存PHA的能力？","α-变形菌门丝状菌都具有储存PHA的能力。"]
["α-变形菌门丝状菌的底物转化为PHA的过程是否受电子受体的影响？","有些底物能够在不同电子受体存在的情况下被α-变形菌门丝状菌转化为PHA。"]
["α-变形菌门丝状菌是否常分泌胞外酶？","α-变形菌门丝状菌分泌胞外酶并不常见，但仍有部分菌种表现出微弱的分泌胞外酶特性。"]
["α-变形菌门丝状菌是否具有疏水特性？","α-变形菌门丝状菌均具有一定的疏水特性，但这一特性的功能不得而知。"]
["α-变形菌门丝状菌的细胞表面疏水特性可能受到什么因素的影响？","α-变形菌门丝状菌的细胞表面疏水特性可能受到淀粉质的表层结构的影响。"]
["β-变形菌纲内哪些丝状菌曾被认为是导致污泥膨胀的主要菌属？","在之前的研究中，β变形菌纲内的丝状菌Sphaerotilus(Sphaerotilus natans)被认为是活性污泥系统中导致污泥膨胀现象最常见的菌属。但后来发现可能存在菌种鉴定错误的情况。表  β-变形菌纲内丝状菌纯菌种与活性污泥系内生长的该菌种原位生理学特征的比较\n如图所示：\n@HXWNPZ068.jpg@$"]
["Sphaerotilus和Leptothrix sp.在活性污泥系统中的作用是什么？","Sphaerotilus以及Leptothrix sp.菌并不是最常见的菌属，他们只是偶尔会导致污泥沉降性变差。"]
["关于1701型丝状菌(RC2, ATCC49750)的序列分析有何发现？","1701型丝状菌的序列与S.natans菌很相似，并且也含有S.natans杂交探针的目标靶位。但在实际污水处理系统中，用这种探针检测出的1701型丝状菌并不常见。"]
["0803型丝状菌在活性污泥系统中的地位如何？","0803型丝状菌大量存在于活性污泥絮体中，但其完整的基因序列以及是否真正属于β-变形菌纲仍不得而知。"]
["Aquaspirillum丝状菌在污水处理厂中的表现如何？","类Aquaspirillum丝状菌常在实际污水处理厂中出现，但只在极少数情况下才会出现大量繁殖的状况。"]
["Aqs997 FISH探针能够检测哪些菌种？","Aqs997 FISH探针能够检测许多Aquaspirillum delicatum丝状菌，包括Curvibacter delicates comb.nov., Pseudomonas lanceolata（重新归类于Curvibacter lanceolatus comb.nov.），以及Curvibacter属的其他菌种。"]
["Curvibacter菌属在活性污泥絮体形成中扮演什么角色？","Curvibacter菌属中包含了一些有附着生长特性的丝状菌（0041/0675型、1701型及1851型），这些丝状菌在活性污泥絮体形成的过程中充当骨架，起着相对重要的作用。"]
["S.natans在活性污泥系统中的地位如何？","早期研究表明S.natans常出现于发生丝状菌膨胀的活性污泥系统中，因此S.natans常作为实际污水处理运行过程中监控的目标微生物之一。"]
["关于S.natans及L.discophora的生态生理学特征有哪些研究？","S.natans及L.discophora均为专性好氧菌，可以降解各种类型的有机酸、糖类、醇类及氨基酸，但不能利用更复杂的底物。"]
["目前对Curvibacter菌属的了解有多少？","目前对Curvibacter菌属的了解尚不深入。已有针对其的生理学研究，但没有纯菌种被分离出来。已知Curvibacter菌属的一些菌种可以利用单糖和一些氨基酸类的底物，并能以NO_3^-及NO_2^-作为电子受体。但其是否能进行反硝化还不得而知。这些菌种的底物同化产物多数为PHA类物质。菌种A被认为与Curvibacter相似，具有降解蛋白质的特性，且表现出亲水性，并有附着生长现象。"]
["Thiothrix, Beggiatoa与Leucothrix分别属于哪个科？","Thiothrix, Beggiatoa与Leucothrix均隶属于γ-变形菌纲的Thiotrichaceae科。\n表 γ变形菌纲内丝状菌纯菌种与活性污泥系内生长的菌种原位生理学特征的比较\n如图所示：\n@HXWNPZ069.jpg@$"]
["Thiothrix spp.主要存在于哪些环境中，它对活性污泥系统有何影响？","Thiothrix spp.主要存在于含硫废水或者海洋生境中，但常引起污泥膨胀现象，特别是在处理工业废水的活性污泥系统中更为明显。"]
["Beggiatoa菌通常存在于哪里？","Beggiatoa菌常常存在于沉积物中，一般较少出现在活性污泥系统中，即使出现数量也极少。"]
["目前公认的Thiothrix菌有几种？","目前公认的Thiothrix菌有7种，它们的系统发育史仍在研究中。"]
["Thiothrix nivea与Thiothrix ramosa有何特点？","Thiothrix nivea与Thiothrix ramosa是已被鉴定出来的Thiothrix菌种。"]
["021N型丝状菌与Thiothrix菌有何关系？","与021N型丝状菌形态相同的丝状菌可被分为3种，其中包括单独的Thiothrix eik elboomii以及另外两种被认为更能代表Eikelboom 021N型的菌种：Thiothric disciformis与Thiothrir flexilis。"]
["哪些探针可用于检测Thiothrix菌？","除了与整个021N型及Thiothrix菌属杂交的探针外，分别与T.disciformis(groupI)、T.eikelboomii(groupⅡ)及T.flexilis(groupⅢ)杂交的探针也已被开发出来。"]
["Leucothrix spp.在活性污泥系统中的表现如何？","Leucothriz spp.不常见于活性污泥系统中，也不会引起污泥膨胀或者泡沫现象。"]
["目前是否有针对活性污泥系统中Beggiatoa丝状菌的FISH探针？","目前并没有与活性污泥系统中Beggiatoa丝状菌杂交的FISH探针，但海洋中的Beggiatoa菌存在杂交探针。"]
["Thiothrix菌的生理学特性有哪些？","一般来说，分离出来的Thiothrix可以利用有机酸及胶质，且需要还原性硫化物来保证其生长。它们具有自养、兼养特性，并能将NO₃^-还原至NO₂^-。"]
["021N型丝状菌如何利用底物？","所有的021N型丝状菌均可以利用多种不同类型的糖类（单糖或者多糖）和短链脂肪酸。其中，groupⅡ及groupⅢ内的部分菌种能将NO₃^-还原至NO₂^-。此外，groupⅢ菌种还具有氧化还原性硫化物的能力，而groupI及groupⅡ的一些菌种体内存在大量的硫粒。"]
["Nielsen等对活性污泥系统中Thiothrix spp.的生态生理学有哪些发现？","Nielsen等发现，在六种不同底物中，只有乙酸和乙醇被Thiothrix spp.利用，而葡萄糖不管在活性污泥系统还是纯菌体系中都不被摄取。此外，他们还发现一株隶属于T.ramosa的Thiothrix丝状菌具有异养、兼养及自养特性，并在特定条件下具有一定的活性。"]
["对与021N型探针杂交的021N型丝状菌(groupⅡ,即T.eikelboomii)的生态生理学有何研究？","研究表明，在4个污水处理厂的样品中，乙酸及葡萄糖均可被T.eikelboomii利用。在实验室条件下，该菌种还可以吸收油酸、乙醇、氨基乙酸及亮氨酸。所有底物利用实验是在好氧条件下进行的。"]
["Thiothrix菌属纯菌种与他们的原位生理学特性有何异同？","对比发现，Thiothrix菌属纯菌种与他们的原位生理学特性在某些方面一致，如单独摄取乙酸、在特定条件下代谢乙酸、将NO₃^-还原至NO₂^-、有些菌种能够自养生长，并利用有机酸类物质。同时，不管是分离出来的纯菌种还是原位系统内的021N型丝状菌(T.eikelboomii)，在营养代谢方面都具有多样性。"]
["拟杆菌门丝状菌主要包括哪些纲？","拟杆菌门丝状菌主要包括Bacteroidetes、Flavobacteria和Sphingobacteria三个纲。其中，Sphingobacteria纲又包括Cytophaga与Flexibacter两个属。"]
["哪些纲的丝状菌从活性污泥系统中被分离出来？","从活性污泥系统中分离出来的丝状菌主要属于Bacteroidetes纲，其中包括H.hydrossis以及属于Cytophaga亚群而形似1863型的丝状菌。"]
["0411型和0092型丝状菌曾被归类于哪个菌门？","0411型和0092型丝状菌曾被归类于拟杆菌门。但0092型后来被鉴定为属于绿弯菌门。"]
["哪些丝状菌偶尔出现于活性污泥中但数量有限？","C.‘Magnospira bakii’，一种隶属于Flexibacteraceae科的可运动的螺丝型丝状菌，偶尔出现于活性污泥中但数量有限。"]
["针对拟杆菌门丝状菌设计了哪些FISH探针？","针对拟杆菌门丝状菌设计的FISH探针包括HHY探针（基于H.hydrossis型菌株）、HHY-654探针（鉴定范围较为宽广的H.hydrossis探针），以及常用于鉴定活性污泥系统中拟杆菌门丝状菌的CFB719和SAP309探针。"]
["拟杆菌门丝状菌在活性污泥系统中通常对污泥产生什么影响？","拟杆菌门丝状菌在活性污泥系统中非常常见，尽管它们可能对污泥絮体的沉降性产生轻微影响，但极少引起污泥膨胀问题。"]
["哪种拟杆菌门丝状菌在工业废水及城市污水处理厂中最常见？","针状的H.hydrossis以及与H.hydrossis相近的丝状菌种是工业废水及城市污水处理厂中最常见的拟杆菌门丝状菌。"]
["H.hydrossis等拟杆菌门丝状菌的底物利用特性是什么？","H.hydrossis等拟杆菌门丝状菌似乎为高度专性多糖降解细菌，能够利用葡萄糖和N-乙酰胺基葡萄糖。它们是专性好氧菌，在缺氧及厌氧条件下不具有利用底物同化活性。这些细菌能合成并分泌各种胞外酶，如几丁质酶、葡(萄)糖苷酸酶、酯酶以及磷酸酶，表明它们能够降解多糖及细胞残骸。"]
["如何看待通过去除H.hydrosssi所利用的底物来控制其数量的做法？","由于H.hydrosssi是活性污泥种群中的土著菌种，能够利用N-乙酰胺基葡萄糖并分泌几丁质酶来分解细胞残骸，因此通过去除它们所利用的底物来达到控制菌数量的做法可能是一个困难的任务。"]
["绿弯菌门丝状菌主要生存的环境有哪些？","绿弯菌门丝状菌曾被认为能够在极端环境中生存，如热温泉以及高盐环境，类似于不产氧光合细菌的生理活动。但在非光合环境中，绿弯菌门丝状菌常见于活性污泥系统，特别是在强化生物除磷的活性污泥系统和一些简单的工业废水处理系统中。"]
["绿弯菌门包括哪些纲？","绿弯菌门包括两个纲：Chloroflexi以及厌氧的Anaerolineae。"]
["绿弯菌门丝状菌引发的问题是什么？","绿弯菌门丝状菌在活性污泥系统中滋生时，有时会引发污泥膨胀现象。"]
["有哪些绿弯菌门丝状菌被成功分离并命名？","通过显微操纵术，一些绿弯菌门丝状菌已从活性污泥系统中分离出来。其中，具有Eikelboom1851型丝状菌形态特征的丝状菌被命名为Kouleothrix aurantiaca。此外，Herpetosiphon菌属也在活性污泥中被鉴定出来。"]
["针对绿弯菌门丝状菌有哪些FISH探针被设计出来？","针对绿弯菌门总菌以及一些菌属或特定菌种的FISH探针已设计出来，例如Chl1851、EU25-1238。此外，AHW183是针对形态和N.limicola相似而属于绿弯菌门的菌属的探针。"]
["绿弯菌门丝状菌在实际应用中的表现如何？","绿弯菌门丝状菌在实际城市污水及工业废水处理厂中普遍存在，但由于常生长于污泥絮体内部，故很少导致污泥膨胀现象。它们常有Saprospiraceae菌附着生长，当附着的菌大量存在时，会集结成呈束状，可能诱发污泥膨胀。"]
["绿弯菌门丝状菌的生态生理学特性有哪些？","绿弯菌门丝状菌在营养学上较为特殊，主要利用初级的碳水化合物如葡萄糖、N-乙酰胺基葡萄糖及氨基酸。它们通常只在好氧条件下摄取底物，但也有些可以在缺氧或厌氧条件下利用某些底物。它们含有PHA颗粒，并产生多种胞外酶来降解复杂的多糖和蛋白质。此外，绿弯菌门丝状菌的亲水性较强。"]
["纯菌属特性与原位系统内的绿弯菌门丝状菌生态生理特性有何差异？","纯菌属特性与原位系统内的绿弯菌门丝状菌生态生理特性确实存在差异。例如，纯菌属可以在厌氧条件下利用某些底物，而原位系统内的菌种则主要在好氧条件下活动。此外，纯菌属可能具有更广泛的底物利用能力，而原位系统内的菌种可能受到环境条件的限制，只利用特定的底物。"]
["绿弯菌门丝状菌如何利用复杂大分子物质？","绿弯菌门丝状菌能够利用复杂大分子物质如多糖和蛋白质，这主要通过它们产生的多种胞外酶来实现，如几丁质酶、葡萄糖苷酸酶、乳糖酶以及蛋白酶。这些酶能够降解这些复杂大分子物质，使其转化为菌体可以利用的小分子物质。"]
["绿弯菌门丝状菌在活性污泥系统中的发酵特性是否重要？","绿弯菌门丝状菌在活性污泥系统中的发酵特性并不起重要作用。它们主要在好氧条件下利用溶解性的底物，这表明其发酵特性在活性污泥系统中不是主要的代谢途径。"]
["TM7菌门内0041型与其他0041型生理学有什么异同？","|  | 原位系统 |  \n| :--: | :--: |  \n| 菌种类型 | 0041型 | 0041型丝状菌 |  \n| 探针 | TM7305 | - |  \n| 电子受体 | O₂,(NO₃),(NO₂) | O₂ |  \n| 储存能力 | 有 | ND |  \n| 表面亲水性 | ND | ND |  \n| 胞外酶 | Prot | ND |  \n| 短链脂肪酸 | - | - |  \n| 长链脂肪酸 | - | (Oleic) |  \n| 糖类 | Gal,Glu,Man | Glu |  \n| 多糖 | ND | ND |  \n| 醇类 | ND | - |  \n| 氨基酸 | (Gly),Leu | (Leu) |  \n| 重碳酸盐/硫代硫酸盐 | ND | ND |  \n| 胸腺嘧啶脱氧核苷酸 | ND | (十) |  \n| 混合培养基 |  |  |"]
["TM7菌门广泛存在于哪些环境中？","TM7菌门广泛存在于自然界中，包括土壤、地下水、海水、老鼠粪便、人类口腔以及活性污泥等环境。"]
["根据16SrRNA序列，TM7菌门如何分类？","根据16SrRNA序列，TM7菌门可以分为3个亚门。"]
["哪些探针被设计出来用于检测TM7菌门？","已经设计出了检测TM7亚门1内及TM7总菌门的FISH探针。"]
["活性污泥中有哪些菌种能够与亚门1探针杂交呈阳性？","活性污泥中一些形态上类似于Eikelboom0041/0675型的菌种能够与亚门1探针杂交呈阳性。"]
["如何定义Eikelboom0041/0675型丝状菌？","基于形态鉴定，表面常有附着生长现象的菌种会被鉴定为Eikelboom0041/0675型丝状菌。"]
["Eikelboom0041/0675型丝状菌是否都属于TM7菌门？","不一定，只有部分Eikelboom0041/0675型丝状菌与TM7亚门探针杂交，且有些菌种可能属于绿弯菌门及β-变形菌门的类Curvibacter菌属。"]
["丹麦奥尔堡大学对TM7菌门的研究内容是什么？","丹麦奥尔堡大学采用TM7分子探针对丹麦两座污水处理厂的丝状菌进行了鉴定，并对形态似0041/0675型的丝状菌生态生理学进行了研究。"]
["TM7菌门丝状菌在哪些条件下可以利用单糖和亮氨酸？","TM7菌门丝状菌可以在好氧条件下利用少数几种单糖及亮氨酸。"]
["在缺氧条件下，TM7菌门丝状菌如何利用葡萄糖和半乳糖？","在缺氧条件、以NO₃^-为电子受体的情况下，TM7菌门丝状菌对葡萄糖与半乳糖的利用速率与好氧条件下相近。"]
["污水处理厂中常见的链球状丝状菌通常被归类于哪个属？","污水处理厂中常见的链球状丝状菌根据其形态常被归类于Bacilli纲Streptococcaceae科Streptococcus属。"]
["从污水处理厂分离出的8株菌株分别属于哪些属？","从污水处理厂分离出的8株菌株分别隶属于厚壁菌门的2个不同属：Trichococcus flocculiformis与Streptococcus。"]
["T.flocculiformis菌种在哪些条件下可以利用葡萄糖？","T.flocculiformis菌种在好氧条件下能利用葡萄糖产生的乳酸以及乙酸生长，且在缺氧条件下能摄取乙醇和甲酸。"]
["T.flocculiformis菌种能否利用所有类型的糖？","T.flocculiformis菌种并非能利用所有类型的糖，一些糖类如蔗糖、甘露糖以及纤维二糖可被该菌种利用，但甘露糖与半乳糖则不行。"]
["Streptococcus菌种在活性污泥系统中通常出现在哪些类型的污泥中？","Streptococcus菌种常见于在具有除磷功能的活性污泥系统中，并占据总生物量的1%～4%。"]
["Streptococcus菌种在何种条件下能够利用葡萄糖？","Streptococcus菌种在好氧或厌氧条件下均能够利用葡萄糖，但不能利用乙酸。"]
["Streptococcus菌种在厌氧反应器中起什么作用？","Streptococcus菌种在厌氧反应器中进行发酵反应，为反硝化菌及除磷菌提供重要的易降解的底物。"]
["放线菌门丝状菌中有哪些主要导致活性污泥沉降性问题的微生物群？","放线菌门丝状菌中，主要导致活性污泥沉降性问题的微生物群包括Candidatus.‘Microthrix parvicella’以及少数分枝菌酸放线菌的Mycolata菌种。"]
["N.limicolaⅡ被归类于哪个属？","N.limicolaⅡ被归类于Tetrasphaera属。"]
["Candidatus'Microthrix parvicella'通常出现在哪些类型的活性污泥系统中？","Candidatus'Microthrix parvicella'通常出现在发生泡沫或污泥膨胀现象的活性污泥系统中。"]
["Candidatus'Microthrix parvicella'的形态丝状菌被命名为什么？","Candidatus'Microthrix parvicella'的形态丝状菌被命名为Microthrix parvicella。"]
["针对Candidatus'Microthrix parvicella'的FISH探针有什么作用？","针对Candidatus'Microthrix parvicella'的FISH探针可以检测到该菌种，有助于对其在活性污泥系统中的存在和分布进行研究。"]
["Candidatus'Microthrix calida’与Candidatus'Microthrix parvicella’的基因序列相似度是多少？","Candidatus'Microthrix calida’与Candidatus'Microthrix parvicella’的基因序列的相似度在95.7%～96.7%之间。"]
["Candidatus'Microthrix parvicella’主要在哪种类型的活性污泥系统中引发污泥膨胀？","Candidatus'Microthrix parvicella’主要在城市污水的活性污泥系统中引发污泥膨胀，虽然它也会出现在工业废水的活性污泥系统中，但出现频率相对较低。"]
["Candidatus'Microthrix calida’是否经常引起污泥膨胀？","Candidatus'Microthrix calida’并不经常引起污泥膨胀，并且很有可能在诱发污泥膨胀中不起作用。"]
["Candidatus'Microthrix parvicella’丝状菌在原位系统中主要利用哪些类型的底物？","Candidatus'Microthrix parvicella’丝状菌在原位系统中主要利用长链脂肪酸，如油酸、三油酸与棕榈酸等。"]
["Candidatus'Microthrix parvicella’丝状菌的生长需要哪些电子受体？","Candidatus'Microthrix parvicella’丝状菌只能在硝酸盐或者氧气作为电子受体的情况下才能生长。"]
["Candidatus'Microthrix parvicella’丝状菌对什么环境敏感？","Candidatus'Microthrix parvicella’丝状菌对高氧环境很敏感，更偏好于微好氧环境。"]
["纯菌种环境下，Candidatus'Microthrix parvicella’丝状菌能利用哪些底物生长？","纯菌种环境下，Tandoi等认为Candidatus'Microthrix parvicella’丝状菌能够利用短链脂肪酸生长，但这并没有得到原位系统研究的支持。"]
["Mycolata菌属通常存在于哪些环境中？","Mycolata菌属可存在于土壤、淡水及海洋等多种环境中，其中某些菌种具有致病性，存在于动物及人类体内，或者活性污泥泡沫中。"]
["Mycolata菌属隶属于哪个亚目？","Mycolata菌属隶属于放线菌纲Corynebacterineae亚目。"]
["在活性污泥中，Mycolata菌属常见的丝状菌属于哪些属？","在活性污泥中，Mycolata菌属常见的丝状菌属于Gordonia及Skermania这两个属。"]
["Gordonia和Skermania的形态特征是什么？","Gordonia的形态为直角分支大头状，而Skermania的形态为锐角松树状。但请注意，FISH检测并不一定呈现这些形态。"]
["Mycolata菌属的FISH探针设计有什么困难？","Mycolata菌属的FISH探针设计困难在于霉菌酸的存在使得细胞壁很难透性化，因此FISH检测很难。"]
["如何解决Mycolata菌属FISH探针设计的困难？","解决Mycolata菌属FISH探针设计的困难需要对样品进行预处理。在几种预处理方法中，Kragelund等的方法被认为最为有效。"]
["Mycolata菌属的生态生理学研究主要关注哪些方面的内容？","Mycolata菌属的生态生理学研究主要关注污泥泡沫中Mycolata菌种的代谢活性、底物利用范围、PHA及聚磷物质的储存，以及胞外酶的产生等方面。"]
["Mycolata菌属在原位系统中的生理生态学研究与纯菌种研究有哪些差异？","Mycolata菌属在原位系统中的生理生态学研究与纯菌种研究存在一些显著差异。例如，一些底物在纯菌种情况下可以被完全利用，但在原位系统中可能不被吸收；某些菌种在纯菌种数据下被认为是严格的好氧菌，但在原位系统内却可以利用其他电子受体摄取底物。"]
["N.limicolaⅡ丝状菌通常出现在哪里？","N.limicolaⅡ丝状菌通常出现在活性污泥系统中，但数量较少，表明该菌种可能在极少数情况下才会导致泡沫问题。"]
["N.limicolaⅡ丝状菌的底物利用范围如何？","N.limicolaⅡ丝状菌的底物利用范围很广，包括亲水性及疏水性的底物，例如长链脂肪酸(LCFAs)都能吸收。这些底物在好氧、缺氧与厌氧条件下都可能被利用。"]
["关于Isosphaera菌属，有哪些已知的信息？","从澳大利亚的污水处理厂中分离出的5种类形态似于N.limicolaⅢ的丝状菌菌株均隶属于Isosphaera菌属。这些菌种的FISH探针已被设计出来，但目前还没有纯菌种研究，且对于纯菌种的生理生态缺乏研究。"]
["0914型丝状菌有哪些特性？","0914型丝状菌具有兼养特性，能够氧化还原态的硫化物产生能量并同时利用有机底物为碳源。该类丝状菌不常引起污泥膨胀及泡沫问题。"]
["0211型、0581型、0961型及1852型丝状菌的研究情况如何？","0211型、0581型、0961型及1852型丝状菌较不常见，且并无分离出纯菌种，因此并无相关生态生理特征的研究。"]
["哪些因素会影响活性污泥系统中丝状菌的增长？","不同构造、不同运行方式及不同水质会造成活性污泥系统中不同类型丝状菌的增长。例如，Thiothrix常在只去除COD且在进水中有硫化物的污水处理厂中成为优势丝状菌。"]
["FISH分析在丝状菌研究中的作用是什么？","FISH分析的结果能够验证丝状菌分类的正确性，帮助我们更好地理解和评估不同污水处理厂、不同环境条件下丝状菌增殖的原因。"]
["丝状菌的系统发育从属与其生态生理特性之间有什么关系？","丝状菌的系统发育从属与其生态生理特性之间存在着明显的相关性。例如，大多数的α-proteobacteria具有多种同样的生理学特性，从而造成它们在特定的污水处理厂中的生长。"]
["丝状菌如何利用NO_3^-和NO_2^-？","丝状菌可能不完全具有反硝化能力，但在一定情况下，如C.‘Microthrix parvicella’以及一些其他菌属，它们可以将NO_3^-还原至NO_2^-，并可能同化储存PHAs类物质来获取能量或用于生长。"]
["哪些丝状菌属于多功能基于溶解性底物的类型？","多功能基于溶解性底物的丝状菌包括α-proteobacteria以及γ-proteobacterial的Thiothrix/021N型。它们喜好利用溶解性的底物，能够利用包括乙酸在内的多种底物，并具有较强的PHA储存能力。"]
["多功能基于溶解性底物的丝状菌在哪些情况下可能导致污泥膨胀问题？","当溶解性底物存在时，该类丝状菌可能持续甚至过量增长，从而导致工业废水处理厂中严重的污泥膨胀问题。"]
["Thiothrix/021N型丝状菌在哪些特定条件下会出现？","Thiothrix/021N型丝状菌在有硫化物存在的情况下会出现，并且其中有些菌属具有兼养特性。"]
["多功能基于溶解性底物的丝状菌通常对底物的偏好如何？","多功能基于溶解性底物的丝状菌能够利用的底物包括短链脂肪酸、长链脂肪酸、几种碳水化合物、氨基酸以及乙醇，显示出广泛的底物利用能力。"]
["多功能基于溶解性底物的丝状菌对氧气的需求如何？","多功能基于溶解性底物的丝状菌主要依赖氧气作为电子受体，但一些菌属在特定情况下可以利用NO_3^-为电子受体，在缺氧环境下也能生存。"]
["多功能基于溶解性底物的丝状菌与泡沫现象有何关联？","多功能基于溶解性底物的丝状菌通常是疏水性菌，偶尔会造成泡沫现象，但并非所有该类型的丝状菌都会导致泡沫问题。"]
["专门基于复杂型底物生长的丝状菌主要依赖什么来获得能量？","专门基于复杂型底物生长的丝状菌主要依赖水解并消耗复杂大分子物质（如蛋白质、多糖及油脂）来获得能量。"]
["降解蛋白质的丝状菌主要分泌什么酶，并利用什么类型的物质？","降解蛋白质的丝状菌主要分泌蛋白酶，并利用氨基酸。其中一些菌属还能够在NO₃^-/NO₂^-为电子受体的情况下摄取底物。"]
["降解多糖的丝状菌分泌的酶有哪些？它们能利用哪些类型的物质？","降解多糖的丝状菌分泌的酶包括葡萄糖苷酸酶、乳糖酶、几丁质酶、酯酶以及有时为脂肪酶。它们能够利用不同种类的单糖、N-乙酰胺基葡萄糖以及丙酸等，但同样不能利用乙酸。"]
["Candidatus'Microthrix parvicella’的特殊功能是什么？它常在哪些类型的污水处理系统中出现？","Candidatus'Microthrix parvicella’能够分泌脂肪酶和酯酶，并降解油脂。它还具有储存油脂类物质的能力。该类丝状菌常在厌氧/好氧运行的BNR城市污水处理系统中出现，并常引起污泥膨胀及泡沫问题。"]
["多代谢功能的泡沫型丝状菌具有哪些特性？它们通常会造成什么问题？","多代谢功能的泡沫型丝状菌具有极度疏水性的表面，能够造成稳定的活性污泥泡沫。它们能够利用多种底物，包括短链脂肪酸、单糖、氨基酸以及长链脂肪酸，并储存大量的PHA物质。这类丝状菌主要生长于泥水混合液而非泡沫中，很少引发污泥膨胀现象，但常造成系统的泡沫问题，尤其在没有脱氮功能的污水处理系统中。"]
["目前已知的能够在厌氧条件下生长的丝状菌菌属是什么？它们有什么特性？","目前已知的能够在厌氧条件下生长的丝状菌菌属是Streptococci(Firmicutes)。它们是兼性的厌氧菌属，能够在好氧及厌氧条件下利用葡萄糖，但不能代谢乙酸。在厌氧条件下，该类菌属可能有发酵特性，但在原位系统中关于它的生理特征研究鲜有报道。"]
["Tetrasphaera内的N.limicola有什么特性？","Tetrasphaera内的N.limicola具有厌氧发酵特性，与Streptococci(Firmicutes)类似，能够在厌氧条件下生长。"]
["污水处理厂的运行参数与污泥膨胀问题有什么内在联系？","污水处理厂的运行参数决定了活性污泥系统的生态特性，从而与潜在的污泥膨胀问题存在着一定的内在联系。运行参数包括有机负荷、缺氧/厌氧池的设置以及污水种类等。污泥负荷常分为高负荷与低负荷，而与之对应的则分别为短污泥龄与长污泥龄。缺氧区和厌氧区的设置以及污水的种类，都会对活性污泥系统的生境产生影响，进而影响丝状菌的生长和繁殖，可能导致污泥膨胀问题。"]
["处理溶解性底物工业废水的传统无脱氮功能的污水处理厂通常含有哪些类型的丝状菌？","处理溶解性底物工业废水的传统无脱氮功能的污水处理厂通常含有多功能基于溶解性底物生长的丝状菌，如α-proteobacteria和Thiothrix/021N型。在特定的运行条件下，如低DO、硫化物存在或营养物质不足时，这些丝状菌的增殖可能更为明显。此外，在处理特定底物、高温或高盐度运行时，有时也能发现形态上类似于非典型的α-proteobacteria或无附着生长的Chloroflexi的未经鉴定的丝状菌菌种。"]
["处理城市生活污水的传统无脱氮功能的污水处理厂中常见的丝状菌有哪些？","处理城市生活污水的传统无脱氮功能的污水处理厂中常见的丝状菌主要为复杂型底物丝状菌，如Bacteroidetes、Chloroflexi、Curvibacter以及TM7的相关菌属。由于没有厌氧或缺氧区，Candidatus‘Microthrix parvicella’在此类污水处理厂中较为少见。然而，在溶解性底物成分较大、氧气不足或硫化物存在的情况下，泡沫型丝状菌Mycolata和Thiothrix/021N型也可能在该类污水处理厂中出现。"]
["处理溶解性底物工业废水的BNR污水处理厂中的丝状菌种群有哪些特点？","关于处理溶解性底物工业废水的BNR污水处理厂中的丝状菌种群的信息较少，但已知一些α-proteobacteria与Chloroflexi有时会出现。这类污水处理厂通常为中等有机负荷、适中污泥龄，这些条件可能影响了丝状菌的种类和生长情况。"]
["处理城市生活污水的BNR污水处理厂中的丝状菌主要有哪些？","处理城市生活污水的BNR污水处理厂中的丝状菌主要为复杂型底物丝状菌，包括Bacteroidetes、Chloroflexi、Curvibacter、TM7以及C.‘Microthrix parvicella’。这些丝状菌主要利用复杂大分子物质作为底物进行生长，并且由于该类型污水处理厂有机负荷低、污泥龄长，这些丝状菌得以稳定存在。此外，Mycolata丝状菌在这类污水处理厂中较少繁殖。"]
["什么是扩散选择理论？","扩散选择理论是解释污泥膨胀现象的一种学说。它基于表面积/体积比(A/V)学说，指出在低营养或低溶解氧浓度条件下，丝状菌由于其较大的比表面积（A/V）能够更有效地吸收底物。在低底物浓度或低溶解氧条件下，丝状菌的生长速率相对较高，因此在曝气池内丝状菌的生长会占优势，而菌胶团细菌的生长则会受到限制。"]
["扩散选择理论如何解释污泥膨胀现象？","根据扩散选择理论，污泥膨胀现象主要是由于在低底物浓度或低溶解氧条件下，丝状菌由于其较大的比表面积能够更有效地吸收底物，导致其在曝气池内生长占优势。这导致污泥絮体结构发生改变，形成开放式、丝状菌为主的污泥絮体，进而引发污泥膨胀。"]
["扩散选择理论有哪些不足之处？","扩散选择理论虽然对于解释低底物浓度、低溶解氧和N、P元素缺乏引起的污泥膨胀是比较有效的，但仍存在一些不足。例如，当微生物受到普遍毒性作用的有毒物质流入时，按照该理论，有毒物质对丝状菌的抑制作用应该比菌胶团菌更强。然而，实际上在一些有毒物质流入的场合，却易于发生丝状菌污泥膨胀。这个事实用该理论是无法解释的。"]
["van Loosdrecht和Picioreanu的研究得出了什么结论？","van Loosdrecht和Picioreanu的研究表明，在存在底物浓度梯度（如低底物浓度）的情况下，底物扩散会占主导地位。这种条件下，容易形成开放式、以丝状菌为主的污泥絮体。这一结论进一步支持了扩散选择理论中关于丝状菌在低底物浓度条件下生长占优势的观点。"]
["Ben-Jacob的研究对扩散选择理论有何贡献？","Ben-Jacob的研究表明，纯菌种的菌落形态特点与底物的浓度梯度有关。在低底物浓度情况下，菌落容易形成丝体这种形态。这一发现进一步证实了扩散选择理论中关于丝状菌在低底物浓度条件下易于生长的观点，并为该理论提供了更深入的生物学依据。"]
["Donaldson和Chudoba的研究发现了什么关于活性污泥的沉降性能？","Donaldson和Chudoba的研究表明，活性污泥的沉降性能与曝气池内活性污泥混合液的流态特点有关系。特别是在径流(轴流)式和具有高的底物浓度梯度的曝气池内，丝状菌的生长受到抑制，可形成沉降性能良好的活性污泥。"]
["Chudoba提出的动力学选择理论基于什么？","Chudoba提出的动力学选择理论主要是基于Monod方程，这个方程描述了微生物生长速率与底物浓度的关系。该理论根据不同种群的微生物具有不同的生长动力学参数，来解释活性污泥系统中丝状菌生长或受到抑制的现象。"]
["动力学选择理论将微生物分为哪两种类型，并简述其特点？","动力学选择理论将微生物分为A型和B型两种类型。A型微生物具有低的半饱和常数(K_s)和最大比生长速率(μ_max)，丝状菌大多属于A型微生物。B型微生物具有高的半饱和常数(K_s)和最大比生长速率(μ_max)，菌胶团细菌属于B型微生物。两种微生物在不同底物浓度下的选择性竞争如图所示：\n@HXWNPZ076.jpg@$"]
["如何利用Chudoba的动力学选择理论解释丝状菌污泥膨胀的原因？","利用Chudoba的动力学选择理论，可以解释丝状菌污泥膨胀的原因。当污水生物处理系统内底物浓度很低时，具有低的K_s和μ_max值的丝状菌比菌胶团细菌具有更快的比生长速率，因此更容易竞争到底物，占有生长优势，导致污泥膨胀。"]
["根据动力学选择理论，如何控制丝状菌污泥膨胀？","根据动力学选择理论，控制丝状菌污泥膨胀的方法之一是在生物反应器内产生底物浓度梯度，尤其是在生物反应器的入口处产生有利于菌胶团细菌生长的高底物浓度，从而抑制丝状菌的生长。例如，推流式反应器、对生物反应器分格、SBR反应器和生物选择器都可以运用这一原理来控制污泥膨胀。"]
["动力学选择理论对丝状菌的作用有何评价？","根据动力学选择理论，丝状菌被评价为良好的清道夫，它们降解低浓度底物的能力比菌胶团细菌更强，这有助于保证低的处理出水浓度，提高净化效率。这也解释了为什么某些污水处理厂在发生丝状菌污泥膨胀后，却发现处理出水更加清澈，过滤后的COD浓度非常低的原因。"]
["纯菌分离培养的研究如何证实动力学选择理论的正确性？","纯菌分离培养的研究证实了一些丝状菌和菌胶团细菌在特定条件下的生长特性，这与动力学选择理论的预测相一致。这些研究通过实际观察和测量微生物的生长速率和底物浓度之间的关系，验证了动力学选择理论的正确性。"]
["目前的分子生物学检测技术对研究活性污泥中的微生物有哪些帮助？","目前的分子生物学检测技术，如FISH技术，对研究活性污泥中的微生物提供了重要帮助。这些技术能够更准确地检测和识别活性污泥中的微生物种类，包括丝状菌和其他菌胶团细菌，从而有助于更深入地了解它们的生长特性和动力学参数。"]
["FISH技术是如何应用于检测丝状菌的动力学常数的？","FISH技术（荧光原位杂交技术）通过特定的荧光标记探针与丝状菌的DNA或RNA进行杂交，从而实现对丝状菌的准确识别和定位。通过结合显微镜观察和荧光信号分析，可以进一步分析丝状菌的生长情况，从而间接推断出其动力学常数。这项技术的应用有助于更深入地了解丝状菌的生长特性和动力学参数，为污泥膨胀的控制提供理论依据。"]
["纯菌分离培养研究中的丝状菌和菌胶团细菌能否代表整个活性污泥系统中的微生物菌种？","纯菌分离培养研究中的丝状菌和菌胶团细菌虽然在一定程度上能够反映活性污泥系统中的某些微生物特性，但并不能完全代表整个活性污泥系统中的微生物菌种。活性污泥系统是一个复杂的微生物群落，其中包含多种不同的微生物种类和相互作用。因此，要全面了解活性污泥系统中的微生物特性，还需要结合其他分子生物学检测技术和生态学方法进行综合研究。"]
["目前在污泥膨胀控制方面有哪些新的研究进展？","目前在污泥膨胀控制方面，研究者们不断探索新的方法和策略。除了传统的动力学选择理论所提出的方法外，还有研究者尝试通过优化运行条件、调整微生物群落结构、添加抑制剂或生物酶等方式来控制污泥膨胀。此外，随着分子生物学和生物信息学的发展，越来越多的新技术被应用于污泥膨胀控制的研究中，如基因编辑技术、生物膜反应器技术等。这些新的研究进展为污泥膨胀的控制提供了新的思路和方向。"]
["动力学选择理论对于污水处理厂的运营管理有何指导意义？","动力学选择理论对于污水处理厂的运营管理具有重要的指导意义。首先，它可以帮助污水处理厂了解污泥膨胀的成因和机制，从而采取针对性的措施进行预防和控制。其次，通过运用动力学选择理论，可以优化污水处理厂的运行条件，如调整底物浓度、溶解氧浓度等，以促进菌胶团细菌的生长，抑制丝状菌的过度繁殖。此外，动力学选择理论还可以指导污水处理厂选择合适的生物反应器类型和运行方式，以提高污泥沉降性能和出水水质。"]
["未来的污泥膨胀研究将如何发展？","未来的污泥膨胀研究将继续深入探索污泥膨胀的机理和影响因素，并寻求更加有效的控制方法。一方面，研究者们将进一步完善和发展动力学选择理论，结合更多的实验数据和分子生物学技术，以更准确地描述和预测污泥膨胀现象。另一方面，随着生物技术的不断进步，新的生物控制策略和方法将被应用于污泥膨胀的控制中，如利用基因工程改造微生物、开发新型生物抑制剂等。此外，随着大数据和人工智能技术的发展，未来的污泥膨胀研究还将注重数据挖掘和智能预测，以实现更加精准和高效的污泥膨胀控制。"]
["什么是污泥膨胀的AC/SC假说？","AC/SC假说是Chudoba在研究高负荷下污泥膨胀问题时提出的。该假说认为，微生物对基质的利用经历了细胞内累积、储存和生物代谢三个阶段。微生物的种类和特性各不相同，因此不同微生物的累积能力(AC)和储存能力(SC)也不同。在混合培养的微生物混合液中，具有较高AC值的微生物会处于优势生长。如图所示：\n@HXWNPZ077.jpg@$"]
["AC/SC假说如何解释高负荷条件下发生的丝状菌污泥膨胀问题？","AC/SC假说解释高负荷条件下丝状菌污泥膨胀问题的关键在于微生物的累积能力和储存能力。丝状菌的AC值通常要比菌胶团细菌的AC值低，如果微生物所摄取的营养物得不到及时的氧化降解或得不到足够的营养物，则微生物的实际AC将不能得到充分的发挥而使其AC值降低。在高负荷条件下，由于底物浓度高，微生物的摄取速度可能超过其氧化降解速度，导致AC值降低，丝状菌因此获得生长优势，从而引发污泥膨胀。"]
["菌胶团细菌和丝状菌在储存底物能力上有何不同？","通常认为，在高底物浓度情况下，菌胶团细菌储存底物的能力比丝状菌更强。这是因为菌胶团细菌具有更高的累积能力和储存能力，能够更有效地利用和储存底物。"]
["推流式活性污泥系统、SBR系统和选择器系统为何能控制污泥膨胀？","推流式活性污泥系统、SBR系统和选择器系统能够控制污泥膨胀的原因在于它们能够影响微生物的累积能力和储存能力。这些系统通过调整操作条件，如底物浓度、曝气方式和反应时间等，使菌胶团细菌获得生长优势，从而抑制丝状菌的生长。此外，选择器系统通过创造有利于菌胶团细菌生长的环境，如底物浓度梯度，进一步强化了对污泥膨胀的控制。"]
["哪些丝状菌具有较高的储存底物能力？","有一些丝状菌，如M.parvicella，在任何条件下（好氧、缺氧或厌氧）都具有较高的储存底物的能力。这类丝状菌在底物缺乏的饥饿条件下，可以利用储存的物质进行代谢活动，因此具有更强的竞争能力。"]
["为什么选择器在某些情况下不能发挥作用？","选择器在某些情况下不能发挥作用的原因可能在于存在具有高储存底物能力的丝状菌。这些丝状菌即使在选择器创造的有利于菌胶团细菌生长的环境下，也能利用储存的底物进行生长，从而抑制选择器对污泥膨胀的控制效果。"]
["选择器如何控制低储存能力的丝状菌的过量生长？","选择器通过调整操作条件，如底物浓度和曝气方式等，创造出有利于菌胶团细菌生长的环境。由于低储存能力的丝状菌在底物浓度较低或特定曝气条件下生长受到抑制，因此选择器可以有效地控制这些丝状菌的过量生长。"]
["什么是饥饿假说理论？","饥饿假说理论是由Chiesa和Irvine提出的，该理论主要解释了不同底物类型和饥饿时间对微生物生长的选择性影响，以及间歇进水方式如何控制污泥膨胀的机理。该假说认为，通过控制底物浓度和饥饿时间，可以选择性地促进或抑制不同类型的微生物生长，从而改善污泥的沉降性能并减少丝状菌的数量。"]
["饥饿假说理论是如何解释间歇进水方式控制污泥膨胀的？","饥饿假说理论认为，间歇进水方式能够创造有利于菌胶团细菌生长的环境，通过控制底物浓度的逐渐升高和饥饿时间的存在，可以限制生长缓慢的耐饥饿丝状菌和快速生长的饥饿高度敏感丝状菌的生长。在底物浓度逐渐升高的过程中，缓慢生长的丝状菌因其相对较低的底物利用率而受到控制。在内源代谢期间，对溶解氧具有高亲和力的快速生长丝状菌的底物利用率也相对较低，导致其长度和活性降低，数量减少。而间歇进水方式则有利于对底物快速利用的菌胶团细菌的生长，从而控制污泥膨胀。"]
["饥饿假说理论是如何解释不同底物浓度下微生物生长优势的？","根据饥饿假说理论，不同底物浓度条件下，微生物的生长优势会有所不同。在低底物浓度条件下，对底物有高亲和力、最耐饥饿、生长缓慢的丝状菌会占据生长优势。而在高底物浓度条件下，情况则会有所不同。当溶解氧足够时，菌胶团细菌会占据生长优势；而当溶解氧较低时，对溶解氧有高亲和力、对饥饿高度敏感的快速生长丝状菌会占优势。\n微生物生长速率与底物浓度的关系如图所示：\n@HXWNPZ078.jpg@$\n低溶解氧条件下微生物生长速率随底物浓度的变化情况如图所示：\n@HXWNPZ079.jpg@$"]
["为什么增加溶解氧浓度有助于预防和缓解污泥膨胀？","根据饥饿假说理论，当有机负荷提高时，增加溶解氧浓度有助于预防和缓解污泥膨胀。这是因为在高负荷条件下，对溶解氧有高亲和力的快速生长丝状菌可能会占据优势，导致污泥膨胀。而增加溶解氧浓度可以抑制这些对溶解氧敏感的丝状菌的生长，同时促进菌胶团细菌的生长，从而改善污泥的沉降性能。"]
["饥饿假说理论除了考虑微生物的生长特性，还考虑了哪些因素？","饥饿假说理论除了考虑微生物的生长特性，还考虑了代谢类型对微生物的影响。不同类型的微生物在底物类型和饥饿时间的影响下，会有不同的代谢方式和生长特性。这些因素共同影响了微生物在活性污泥系统中的生长优势和数量分布，进而影响了污泥的沉降性能和膨胀问题。"]
["一氧化氮理论是如何提出的？","一氧化氮理论是由Gabb和Casey通过实际生活污水和配水为底物的试验提出的。他们在完全曝气、完全缺氧和间歇曝气的活性污泥系统中发现，低F/M丝状菌在间歇曝气的情况下生长较多，而在完全曝气或完全缺氧的情况下不会过量增殖。由此，他们推断间歇曝气使得低F/M丝状菌处于竞争优势，并提出了与反硝化过程相关的理论。"]
["反硝化过程中，菌胶团细菌和丝状菌的主要区别是什么？","在反硝化过程中，菌胶团细菌和丝状菌的主要区别在于它们对硝酸盐的还原能力。丝状菌只能将NO₃^-还原为NO₂^-, 而菌胶团细菌可实现完全的反硝化过程，将NO₃^-完全还原为N₂。因此，在菌胶团细菌体内会出现NO的累积，而丝状菌体内则不会。"]
["一氧化氮理论如何解释缺氧-好氧交替运行的BNR工艺中发生的丝状菌污泥膨胀？","一氧化氮理论认为，在缺氧-好氧交替运行的BNR工艺中，菌胶团细菌在反硝化过程中会累积NO，这抑制了其对缓慢生物降解有机物的吸收和利用。而丝状菌体内没有累积NO，因此在好氧条件下对SBCOD的竞争上具有优势，成为BNR系统内的优势菌种，导致污泥膨胀的发生。"]
["一氧化氮理论存在哪些疑点？","一氧化氮理论存在多个疑点。首先，NO₂^-是NO的前体，但细菌细胞内的NO很难测定，一些研究者使用混合液内的NO₂^-浓度来预测NO的含量，但至今没有试验证明反硝化过程中的NO₂^-和NO具有一致性。其次，关于丝状菌是否能利用NO₂^-或NO₃^-为电子受体，存在不同的研究结果，这使得理论的可信度受到质疑。"]
["除了一氧化氮理论，还有哪些假说试图解释污泥膨胀现象？","除了一氧化氮理论，还有AC/SC假说、饥饿假说、拟人法假说、泄泻假说、肥沃污泥假说、生物物理畸变假说、毒性选择假说和原生动物假说等理论试图解释污泥膨胀现象。然而，这些假说都不能全面解释污泥膨胀现象，实际中以前面提到的几种理论较为常用。"]
["动力-扩散双选择理论是如何提出的？","动力-扩散双选择理论是由Lou等提出的，旨在解决污泥膨胀的关键因素到底是动力选择还是扩散选择的问题。Lou等通过定量荧光原位杂交技术(FISH)和底物利用试验结合代谢模型的方法进行研究，发现污泥中丝状菌的分布与扩散选择理论一致，而底物利用速率则与动力选择理论相符。因此，Lou等提出了动力-扩散双选择理论，认为反应器中底物浓度和絮体大小是引发膨胀的主要因素。"]
["动力-扩散双选择理论框架中实线和虚线分别代表什么？","动力-扩散双选择理论如图所示：\n@HXWNPZ080.jpg@$\n在动力-扩散双选择理论框架中，实线代表在不存在底物扩散限制的情况下丝状菌和菌胶团菌的生长速率曲线。而虚线则代表在存在底物扩散限制时两类微生物的生长速率曲线。这一框架展示了底物扩散限制对微生物生长速率的影响，从而解释了污泥膨胀现象。"]
["底物浓度如何影响污泥膨胀？","底物浓度是影响污泥膨胀的关键因素之一。根据动力-扩散双选择理论，当底物浓度小于某个阈值（C_SA，即膨胀区）时，丝状菌将赢得竞争并导致污泥膨胀。而在底物浓度高于另一个阈值（C_SB，即非膨胀区）时，污泥则不会膨胀。因此，底物浓度的变化会直接影响丝状菌和菌胶团菌之间的竞争关系，进而决定污泥是否发生膨胀。"]
["扩散阻力在丝状菌和菌胶团菌竞争中起什么作用？","扩散阻力在丝状菌和菌胶团菌竞争中起到了关键作用。由于活性污泥絮体的存在，扩散阻力使得絮体内部和溶液中的底物浓度不同。絮体越大越密实，扩散阻力也越大，相当于表观Ks值增大。这使得生长速率曲线向右移动，但最大生长速率μ_{max}保持不变。因此，扩散阻力会影响丝状菌和菌胶团菌对底物的获取和利用，从而影响它们的竞争关系。"]
["动力-扩散双选择理论有哪些重要意义？","动力-扩散双选择理论的重要意义主要体现在两个方面。首先，它可以解释不同文献报道中相互冲突的试验数据，而单一的动力选择理论则无法对这些数据进行解释。其次，该理论揭示了扩散阻力是如何影响菌胶团菌和丝状菌之间的竞争的，从而更深入地理解了污泥膨胀的机理。然而，尽管该理论整合了动力选择和扩散选择两个当前应用较广的理论，但仍无法解释所有污泥膨胀问题，理论本身也需要进一步的验证。"]
["动力-扩散双选择理论中的非膨胀区是如何定义的？","在动力-扩散双选择理论中，非膨胀区是指底物浓度高于某一特定阈值（C_SB）的区域。在这一区域内，由于底物浓度足够高，丝状菌无法赢得与菌胶团菌的竞争，因此不会发生污泥膨胀。需要注意的是，C_SB并不是一个固定的值，它取决于多种因素，如膨胀阈值（SVI=150mL/g）、运行方式以及絮体性质等。"]
["关于动力-扩散双选择理论的验证试验中，有哪些值得注意的问题？","在关于动力-扩散双选择理论的验证试验中，有几个值得注意的问题。首先，试验中混合液的最高底物浓度仅达到200mg/L左右，这仍处于过渡区，因此非膨胀区的存在及其临界值需要进一步试验来确认。其次，剪切力等其他因素也可能影响污泥的沉降性，因此需要进一步探究是扩散阻力还是剪切力本身导致了污泥沉降性的改善。最后，底物储存和衰减等因素在长时间进水的验证试验中可以忽略，但在其他情况下可能对菌胶团和丝状菌的竞争产生决定性影响，因此这些因素也需要考虑在内。"]
["动力选择理论存在哪些不容忽视的缺陷？","动力选择理论存在以下不容忽视的缺陷：\n第一，该理论建立在丝状菌的μ_max和K_s低于菌胶团菌的基础上，然而这个观点对于活性污泥中的所有菌胶团形成菌的代表性是有争议的，并且丝状菌形态与低比生长速率之间的直接联系尚未得到理论解释。\n第二，动力选择理论无法解释丝状菌和菌胶团菌在实际中的共存现象。\n第三，除了μ_max和K_s外，还有其他内在因素如底物储存、细胞衰减以及外因如微生物相互作用、运行环境交替等也影响菌胶团菌和丝状菌之间的竞争，动力选择理论无法解释各种情况下的污泥膨胀问题。"]
["Martins等如何解释扩散选择理论和动力选择理论的关系？","Martins等认为扩散选择理论和动力选择理论是从不同的角度解释同一个问题。如果将动力选择理论里的Ks视为底物吸收酶的一种特性，那么它与“丝状”形态之间并无直接联系。但如果将K_s视为由Pipes提出的A/V假说中底物传递到细胞的表面底物传递系数，则可以全面解释动力学选择理论。在絮凝体中，K_s值受絮凝体形态影响，底物扩散阻力越大，K_s值越高。丝状菌伸出絮凝体外生长意味着较低的K_s值。"]
["如何克服动力选择理论在解释共存方面的局限性？","为了克服动力选择理论在解释共存方面的局限性，一些学者提出了不同的假说。例如，Chiesa和Irvine假设了一个可随时间变化的生长环境来解释共存问题；Cenens等结合了动力选择理论和丝状菌骨架理论来解释共存的丝状菌问题；Lou等整合了动力选择理论、丝状菌骨架理论、底物储存和细胞衰减，提出了一个新的模型，该模型预测丝状菌和菌胶团菌可以共存，并通过试验证实了丝状菌的衰减速率小于非丝状菌，进一步证实了丝状菌的竞争优势。"]
["Lou等提出的模型是如何解释丝状菌和菌胶团菌共存的？","Lou等提出的模型整合了动力选择理论、丝状菌骨架理论、底物储存和细胞衰减。该模型预测丝状菌和菌胶团菌可以共存，并通过试验证实了丝状菌的衰减速率小于非丝状菌，这进一步证实了丝状菌在竞争中的另一项竞争优势。此外，该模型还表明，在不同的稀释比下，底物储存和衰减速率对丝状菌和菌胶团菌的竞争关系起着不同的关键作用。在低稀释比下，底物储存起到关键作用；而在高稀释比下，衰减速率更为重要。"]
["污泥膨胀的成因可以大致分为哪几类？","污泥膨胀的成因可以大致分为水质、环境和运行条件因素三大类。"]
["哪些水质条件对污泥膨胀有明显影响？","对污泥膨胀有明显影响的水质条件主要包括有机底物的类型、进水中C/N/P比、硫化物的含量，以及有毒、有害物质等物质组分的含量。"]
["碳水化合物对污泥膨胀有何影响？","采用活性污泥法处理碳水化合物含量多的废水，易发生污泥膨胀。容易引起污泥膨胀的碳水化合物主要指葡萄糖、蔗糖、乳糖等单糖或二糖。丝状菌如球衣菌属能够直接利用这些糖类物质进行繁殖，从而导致污泥膨胀。"]
["可溶性有机物对污泥膨胀有何影响？","废水中可溶性有机物含量多时，亦易于发生污泥膨胀。这是因为活性污泥中的丝状菌相比其他菌胶团细菌，对可溶性有机物的利用更为容易，从而促进了丝状菌的繁殖和污泥膨胀的发生。"]
["丝状菌对有机物的利用有何特点？","丝状菌在利用有机物时，对于高分子物质的水解能力较弱，难以吸收不溶性物质。但当废水中含有可溶性有机物时，丝状菌就能利用这些物质进行繁殖，从而容易发生丝状菌膨胀。"]
["工业废水为何更容易发生污泥膨胀？","工业废水更容易发生污泥膨胀，原因之一是工业废水中往往含有更多的可溶性有机物，这些物质易于被丝状菌利用进行繁殖，导致污泥膨胀的发生。此外，不同种类的工业废水可能含有不同的有机物质，这也影响了丝状菌的种类和膨胀的程度。"]
["哪些类型的丝状菌容易在特定类型的有机物中生长？","溶解性、易降解底物有利于多种丝状菌的生长，如S.natans、1701型、021N型等。当废水中含有单糖和溶解性淀粉时，有利于S.natans、1701型等丝状菌的生长。而当废水中含有挥发性脂肪酸如乙酸、丙酸和丁酸时，有利于021N型、0411型等丝状菌的生长。"]
["当废水中含有难生物降解的底物或颗粒性有机物时，哪些丝状菌容易大量生长？","当废水中含有难生物降解的底物或颗粒性有机物时，0041型、0675型和0092型丝状菌容易大量生长。"]
["在南非的一些BNR污水处理厂中，哪些丝状菌是普遍存在的？","在南非的一些BNR污水处理厂中，0041型、0675型和0092型丝状菌以及一些M.parvicella菌是普遍存在的。"]
["在厌氧和缺氧区，难生物降解的底物和颗粒性有机物的降解速率如何？","在厌氧和缺氧区，难生物降解的底物和颗粒性有机物的降解速率非常低。"]
["这些低降解速率的底物和颗粒性有机物如何影响BNR污水处理厂的好氧区？","这些低降解速率的底物和颗粒性有机物可以进入BNR污水处理厂的好氧区，并在那里被分解转化为低浓度的易溶解性有机物。"]
["溶解性有机物对哪些丝状菌的生长有利？","溶解性有机物有利于0041型、0675型、0092型和M.parvicella丝状菌的生长。"]
["Richard研究了哪些生活污水处理厂中丝状菌的生长情况？","Richard研究了美国科罗拉多州的十个生活污水处理厂好氧消化池中丝状菌的生长情况。"]
["在好氧消化池中，哪些丝状菌可能大量生长并影响污泥沉降性能？","在好氧消化池中，M.parvicella和Nocardioforms丝状菌可能大量生长并影响污泥沉降性能，甚至产生大量泡沫。"]
["颗粒性有机物在好氧消化池中如何影响丝状菌的生长？","在好氧消化池中，颗粒性有机物分解产生溶解性有机物，从而促使上述丝状菌大量生长。"]
["Eikelboom发现了什么现象与0041型、0675型丝状菌的生长有关？","Eikelboom发现，在BNR污水处理厂中，当原水和回流污泥混合之后再进入曝气池时，会有利于0041型、0675型丝状菌的生长。"]
["根据研究者的观点，颗粒性有机物对哪些丝状菌的生长有利？","根据研究者的观点，颗粒性有机物有利于某些丝状菌的生长，如0041型、0675型等。"]
["活性污泥微生物正常生长和繁殖需要哪些主要营养物质？","活性污泥微生物正常生长和繁殖除了需要碳源外，还需要氮和磷等营养物质。"]
["缺乏哪些营养物质可能导致污泥膨胀问题？","缺乏氮和磷两种营养物质可能导致污泥膨胀问题。"]
["氮、磷和碳之间通常建议的比例是多少？","通常建议的比例为BOD₅:N:P=100:5:1。"]
["哪些丝状菌可以在氮含量低的环境中生长？","021N型和Thiothrix丝状菌可以在氮含量低的环境中生长。"]
["哪些丝状菌可以在缺乏磷的情况下生长？","S.natans、H.hydrossis和N.limicola Ⅲ可以在缺乏磷的情况下生长。"]
["白地霉在何种情况下能迅速增殖？","白地霉在氮和磷不足的废水中能比较迅速增殖。"]
["磷含量以P/MLSS表示时，如何判断污泥膨胀的风险？","当P/MLSS<3%时，SVI升高，容易发生污泥膨胀；当P/MLSS>3%时，则很少发生污泥膨胀。"]
["氮和磷的浓度对污泥沉降性能有何影响？","对于低的氮浓度，较低的P/C就可以维持低的SVI值；而对于高的氮浓度，则需要较高的P/C才能维持低的SVI值。这表明在活性污泥系统中需要维持C、N、P的平衡关系。"]
["在缺氮的情况下，缺氧选择器对丝状菌生长有何影响？","在缺氮的情况下，缺氧选择器并不能抑制丝状菌的过量生长，SVI仍大于150mL/g。"]
["当废水中氮源、磷源不足时，糖类物质较多对污泥膨胀有何影响？","当废水中氮源、磷源不足时，糖类物质较多，会导致代谢产物多糖类高黏性物质增加，使得活性污泥易于发生非丝状菌性膨胀。"]
["哪种情况下容易引起非丝状菌污泥膨胀？","当废水中碳源充足而氮源或磷源不足时，容易引起非丝状菌污泥膨胀。例如，在处理面包酵母废液时，碳和磷都充足，只缺乏氮时，容易引起非丝状菌污泥膨胀。"]
["Thiothrix、021N型、Beggiatoa和0941型丝状菌如何利用硫化氢？","这四类丝状菌可以利用硫化氢为能源，将硫化氢氧化为单质硫，并将这些硫以胞内颗粒物的形式沉积在菌体内。"]
["Thiothrix和021N型丝状菌在什么条件下可以大量生长？","Thiothrix和021N型丝状菌可以同时利用下水道内腐化废水中的硫化物和相对分子质量低的有机酸，因此在处理这些腐化废水时，这两种菌可以大量生长。"]
["Beggiatoa菌在生物转盘污水处理厂中通常出现在什么位置？","Beggiatoa菌在生物转盘污水处理厂的溶解氧缺乏的前端（超负荷区）的生物膜上出现。"]
["Beggiatoa菌如何获取溶解氧？","Beggiatoa菌生长在腐化的生物膜的好氧表面，从下层溶液中获得溶解氧。"]
["废水中的有毒物质主要包括哪些？","废水中的有毒物质主要包括过高的COD、某些有机物（酚及其衍生物、醇、醛和某些有机酸等）、硫化物、重金属和氯化物等。"]
["有毒物质对活性污泥系统的主要影响是什么？","有毒物质对活性污泥系统的主要影响是抑制活性污泥微生物的活性，使污泥比重减轻出现污泥上浮，导致处理效率降低。"]
["有毒物质如何影响微生物的活性？","有毒物质通过与细胞酶活动中心形成稳定的化合物，降低细胞酶的活性，甚至使细胞中毒而死亡。不同种类的有毒物质对微生物的作用机制有所不同，例如酚类物质主要损伤微生物的细胞膜、钝化酶和使蛋白质变性；重金属离子则进入细胞后与酶或蛋白质上的—SH结合而使之失活或变性。"]
["有毒物质对活性污泥的影响有哪些不同的方式？","有毒物质对活性污泥的影响按其作用方式和条件，可分高浓度短时间作用和低浓度长时间作用。根据有毒物质的毒性，可分为仅对正常菌胶团细菌有毒性作用，对丝状菌无毒性作用；仅对与膨胀有关的丝状菌具有毒性作用；对两种微生物都有毒性作用。"]
["在哪种情况下会引起污泥膨胀？","当废水中含有仅对正常菌胶团细菌有毒性作用，但对丝状菌无毒性作用的有毒物质时，会引起污泥膨胀，如含酚和氰的废水突然加入活性污泥中。"]
["哪些微生物能在有毒物质存在时优先生长？","在有毒物质存在时，能优先生长的微生物包括与膨胀有关的丝状菌，如枯草芽孢杆菌和蜡状芽孢杆菌，它们由于可形成内生孢子，能适应恶劣环境，在其他相对衰弱的菌胶团细菌恢复活性之前，就迅速增殖，导致丝状菌污泥膨胀。"]
["废水如果储存或在排水管道、初沉池中停留时间过长，为什么容易引起污泥膨胀？","废水长时间储存或在排水管道、初沉池中停留时间过长，容易引起污泥膨胀的原因有两个：首先，废水受到微生物的分解，不溶性物质转变为可溶性物质，高分子物质分解为低分子物质，这样的废水容易引起污泥膨胀。其次，在厌氧条件下，废水中的含硫物质被分解，产生硫化氢，贝氏硫细菌等丝状菌可将硫化氢加以氧化并以元素硫的形式蓄于菌体内，从而引起丝状菌污泥膨胀。"]
["废水在厌氧条件下，含硫物质被分解会产生什么？","废水在厌氧条件下，含硫物质被分解会产生硫化氢。"]
["贝氏硫细菌在污泥膨胀中起到什么作用？","贝氏硫细菌在污泥膨胀中起到关键作用。它们可以将硫化氢氧化并以元素硫的形式蓄积于菌体内，从而引起丝状菌污泥膨胀。"]
["M.parvicella在厌氧条件下能做什么？","M.parvicella在厌氧条件下可以吸收和储存油酸等长链脂肪酸，并利用细胞表面结合的脂肪酶分解脂肪内含有的油酸。"]
["当进水中含有脂类时，哪种微生物易大量生长？","当进水中含有脂类时，诺卡氏菌易大量生长。"]
["温度对微生物的生长有哪些影响？","温度是影响微生物生长与生存的重要因素之一。每种微生物都有各自的适宜生长温度。在一定的温度范围内，随着温度的上升，细菌生长加速。当温度达到最低或最高生长温度时，微生物的生长会受到限制。"]
["球衣菌、丝硫菌和贝氏硫细菌的适宜生长温度是多少？","球衣菌的适宜生长温度在30℃左右，丝硫菌和贝氏硫细菌的适宜生长温度亦为30～36℃。"]
["活性污泥系统曝气池的水温在正常范围内时，丝状菌的生长速度如何变化？","在正常温度范围内(8～25℃)，随着温度的提高，丝状菌生长速度加快。"]
["春季向夏季过渡期为什么易于发生丝状菌膨胀现象？","春季向夏季过渡期，水温逐渐升高，而丝状菌在较高的温度下生长速度会加快，因此易于发生丝状菌膨胀现象。"]
["低温情况下可能发生的污泥膨胀类型是什么？原因是什么？","低温情况下可能发生非丝状菌性膨胀。这主要是因为废水中含糖类碳水化合物较多时，微生物在代谢过程中来不及将有机物完全氧化消耗，而以多糖类高黏性物质储存起来，并形成菌体外高黏性物质覆盖和积累，从而导致了污泥的高黏性膨胀。"]
["M.parvicella在何种条件下易大量生长？","M.parvicella在低有机负荷、低温以及含有长链脂肪酸的条件下易大量生长。此外，在脱氮除磷的污水处理厂中，由于这些条件，M.parvicella也可能成为引发污泥膨胀和泡沫的重要原因。"]
["0914型丝状菌有何特殊之处？","0914型丝状菌是耐热微生物，在50℃的活性污泥系统中仍然能够存活，这是它与其他大部分丝状菌的区别。"]
["温度降低对活性污泥的沉降性能有何影响？","当温度突然降低时，污泥的沉降性能会变差。这是因为微生物的代谢速率降低，部分有机碳源不能被充分利用，形成胞外多聚物，使活性污泥微生物表面覆盖了大量的高黏性物质，导致污泥的结合水增多，体积增大，沉降性能变差。"]
["温度对活性污泥的相对黏度有何影响？","当活性污泥的相对黏度增大时，活性污泥的SV也随之增大，污泥沉降性能越差。在15～30℃时，相对黏度随温度的降低而略有升高。这意味着，当温度降低时，活性污泥的沉降性能可能会受到影响，变得更加困难。"]
["温度突然降低时，为何可能发生非丝状菌污泥膨胀？","当温度突然降低时，活性污泥微生物的正常生长代谢受到影响，可能产生更多的黏性胞外多聚物，导致污泥沉降性能更差。因此，温度突然降低是可能发生非丝状菌污泥膨胀的一个原因。"]
["活性污泥系统曝气池的pH应保持在什么范围内？","活性污泥系统曝气池的pH应保持在6.5～8.0的范围内。"]
["当进水中含有强酸时，活性污泥系统会出现什么现象？","当进水中含有强酸，活性污泥混合液的pH低于6.0时，会出现真菌的大量生长，菌胶团细菌的生长受到抑制。当pH降至4.5时，真菌将完全占优势，原生动物大部分消失，严重影响污泥的沉降、分离和出水水质。"]
["球衣菌属的适宜pH范围是多少？","球衣菌属的适宜pH范围为6.5～7.6。在这种条件下，容易发生丝状菌污泥膨胀。"]
["低pH或高pH对活性污泥系统有何影响？","过低或过高的pH都会对活性污泥系统产生不良影响。pH超过11时，活性污泥会破坏，处理效果显著下降。在工业废水处理工程中，过高或过低的pH不一定会引起污泥膨胀，但会使污泥解絮、抑制污泥活性或发生污泥上浮。"]
["曝气池中溶解氧浓度较低时，对污泥有什么影响？","当曝气池中溶解氧浓度较低时，容易发生污泥膨胀。虽然丝状菌也是好氧菌，但与其他菌胶团细菌相比，其具有较长的菌丝，比表面积大，对氧的亲和能力更强，所以更易夺得溶解氧进行生长繁殖，故在低氧环境中，它们仍可在竞争中取得优势，发生丝状菌污泥膨胀。"]
["哪些丝状菌在低DO条件下易于生长？","在低DO条件下，1701型、S.natans、H.hydrossis和M.parvicella丝状菌易于生长。"]
["在控制低DO引起的污泥膨胀过程中，DO浓度和F/M有何关系？","在控制低DO引起的污泥膨胀过程中，DO浓度和F/M有很大的相关性。F/M越高，所需的DO浓度越高。根据试验结果，可以绘制出不同F/M和DO浓度的关系图，从而确定发生污泥膨胀和未发生污泥膨胀时F/M和DO浓度范围。"]
["如何通过调整F/M和DO浓度来控制低DO引起的污泥膨胀？","通过降低污泥负荷或提高DO浓度可以控制低DO引起的污泥膨胀。但是，实际操作中需要考虑到运行成本、实际设计的最大曝气量等一系列问题。另外，控制污泥膨胀并恢复污泥良好的沉降性能所需要的时间比发生膨胀所需的时间更长。"]
["提高DO浓度来控制低DO引起的污泥膨胀需要多长时间？","提高DO浓度来控制低DO引起的污泥膨胀需要2～3个污泥龄。也就是说，若某污水处理系统的污泥龄为10天，则需要20～30天才能将过量的丝状菌淘汰掉，使丝状菌数量恢复原有水平，恢复原来良好的污泥沉降性能。"]
["Mulder提出的两种可能引起丝状菌膨胀的条件是什么？","Mulder提出的两种可能引起丝状菌膨胀的条件为：高负荷缺氧说和低负荷说。高负荷缺氧说指的是废水的浓度高，微生物在高负荷下消耗大量氧气，造成水中缺氧或低氧条件，抑制了菌胶团细菌的生长，而有利于能耐受低氧的球衣菌的大量繁殖。低负荷说是指进水浓度低，污泥处于极低负荷时，絮凝体中的菌胶团细菌得不到足够的营养，而交织于絮凝体中的球衣菌却形成长长的丝状体从絮粒中伸出，以增加表面积，充分吸收环境中的低浓度的营养，导致污泥膨胀。"]
["冲击负荷对活性污泥法系统的影响是什么？","冲击负荷是指流入曝气池内的废水量、浓度和水质成分等的突然变化。当负荷突增时，活性污泥法系统原有的正常运行状态将遭到破坏，污泥中的原有生态将失去平衡，生物相也将发生变化。这种情况下，丝状微生物往往易于适应，尽快恢复活动，进行繁殖，而若当水质含糖类物质及可溶性成分较多时，就易于发生丝状菌性污泥膨胀。"]
["水量突然变大时，活性污泥系统可能出现什么情况？","当水量突然变大时，如果活性污泥系统的机动性较小，可能会出现污泥流失，导致曝气池内污泥浓度降低。低浓度的MLSS既可以引发丝状菌污泥膨胀，也可能引起非丝状菌污泥膨胀。"]
["污泥负荷与污泥膨胀之间的关系是怎样的？","污泥负荷与污泥膨胀之间的关系是非常复杂的。不同研究者的研究结果大相径庭，这主要是因为其他诸多因素如污水性质、运行条件等同时影响着污泥沉降性能。在同样的负荷下，有的污泥可能处于膨胀状态，而另外的研究中却表明污泥沉降性能良好。因此，不能简单地根据污泥负荷来判断污泥是否会发生膨胀。"]
["反应器类型和流态对污泥沉降性能有什么影响？","反应器类型和流态对污泥沉降性能有很大的影响。完全混合式曝气池最易发生污泥膨胀，推流式反应器介于完全混合式和间歇式之间，而间歇式反应器最不容易发生污泥膨胀。这是因为流态影响的关键是底物的浓度梯度，不同类型的反应器具有不同的水力特性和底物分布，从而影响污泥的生长和沉降性能。"]
["在哪些情况下，污泥容易发生膨胀？","污泥容易发生膨胀的情况包括：当废水的浓度高，微生物在高负荷下消耗大量氧气，造成水中缺氧或低氧条件时；当进水浓度低，污泥处于极低负荷时；当曝气池受到冲击负荷，如废水量、浓度和水质成分的突然变化时；以及当反应器类型和流态对污泥沉降性能产生不利影响时，如采用完全混合式曝气池。"]
["如何通过调整反应器类型和流态来防止污泥膨胀？","通过调整反应器类型和流态可以有效地防止污泥膨胀。例如，在曝气池进水端设立选择器，以抑制特定丝状菌的过量生长；采用分格曝气池或设立缺氧（或厌氧）选择器；在SBR系统中采用限量曝气或初始反应段不曝气的方式；以及避免在初沉池停留时间过长等。这些措施可以改变曝气池内的水力特性和底物分布，从而抑制丝状菌的生长，改善污泥的沉降性能。"]
["完全混合式曝气池为什么容易引发污泥膨胀？","完全混合式曝气池容易引发污泥膨胀的原因在于其水力特性和底物分布特点。在完全混合式曝气池中，底物浓度在整个反应器中相对均匀，这可能导致某些丝状菌（如021N型、Thiothrix菌种等）在整个反应器内均匀生长并过量繁殖。此外，完全混合式曝气池中的混合作用可能导致污泥颗粒的破碎和絮凝体的解体，进一步加剧了污泥膨胀的发生。"]
["废水的进水方式主要有哪些？","废水的进水方式主要分为连续进水和间歇进水(不连续进水)两种。连续流的活性污泥工艺通常采用连续进水；SBR工艺通常采用间歇进水。"]
["连续流和SBR反应器内的底物浓度变化有何不同？","在连续流反应器内，底物浓度沿反应器池长，在空间上出现浓度梯度；而在SBR反应器内，底物浓度随时间出现浓度梯度。"]
["间歇进水对污泥膨胀的控制有何影响？","一般认为间歇进水可控制污泥膨胀，其原理类似于在连续流反应器首端增设选择器。然而，间歇进水不能控制M.parvicella、0092型、0041型和0675型丝状菌引起的污泥膨胀。"]
["曝气方法主要包括哪几种形式？","曝气方法主要包括机械搅拌式、鼓风曝气式和两者并用三种形式。"]
["机械搅拌式曝气方法在什么情况下容易发生高黏性膨胀？","采用机械搅拌式曝气方法时，曝气池的水温受气温影响很大，冬季水温有可能较低，就容易发生高黏性膨胀。"]
["鼓风曝气方式的曝气池水温受什么因素影响？","鼓风曝气采用鼓风机或空气压缩机向曝气池内供氧，水温受季节影响相对较小。"]
["哪些丝状菌的MCRT范围相当宽？","021N型、Thiothrix菌种、S.natans、N.limicola Ⅱ、1701型、H.hydrossis和诺卡氏菌的MCRT(污泥龄)范围相当宽。"]
["哪些丝状菌只在高MCRT(低F/M)的条件下存在？","M.parvicella、0092型、0041型、1851型、0914型、0803型、0581型和0675型丝状菌只在高MCRT(低F/M)的条件下存在。"]
["哪些丝状菌在MCRT≤2d(高F/M)的条件下生长良好？","0411型和1863型丝状菌在MCRT≤2d(高F/M)的条件下生长良好。"]
["哪些因素会影响0411型和1863型丝状菌的生长？","当废水中含有高浓度的相对分子质量低的有机酸时，有利于0411型丝状菌的生长；而废水中含有疏水性底物(如油和油脂)时，有利于1863型丝状菌的生长。"]
["生物选择器是什么？","生物选择器是在捷克学者Chudoba提出的动力学选择理论基础上开发出来用于控制污泥膨胀的技术。它的主要目的是在选择器内创造一个有利于菌胶团菌生长的生态环境，通过生物竞争机制抑制丝状菌的过度生长和繁殖，从而控制污泥膨胀的发生和发展。"]
["生物选择器有哪些分类？","生物选择器根据运行条件的不同，可分为：好氧选择器、缺氧选择器、厌氧选择器，以及厌氧、缺氧串联组合选择器。"]
["如何选择生物选择器？","选择生物选择器需要根据具体的处理水质、流态、工艺类型等运行条件来合理选择。不同的选择器对不同类型的丝状菌污泥膨胀的控制效果可能不同。"]
["好氧选择器的工作原理是什么？","好氧选择器利用浓度梯度的概念，使得选择器进水端具有较高的污泥负荷。当底物浓度高时，菌胶团菌的比生长速率大于丝状菌，菌胶团菌在竞争中占优势。通过合理设计选择器的流态和容积，可以有效去除大部分易降解有机物，控制污泥膨胀。"]
["好氧选择器设计要注意哪些点？","好氧选择器设计要注意两点：一是要求流态最好是推流，若是多格串联，也要求5格以上；二是选择器的容积是关键，容积过小，不足以去除大部分易降解有机物，使其进入主反应区；容积过大，又使得浓度梯度降低，不利于菌胶团菌的生长。"]
["缺氧选择器与缺氧池有何区别？","缺氧选择器与系统反硝化所设计的缺氧池的重大区别在于两者的目的不同：设置选择器的目的在于控制系统污泥膨胀，改善污泥的沉降性能；而缺氧池是为了实现反硝化，降低出水中的硝酸盐氮浓度。"]
["缺氧选择器的工作原理是什么？","缺氧选择器利用反硝化细菌利用易降解有机物作为电子供体，利用硝酸盐作为电子受体进行反硝化过程。由于大多数丝状菌不能利用硝酸盐作为电子受体，因此如果易降解有机物在缺氧段被去除，丝状菌的生长将被抑制，从而控制污泥膨胀的发生。"]
["缺氧选择器设计时，污泥负荷的取值范围是多少？","缺氧选择器设计时，污泥负荷的取值范围通常为0.7～1.0kgBOD₅/(kgMLSS·d)，对于可降解COD负荷值为1.2～1.7kgCOD/(kgMLSS·d)。这些取值有助于确定选择器的设计参数，并优化其对污泥膨胀的控制效果。"]
["缺氧选择器与缺氧池在容积大小上有什么差异？","缺氧选择器与缺氧池在容积大小上有明显的差异。缺氧选择器的主要作用是去除大量易降解有机物，使得进入好氧段的该类物质减少，因此其容积相对较小。而缺氧池则需要较大的池容，以利用慢速降解有机物进行反硝化反应，从而彻底去除硝态氮。"]
["厌氧选择器的目的是什么？","厌氧选择器的目的是通过有效去除易降解有机物（通过吸附）来控制污泥膨胀。这有助于保持污泥的稳定性和处理效率。"]
["厌氧选择器是如何控制污泥膨胀的？","在厌氧选择器中，聚磷菌(PAO)释放体内的聚磷作为能源，迅速吸附进水中的易降解有机物，特别是挥发性脂肪酸(VFAs)。丝状菌和其他异养菌没有这项功能。在后续的好氧环境下，由于聚磷菌已经吸附了大量有机物，它们在同其他细菌的竞争中处于优势地位。由于PAO属于菌胶团菌，这有助于控制污泥膨胀。"]
["厌氧选择器与缺氧选择器有何主要区别？","厌氧选择器与缺氧选择器都是代谢型选择器，但主要区别在于聚磷菌在厌氧选择器内只是完成了吸附过程，其增殖过程是在后续的主反应区（好氧区）完成的。而缺氧选择器主要利用缺氧环境进行反硝化反应。"]
["厌氧选择器为何可以设计成较小的容积？","由于聚磷菌对溶解性有机物的吸附速度较快，因此厌氧选择器可以设计成较小的容积。以泥龄计，其容积一般为0.5～1.0d。设计时有时也用水力停留时间来计算，为40～60min。"]
["厌氧选择器设计时需要考虑哪些因素？","厌氧选择器设计时需要考虑进水水质，特别是挥发性脂肪酸(VFAs)的含量。若进水中含有大量VFAs，则厌氧池需要较短的泥龄。如果进水中仅有一部分VFAs，则需要通过发酵反应产生足够的VFAs，这会影响厌氧段的泥龄设计。此外，易降解物质的数量也是影响厌氧泥龄的重要因素。"]
["如何通过选择器设计来减少丝状菌的丰度？","选择器的设计可以通过优化水力停留时间和污泥负荷来减少丝状菌的丰度。由于很少有丝状菌能在缺氧或厌氧条件下利用其他电子受体进行代谢，因此缺氧和厌氧选择器通常具有更好的生物选择作用。通过合理设计选择器，可以使得菌胶团菌在竞争中占优势，从而减少丝状菌的数量。"]
["生物选择器设计有哪些准则？","生物选择器设计可分为基于动力学模型的设计准则和经验设计准则。由于基于动力学模型的设计准则所需的动力学参数很难获得且难以精确，大多数情况下优先选用经验设计准则。经验设计准则主要基于选择器水力停留时间和污泥负荷来确定选择器的体积和运行条件。"]
["基于生物动力学模型的设计准则有何不足？","基于生物动力学模型的设计准则的最大不足在于其设计方法基于大量的动力学参数和化学计量学参数，而这些参数一般很难通过试验获得。因此，在实际应用中，这种设计准则的应用受到一定的限制。"]
["经验设计准则中，选择器水力停留时间和污泥负荷如何计算？","经验设计准则中，选择器水力停留时间（t）是通过进水流量（Q）、污泥回流量（Qx）和选择器体积（Vs.）来计算的，公式为：t = (Q + Qx) / Vs.。选择器污泥负荷（Nx）则是通过进水流量（Q）、进水中底物浓度（S0）、选择器体积（Vs.）和污泥浓度（X）来计算的，公式为：Nx = (Q × S0) / (Vs. × X)。"]
["缺氧或厌氧选择器在实际应用中需要满足哪些条件？","在实际应用中，采用缺氧或厌氧选择器需要满足以下条件：首先，当采用缺氧生物选择器时，主反应区需完成硝化，以便为生物选择器提供所需的硝态氮；其次，在厌氧选择器内必须完成COD的快速去除，以用于生物放磷。这些条件确保了选择器能够有效地进行生物选择和污泥控制。"]
["生物选择器设计需要注意哪些要点？","生物选择器设计需要注意以下要点：\n1) 选择器是否需要分格设计？\n是的，选择器需分格设计。当水力停留时间相同时，分格数越多则对丝状菌生长的抑制效果就越好。但分格过多会给施工和运行管理带来不便，一般的选择器分格数为4～6格。\n2) 如何提高选择器第一格中的F/M值？\n应尽量提高选择器第一格中的F/M值。第一格的微生物组成和特性对抑制丝状菌的生长有重要影响。若第一格中的F/M值很大便能有效地抑制丝状菌的生长，并保证后续曝气池中污泥良好的沉降性能。\n3) 如何确定选择器的水力停留时间？\n污水在选择器中的停留时间以回流污泥能吸收80%～90%的可溶性有机基质为宜。若停留时间过短，则不能有效抑制丝状菌生长；若停留时间过长，则会造成微生物活性梯度增大并增加运行费用。对城市污水或相似工业废水，水力停留时间一般为5～30min(通常为20min左右)。\n4) 如何确定曝气池的曝气时间？\n增加曝气池的水力停留时间是为了使回流污泥具有较高的对有机基质的吸附活性。曝气时间较长能使回流污泥处于饥饿状态，进入选择器后能快速吸附污水中的有机基质。处理城市污水和相似工业废水时，完全混合曝气池的曝气时间一般为5～6h(废水浓度较高时则需适当延长)。"]
["生物选择器在哪些处理工艺中得到了广泛应用？","生物选择器的理念广泛应用于市政污水处理和工业废水处理中。当采用推流式工艺时，如A/O、A²/O工艺，其前段作用类同于生物选择器，一般不用单独再设置。对于SBR工艺，如传统SBR工艺一般无须设置单独的选择器，但CASS、CAST类工艺由于其注水期较长，污泥负荷较低，一般应设置生物选择器。对于工业废水，由于不满足缺氧、厌氧选择器的应用条件，一般选用好氧选择器。"]
["在不同的污水处理工艺中，生物选择器的设置原则是什么？","在不同的污水处理工艺中，生物选择器的设置原则主要是考虑流态和进水性质。对于推流式工艺如A/O、A²/O，其前段作用已经类似于生物选择器，因此一般不再单独设置。对于氧化沟工艺，是否设置选择器除了考虑流态外，还应考虑进水性质，例如Orbal氧化沟建议设置生物选择器。对于SBR工艺，注水期较短、污泥负荷较高的传统SBR工艺通常不需要单独设置选择器，但注水期较长、污泥负荷较低的CASS、CAST类工艺则一般应设置生物选择器。对于工业废水，由于不满足缺氧、厌氧选择器的应用条件，通常选择好氧选择器。"]
["对于市政污水和工业废水，生物选择器的选择有何不同？","对于市政污水和工业废水，生物选择器的选择主要基于水质和工艺需求的不同。对于市政污水，其选择器的形式一般结合系统除磷脱氮的要求综合考虑。而对于工业废水，由于不满足缺氧、厌氧选择器的应用条件（缺少氮、磷），一般选用好氧选择器。这是因为工业废水的成分复杂，可能含有对缺氧、厌氧微生物有害的物质，而好氧选择器则更适合处理这种水质。"]
["低负荷污泥膨胀的主要理论解释有哪些？","低负荷污泥膨胀的主要理论解释有两种：动力学选择理论和扩散选择理论。动力学选择理论认为，在底物浓度低的情况下，丝状菌相对于菌胶团会优势生长。而扩散选择理论则指出，由于扩散受到限制，活性污泥絮体内部菌胶团可利用的底物浓度相对于丝状菌偏小，导致菌胶团的生长速率低于丝状菌的生长速率。"]
["如何通过提高污泥负荷来控制低负荷引起的污泥膨胀？","提高污泥负荷可以通过两种主要方式来实现：一是加大排泥量，即缩短污泥龄，通过减低系统内的污泥浓度，提高单位污泥量所对应的底物浓度，从而防止丝状菌相对于菌胶团菌的优势生长；二是加大进水量，即缩短水力停留时间，由于水力停留时间与COD-污泥负荷呈负相关性，这样也能变相提高污泥负荷，防止丝状菌的过量繁殖。"]
["如何在曝气池内形成底物浓度梯度以控制低负荷引起的污泥膨胀？","在曝气池内形成底物浓度梯度以防止低负荷引起的污泥膨胀，可以采用推流式反应器、序批式反应器(SBR)或接触池与完全混合式反应器相结合的工艺。这些工艺设计可以有效地在曝气池内产生底物浓度的梯度变化，从而避免底物浓度过低导致的丝状菌优势生长。"]
["低负荷引起的污泥膨胀与活性污泥去除性能有何关系？","低负荷会带来高的COD去除率，但同时也容易导致污泥膨胀。这是因为低负荷条件下，丝状菌相对于菌胶团会优势生长，导致污泥结构不稳定，进而影响污泥的沉降性能。因此，低负荷引起的污泥膨胀往往与好的活性污泥去除性能相关，但也会带来污泥沉降困难的问题。"]
["哪些工艺可以帮助在曝气池内形成底物浓度梯度？","可以采用推流式反应器、序批式反应器(SBR)或接触池与完全混合式反应器相结合的工艺来在曝气池内形成底物浓度梯度。这些工艺通过不同的水流方式和反应机制，使得底物浓度在曝气池内产生梯度变化，从而有助于控制低负荷引起的污泥膨胀。"]
["推流式反应器如何形成底物浓度梯度？","在推流式反应器中，底物浓度随着反应器的流程依次降低，形成浓度梯度。这是因为反应器中的底物被微生物逐渐消耗，导致后续部分的底物浓度较低。这种浓度梯度的出现有利于菌胶团菌相对于丝状菌的优势生长。推流式反应器的流程及底物浓度沿程变化示意图如图所示：\n@HXWNPZ084.jpg@$"]
["推流式反应器中底物浓度的变化对微生物生长有何影响？","在推流式反应器中，前段由于底物浓度高，菌胶团菌将优势生长；后段由于底物浓度低，丝状菌将优势生长。但由于大部分的底物在前段被微生物利用，整体结果是推流式反应器有利于菌胶团菌优势生长。"]
["实际污水处理厂中如何设置推流式反应器以达到推流效果？","在实际污水处理厂中，多设置多廊道来达到推流的效果。然而，这种多廊道的池子经常会由于曝气和搅拌而产生纵向上的混合，很难实现严格的推流运行。因此，可以通过将廊道分隔化来取得好的结果。此外，还可以考虑在主反应区最前边设置一个生物选择器。"]
["SBR法是如何防止污泥膨胀的？","SBR法通过其特殊的运行阶段和底物浓度变化来防止污泥膨胀。首先，SBR法的反应阶段底物浓度变化相当于普通曝气池的分格数为无穷多，使得SBR工艺本身就是一个性能良好的防止污泥膨胀的选择器。其次，SBR法在进水阶段和反应阶段开始时处于缺氧状态，这种环境利于抑制丝状菌的过量生长。再者，SBR法去除底物的速率大，污泥龄短，使得丝状菌不能很好地繁殖。最后，SBR法可以省去初沉池，减少废水中溶解性底物的比例，同时增加总固体量。SBR工艺流程及底物浓度随时间变化示意图如图所示：\n@HXWNPZ086.jpg@$"]
["SBR法与传统活性污泥法相比，在防止污泥膨胀方面有何优势？","与传统活性污泥法相比，SBR法在防止污泥膨胀方面具有以下优势：首先，SBR法的反应阶段底物浓度变化大，相当于分格数无穷多，使得SBR工艺本身就是一个性能良好的选择器。其次，SBR法在运行过程中存在缺氧状态，利于抑制丝状菌的过量生长。再者，SBR法的污泥龄短，去除底物速率大，使得丝状菌不易繁殖。最后，SBR法通过省去初沉池，改变了废水中底物的比例，也有助于防止污泥膨胀。"]
["对于处理低浓度的生活污水，哪些处理工艺是推荐的？","对于处理低浓度的生活污水，推荐采用推流式反应器、SBR工艺及带有生物选择器或接触池的工艺。这些工艺能有效地防止污泥膨胀，避免采用单独的完全混合法。对于氧化沟工艺，由于该工艺一般采用较大的回流比，接近完全混合法，推荐在氧化沟前段设置缺氧或厌氧选择器来抑制污泥膨胀。"]
["改良A/O工艺的主要目的是什么？","改良A/O工艺的主要目的是为了防止污泥膨胀。其通过在曝气池首端设置缺氧选择器，以提高F/M值，使菌胶团细菌迅速摄取、转化并储存污水中的大部分营养物质，从而夺取了丝状菌的营养源，达到控制污泥膨胀的效果。改良A/O工艺试验装置图如图所示：\n@HXWNPZ087.jpg@$"]
["缺氧选择器在改良A/O工艺中起什么作用？","在改良A/O工艺中，缺氧选择器起到了选择器和反硝化脱氮的作用。一方面，通过局部提高F/M值，菌胶团细菌在此环境下能够迅速摄取并转化营养物质，抑制丝状菌的生长。另一方面，缺氧选择器也促进了反硝化过程，降低出水中的硝酸盐浓度。"]
["在什么情况下，缺氧选择器可能无法完全预防丝状菌污泥膨胀？","当有机负荷过低时，缺氧选择器可能无法完全预防丝状菌污泥膨胀。这是因为低负荷条件下，原水进入缺氧选择器后会被稀释，同时污泥回流液中的硝态氮在缺氧条件下进行反硝化也会消耗部分COD，导致系统内的COD浓度梯度非常小，无法有效抑制丝状菌的过量繁殖。有机负荷对改良A/O工艺中污泥沉降性能的影响如图所示：\n@HXWNPZ088.jpg@$"]
["改良A/O工艺中污泥膨胀期间，为什么没有出现污泥流失现象？","在改良A/O工艺中，污泥膨胀期间没有出现污泥流失现象，主要是因为二沉池体积相对较大，活性污泥在二沉池内停留时间较长，从而防止了污泥的流失。同时，出水水质仍然很好，出水清澈透明，悬浮物基本检测不出。"]
["如何控制改良A/O工艺中丝状菌污泥膨胀？","改良A/O工艺中丝状菌污泥膨胀可以通过两种方法进行控制。第一种是提高有机负荷，通过增加进水流量使有机负荷恢复到较高水平，利用菌胶团细菌在高基质浓度下的竞争优势，控制污泥膨胀。第二种方法是将剩余污泥移入SBR反应器内，通过调整运行周期和曝气时间等条件，使污泥在高基质浓度下生长，达到控制污泥膨胀的目的。采用SBR工艺控制低负荷下改良A/O工艺中污泥膨胀如图所示：\n@HXWNPZ089.jpg@$"]
["SBR工艺处理生活污水时，设定的有机负荷和对应的曝气时间分别是多少？","采用SBR工艺处理生活污水时，设定的四个有机负荷分别为0.16kgBOD₅/(kgMLSS·d)、0.11kgBOD₅/(kgMLSS·d)、0.08kgBOD₅/(kgMLSS·d)、0.03kgBOD₅/(kgMLSS·d)，对应的曝气时间分别为6h、8h、12h、24h。有机负荷对SBR工艺中活性污泥沉降性能的影响如图所示：\n@HXWNPZ090.jpg@$"]
["SBR工艺在低负荷下对活性污泥沉降性能的影响如何？","SBR工艺在低负荷下对活性污泥沉降性能有较好的影响。试验结果表明，在SBR工艺中，即使污泥负荷降低到0.08kgBOD₅/(kgMLSS·d)仍然没有发生膨胀。这主要与SBR的工艺特点有关，其底物在时间上呈现推流过程，形成较大的浓度梯度，有利于菌胶团菌的优先生长，抑制了丝状菌的生长，从而预防污泥膨胀。"]
["在SBR工艺中，曝气时间过长会对活性污泥和出水产生什么影响？","在SBR工艺中，当曝气时间过长时，会对活性污泥和出水产生不良影响。曝气时间过长会导致活性污泥解体，污泥浓度下降，出水变得浑浊。此外，长时间的曝气还会使活性污泥丧失去除有机污染物的能力，导致出水COD和SS浓度升高，处理效果变差。"]
["改良A/O工艺和SBR工艺在预防低负荷污泥膨胀方面的能力有何不同？","改良A/O工艺和SBR工艺在预防低负荷污泥膨胀方面的能力有所不同。试验结果表明，当改良A/O工艺的负荷降低到0.1kgBOD₅/(kgMLSS·d)时，发生了污泥膨胀。而SBR工艺在更低的负荷下（如0.08kgBOD₅/(kgMLSS·d)）仍然能够预防污泥膨胀。这主要是因为SBR工艺具有较大的底物浓度梯度，有利于菌胶团菌的优先生长，从而抑制丝状菌的生长。因此，SBR工艺在预防低负荷污泥膨胀方面表现出更强的能力。"]
["在活性污泥工艺中，SVI值是否越低越好？","在活性污泥工艺中，SVI值并不是越低越好。虽然较低的SVI值可能表明污泥沉降性能较好，但如果处理效果很差，SVI值的降低就没有实际意义。例如，在SBR工艺中，当曝气时间过长导致污泥解体时，虽然SVI值可能较低，但出水COD和SS浓度都很高，丧失了去除有机污染物的能力。因此，在评价活性污泥工艺的性能时，需要综合考虑SVI值和处理效果等多个指标。"]
["低溶解氧是如何成为污泥膨胀的常见诱因的？","低溶解氧成为污泥膨胀的常见诱因主要是因为丝状菌相对于菌胶团菌在较低的溶解氧条件下具有更强的生长竞争力。虽然菌胶团菌的DO半饱和系数略高于丝状菌，但在常规污水处理工艺中，DO通常控制在较高的水平，使两者都能正常生长。然而，当考虑到DO在絮体内部的扩散阻力时，絮体内部的DO浓度可能成为菌胶团生长的限制因素，而丝状菌由于扩散在絮体外围，更容易接触到DO。因此，在低溶解氧条件下，丝状菌的生长优势可能导致污泥膨胀。"]
["污泥负荷率F/M与防止污泥膨胀的最低溶解氧浓度有何关系？","污泥负荷率F/M与防止污泥膨胀的最低溶解氧浓度之间存在函数关系。具体来说，当污泥负荷率高、基质浓度大时，需氧量大，因此维持混合液中溶解氧浓度的要求也相应提高。Palm等发现，防止污泥膨胀的最低溶解氧浓度是污泥负荷率的函数。这意味着，在不同的污泥负荷条件下，存在一个最低的溶解氧安全线，当曝气池运行时的DO维持在这个安全线以上时，可以避免因DO供应不足而导致的丝状菌膨胀。"]
["改良A/O工艺中，低溶解氧引起的丝状菌污泥膨胀是如何控制的？","低溶解氧引起改良A/O工艺丝状菌污泥膨胀的污泥照片(200×)如图所示：\n@HXWNPZ092.jpg@$\n在改良A/O工艺中，低溶解氧引起的丝状菌污泥膨胀可以通过提高溶解氧浓度来控制。当系统内的溶解氧浓度降低到较低水平时，SVI开始上升，表明发生了污泥膨胀。此时，通过增加曝气量或调整曝气方式，提高系统内的溶解氧浓度，可以有效地控制污泥膨胀。然而，需要注意的是，溶解氧浓度的提高需要逐渐进行，以避免对系统造成过大的冲击。此外，恢复速率可能会比较缓慢，需要耐心等待。"]
["在改良A/O工艺中，低溶解氧条件下污泥膨胀对出水水质有何影响？","在改良A/O工艺中，尽管发生了低溶解氧引起的丝状菌污泥膨胀，但出水水质并未受到显著影响。具体来说，BOD和COD的去除率与膨胀之前相差不大，而SS的去除率甚至有所提高。出水通常清澈透明，SS经常检测不出。这表明，尽管污泥膨胀影响了污泥的沉降性能，但系统对污染物的去除能力并未受到严重影响。"]
["低溶解氧条件下，改良A/O工艺中的TN去除率有何变化？","在低溶解氧条件下，改良A/O工艺中的TN去除率发生了变化。当DO浓度在较低水平时，TN的去除率有所提高，从高溶解氧条件下的30%~45%提高到55%～75%。这是因为低溶解氧条件有利于反硝化过程的进行，从而提高TN的去除率。然而，当DO浓度进一步降低到极低水平时，氨氮和TN的去除率会迅速降低，因为过低的溶解氧浓度会抑制硝化和反硝化过程的进行。"]
["菌胶团菌和丝状菌在DO半饱和系数上有何不同？","菌胶团菌相对于丝状菌具有较大的DO半饱和系数。具体来说，纯种的1701型和Sphaerotilus natans的DO半饱和系数大约为0.01～0.03mg/L，而纯种的菌胶团菌的DO半饱和系数为0.07mg/L。这表明在相同的溶解氧条件下，菌胶团菌对DO的需求略高于丝状菌。"]
["在污水处理工艺中，为何常规的DO控制不会使DO成为限制性因素？","在常规的污水处理工艺中，DO通常控制在2.0mg/L左右，这个水平足以满足菌胶团菌和丝状菌的正常生长需求，因此DO不会成为限制性因素。在这个DO水平下，两种微生物都能有效地利用溶解氧进行代谢活动。"]
["考虑DO在絮体内部的扩散阻力时，DO浓度对哪种微生物的生长影响更大？","考虑DO在絮体内部的扩散阻力时，菌胶团菌的生长更容易受到DO浓度的影响。因为菌胶团菌生长在絮体内部，而DO需要克服较大的扩散阻力才能到达絮体内部，所以絮体内部的DO浓度可能成为菌胶团生长的限制因素。相反，丝状菌扩散在絮体外围，更容易接触到DO，因此其生长受DO浓度的影响较小。"]
["使用Monad方程描述DO对丝状菌和菌胶团生长和竞争的影响时，DO半饱和系数的选择有何注意事项？","在使用Monad方程描述DO对丝状菌和菌胶团生长和竞争的影响时，DO半饱和系数的选择需要考虑实际情况下DO在絮体内部的扩散阻力。由于真实的DO半饱和系数只是理论值，实际情况下需要选用一个表观的DO半饱和系数。这个系数应该比真实的常数大，而且菌胶团菌的DO半饱和常数应明显高于丝状菌的DO半饱和常数，以更准确地反映实际生长和竞争情况。"]
["丝状菌污泥膨胀发生时，改良A/O工艺的TN去除率为何会提高？","丝状菌污泥膨胀发生时，改良A/O工艺的TN去除率提高的原因可能是低溶解氧条件有利于反硝化过程的进行。在反硝化过程中，硝酸盐被还原为氮气，从而实现TN的去除。由于丝状菌污泥膨胀导致系统内DO浓度降低，这为反硝化菌提供了更有利的生长环境，从而提高了TN的去除率。"]
["SBR工艺在预防低负荷引起的丝状菌污泥膨胀方面的效果如何？","SBR工艺在一定程度上可以预防低负荷引起的丝状菌污泥膨胀。然而，当无聚磷菌存在时，SBR工艺无法抑制低溶解氧引起的丝状菌污泥膨胀。尽管如此，与改良A/O工艺相比，SBR工艺中发生的污泥膨胀程度相对较轻。"]
["在低溶解氧条件下，SBR工艺的污泥膨胀情况如何？","在低溶解氧条件下，SBR工艺中的污泥膨胀逐渐加剧。与改良A/O工艺相比，SBR工艺中的污泥膨胀程度相对较轻，但SVI值仍然逐渐升高。在SBR工艺中，SV最大只达到64%，SVI最大达到220mL/g。"]
["如何通过控制溶解氧浓度来控制SBR工艺中的污泥膨胀？","通过提高溶解氧浓度可以有效地控制SBR工艺中的污泥膨胀。将溶解氧浓度提高到2.0mg/L以上，并在这样的条件下运行10个周期后，污泥膨胀可以得到有效控制，SVI降低到142mL/g。\n溶解氧浓度对SBR工艺中的污泥沉降性能的影响如图所示：\n@HXWNPZ093.jpg@$"]
["活性污泥中的微生物为了正常生长和繁殖需要哪些营养物质？","活性污泥中的微生物为了正常生长和繁殖，除了需要碳源外，还需要多种营养物质，包括N、P、S及各种金属元素。这些营养物质对于微生物的正常新陈代谢活动和维持微生物种类的动态平衡及生物活性至关重要。营养元素的功能和来源如图所示：\n@HXWNPZ094.jpg@$"]
["污水中缺少哪些营养物质可能导致丝状菌过量增殖和污泥膨胀？","污水中缺少N、P等营养物质可能导致丝状菌的过量增殖和污泥膨胀。丝状菌如浮游分枝球衣菌(Sphaerotius natans)、丝硫细菌(Thiothrix sp.)等对营养物质有较强的亲和力、吸收率和累积能力，在进水底物中缺乏营养物质时能占优势而过量增殖，从而引发污泥膨胀问题。"]
["营养物质的缺乏如何影响微生物的生长和底物降解能力？","营养物质的缺乏会抑制或终止许多生物化学反应，降低营养敏感型微生物的活性和底物降解能力。这会导致微生物类群和数量的改变，使低营养型微生物，如某些丝状菌得以过量增殖，进而出现污泥膨胀问题。"]
["哪些丝状菌常因营养物质缺乏而在污水中过量增殖？","常见的因营养物质缺乏而在污水中过量增殖的丝状菌包括1701型、浮游分枝球衣菌(Sphaerotius natans)和丝硫细菌(Thiothrix sp.)等。这些丝状菌对营养物质有较强的亲和力、吸收率和累积能力，能在营养缺乏的环境中占优势而过量增殖。"]
["在哪些国家或地区，因营养物质缺乏引起的污泥膨胀问题较为普遍？","在南非和北美，因营养物质（如N、P等）缺乏引起的污泥膨胀问题较为普遍。例如，南非大约33座污水处理厂中有27座存在此类问题，而美国马萨诸塞州也有34%的污水处理厂因营养物缺乏而出现膨胀问题。"]
["一些丝状菌的细胞干重中营养物质的含量与絮凝形成菌相比如何？","一些丝状菌的细胞干重中营养物质的含量较少。例如，絮凝形成菌的细胞干重含N为12%～14%，而丝状菌如Sphaerotius natans、Thiothrix、Beggiatoa的细胞干重中含N仅为5%～6%。"]
["丝状菌对营养物质的亲和力、吸收率和累积能力如何？","丝状菌对营养物质具有较强的亲和力、吸收率和累积能力。这使得它们在不平衡的生长条件下具有优势，特别是在营养物质浓度较低的情况下。"]
["在营养物质缺乏的情况下，哪些丝状菌容易在污泥中占优势？","在营养物质缺乏的情况下，如Thiothrix sp.、Sphaerotius natans、021N型、可能是H. hydrosis、0041型、0625型等丝状菌容易在污泥中占优势。"]
["哪些因素影响了丝状菌对营养物质的利用率？","丝状菌对营养物质的利用率受到多种因素的影响，包括污泥处理系统中的选择器类型（如好氧、缺氧、厌氧等）、污泥处理工艺（如CSTR）以及具体的丝状菌种类。在营养物受限制的情况下，某些丝状菌的最大氨利用率和最大正磷酸盐利用率较高，这有利于它们在营养物质缺乏的环境中生长。"]
["为什么在营养物缺乏的情况下，缺氧选择器不能控制丝状菌的生长？","在营养物缺乏的情况下，缺氧选择器不能控制丝状菌的生长是因为许多丝状菌对营养物质有较强的亲和力，这可能导致它们在营养缺乏的环境中仍然能够生长并占据优势。"]
["丝状菌能适应哪些营养物质含量范围？","丝状菌可以适应较宽的营养物质含量范围。例如，Nocardia菌群和Sphaerotilus可以适应一个较宽的营养条件变化范围。这种适应性使得丝状菌在营养物质缺乏的环境中仍然能够生长。"]
["如何用微生物选择理论解释营养物缺乏下的丝状菌污泥膨胀？","根据微生物选择理论，当微生物处于受底物（即营养物质）限制的不利状态时，丝状菌由于具有低的最大比生长速率和饱和常数，在低营养物浓度下其生长速率大于菌胶团细菌的生长速率。同时，丝状菌的比表面积大于菌胶团细菌，使其能够最大可能地吸收利用有限的营养物，从而在低营养物浓度下更快地生长。因此，丝状菌逐渐成为优势菌种，引起污泥膨胀。"]
["C/N值大于8.5时，哪种丝状菌容易引发污泥膨胀？","当C/N值大于8.5时，Sphaerotius natans（S.natans）容易引发污泥膨胀。"]
["1701型在处理高C/N工业废水中的表现如何？","在处理高C/N工业废水中，1701型菌的出现更多是由于一些选择优势引起的，而不是单纯的N缺乏引起的。"]
["Wagner的研究发现了什么与污泥沉降性能的相关性？","Wagner的研究发现，污泥中的P含量与污泥沉降性能存在密切的相关性。当P/MLSS<3%时，SVI增加，可能发生污泥膨胀。"]
["污水处理厂中的哪些微量元素和营养物质可能影响污泥的沉降性能？","污水处理厂中的Fe和P等微量元素和营养物质都可能影响污泥的沉降性能。例如，Carter和Makinney报道，Kansas的 Lawrance污水处理厂因缺乏Fe引起污泥膨胀。"]
["在BOD/N比例较高的情况下，污泥膨胀的原因是什么？","在BOD/N比例较高的情况下，污泥膨胀的原因可能是非丝状菌型的结合水含量高造成的高黏度膨胀。过量的碳源存在，使微生物不能充分利用而转变为多聚糖类胞外储存物，这种储存物是高度亲水型化合物，从而形成结合水，影响了污泥的沉降性能。"]
["Wagner关于污水中P含量对污泥沉降性能的研究有何发现？","Wagner的研究发现，当污水中的P/MLSS比例小于3%时，SVI增加，可能发生污泥膨胀。而超过这个比例后则很少发生膨胀。此外，他还发现，N浓度的高低会影响P/C比与SVI之间的关系，即在活性污泥系统中，需要在C、N、P之间维持一个平衡关系。"]
["啤酒废水的特点是什么，为什么它容易发生污泥膨胀？","啤酒废水的主要成分包括多种糖类、酵母、醇类、氨基酸和蛋白质等有机物，属于含糖量较高的易溶解性废水，且营养物极不平衡。这种废水因其有机物含量高和营养物不平衡的特性，极易发生污泥膨胀。"]
["在啤酒废水的试验中，如何通过改变进水的营养物含量来研究污泥膨胀？","在啤酒废水的试验中，通过改变NH₄Cl和KH₂PO₄的投加量来改变进水中总氮(TN)及总磷(TP)含量，从而模拟不同营养物条件下的污泥膨胀情况。试验设定了不同的BOD/N/P值，例如100/5/1、100/4/0.8等，以观察和分析这些条件下污泥沉降性能和污泥膨胀的变化。"]
["如何用SVI值来表示污泥沉降性能和污泥膨胀程度？","在试验中，SVI值被用来表示污泥沉降性能和污泥膨胀程度。对于每一个进水BOD/N/P值，都进行足够长的周期数的运行，使其达到一个较为稳定的SVI值基本不变，此SVI值即为该BOD/N/P值下的最大SVI值，表示为SVI_max。通过比较不同BOD/N/P值下的SVI_max，可以评估污泥沉降性能和污泥膨胀程度的变化。"]
["不同BOD/N/P值对污泥沉降性能的影响？","如图所示：\n@HXWNPZ092.jpg@$\n可以看出，在进水BOD/N/P从100/5/1变为100/0.94/0.3的过程中，污泥体积指数（SVI）值逐渐上升，但上升速度相对较慢。这表明污泥的沉降性能虽然有所下降，但并未发生急剧的恶化。此外，与进水BOD/N/P为100/2/0.4的条件相比，SVI值并没有出现大幅度的波动，说明污泥膨胀的程度并不严重。同时，在试验的后期阶段，SVI值维持在相对稳定的较高水平，这可能是由于污泥系统逐渐适应了低营养环境，并达到了一种新的平衡状态。\n不同进水BOD/N/P条件下的SVI_max和V_SVI如图所示：\n@HXWNPZ093.jpg@$"]
["营养物缺乏引起的丝状菌污泥膨胀的原因是什么？","营养物缺乏引起的丝状菌污泥膨胀的原因在于，当进水中氮和磷的含量不足时，会打破活性污泥中微生物的营养平衡。丝状菌在这种营养不足的环境下容易过量生长，干扰污泥絮体的凝聚和沉降，从而导致污泥膨胀现象。"]
["试验中如何模拟不同营养物条件下的污泥膨胀？","试验中通过改变进水中的NH₄Cl和KH₂PO₄的投加量，来改变进水中总氮(TN)及总磷(TP)的含量，从而模拟不同营养物条件下的污泥膨胀。通过设定不同的BOD/N/P值，如100/5/1、100/4/0.8、100/3/0.6等，观察和分析这些条件下污泥沉降性能和污泥膨胀的变化。"]
["如何用SVI值表示污泥沉降性能和污泥膨胀程度？","SVI值（污泥体积指数）被用来表示污泥沉降性能和污泥膨胀程度。在试验中，通过长期稳定运行，使污泥达到一个相对稳定的SVI值，这个值即为该条件下的最大SVI值（SVI_max）。SVI值越高，表示污泥沉降性能越差，污泥膨胀程度越严重。通过比较不同条件下的SVI_max，可以评估不同营养物含量对污泥沉降性能和膨胀程度的影响。"]
["进水BOD/N/P为100/4/0.8时，污泥的沉降性能如何？","当进水BOD/N/P为100/4/0.8时，污泥的沉降性能仍然能够保持正常。此时污泥微生物仍以菌胶团为主，丝状菌数量略有增加，但并没有过量生长。污泥的沉降性能与凝聚性能都很好，上清液清澈，出水悬浮物少。这一结果表明，在本试验SBR法处理啤酒废水的运行中，进水BOD/N/P为100/4/0.8并没有对微生物形成氮和磷的限制。"]
["进水BOD/N/P从100/5/1突然变为100/3/0.6时，污泥沉降性能发生了什么变化？","当进水BOD/N/P从100/5/1突然变为100/3/0.6时，污泥的沉降性能开始恶化。经过一定周期的运行，SVI值上升到150mL/g以上。丝状菌的数量逐渐增加，干扰了污泥絮体之间的接近和压实。继续此条件下的运行，污泥的沉降性能进一步恶化，最终发生严重的丝状菌污泥膨胀，SVI值迅速上升，镜检观察到大量笔直丝状菌占据整个菌胶团。"]
["进水BOD/N/P为100/2/0.4时，污泥膨胀的特点是什么？","当进水BOD/N/P为100/2/0.4时，污泥膨胀的特点呈现出一定的特殊性。在初始阶段，SVI值上升到较高水平，存在过量的笔直丝状菌，发生较为严重的污泥膨胀。然而，随后SVI值又迅速下降，污泥膨胀程度得到缓解。这一过程中，大量丝状菌束从菌胶团中分散出来并发生断裂，导致污泥絮体松散和比重降低。最终，SVI值维持在一个相对稳定的较高水平。"]
["在处理啤酒废水时，应如何确定合适的BOD/N/P值？","在处理啤酒废水时，应综合考虑废水的具体水质和微生物的营养需求来确定合适的BOD/N/P值。传统观点认为BOD/N/P为100/5/1才能满足活性污泥微生物生长的需要，但本试验结果表明，在某些情况下，如啤酒废水的处理中，较低的氮和磷含量（如BOD/N/P为100/4/0.8）也能维持工艺的正常运行。因此，在实际运行管理中，应根据废水水质具体测算微生物的营养需求量，以确定合适的BOD/N/P值。"]
["如何控制污泥膨胀并使其恢复正常状态？","调整营养配比：\n当进水BOD/N/P比例偏离正常范围时，应逐步调整营养物质的投加量，使其回到适宜范围。例如，当发现污泥沉降性能开始恶化时，可以逐渐增加进水中NH₄Cl和KH₂PO₄的投加量，使BOD/N/P值回到如100/5/1或更适合本处理工艺的比例。\n需要注意的是，不同废水的适宜BOD/N/P比例可能有所不同。在本试验中，处理啤酒废水的SBR法工艺在进水BOD/N/P为100/4/0.8时仍能维持正常运行，因此在实际运行管理中应根据废水水质具体测算微生物的营养需求量。\n观察污泥微生物变化：\n通过显微镜观察污泥中菌胶团细菌和丝状菌的数量和比例，以及污泥絮体的形状和结构变化。当发现丝状菌数量逐渐增加，超出菌胶团的边界，干扰污泥絮体之间的接近和压实时，应警惕污泥膨胀的发生。\n控制污泥负荷和曝气条件：\n适当的污泥负荷和曝气条件是维持污泥沉降性能稳定的重要因素。过高的污泥负荷或曝气不足都可能导致污泥膨胀。因此，应根据实际情况调整污泥负荷和曝气条件，保持曝气池中的溶解氧在适宜范围内。\n采用选择器技术：\n选择器是一种通过创造特定的环境和条件，促进底物的快速去除，从而抑制丝状菌生长的技术。在某些情况下，即使采用选择器，在营养物不足的情况下也不能完全防止污泥膨胀，但可以减缓其发生速度并降低膨胀程度。\n投加抑制剂或改良剂：\n在特定情况下，可以考虑投加抑制剂或改良剂来控制污泥膨胀。例如，投加氯气可以抑制大多数丝状菌的生长。但需要注意的是，抑制剂或改良剂的使用可能会对环境产生负面影响，因此应谨慎使用，并遵循相关规定。\n及时排泥和调整活性污泥浓度：\n当污泥膨胀发生时，应及时排泥以降低活性污泥浓度，减轻丝状菌对污泥沉降性能的影响。同时，根据实际需要调整活性污泥浓度，以维持工艺的稳定运行。"]
["为什么在进水BOD/N/P从100/5/1变为100/0.94/0.3时，污泥膨胀并不严重？","在进水BOD/N/P从100/5/1变为100/0.94/0.3时，污泥膨胀并不严重的原因可能是多方面的。首先，啤酒废水中可能含有其他有机物质或微量元素，这些物质在一定程度上补充了微生物所需的营养，缓解了氮和磷缺乏带来的压力。其次，污泥系统中的微生物可能已经适应了这种低营养环境，通过调整自身的代谢途径和生长策略来应对营养物质的不足。此外，污泥系统中的种群结构也可能发生了变化，那些能够适应低营养环境的微生物种群逐渐占据优势。最后，污泥系统本身具有一定的稳定性和恢复能力，能够在一定程度上抵抗不利条件的影响。"]
["进水BOD/N/P为100/0.94/0.3时，污泥膨胀的速率为什么最慢？","进水BOD/N/P为100/0.94/0.3时，污泥膨胀的速率最慢可能是由于污泥系统在这种极端营养缺乏条件下的适应性和稳定性。在长时间的运行过程中，污泥中的微生物可能逐渐适应了这种低营养环境，通过优化自身的代谢途径和生长策略，减少了对氮和磷的需求。此外，污泥系统中的种群结构也可能发生了调整，那些能够适应低营养条件的微生物种群逐渐占据主导地位，从而维持了污泥系统的相对稳定，减缓了污泥膨胀的速率。"]
["丝状菌污泥膨胀时，上清液为何较为清澈，出水悬浮物较少？","在丝状菌污泥膨胀时，上清液较为清澈且出水悬浮物较少的原因可能是：虽然丝状菌的过量生长导致污泥沉降性能下降，但由于丝状菌本身具有较好的悬浮性，它们能够携带部分污泥颗粒上浮到液面，从而减少了出水中的悬浮物含量。此外，上清液的清澈可能也与污泥系统中的其他微生物种群有关，这些微生物可能通过分泌某些物质或进行特定的代谢活动，有助于保持上清液的清澈度。"]
["在处理工业废水时，如何根据水质特点调整营养物质投加量？","在处理工业废水时，根据水质特点调整营养物质投加量是非常重要的。首先，需要对废水进行水质分析，测定其中的BOD、N、P等关键指标，了解废水中营养物质的含量和比例。然后，结合微生物的营养需求和活性污泥法的运行要求，计算出合适的营养物质投加量。在实际操作中，可以通过逐步调整投加量，观察污泥的生长情况、沉降性能和出水水质等指标的变化，以确定最佳的营养物质投加量。此外，还应根据废水水质的变化及时调整投加量，以保证处理效果的稳定。"]
["氮和磷同时缺乏引起的活性污泥膨胀的恢复与控制方法是什么？","氮和磷同时缺乏引起的活性污泥膨胀的恢复与控制方法主要是通过投加充足的氮和磷等营养物质，并在正常的有机负荷条件下进行恢复。在投加了充足的营养物质后，污泥的沉降性能可以得到有效改善，SVI值会逐渐降低，从而控制污泥膨胀。"]
["丝状菌污泥膨胀的传统控制方法是什么？","传统对丝状菌污泥膨胀的有效控制方法之一是提高有机负荷，利用菌胶团细菌对有机底物的高储存能力和积累能力选择性地培养菌胶团细菌，抑制丝状菌的生长，从而达到控制丝状菌污泥膨胀的目的。"]
["丝状菌污泥膨胀恢复过程中，SVI值的变化趋势是怎样的？","在丝状菌污泥膨胀的恢复过程中，SVI值的变化趋势是逐渐降低的。在投加了充足的营养物质后，污泥的沉降性能得到改善，SVI值会逐渐下降，直至恢复到正常范围。具体下降的速度和程度取决于污泥膨胀的严重程度以及恢复措施的有效性。"]
["对于不同进水BOD/N/P条件下发生的丝状菌污泥膨胀，恢复过程有何差异？","对不同进水BOD/N/P条件下发生的膨胀的控制如图所示：\n@HXWNPZ097.jpg@$\n对于不同进水BOD/N/P条件下发生的丝状菌污泥膨胀，恢复过程可能存在一定的差异。在进水BOD/N/P较低的情况下，丝状菌污泥膨胀可能更为严重，因此恢复过程可能需要更长的时间和更多的营养物质投入。然而，一旦投加了充足的营养物质并在正常的有机负荷条件下进行恢复，无论初始的进水BOD/N/P条件如何，污泥的沉降性能都可以得到改善，SVI值都会逐渐降低。"]
["为什么投加充足的营养物质能有效控制丝状菌污泥膨胀？","投加充足的营养物质能有效控制丝状菌污泥膨胀的原因在于，营养物质是微生物生长和代谢所必需的。当进水中氮和磷等营养物质缺乏时，微生物的生长受到限制，特别是菌胶团细菌的生长受到抑制，而丝状菌则可能由于其对营养物质的适应能力较强而过度生长，导致污泥膨胀。通过投加充足的营养物质，可以满足微生物的生长需求，促进菌胶团细菌的生长和繁殖，从而抑制丝状菌的生长，改善污泥的沉降性能，控制污泥膨胀。"]
["在正常的有机负荷条件下恢复污泥膨胀有什么优势？","在正常的有机负荷条件下恢复污泥膨胀的优势在于，有机负荷是活性污泥法处理工艺中的一个重要参数，它直接影响着污泥的生长和代谢。在正常的有机负荷条件下，污泥中的微生物能够保持稳定的生长和代谢状态，有利于恢复污泥的沉降性能和控制污泥膨胀。此外，正常的有机负荷条件还有助于保持活性污泥系统的稳定性和处理效率，避免因负荷过低或过高而导致系统运行异常。"]
["丝状菌污泥膨胀的控制方法是否因致因不同而有所差异？","是的，丝状菌污泥膨胀的控制方法确实因致因不同而有所差异。对于由进水中氮和磷同时缺乏引起的丝状菌污泥膨胀，主要通过投加充足的氮和磷等营养物质进行恢复。而对于其他原因引起的丝状菌污泥膨胀，可能需要采用不同的控制方法，如调整曝气量、改变污泥回流比、投加化学药剂等。因此，在分析丝状菌污泥膨胀的原因时，应综合考虑多种因素，并据此选择合适的控制方法。"]
["哪些类型的污泥膨胀可以通过加氯加以控制？","根据Jenkins等的研究，除N、P营养缺乏所造成的污泥膨胀外，几乎所有类型膨胀，绝大多数的丝线状菌都可以通过加氯加以控制。"]
["营养物缺乏引起的丝状菌污泥膨胀的控制技术有哪些？","营养物缺乏引起的丝状菌污泥膨胀的控制技术包括结合抑制丝状菌膨胀的选择器技术，并适量在底物中补加营养物质。对于工业废水处理厂，可以分析进水水质，找出缺乏的营养物质，并根据COD或BOD去除负荷，适当地在进水中或曝气池中投加缺乏的营养物质。"]
["在处理生活污水时，如何确定投加N和P营养物质的比例？","对于处理生活污水系统中最常见的缺乏氮和磷两种营养物质引发的污泥膨胀，可参考一般经验提出的比例BOD₅:N:P=100:5:1来投加N和P营养物质。"]
["在工业废水中投加营养物质时，有哪些注意事项？","在工业废水中投加营养物质时，应尽可能使用便宜的工业产品（如尿素、铵盐、商业化肥）。在缺N时，可以从污泥消化池往曝气池中投加含N的污泥（不是污泥，而是上清液，含可滤残渣<300mg/L）。投加量应以绝对需要量为限，并及时分析检测出水水质，以避免使受水体承受附加的富营养负荷。"]
["活性污泥中P含量的降低会导致什么结果？","根据Wulkatal废水处理厂的案例和Wagner的研究，活性污泥中P含量的降低会导致丝状菌的大量繁殖。"]
["如何预防和控制因P含量降低导致的丝状菌大量繁殖？","为了预防和控制因P含量降低导致的丝状菌大量繁殖，应经常检测活性污泥的N、P含量，并根据需要适量投加营养物质，保持活性污泥中N、P含量的平衡。"]
["选择器在控制营养物不足引起的污泥膨胀中起到什么作用？","在Leopoldsdorf糖厂废水处理实验中，选择器被用于控制营养物不足引起的污泥膨胀。选择器通过提供特定的环境和条件，促进底物的快速去除，从而抑制丝状菌的生长。实验表明，即使采用选择器，在营养物不足的情况下也不能完全防止污泥膨胀，但只要其体积与反应器体积之比达到一定的比例，出现任何污泥膨胀可以在短时间内消失。"]
["如何确定选择器的体积与反应器体积的比例？","根据Leopoldsdorf糖厂废水处理实验，选择器的体积与反应器体积的比例应达到1:40，以确保在营养物不足的情况下，出现任何污泥膨胀能在几天内消失。然而，具体的比例可能因不同的工艺条件、废水特性以及处理要求而有所不同，需要根据实际情况进行调整和优化。"]
["什么是回流污泥再生法？","回流污泥再生法是一种控制高负荷污泥膨胀的策略。该方法通过将回流污泥在一单独设置的曝气池内曝气，将微生物体内储存物质氧化，从而使菌胶团细菌具有最大吸附和储存能力，恢复其活性，从而克服丝状菌膨胀。这种方法主要应用在脱氮脱磷工艺中。"]
["回流污泥再生法的主要目的是什么？","回流污泥再生法的主要目的是通过氧化微生物体内储存的物质，恢复菌胶团细菌的活性，使其在与丝状菌的竞争中占有优势，从而控制污泥膨胀。"]
["投加填料法是如何控制污泥膨胀的？","投加填料法控制污泥膨胀的方式是在生产性曝气池头部加设占总池容10%～15%的软填料。这些填料上附着生长的微生物以硫丝菌、021N型菌丝状菌为主，它们可以去除丝状菌的生长促进因素，有利于菌胶团菌的生长。同时，填料上的微生物增加了系统中总的生物量，从而降低了有机负荷，避免了污泥膨胀的发生。"]
["投加填料法的主要优点和缺点是什么？","投加填料法的主要优点是方法简单，能够有效控制污泥膨胀。然而，它也存在一些缺点，如增加了一定的投资成本，以及需要考虑填料的更换问题。因此，这种方法一般适宜在小型污水处理厂使用，大型污水处理厂可能不宜采用。"]
["为什么通过提高溶解氧的方法没有明显改善高负荷引起的污泥沉降性能？","高负荷引起的污泥膨胀可能是由溶解氧限制所造成的，但仅仅通过提高溶解氧的方法并没有明显改善污泥沉降性能。这可能是因为高负荷可能是间接诱发污泥膨胀的原因，还需要进一步弄清该类高污泥负荷污泥膨胀的成因，以制定更有效的控制措施。"]
["填料池在高负荷污泥膨胀控制中起到了什么作用？","填料池在高负荷污泥膨胀控制中起到了关键作用。它相当于一个广义的选择器，使得丝状菌固着于填料上并在第一个池子中选择性地充分生长，但不进入活性污泥絮体之中。而菌胶团菌在第二个池内生长，从而避免了污泥膨胀的发生。其主要作用是降低污水的有机负荷，菌膜的脱落是次要因素。"]
["投加Cl₂控制污泥膨胀的优点是什么？","投加Cl₂控制污泥膨胀的优点在于可以利用现成的消毒设备同时完成消毒和污泥膨胀控制两个任务。此外，Cl₂能够有效控制多种类型的污泥膨胀，特别是丝状菌的生长。"]
["投加Cl₂控制污泥膨胀的投加量一般如何控制？","投加Cl₂控制污泥膨胀的投加量一般控制在10～20mg/(L·d)的范围内。当加氯量大于20mg/(L·d)时，会有大量的菌胶团菌被杀死，造成絮体解体，处理效率降低。"]
["投加H₂O₂对脱磷作用有什么影响？","在脱氮除磷处理工艺中，当H₂O₂的最低投加量在一定范围内时，对脱磷作用不产生影响。但当投加量超过某个值时，会在前10天破坏脱磷作用。然而，脱磷菌能够适应H₂O₂的毒性，连续投加一段时间后，脱磷作用会慢慢恢复。"]
["投加H₂O₂对硝化和反硝化作用有什么影响？","H₂O₂的毒性对硝化和反硝化作用只有少量的影响。在处理厂的检测中没有发现氨氮和硝酸盐氮有明显变化。"]
["臭氧控制丝状菌的原理是什么？","臭氧控制丝状菌的原理主要基于臭氧的强氧化性。臭氧分子非常不稳定，可以分解为游离态羟基自由基，这种自由基具有更强的氧化效果。由于丝状菌具有较大的比表面积，臭氧分子更容易渗入其细胞内，造成不可逆的损坏，最终导致细胞裂解。"]
["臭氧控制丝状菌的投加位置通常是哪里？","臭氧控制丝状菌的投加位置通常是在处理厂的好氧区，例如在PHOREDOX型硝化活性污泥系统中。"]
["臭氧氧化技术应用到污水处理行业有哪些好处？","臭氧氧化技术应用到污水处理行业能够有效地控制污泥膨胀，并且能够降低剩余污泥处理难度。此外，臭氧还能氧化分解难降解有机物，使其成为易降解物质，从而提高处理效率。"]
["投加臭氧控制污泥膨胀的效果如何显现？","投加臭氧控制污泥膨胀的效果通常很快就能显现出来。臭氧的强氧化性使得它能够迅速对污泥中的丝状菌产生作用，从而有效地控制污泥膨胀。"]
["目前用于改善活性污泥沉降性能的无机凝聚剂或沉淀剂有哪些？","目前用于改善活性污泥沉降性能的无机凝聚剂或沉淀剂有石灰、铁或亚铁和铝盐等。"]
["硫酸亚铁如何影响活性污泥的沉降性能？","向进水中投加硫酸亚铁可以降低SVI值，使污泥的沉降性能得到改善。在特定的案例中，如Austria,Neusied处理罐头废水的活性污泥厂，投加硫酸亚铁(10～14mg/L)后，SVI值从450mL/g降到了60~70mL/g，同时还使得引起污泥膨胀的021N型丝状菌消失。"]
["无机凝聚剂的水解产物如何改善活性污泥的性质？","无机凝聚剂的水解产物，如Fe(OH)₃、Al(OH)₃和SiO₂的水解产物，是一种可行的改善活性污泥性质的方法。它们可以通过形成絮凝物与膨胀污泥一起下沉，从而提高污泥的密度，改善污泥的沉降性能。"]
["合成聚合剂主要用于改善哪种类型的活性污泥的沉降性能？","合成聚合剂主要用于改善含有大量疏水性多孔物质的活性污泥的沉降性能，这种污泥通常表现为黏性或非丝状菌膨胀。"]
["相比投加石灰和铁或铝盐，采用合成聚合剂有哪些优势？","相比投加石灰和铁或铝盐，采用合成聚合剂的主要优势在于经济性。投加石灰和铁或铝盐会增加固体负荷，而合成聚合剂则相对更为经济。"]
["聚合氯化铝如何影响Microthixparvicella的生长和污泥的沉降性能？","聚合氯化铝可以明显影响Microthixparvicella的生长，并提高污泥的沉降性能。这可能是由于聚合氯化铝对M.parvicella的毒害作用，同时也可能是因为聚合氯化铝增加了絮体的絮凝性。"]
["在实际应用中，如何投加聚合氯化铝以取得较好的效果？","在实际应用中，根据污泥龄的不同，投加一种聚合氯化铝(PAX-14)，投加量为1.5～4.5gAl³+/kgMLSS，可以取得较好的效果。这样可以有效地影响Microthixparvicella的生长，并提高污泥的沉降性能。"]
["什么是非丝状菌污泥膨胀？","非丝状菌污泥膨胀，也称黏性膨胀，是指由于菌胶团细菌大量积累高黏性物质或过量繁殖引起的无丝状菌过量生长的污泥沉降性能变差的现象。"]
["非丝状菌污泥膨胀的主要原因有哪些？","非丝状菌污泥膨胀的主要原因包括：污水水质成分、低温或温度波动过大、过高或过低的污泥负荷、低DO浓度、氮、磷等营养物质或某些微量元素的缺乏。"]
["油酸如何影响污泥沉降性？","Novak等在小试脱氮系统中发现，废水中混入大量油酸后，动胶菌属过量增殖，出现指状生长，同时产生大量胞外聚合物，导致污泥沉降性恶化。当降低油酸含量后，污泥沉降性可逐渐恢复。"]
["低温或温度波动如何影响污泥沉降性？","低温及温度波动过大会引起黏性膨胀。反应温度突然降低，微生物的代谢速率降低，使部分有机碳源不能被充分利用，形成胞外多聚物。同时，微生物可能分泌黏性物质保护自己，这些分泌物能结合大量水分，使污泥絮体的结合水增多，导致污泥沉降性能变差。当温度恢复后，污泥沉降性能也逐渐恢复正常。"]
["污泥负荷如何影响污泥沉降性？","污泥负荷过高时，污泥吸附大量营养物质，同时微生物代谢缓慢，其表面聚集大量高黏性多糖类物质，导致污泥SVI值升高，形成污泥膨胀；而污泥负荷过低时，由于丝状细菌较菌胶团物质有较强的生长优势，丝状菌大量繁殖形成污泥丝状膨胀。"]
["低DO如何影响污泥沉降性？","低DO对污泥黏性膨胀的研究较少，但已有研究发现在恒曝气量的SBR系统中，当发生黏性膨胀后，反应器中的DO只能维持在很低水平，这主要是由于高黏性菌胶团异常增殖引起溶解氧的高消耗。"]
["营养物质不平衡如何影响污泥沉降性？","营养物质如氮磷的缺乏常常造成污泥膨胀。高春娣等研究发现，氮磷缺乏且不平衡时，容易发生非丝状菌膨胀。氮磷缺乏的具体程度和比例会影响污泥沉降性的恶化程度。例如，在氮充足、磷缺乏或氮磷同步缺乏时，都会发生非丝状菌膨胀，且随着营养物质缺乏程度的加剧，膨胀现象也会加重。"]
["当进水中缺氮时，为什么污泥沉降性能恶化程度并不严重？","当进水中缺氮时，污泥沉降性能恶化程度并不严重的原因在于微生物对自身细胞物质的分解代谢作用。这种分解代谢作用导致剩余污泥量减少，代谢产物中的营养物质在一定程度上缓解了进水中氮缺乏的影响，从而减轻了污泥沉降性能的恶化程度。"]
["特异性控制法对于因进水中含有大量油酸、挥发性有机酸、脂肪或易降解糖类造成的非丝状菌膨胀有哪些措施？","对于因进水中含有大量油酸、挥发性有机酸、脂肪或易降解糖类造成的非丝状菌膨胀，可以采用以下措施：1. 用二沉池出水稀释进水，降低碳水化合物和含糖类物质的浓度；2. 在污水进入曝气池之前，采用气浮方法先除油，降低进水中脂肪和油酸的浓度；3. 延时曝气或对回流污泥进行再曝气，以改善污泥沉降性。"]
["特异性控制法对于低温引起的非丝状菌膨胀有哪些措施？","对于低温引起的非丝状菌膨胀，特异性控制法可以采取以下措施：1. 升温措施，如通入锅炉蒸汽；2. 提高曝气池内污泥浓度；3. 改进曝气设备；4. 对回流污泥进行再曝气；5. 在四季温差较大的地区，改表面机械曝气为鼓风曝气。"]
["特异性控制法如何应对负荷变化引起的非丝状菌膨胀？","对于负荷变化引起的非丝状菌膨胀，特异性控制法应采取以下措施：1. 检查负荷变化的主要原因，并采取相应的措施；2. 当负荷变高时，检测溶解氧浓度是否变低，降低负荷并保证足够溶解氧；3. 当负荷变低时，提高负荷，降低污泥浓度，同时保证足够溶解氧；4. 当进水中有机污染物浓度过高时，用二沉池出水来稀释进水；5. 对负荷突然变化引起的非丝状菌污泥膨胀，延时曝气或使回流污泥再曝气。"]
["特异性控制法如何解决营养物质缺乏（氮磷不平衡）造成的非丝状菌膨胀？","对于营养物质缺乏（氮磷不平衡）造成的非丝状菌膨胀，特异性控制法可以采取以下措施：1. 投加尿素、氯化氨、硫胺、硝酸铵、磷酸钠和磷酸氢二钠等，以补充氮、磷元素，使BOD₅:N:P达到100:5:1的比例；2. 投加含氮量高的污泥消化液上清液；3. 适当提高有机负荷，有助于氮、磷缺乏的污泥膨胀的恢复。"]
["非特异性控制法对于非丝状菌污泥膨胀有哪些措施？","非特异性控制法对于非丝状菌污泥膨胀的措施相对较少且效果不确定。有报道称，常规的控制丝状菌污泥膨胀的方法（如投加聚合物、氯、H₂O₂等）并不能有效控制非丝状菌污泥膨胀。投加无机药品可能不能取得预期效果，而投加高分子絮凝剂虽然可以暂时控制膨胀，但如果不连续投加又会出现污泥膨胀反复现象。有些研究尝试使用臭氧或投加多孔填料来控制非丝状菌污泥膨胀，并取得了一定的效果，但这些方法的应用还需要进一步研究和验证。"]
["生物泡沫的物理控制方法有哪些？","生物泡沫的物理控制方法主要包括喷洒水。通过喷洒水流或水珠能打碎浮在水面的气泡，以减少泡沫。然而，这种方法只能暂时减少泡沫，不能从根本上消除泡沫现象，因为丝状细菌仍然存在于混合液中。"]
["混凝剂在控制生物泡沫方面的作用是什么？","投加混凝剂如铁盐、铝盐等无机混凝剂可以通过其凝聚作用提高污泥的压密性来改善污泥的沉降性，减少生物泡沫。有机物阳离子聚丙烯酰胺也是常用的消泡混凝剂，其能抑制某些丝状细菌的生长，同时消除污水中表面活性物质的极性-非极性特性，从而抑制新泡沫的生成并促进已有泡沫的消散。但投加混凝剂仅能短期除去曝气池表面的丝状菌，一般2～3周以后又会出现，因此不具有长效性。"]
["氧化剂在控制生物泡沫方面的应用有哪些？","投加强氧化剂，如氯、臭氧、过氧化氢等被证明是控制泡沫的有效方法。此外，聚乙二醇、硅酮生产的市售药剂，以及氯化铁和铜材酸洗液的混合药剂等也具有较强的氧化性，可用作消泡剂。在活性污泥中加氯是控制生物泡沫的常见方法，但需要注意加氯的位置和剂量以避免对处理效果和污泥活性产生负面影响。臭氧和过氧化氢也被证明能有效抑制泡沫的产生并改善污泥性能。"]
["杀菌剂在控制生物泡沫方面的效果如何？","杀菌剂如季铵盐AFP等可用于杀灭水生细菌，从而控制由特定细菌如微丝菌引起的生物泡沫。投加杀菌剂能有效破坏丝状细菌并改善污泥的沉降性能。例如，投加AFP能有效抑制微丝菌的过度增殖，降低SVI值，并防止生物泡沫的产生。但需要注意的是，杀菌剂可能对污泥中的其他微生物产生影响，且其效果可能具有时效性。"]
["如何通过降低SRT来控制生物泡沫？","降低SRT（污泥停留时间）能有效控制生物泡沫。丝状菌平均世代时间通常长于絮体形成菌，因此通过降低SRT，可以抑制丝状菌的过度增殖。实践证明，当污泥停留时间在5～6d时，能有效控制诺卡氏菌属的生长，以避免由其产生的泡沫问题。但需要注意的是，如果生物泡沫主要由微丝菌等微生物引起，采用此法效果可能不大。此外，当曝气池需要硝化时，需要相对较长的污泥龄，这与降低SRT存在矛盾。"]
["SFW法是什么？它在生物泡沫控制中有何应用？","SFW法（选择性浮选或淘汰）是一种通过将载有起沫微生物的泡沫从系统中溢流出来以去除泡沫问题的方法。在曝气池中，泡沫往往携带有诺卡氏菌等起沫微生物，通过增加曝气量或调整工艺条件，使这些泡沫从曝气池中溢出到相邻池子，从而去除泡沫问题。实践表明，SFW法可以很好地去除生物泡沫，泡沫去除后，生物相中的丝状菌明显减少。"]
["降低曝气量如何影响生物泡沫的发展？","降低曝气量能在一定程度上控制生物泡沫的发展。一方面，降低曝气量可以减少曝气池中微气泡的生成量，有效降低曝气池中选择性浮选的强度，这是活性污泥过程中泡沫产生的重要原因之一。另一方面，降低空气输入率能降低曝气池中的DO（溶解氧）浓度，从而抑制诺卡氏菌等严格好氧菌属的过度增殖。但需要注意的是，减小曝气量可能会抑制硝化作用并增加出水浊度，这是在实际操作中需要考虑的因素。"]
["回流厌氧消化池上清液在生物泡沫控制中的作用是什么？","回流厌氧消化池上清液在生物泡沫控制中具有一定的作用。试验表明，厌氧消化池上清液能抑制某些起沫微生物的生长，如Rhodococcus rhodochrous菌属。然而，由于厌氧消化池上清液中COD和氨氮浓度较高，可能会对出水水质产生不良影响，因此在实际应用中需要谨慎使用。"]
["增设生物选择器如何影响生物泡沫的发生几率？","增设生物选择器可以抑制和淘汰某些丝状细菌的生长，从而降低生物泡沫的发生几率。选择器可以设置为厌氧、缺氧或好氧环境，具体类型应根据实际工艺条件和泡沫产生的微生物种类来选择。例如，好氧选择器能一定程度地控制微丝菌的生长，但对诺卡氏菌属可能影响不大；而缺氧选择器对诺卡氏菌属可能有控制作用，但对微丝菌可能无影响。通过合理设置选择器，可以综合调节活性污泥运行工艺，有效控制生物泡沫的发生。"]
["污泥上浮的原因有哪些？如何控制？","污泥上浮的原因有多种，包括二沉池反硝化、曝气池内曝气过度、流入大量脂肪和油类等。对于因反硝化导致的污泥上浮，可以通过增加污泥回流量、及时排除剩余污泥、降低混合液污泥浓度、缩短污泥龄和降低溶解氧等方法进行控制。对于因曝气过度引起的污泥上浮，可以适当降低曝气量或搅拌强度。对于因流入大量脂肪和油类引起的污泥上浮，应先通过隔油或气浮处理，减少其在曝气池中的浓度。综合这些控制措施，可以有效地防止污泥上浮问题的发生。"]
["什么是专家控制系统？","专家控制系统（Expert Control System，简称专家系统，ES）是智能控制的一个重要分支。它是把专家系统的理论和技术同控制理论、方法与技术相结合，在未知环境下仿效专家的智能实现对系统的控制。"]
["专家系统的主要功能和优点有哪些？","专家系统的主要功能包括：在未知环境下仿效专家的智能实现对系统的控制，运用人类专家的知识和解决问题的方法进行推理和判断，模拟人类专家的决策过程，来解决该领域的复杂问题。其主要优点为：在一定程度上模拟人的思维活动规律，能进行自动推理；可以不断监督生产过程，实现特定性能指标下的优化控制，可进行操作指导；可实现复杂系统的高质量控制、故障诊断和容错控制、参数和算法的自动修改、不同算法的组合等。"]
["专家系统的结构由哪些部分组成？","专家系统的结构主要由以下部分组成：1) 知识库，用于存储领域专家的知识；2) 全局数据库，用于存储求解问题的初始数据和推理过程中得到的中间数据；3) 推理机，根据全局数据库的相关内容，从知识库中选择可匹配的规则，并通过执行规则来修改数据库中的相关内容，导出问题的结论；4) 解释器，用于向用户解释专家系统的行为；5) 人机接口，是系统与用户进行对话的界面。\n专家系统结构图如图所示：\n@HXWNPZ102.jpg@$"]
["知识库在专家系统中起什么作用？","知识库在专家系统中起着存储领域专家知识的作用。它包含事实和可行的操作与规则等，为推理机提供推理的基础。为了建立知识库，需要解决知识获取与知识表示的问题，即如何从领域专家那里获得知识，以及如何使用计算机能够理解的形式来表达和存储这些知识。"]
["推理机在专家系统中如何工作？","推理机在专家系统中根据全局数据库的相关内容，从知识库中选择可匹配的规则。它通过执行这些规则来修改全局数据库中的相关内容，并不断地进行推理，最终导出问题的结论。推理机中包含选择规则的策略和消解规则冲突的策略，以确保推理的正确性和效率。"]
["人机接口在专家系统中的作用是什么？","人机接口在专家系统中是系统与用户进行对话的界面。用户通过人机接口输入必要的数据、提出问题、获得推理结果及系统的相关解释；系统通过人机接口要求用户应答系统的询问，回答用户的问题并解释结果。这样，人机接口帮助用户与专家系统进行交互，使得用户能够方便地使用系统并获取所需的信息。"]
["专家系统如何处理非结构化问题？","专家系统特别适用于处理非结构化问题，尤其是那些涉及定性的、启发式或不确定的知识信息的问题。通过运用领域专家的知识和解决问题的方法，专家系统能够进行推理和判断，模拟人类专家的决策过程，从而解决这些复杂问题。这使得专家系统在处理非结构化问题时具有独特的优势。"]
["专家系统具有哪些优点？","专家系统具有以下优点:\n(1)适应性强。专家知识在任何合适的计算机上都是可以利用的。(2)成本低。提供给用户的专家知识成本非常低。\n危险性低。专家系统可用于那些可能对人有害的环境。\n(3)持久性。专家知识是持久的，不像人类专家那样会退休或死亡，专家系统的知识会无限地持续。\n(4)复合专家知识。复合专家知识可以做到在白天或晚上的任何时间同时、持续地解决某一问题。由几个专家复合起来的知识，其水平可能会超过一个单独的专家。\n(5)可靠性强。专家系统可增强正确决策的信心，这是通过向专家提供一个辅助观点而得到的。此外，专家系统还可协调多个专家的不同意见。不过，如果专家系统是由某一个专家编程设计的，那这个方法就不能奏效。如果专家没有犯错的话，专家系统应该始终与专家意见一致。但是，如果专家很累或有压力就可能犯错误。\n(6)解释、说明。专家系统能明确、详细地解释导出结论的推理过程。一个人(专家)可能会太厌烦、不愿意或是没有能力去这样做，但明确、详细的解释可增强得出正确决策的信心。\n(7)响应快。迅速或实时的响应对某些应用来讲是必要的。依靠所使用的软件或硬件，专家系统可以比专家反应得更迅速或更有效。某些突发的情况需要响应得比专家迅速，因此实时的专家系统是一个好的选择。\n(8)始终稳定、理智和完整的响应。实时和突发情况下，当专家由于压力或疲劳而不能高效地解决问题时，这一点是至关重要的。\n(9)智能家教。专家系统可以作为一个智能家教，让学生执行实例程序，解释系统的推理。\n(10)智能数据库。专家系统能以智能的方式来存取一个数据库，例如数据挖掘。"]
["什么是基于规则的专家系统？","基于规则的专家系统是最常用的一般专家系统，它采用基于规则的推理方法。这种推理方法是因为经验知识容易转换成形式化的规则，规则是一种最简单的知识表示法。"]
["基于规则的专家系统的两个主要模块是什么？","基于规则的专家系统的两个主要模块是知识库和推理机。知识库包括某具体系统所需要的所有知识，通常编码为规则形式。推理机是一组程序，用于控制、协调整个专家系统的工作。"]
["知识库在基于规则的专家系统中起什么作用？","知识库在基于规则的专家系统中起存储和管理知识的作用。它包含了系统所需的所有知识，包括事实、方法和启发性知识，这些知识被编码为规则形式。知识库中的知识获取是专家系统开发的核心也是它的瓶颈。"]
["知识的获取在专家系统中为何重要？","知识的获取在专家系统中至关重要，因为它涉及到从专家或其他知识源提取知识，并将其转化为计算机程序的过程。这是专家系统开发和实现的核心部分，决定了系统的性能和准确性。然而，这一过程也是专家系统开发的瓶颈，因为获取准确、完整和有用的知识并不容易。"]
["知识的表示在专家系统中有什么作用？","知识的表示在专家系统中起着至关重要的作用。它研究如何以最合适的形式来组织知识，以便于在计算机中存储、检索、使用和修改。知识的表示方法与所解决问题的性质和求解方法密切相关，因此选择适当的表示方法对于专家系统的性能至关重要。"]
["决策树在知识表示中有何应用？","决策树在知识表示中是一种有效的方法。它可以将各种判定组织起来，既可以作为知识的表示模式，也可以作为推理方法。决策树易于构造且十分有效，通过对结构进行广度优先搜索可以方便地转换为产生式规则。它代表一系列因果链接关系，从症状分析到问题提出，从原因发现到方案提出，有助于清晰地表示和组织知识。"]
["什么是推理机？","推理机是专家系统中的一个关键组件，它根据当前的输入数据或信息，利用知识库中的知识，按一定的推理策略去处理、解决当前问题。"]
["常用的推理策略有哪些？","常用的推理策略主要有三种：正向推理、反向推理和正反向推理。"]
["正向推理是如何工作的？","正向推理指从原始数据和已知条件推断出结论的方法。推理机需要设计一组程序，使其能够利用数据库中的事实或数据去匹配规则的前提，若匹配成功，将此规则的结论部分自动地加入数据库，并能判断何时推理结束，同时将匹配成功的规则记录下来。"]
["反向推理又是如何工作的？","反向推理是先提出结论或假设，然后去找支持这个结论或假设的条件或证据是否存在。如果条件满足，结论就成立；如果不满足，就设法提出新的假设，再重复上述过程，直到得出答案为止。这种推理策略需要推理机能够根据用户要求或情况提出假设，验证假设是否在数据库中，从知识库中将结论部分包含此假设的规则找出来，并逐条验证规则的前提部分，判断假设是否是证据节点，记录匹配成功的规则，并判断何时结束推理。"]
["正反向推理是如何工作的？","正反向推理结合了正向推理和反向推理的策略。它首先根据数据库中的原始数据，通过正向推理帮助系统提出假设，然后运用反向推理，进一步寻找支持假设的证据。这个过程反复进行，直到得出结论或不再有新的事实加到数据库为止。"]
["决策树在专家系统中有什么作用？","决策树在专家系统中起着重要的作用。无论是通过文献参考还是特定专家访问获得的知识，都可以以决策树的形式表示，从而易于转化为规则并编码为知识库。决策树包含了分析、原因确认和控制策略，用于解决特定问题、避免冲突和冗余。它记录了专家如何一步一步地进行信息加工并最终决策的过程，有助于推理机进行有效的推理。"]
["决策树的建立步骤有哪些？","决策树的建立步骤包括：1. 确定问题的种类及个数；\n2. 收集和列出每个问题出现的症状；\n3. 确认不同症状的定性警告信息和它们的观测位置；\n4. 确认分析问题的推理机制；\n5. 确定中间事实或数据，并可能获得其他决策树；\n6. 确定问题的原因，包括一般原因和特定原因；\n7. 提供特定的被证实的控制策略；\n8. 制作决策树并检查核对，可能需要进行重复修改和核对。"]
["专家系统推理的灵活性体现在哪里？","专家系统推理的灵活性主要体现在其可以从不同的数据类型（如定性或定量数据、化学或生物数据）通过不同的决策树分枝获得结论。即使缺少一些相关数据，专家系统也能正常工作，这是因为其推理过程是基于知识库中的知识和推理策略，能够灵活地处理各种情况。"]
["专家系统的开发方法是什么？","专家系统的开发是一项综合技术，需要知识工程师和领域专家的密切配合和坚持不懈地努力。开发过程主要包括认识、概念化、形式化、实现和测试等阶段。认识阶段进行需求分析，概念化阶段确定概念关系，形式化阶段进行知识表示和模型建立，实现阶段建立原型系统，测试阶段检测原型系统并进行必要的修改。\n专家系统开发过程的瀑布模型如图所示：\n@HXWNPZ104.jpg@$"]
["建造专家系统的主要步骤有哪些？","建造专家系统的主要步骤包括认识阶段（需求分析）、概念化阶段（确定概念关系、任务划分）、形式化阶段（知识表示、模型建立）、实现阶段（建立原型系统）和测试阶段（检测原型系统、反馈修改）。"]
["什么是原型系统？","原型系统是在专家系统开发过程中，为了验证系统方案的可行性和有效性，以及检验应用问题的定义范围，而建立的一个初步的、简单的系统。通过原型系统的运行和测试，可以逐步增加和完善专门知识，最终得到功能日趋完善的实用系统。"]
["原型系统有哪些类型？","原型系统主要有五种类型：演示原型、研究原型、领域原型、产品原型和商品化系统。演示原型主要用于验证技术有效性和问题定义；研究原型能运行多个测试实例显示问题特点；领域原型运行可靠，基本满足用户需要；产品原型通过广泛测试，实现效率更高；商品化系统则是投入市场实际销售和运行的系统。"]
["什么是快速原型法？","快速原型法是一种专家系统的开发方法，它通过尽快建立专家系统的演示原型，并进行修改、充实和完善，从而逐步得到功能日趋完善的实用系统。演示原型虽然简单，但能实际验证系统方案的可行性和有效性，检验应用问题的定义范围，并在系统设计的最初阶段避免原则性错误。这种方法能提高领域专家的兴趣和信心，增强与领域专家的合作。"]
["专家系统开发工具的主要作用是什么？","专家系统开发工具的主要作用是简化建立专家系统的工作，减少建造的工作量，提高建造的专家系统的性能。它们帮助知识工程师完成许多工作，能大大缩短专家系统的研制周期。"]
["专家系统工具的分类有哪些？","专家系统工具主要分为两类：一类是用于生成专家系统的工具，称为生成工具；另一类用于改善专家系统性能的工具，称为辅助工具。"]
["生成工具按照什么特征进行分类？","生成工具按照其本身的特征主要分为四类：程序设计语言、骨架系统、知识获取工具和知识表示工具。"]
["程序设计语言在专家系统开发中有什么作用？","程序设计语言是开发专家系统的最基本的工具。典型的程序设计语言是LISP语言和PROLOG语言，用这两种人工智能语言能方便地表示知识和设计各种推理机。此外，具有面向对象风格的语言C++，以及传统语言C和PASCAL等也是构造专家系统的常用语言。"]
["骨架系统是什么？","骨架系统是一个成功的专家系统删去其特定领域知识后留下的系统框架。利用骨架系统建造专家系统时，只要把特定领域的知识按照该骨架系统的知识表示方式输入到知识库中，就构成了一个特定领域的专家系统。"]
["骨架系统在专家系统开发中有何优缺点？","骨架系统在专家系统开发中的优点是能快速方便地构造一个专家系统，因为推理机与知识库是分离的，一旦知识库的知识表示方式和结构确定，推理机也随之确定。然而，其缺点是缺乏通用性和灵活性，每一个骨架系统只适合于某一类特定的问题领域，这限制了专家系统设计的选择范围。"]
["使用骨架系统生成专家系统时，有哪些注意事项？","使用骨架系统生成专家系统时，需要注意生成的专家系统与骨架系统的原系统是否属于同一类问题领域。如果属于同一类问题领域，那么生成的专家系统会更易生成且效果更好。因为骨架系统生成的专家系统完全继承了原系统的知识表示方式和知识库结构以及推理机等，所以选择适合的骨架系统对于生成高质量的专家系统至关重要。"]
["什么是知识工程语言？","知识工程语言是专门用于构造和调试专家系统的通用程序设计语言，能够处理不同的问题领域和问题类型，并提供各种控制结构。"]
["知识工程语言与一般的人工智能程序设计语言相比有何优势？","用知识工程语言设计推理机和知识库，比用一般的人工智能程序设计语言（如LISP或PROLOG等）更为方便。因为知识工程语言并不与特定的结构和方法紧密联系，因此比骨架系统更为灵活和通用。"]
["常见的知识工程语言工具有哪些？","常见的知识工程语言工具包括OPS、KEE、ROSIE、CLIPS和ART等。这些工具都提供了不同的功能和特点，可以根据不同的应用需求选择合适的工具。"]
["OPS语言的主要特点是什么？","OPS语言的主要特点是采用基于规则的知识表示和正向推理，并且是用LISP语言实现的。它已广泛用于开发计算机设计、模式识别、图像处理、故障诊断、实时控制等方面的专家系统。"]
["KEE语言的特点是什么？","KEE语言的特点是结合了基于框架、基于规则、面向过程和面向对象的方法，提供了一种多范例程序设计环境，适于设计范围较大的实用专家系统。"]
["ROSIE系统的主要特点是什么？","ROSIE系统的主要特点是基于规则和面向英语解释，具有英语语法。它已被用来开发了法律决策、战况分析、空战规划等专家系统。"]
["CLIPS语言的特点是什么？","CLIPS语言的特点是结合了人工智能与传统语言，具有产生式系统的实用特征，并集成了C语言的一些基本语言成分。它支持基于规则的、面向对象的和面向过程的编程，并在许多机器上运行，广泛用于开发各类专家系统和知识处理系统。"]
["ART工具的主要特点是什么？","ART工具的主要特点是基于规则和基于框架的知识表示，以及面向过程的正向与反向推理及双向推理。它采用LISP语言和C语言实现，提供了丰富的功能和灵活性。"]
["什么是专家系统开发环境？","专家系统开发环境是以一种或多种工具和方法为核心，加上与之配套的各种辅助工具和界面环境的完整集成系统。"]
["专家系统开发环境的主要特点是什么？","专家系统开发环境的主要特点是集成了多种工具和方法，提供丰富的辅助工具和界面环境，以支持超大规模知识库的组织和管理，以及不同知识表示系统之间和人工智能技术与传统主流技术之间的系统集成。"]
["超大规模知识库的组织和管理在专家系统开发中的重要性体现在哪里？","随着专家系统规模的增大，知识数量可达数千条乃至数万条规则，且知识层次包括元知识、经验性知识、原理性知识和常识性知识等多个层次。因此，超大规模知识库的组织和管理变得尤为重要，需要有效的工具和方法来支持知识的存储、检索和应用。"]
["专家系统开发环境集成了哪些先进技术？","专家系统开发环境集成了数据库、逻辑推理、模块化技术、面向对象程序设计方法、支持智能体通信以及多媒体用户界面等先进技术，以构建一个完整的智能系统开发工具。"]
["ART*Enterprise是一种什么样的工具？","ART*Enterprise是由美国Inference公司于1993年推出的一种集成化的智能应用软件开发工具，它具有面向对象、多种数据库管理、基于事例的推理和多媒体用户界面等特点，广泛应用于金融业、汽车工业、电子工业、钢铁工业、航空航天部门、通信部门、计算机设计与制造业等领域的信息咨询与决策、故障诊断、设计规划等任务。"]
["知识获取工具可以分为哪些类？","知识获取工具可以分为自动知识获取工具、知识库编辑工具、面向问题求解方法的知识获取工具、面向特定知识生成技术的知识获取工具、面向特定问题领域的知识获取工具以及基于特定语言的知识获取工具等类。"]
["自动知识获取工具是如何工作的？","自动知识获取工具采用机器学习方法来进行知识获取。例如，EXPERT-EASY通过归纳学习能自动生成问题领域的求解规则。"]
["知识库编辑工具的主要功能是什么？","知识库编辑工具的主要功能是把专家领域知识加工、编辑到知识库中。这样的编辑工具有TEIRESIAS编辑器。"]
["知识库管理与维护工具的作用是什么？","知识库管理与维护工具的作用是检查输入知识的一些常见错误，自动维护知识库中知识的一致性和完备性。"]
["系统辅助工具如何帮助知识工程师？","系统辅助工具不仅能帮助知识工程师加快建造专家系统的速度，还能保证和提高知识库的质量，调试和改进专家系统。"]
["污泥膨胀是什么现象？","污泥膨胀现象是现代去除营养物质污水处理厂越来越常见的问题。"]
["如何快速查找污泥膨胀的原因？","污泥膨胀应急控制系统中的污泥膨胀诱因检索图可以帮助快速查找污泥膨胀的原因。首先，对活性污泥进行镜检观察，判断是丝状菌膨胀还是非丝状菌膨胀。对于丝状菌膨胀，需要进一步进行染色试验，确定丝状菌的种类。然后，根据表格查找该种丝状菌容易生长的环境和可能诱发其过量生长的原因。最后，结合污水处理厂的实际情况进一步调查，确定主要诱因。\n污泥膨胀应急控制系统检索图如图所示：\n@HXWNPZ105.jpg@$"]
["丝状菌污泥膨胀常用的控制措施有哪些？","对于丝状菌污泥膨胀，常采用的应急措施包括投加灭菌剂（如NaClO、Cl₂、漂白粉、H₂O₂、次氯酸和臭氧等）来杀死丝状菌，投加絮凝剂增加活性污泥的絮凝性，以及投加助沉剂（如黏土、硅藻土、消石灰等）增加活性污泥的比重。但需要注意，这些措施可能带来一些负面影响，如水质恶化或水体受污染的风险增加。"]
["投加NaClO等灭菌剂来控制丝状菌污泥膨胀需要注意什么？","投加NaClO等灭菌剂来控制丝状菌污泥膨胀时，需要注意选择投加点和严格控制投加量。因为氯等灭菌剂对微生物是无选择性的杀伤剂，既能杀灭丝状菌，也能杀伤菌胶团细菌。如果控制不好，可能会导致出水水质恶化。"]
["投加絮凝剂对处理水可能产生什么影响？","投加絮凝剂如硫酸铝、三氯化铁、聚合氯化铁、硫酸铁和聚丙烯酰胺等高分子絮凝剂可能会带来一定的风险。这些药品溶解于处理水中，如果剂量大，可能随着处理水排入公共水域，增大水体受污染的危险。"]
["投加助沉剂对出水水质有什么影响？","投加助沉剂如黏土、硅藻土、消石灰等可能会降低出水水质。因为这些助沉剂的投加可能会改变处理水的性质，从而影响出水水质。"]
["污泥膨胀控制措施为何带有一定的盲目性？","污泥膨胀控制措施带有一定的盲目性，主要是因为这些控制措施往往没有深入了解引起污泥膨胀的真正原因，而是基于一些经验和常规的处理方法。因此，有时可能无法彻底解决污泥膨胀问题。"]
["根据污泥膨胀应急控制系统检索图查找到污泥膨胀的主要诱因后，还可采取哪些针对性的应急措施？","措施(1):对于进水中碳水化合物或可溶性有机物含量多的废水，可降低废水在调节池或初沉池内的停留时间，加大活性污泥中无机物的含量；还可以使回流污泥在进入曝气池之前再曝气，使活性污泥进入内源呼吸期，提高与丝状菌的竞争能力；最有效的方法是通过引入其他废水，改变废水成分。\n措施(2):通过投加尿素、氯化氨、硫胺、硝酸铵、磷酸钠和磷酸氢二钠来补充氮、磷营养元素，使BOD₅:N:P为100:5:1。也可以投加含氮量高的污泥消化液上清液。同时可以适当提高有机负荷，有助于氮、磷缺乏的污泥膨胀的恢复。\n措施(3):缩短废水在污水管道和调节池的停留时间；降低污泥在二沉池内的停留时间；对进水进行预曝气，吹投硫化氢。\n措施(4):查找毒物来源，可用二沉池出水稀释进水，降低毒物影响。\n措施(5):补充添加痕量金属元素营养液。\n措施(6):检查负荷变化的主要原因，采取相应措施。当负荷变高时，还要检测溶解氧浓度是否变低。降低负荷，同时保证足够溶解氧。当负荷变低时，提高负荷，降低污泥浓度，同时一定要保证足够溶解氧。当进水中有机污染物浓度过高时，可以用二沉池出水来稀释进水。对负荷突然变化引起的非丝状菌污泥膨胀通常为含糖类等可溶解性物质较多的废水浓度的增高，所以针对这种情况，除了降低进水浓度外，还可延时曝气或使回流污泥再曝气。\n措施(7):加强曝气，提高曝气池内溶解氧浓度;适当降低曝气池内活性污泥浓度，提高曝气池内溶解氧浓度。\n措施(8):各种丝状菌的适宜生长温度范围不同，最好先鉴别丝状菌，然后再采取相应措施。例如，球衣菌容易在温度为20～30℃的范围内增殖。可采取降温措施，如不能做到，只能采取投加药剂杀死。但是采用射流曝气和机械快速搅拌回流污泥可控制球衣菌引起的污泥膨胀。提高曝气池内pH到9以上，可控制球衣菌的生长。\n措施(9):检查pH变化的情况，增大还是降低，考虑有无其他工业废水引入。在曝气池进水中投加碱或酸来调节pH。低pH、低负荷引起的污泥膨胀，可采取提高pH和有机负荷的方法使丝状菌污泥膨胀得到有效控制。一般，pH突然增高很少会引起污泥膨胀，通常会引起污泥上浮或污泥解体。\n措施(10):用二沉池出水稀释进水，降低碳水化合物和含糖类物质的浓度；延时曝气；对回流污泥进行再曝气。降低进水中脂肪和油酸的浓度，污水进入曝气池之前，采用气浮方法先除油。\n措施(11):通入锅炉蒸汽，减少排泥量，提高曝气池内污泥浓度；对回流污泥再曝气；改进曝气设备，在四季温差较大的地区，改表面机械曝气设备为鼓风曝气。\n措施(12):对回流污泥再曝气；延时曝气；通入锅炉蒸汽，采取升温措施。"]
["对于进水中碳水化合物或可溶性有机物含量多的废水，应采取哪些措施来预防污泥膨胀？","对于进水中碳水化合物或可溶性有机物含量多的废水，可以采取以下措施来预防污泥膨胀：降低废水在调节池或初沉池内的停留时间，加大活性污泥中无机物的含量；使回流污泥在进入曝气池之前再曝气，使活性污泥进入内源呼吸期，提高与丝状菌的竞争能力；最有效的方法是通过引入其他废水，改变废水成分。"]
["如何通过补充氮、磷营养元素来防止污泥膨胀？","通过投加尿素、氯化氨、硫胺、硝酸铵、磷酸钠和磷酸氢二钠来补充氮、磷营养元素，使BOD₅:N:P为100:5:1。也可以投加含氮量高的污泥消化液上清液。同时可以适当提高有机负荷，有助于氮、磷缺乏的污泥膨胀的恢复。"]
["如何处理废水中的硫化氢以预防污泥膨胀？","可以通过缩短废水在污水管道和调节池的停留时间，降低污泥在二沉池内的停留时间，以及对进水进行预曝气，吹投硫化氢来处理废水中的硫化氢，从而预防污泥膨胀。"]
["当废水中存在毒物时，应如何防止污泥膨胀？","当废水中存在毒物时，首先需要查找毒物来源。然后，可以用二沉池出水稀释进水，以降低毒物的影响。"]
["负荷变化对污泥膨胀有何影响，应如何应对？","负荷变化会对污泥膨胀产生影响。当负荷变高时，还需要检测溶解氧浓度是否变低。此时应降低负荷，同时保证足够溶解氧。当负荷变低时，应提高负荷，降低污泥浓度，同时保证足够溶解氧。对于进水中有机污染物浓度过高的情况，可以用二沉池出水来稀释进水。对负荷突然变化引起的非丝状菌污泥膨胀，除了降低进水浓度外，还可延时曝气或使回流污泥再曝气。"]
["如何通过调整曝气来预防污泥膨胀？","通过加强曝气，提高曝气池内溶解氧浓度，以及适当降低曝气池内活性污泥浓度，可以预防污泥膨胀。"]
["不同种类的丝状菌对温度有何要求，如何控制？","不同种类的丝状菌对温度的要求不同。因此，在控制污泥膨胀时，最好先鉴别丝状菌的种类。例如，球衣菌容易在温度为20～30℃的范围内增殖，可以采取降温措施。如果不能做到降温，只能采取投加药剂杀死。同时，采用射流曝气和机械快速搅拌回流污泥可以控制球衣菌引起的污泥膨胀。提高曝气池内pH到9以上，也可以控制球衣菌的生长。"]
["pH值的变化对污泥膨胀有何影响，应如何应对？","pH值的变化会对污泥膨胀产生影响。因此，需要检查pH值的变化情况，无论是增大还是降低，都需要考虑是否有其他工业废水引入。可以通过在曝气池进水中投加碱或酸来调节pH值。对于低pH、低负荷引起的污泥膨胀，可以采取提高pH和有机负荷的方法来有效控制。需要注意的是，pH突然增高很少会引起污泥膨胀，通常会引起污泥上浮或污泥解体。"]
["如何处理进水中脂肪和油酸含量过高导致的污泥膨胀？","对于进水中脂肪和油酸含量过高导致的污泥膨胀，可以采取以下措施：在污水进入曝气池之前，采用气浮方法先除油；降低进水中脂肪和油酸的浓度；延时曝气；对回流污泥进行再曝气。"]
["季节变化对污泥膨胀有何影响，应如何应对？","季节变化会对污泥膨胀产生影响。在四季温差较大的地区，可以改表面机械曝气设备为鼓风曝气，以减少温度变化对污泥膨胀的影响。同时，通入锅炉蒸汽，减少排泥量，提高曝气池内污泥浓度，以及对回流污泥再曝气，也可以帮助应对季节变化带来的污泥膨胀问题。"]
["当污泥膨胀已经发生时，应如何采取措施？","当污泥膨胀已经发生时，如果二沉池体积足够大，且没有发生污泥流失，处理出水水质并不会恶化。此时，可以采取上述措施，使膨胀逐渐得到控制。如果发生了污泥流失，则可通过加药的方法将污泥膨胀得到初步控制，然后再采取上述方法。加药量要严格控制，最好先采用小试来确定加药量。需要注意的是，加氯量过大时，不仅不会降低SVI，还会杀伤其他菌胶团细菌，使污泥解体，出水水质恶化。而且，加氯也不能够立刻控制膨胀，仍要有一定的恢复时间。因此，多数情况下，SVI不会突然增大，其有一个逐渐上升的过程，所以要对SVI进行日检测，观察其变化趋势，当发现SVI连续上升时，就要及时查找原因，采取相应措施。"]
["如何通过控制SVI来预防污泥膨胀？","通过对SVI进行日检测，观察其变化趋势，可以及时发现污泥膨胀的预兆。当发现SVI连续上升时，就需要及时查找原因，并采取相应措施，如调整曝气、投加药剂、改变废水成分等，以控制SVI的上升，从而预防污泥膨胀的发生。"]
["在处理污泥膨胀时，如何合理使用药剂？","在处理污泥膨胀时，使用药剂是一种有效的手段。但是，药剂的使用需要严格控制，最好先通过小试来确定加药量，以避免过量使用带来的负面影响。例如，加氯量过大时，不仅会杀伤其他菌胶团细菌，使污泥解体，还会使出水水质恶化。因此，使用药剂时，需要综合考虑其效果、成本以及对系统的影响等因素。"]
["在处理污泥膨胀时，为什么需要对污泥浓度进行控制？","在处理污泥膨胀时，对污泥浓度的控制是非常重要的。适当的污泥浓度可以提高污泥的沉降性能，减少污泥流失，从而有助于控制污泥膨胀。同时，通过调整污泥浓度，还可以影响曝气池内的生物量和微生物种类，进一步优化污泥的处理效果。"]
["如何通过调整曝气时间和强度来控制污泥膨胀？","调整曝气时间和强度是控制污泥膨胀的有效手段。通过加强曝气，可以提高曝气池内溶解氧浓度，增强微生物的活性，促进污泥的沉降和脱水。同时，适当降低曝气池内活性污泥浓度，可以减少丝状菌的生长空间，降低污泥膨胀的风险。因此，根据污泥膨胀的具体情况，可以灵活调整曝气时间和强度，以达到最佳的控制效果。"]
["污泥膨胀对污水处理厂的运行有何影响？","污泥膨胀对污水处理厂的运行会产生多方面的影响。首先，污泥膨胀会导致污泥流失，降低污泥浓度，从而影响污泥的处理效果。其次，污泥膨胀会使污泥沉降性能变差，导致二沉池出水浑浊，出水水质下降。此外，污泥膨胀还可能影响曝气池内的生物量和微生物种类，破坏生物处理系统的稳定性。因此，及时控制污泥膨胀对于保障污水处理厂的正常运行至关重要。"]
["如何通过工艺优化来预防污泥膨胀？","工艺优化是预防污泥膨胀的重要手段。通过调整进水水质、改变废水成分、优化曝气条件、控制污泥浓度和回流比等参数，可以优化污泥处理过程，提高污泥的沉降性能和脱水效果，从而降低污泥膨胀的风险。此外，还可以根据污泥膨胀的具体原因，针对性地采取相应措施，如投加药剂、调整pH值等，以有效控制污泥膨胀的发生。"]
["污泥膨胀对出水水质有何影响？","污泥膨胀会对出水水质产生不良影响。由于污泥膨胀导致污泥沉降性能变差，二沉池出水会变得浑浊，悬浮物含量增加。同时，污泥膨胀还可能影响生物处理系统的稳定性，导致有机物去除率下降，出水COD、BOD等指标升高。因此，控制污泥膨胀对于保障出水水质至关重要。"]
["如何判断污泥膨胀的严重程度？","判断污泥膨胀的严重程度可以通过观察SVI的变化趋势、污泥浓度、沉降性能以及出水水质等指标来进行。当SVI持续上升、污泥浓度下降、沉降性能变差且出水水质恶化时，可以判断污泥膨胀较为严重。此时，需要采取紧急措施，如加强曝气、投加药剂、调整工艺参数等，以尽快控制污泥膨胀的发展。"]
["如何通过日常运行管理来预防污泥膨胀？","日常运行管理是预防污泥膨胀的关键。首先，需要定期对污泥进行监测和分析，了解污泥的性质和变化趋势。其次，要合理调整曝气条件、污泥浓度和回流比等参数，以优化污泥处理过程。此外，还需要注意控制进水水质和废水成分，避免引入对污泥处理不利的因素。同时，加强设备的维护和保养，确保设备正常运行，也是预防污泥膨胀的重要措施之一。"]
["Chudoba动力选择模型是何时提出的，其基于什么原理？","Chudoba动力选择模型是捷克著名学者Chudoba于1973年首次提出的。该模型基于丝状菌和菌胶团菌对于一定浓度范围内的可溶性有机底物存在动力学竞争的原理。"]
["微生物的增长速率和底物降解速率之间的关系公式是什么？","公式 \\frac{\\mathrm{d}X}{X\\mathrm{d}t}=\\mu=\\mu_{\\max}\\frac{S}{K_{s}+S} 其中，X为微生物浓度，mg/L；t为时间，d；S为底物浓度，mg/L；K_s为半饱和常数，mg/L；μ为微生物比生长速率，d^-1；μ_max为微生物最大比增长速率，d^-1。"]
["在Chudoba模型中，哪些因素决定了丝状菌和菌胶团菌的竞争优势？","在Chudoba模型中，比值μ_max/K_s的大小直接决定着丝状菌与菌胶团菌在竞争中的优势。菌胶团菌具有较大的μ_max和K_s。在底物浓度低的条件下，具有较小K_s的丝状菌的μ_max/K_s比值相对于菌胶团菌大。相反，在底物浓度高的条件下，K_s的影响可以忽略，菌胶团菌由于具有较大的μ_max而具有竞争优势。"]
["Chudoba模型能预测和描述哪些情况下的污泥膨胀现象？","Chudoba模型能很好地预测和描述在完全混合式反应器中，由于底物浓度低而容易滋生丝状菌，从而导致的污泥膨胀现象。此外，该模型也能描述在推流式反应器中，由于反应器进水前端具有较高的底物浓度，从而利于菌胶团菌优势生长，避免污泥膨胀的情况。"]
["Chiesa和Irivine模型是在哪一年提出的，它提出了哪些微生物分类？","Chiesa和Irivine模型是在1985年提出的。该模型根据动力学特性，将活性污泥中的微生物分为三种类型：①快速生长的菌胶团细菌；②具有高底物亲和能力、生长缓慢的耐饥饿丝状菌(具有低的米门常数，Km)；③对溶解氧具有高亲和力、对饥饿高度敏感的快速生长丝状菌。"]
["Chiesa和Irivine模型中，DO浓度和底物浓度如何影响微生物的生长？","在Chiesa和Irivine模型中，DO浓度和底物浓度对微生物的生长有显著影响。在高DO条件下，当底物浓度低于某个阈值S时，慢速增长、耐饥饿能力强的丝状菌将优势生长；当底物浓度高于S时，快速生长的菌胶团细菌将优势生长。而在低DO条件下，丝状菌和菌胶团菌的生长优势会随底物浓度的变化而发生变化，涉及多个阈值。"]
["Chiesa和Irivine模型与Chudoba模型相比有何特点？","Chiesa和Irivine模型与Chudoba模型相比，其特点在于对丝状菌进行了更为详细的分类。Chiesa和Irivine模型根据丝状菌在不同底物浓度、不同DO浓度和缺乏底物条件下的特性，将其分为三种类型，而Chudoba模型只是简单地将微生物分为丝状菌和菌胶团菌。这使得Chiesa和Irivine模型能更精确地描述污泥膨胀现象及其成因和机理。"]
["活性污泥微生物的相关生理学特性有什么？","| 特性 | 菌胶团细菌 | 高有机负荷下的丝状菌 | 低有机负荷下的丝状菌 |  \n| :--: | :--: | :--: | :--: |  \n| 底物亲和力 | 低 | 高 | 高 |  \n| 最大比生长速率 | 高 | 高 | 低 |  \n| 内源代谢速率 | 低 | 高 | 低 |  \n| 耐饥饿能力 | 高 | 低 | 很高 |  \n| 累积典型的储存物能力 | 高 | 高 | 变化 |  \n| 最大底物利用率/形成储存物质 | 很高 | 高 | 低 |  \n| 低溶解氧条件下代谢活性的降低 | 高 | 轻微 | - |"]
["AEROFIL模型是由哪两位学者提出的，并在哪一年提出的？","AEROFIL模型是由Kappeler和Gujer于1994年提出的。"]
["AEROFIL模型主要解释了什么现象？","AEROFIL模型主要解释了由Sphaerotilus natans, 021N型和0961型引起的好氧膨胀现象。"]
["AEROFIL模型适用于哪些系统？","AEROFIL模型适用于以下系统：①污泥龄小于10天的完全好氧处理系统；②带有缺氧选择器的好氧处理系统，且污泥龄低于10天；③带有厌氧选择器的好氧处理系统，且不支持EBPR正常运行；④较低浓度的表面活性剂或较低的长链脂肪酸，他们的代谢不能通过动力学方程来预测。"]
["在AEROFIL模型中，丝状菌和菌胶团菌的分布主要取决于什么？","在AEROFIL模型中，丝状菌和菌胶团菌的分布主要取决于他们对快速降解的COD的竞争能力，并且受一些物理特性的影响，比如生物絮体的大小和固液之间的扩散阻力大小。"]
["在AEROFIL模型中，可生物降解的COD是如何被区分的？","在AEROFIL模型中，可生物降解的COD被区分为溶解性的可快速生物降解的COD（用S_S表示）和颗粒或胶体的慢速生物降解的COD（用X_S表示）。"]
["AEROFIL模型如何描述丝状菌和菌胶团菌对两种不同底物的竞争？","AEROFIL模型通过区分丝状菌和菌胶团菌对S_S和S_H的不同动力学特性来描述他们的竞争。延伸于絮体外部的丝状菌能快速代谢S_S，而S_S必须首先扩散到絮体内部才能被菌胶团菌代谢。但对于S_H恰好相反，由于S_H是由位于絮体内部的菌胶团菌水解X_S产生的，它首先被絮体内部的菌胶团菌利用，而S_H从絮体内部扩散至絮体外部的液相中后才能被延伸于絮体外部的丝状菌代谢。"]
["AEROFIL模型中如何考虑扩散阻力对底物利用的影响？","AEROFIL模型中通过增大K_s值使其大于真实的半饱和常数，来模拟扩散阻力对底物利用的影响。模型中采用了不同的K_s值来表征菌胶团菌和丝状菌对不同底物的亲和力，从而考虑扩散阻力。"]
["AEROFIL模型如何表示限制性底物对竞争的影响？","AEROFIL模型通过动力学方程 \\frac{S}{K_{\\mathrm{s}}+S} 来表示限制性底物（包括COD、氨氮、硝酸盐氮和溶解氧）对竞争的影响。"]
["AEROFIL模型如何表示抑制性底物对微生物生长的抑制？","AEROFIL模型通过开关函数 \\frac{K_Ⅰ}{K_Ⅰ+S} 来表示抑制性底物对微生物生长的抑制影响。其中，S代表抑制性底物浓度，K₁表示该抑制底物的抑制常数。"]
["AEROFIL模型与ASM1、ASM2模型的主要差别是什么？","AEROFIL模型与ASM1、ASM2模型的主要差别在于衰减、水解和硝化/反硝化过程的表征不同。在AEROFIL模型中，衰减过程区分了好氧条件下的内源呼吸和缺氧/厌氧条件下的腐化；水解过程用简化的一级方程描述，并考虑了不同条件下的限制性因子；菌胶团菌和丝状菌在底物利用和生长条件上也存在差异。"]
["AEROFIL模型中的K_s值是如何计算的，它有什么意义？","AEROFIL模型中的K_s值是通过公式 K_{\\mathrm{S}}=K_{\\mathrm{S0}}+\\frac{\\mu_{\\mathrm{max}}\\gamma\\delta}{Y_{\\mathrm{H}}aD_{\\mathrm{S}}} 来计算的。这个值直接影响了菌种之间的竞争，主要反映了扩散阻力和菌种对底物的亲和力。K_s值越大，表示菌种对底物的亲和力越低，反之则越高。"]
["AEROFIL模型在实际应用中有哪些验证和应用？","AEROFIL模型已成功在中试反应器和实际的污水处理厂中进行了验证，可用于考察和验证进水水质、工艺流程、有机物负荷和进水中所含的可快速生物降解的底物浓度等条件对污泥种群竞争的影响。此外，它还可用于评估和计算最佳的好氧选择器和缺氧选择器的容积。"]
["描述一下建立数学模型在描述丝状菌和菌胶团菌相互竞争机理中的意义。","建立数学模型对于描述丝状菌和菌胶团菌相互竞争的机理具有重要意义。模型能从定性和定量两个角度考察各种参数对二者竞争的影响，有助于理解污泥膨胀的成因和条件。同时，模型的应用对于控制恶性污泥膨胀及稳定维持丝状菌污泥微膨胀也具有重要的指导意义。"]
["Chudoba的动力学选择理论在丝状菌和菌胶团菌竞争模型中的应用有哪些局限性？","Chudoba的动力学选择理论在丝状菌和菌胶团菌竞争模型中的应用存在局限性。该理论主要适用于单基质封闭系统内的相互竞争模型，而活性污泥系统常为连续流系统，仅靠动力学选择理论不足以满足建立连续流系统中丝状菌和菌胶团菌相互竞争的数学模型的需要。因此，加入新的参数及模型的扩充是完善丝状菌和菌胶团菌相互竞争数学模型的必要步骤。"]
["迄今为止，丝状菌和菌胶团菌相互竞争的数学模型研究现状如何？","迄今为止，虽然已有不少以动力学选择理论为基础建立的丝状菌和菌胶团菌相互竞争的数学模型，但其中并没有能够预见连续流系统中丝状菌与菌胶团菌共生的模型。这表明丝状菌和菌胶团菌相互竞争数学模型的建立仍需要进一步的研究及完善。"]
["丝状菌与菌胶团菌竞争模型主要包括哪几个方面？","丝状菌与菌胶团菌竞争模型主要包括三个方面：一是基于单基质动力学选择理论的数学模型，二是基于单基质动力学选择理论及丝状菌骨架理论的模型，三是基于双基质（有机物及DO）与丝状菌骨架理论的模型。这些模型从不同角度考虑了丝状菌和菌胶团菌的竞争关系，有助于更全面地理解污泥膨胀现象。"]
["丝状菌与菌胶团菌竞争模型建立过程中需要满足哪些条件？","模型建立过程中需要满足以下条件：首先，模型需能够描述在常规的运行条件下，丝状菌和菌胶团菌二者能同时存在于污水处理系统；其次，模型需要满足动力学选择理论和丝状菌骨架理论等常规的污泥膨胀原理；最后，在满足上述条件的基础上，模型应具备简单性，以便于理解和求解，并能在今后的试验中进行验证。"]
["丝状菌与菌胶团菌竞争模型建立过程中进行了哪些假设？","在模型建立过程中，进行了以下假设：首先，假设进水中不含有任何微生物，这简化了模型的初始条件；其次，假设曝气池内混合均匀，各点浓度相同，这符合连续流反应器的特性；再次，假设污泥和底物在二沉池内完全分开，这有助于分析二沉池内的沉淀过程；此外，还假设出水中不含有任何微生物，回流污泥和排放污泥中不含任何底物，这简化了模型的边界条件；最后，假设菌胶团菌相对于丝状菌在二沉池内的压缩特性较好，这有助于描述两种微生物在二沉池内的不同行为。"]
["基于单基质动力学选择的数学模型是怎样的？","对于一个典型的生物污水处理系统，包括一个连续流曝气池和一个二沉池，具体流程和参数见图8-1所示。回流污泥比为r,污泥排放比为w。此外，根据假定6,两种微生物在二沉池内的压缩情况不同，菌胶团比丝状菌具有更好的压缩性，故设定菌胶团菌的压缩系数大于丝状菌的压缩系数，即β_floc>β_fil。\n底物浓度的变化、菌胶团菌和丝状菌在反应器内和二沉池的变化速率方程如下：\\begin{gathered}\n\\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{S}}}{\\mathrm{d}t}=D(C_{\\mathrm{S,inf}}-(1+r)C_{\\mathrm{S}})-\\frac{\\mu_{\\mathrm{floc}}}{Y_{\\mathrm{floc}}}C_{\\mathrm{Xfloc}}-\\frac{\\mu_{\\mathrm{fil}}}{Y_{\\mathrm{fil}}}C_{\\mathrm{Xfil}} \\\\\n\\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{Xfloc}}}{\\mathrm{d}t}=rD\\beta_{\\mathrm{floc}}C_{\\mathrm{Xfloc},\\mathrm{sed}}-(1+r)DC_{\\mathrm{Xfloc}}+\\mu_{\\mathrm{floc}}C_{\\mathrm{Xfloc}} \\\\\n\\frac{\\mathrm{d}C_\\mathrm{Xfil}}{\\mathrm{d}t}=rD\\beta_\\mathrm{fil}C_\\mathrm{Xfil,~sed}-(1+r)DC_\\mathrm{Xfil}+\\mu_\\mathrm{fil}C_\\mathrm{Xfil} \\\\\n\\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{S,sed}}}{\\mathrm{d}t}=(1+r)\\frac{Q}{V_{\\mathrm{sed}}}C_{\\mathrm{S}}-(1-w)\\frac{Q}{V_{\\mathrm{sed}}}C_{\\mathrm{S,sed}} \n\\end{gathered}\n\\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{Xfloc,sed}}}{\\mathrm{d}t}=\\left(1+r\\right)\\frac{Q}{V_{\\mathrm{sed}}}C_{\\mathrm{Xfloc}}-\\left(r+w\\right)\\frac{Q}{V_{\\mathrm{sed}}}\\beta_{\\mathrm{floc}}C_{\\mathrm{Xfloc,sed}}\\\\\\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{Xfil,sed}}}{\\mathrm{d}t}=\\left(1+r\\right)\\frac{Q}{V_{\\mathrm{sed}}}C_{\\mathrm{Xfil}}-\\left(r+w\\right)\\frac{Q}{V_{\\mathrm{sed}}}\\beta_{\\mathrm{fil}}C_{\\mathrm{Xfil,sed}}\n由于上述建立的模型含有6个微分方程，使得模型相对复杂，较难进行稳定性分析，因此，对模型进行了简化。\n假定二沉池内只进行物质交换而并不发生生化反应，二沉池的动态变化相对于反应器的动态变化更快。此外，由于系统的稳定性首先取决于动态变化较慢的生化反应器，可假定二沉池处于稳定状态。上述的6个微分方程可简化为3个代数方程和3个微分方程如下：\n\\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{S,sed}}}{\\mathrm{d}t}=0\\to C_{\\mathrm{S,sed}}=\\frac{(1+r)}{(1-w)}C_{\\mathrm{S}}\n\\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{Xfloc.sed}}}{\\mathrm{d}t}=0\\to C_{\\mathrm{Xfloc,sed}}=\\frac{(1+r)}{\\beta_{\\mathrm{floc}}(w+r)}C_{\\mathrm{Xfloc}}\n\\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{Xfil,sed}}}{\\mathrm{d}t}=0\\to C_{\\mathrm{Xfil,sed}}=\\frac{(1+r)}{\\beta_{\\mathrm{fil}}(w+r)}C_{\\mathrm{Xfil}}\n\\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{S}}}{\\mathrm{d}t}=D[C_{\\mathrm{S,inf}}-(1+r)C_{\\mathrm{S}}]-\\frac{\\mu_{\\mathrm{floc}}}{Y_{\\mathrm{floc}}}C_{\\mathrm{Xfloc}}-\\frac{\\mu_{\\mathrm{fil}}}{Y_{\\mathrm{fil}}}C_{\\mathrm{Xfil}}\n\\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{Xfloc}}}{\\mathrm{d}t}=\\mu_{\\mathrm{floc}}C_{\\mathrm{Xfloc}}-D_{\\mathrm{g}}C_{\\mathrm{Xfloc}}\n\\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{Xfil}}}{\\mathrm{d}t}=\\mu_{\\mathrm{fil}}C_{\\mathrm{Xfil}}-D_{\\mathrm{g}}C_{\\mathrm{Xfil}}\n式中，D_g=\\frac{w(1+r)}{r+w}D"]
["基于单基质动力学选择和骨架理论的数学模型是什么？","基于动力学选择及骨架理论的数学模型中底物浓度的变化、菌胶团菌和丝状菌在反应器内和二沉池的变化速率方程如下：\n\\begin{gathered}\\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{S}}}{\\mathrm{d}t}=D[C_{\\mathrm{S,inf}}-(1+r)C_{\\mathrm{S}}]-\\frac{\\mu_{\\mathrm{floc}}}{Y_{\\mathrm{floc}}}C_{\\mathrm{Xfloc}}-\\frac{\\mu_{\\mathrm{fil}}}{Y_{\\mathrm{fil}}}C_{\\mathrm{Xfil}}\\\\ \\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{Xfloc}}}{\\mathrm{d}t}=rD\\beta_{\\mathrm{floc}}C_{\\mathrm{Xfloc},\\mathrm{sed}}-(1+r)DC_{\\mathrm{Xfloc}}+\\mu_{\\mathrm{floc}}C_{\\mathrm{Xfloc}}+\\alpha\\frac{Y_{\\mathrm{floc}}}{Y_{\\mathrm{fil}}}C_{\\mathrm{Xfil}}\\\\ \\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{Xfil}}}{\\mathrm{d}t}=rD\\beta_{\\mathrm{fil}}C_{\\mathrm{Xfil,sed}}-(1+r)DC_{\\mathrm{Xfil}}+\\mu_{\\mathrm{fil}}C_{\\mathrm{Xfil}}-\\alpha C_{\\mathrm{Xfil}}\\\\ \\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{S,sed}}}{\\mathrm{d}t}=\\left(1+r\\right)\\frac{\\mathrm{Q}}{V_{\\mathrm{sed}}}C_{\\mathrm{S}}-\\left(1-w\\right)\\frac{\\mathrm{Q}}{V_{\\mathrm{sed}}}C_{\\mathrm{S,sed}}\\end{gathered}\n\\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{Xfloc,sed}}}{\\mathrm{d}t}=\\left(1+r\\right)\\frac{Q}{V_{\\mathrm{sed}}}C_{\\mathrm{Xfloc}}-\\left(r+w\\right)\\frac{Q}{V_{\\mathrm{sed}}}\\beta_{\\mathrm{floc}}C_{\\mathrm{Xfloc,sed}}\\\\\\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{Xfil,sed}}}{\\mathrm{d}t}=\\left(1+r\\right)\\frac{Q}{V_{\\mathrm{sed}}}C_{\\mathrm{Xfil}}-\\left(r+w\\right)\\frac{Q}{V_{\\mathrm{sed}}}\\beta_{\\mathrm{fil}}C_{\\mathrm{Xfil,sed}}\n式中，Q为进水流量，L/h;V_sed为二沉池的体积，L;a为生长与菌胶团菌内部丝状菌的骨架系数。\n同样，对模型进行了化简，简化后上述的6个微分方程可简化为3个代数方程和3个微分方程如下：\n\\begin{aligned}\\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{S},\\mathrm{sed}}}{\\mathrm{d}t}=0\\to C_{\\mathrm{S},\\mathrm{sed}}=\\frac{(1+r)}{(1-w)}C_{\\mathrm{S}}\\\\ \\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{Xfloc,sed}}}{\\mathrm{d}t}=0\\to C_{\\mathrm{Xfloc,sed}}=\\frac{(1+r)}{\\beta_{\\mathrm{floc}}(w+r)}C_{\\mathrm{Xfloc}}\\\\ \\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{Xfil,sed}}}{\\mathrm{d}t}=0\\to C_{\\mathrm{Xfil,sed}}=\\frac{(1+r)}{\\beta_{\\mathrm{fil}}(w+r)}C_{\\mathrm{Xfil}}\\\\ \\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{S}}}{\\mathrm{d}t}=D[C_{\\mathrm{S,inf}}-(1+r)C_{\\mathrm{S}}]-\\frac{\\mu_{\\mathrm{floc}}}{Y_{\\mathrm{floc}}}C_{\\mathrm{Xfloc}}-\\frac{\\mu_{\\mathrm{fil}}}{Y_{\\mathrm{fil}}}C_{\\mathrm{Xfil}}\\\\ \\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{Xfloc}}}{\\mathrm{d}t}=\\mu_{\\mathrm{floc}}C_{\\mathrm{Xfloc}}-D_{g}C_{\\mathrm{Xfloc}}+\\alpha\\frac{Y_{\\mathrm{floc}}}{Y_{\\mathrm{fil}}}C_{\\mathrm{Xfil}}\\\\ \\frac{\\mathrm{d}C_{\\mathrm{Xfil}}}{\\mathrm{d}t}=\\mu_{\\mathrm{fil}}C_{\\mathrm{Xfil}}-D_{\\mathrm{g}}C_{\\mathrm{Xfil}}-\\alpha C_{\\mathrm{Xfil}}\\\\ 式中\\\\\\ D_{g}=\\frac{w(1+r)}{r+w}D\\end{aligned}"]
["基于双基质选择和骨架理论的数学模型是什么？","该数学模型的数学表达式同基于单基质选择和骨架理论的数学模型的最大差别在于丝状菌和菌胶团菌的生长同时受有机底物和溶解氧的双重限制。它们各自的生长速率满足以下方程:\n\\mu_{\\mathrm{floc}}=\\mu_{\\mathrm{max,floc}}\\frac{C_{\\mathrm{S}}}{K_{\\mathrm{S,floc}}+C_{\\mathrm{S}}}\\frac{C_{\\mathrm{O}}}{K_{\\mathrm{O,floc}}+C_{\\mathrm{O}}}\\\\\\mu_{\\mathrm{fil}}=\\mu_{\\mathrm{max,fil}}\\frac{C_{\\mathrm{S}}}{K_{\\mathrm{S,fil}}+C_{\\mathrm{S}}}\\frac{C_{\\mathrm{O}}}{K_{\\mathrm{O,fil}}+C_{\\mathrm{O}}}"]
["基于动力学选择的原型模型是如何进行稳定性分析的？","基于动力学选择的原型模型采用四五阶的龙格-库塔方法进行数值求解，以分析模型的稳定性。求解过程中使用了模型中的动力学参数和其他参数，并得出了相应的结果。通过对比不同稀释比（D）下丝状菌和菌胶团菌浓度的变化规律，可以观察到丝状菌和菌胶团菌在不同条件下的竞争关系。在较低的D值条件下，丝状菌会优先利用有限的基质进行快速繁殖，而菌胶团菌在竞争中处于劣势。随着D值的增大，丝状菌的竞争优势逐渐减弱，菌胶团菌的生存时间也相应增长。当D值增大到一定范围时，由于底物停留时间极短，两种菌种均无法有效利用底物进行生长繁殖，最终都会被淘洗出系统。然而，这一模型发现在不同稀释比条件下，丝状菌与菌胶团菌不能共存，这与实际情况不符，因此需要进行进一步的调整与完善。"]
["基于动力学选择的原型模型在何种条件下丝状菌会优先利用基质进行繁殖？","基于动力学选择的原型模型表明，在较低的稀释比（D）条件下，丝状菌会优先利用有限的基质进行快速繁殖。这是因为低稀释比意味着进水负荷较低，底物在反应器内的停留时间较长，使得丝状菌有机会优先利用这些底物进行生长。"]
["基于动力学选择的原型模型在何种条件下菌胶团菌的生存时间会增长？","基于动力学选择的原型模型表明，随着稀释比（D）的增大，菌胶团菌的生存时间会相应增长。这是因为随着D值的增大，进水负荷增加，底物在反应器内的停留时间缩短，丝状菌的竞争优势减弱，菌胶团菌有更多机会利用底物进行生长繁殖，从而延长其生存时间。"]
["基于动力学选择的原型模型在何种条件下两种菌种都会被淘洗出系统？","基于动力学选择的原型模型表明，当稀释比（D）增大到一定范围时，由于底物在反应器内停留的时间特别短，丝状菌和菌胶团菌二者都不能有效地利用底物来生长繁殖，最终导致二者菌种都会从反应器淘洗出去。这是因为高稀释比导致进水负荷过大，底物在反应器内的停留时间过短，无法支持两种菌种的正常生长。"]
["基于动力学选择及骨架理论的模型是如何进行稳定性分析的？","很抱歉，文章中没有提及基于动力学选择及骨架理论的模型是如何进行稳定性分析的。因此，无法回答这个问题。"]
["基于动力学选择及骨架理论的模型中，μ_{floc}和μ_{flil-α}分别代表什么？","在基于动力学选择及骨架理论的模型中，μ_{floc}代表菌胶团菌的比生长速率，而μ_{flil-α}代表丝状菌的比生长速率。这两个参数用于描述菌胶团菌和丝状菌在特定条件下的生长速度和竞争关系。"]
["基于动力学选择及骨架理论的模型中，D₁和D₂的公式是什么？","基于动力学选择及骨架理论的模型中，D₁和D₂的公式如下：D_1=\\frac{D_\\mathrm{g}-\\alpha-\\sqrt{(-D_\\mathrm{g}+\\alpha)^2-\\frac{4\\alpha K_\\mathrm{S,fil}\\mu_\\mathrm{max,floc}}{K_\\mathrm{S,floc}K_\\mathrm{S,fil}}}}2\\D_2=\\frac{D_\\mathrm{g}-\\alpha+\\sqrt{(-D_\\mathrm{g}+\\alpha)^2-\\frac{4\\alpha K_\\mathrm{S,fil}\\mu_\\mathrm{max,floc}}{K_\\mathrm{S,floc}K_\\mathrm{S,fil}}}}2"]
["基于动力学选择及骨架理论的模型中，D₁和D₂的含义是什么？","很抱歉，文章中没有明确提及基于动力学选择及骨架理论的模型中D₁和D₂的具体含义。这两个参数可能是基于模型计算得出的特定值，用于描述菌胶团菌和丝状菌在不同条件下的生长和竞争关系。但具体的含义和解释需要参考模型的相关文献或研究资料。"]
["基于单基质选择和骨架理论的数学模型是如何进行求解的？","基于单基质选择和骨架理论的数学模型采用四五阶的龙格-库塔方法进行数值求解。通过代入模型中的动力学参数和其他参数，可以得出丝状菌和菌胶团菌在不同稀释比（D）下的浓度变化规律。初始的底物浓度（S）取值为300mg/L，而丝状菌和菌胶团菌的初始浓度分别取为800mg/L和2000mg/L。"]
["在较低的稀释比条件下，丝状菌和菌胶团菌的浓度如何变化？","在较低的稀释比（D=0.4～0.6）条件下，丝状菌浓度会随着时间逐渐增大，之后稳定在某一浓度值左右。而菌胶团菌浓度则会随着时间逐渐下降，之后也稳定在某一浓度值左右。这表明在较低的稀释比条件下，丝状菌会优先利用有限的基质进行快速繁殖，而菌胶团菌在竞争中处于劣势。"]
["在适中的稀释比条件下，丝状菌和菌胶团菌的浓度如何变化？","随着稀释比的提高（D>0.7），即增大进水负荷，丝状菌浓度会随着时间逐渐下降，之后稳定在某一浓度值左右。而菌胶团菌浓度首先出现小幅下降，之后会随着时间逐渐上升，最后稳定在某一浓度值左右。这说明在适中的稀释比条件下，菌胶团菌会优先利用有限的基质进行快速繁殖，而丝状菌在竞争中处于劣势。"]
["当稀释比过高时，丝状菌和菌胶团菌的浓度会如何变化？","当稀释比过高（D>2.0）时，由于底物在反应器内停留的时间特别短，丝状菌和菌胶团菌二者都不能有效地利用底物来生长繁殖，最终导致二者菌种都会从反应器淘洗出去。这意味着在过高的稀释比条件下，丝状菌和菌胶团菌都无法在系统中生存。"]
["基于双基质选择和骨架理论的数学模型考虑了哪些因素？","基于双基质选择和骨架理论的数学模型除了考虑进水中COD作为菌胶团和丝状菌生长的底物外，还考虑了DO（溶解氧）作为影响丝状菌与菌胶团菌竞争的另一重要因素。该模型通过双基质莫能方程对不同稀释比、不同DO条件下丝状菌与菌胶团生长趋势进行了分析。"]
["在基于双基质选择和骨架理论的数学模型中，DO对丝状菌和菌胶团菌的浓度有何影响？","在基于双基质选择和骨架理论的数学模型中，同一稀释比条件下菌胶团菌的浓度均随着DO值的增加而上升。而丝状菌浓度随着DO值的升高而降低。在低稀释比条件下，DO对丝状菌及菌胶团菌的增长影响较小，丝状菌为优势菌种。在适当的稀释比条件下，DO值的变化对丝状菌及菌胶团菌浓度有较大影响，通过调节DO值能够使丝状菌与菌胶团菌处于平衡状态。而在稀释比较高的条件下，较低的DO值就能淘汰丝状菌，菌胶团处于竞争优势地位。"]
["为什么污泥膨胀问题复杂并且难以建立统一的数学模型？","污泥膨胀问题之所以复杂并且难以建立统一的数学模型，主要因为成因的不确定性以及对导致污泥膨胀的优势丝状菌缺乏认识。污泥膨胀可能受到多种因素的影响，包括但不限于底物浓度、稀释比、溶解氧浓度等。同时，对于导致污泥膨胀的特定丝状菌种类的认识尚不深入，这使得难以准确描述丝状菌和菌胶团菌之间的竞争关系。因此，目前很难建立一个能够准确描述所有情况的统一数学模型。"]
["如何利用现代分子生物学方法来为建立统一的数学模型奠定基础？","现代分子生物学方法可以帮助我们更深入地了解污泥中微生物的种群结构和代谢机制，从而建立运行条件和种群结构的可靠相关性。通过利用这些方法，我们可以更准确地识别导致污泥膨胀的优势丝状菌种类，并了解它们与菌胶团菌之间的竞争关系。这些信息对于建立统一的数学模型至关重要，因为它们可以为我们提供关于系统中微生物行为更准确的描述和预测。因此，借助于现代分子生物学方法，我们可以为建立统一的数学模型提供更为坚实的基础。"]
["为什么在低稀释比条件下，丝状菌会成为优势菌种？","在低稀释比条件下，进水负荷较低，底物在反应器内的停留时间较长，使得丝状菌有足够的时间利用有限的基质进行生长和繁殖。此外，丝状菌可能具有更高的底物亲和力或利用率，使得它们在低底物浓度下也能有效地生长。因此，在低稀释比条件下，丝状菌会成为优势菌种。"]
["稀释比的提高如何影响菌胶团菌的生长？","稀释比的提高意味着进水负荷的增加，底物在反应器内的停留时间变短。这种条件下，菌胶团菌可能更能适应高负荷环境，并有效地利用有限的底物进行生长。因此，随着稀释比的提高，菌胶团菌的浓度可能会上升，竞争优势得到提升。"]
["过高稀释比导致丝状菌和菌胶团菌淘洗的原因是什么？","过高稀释比导致底物在反应器内的停留时间非常短，这使得丝状菌和菌胶团菌都无法有效地利用底物进行生长繁殖。由于底物供应不足，微生物的生长受到严重限制，最终导致丝状菌和菌胶团菌都无法在系统中生存，从而被淘洗出去。"]
["DO值的变化如何影响丝状菌和菌胶团菌之间的竞争？","DO值的变化对丝状菌和菌胶团菌之间的竞争有重要影响。在高DO值条件下，菌胶团菌可能更能适应并有效利用氧气进行生长，因此其竞争优势可能得到提升。相反，丝状菌在低DO值条件下可能更具竞争力，因为某些丝状菌种类可能具有在低氧环境下生长的能力。因此，通过调节DO值，可以影响丝状菌和菌胶团菌之间的平衡状态。"]
["如何通过调节DO值来控制丝状菌和菌胶团菌的生长？","通过调节DO值，可以实现对丝状菌和菌胶团菌生长的有效控制。在低稀释比或丝状菌占优势的情况下，适当降低DO值可以抑制丝状菌的生长，从而减轻污泥膨胀的风险。而在高稀释比或菌胶团菌占优势的情况下，提高DO值可以促进菌胶团菌的生长，维持系统的稳定运行。因此，根据系统运行的实际情况，通过调节DO值，可以实现对丝状菌和菌胶团菌生长的有效调控。"]
["现代分子生物学方法如何帮助识别导致污泥膨胀的优势丝状菌种类？","现代分子生物学方法，如高通量测序技术、基因芯片等，可以帮助我们更深入地了解污泥中微生物的种群结构和多样性。通过对污泥样品进行测序和分析，我们可以识别出导致污泥膨胀的优势丝状菌种类，并了解它们在系统中的丰度和分布。这些信息对于深入理解污泥膨胀的机理和制定有效的控制措施具有重要意义。"]
["为什么难以建立统一的数学模型来描述丝状菌和菌胶团菌的竞争？","难以建立统一的数学模型来描述丝状菌和菌胶团菌的竞争，主要是因为污泥膨胀的成因具有不确定性，且受到多种因素的影响。不同的操作条件、底物浓度、DO值等都可能对丝状菌和菌胶团菌的生长和竞争产生不同的影响。此外，对于导致污泥膨胀的优势丝状菌种类及其生长特性还缺乏深入的了解，这也增加了建立统一数学模型的难度。因此，目前我们需要进一步研究和探索，以便更好地理解和描述丝状菌和菌胶团菌之间的竞争关系。"]
["未来研究在污泥膨胀领域应关注哪些方向？","未来研究在污泥膨胀领域应关注以下几个方向：首先，深入研究和了解导致污泥膨胀的优势丝状菌种类及其生长特性，为建立更准确的数学模型提供基础数据；其次，探索不同操作条件对丝状菌和菌胶团菌生长和竞争的影响，以优化系统运行参数；此外，利用现代分子生物学方法和技术手段，研究污泥中微生物的种群结构和多样性，揭示污泥膨胀的机理；最后，开发新型的生物控制策略或工程技术手段，以有效预防和控制污泥膨胀的发生。"]
["以连接二沉池的完全混合式连续流反应器为基础，从基于单基质动力学选择理论、基于单基质动力学选择理论及丝状菌骨架理论以及基于双基质选择与丝状菌骨架理论三个方面建立了丝状菌与菌胶团菌的竞争模型。对各型求解得出结论有哪些？","(1)基于单基质动力学选择的数学模型下，丝状菌与菌胶团菌不能同时存在于活性污泥系统中，两者必有一淘洗出系统。\n(2)基于单基质动力学选择理论及丝状菌骨架理论的数学模型能够预见丝状菌与菌胶团菌的共生；且在低稀释比条件下，丝状菌为优势菌种，随着稀释比的提高，系统中菌胶团菌的竞争优势得到提升，而过高的稀释比会导致丝状菌与菌胶团的全部淘洗。\n(3)基于双基质选择与丝状菌骨架理论的模型中，同一稀释比条件下菌胶团菌的浓度均随着DO值的增加而上升；在低稀释比条件下，DO对丝状菌及菌胶团菌的竞争影响较小；增大稀释比，DO值对丝状菌及菌胶团菌竞争的影响增大。"]
["澳大利亚污水处理厂进水水质参数有何特点？","澳大利亚污水处理厂进水水质参数存在一些差异，这些差异导致了丝状菌的种类和数量的不同。"]
["澳大利亚哪些地区的污水处理厂被用于调查污泥膨胀问题？","有关澳大利亚污水处理厂中的污泥膨胀的调查数据主要来自于维多利亚、新南威尔士和昆士兰等地区。"]
["澳大利亚污水处理厂为什么经常出现丝状菌大量增殖现象？","澳大利亚污水处理厂进水水质参数的差异导致了丝状菌的种类和数量的不同，这可能是经常出现丝状菌大量增殖现象的原因。"]
["Blackall在澳大利亚的生物泡沫问题研究中发现了哪些微生物？","Blackall在澳大利亚的生物泡沫问题研究中发现了M.parvicella, Nocardia amarae(Gordonia amarae), 以及S.piniformis这三种微生物。"]
["在澳大利亚昆士兰污水处理厂的生物泡沫中，哪些微生物特别常见？","在昆士兰污水处理厂的生物泡沫中，Nocardia amarae(Gordonia amarae)和S.piniformis这两种微生物特别常见。"]
["生物泡沫问题是由哪些因素引起的？","生物泡沫问题不是由单一因素引起的，不能简单归因于DO浓度、污泥龄或者负荷等某一项运行参数。它可能是多种因素共同作用的结果。"]
["Seviour等的研究发现了什么关于生物泡沫的微生物种类？","Seviour等的研究发现，G.amarae、S.piniformis和M.parvicella这些微生物在生物泡沫中出现的频率相对于以前的调查结果更为频繁。此外，他们还发现了不同地区的优势丝状菌种类有所不同，这种差异可能与气候和当地人的饮食有关。"]
["Soddell和Seviour关于S.piniformis的研究有什么发现？","Soddell和Seviour的研究发现，S.piniformis在各地采用活性污泥法的污水处理厂中很常见。该菌种的分枝情况多种多样，但经分离纯培养后发现均为同一种菌种。这与G.amarae的情况大不相同，G.amarae在显微镜下有多种形态，但实际上属于不同的种属。"]
["Seviour在1994年的研究有何主要发现？","Seviour在1994年的研究发现，维多利亚州和新南威尔士州的65座污水处理厂中有53座出现了污泥膨胀现象，44座发生了生物泡沫。半数以上的污水处理厂同时存在这两种问题，表明这些问题在澳大利亚普遍存在。"]
["澳大利亚污水处理厂的生物泡沫问题有什么特点？","澳大利亚污水处理厂的生物泡沫问题一旦产生，往往会持续存在。这些问题与某个具体的运行或设计参数并无直接的因果性关系，但可能与污泥负荷有关，需要进一步调查研究。"]
["在澳大利亚污水处理厂中，哪些丝状菌在污泥膨胀或生物泡沫中属于优势菌种？","在澳大利亚污水处理厂中，M.parvicella在污泥膨胀或生物泡沫样本中均属优势菌种。"]
["0041/0675型丝状菌在澳大利亚哪些情况下较为常见？","0041/0675型丝状菌在澳大利亚污水处理厂中仍然非常常见，无论是在污泥膨胀还是生物泡沫的情况下。"]
["G.amarae和S.piniformis在哪种样本中更为常见？","G.amarae和S.piniformis在生物泡沫样本中比在活性污泥混合液中更为常见。"]
["通过什么技术，调查中确定了丝状菌的真正种属？","调查中通过16SrDNA序列的数据确定了丝状菌的真正种属，这是通过对Eikelboom定义的一些类型的丝状菌进行分离纯培养来实现的。"]
["Bradford等在调查中使用了哪些技术来鉴别丝状菌？","Bradford等在调查中使用了镜检和FISH技术来鉴别丝状菌。"]
["FISH技术在鉴别丝状菌方面有什么特别之处？","FISH技术能够检测到一些隐藏在菌胶团中的丝状菌，这些丝状菌用低倍数的显微镜是观察不到的。此外，该技术对一些丝状菌的鉴定与以往结论不同，能够证明某些丝状菌在某些样本中的存在。"]
["为什么只能用FISH技术对部分的菌类进行鉴定？","因为并不是活性污泥中的每种丝状菌都有合适的探针，因此只能采用FISH对部分的菌类进行鉴定。"]
["Bradford的一些结论与早先的结论为何不同？","Bradford的一些结论与早先的结论不同，这或许反映了近年来建造的污水处理厂构筑物发生了变化，以及调查方法和技术的改进。"]
["为什么很难确定和归纳哪种条件适宜某种丝状菌的生长？","很难确定和归纳哪种条件适宜某种丝状菌的生长，因为大部分的工作都是描述性的，而且泥水分离问题的出现通常是由于多种不利影响因素共同作用所致，而不是某一单独因素的影响。"]
["Seviour等认为哪些描述对于澳大利亚的污水处理厂并不适用？","Seviour等认为Eikelboom和vanBuijsen以及Jenkins等所描述的重要准则对于澳大利亚的大多数污水处理厂来说并不适用。"]
["对于某些丝状菌的生长，有哪些普遍适用的条件？","对于某些丝状菌的生长，很难总结出普遍适用的条件，因为它们的生长受到多种因素的影响，包括负荷、污泥龄、温度等。一些丝状菌可以在多种不同条件下生长，这使得确定它们的生长条件变得困难。"]
["如何解决丝状菌生长和泥水分离问题？","解决丝状菌生长和泥水分离问题似乎需要创造菌种纯培养条件以进行深入研究。然而，由于实际操作的复杂性和多样性，目前尚未有普遍适用的解决方案。"]
["对于短污泥龄污水处理厂，哪种丝状菌更为普遍？","对于短污泥龄污水处理厂，1863型丝状菌更为普遍。"]
["污泥膨胀和生物泡沫在哪种负荷的污水处理厂中更易发生？","污泥膨胀和生物泡沫在低负荷污水处理厂中更易发生。"]
["对于生物泡沫更易在传统污泥法系统还是氧化沟系统中发生，人们的看法是否一致？","对于生物泡沫在传统污泥法系统还是氧化沟系统中更易发生，人们的看法并不一致，没有达成一致结论。"]
["为什么概括出引起污泥膨胀和生物泡沫问题的普遍原因很困难？","概括出引起污泥膨胀和生物泡沫问题的普遍原因很困难，因为污水处理厂的运行条件、系统结构、进水水质等多种因素都会影响丝状菌的生长和泥水分离效果。此外，数据的不足也增加了概括普遍原因的难度。"]
["如果不解决丝状菌分类问题，对污泥膨胀和生物泡沫的控制有何影响？","如果不解决丝状菌分类问题，弄清促进或抑制丝状菌生长的条件，以及建立影响因素可控的系统，所有的试图控制膨胀和生物泡沫问题的尝试都是基于经验的，并没有一定成功的把握。这意味着控制方法可能不具有普遍适用性，且无法确保成功。"]
["为什么不可能把一座污水处理厂的膨胀控制经验移植到另一座污水处理厂中？","每座污水处理厂引起膨胀的菌种可能并不完全相同，因此，将一座污水处理厂的膨胀控制经验直接应用到另一座污水处理厂中可能并不适用。"]
["分子探针在解决污泥膨胀和生物泡沫问题中可能起到什么作用？","从长期目标来看，分子探针的运用将有助于解决污泥膨胀和生物泡沫问题。分子探针可以帮助准确鉴定丝状菌的种类，进而了解不同丝状菌的生长条件和影响因素，为制定有效的控制措施提供基础。"]
["为什么即使通过消除活性污泥中的不利因素，也无法完全解决污泥膨胀和生物泡沫问题？","活性污泥中一般含有大量不同种类的丝状菌，即使通过消除某种不利因素降低了其中一种丝状菌的数量，其他丝状菌也可能成为优势菌种，继续引起膨胀和生物泡沫问题。"]
["为什么学者或运行人员不必对没有有效控制膨胀或生物泡沫问题的方法的评论感到吃惊？","学者或运行人员不必对没有有效控制膨胀或生物泡沫问题的方法的评论感到吃惊，因为控制膨胀和生物泡沫的方法很大程度上是基于经验的，没有一定成功的把握。此外，不同污水处理厂的菌种和条件可能不同，使得控制方法的适用性受限。"]
["澳大利亚昆士兰生物泡沫控制方法为何无一奏效？","昆士兰生物泡沫控制方法无一奏效的原因可能在于没有针对具体的丝状菌种类和生长条件制定控制措施。此外，不同污水处理厂的运行条件和系统结构可能存在差异，这也影响了控制方法的有效性。"]
["澳大利亚从其他国家引进的控制污泥膨胀和生物泡沫的方法效果如何？","从其他国家引进的控制污泥膨胀和生物泡沫的方法在昆士兰的应用效果并不清楚。这些方法可能并不完全适用于昆士兰的特定条件和菌种，因此其效果可能有限。"]
["用于控制生物泡沫问题的方法通常也用于控制什么？","用于控制生物泡沫问题的方法通常也用于控制污泥膨胀。这是因为生物泡沫和污泥膨胀通常都与丝状菌的生长和活性污泥的性质有关，因此控制方法具有一定的相似性。"]
["短期应对污泥膨胀的常见应急措施有哪些？","短期应对污泥膨胀的常见应急措施包括加强排泥和加氯。这些措施可以在一定程度上缓解污泥膨胀问题，但并不能从根本上解决问题。"]
["在处理污泥膨胀问题时，为什么很少有人检测处理前、处理中、处理后的丝状菌数目？","在处理污泥膨胀问题时，很少有人检测处理前、处理中、处理后的丝状菌数目，可能是因为现有的检测方法复杂且耗时，且对于丝状菌种类和数量的准确判断仍然是一个挑战。此外，可能缺乏对丝状菌生长和影响因素的深入理解，使得检测结果对控制措施的制定意义有限。"]
["澳大利亚污水处理厂中出现的丝状菌有哪些特点？","澳大利亚的污水处理厂中出现了大部分了世界各地出现的丝状菌，其中包括导致生物泡沫的微生物Skermania piniformis。M.parvicella也是引发膨胀和生物泡沫的主要丝状菌之一，尤其在较温暖的地方较少出现。然而，对于丝状菌的具体种类和分布情况，由于影响因素间的交互作用和对所涉及变量的理解不足，难以进行准确的判断。"]
["Skermania piniformis在哪些地方被发现？","Skermania piniformis在美国、捷克以及澳大利亚的污水处理厂中都被发现，它是一种导致生物泡沫的微生物。然而，在其他地方尚没有普遍报道。"]
["如何判断澳大利亚污水处理厂是否发生膨胀？","澳大利亚采用SVI值（污泥体积指数）和DSVI值（干污泥体积指数）来评价膨胀是否发生。当DSVI值大于150mL/g时，通常认为发生了膨胀。"]
["澳大利亚污水处理厂控制膨胀和生物泡沫的措施有哪些？","澳大利亚污水处理厂控制膨胀和生物泡沫的措施包括加氯、缩短泥龄、改变曝气量以及添加选择器等方式。这些方法的选择和应用可能因具体情况而异，但在采用前通常不会对菌种进行鉴定，也不会对控制策略的效果进行监测或进行镜检跟踪种群的变化。"]
["为什么在采用控制策略前不对菌种进行鉴定？","在采用控制策略前不对菌种进行鉴定的原因可能有多方面。首先，对于涉及的变量和影响因素的理解不足，使得对原因和影响关系的判定变得困难。其次，可能由于时间、资源或技术等方面的限制，导致无法对菌种进行全面的鉴定。此外，也可能因为经验或习惯，一些污水处理厂在采取控制措施时并不依赖于菌种的鉴定。"]
["澳大利亚污水处理厂对控制策略效果进行监测吗？","根据文章中的描述，澳大利亚的污水处理厂在采用控制策略后通常不会对效果进行监测。这可能是因为缺乏对控制策略效果的有效评估方法，或者由于资源和时间的限制，无法对每一个控制策略都进行详细的跟踪和评估。此外，也可能因为一些污水处理厂更侧重于解决当前的问题，而不太关注长期的效果和种群变化。"]
["镜检在澳大利亚污水处理厂中扮演什么角色？","镜检在澳大利亚污水处理厂中扮演了重要的角色，用于鉴定生物相中的丝状菌种类和数量。通过对丝状菌的鉴定，可以帮助了解污泥膨胀和生物泡沫问题的原因，从而采取相应的控制策略。然而，根据文章中的描述，尽管镜检在理论上是一个有用的工具，但在实际应用中可能并没有得到充分的利用，尤其是在对控制策略效果进行监测和跟踪种群变化方面。"]
["在20世纪80年代之前，对于污泥膨胀有过哪些研究？","在20世纪80年代之前，对于污泥膨胀并没有进行过全面的调研研究。当时的活性污泥系统监控显示，普遍存在的丝状菌主要包括：Sphaerotilus natans、021N型、Thiothrix spp.、Haliscomenobacter hydrossis、Nostocoida limicola、M.parvicella、Nocardioforms和Fungi。由于城市污水处理厂大多采用高负荷运行和延时曝气系统，因此并未出现严重的污泥膨胀问题。"]
["20世纪80年代污泥膨胀主要发生在哪些类型的污水处理厂中？","20世纪80年代，污泥膨胀主要发生在一些城镇中的工业污水处理站中，例如：水果和蔬菜罐头厂、甜菜加工厂、葡萄酒加工厂、酿酒厂等。啤酒厂污水会反复导致活性污泥中丝状菌的永久存在。"]
["生物泡沫问题在何时开始被了解和重视？","生物泡沫问题实际上到20世纪80年代末才开始被了解和重视。第一个生物泡沫案例发现于一个厌氧-好氧的处理系统中(EBPR)。"]
["生物泡沫中主要发现了哪些微生物？","生物泡沫中主要发现的微生物有Nostocoida limicola和0041型。"]
["20世纪90年代，多个污水处理厂中发现了什么现象？","20世纪90年代，在多个污水处理厂中发现了优势丝状菌的动态变迁。以布拉格中心污水处理厂为例，该厂的活性污泥中优势丝状菌的类型在一段时间内发生了明显的变化。"]
["布拉格中心污水处理厂在20世纪80年代和90年代的优势丝状菌有哪些不同？","布拉格中心污水处理厂在20世纪80年代的优势丝状菌主要为Sphaerotilus natans和021N型。然而，在1991年和1992年，Nostocoida limicola成为了主要类型，而Sphaerotilus natans和021N型很少被检测到。这种变迁并未伴随着明显的工艺条件改变，因此可归因于污水水质的改变。"]
["捷克在20世纪90年代早期开始了哪项关于污水处理厂的工作？","捷克在20世纪90年代早期开始了对污水处理厂内活性污泥的定期调研和监察。这项工作首先从布拉格地区开始，然后逐渐扩大到全国范围内。目的是鉴别捷克地区污水处理系统中最常见的丝状菌种类，并研究它们对活性污泥絮体及其分离特性的影响。"]
["如何通过问卷调查的结果挑选出需要进一步现场核对的污水处理厂？","根据问卷调查的结果，挑选出那些反复出现分离问题的污水处理厂，然后进一步进行现场核对。现场核对包括核对问卷调查的结果，并收集污泥和生物泡沫样本，以用于进行显微镜检查。"]
["如何定义污泥中的优势丝状菌？","污泥中的优势丝状菌是当单个的丝状微生物丰度为4(即1个絮体中含5根丝状菌或镜检视野中随处可见)或更高时，这种丝状菌便被认定为优势丝状菌。"]
["如何通过SVI值来衡量污泥的沉降性能？","污泥的沉降性能是通过SVI来衡量的。活性污泥根据SVI值进行分类如下所示：“沉降性能好”指SVI值低于100mL/g;“轻微膨胀”指SVI值为100～200mL/g;“严重膨胀”指SVI值高于200mL/g."]
["20世纪80年代之前对污泥膨胀的研究情况如何？","在20世纪80年代之前，并没有对污泥膨胀进行过全面的调研研究。尽管许多关于活性污泥丝状菌鉴定的论文来源于前捷克斯洛伐克，但当时并没有进行全国性的官方调查研究。然而，通过对活性污泥系统的监控，发现了一些普遍存在的丝状菌种类，如Sphaerotilus natans、021N型、Thiothrix spp.等。"]
["20世纪80年代之前城市污水处理厂是否出现严重的污泥膨胀问题？","在20世纪80年代之前，由于城市污水处理厂大多采用高负荷运行和延时曝气系统，因此并没有出现严重的污泥膨胀问题。污泥膨胀主要发生在一些城镇中的工业污水处理站中，如水果和蔬菜罐头厂、甜菜加工厂等。"]
["生物泡沫问题在何时开始被了解和重视？","生物泡沫问题实际上到20世纪80年代末才被了解和重视。第一个生物泡沫案例发现于一个厌氧-好氧的处理系统中(EBPR)。生物泡沫中所发现的微生物主要有Nostocoida limicola和0041型。"]
["20世纪90年代在污水处理厂中发现了什么关于优势丝状菌的动态变迁？","在20世纪90年代，多个污水处理厂中发现了优势丝状菌的动态变迁。以布拉格中心污水处理厂为例，20世纪80年代优势丝状菌主要为Sphaerotilus natans和021N型，但到了1991年和1992年，Nostocoida limicola成为了主要类型，而Sphaerotilus natans和021N型很少被检测到。这种变迁可归因于污水水质的改变，而不是工艺条件的明显变化。"]
["常规处理生活污水的活性污泥法系统中观察到的生物泡沫是由什么引起的？","在常规处理生活污水的活性污泥法系统中观察到的生物泡沫主要是由Nocardioforms的过量繁殖所引起。这些生物泡沫与1990年后进入捷克斯洛伐克市场的洗洁剂，以及家庭的主要消费由肉类食品变为便宜的蔬菜等因素有关。"]
["捷克从何时开始对污水处理厂内活性污泥进行定期调研和监察？","捷克有关污水处理厂内活性污泥的定期调研和监察始于20世纪90年代早期，该工作从布拉格地区开始，然后扩大到全国范围内。这项研究的目的是鉴别捷克地区污水处理系统中最常见的丝状菌种类，以及研究它们对活性污泥絮体以及其分离特性的影响。"]
["如何衡量污泥的沉降性能？","污泥的沉降性能是通过污泥体积指数（SVI）来衡量的。活性污泥根据SVI值进行分类：当SVI值低于100mL/g时，被认为是“沉降性能好”；当SVI值为100～200mL/g时，被认为是“轻微膨胀”；当SVI值高于200mL/g时，被认为是“严重膨胀”。"]
["丝状菌的丰度与污泥的沉降性能有何关系？","丝状菌的丰度与污泥的沉降性能存在密切关系。在丝状菌丰度适中或较低的条件下，活性污泥絮体的特性会影响其沉淀性能。然而，当丝状菌丰度较大时，无论污泥絮体特性如何，都可能导致污泥膨胀或生物泡沫的出现。"]
["在污水处理厂中，哪些丝状菌是最常见的优势丝状菌？","在污水处理厂中，最常见的优势丝状菌包括M.parvicella、Nostocoida limicola，以及0092型和0041/0675型。这些丝状菌在活性污泥中占据主导地位，并对污泥的沉降性能产生重要影响。"]
["生物泡沫是由哪些丝状菌引起的？","生物泡沫主要由属于F菌群的丝状菌引起，这些丝状菌包括M.parvicella、Actinomycetes、GALOs（先前被认为是NALOs——像Nocardia amarae一样的微生物）或由Nostocoidalimicola组成。这些丝状菌在活性污泥中过量繁殖，导致生物泡沫的产生。"]
["脱氮除磷工艺中生物泡沫发生的概率如何？","在脱氮除磷工艺中，生物泡沫发生的概率较大。尤其在同时去除有机物和脱氮的污水处理厂中，生物泡沫问题最为明显。而在传统的仅去除有机物的污水处理厂中，生物泡沫问题相对较少发生。"]
["丝状菌的丰度与污泥沉降性能有何直接联系？","丝状菌的丰度并不直接决定污泥的沉降性能。在许多情况下，即使丝状菌丰度高，如果污泥絮体形态结实紧凑，沉降性能也可能良好。相反，即使丝状菌丰度低，如果污泥絮体结构不规则或松散，沉降性能也可能较差。因此，污泥的沉降性能受到多种因素的影响，丝状菌的丰度只是其中之一。"]
["表 在生物泡沫中最常见的丝状微生物(1996年和1997年)","| 年份 | 丝状菌 | 个数 | 占调查污水处理厂量/% |  \n| :--: | :--: | :--: | :--: |  \n| 1996年 | M.parvicella | 16 | 73 |  \n| 1996年 | GALOs | 6 | 27 |  \n| 1996年 | N.limicola | 5 | 23 |  \n| 1996年 | No.offoamingplants | 22 | - |  \n| 1997年 | M.parvicella | 18 | 55 |  \n| 1997年 | GALOs | 12 | 36 |  \n| 1997年 | N.limicola | 4 | 12 |  \n| 1997年 | No.offoamingplants | 33 | - | "]
["表 活性污泥工艺类型和生物泡沫产生频率的对比(1997年)","| 工艺类型 | 污水处理厂数量 | 发生生物泡沫的水厂 | % |  \n| :--: | :--: | :--: | :--: |  \n| C | 51 | 19 | 37 |  \n| C,N | 13 | 9 | 69 |  \n| C,N,P | 8 | 5 | 63 |  \n  \n注：C为单独去除有机物；N为脱氮；P为强化生物除磷工艺(EBPR)。  "]
["表 最常见的生物泡沫抑制对策(1996～1997年)","| 生物泡沫控制策略 | 污水处理厂数量 | 百分比/% |  \n| :--: | :--: | :--: |  \n| 喷洒水 | 26 | 42 |  \n| 物理或机械撇除 | 18 | 20 |  \n| 回流污泥调节 | 16 | 26 |  \n| 降低污泥龄 | 15 | 24 |  \n| 安装挡板 | 13 | 21 |  \n| 设置生物选择器 | 10 | 16 |  \n| 加氯 | 3 | 5 |  "]
["表 1997年和1998年，丝状菌总量和沉降性能关系的评定(33座污水处理厂)","| 年份 | SVI(mL/g) | 丝状菌丰度3 | 丝状菌丰度4 | 丝状菌丰度5 | 丝状菌丰度6 | ∑** |  \n| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |  \n| 1997 | <100 | 1 | 4 | 6 | 1 | 36 |  \n| 1997 | 100～200 | 1 | 2 | 11 | - | 43 |  \n| 1997 | >200 | - | - | 7 | - | 21 |  \n| 1997 | ∑* | 6 | 18 | 73 | 3 | 100 |  \n| 1998 | <100 | - | 1 | 2 | 1 | 12 |  \n| 1998 | 100～200 | 1 | 3 | 11 | 2 | 52 |  \n| 1998 | >200 | - | - | 11 | 1 | 36 |  \n| 1998 | ∑* | 3 | 12 | 73 | 12 | 100 |  \n  \n*不同丝状菌丰度水平上污水处理厂数量所占总样本的比例，%;**SVI值处于该范围内的污水处理厂所占总样本的比例，%。"]
["第二优势丝状菌在不同年份的分布情况如何？","1997年，第二优势丝状菌主要有Haliscomenobacter hydrossis、0041/0675型和0803型。而1998年，第二优势丝状菌主要为Haliscomenobacter hydrossis和0041/0675型，同时0961型、1701型和Thiothrix spp.也是常见的第二优势丝状菌。"]
["生物泡沫问题的严重性在调研期间有何变化？","生物泡沫问题在调研期间变得更加严重。1997年，有13座污水处理厂（占所有污水处理厂的33%）出现了生物泡沫；而到了1998年，出现生物泡沫的污水处理厂数量增加到了26座（占所有污水处理厂的79%）。"]
["生物泡沫通常出现在什么位置？","生物泡沫通常出现在曝气池的角落里。"]
["哪些菌属是导致生物泡沫形成的主要菌属？","M.parvicella、Gram+rods（1997年间没有鉴定出）和GALOs是这两年间引起生物泡沫的主要菌属。"]
["在生物泡沫中，丝状菌的丰度大小顺序是怎样的？","在生物泡沫中，丝状菌的丰度大小依次为：M.parvicella、GALOs、Nostocoida limicola、0092型、0041/0675型和1851型。"]
["未鉴定的Gram+rods在混合液和生物泡沫中的特性是什么？","未鉴定的Gram+rods是混合液和生物泡沫中的常见的主要微生物。这些杆菌是革兰氏阳性，纳氏阴性，许多还含有纳氏阳性颗粒。它们呈单个细胞生长，或者呈由粒径0.8μm的细胞(2～4个)组成的短链生长。目前还不清楚这些细菌是否为已鉴定的丝状微生物(M.parvicella、GALOs)以其他的生长形式存在，还是一种还未被鉴定的细菌种类。这些革兰氏阳性杆菌大多数情况下与M.parvicella和GALOs一起被观测到。"]
["表 SVI值，丝状菌种类和化学沉淀作用的相互关系","|  | 投加Fe(SO₄)₃ | 未投加Fe(SO₄) |  \n| :--: | :--: | :--: |  \n| SVI(mL/g) | <100 | 100～200 | >200 | <100 | 100～200 | >200 |  \n| 0092型 | 80% | 75% | 33% | 100% | 100% | 50% |  \n| M.parvicella | 80% | 62% | 67% | 25% | 33% | 67% |  \n| 1851型 | - | - | - | - | - | 33% |  \n| N.limicola | - | - | 33% | - | - | 33% |"]
["2000年调研的污水处理厂类型及主要处理的污水类型是什么？","调研的污水处理厂均为低有机物负荷条件下的BNR污水处理厂，具有R-AN-D-N系统和A²/O系统。处理的污水主要是生活污水以及食品加工废水（包括牛奶加工厂、啤酒厂、肉食品加工厂、罐头生产厂、淀粉厂等处的废水）和制革废水。"]
["化学沉淀作用对丝状菌种类和沉淀性能有何影响？","化学沉淀作用对丝状菌种类和沉淀性能的影响是：在没有采用化学沉淀作用的污水处理厂中，丝状菌丰度的从高到低的顺序为：M.parvicella(67%)、0092型、0803型和Nostocoida limicola(33%)。而在采用化学沉淀的污水处理厂中，优势丝状菌0092型和M.parvicella菌均能检测到。M.parvicella对沉降性能的负面影响可通过添加铁盐而得到部分的消除。"]
["什么是生物泡沫的喷洒水控制措施？","生物泡沫能够通过稀释作用而分解。喷洒水是一种控制生物泡沫的方法，但这种方法不能根除产生生物泡沫的原因。喷洒水会使生物泡沫中的丝状菌返回到混合液中或进入回流的活性污泥中，因此，这种方法仅作为紧急措施使用，尤其当大量漂浮生物泡沫从二沉池流失时。"]
["生物泡沫撇除法是如何工作的？","生物泡沫撇除法（物理去除法）是通过机械装置去除生物泡沫，防止引发生物泡沫的微生物在生物泡沫中长时间停留。最新的二次澄清池设计为此安装了撇渣设备，这些设备在整个水面上工作，并有浮渣储存装置。撇除的生物泡沫需与其他污泥分开处理，特别是当采用消化池进行污泥稳定时。"]
["污泥回流调控如何影响生物泡沫？","增加活性污泥回流流速能够减少池底沉淀污泥层的停留时间，防止脱氮作用的发生，这有助于防止污泥上浮。然而，这种策略不能作为长期的控制方法。"]
["调节污泥龄对生物泡沫有什么影响？","调节污泥龄可以有效地消除活性污泥中的生物泡沫形成微生物，特别是GALOs。但短的污泥龄可能会导致大量的快速生长的异养菌，对污水处理效果造成不利影响。因此，脱氮除磷系统不宜采用该措施。"]
["附加安装挡板在二沉池中有什么作用？","附加安装挡板在二沉池中的作用是保护出水堰和出水撇渣设备，防止生物泡沫被出水带走。这有助于保留和收集漂浮的污泥，确保出水的SS（悬浮固体）质量。"]
["丹麦、希腊及荷兰三个国家污水组成","| 国家 | COD/(mg/L) | BOD/(mg/L) | SS/(mg/L) | TN/(mg/L) | TP/(mg/L) | pH | 温度/℃ | COD中蛋白质/% | COD中碳水化合物/% | COD中脂质/% | COD中VFAs/% |  \n| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |  \n| 丹麦 | 530 | 250 | 300 | 50 | 16 | 7～8 | 8～18 | 28 | 18 | 31 | 6 |  \n| 希腊 | 500 | 250 | 300 | 50 | 15 | 7～8 | 15～28 |  |  |  | 4～10 |  \n| 荷兰 | 550 | 200 |  | 49 | 8 | 7～8 | 5～20 |  |  | 18～14 | 5～10 |"]
["近几十年来，哪些国家的城市污水处理厂的升级改造中大量应用了BNR工艺？","近几十年来，丹麦、希腊及荷兰的城市污水处理厂的升级改造中大量应用了BNR工艺。"]
["在许多升级后的BNR工艺活性污泥处理厂中出现了什么问题？","在许多升级后的BNR工艺活性污泥处理厂中，丝状微生物显著增加，污泥的沉降性能出现了明显下降。"]
["欧盟在1993～1996年实施的计划的主要目的是什么？","欧盟在1993～1996年实施的计划的主要目的是研究BNR工艺中丝状微生物对污泥沉降性能的影响。"]
["丹麦的污水处理厂有机负荷主要来源是什么？","丹麦的污水处理厂有机负荷主要来自于生活污水和食品加工行业的废水，其中大约50%来自生活污水。"]
["希腊和荷兰的污水处理厂中工业废水的进入情况如何？","在希腊和荷兰的污水处理厂中，进入的工业废水较少。希腊污水的主要负荷(5%～20%)来自化粪池。"]
["污水处理厂中除磷通常是通过什么方式实现的？","污水处理厂中除磷通常是通过投加化学药剂（如硫酸铁、氯化铁、硫酸铝、聚氯化铝）和EBPR工艺实现的。后者一般是在脱氮系统前加厌氧池以除磷，因此EBPR具有脱氮除磷双重效果。"]
["丹麦、希腊及荷兰污泥膨胀和生物泡沫的调查中，哪些数据被记录？","在丹麦、希腊及荷兰的污泥膨胀和生物泡沫的调查中，记录了MLSS、SVI、DSVI、丝状指数等数据，并确定了丝状微生物的种类。"]
["荷兰污水处理厂升级后，SVI的变化趋势是什么？","荷兰的20座污水处理厂在升级为BNR工艺后，其中60%的SVI增大。"]
["丹麦污水处理厂引进脱氮工艺后，SVI有何变化？","丹麦的污水处理厂在引进脱氮工艺后，SVI也相应增大。"]
["丹麦脱氮污水处理厂的SVI和DSVI是否具有季节性变化？","丹麦脱氮污水处理厂的SVI和DSVI具有明显的季节性变化。冬季有20%的污水处理厂DSVT>150mg/L，而夏季只有14%的污水处理厂DSVI>150mg/L。"]
["在希腊的脱氮除磷污水处理厂中，哪些指标具有季节性变化？","在希腊的脱氮除磷污水处理厂中，SVI和FI的值（0～5）具有明显的季节性变化。"]
["希腊污水处理厂中高SVI值通常与什么有关？","在希腊的污水处理厂中，大部分的高SVI值与高FI值对应，其中75%的高SVI值是由于M.parvicella造成的。"]
["FI值大于多少时，通常会造成SVI大于200mL/g？","通常来说，FI值>2.5会造成SVI>200mL/g。"]
["丝状菌指数是如何用来估计活性污泥中丝状菌的数量的？","丝状菌指数（FI）通常用来估计活性污泥中丝状菌的数量。指数从0～5（Eikelboom指数）的级别从某种程度上说需依靠个人的判断。"]
["在丹麦的一些污水处理厂中，如何确定比丝状菌数量（SFN）？","在丹麦的一些污水处理厂中，SFN的确定方法是在载玻片上滴50μL的污泥样本，盖上盖玻片，并设定计数横断线。然后统计与横断线相交的丝状菌数量，并用样本的MLSS除以与单条横断线相交的丝状菌平均数量，得到具体的SFN。"]
["丹麦污水处理厂的哪些工艺流程对DSVI有影响？","丹麦污水处理厂的EBPR工艺、前置反硝化、BioDenitro工艺以及是否设有初沉池等工艺流程对DSVI有影响。例如，EBPR工艺中的污泥具有最好的沉降性，特别是未设初沉池时。而设有初沉池的BioDenitro工艺污水处理厂具有最低的SVI，未设时则具有最高的SVI。"]
["Avedoer污水处理厂采用的是什么工艺，引发了什么问题？","Avedoer污水处理厂（丹麦）采用的是氧化沟工艺。当强化同步硝化反硝化效果时，引发了由M.parvicella引起的污泥膨胀。"]
["Avedoer污水处理厂的FI、DSVI和SFN在强化同步硝化反硝化后有何变化？","Avedoer污水处理厂的FI从夏天的1～2升到冬天/春天的4；DSVI从125mL/g升高至大于300mL/g；而SFN也发生了相应的变化。"]
["缺氧选择器的设置以及运行模式的改变如何影响DSVI？","缺氧选择器的设置，以及将同步硝化反硝化转为交替硝化/反硝化的运行模式将会降低DSVI。到冬天时，DSVI、FI和SFN会进一步降低，但转化为间歇运行则没有影响。"]
["脱氮工艺流程中，哪种工艺的丝状菌数量最高，哪种最低？","脱氮工艺流程中，同步反硝化的丝状菌数量最高，而前置反硝化的丝状菌数量最低。"]
["除磷工艺流程中，哪种工艺的丝状菌数量最高，哪种最低？","除磷工艺流程中，EBPR工艺的丝状菌数量最高，而投加铝盐除磷的丝状菌数量最低。"]
["流态对丝状菌数量的影响是怎样的？","流态对丝状菌数量的影响表现为：完全混合式活性污泥法(CMAS)的丝状菌数量最高，选择器+CMAS居中，推流式最低（但需进一步证明）。"]
["丝状菌数量与沉降性能之间有何关系？","丝状菌数量与沉降性能之间的关系并非绝对。尽管丝状菌数量大可能会影响沉降性能，但如EBPR工艺中，尽管丝状菌数量大，但由于污泥絮体紧密仍易于沉降。因此，丝状菌数量只是沉降性能的一个参考指标。"]
["M.parvicella在BNR污水处理厂中扮演的角色是什么？","M.parvicella在BNR污水处理厂中扮演了重要的角色。它是主要的丝状微生物之一，对污泥的沉降性能有显著影响。在某些情况下，M.parvicella的生长和繁殖可能导致污泥膨胀和生物泡沫问题，从而影响污水处理效果。然而，M.parvicella也有其积极的一面，在特定的工艺条件下，它可能有助于改善污泥的沉降性能。因此，在BNR污水处理厂中，需要对M.parvicella的生长和繁殖进行密切监控和控制，以确保污泥的稳定运行和高效的污水处理效果。"]
["如何通过生物选择器、厌氧或缺氧条件以及曝气池中的do来控制M.parvicella的生长？","通过设置生物选择器，可以在特定的条件下刺激M.parvicella的生长，从而控制其在整个系统中的数量。在厌氧或缺氧条件下，M.parvicella的生长也可能受到刺激，这有助于在特定的工艺阶段控制其数量。此外，提高曝气池中的溶解氧（do）水平也有助于控制M.parvicella的生长，因为高do水平可能不利于其生长环境。通过这些方法，可以综合调控M.parvicella在BNR污水处理厂中的生长和繁殖，以实现更好的污泥沉降性能和污水处理效果。"]
["在处理工业废水时，如何控制丝状菌的生长？","在处理工业废水时，控制丝状菌的生长可以通过添加硝态氮来实现。硝态氮的添加可以促进易生物降解的底物在生物选择器中被利用，从而抑制丝状菌的生长。这种方法在控制丝状菌数量、维持污泥沉降性能以及提高污水处理效果方面具有一定的有效性。然而，具体的硝态氮添加量和方法需要根据实际工艺条件和废水特性进行优化和调整。"]
["丹麦污水处理厂的主要进水来源是什么？","丹麦污水处理厂的主要进水来源是食品加工行业。"]
["为什么丹麦污水处理厂的曝气区N.limicola、021N型和Thiothrix的数量会增加？","因为丹麦污水处理厂进水主要来自食品加工行业，易生物降解的有机物进入曝气区，导致这些丝状微生物的数量增加。"]
["M.parvicella在丹麦污水处理厂的生长情况如何？","M.parvicella在丹麦污水处理厂中难以生长，主要因为进水中的脂质和LCFA数据较少，而M.parvicella主要利用城市污水中的脂质部分。"]
["M.parvicella在什么条件下能够吸收LCFAs？","M.parvicella在厌、缺、好氧条件下会吸收LCFAs。"]
["M.parvicella在交替厌、好氧条件下的释磷、吸磷速率如何？","M.parvicella在交替厌、好氧条件下的释磷、吸磷速率缓慢。"]
["M.parvicella在厌氧条件下对LCFAs的吸收有何意义？","M.parvicella在厌氧条件下对LCFAs的吸收表明它具备储存高能化合物的能力。"]
["M.parvicella在脱氮过程中为何会繁殖？","M.parvicella在脱氮过程中繁殖可能是因为脱氮过程泥龄的增加所致，尽管它也可能进行反硝化。"]
["M.parvicella在哪些脱氮过程中增长较快？","M.parvicella在同步硝化反硝化和间歇反硝化过程中增长较快，而在前置反硝化和交替法中增长较慢。"]
["M.parvicella在低氧水平下的竞争力如何？","在低氧水平下，M.parvicella的Ko较低，约为0.016mg/L，因此在同步硝化反硝化系统更具竞争力。"]
["M.parvicella能够利用哪些电子受体？","采用不同电子受体的饥饿实验表明M.parvicella能够利用硝酸盐、亚硝酸盐作为电子受体，但Tandoi等的纯培养基实验则只能利用硝酸盐。"]
["为什么在BioDenitro系统中M.parvicella的数量较其他工艺少？","在BioDenitro系统中，选择器配水廊道混合了原水和回流污泥，加上交替运行产生的底物梯度，导致污泥絮体吸收脂质/LCFA，去除了底物中颗粒性的组分，从而减少了M.parvicella的数量。"]
["荷兰的氧化沟系统运行情况对M.parvicella有何影响？","荷兰的许多氧化沟系统运行情况证明了选择器对M.parvicella的抑制作用。然而，脱氮除磷功能的引入在某种程度上又减小了选择器的作用。"]
["AvdoreWWTP(DK)的调查显示了什么关于选择器的影响的信息？","AvdoreWWTP(DK)的调查仍显示出选择器在脱氮除磷处理厂中对M.parvicella具有巨大的影响。"]
["丹麦、希腊及荷兰在污泥膨胀控制方面采取了哪些非特异控制措施？","丹麦在污泥膨胀控制方面主要采用了加氯的方法，选择性去除丝状微生物。加氯的剂量通常为2～10kgCl₂/(tSS·d)，每天两次，持续3～10天。此外，丹麦还尝试过投加铝盐，如聚合氯化铝，以减少M.parvicella的数量。荷兰则采用投加云母来控制污泥膨胀，初始投加量为已有生物量的80%～100%，进一步投加量等同于日产污泥量的生物量。"]
["加氯和投加铝盐在控制污泥膨胀方面有哪些注意事项？","加氯对M.parvicella的控制效果较好，但投加剂量需小心确定，因为高剂量会完全抑制硝化作用。此外，加氯过程对环境影响较大，需要进行小试试验确定投加量。投加铝盐也能减少M.parvicella的数量，但对其他丝状菌影响不大。投加铝盐的剂量可以根据泥龄来确定，短泥龄运行时投加药剂费用更高。投加铝盐一般不会抑制硝化作用，并能减少由M.parvicella产生的生物泡沫问题。"]
["生物选择器是如何预防丝状菌的过量生长的？","生物选择器通过设置厌氧、缺氧条件，有效预防易滋生的丝状菌（如S.natans、1701型、021N型和Thiothrix）的过量生长。这是因为在生物选择器中，大部分易生物降解底物被有效利用，而BNR的厌、缺氧条件对这些丝状菌具有较好的控制作用。"]
["对于工业废水处理厂，如何选择和使用选择器？","对于工业废水处理厂，选择器的选择和使用需根据进水水质和工艺要求来确定。如果进水缺少N和P元素，应优先选择设置好氧选择器，但好氧选择器的效果一般不如厌氧或缺氧选择器。另一种选择是在进水中适当加入硝态氮，但这会增加运行成本。"]
["如何控制M.parvicella的过量繁殖？","控制M.parvicella的过量繁殖需要避免过长的污泥龄，因为过长的污泥龄会促进M.parvicella的生长。此外，原水和回流污泥的即时混合对防止M.parvicella的过量繁殖具有一定效果，但并非长期有效。对于特定的工艺条件，如BNR中的厌氧区，可能需要采用更复杂的控制措施，如分段形成底物梯度，但这可能不足以完全控制M.parvicella的生长。"]
["对于工业废水处理厂，投加铝盐的剂量如何确定？","投加铝盐的剂量可以根据泥龄来确定。根据荷兰的经验数据，铝剂量与泥龄成反比关系，可以用以下公式计算：铝剂量/[kgAl/(tSS·d)]=60/泥龄。这意味着短泥龄运行时投加药剂费用更高，而采用此投加量一般不会抑制硝化作用。"]
["意大利截止到1996年大约有多少座城市污水活性污泥处理厂？","意大利截止到1996年大约有8500座城市污水活性污泥处理厂。"]
["意大利有多少百分比的活性污泥处理厂经常遭遇污泥膨胀或生物泡沫问题？","意大利有30%～40%的活性污泥处理厂经常遭遇污泥膨胀或生物泡沫问题。"]
["在意大利，对活性污泥进行镜检是否常规？","在意大利，对活性污泥进行镜检已经很常规，特别是在比较大的污水处理厂里。"]
["意大利南部普利亚区调查的污水处理厂中，有多少存在严重的丝状污泥膨胀现象？","意大利南部普利亚区调查的172座污水处理厂中，大约有30%的污水处理厂存在严重的丝状污泥膨胀现象。"]
["引起意大利南部普利亚区污水处理厂泥水分离问题的主要丝状菌有哪些？","引起意大利南部普利亚区污水处理厂泥水分离问题的主要丝状菌包括Thiothrix、021N型、M.parrvicella和Nocardia。"]
["意大利中部拉齐奥区的活性污泥污水处理厂普遍存在的问题是什么？","意大利中部拉齐奥区的活性污泥污水处理厂普遍存在泥水分离问题。"]
["意大利北部的工业废水处理厂中，有多少座遭遇了严重的泥水分离问题？","意大利北部的15座工业废水处理厂中，有5座遭遇了严重的泥水分离问题。"]
["意大利北部的工业废水处理厂中，主要的丝状菌有哪些？","意大利北部的工业废水处理厂中，主要的丝状菌包括0041型、Nostocoidalimicola、0092型、Haliscomenobacterhydrossis等。"]
["2005年对意大利污水处理厂的调查显示，泥水分离问题有何改善？","2005年对意大利污水处理厂的调查显示，泥水分离问题有所改善，36%的城市污水处理厂只遭遇了生物泡沫问题，而没出现污泥膨胀的问题。"]
["2005年意大利工业废水处理厂中出现污泥膨胀问题的比例是多少？","2005年意大利工业废水处理厂中出现污泥膨胀问题的比例是21%。"]
["在意大利的城市污水处理厂中，主要的优势丝状菌有哪些？","在意大利的城市污水处理厂中，主要的优势丝状菌包括Galo、0041/0675型、M.parvicella、N.limicola和Thiothrix。"]
["在意大利的工业废水处理厂中，主要的优势丝状菌是什么？","在意大利的工业废水处理厂中，主要的优势丝状菌是M.parvicella和Galos。"]
["M.parvicella的生长受哪些因素影响？","M.parvicella的生长受到水质特性和工艺流程的影响。例如，易生物降解的有机物进入曝气区会增加M.parvicella的数量，而生物除磷的厌氧条件能刺激其生长。此外，初沉池的设置和污泥龄的变化也会影响M.parvicella的生长。"]
["M.parvicella能否利用VFAs作为能源？","M.parvicella在原位条件下不会利用VFAs和易生物降解的COD，但在厌、缺、好氧条件下会吸收LCFAs。因此，M.parvicella不能直接利用VFAs作为能源。"]
["M.parvicella在污泥膨胀中的作用是什么？","M.parvicella在污泥膨胀中是一个重要的因素。它的过量繁殖可能导致污泥体积膨胀，从而影响污泥的沉降性能和泥水分离效果。"]
["如何控制M.parvicella的过量繁殖？","控制M.parvicella的过量繁殖可以通过调整工艺参数和运行条件来实现。例如，采用短泥龄运行、投加聚合氯化铝或铝盐等药剂、优化选择器设置等方式，都可以有效减少M.parvicella的数量。"]
["选择器在控制污泥膨胀中的作用是什么？","选择器在控制污泥膨胀中起着关键作用。通过设置厌氧、缺氧条件，选择器可以有效预防易滋生的丝状菌（如S.natans、1701型、021N型和Thiothrix）的过量生长，从而控制污泥膨胀的发生。"]
["如何选择和使用选择器？","选择器的选择和使用需根据进水水质和工艺要求来确定。对于工业废水处理厂，如果进水缺少N和P元素，应优先选择设置好氧选择器。同时，合理控制选择器内的底物浓度和梯度，以及优化选择器的运行参数，也是实现有效控制污泥膨胀的关键。"]
["意大利的污水处理厂如何应对污泥膨胀和生物泡沫问题？","意大利的污水处理厂采用多种措施来应对污泥膨胀和生物泡沫问题。这包括优化运行工艺、调整污泥龄、投加药剂、设置选择器等方法。同时，定期对活性污泥进行镜检，及时发现并解决丝状菌过量繁殖问题，也是保障污水处理厂稳定运行的重要措施。"]
["意大利如何控制污泥膨胀和生物泡沫？","意大利采用了非特异性和特异性的控制措施来控制污泥膨胀和生物泡沫。非特异性控制措施包括使用絮凝剂（如FeCl₃和Ca(OH)₂）和毒性化合物（如NaClO和H₂O₂）。特异性控制措施则基于丝状菌和诱因的相互关系，包括使用生物接触池、投加营养元素、消泡剂、降低污泥龄、降低溶解量以及机械撇除生物泡沫等方法。"]
["Bagnuolo污水处理厂如何控制021N型丝状菌？","Bagnuolo污水处理厂通过加氯的方法来控制021N型丝状菌。具体做法是，以3gCl₂/(gSS·d)的投加速率直接往曝气池中投加NaClO。投加氯后，污泥的氧呼吸速率并没有受到明显影响，而丝状菌的丰度在长时间内维持在5～6级之间，45天后才降至4级。其中，1701型丝状菌首先被杀死，接着是021N型，最后是M.parvicella。"]
["Moncasale污水处理厂如何控制Nocardia和M.parvicella生长？","Moncasale污水处理厂采用了选择器来控制Nocardia和M.parvicella生长。他们首先安装了一个缺氧选择器，但发现其有机负荷不足以满足使菌胶团菌相对于丝状菌呈优势生长，反而导致M.parvicella的增长。随后，他们设置了一个小的缺氧选择器以获得较高的有机负荷，有效地控制了Nocardia的过量生长。对于M.parvicella，他们采用了好氧选择器，一定程度上控制了其生长，但不能完全消除。通过这些措施，他们成功降低了DSVI并减少了生物泡沫的生成。"]
["Varese-Olona污水处理厂如何控制Nocardia和M.parvicella生长？","Varese-Olona污水处理厂通过降低污泥龄来控制Nocardia和M.parvicella的生长。他们将污泥龄从15天减少至2天，并维持了2个月以上。这一措施导致出水水质和污泥的沉降性逐渐好转，SVI值稳定在200mL/g以下，污泥絮体逐渐变密实，而Nocardia和M.parvicella最终消失。需要注意的是，缩短污泥龄导致了硝化能力的丧失，但微生物同化去除的氮仍能满足排放标准。"]
["Nolana污水处理厂设置缺氧选择器的目的是什么？效果如何？","Nolana污水处理厂设置缺氧选择器的目的是为了控制021N型和Thiothrix的繁殖。在初沉池出水ORP低、含有高浓度短链脂肪酸和硫化物的情况下，这些丝状菌容易生长。通过安装缺氧选择器，并结合降低污泥龄和提高曝气池内的DO浓度，成功控制了污泥的沉降性。在调整后的80天内，DSVI从800mL/g降至190mL/g，021N型种群数量也显著减少，尽管对Thiothrix的影响不太明显。"]
["Fusina污水处理厂采用什么方法消除M.parvicella？效果如何？","Fusina污水处理厂采用投加聚合氯化铝的方法来消除M.parvicella。在回流污泥中按1.5gAl/(kgMLSS·d)的剂量投加聚合氯化铝，持续投加了42天。这一措施有效降低了混合液中游离的丝状菌数量和表面生物泡沫中丝状菌的含量，SVI值从188mL/g降至88mL/g，出水中SS浓度也从60mg/L降低至24mg/L。投加聚合氯化铝后，M.parvicella被破坏并最终被包裹在微生物絮体内部。"]
["截止到1995年，日本有多少座运行中的城市污水处理厂采用活性污泥法处理？","截止到1995年，日本有1187座大大小小的城市污水处理厂正在运行，其中93%的污水处理厂采用活性污泥法处理。"]
["日本下水道协会对采用活性污泥法的污水处理厂的运行问题进行了几次综合调查？","日本下水道协会对采用活性污泥法的污水处理厂的运行问题进行了三次综合调查，分别在1982～1984年、1993年和1997～1999年。"]
["由021N型引起的污泥膨胀与哪些运行条件关系不大？","由021N型引起的污泥膨胀与运行条件如BOD-污泥负荷，温度或者DO的关系不大。这种膨胀往往会在冬季或者季节性温度改变期间（春季或者秋季）发生。"]
["Kohno对活性污泥中的丝状微生物进行了哪些研究？","Kohno对来自于城市和工业污水处理厂的活性污泥中的丝状微生物进行了微生物学方面的研究。他采集了活性污泥样品，并试着鉴定和分类观察到的丝状菌。通过分类，他识别了五个主要的丝状菌种群(KohnoI-V型)，每个种群可以进一步分为几个亚种群。他还详细描述了每个亚种群的形态学和生理学。"]
["哪些控制措施可能对抑制021N型污泥膨胀有效？","可能对抑制021N型污泥膨胀有效的控制措施包括：合理运行污水管网中泵站或合理控制污水处理厂进水闸门，以避免下水道中有机沉淀物的积累；超越初沉池，防止初沉淀池底部形成腐化条件；采用厌氧-好氧或缺氧-好氧的运行方式或工艺，以抑制021N型细菌的繁殖；以及采用物化方法，如在回流污泥管道中投加氯或在曝气池投加混凝剂来控制丝状污泥膨胀。"]
["案例研究中的污水处理厂采取了哪些措施来控制污泥膨胀？","案例研究中的污水处理厂采取了多种措施来控制污泥膨胀。首先，他们尝试超越初沉池，将进水直接引流到曝气池，这在一定程度上改善了污泥膨胀的情况。其次，他们添加了絮凝剂来改善污泥的沉降性。然而，这种方法需要定期投入大量资金。最后，他们尝试了组合方法，包括调整废水抽吸策略和在好氧池进水末端设置厌氧区。同时，他们通过维持进水管道中的较低液位来避免污泥积累，并减少了曝气区一半区域的曝气量。这些措施的综合应用使得污泥膨胀条件得到了持续的改善，SVI能够维持在200mL/g以下。"]
["美国在泥水分离问题上的态度如何？","美国十分重视泥水分离问题，并在“微生物种群动态变迁”方向取得了突出的研究成果。"]
["在美国，如何诊断活性污泥运行故障？","在美国，定期监测活性污泥的微观特性是诊断活性污泥运行故障的重要指标。"]
["活性污泥工艺设计中通常采取哪些措施来防止丝状菌增长？","在活性污泥工艺设计中，通常采取设置生物选择器、回流污泥氯化以及在二沉池投加生物絮凝剂等措施来防止丝状菌增长。"]
["美国在活性污泥评估和控制方面提供哪些培训？","在美国，每年都提供专业的关于活性污泥评估和控制方面的教程和培训。"]
["如何理解美国对于控制活性污泥系统中丝状菌膨胀的多种方法？","美国对于控制活性污泥系统中丝状菌膨胀有多种设计和维护的方法，这些方法都是基于大量的实际应用和文献报道，积累了丰富的经验。"]
["在控制丝状菌膨胀方面，加氯方法在美国的应用情况如何？","在美国，加氯方法是一种比较广谱且有效的控制丝状菌膨胀的方法，但在上述表格中并未包括，可能是因为表格主要关注的是其他控制方法。"]
["如何使生物选择器最大程度地发挥作用？","为了使生物选择器最大程度地发挥作用，应使体系污泥在90%的时间内的SVI值低于100mL/g，而不是低于150mL/g。不同类型的生物选择器（好氧、缺氧或厌氧）均能取得较好的效果，但需要重视其正确设计和运行。"]
["缺氧和厌氧生物选择器在美国的应用情况如何？","缺氧和厌氧生物选择器在美国被广泛使用。例如，在美国Tri-City的两个污水处理厂中，通过设置缺氧选择器成功解决了严重的污泥膨胀问题。缺氧选择器的使用显著降低了SVI值，并有效遏制了丝状菌的生长。但在某些情况下，可能需要向缺氧选择器中通入一部分氧，以诱发部分丝状菌生长，以维持污泥结构的稳定性。"]
["表 诺卡氏菌属控制的方法和状态","| 控制方法 | 结果 | 需开展的研究 |  \n| :--: | :--: | :--: |  \n| 移走生物泡沫收集器 | 允许生物泡沫排放，阻止生物泡沫积累 | 生物泡沫捕捉系统是否会影响对诺卡氏菌的生长习性? |  \n|  |  | 是否生物泡沫层会重新接种到混合液当中? |  \n| 选择性排放生物泡沫 | 能选择性的从系统中撇除生物泡沫和相关微生物，从而降低生物泡沫现象 | 采用什么样的选择方式可以移除诺卡氏菌属? |  \n|  |  | 混合液中硝化菌等微生物是否能得到富集? |  \n| 消除生物泡沫循环 | 阻止生物泡沫重新接种到活性污泥中 | 无 |  \n| 表面喷洒氯 | 杀死表面富集的诺卡氏菌 | 无 |  \n| 降低污泥龄 | 淘洗出诺卡氏菌 | 无 |  \n| 好氧、缺氧或厌氧选择器 | 淘汰诺卡氏菌 | 无 |  \n| 投加阳离子聚合物 | 能否使诺卡氏菌絮凝包裹到絮体内部?降低了表层暴露的生物泡沫 | 需验证试验 |"]
["在美国，导致生物泡沫现象的主要原因是什么？","在美国，导致生物泡沫现象最主要的原因是诺卡氏丝状菌的过量生长，其次是M.parvicella的生长繁殖。"]
["如何解决诺卡氏菌属引起的生物泡沫问题？","目前已提出一些解决方法，包括移走生物泡沫收集器、选择性排放生物泡沫、消除生物泡沫循环、表面喷洒氯、降低污泥龄、使用好氧、缺氧或厌氧选择器，以及投加阳离子聚合物等方法。但这些方法的作用机理还需要深入研究。"]
["泡沫收集器与选择器联合使用时对生物泡沫的影响如何？","当设有泡沫收集器时，联合使用淘洗、缺氧或者厌氧选择器耦合的方法来控制生物泡沫时效果明显。然而，系统设有选择器并且有泡沫收集时也可能加剧生物泡沫现象。"]
["San Jose/Santa Clara WPCP采用了哪些方法来控制诺卡氏菌生物泡沫？","San Jose/Santa Clara WPCP采用了笼罩喷雾喷洒NaClO溶液和在回流污泥管道中或混合液中投加高电荷阳离子聚合物等方法来控制诺卡氏菌生物泡沫。"]
["喷洒NaClO溶液对诺卡氏菌生物泡沫有何影响？","根据污水流量投加0.5～1mgCl₂/L能够有效控制诺卡氏菌生物泡沫现象，但不会影响混合液当中诺卡氏菌的浓度，这意味着该方法仅仅能杀死表层的诺卡氏菌。"]
["投加高电荷阳离子聚合物对诺卡氏菌生物泡沫有何影响？","投加0.3～0.5mg/L的高电荷阳离子聚合物于回流污泥管道中或直接投加到混合液中，可以在十天内使好氧池的生物泡沫消失。"]
["黏性膨胀是什么？","黏性膨胀（即非丝状菌膨胀）是指在没有丝状菌繁殖的情况下出现的沉降缓慢、压缩不紧密的活性污泥。这通常被认为是由于过多的胞外酶聚合物没有很好地黏附在微生物表面所造成的。"]
["胞外聚合物主要包含哪些化合物？","胞外聚合物包含多种化合物，如多聚糖、蛋白质、DNA和磷脂。在活性污泥中，蛋白质和多聚糖是主要的胞外聚合物。"]
["污泥絮体结构说是如何解释污泥沉降性的？","污泥絮体结构说指出，蛋白质附着在絮体表面，细菌之间通过多聚糖分子和二价阳离子之间的架桥作用结合在一起。阳离子也可以与邻近多聚糖分子的阴离子基团之间进行桥连。所形成的絮体网络将胞外聚合物和蛋白质绑定到絮体团中。"]
["当二价阳离子浓度不足或一价阳离子过量时，会对污泥沉降性产生什么影响？","当出现二价阳离子浓度不足或者一价阳离子过量的情况时，蛋白质或者多聚糖之间的桥连将会被打断。这会导致絮体变得松散，进而降低了对剪切力的抵抗性，导致出现分散颗粒，最终使污泥难于沉降和脱水。"]
["投加二价阳离子对污泥沉降性有何影响？","投加二价阳离子（如Mg²+）可以明显改善污泥的沉降性。例如，在处理高COD浓度的工业废水处理厂中，投加MgSO₄使Mg²+浓度达到一定水平时，污泥沉降性得到了明显改善。"]
["美国在活性污泥性状质量研究方面有哪些进展？","美国环境工程领域建立了活性污泥种群动态变迁的研究和污泥性状质量的概念。针对活性污泥系统中丝状菌和菌胶团特性进行了广泛研究，建立的过程控制、故障诊断和问题解决方案也日趋完善。"]
["活性污泥法在处理城市污水和工业废水中的应用比例是多少？","活性污泥法在处理城市污水中的应用比例超过90%，而在工业废水处理中的应用比例约为50%。"]
["污泥膨胀在活性污泥法运行中是怎样的难题？","污泥膨胀是活性污泥法自问世以来在运行管理中一直困扰人们的难题之一，不仅发生率高，而且普遍存在。"]
["国内外对污泥膨胀的研究主要集中在哪些方面？","国内外对污泥膨胀的研究主要集中在丝状菌的分离与鉴定上，已经鉴别出了存在于不同条件下的各种优势丝状菌，并对各种丝状菌形态和生理特性进行了大量研究。同时，还提出了低溶解氧导致丝状菌增殖的理论解释，以及关于污泥膨胀的控制与预防和数学模型的研究。"]
["国内外对污泥膨胀的预防和控制的研究现状如何？","国内外对污泥膨胀的预防和控制的研究方向大致相同，但尚未出现利用丝状菌生理生态特性、针对利用丝状菌污泥膨胀的节能理论与方法的报道。"]
["低溶解氧污泥微膨胀节能理论与方法是如何发现和提出的？","本课题组在长期研究污泥膨胀控制与防治的过程中，发现很多污水处理厂由于供氧不足引起了污泥膨胀，但并没有导致污泥流失，相反出水水质有所改善。并基于对污水处理厂运行情况的实际考察，提出了低溶解氧污泥微膨胀节能理论与方法。"]
["低溶解氧污泥微膨胀节能方法的主要理论基础是什么？","低溶解氧污泥微膨胀节能方法的主要理论基础是低溶解氧可以引发丝状菌适度生长，丝状菌和微膨胀在提高出水水质方面发挥重要作用，以及利用低溶解氧微膨胀来节能的机理。"]
["污水处理厂的基本信息是什么？","北京市某污水处理厂承担北京市总计86km²流域范围内的污水治理，服务人口48万，占地24hm²,设计水量为20万m³/d。"]
["污水处理厂的主要工艺是什么？","该厂采用氧化沟工艺，污水经格栅、沉砂池预处理，先后进入厌氧选择池和氧化沟进行二级处理，氧化沟处理后的混合液经二沉池沉淀后上清液排放。"]
["污水处理厂的主要工艺参数有哪些？","主要工艺参数为：污泥龄控制在16d左右；回流比为100%～120%;污泥浓度在4000～6000mg/L;BOD₅污泥负荷为0.03～0.12kgBOD₅/(kgMLSS·d);水力停留时间17h左右。"]
["污泥膨胀对出水水质有何影响？","污泥膨胀期间，处理出水水质变化不大，出水仍可达标排放。膨胀期间TP的去除率大大提高，由原来的48.9%提高到76.6%。氨氮去除率降低，主要是由于为提高曝气池内的DO浓度，人为加大排泥量，降低了曝气池内的MLSS浓度所致。"]
["污泥膨胀是否导致污泥流失？","污泥膨胀本身只是使污泥的沉降性能变差，并没有发生污泥流失的现象，曝气池内污泥浓度维持在4000～6000mg/L。"]
["污泥膨胀期间的SV、SVI、MLSS有何变化？","污泥膨胀期间的SV、SVI、MLSS变化情况见图10-1所示。SVI大多在200mL/g左右。"]
["表 污泥膨胀期间和污泥沉降性能良好时的去除效率","| 去除率 | 污泥沉降性良好期间平均值/% | 整个污泥膨胀期间平均值(6个月)/% | 污泥膨胀较严重期间平均值(1个月)/% |  \n| :--: | :--: | :--: | :--: |  \n| COD | 90.4 | 90.7 | 90.7 |  \n| BOD<sub>5</sub> | 94.8 | 94.6 | 95.1 |  \n| SS | 93.0 | 94.4 | 95.1 |  \n| TN | 75.0 | 68.8 | 75.7 |  \n| TP | 48.9 | 76.6 | 85.4 |  \n| NH<sub>4</sub><sup>-</sup>N | 96.3 | 90.6 | 91.2 |"]
["表 污泥微膨胀与较严重污泥膨胀的区别","| 项目 | 污泥微膨胀 | 较严重的污泥膨胀 |  \n| :--: | :--: | :--: |  \n| 膨胀程度 | 轻微 | 严重 |  \n| SVI/(mL/g) | 150～250 | >250 |  \n| 是否引起污泥流失 | 不会 | 经常 |  \n| 引发因素 | 主要是低DO | 众多因素：过高或过低负荷、低DO、低pH、低温度、冲击负荷、水质等 |  \n| 出水情况 | COD和SS去除率提高，其余指标去除率可保持不变 | 污泥流失导致出水水质恶化 |  \n| 是否节能 | 节能 | 不节能 |"]
["低溶解氧污泥微膨胀节能方法是什么？","低溶解氧污泥微膨胀节能方法是通过调整污水处理系统在低氧条件下运行，促使丝状菌适量生长，同时调节其他参数在正常范围内，并控制丝状菌增殖程度不影响沉淀池中的泥水分离。"]
["低溶解氧污泥微膨胀与严重污泥膨胀的主要区别是什么？","低溶解氧污泥微膨胀主要由单一的低DO引发，膨胀程度轻微，SVI维持在150～250mL/g，并且能节能；而严重污泥膨胀则可能由多种因素引发，膨胀严重，常导致污泥流失和出水水质恶化，且不节能。"]
["低溶解氧下丝状菌适度生长的理论依据是什么？","低溶解氧下丝状菌适度生长的理论依据主要是Chudoba等的动力选择性理论。该理论认为在低溶解氧条件下，丝状菌由于具有较低的氧饱和常数K_s和最大比生长速率μ_max值，因此具有相对较高的生长速率，从而具有竞争优势。此外，丝状菌的比表面积大，结合扩散选择理论，使其在低溶解氧条件下能快速繁殖。"]
["目前对低溶解氧是否会引起严重的污泥膨胀的探讨情况如何？","目前对于低溶解氧是否会引起严重的污泥膨胀，没有从理论层面进行过深入的探讨。根据实验和其他学者的研究报道，单纯的低溶解氧并不会导致恶性的污泥膨胀。"]
["关于污泥膨胀的数学模型有哪些相关研究？","目前已有很多学者建立了关于污泥膨胀的数学模型。例如，Cenens等建立了基于动力学选择的污泥膨胀数学模型。该模型指出，如果不考虑丝状菌的骨架作用，仅仅靠丝状菌和菌胶团菌在底物竞争中的差异不会出现二者共存的现象。"]
["丝状菌在提高COD去除率方面的作用是什么？","丝状菌具有较低的K_s和μ_{max}，导致其S_{min}值较小，从而能够在低浓度底物条件下生长，并保证获得低浓度的出水水质，提高净化效率。此外，丝状菌对应的底物比降解速率(v₁)高于菌胶团菌对应的底物比降解速率(v₂)，进一步增强了COD的去除能力。"]
["微生物比净增长速率如何确定？","微生物的比净增长速率由公式确定：\\mu=Y\\frac{\\mu_{\\mathrm{max}}S}{K_{\\mathrm{s}}+S}-K_{\\mathrm{d}}。其中，μ为微生物的实际比生长速率，μ_max为最大比生长速率，K_s为半饱和常数，S为底物浓度，K_d为微生物的衰减系数，Y为微生物产率系数。"]
["丝状菌和菌胶团菌在动力学选择上的差异是什么？","在底物浓度低于某一阈值S₀时，丝状菌的比生长速率(μ₁)高于菌胶团菌的比生长速率(μ₂)。此外，由于丝状菌和菌胶团菌的产率系数不同（Y₂>Y₁），结合微生物比增长速率与底物比降解速率成正比的关系，可以推导出丝状菌对应的底物比降解速率(v₁)高于菌胶团菌对应的底物比降解速率(v₂)。"]
["丝状菌在提高SS去除率方面的作用是什么？","适宜数量的丝状菌形成的污泥絮体网状结构在沉淀过程中对上升水流起到过滤作用，并能吸附和截流水中细小颗粒物和游离细菌。这种结构有助于保持良好的沉降性能，并产生清澈的出水水质，从而提高SS去除率。"]
["丝状菌过多或过少对污水处理厂的影响是什么？","丝状菌过少会导致污泥絮体小，缺乏骨架作用，使得出水的SS和浊度升高；而丝状菌过多则会导致污泥沉降性降低，出现严重的污泥膨胀，可能导致二沉池内污泥的流失，甚至整个处理系统崩溃。因此，保持适宜数量的丝状菌对于污水处理厂的稳定运行至关重要。"]
["低溶解氧污泥微膨胀方法对脱氮系统的影响如何？","低溶解氧污泥微膨胀方法不一定会导致脱氮效果的恶化。虽然低溶解氧可能会影响硝化反应速率，但研究表明在较低的溶解氧条件下系统仍然能够维持较好的硝化效果，并可能出现亚硝酸氮的积累，实现短程硝化。同时，低溶解氧有助于反硝化过程，因为反硝化应在严格的缺氧条件下进行。此外，维持好氧段在低溶解氧下运行能实现较好的同步硝化反硝化，提高系统整体的脱氮效果。"]
["低溶解氧污泥微膨胀方法对生物强化除磷系统的影响如何？","对于生物强化除磷系统，较低的溶解氧对放磷具有正面影响，而对吸磷具有负面影响。但带有回流系统的除磷工艺中，维持好氧段在低DO下运行，有利于厌氧段磷的释放，且不会影响好氧段的吸磷。有研究表明，在低溶解氧条件下，SBR系统内的聚磷菌可得到富集，并出现明显的放磷、过量吸磷现象，实现高效的除磷效果。此外，采用厌氧-低氧的运行方式，还能在好氧段实现同步硝化反硝化，进一步节约曝气能耗。"]
["如何控制脱氮系统中的溶解氧以实现良好的硝化效果？","在脱氮系统中，要控制溶解氧以实现良好的硝化效果，需要综合考虑硝化反应速率和系统的稳定性。虽然较低的溶解氧可能影响硝化反应速率，但研究表明在适当的低溶解氧条件下，系统仍然能够维持较好的硝化效果。因此，需要根据实际情况调整溶解氧水平，确保硝化反应的顺利进行，同时避免过高的溶解氧浓度导致能耗增加和硝化功能丧失。"]
["在生物强化除磷系统中，如何控制溶解氧以优化除磷效果？","在生物强化除磷系统中，溶解氧的控制对于优化除磷效果至关重要。厌氧段的DO应控制在0.2mg/L以下，以确保聚磷菌在厌氧阶段的生长状况、释磷能力及有机基质合成PHA的能力。同时，为最大限度地发挥聚磷菌的吸磷作用，必须在好氧段供给足够DO，一般应控制在2mg/L左右。对于带有回流系统的除磷工艺，维持好氧段在低DO下运行有利于厌氧段磷的释放，同时不会影响好氧段的吸磷效果。因此，需要根据系统的具体情况和除磷要求，合理调整溶解氧水平。"]
["低溶解氧污泥微膨胀方法如何影响SBR系统的除磷性能？","低溶解氧污泥微膨胀方法对SBR系统的除磷性能具有积极影响。在低溶解氧条件下，SBR系统内的聚磷菌可得到富集，并出现明显的放磷、过量吸磷现象。在适当的污泥负荷条件下，SBR系统能够实现高效的COD去除和除磷效率，出水PO_4^3--P的浓度可以控制在较低水平。此外，采用厌氧-低氧的运行方式，不仅有利于磷的去除，还能在好氧段实现同步硝化反硝化，进一步节约能耗。"]
["低溶解氧污泥微膨胀节能的原理是什么？","利用低溶解氧污泥微膨胀节能的原理在于通过降低混合液中氧的浓度来提高氧的转移速率，从而实现节能效果。根据双膜理论，氧转移的推动力存在于气膜中的氧分压浓度和液膜中的氧浓度梯度中。由于氧难溶于水，因此氧转移的决定性阻力集中在液膜上。当混合液中氧的浓度维持在较低水平时，相对于高溶解氧，具有较大的推动力，从而提高了氧的转移速率。当混合液中氧的浓度为零时，具有最大的推动力，对应的氧转移速率最大。因此，采用低溶解氧污泥微膨胀方法处理污水，能够提高氧转移速率，达到节能的效果。"]
["氧气在混合液中的传递速度是如何表示的？","氧气在混合液中的传递速度由公式表示：(\\frac{\\mathrm{d}c}{\\mathrm{d}t}=K_{L}a\\left(c_{\\mathrm{S}}-c\\right))。其中，(K_{L}a)为氧总转移系数，表示单位时间内单位体积混合液中氧的转移量；(c_{S})为氧的饱和浓度，即混合液在给定条件下所能溶解的氧的最大量；(c)为液体中氧的当前浓度；(\\frac{\\mathrm{d}c}{\\mathrm{d}t})则表示氧浓度随时间的变化率。"]
["氧转移速率与溶解氧浓度之间有何关系？","氧转移速率与溶解氧浓度之间存在负相关关系。当混合液中氧的浓度维持在较低水平时，由于具有较大的推动力，氧的转移速率相对于高溶解氧时更高。这是因为较低的溶解氧浓度意味着液膜中氧的浓度梯度更大，从而增加了氧的扩散速度。当混合液中氧的浓度为零时，推动力达到最大，对应的氧转移速率也最大。因此，通过控制混合液中溶解氧的浓度在较低水平，可以有效提高氧转移速率。"]
["如何实现低溶解氧污泥微膨胀节能？","实现低溶解氧污泥微膨胀节能的关键在于控制混合液中溶解氧的浓度。这可以通过调整曝气装置的运行参数、优化曝气方式、控制曝气时间等方式来实现。通过降低曝气强度或采用间歇曝气等方式，可以减少混合液中溶解氧的浓度，从而提高氧转移速率，达到节能的效果。同时，还需要注意平衡低溶解氧条件下污泥的沉降性能和出水水质的要求，以确保处理系统的稳定运行和高效处理效果。"]
["采用低溶解氧污泥微膨胀节能方法有哪些优点？","采用低溶解氧污泥微膨胀节能方法具有多个优点。首先，通过降低溶解氧浓度，提高了氧转移速率，从而减少了曝气能耗，实现了节能效果。其次，低溶解氧条件有利于污泥的沉降和絮凝，提高了污泥的处理效果。此外，低溶解氧还可以促进同步硝化反硝化过程，提高脱氮效率。同时，适当的低溶解氧条件还有助于生物除磷系统的优化运行。综上所述，采用低溶解氧污泥微膨胀节能方法不仅可以降低能耗，还可以提高污水处理系统的处理效果和运行稳定性。"]
["图像分析技术是什么？","图像分析技术是一门研究图像获取、传输、存储、变换、显示、理解与综合利用的学科。它涉及模拟图像分析和数字图像处理，后者通常又称为计算机图像分析或简称为图像分析。"]
["图像分析技术的发展历程是怎样的？","图像分析技术起源于20世纪60年代，随着计算机和计算技术的发展，图像处理和分析技术得到蓬勃的发展与应用。特别是在20世纪90年代，计算机多媒体技术的发展对图像处理产生了巨大的促进和推动作用，使图像分析技术从航空航天、军事等领域扩展到遥感、地质、医学、生命科学、材料科学、气象工程、交通工程等众多领域，并深入人们的日常生活。"]
["图像分析的基本过程包括哪些阶段？","图像分析的基本过程包括五个阶段：图像显示、图像增强、图像分割、数学形态学操作和特征信息的提取。其中，图像分割和数学形态学操作是最重要的两部分。"]
["什么是图像分割？它的主要方法是什么？","图像分割是指根据灰度、彩色、空间纹理、几何形状等特征把图像划分成若干个互不相交的区域，使得这些特征在同一区域内表现出一致性或相似性，而在不同区域间表现出明显的不同。图像分割最常使用的方法是阈值化方法，其利用图像的灰度特征来选择一个或多个最佳灰度阈值，将图像中的像素与阈值进行比较，然后将像素根据比较结果分到合适的类别中。"]
["阈值化方法用于图像分割的具体步骤是什么？","阈值化方法用于图像分割的具体步骤是：首先，设定一个或多个灰度阈值；然后，遍历图像的每个像素，将其灰度值与阈值进行比较；最后，根据比较结果将像素分到目标或背景类别中。目标部分定义为灰度值小于或等于阈值的像素集合，背景部分定义为灰度值大于阈值的像素集合。"]
["数学形态学在图像分析中的作用是什么？它的基本运算包括哪些？","数学形态学在图像分析中的作用是以形态为基础对图像进行分析的一种数学工具，用于度量和提取图像中的对应形状特征，从而简化图像、保持其基本的结构形态并除去不相干结构单元的影响。数学形态学的基本运算包括膨胀、腐蚀、开启和闭合。其中主要的形态学处理为膨胀和腐蚀。膨胀操作增加目标边缘的图素，使边缘图像得到延伸；而腐蚀操作去除目标边缘的图素，使边缘部位相对较高的灰度值降低，从而边缘会向灰度值高的区域内收缩。"]
["图像分析技术在哪些领域有应用？","图像分析技术在多个领域有应用，包括工业自动化、检测、遥感、计算机和军事等方面。在工业自动化方面，图像分析技术用于机器手抓取物体、自动操纵线焊机和切削刀具等；在检测方面，用于检查印刷电路板上的缺陷、检验铸件中的杂质和裂缝等；在遥感方面，用于制图学、交通监控和资源管理等；在计算机应用方面，用于信息系统管理、文件阅读机以及建筑和机械工程的计算机辅助设计；在军事方面，用于跟踪运动物体、自动导航、目标搜索和测距等。"]
["污泥膨胀的主要原因是什么？","污泥膨胀的主要原因是菌胶团菌和丝状菌竞争不平衡所致。"]
["传统的污泥膨胀研究方法存在哪些局限性？","传统的污泥膨胀研究方法主要通过在显微镜下人工计数的方法来研究絮体特征、估算丝状菌含量，整个过程十分枯燥、耗时，而且分析结果受主观影响较大。"]
["数字图像分析技术在污泥膨胀研究中的应用优势是什么？","数字图像分析技术在污泥膨胀研究中的应用优势在于能够解脱研究人员从乏味和耗时的工作中，同时克服了人工分析的主观性，从图像中提取定量数据，研究结果客观可靠高效。"]
["活性污泥图像处理分析的基本流程包括哪些阶段？","活性污泥图像处理分析的基本流程包括图像显示、图像增强、图像分割、数学形态学操作和特征信息提取等五个阶段。"]
["如何对活性污泥图像进行增强？","活性污泥图像增强主要通过背景影像，运用直方图平滑、线性变换或halo抑制等方法，增强灰度影像。"]
["如何进行活性污泥图像的分割？","活性污泥图像分割采用灰度阈值算法进行自动分割，得到二值图像。"]
["在二值图像中，如何区分絮体和丝状菌或小碎片？","在二值图像中，絮体和丝状菌或小碎片之间的差异主要在于大小上。经过两次开启操作后剩下的就被认为是絮体，并从原二值图像中拿掉。丝状菌和小碎片则是通过大小和回转半径两个参数进行区分的：投影面积大于200像素、回转半径大于1的目标被确定为丝状菌。"]
["丝状菌特征参数有哪些，如何计算？","丝状菌特征参数包括丝状菌总数(Fil Nb)、丝状菌平均长度(L)和丝状菌总长度(TL)。计算方法如下：\n(1)丝状菌总数(Fil Nb):先去除小于12像素的分支，再将端点总数除以2。\n(2)丝状菌平均长度(L):丝状菌骨架所占像数总数乘以参数1.1222,该参数是用来消除因丝状菌生长方向不同，重叠或分断引起的缺失。\n(3)丝状菌总长度(TL):图像里各丝状菌骨架所占像数总合乘以参数1.1222。"]
["絮体特征参数有哪些，如何计算？","絮体特征参数包括絮体总数(Floc Nb)、絮体平均面积(A)、絮体总面积(TA)、延展率(Ext)、偏心率(Ecc)、凸率(Conv)、圆度(Round)、密实度(Comp)和实度(Sol)。\n(1)絮体总数(Floc Nb):没有被图像边界分断的絮体总数。\n(2)絮体平均面积(A):絮体所占总面积(以像素计),除以絮体总数。\n(3)絮体总面积(TA):所有絮体所占总像素。\n(4)延展率(Ext):目标絮体的面积和它的包围盒面积(bounding box area)的比值。(5)偏心率(Ecc):由絮体面积(A)和絮体的二阶矩(M₂)按下式计算：\n\\mathrm{Ecc}=\\frac{(4\\pi)^{2}(M_{2X}-M_{2Y})^{2}+4M_{2XY}^{2}}{A^{2}}\n(6)凸率(Conv):凸面周长与絮体总周长比值。\n(7)圆度(Round):由絮体面积(A)与凸面周长(Pcom)按下式计算：\n\\text{Round}=\\frac{4\\pi A}{P_{\\text{Conv}}^{2}}\n(8)密实度(Comp):由絮体面积(A)与费雷直径(Feret diameter)按下式计算：\n\\mathrm{Comp}=\\frac{\\sqrt{(4/\\pi)A}}{F_{\\max}}\n(9)实度(Sol):絮体面积(A)与凸面包围区面积的比值。"]
["组合参数在污泥膨胀研究中的作用是什么？","组合参数在污泥膨胀研究中的作用是综合反映污泥中絮体和丝状菌的特征，有助于更全面地了解污泥膨胀的状态和原因。\n(1)单位面积絮体丝状菌长度(L/A):选定絮体所含丝状菌长度与该絮体面积的比值。\n(2)单位面积絮体丝状菌平均长度(TL/TA):所有絮体所含丝状菌长度与所有絮体所占面积的比值。\n(3)单位质量污泥丝状菌长度(TL/TSS):总丝状菌长度与总悬浮固体质量的比值。"]
["Li等如何应用图像分析系统描述活性污泥絮体的特征？","Li等应用图像分析系统定量描绘活性污泥絮体的特征，对絮体的几何学特征进行了测定，包括最长尺寸、宽度、当量直径、截面面积、周长和圆度。"]
["Grijspeerdt等的研究发现了什么关于污泥沉降性能和形态学参数的关系？","Grijspeerdt等发现污泥沉降性能对形态学参数的变化很敏感，通过图像分析可以分析絮体形状以判断污泥沉降性能。"]
["da Motta等在2001年开发的自动分析程序的主要目的是什么？","da Motta等在2001年开发的自动分析程序的主要目的是利用光学显微镜图像估计丝状菌数量、絮体大小和分形尺寸，以研究活性污泥形态学参数与污泥沉降性能参数之间的相关性。"]
["da Motta进一步的研究得出了哪些关于污泥容积指数和沉降速率的结论？","da Motta进一步的研究发现污泥容积指数和沉降速率与细丝总长度和数目及絮体尺寸有直接关联性，这为丝状菌引起的污泥膨胀现象提供了简便的分析方法。"]
["Jenne等研究的全自动图像分析系统的主要功能是什么？","Jenne等研究的全自动图像分析系统的主要功能是自动估计和分析整体或单个细丝和絮体的特性，作为监测工具观测活性污泥系统中丝状菌引起的污泥膨胀发生之前或之后的絮体形状变化及菌丝的生长规律。"]
["Jenne等的研究中，图像分析如何描述絮体的形态学参数变化？","Jenne等的研究中，图像分析描述絮体的形态学参数变化主要体现在以下两点：①随着丝状菌的大量繁殖，絮体被拉得更长，圆度降低，简化的回转半径增加。②随着丝状菌的大量繁殖，平均分形维数增加，显示更粗糙的边界或更开放的絮体结构。"]
["Jenen等在后续研究中发现了什么关于活性污泥性能和图像信息的关系？","Jenen等在后续研究中发现SVI和图像中总菌丝长度间存在显著的相关性，并呈线性关系，而且菌丝丰度和沉降性能之间也有明显的关联性。此外，图像中污泥碎片的信息能反映出水中污泥流失的情况，并能有效预测出水水质。"]
["在Jenen等的研究中，如何对污泥碎片进行关联性分析？","在Jenen等的研究中，通过对图像中污泥碎片的定量分析和特征描述，将这些污泥碎片信息与出水中悬浮固体含量之间进行关联性分析。这种关联性分析发现两者之间有着很强的关联性，从而可以将图像中污泥碎片的信息用来反映水中污泥流失的情况。"]
["荧光原位杂交(FISH)技术的主要特点是什么？","荧光原位杂交(FISH)技术的主要特点包括：细胞在测定过程中不被破坏、形状不改变、特异性强、能够真实反映在自然环境下微生物的情况及分布。"]
["Eikelboom发展的活性污泥系统中丝状菌的鉴定方法有何局限？","Eikelboom发展的活性污泥系统中丝状菌的鉴定方法虽然能够鉴定许多菌属的丝状菌，但也存在较大的局限性。比如，许多丝状菌能够随着外界环境的变化而改变其形态；即使丝状菌的形态一致，其生理特性及种属也可能相差甚远；建立在形态学上的丝状菌的鉴定需要操作人员训练有素，否则容易产生错误的判断；越来越多的丝状菌被发现也给丝状菌的鉴定带来了更大的困难。"]
["建立在细菌DNA及RNA研究上的分子生物学方法在丝状菌鉴定上有何优点？","建立在细菌DNA及RNA研究上的分子生物学方法在丝状菌鉴定上的优点主要包括：准确、不随环境因素而改变，且相对传统方法而言为丝状菌的定量提供了可能性。"]
["FISH技术在丝状菌定量上的主要应用方法是什么？","FISH技术在丝状菌定量上的主要应用方法是菌丝长度的测量，其中人工计数法被广泛应用。"]
["为什么人工计数法在菌丝长度测量上比自动测定更准确？","人工计数法在菌丝长度测量上比自动测定更准确主要是因为：菌丝在活性污泥絮体内夹杂并延伸出絮体外围，而图像分析软件的自动域函数不能充分地表示来自于背景里的丝状菌；而人工计数测定包含主观判断，相对而言比自动域函数的测定更加准确。"]
["Liao等通过FISH人工计数方法得出了什么结论？","Liao等通过对S.natans以及L.mucor纯菌的培养，使用FISH人工计数方法得出了两种菌种总菌丝长度(μm/mL)和污泥浓度VSS(mg/mL)之间的回归线性方程，并通过两次重复试验得到相同的回归系数，证明该方法的重现性较好，具有较强的可操作性。"]
["除了人工计数法，还有哪些丝状菌定量方法？","除了人工计数法，新近开发的荧光原位杂交技术的丝状菌定量方法是采用共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)与数字图形分析系统相结合。此外，Hug等提出了基于评价体系法的丝状菌定量方法。"]
["采用共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)与数字图形分析系统相结合的方法有哪些局限性？","采用共聚焦激光扫描显微镜(CLSM)与数字图形分析系统相结合的方法虽然可以独立于目标菌种的形态进行定量，但其精确程度与荧光的强度有很大的相关性，这会影响测定结果。"]
["Hug等提出的评价体系法是如何进行丝状菌定量的？","Hug等提出的评价体系法主要通过以下步骤进行丝状菌定量：首先，在荧光染色图片的某一区域内，以灰色表示菌胶团，黑线或圆点表示丝状菌。然后，选取总菌体面积占背景面积50%的区域建立10等级的评价体系。接着，按建立的评价体系标准，对样品玻片进行随机的观察并记录其等级x。最后，通过公式 \\overline{x}=\\log_2\\Big(\\frac{1}{n}\\sum_{i=1}^n2^{x_i}\\Big) 计算x均值，该值即表征丝状菌的数量。"]
["Hug等提出的评价体系法有哪些局限性？","Hug等提出的评价体系法虽然能快速地对丝状菌进行定量分析，但其检测过程采用较多经验常数，其可信度仍需进一步斟酌。"]
["目前FISH技术在丝状菌定量方向上的发展状态如何？","目前FISH技术应用于丝状菌定量方向上的技术仍不成熟。随着社会科技的发展，新仪器及新技术的出现将会给这一领域带来新的契机。"]
["在污水生物处理工艺系统中，丝状微生物大量滋生会导致什么后果？","在污水生物处理工艺系统内，丝状微生物的大量滋生是引起污泥膨胀的主要成因。一些种类的丝状菌大量增殖，严重影响活性污泥的沉降性能，导致污泥膨胀，这将使系统整体的处理能力和处理效率下降。"]
["哪些丝状菌类群是导致污泥膨胀的主要成因？","导致污泥膨胀的主要丝状菌类群主要包括丝状真菌、放线菌和丝状细菌三大类，其中具体包括有：亮发菌属(Leucothrix cohaerens)、诺卡氏菌属(Nocardia)、球衣菌属(Sphacrotilus)和发硫菌属(Thiothrix)等微生物类群。"]
["传统方法对丝状菌鉴定有何困难？","传统方法对丝状菌鉴定的困难主要在于菌体的培养问题。尽管丝状菌在发生膨胀的活性污泥中客观存在，但由于其对培养基的选择性很强，所以不易进行试验室分离培养，也就更加难以进行其生态学分析。"]
["FISH技术在丝状菌鉴定中的应用有何优势？","FISH技术在丝状菌鉴定中的应用优势在于其能够在细胞在测定过程中不被破坏、形状不改变的情况下，对丝状菌进行特异性强的检测。这使得FISH技术能够真实反映在自然环境下微生物的情况及分布，从而提供大量有用的信息，有助于深入认识丝状微生物膨胀机理。"]
["控制污泥膨胀的两种主要策略是什么？","控制污泥膨胀的两种主要策略是特异性控制策略和非特异性控制策略。非特异控制策略主要是通过加入氯气、臭氧、过氧化氢等物质氧化丝状菌。特异性控制策略是以使得菌胶团细菌相对丝状菌而言处于优势增长地位为目标的预防性措施。"]
["为什么在控制污泥膨胀的策略中，特异性控制策略应优先考虑？","在控制污泥膨胀的策略中，特异性控制策略应优先考虑，主要是因为其能够持久的防止污泥膨胀的发生。特异性控制策略通过创造适合菌胶团细菌生长的环境条件，使得菌胶团细菌相对于丝状菌而言处于优势增长地位，从而有效地防止污泥膨胀的发生。"]
["FISH技术在控制污泥膨胀上的意义是什么？","FISH技术在控制污泥膨胀上的意义在于它能够为深入认识丝状微生物膨胀机理提供大量有用的信息。无论是预防还是控制污泥膨胀，都需要建立在对特定丝状菌的生理或动力学特性的了解基础上。而FISH技术的应用正是帮助研究人员获取这些信息的有效手段，因此在控制污泥膨胀层面上具有广阔的意义。"]
["荧光原位杂交技术应用于丝状菌鉴定上的主要缺陷有哪些？","荧光原位杂交技术应用于丝状菌鉴定上的主要缺陷包括检测的假阳性和假阴性。假阳性可能由于微生物的自身荧光和探针的缺乏特异性导致。假阴性可能由于细胞壁结构影响探针穿透力、靶或探针序列结构复杂、低rRNA含量和光褪色，以及细菌探针的使用问题导致。"]
["自身荧光如何影响FISH技术的检测？","自身荧光在FISH技术的应用中是一个显著问题。尽管自身的背景荧光有利于复染，但它会降低信噪比，并可能掩盖特异的荧光信号。因此，分析样品的自身背景荧光并避免其对FISH检测的影响是困难的。通常，应用共聚焦激光扫描显微镜能够比传统的表面荧光显微镜更好地处理这种情况。"]
["探针的特异性和灵敏性取决于哪些因素？","探针的特异性和灵敏性主要取决于寡核苷酸探针的设计、杂交条件以及探针与靶序列的匹配程度。探针的设计需要确保与目标微生物的rRNA序列具有高度的特异性，同时避免与非靶细菌序列的交叉反应。杂交条件如杂交和洗脱温度、变性剂的浓度等也会影响探针与靶序列的结合能力，从而影响检测的灵敏性。"]
["细胞壁结构如何影响FISH技术的检测？","细胞壁的结构可以影响FISH技术中探针的穿透力。革兰氏阴性菌由于其较好的通透性，探针能够较好地穿透到细胞内。然而，革兰氏阳性菌的细胞壁较厚，需要进行特殊的固定和前处理，以提高探针的渗透力。如果细胞壁的通透性不足，可能导致杂交信号强度降低，从而影响FISH技术的检测效果。"]
["如何解决由rRNA的三维结构导致的杂交问题？","由rRNA的三维结构导致的杂交问题可以通过优化探针设计和使用PNA探针来解决。在设计探针时，需要考虑到rRNA的二级结构，避免选择那些可能被结构所掩盖的序列。另外，PNA探针由于其独特的化学性质，能够更好地穿透rRNA的结构，从而提高杂交效果，避免假阴性结果。"]
["低rRNA含量和光褪色如何影响FISH技术的检测？","低rRNA含量和光褪色都会影响FISH技术的检测效果。不同种属rRNA含量变化较大，即使是同一菌株的不同生理状态其含量也不同，休眠的细胞或代谢不活跃的细胞可能导致信号强度降低或假阴性。此外，荧光染料在激发后可能很快发生光褪色，导致信号减弱。因此，在使用FISH技术时，需要选择光稳定的荧光染料，并尽量缩短检测时间以减少光褪色的影响。"]
["为什么在分析复杂的微生物群落时需要使用一组细菌探针？","在分析复杂的微生物群落时，使用一组细菌探针是必要的，因为使用单一的探针可能会遗漏许多细菌。每种探针都有其特定的靶序列，可以针对不同的微生物种类。通过使用一组探针，可以更全面地了解微生物群落的组成和多样性，避免因为使用单一探针而导致的假阴性结果。此外，使用补充探针如NON338等，还可以控制非特异性结合，提高检测的准确性。"]
["好氧颗粒污泥的特点是什么？","好氧颗粒污泥具有规则的外形、密实的结构和优良的沉淀性。其SVI很低，一般低于50mL/g，沉降速度一般在30～70m/h，相对于普通活性污泥沉降速度高3倍多。好氧颗粒污泥是高活性微生态系统，对外界的敏感性较普通活性污泥差，对有毒有害物质的承受能力强。"]
["好氧颗粒污泥在污水处理中的应用前景如何？","利用好氧颗粒污泥的优点，能够实现反应器中较高的污泥浓度，从而减小反应器容积，提高冲击负荷，在处理高浓度有机废水方面具有较好的前景。因此，好氧颗粒污泥成为当前研究的热点，国内外有多个课题组进行相关的研究。"]
["Nereda®工艺是什么，其特点是什么？","Nereda®工艺是将好氧颗粒污泥运用到实际工程中的一种技术。其特点在于简洁高效，省去了二沉池的设置，占地面积仅为传统工艺占地面积的1/3。"]
["好氧颗粒污泥SBR反应器在运行过程中遇到的主要技术问题是什么？","好氧颗粒污泥SBR反应器在运行过程中遇到的主要技术问题是好氧颗粒的不稳定性。丝状菌的增长在好氧颗粒污泥SBR体系中非常常见，一旦丝状菌成为反应器中的主体微生物，好氧颗粒污泥的沉降性能就开始变差，随后污泥颗粒开始解体，最后好氧颗粒消失。"]
["好氧颗粒污泥中丝状菌的存在形式有哪些？","在好氧颗粒污泥中，丝状菌的存在形式因底物基质的不同而有所差异。在以葡萄糖为底物基质的好氧颗粒污泥中，丝状菌占主导地位。而在以醋酸为底物机制培养的好氧颗粒污泥中，非丝状菌占大多数，但仍然有少量或中等数量的丝状菌存在，它们作为颗粒污泥的骨架巩固颗粒污泥的结构。此外，在以苯酚和牛奶流出液为底物培养的好氧颗粒污泥体系中，丝状菌同样存在。"]
["好氧污泥的颗粒化是什么过程？","好氧污泥的颗粒化是一个由悬浮污泥聚集进而形成有规则外形和密实结构的污泥颗粒的过程。"]
["SVI值通常如何反映活性污泥体系的沉降性能和丝状菌增长状况？","SVI值常被作为反应活性污泥体系中污泥沉降性能和丝状菌增长状况的参数。当SVI值下降时，通常表示污泥沉降性能良好；而当SVI值上升时，可能表示污泥沉降性能变差，丝状菌增长。"]
["一般来说，SVI值低于多少时认为污泥的沉降性很好？","一般来说，SVI值低于80mL/g时就认为污泥的沉降性很好。"]
["丝状菌在好氧颗粒污泥中的增长会导致哪些运行问题？","丝状菌在好氧颗粒污泥中的增长会导致以下运行问题：好氧颗粒的沉降性差、丝状颗粒的流失、丝状菌颗粒比非丝状菌颗粒占竞争优势、悬浮固体浓度增加，以及最后颗粒污泥解体。这些问题都可能导致好氧颗粒污泥SBR反应器的运行失败。"]
["好氧颗粒污泥SBR反应器中丝状菌过度生长的诱发因素有哪些？","能够影响生物进程中丝状菌增长的因素很多，下面主要说明一下能够是好氧颗粒污泥SBR反应器中丝状菌过度增殖的主要因素：\n1)长固体停留时间\n固体停留时间(SRT)与微生物的比生长速率成反比。Chudoba认为丝状菌的最大比增长速率比非丝状菌小，较长的固体停留时间有利于丝状菌的生长。很多研究人员就此进行了大量的试验研究：Richard等对实际污水处理厂进行调查发现，由于丝状菌M.parvicella的存在，固体停留时间大于10天时多数情况都会引发严重的污泥膨胀。此外，Lin等的研究显示，固体停留时间太长会引发丝状菌大量繁殖，颗粒污泥沉降性变差，最终导致颗粒污泥解体、流失。因此，在工程实际运用中，应该控制固体停留时间在有利于非丝状菌生长的范围内。\n2)底物浓度和浓度梯度\n通常，好氧颗粒污泥SBR的进水COD比较稳定，在污泥颗粒形成以后，污泥浓度一般维持在1000～2000mg/L。由于SBR为间歇式运行，因此每个周期的初始底物浓度(S₀)与初始悬浮固体浓度(X₀）的比值能够用来判断污泥负荷的大小。S₀/X₀低有利于丝状菌的生长，相反，S₀/X₀值高，非丝状菌利用底物的速率将高于丝状菌，从而有利于非丝状菌的生长。随着好氧颗粒污泥的增多，污泥浓度就会相应增长；污泥浓度增长就会导致值S₀/X₀减小，从而引发丝状菌大量繁殖。\n与普通活性污泥絮体相比，好氧颗粒污泥形状规则，结构密实。国外有研究指出，在低底物浓度下，基质扩散是颗粒污泥系统中的限制性因素。在扩散限制条件下，好氧颗粒就会出现多孔或不规则的形状。可以说，底物浓度的高低在混合液中以及在絮体内部发挥着双重的作用。密实的污泥颗粒在低底物条件下会变得松散，给颗粒内部的丝状菌迅速生长提供了有利条件。\n3)好氧颗粒中的溶解氧缺乏\nSBR法是一个以周期形式重复运行的动态过程。在好氧颗粒污泥SBR法中，溶解氧必须传递到污泥颗粒内部，从而使附着在污泥颗粒上的细菌能够利用。理论上，溶解氧在颗粒中传递的深度取决于水中溶解氧的浓度和污泥颗粒对溶解氧的消耗速率。充分的证据表明DO不足有利于丝状菌的增殖。图10-11为好氧颗粒污泥SBR反应器一个周期内液相中典型DO变化曲线图。从图中可知，好氧颗粒污泥SBR反应器中DO浓度的波动范围在2mg/L至饱和值。当DO浓度<1.1mg/L时，对污泥的沉降性有负面影响，并最终导致丝状菌的增殖。为防止丝状菌(如Sphaerotilus natans)在系统中的占主导地位，应维持DO浓度在2.0mg/L以上。其他试验表明，当溶液主体中DO浓度为0.5～2.0mg/L时，系统中污泥的沉降性及出水浊度均比DO浓度为2.0～5.0mg/L条件下的差。污泥沉降性能的变差主要是由于丝状菌的过度生长和多孔性污泥絮体的形成引起的。\n如前所述，好氧颗粒污泥SBR反应器中的高DO浓度可以有效的防止丝状菌的增长。然而，和平均尺寸小于100μm且结构松散的传统污泥絮体相比，颗粒污泥尺寸较大(0.25毫米至几个毫米)且结构密实。因此，好氧颗粒内部溶解氧的浓度梯度非常高，液相主体中的DO浓度也并不能恰当地反应好氧颗粒污泥SBR反应器中的真实情况。好氧污泥颗粒内部底物和DO的扩散是个动态的过程，既有底物利用的动力学扩散也有分子扩散，试验结果表明，好氧颗粒中存在高的溶解氧梯度(图10-12)。确实，污泥膨胀的发生先前也假设为是由于活性污泥中存在底物、DO及营养物质浓度梯度的协同作用而引起的。\n再者，好氧颗粒污泥SBR反应器的一个运行周期中，底物的利用动力学可以划分为两个部分：①在高底物浓度条件下，颗粒内部的DO浓度为限制因素；②一旦底物被消耗殆尽，污泥颗粒的新陈代谢活性则主要受颗粒内部底物浓度影响。由于周期性运行，污泥颗粒的生长重复受到DO和底物浓度的限制。有证据表明，持续的溶解氧不足是丝状菌增殖成为优势菌种的主要诱因。好氧颗粒表面或是内部DO浓度的降低会促进好氧颗粒污泥SBR反应器中丝状菌的增长，这也就表明，好氧颗粒污泥SBR反应器中丝状菌的增长符合扩散选择理论。控制由低DO引起的丝状菌增殖现象的主要手段就是提高液相主体中的溶解氧浓度，这也就分别需要更强的曝气系统和更低有机负荷。根据Palm等的研究，活性污泥进程中防止丝状菌增长所需的DO浓度(mg/L)由底物的比降解速率[U,kgCOD/(kgMLSS·d)]决定，并且其值大于(U-0.1)/0.22。然而，由于好氧颗粒比普通的活性污泥絮体更大也更密实，所以Palm等的结论不能简单的运用在好氧颗粒污泥体系中。\n4)好氧颗粒中的营养物质缺乏\n生物处理过程需要N、P等营养物质，从而使微生物能够有效地去除水中的有机物。如第五章所述，营养物质的缺乏，尤其是N的缺乏容易造成活性污泥法用于污水处理设施中的污泥膨胀问题。因此，保持出水中氨氮浓度应在1.5mg/L以上，更有利于菌胶团细菌的增长。在一些条件下，氨氮浓度大于1.5mg/L时能够有效地抑制丝状菌的增长。大多数关于好氧颗粒污泥的试验研究采用的都是COD/N为100/5的人工配水。然而，由于好氧颗粒污泥中扩散受到限制，好氧颗粒污泥SBR反应器要比传统的活性污泥进程复杂得多。\n根据扩散选择理论，污泥絮体中底物和营养物质的浓度梯度会对丝状菌的增长产生影响，即污泥絮体中高的浓度梯度相对于菌胶团细菌而言更利于丝状菌的筛选[1]。为了简化问题，用醋酸、氨氮以及DO的扩散系数来表征其在好氧颗粒中的扩散速率。其值分别为醋酸2.5×10^-9m²/s,溶解氧1.67×10^-⁹m²/s,氨氮1.01×10^-⁹m²/s。显然，氨氮的扩散能力最差。这也就说明好氧颗粒内部COD/N比要比液相主体中的值大的多，即好氧颗粒内部容易出现N缺乏的现象。在缺N的情况下，微生物常会分泌大量的胞外多糖(ECP)。好氧颗粒内部出现多糖的积累可以证明这一点。这强有力的说明污泥颗粒的内部含N物质的缺乏。因此，要想了解好氧颗粒污泥SBR反应器中发生丝状菌的增长现象的原因，就应和颗粒内部营养物的不足联系起来。所以，应使出水中无机氮和磷的浓度为1～2mg/L,从而保证营养物质的充足。\n关于好氧颗粒污泥中高含量的胞外多糖的报道非常多，根据Liu等的结论，它可能是好氧颗粒形成的成因之一。据Richard和Collins报道,ECP的过量产生是生物污水处理进程中营养物质不足的重要标志。在营养物质不足条件下运行的好氧颗粒污泥SBR反应器中，可以发现像果冻一样、黏性的好氧颗粒。同样的，在营养物缺乏的活性污泥体系中，也能观察到果冻状的污泥絮体，其ECP含量约占污泥干重的90%。高ECP含量的污泥絮体或是好氧颗粒都存在沉降性和稳定性差的问题。\n5)反应器中温度的转变\n温度对活性污泥进程中污泥形态的影响可以用动力学选择理论合理地解释。然而，并没有关于温度对好氧颗粒污泥SBR反应器中丝状菌增殖影响的文献报道。早期的工作至少表明，好氧颗粒污泥SBR反应器在25℃下运行比在17℃下运行更容易受丝状菌增殖的影响。这个结果和动力学选择理论相符合。在一个温度对污泥沉降性能影响的试验中表明，当温度升高时污泥SVI值大幅上升。此外，温度的上升会导致溶解氧浓度的降低，从而促进丝状菌的增长。\n6)反应器流态\n根据动力选择理论，高浓度梯度能够抑制丝状菌的过量生长。为了能得到高的浓度梯度，就必须使反应器中的流态呈现推流式。Tay等曾对此做过试验，利用直径分别为5cm和20cm的两个SBR反应器在同一条件下运行。结果发现直径20cm的SBR反应器中底物浓度均匀，而直径5cm的SBR中沿轴向形成了较高的浓度梯度。这说明直径5cm的SBR中形成了理想的推流式流态，而直径20cm的SBR中流态则呈现出完全混合式。随着试验的进行，直径为20cm的SBR中丝状菌明显增多，好氧颗粒污泥变得松散并逐渐被淘洗出系统，运行100天后基本上观察不到好氧颗粒污泥的存在了；相反，直径5cm的SBR中好氧颗粒结构和形态始终比较稳定，不存在丝状菌大量繁殖的现象，污泥沉降性能良好。另外，Liu和Tay提出SBR中的环流比混合流更有利于好氧颗粒污泥的形成。"]
["好氧颗粒污泥SBR反应器中丝状菌的生长类型有哪些？","好氧颗粒污泥SBR反应器中丝状菌的生长类型大致可以分为三类：1类为平稳生长型；2类为跳跃增长型；3类为阶梯增长型。"]
["丝状菌在好氧颗粒污泥SBR反应器中增长的原因是什么？","丝状菌在好氧颗粒污泥SBR反应器中增长的原因主要包括溶解氧偏低、营养物质缺乏、易生物降解有机物偏少等因素。SBR周期性的操作也会对丝状菌产生持续的压力作用，助长其生长。"]
["如何控制好氧颗粒污泥SBR反应器中丝状菌的增殖？","控制好氧颗粒污泥SBR反应器中丝状菌的增殖需注意以下几点：SRT控制在10天之内；保证氧气量充足，颗粒污泥浓度控制在合理范围；重新确定COD/N/P比值和DO水平；间歇投加底物以造成高底物浓度梯度；筛选慢生长细菌抑制丝状菌增长。"]
["底物、营养物质和DO在好氧颗粒污泥中的扩散对丝状菌增长有何影响？","底物、营养物质和DO在好氧颗粒污泥中的扩散难度较大，这促进了丝状菌的增长。由于液相主体中的浓度并不能真实反映污泥颗粒内部的情况，因此需要重新确定COD/N/P比值和DO水平，以防止丝状菌的主导增长。"]
["在好氧颗粒污泥SBR反应器中，如何运用动力学选择理论和新陈代谢理论来控制丝状菌增长？","在好氧颗粒污泥SBR反应器中，可以运用动力学选择理论和新陈代谢理论来控制丝状菌增长。例如，设计好氧、厌氧及缺氧选择器，通过造成液相主体中高的底物浓度梯度来抑制丝状菌的增长。"]
["慢生长细菌的筛选对好氧颗粒污泥沉降性能有何影响？","慢生长细菌的筛选，如聚磷菌和硝化细菌，能起到抑制丝状菌的增长进而改善好氧颗粒污泥沉降性能的作用。这些慢生长细菌与丝状菌竞争生存空间和资源，有助于维持好氧颗粒污泥的稳定性和沉降性能。"]
["如何通过间歇性的底物投加来控制丝状菌的增长？","间歇性的底物投加可以造成液相中高底物浓度梯度，进而控制丝状菌的增长。这种方式有利于非丝状菌的增长，因为非丝状菌在高底物浓度下具有较高的底物利用速率和底物储存能力。"]
["目前关于好氧颗粒污泥SBR反应器中丝状菌增长的研究有哪些不足？","目前关于好氧颗粒污泥SBR反应器中丝状菌增长的研究仍存在一些不足，例如没有关于具体条件下生长何种优势丝状菌的报道。此外，对于丝状菌增长的控制策略也需要进一步的研究和优化，以更好地应用于实际工程中。"]
["膜生物反应器是什么？","膜生物反应器(MBR)是将膜分离技术和生物反应器结合而成的一个新的污水处理工艺。它把膜分离与生物降解结合起来，以膜分离装置取代普通生物反应器中的二沉池，从而取得高效的固液分离效果。"]
["膜生物反应器有哪些优点？","膜生物反应器(MBR)的优点包括出水水质好、设备占地面积小、污泥浓度高、剩余污泥产量低、便于自动化控制等。"]
["膜生物反应器在哪些领域得到应用？","膜生物反应器(MBR)的应用已涉及化工、制药、食品、畜产和生活污水处理等许多行业，特别是在污水回用和难降解有机废水处理领域崭露头角。"]
["膜污染是什么？","膜污染是指被过滤料液中的某些组分在膜表面或膜孔中沉积导致膜渗透量下降的现象，包括膜孔吸附小分子溶质、膜孔被大分子溶质堵塞引起膜过滤阻力增加，膜表面形成滤饼层增加传质阻力。"]
["膜污染对膜生物反应器有哪些影响？","膜污染会导致膜通量下降，膜操作压力增大，截留效率下降，膜清洗频率增加，清洗效率下降，直接影响膜组件的效率和使用寿命，阻碍了其在实际中的广泛应用。此外，污泥膨胀会加剧膜污染，恶化膜分离过程，严重影响MBR的正常运行，并可能影响处理效果。"]
["丝状菌在膜污染中起到什么作用？","丝状菌在膜污染中起到重要作用。它们黏附于膜污染滤饼层上形成网格式支撑结构，对膜表面污染物起到支撑和固定作用，最终在膜表面形成厚度大、结构致密、黏着牢靠的污染层。丝状菌的过量繁殖会导致污泥絮体产生大量EPS，并导致污泥混合液有低的Zeta电位和高的相对疏水性，从而引起严重的膜污染。"]
["丝状菌的繁殖如何影响膜污染？","丝状菌的繁殖对膜污染有明显的影响。当丝状菌指数FI从2增大到5时，膜污染加剧，表明丝状菌的过度繁殖会恶化MBR的运行。同时，当活性污泥体系中丝状菌过少时(FI≤1)，膜污染也较为严重，尤其是造成严重的膜孔堵塞。丝状菌过度繁殖时，会在膜表面形成致密无孔的滤饼层，进一步加剧膜污染。"]
["膜污染发生后对膜生物反应器有哪些直接后果？","膜污染发生后，膜通量下降，膜操作压力增大，直接影响了膜组件的效率和使用寿命。这会导致膜清洗频率增加，清洗效率下降，从而阻碍了膜生物反应器在实际中的广泛应用。"]
["污泥膨胀对MBR有机物去除率的影响如何？","污泥膨胀对有机物去除率的影响不大，甚至略有增加。这是因为MBR对有机物的去除效果来自两方面：一方面是生物反应器内微生物对有机物的降解；另一方面是膜对有机物大分子的截留作用。污泥膨胀后，丝状菌能够更好地利用低浓度底物；同时，膜的截留作用也弥补了生物降解效果不稳定的不足，可以降低出水中的悬浮物。"]
["污泥膨胀对MBR氮去除的影响有哪些？","污泥膨胀对MBR中氮的去除一般影响不大，因为MBR中长的污泥停留时间有利于增殖慢的硝化细菌生长，且污泥浓度高易在污泥絮体中形成表面好氧、内部缺氧状态，实现硝化和反硝化。但是，因低DO或低pH而引发的污泥膨胀往往会使得硝化效果变差，并且由于膜对氨氮没有截留作用，导致系统氨氮去除率下降。"]
["目前关于MBR中污泥膨胀的丝状菌有哪些报道？","目前关于MBR中污泥膨胀的丝状菌分析报道较少。有报道指出，引起污泥膨胀的主要是变形菌γ-亚纲的021NⅡ型，这种细菌的环境适应能力强，在活性污泥典型膨胀期丝状菌含量超过40%。"]
["污泥膨胀对MBR微型动物群落有何影响？","污泥膨胀对MBR微型动物群落有显著影响。在污泥膨胀后，微型动物种类减少，主要优势种群为轮虫、累枝钟虫、表壳虫等。同时，污泥膨胀后微生物的多样性明显减少、微生物分布的均匀性降低。"]
["MBR中污泥膨胀的控制措施有哪些？","MBR中污泥膨胀的控制措施与普通活性污泥法的基本相同，包括提高有机负荷、DO浓度的特异性方法，通入臭氧的非特异性方法，投加氮源、混凝剂等方法。例如，提高有机负荷和DO浓度可以成功控制丝状菌膨胀；投加氮源可以纠正氮缺乏引起的非丝状菌膨胀；投加混凝剂可以作为应急控制措施。"]
["污泥膨胀方面尚未解决的问题有哪些方面？","尽管已经作了很多关于污泥膨胀方面的研究，但是它仍然在世界范围内普遍发生，且至今仍然还没能找到一种确实行之有效的解决方法。这其中有一部分原因是因为人们或者是从工程的角度(即非特异性解决方法)去解决该问题，或者是从微生物的角度(即特异性解决方法)去解决该问题。为了能够对那些促进丝状菌生长的因素有一个全面深入的了解，故应该将以上这两种观点结合在一起。为了能够理解复杂的污泥膨胀现象，我们需要知道越来越多的关于一些过程的知识，比方说，丝状菌的形态及其生理过程、扩散过程、底物动力学和底物的储存过程，颗粒底物的水解过程及其作用、使用分子方法对细菌进行鉴定以及对其数量进行确定的过程，对絮凝体进行解离和结合的过程、对多种限制性底物的竞争过程，和其他微生物的互相作用的过程，例如：共生、互生、寄生或捕食关系，以及为了改进他们的预测结论对模型所作的进一步优化过程，这些知识都需要了解以更好的理解这个复杂的污泥膨胀的现象。\n在污泥膨胀研究领域，目前还存在以下一些问题还没有得到很好的解决。\n1、污泥结构\n活性污泥作为微生物聚集体，其中包含了各种微生物、EPS、微生物增长和衰减的产物(soluble microbial products,SMP),以及一些无机物。目前关于其真实的、微观的内部结构至今未探究清楚，今后需对絮体内部的结构进行深入研究，从而揭开内部丝状菌、菌胶团菌和EPS等的相互关系。\n值得研究的问题有：\n(1)丝状菌作为絮体的骨架，其骨架系数为多少?这个问题对于建立更完善的数学模型具有重要的意义。\n(2)丝状菌和菌胶团菌在分泌EPS方面是否存在差异，导致这种差异的原因是什么?\n(3)丝状菌大量存在的污泥絮体和无丝状菌存在的污泥絮体在表面特性(包括Zeta电位、表面张力等)上是否存在差异?\n(4)絮体的外观结构(球形、规则、不规则)、絮体的空隙率、含水率和污泥沉降性存在怎样的关系?\n至今上述问题很少见文献报道或没有明确的结论和观点。在研究污泥微观结构时，采用不同的显微技术和现代分子学手段必不可少。例如有不少报道分别采用扫描电镜、透射电镜、微电极以及共聚焦激光扫描显微镜结合特异性探针在来研究其内部结构。\n2、微生物鉴定\n到目前为止，存在一些丝状菌能在缺氧或厌氧的条件下储存有机底物，从而在生物脱氮除磷系统占有竞争优势。例如M.parvicella能在厌氧的条件下将有机底物转化为PHA等内含物。但在无任何可利用的底物情况下，丝状菌能否依然在缺氧或厌氧条件维持其基本的新陈代谢功能目前还不得而知。今后需进一步考察微丝菌等典型的丝状菌能否在上述条件下维持自身的代谢或繁殖。\n采用现代分子生物学手段(FISH、DNA微阵列技术、生物芯片、流动细胞仪)建立更为准确和快速的丝状菌定性和定量检测手段对于研究污泥膨胀具有重要的意义。同样可采取一些分子生物学手段建立运行条件和微生物形态结构的相互关系。大多数丝状菌很难进行分离和纯化，原位技术在研究丝状菌空间结构、代谢特性等方面显示出了优势，如大多研究采用FISH-MAR技术研究各种丝状菌的生理生态特性。目前，FISH联合微电极可同时研究微生物的种群结构和新陈代谢活动，进而揭示絮体内部厌氧或缺氧的微环境下各种底物的转化规律。\n3、颗粒性底物的作用\n哪种底物导致了污泥膨胀，溶解性底物还是颗粒性底物?尽管颗粒性底物(大部分为慢速生物降解的COD)占了进水总COD的大部分，很少有研究报道颗粒性底物对丝状菌生长的影响。一般的观点认为颗粒性底物的存在有利于菌胶团菌获得竞争优势，因为该底物的水解产物一般很难扩散到絮体外部。然而，大多数复杂底物，比如脂质物质的吸附、水解、利用和储存等机理均没有研究清楚。今后很有必要揭示这些机理，并研究它们在丝状菌生长中的具体作用。\n4、底物储存的作用\n微生物储存聚合物是活性污泥法中重要的一个过程，尤其在设置生物选择器的工艺系统中。而关于丝状菌和菌胶团菌在储存代谢方面是否存在差异，具体的差异是什么至今还没有研究清楚。关于在明显非稳态的系统中底物的储存特性，以及与丝状菌膨胀的关系也鲜见文献报道。目前存在的结果多来源于小试研究，实际污水处理厂中的聚合物的储存数量可能与小试结果存在差异，这方面需要进行深入的调研研究，以求发现之间的相关关系。除了测量微生物体内储存的PHA、糖原、聚磷等聚合物外，对于其他储存物，如脂质等也应建立相应的测量方法进行检测分析。此外，关于细胞内储存的底物是否和吸附的、或细胞内非储存的物质是否在数量存在差异，例如储存的脂肪和细胞膜中的磷脂，糖原和其他吸附的细胞内的多糖是否明显不同也需进一步研究探清。\n5、生物选择器\n生物选择器的正确设计对于其抑制丝状菌功能的正常发挥至关重要，过大或过小的容积或不合理的HRT均会导致其丧失有效防止污泥膨胀的功能。目前选择器的设计准则多基于一些经验，还缺乏合理的设计指南。例如，就推流式反应器前端是否需要设置缺氧或好氧选择器仍无统一观点。作为在实际工程中最有效的解决污泥膨胀的工具，今后需投入更多的研究建立更完善的生物选择器的设计准则和运行指南。对于反复的厌氧-缺氧-好氧循环系统(如氧化沟工艺)在抑制丝状菌生长方面的作用还有待于进一步研究。\n此外，应弄清好氧、缺氧和厌氧选择器分别在何种条件下才具有更好的抑制丝状菌繁殖的效果，这对于不同的工艺条件下选择正确的选择器种类至关重要。为更好的评价生物选择器的性能，除了研究物料平衡关系、COD降解速率、反硝化速率、放磷速率、硝化速率、F/M比和底物储存速率等速率外，应建立它们与污泥沉降性、丝状菌种类和数量的具体关系。建立生物选择器的控制策略和控制方法对于有效解决污泥膨胀问题也至关重要。\n6、预防和控制\n生物选择器如何才能安全稳定的运行和控制?在实际污水处理厂，生物选择器往往作为一个辅助单元，从而它的合理运行条件经常被忽视。生物选择器在保证整个污水处理系统稳定运行中的具有极其重要作用，因此需建立生物选择器的控制参数和运行条件。采用可靠的、抗噪的控制参数，比如采用氧化还原电位ORP控制来防止缺氧选择器中出现微好氧环境或者厌氧选择器中引入了硝酸盐和氧气。\n更重要的是如何建立合理的控制策略防止污泥膨胀的发生，尤其是建立能预测污泥膨胀发生的控制系统。通过对工艺运行工况的实时监控，来及时预测是否会出现污泥膨胀，因何种原因出现，并通过工艺的调控达到及时预防污泥膨胀的目的。\n随着现代分子学的发展和应用，可考虑开发和建立新的预测丝状菌生长的检测方法。例如通过采用微阵列技术、流式细胞仪等现代分子生物学手段来及时跟踪监测系统中丝状菌数量和种类的变化，并建立种群变迁与丝状菌膨胀的相关关系，通过了解种群结构来预测是否即将发生污泥膨胀。建立具有预测功能的控制系统比建立常规的反馈控制系统对于解决污泥膨胀的问题具有更有效的作用。此外，由于污水处理厂在实际运行过程中，工艺的调控缺乏灵活性，因此建立的面向应用的控制系统应越简单越好、越容易操作越好。\n7、数学模型\n今后可仿照ASM模型，建立更为普遍的污泥膨胀数学模型。数学模型是研究活性污泥系统中微生物种群结构和变迁时不可缺少的工具之一。大多情况下，多种因素联合在一起引发了严重的污泥膨胀，而数学模型在研究这种复杂的情况时具有明显的优势，能帮助我们更深入了解各种生化过程。例如，前面提到的生物选择器的设计和运行多基于经验和观察，很少建立相应的数学模型来研究其功能和机理。如果能建立很好模拟各种生物选择器的数学模型，对于更深的理解生物选择器的机理、建立更合理的设计准则和优化控制具有重要的意义。\n在底物浓度梯度明显的处理系统中，丝状菌的形态和生态特性相互作用，共同影响着污泥的沉降性。应建立能同时模拟动力学选择和扩散选择的丝状菌和菌胶团菌竞争的数学模型。此外，对丝状菌的单向生长和双向生长进行仿真和模拟能帮助我们更深地了解不同的污泥沉降特性。像对多重限制性底物或者对其他微生物之间的相互作用这样一些过程的更多的理解也将有助于做出更好的模型预测。最大的挑战是如何将目前现有的知识统一在一起，建立更为广泛和全面的数学模型。"]